<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Waliënseweg 26-28</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                      bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
Inhoudsopgave
Toelichting                                                                                              3
Hoofdstuk 1     Inleiding                                                                                3
       1.1      Aanleiding                                                                               3
       1.2      Ligging plangebied                                                                       3
       1.3      Geldend bestemmingsplan                                                                  3
       1.4      Leeswijzer                                                                               4
Hoofdstuk 2     Het plan                                                                                 5
       2.1      Huidige situatie                                                                         5
       2.2      Planbeschrijving                                                                         6
Hoofdstuk 3     Beleidskader                                                                             8
       3.1      Rijksbeleid                                                                              8
       3.2      Provinciaal beleid                                                                       9
       3.3      Regionaal beleid                                                                       11
       3.4      Gemeentelijk beleid                                                                    11
Hoofdstuk 4     Uitvoerbaarheid                                                                        14
       4.1      Milieuaspecten                                                                         14
       4.2      Cultuurhistorie en archeologie                                                         19
       4.3      Flora en fauna                                                                         20
       4.4      Verkeer                                                                                22
       4.5      Water                                                                                  22
       4.6      Economische uitvoerbaarheid                                                            23
Hoofdstuk 5     Wijze van bestemmen                                                                    25
       5.1      Algemeen                                                                               25
       5.2      Dit bestemmingsplan                                                                    26
Hoofdstuk 6     Procedure                                                                              28
       6.1      Algemeen                                                                               28
       6.2      Verslag artikel 3.1.1. Bro overleg                                                     28
       6.3      Verslag zienswijzen                                                                    28
Bijlagen bij toelichting                                                                               29
       Bijlage 1        Kaart erfinrichtingsplan                                                       30
       Bijlage 2        Rapport erfinrichtingsplan                                                     32
       Bijlage 3        Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem en puin      45
2                                                                                   planstatus:vastgesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                     bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
Toelichting
Hoofdstuk 1                        Inleiding
1.1         Aanleiding
Aan Waliënseweg 26-28, Winterswijk Huppel is een voormalig agrarisch bedrijf gevestigd. De eigenaar van het
perceel (hierna initiatiefnemer) heeft de wens om de bestaande bedrijfswoning planologisch te splitsen en te
gebruiken voor reguliere bewoning. De functie wonen op de locatie is in strijd met het geldende bestemmingsplan.
De initiatiefnemer heeft de gemeente gevraagd om de percelen, kadastraal bekend als gemeente Winterswijk,
sectie R, nummers 467 en 576, de agrarische bestemming te wijzigen naar wonen en de bestaande woning
planologisch te splitsen.
De gemeente Winterswijk is voornemens medewerking te verlenen op basis van een partiële herziening van het
geldende bestemmingsplan. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing maakt de beoogde ontwikkeling
planologisch-juridisch mogelijk; dat wil zeggen deze onderbouwing regelt wat nodig is voor een goede ruimtelijke
ordening. Concreet wordt wonen voor burgers in twee wooneenheden in de huidige bedrijfswoning toegestaan.
1.2         Ligging plangebied
Het plangebied is gelegen aan Waliënseweg 26-28 in Winterswijk Huppel in het buitengebied van de gemeente
Winterswijk. De locatie ligt circa 900 m ten oosten van de kern van de buurtschap Huppel. De omgeving van het
plangebied heeft een landschappelijk karakter. Op bijgevoegde afbeelding is de globale ligging van het plangebied
weergegeven.
Globale ligging plangebied (bron: openstreetmap.org)
1.3         Geldend bestemmingsplan
Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Integrale herziening buitengebied Winterswijk',
vastgesteld op 27 januari 2011.
Het plangebied heeft de bestemming 'Agrarisch - Cultuurlandschap' met bouwvlak. Daarnaast heeft de locatie de
planstatus:vastgesteld                                                                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                  bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologische verwachting 3' en 'Waarde - Archeologische verwachting 4'. De
gronden hebben tevens de gebiedsaanduidingen 'waardevol landschap' en 'reconstructiewetzone -
verwevingsgebied'. Op bijgevoegde uitsnede van het vigerend bestemmingsplan is het plangebied weergegeven.
Uitsnede vigerend bestemmingsplan, plangebied blauw omlijnd (bron: ruimtelijkeplannen.nl).
De gronden zijn onder andere bestemd voor de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf en mede
bestemd voor voor het behoud en de bescherming van te verwachten archeologische waarden in de bodem. Ter
plaatse van de aanduiding 'waardevol landschap' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, de
gronden mede bestemd voor het beschermen en ontwikkelen van het waardevol landschap.
Burgerwoningen zijn enkel mogelijk wanneer de agrarische bestemming wordt gewijzigd in 'Wonen'.
Het huidige bestemmingsplan bevat geen mogelijkheden om de door initiatiefnemer gewenste
bestemmingswijziging en planologische splitsing mogelijk te maken. Initiatiefnemer wenst de bestaande schuren
namelijk te behouden. De gewenste ontwikkeling kan wel mogelijk gemaakt worden met een partiële herziening. In
onderhavig plan is omschreven dat het plan voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening.
1.4        Leeswijzer
Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en deze toelichting. De toelichting is opgebouwd uit 6
hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het plan beschreven. In hoofdstuk 3 wordt het plan
getoetst aan het beleidskader, waarna in hoofdstuk 4 de uitvoerbaarheid van het plan wordt aangetoond aan de
hand van relevante milieu- en omgevingsaspecten en de economische uitvoerbaarheid. In hoofdstuk 5 volgt de
wijze van bestemmen, waarin uiteen wordt gezet hoe het plan juridisch is vertaald naar de verbeelding en de
regels. Tenslotte komen in hoofdstuk 6 de resultaten van de procedure aan de orde.
4                                                                                           planstatus:vastgesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                  bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
Hoofdstuk 2                       Het plan
2.1        Huidige situatie
Het plangebied aan Waliënseweg 26-28 ligt in het buitengebied van de gemeente Winterswijk, circa 3,8 km ten
noordenoosten van de kern Winterswijk. De omgeving van het plangebied kenmerkt zich vooral door de afwisseling
van open landbouwgronden en houtwallen, houtsingels en bossen. Het plangebied is omringd door
landbouwgronden, die hoofdzakelijk worden gebruikt voor akkerbouw. In de nabije omgeving van het plangebied
zijn meerdere burgerwoningen gevestigd.
Op bijgevoegde luchtfoto is de omgeving van het plangebied weergegeven.
Luchtfoto omgeving plangebied (bron: gemeente Winterswijk).
Onderhavig plangebied betreft een voormalig agrarisch bedrijf met agrarische gronden en gebouwen. De bebouwing
in plangebied bestaat uit de bestaande bedrijfswoning, een stal van ruim 400 m², een kapschuur van ruim 200 m²
en een karakteristieke schoppe van circa 170 m². In de bedrijfswoning is sprake van inwoning.
planstatus:vastgesteld                                                                                         5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                   bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
Luchtfoto bestaande situatie plangebied (bron: gemeente Winterswijk).
2.2        Planbeschrijving
Onderhavig plan betreft een bestemmingswijziging van een agrarisch perceel naar een woonbestemming. De
bestaande bedrijfswoning met inwoningsconstructie wordt gesplitst. Met het plan worden in totaal twee
burgerwoningen toegestaan. Met het plan vinden enkel interne bouwwerkzaamheden plaats. De bestaande stallen
hebben een functie en blijven staan.
In het erfinrichtingsplan zijn de wijzigingen opgenomen die de initiatiefnemer zal opnemen in zijn erf. Bestaande
planten en bomen zijn in het plan gecombineerd met nieuwe streekeigen beplanting. Daarnaast worden oude en
slechte bomen en overmatig siergroen verwijderd. Het eindresultaat is in bijgevoegde afbeelding weergegeven.
De wijzigingen uit het erfinrichtingsplan zijn opgenomen als voorwaardelijke verplichting is de planregels. Het
erfinrichtingsplan is opgenomen in Bijlage 2 .
6                                                                                              planstatus:vastgesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                          bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
Uitsnede v an het erf inrichtingsplan (bron: initiatief nemer).
planstatus:vastgesteld                                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                        bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
Hoofdstuk 3                Beleidskader
3.1      Rijksbeleid
3.1.1    Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld en biedt het kader voor
thematische of gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. De SVIR benoemt een
aantal aspecten van nationaal ruimtelijk belang. Het betreft de bescherming van de waterveiligheid aan de kust en
rond de grote rivieren, bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele werelderfgoederen, de uitoefening
van defensietaken, de ecologische hoofdstructuur, de elektriciteitsvoorziening, de toekomstige uitbreiding van het
hoofd(spoor)wegennet en de veiligheid rond rijksvaarwegen. Voorts betreft het enkele specifieke gebieden zoals de
mainportontwikkeling van Rotterdam en Schiphol.
In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn regels opgesteld waarmee de SVIR juridisch
verankerd is richting lagere overheden. Buiten deze nationale belangen hebben decentrale overheden
beleidsvrijheid. Via het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn deze regels
aanvullend verankerd. In de SVIR worden, naast de onderwerpen van nationaal ruimtelijk belang, accenten
geplaatst op het gebied van bestuurlijke verantwoordelijkheden. Het beleid betekent een decentralisatie van
rijkstaken en bevoegdheden. Het Rijk gaat zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en
lagere overheden, burgers en bedrijven krijgen, zolang het nationaal belang niet in het geding is, de ruimte om
oplossingen te creëren.
Ladder duurzame verstedelijking
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is de 'ladder voor duurzame verstedelijking' geïntroduceerd. Op
1 oktober 2012 is de Ladder in werking getreden als motiveringsvereiste onder artikel 3.1.6, tweede lid, van het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het vormt daarmee een nadere invulling van artikel 3:2 van de Awb. Het Bro
bepaalt dat wanneer een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt, deze moet worden getoetst aan
de ladder voor duurzame verstedelijking.
Voordat de ladder voor duurzame verstedelijking wordt toegepast, moet een afweging plaatsvinden of het 'plan' een
'nieuwe stedelijke ontwikkeling' betreft. De Bro definieert het begrip 'stedelijke ontwikkeling' als volgt: “ruimtelijke
ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of
andere stedelijke voorzieningen”.
In het Bro is geen ondergrens voor de minimale omvang vastgelegd. Of er dus sprake is van een stedelijke
ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling in relatie tot de omgeving. Voor
woningbouwlocaties geldt volgens de overzichtsuitspraak van de Afdeling Raad van State van 28 juni 2017 (ABRvS
28 juni 2017; ECLI:NL:RVS:2017:1724) dat bij meer dan 11 woningen sprake is van een nieuwe stedelijke
ontwikkeling. Voor wonen is daarmee gesteld dat er vanaf 12 woningen sprake is van een stedelijke ontwikkeling.
Daarnaast volgt uit een uitspraak van 20 april 2016 (ABRvS 20 april 2016; ECLI:NL:RVS:2016:1075) dat wanneer
er enkel sprake is van een functiewijziging, het ruimtebeslag een doorslaggevende factor is of er kan worden
gesproken van een nieuwe stedelijke ontwikkeling.
Nationaal Landschap
Op basis van landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten heeft het Rijk in het verleden een selectie
gemaakt van twintig ‘Nationale landschappen’. Het gebied Winterswijk maakte deel uit van deze selectie vanwege
de volgende kernkwaliteiten: kleinschalige openheid, groene karakter en microreliëf. Met de vaststelling van de
SVIR is het landschapsbeleid losgelaten. De verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en
groene ruimte op regionale schaal laat het Rijk over aan de provincies.
Planspecifiek
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
8                                                                                                 planstatus:vastgesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                         bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
In het kader van het Rijksbeleid is geen sprake van direct belang bij of rechtstreekse doorwerking op het
plangebied. Het plangebied ligt niet in een van de aangewezen gebieden van de SVIR.
Ladder duurzame verstedelijking
Onderhavig plan betreft een functiewijziging. Planologische bebouwingsmogelijkheden worden gereduceerd.
Daarmee kan onderhavig plan niet worden aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling. Een verantwoording in het
kader van duurzame stedelijke ontwikkeling kan daarmee achterwege blijven. Het plan is in overeenstemming met
het geldende Rijksbeleid.
3.2       Provinciaal beleid
3.2.1     Omgevingsvisie Gelderland
De Omgevingsvisie Gaaf Gelderland, vastgesteld op 19 december 2019 gaat over ‘Gaaf Gelderland’. ‘Gaaf’ is een
woord met twee betekenissen. ‘Gaaf’ betekent ‘mooi’ en gaat over wat historisch en landschappelijk gezien heel
en mooi en ongeschonden is. Het beschermen waard! Maar ‘Gaaf’ verwijst ook naar dat wat ‘cool’ en nieuw en
vernieuwend is; aantrekkelijk voor nieuwe generaties. Het ontwikkelen waard! Beide kanten zijn van toepassing op
Gelderland en onlosmakelijk verbonden met de Gelderlanders. Beide aspecten zijn dan ook opgenomen in de
Gelderse Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie 'Gaaf Gelderland' is benoemd wat voor de provincie van waarde is
en wat moet worden beschermd. Daarnaast geeft de provincie richting aan wat ze willen en ook moeten
veranderen en ontwikkelen.
In de visie staan de volgende begrippen centraal: gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Met gezond en
veilig worden een gezonde leefomgeving, schone en frisse lucht, een schoon milieu, een niet vervuilde bodem,
voldoende schoon en veilig (drink)water, bescherming van onze flora en fauna gestimuleerd. Daarmee bereidt de
provincie zich voor op klimaatverandering, zoals hitte, droogte, bosbranden en overstromingen. Om deze doelen te
bereiken moet met name aandacht worden besteed aan verkeersveiligheid en veilige bedrijvigheid.
Met schoon en welvarend worden een dynamisch, duurzaam en aantrekkelijk woon-, werk- en
ondernemersklimaat, goed bereikbaar en met een goed functionerende arbeidsmarkt en dito kennis- en
onderwijsinstellingen gestimuleerd. Daarmee bereidt de provincie zich voor op het tegengaan van schadelijke
uitstoot, afval en uitputting van grondstoffen. Om deze doelen te bereiken moet met name aandacht worden
besteed aan het investeren in nieuwe, alternatieve vormen van energie.
Omgevingsverordening Gelderland
Op 24 september 2014 (geactualiseerd december 2019) heeft de provincie Gelderland de Omgevingsverordening
Gelderland vastgesteld. In de Omgevingsverordening zijn regels (randvoorwaarden) opgenomen passend bij de
provinciale aanpak van ambities en doelen uit de Omgevingsvisie. In de Omgevingsverordening is ten aanzien van
de functie wonen bepaald dat nieuwe woonlocaties en de daar te bouwen woningen slechts toegestaan zijn
wanneer dit past in het Kwalitatief Woonprogramma successievelijk de kwantitatieve opgave wonen voor de
betreffende regio.
Nationaal Landschap Winterswijk
Het plangebied is onderdeel van het Nationaal Landschap Winterswijk. De volgende kernkwaliteiten worden aan
het Winterswijkse landschap toegekend:
     Kleinschalig, organisch gegroeid halfopen landschap met afwisseling van bosjes, houtwallen, landbouwgrond,
     lanen, beken, boerderijen (oostelijke helft kleinschaliger dan westelijke helft);
     Rijk aan microreliëf (steilranden, essen en eenmansessen), een duidelijke terrasrand (westzijde);
     Meanderende beken in smalle dalen als doorgaande structuren, met natuurlijke begroeiing (elzen en essen) in
     halfopen landschap; overstromingsvlaktes in laagtes;
     Fraaie, open essen (opvallend groot op de plateaurand van Aalten tot Groenlo) en bijzondere broekgebieden;
     Historisch nederzettingspatroon, vervlochten in het landschap: oude boerderijplaatsen (zoals scholtenhoeven),
     vele gehuchten en grotere nederzettingen.
planstatus:vastgesteld                                                                                           9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
In de uitvoeringsagenda van de Omgevingsvisie is het opstellen van een Gebiedenatlas opgenomen. In
samenwerking met regio's, gemeenten en eventueel andere partners worden in de komende periode de
verschillende gebieden tegen het licht gehouden. Getoetst wordt of aanpassing van de beschrijving van
kernkwaliteiten en/of de begrenzing van het Nationaal Landschap nodig is.
Planspecifiek
Het plangebied maakt onderdeel uit van het Nationaal Landschap Winterwijk. Binnen deze gebieden zijn
ruimtelijke ontwikkelingen toegestaan, mits deze de kernkwaliteiten van een Nationaal Landschap behouden of
versterken. Doordat in het ruimtelijk kader van onderhavig plan eisen met betrekking tot de cultuurhistorische- en
landschappelijke waarde van het gebied zijn opgenomen, is rekening gehouden met de ruimtelijke kwaliteit van de
omgeving. Hiermee worden de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap gewaarborgd.
Gebieden met de aanduiding 'Nationaal landschap' zijn de symbolen bij uitstek van het Gelderse
cultuurlandschap. Met de functiewijziging van het agrarische bedrijf en de splitsing van de bestaande
bedrijfswoning stopt een agrarisch bedrijf en met het erinrichtingsplan, zie Bijlage 2, wordt een positieve bijdrage
geleverd aan het nationaal landschap.
Het plangebied ligt niet in het GNN (Gelders Natuurnetwerk), zoals afgebeeld op bijgevoegde kaart. Het Gelders
Natuurnetwerk heeft geen externe werking en en heeft hierdoor geen doorwerking op het plangebied. Het plan is
uitvoerbaar op het provinciaal beleid.
Overzicht van de aanwezige gronden aangewezen als GNN rondom het plangebied (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl).
10                                                                                                             planstatus:vastgesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                        bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
3.3       Regionaal beleid
3.3.1     Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025
Er heeft binnen de Regio Achterhoek een uitgebreide analyse plaatsgevonden van de ontwikkelingen op de
woningmarkt, de bestaande woningvoorraad en de toekomstige behoefte (de 'kernenfoto's'). De uitkomsten van
deze analyse zijn vastgelegd in de 'Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025'. De Regionale Woonagenda
Achterhoek is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 mei 2015. Een belangrijke conclusie van de uitgevoerde
analyse (die ook is vastgelegd in het actuele woonbeleid) is dat de geplande woningbouwopgave met 10% moet
worden gereduceerd. Dit in aanvulling van de eerdere reductie van het aantal woningbouwplannen die in regionale
afspraken is vastgelegd in 2010. De reden hiervoor is dat het aantal geplande nieuwbouwwoningen de toekomstige
vraag zal overstijgen. Dit betekent dat iedere gemeente een stringent beleid moet voeren als het gaat om het
toevoegen van nieuwe woningen. Zo wordt bijvoorbeeld in de hele regio onderzocht of de woningbouwcapaciteit in
bestaande woningbouwplannen teruggebracht kan en moet worden. De gemeenten in de Achterhoek monitoren de
voorgenomen woningbouwopgave aan de hand van een gemeentelijke planningslijst. Deze lijst ziet op het
toevoegen van nieuwe woningen.
Planspecifiek
Onderdeel van dit plan is het planologisch splitsen van de bestaande bedrijfswoning, daarmee wordt één extra
wooneenheid toegestaan. In de huidige situatie is sprake van inwoning. Het plan bevat geen nieuwbouw. De
Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 staat niet aan onderhavig plan in de weg.
3.4       Gemeentelijk beleid
3.4.1     Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk
De Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk is een integrale visie voor de fysieke leefomgeving van het
buitengebied van de gemeente Winterswijk. De visie bevat de strategische hoofdkeuzen van het beleid voor de
lange termijn.
De visie heeft twee functies. Het is het afwegingskader als een initiatief bij de gemeente wordt ingediend dat niet
in het geldende bestemmingsplan in het buitengebied past, en als de gemeente overweegt om van de regels in het
bestemmingsplan af te wijken. En het is het inhoudelijk kader voor de opvolger van het bestemmingsplan
'Integrale herziening buitengebied Winterswijk', het omgevingsplan. Het omgevingsplan komt enkele jaren na de
vaststelling van de omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk.
In de omgevingsvisie worden de volgende kwaliteiten beschouwd als kernkwaliteiten van het buitengebied:
1.   De bijzondere geologische en aardkundige kenmerken.
2.   De bijzondere en hoge kwaliteit van het cultuurlandschap, ontstaan door menselijk gebruik in het verleden.
3.   Ecologische waarden en milieukwaliteit, die zijn ontstaan als gevolg van de opbouw van het landschap.
4.   De leefbaarheid in het landelijk gebied die er is als gevolg van de sociale samenhang.
5.   Het economisch functioneren van het landelijk gebied, die bijdraagt aan de binding van inwoners aan het
     gebied en in veel gevallen een (financiële) drager is van de bijzondere kenmerken van het landschap.
Bovenstaande kwaliteiten zijn bepalend voor de identiteit van Winterswijk. En daarom worden in de visie keuzes
gericht op:
1. Het veiligstellen, behouden en bevorderen van die kwaliteiten bepalend zijn voor deidentiteit van de gemeente.
2. Het laten van ruimte voor initiatieven die aan die kwaliteiten bijdragen.
Bij functieverandering van (agrarische en niet agrarische) erven en aanpassingen van (bedrijfs)woningen wordt de
kwaliteit van het hele erf betrokken bij de beoordeling. Daar waar onderdelen van ensembles eerder al verloren zijn
gegaan of incompleet zijn geraakt, steunt de gemeente elk initiatief dat deze weer aanheelt c.q. versterkt.
planstatus:vastgesteld                                                                                             11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                         bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
Planspecifiek
Het geldende bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden voor binnenplanse verwezenlijking van de ontwikkeling.
De omgevingsvisie buitengebied maakt hier echter juist maatwerk mogelijk. Opvallend aan dit plan is dat de
bestaande bedrijfsgebouwen niet gesloopt hoeven te worden. Door initiatiefnemer is duidelijk onderbouwd en
aannemelijk gemaakt dat een sloopverlichting niet bij zou dragen aan een meer passend gebruik. De bijgebouwen
hebben allemaal een functie. Bovendien heeft de bestaande schoppe een positieve karakteristieke waarde. Daarbij
wordt kwaliteit toegevoegd aan het erf als geheel. De bijgebouwen zijn goed onderhouden en deels al
verduurzaamd. Daarbij is ook asbest verwijderd. Aan het erf wordt extra kwaliteit toegevoegd door landschappelijke
aanpassingen overeenkomstig een erfinrichtingsplan. Zie bijlage Bijlage 2.
3.4.2     Volkshuisvestelijk Afwegingskader Woningbouw Winterswijk
Het afwegingskader, vastgesteld op 28 juni 2018, kent een puur volkshuisvestelijke insteek. Het beoordeelt
plannen in de basis op hun bijdrage aan de volkshuisvestelijke ambities van de gemeente Winterswijk, zoals die
zijn vastgelegd in het gemeentelijk woonbeleid. De beoordeling van plannen aan de hand van dit afwegingskader is
onderdeel van een bredere ruimtelijke afweging, mede op andere beleidsvelden (parkeren, goed woon- en
leefklimaat, milieu, groene inpassing, cultuurhistorie, duurzaamheid, levensloop-bestendigheid, etc.). Een
positieve beoordeling op dit afwegingskader betekent een positief advies vanuit volkshuisvestelijk oogpunt.
Het afwegingskader is een procesinstrument dat wordt toegepast voor de volkshuisvestelijke beoordeling van
woningbouwplannen. Het afwegingskader dient meerdere doelen:
     Het komen tot een woningbouwprogramma dat aansluit op de kwalitatieve en kwantitatieve woonbehoeften van
     verschillende doelgroepen in de gemeente Winterswijk;
     Een bijdrage leveren aan het behouden en liefst versterken van de omgevingskwaliteit van de kern Winterswijk,
     het kerkdorp Meddo, de buurtschappen en het overige buitengebied;
     Het behoud van leefbare gemeenschappen, het sociaal en vitaal houden van kernen en buurtschappen;
     Het voorkomen / tegengaan van leegstand van woningen of ander incourant vastgoed.
In het afwegingskader is opgenomen dat wanneer met een plan niet meer dan 2 wooneenheden worden
toegevoegd, de ontwikkeling akkoord is met realisatie vanuit volkshuisvestelijke afweging.
Planspecifiek
Met onderhavig plan wordt een bedrijfswoning omgezet naar een burgerwoning en wordt een extra wooneenheid
gerealiseerd binnen de bestaande bedrijfswoning. Met het plan wordt dus één extra wooneenheid toegevoegd,
waardoor het Volkshuisvestelijk Afwegingskader Woningbouw Winterswijk niet in de weg staat aan deze
ontwikkeling.
3.4.3     Landschapsontwikkelingsplan
Op 4 november 2009 is het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) vastgesteld. Het LOP kan worden opgevat als
een uitwerking van het Landschapsonderdeel van de Visie Buitengebied. Het LOP is de basis voor de uitvoering
van landschapsprojecten en bevat het kader voor de invulling van het 'ja-mits' en 'nee- tenzij' beleid voor
'Waardevolle Landschappen' zoals verwoord in de Structuurvisie Gelderland 2005. De Structuurvisie is inmiddels
vervangen door de Omgevingsvisie. Op termijn zal de provinciale ambitie ten aanzien van natuur en landschap
worden uitgewerkt in een Gebiedenatlas. Dit is in wezen een actualisering van onder andere het LOP. Het
voorliggende initiatief is getoetst aan het LOP.
De hoofddoelstelling van het LOP is het bewaren en bevorderen van de unieke landschappelijke, ecologische en
cultuurhistorische waarden die Winterswijk heeft, om een bijdrage te leveren aan:
     Versterking van de leefomgeving van bewoners en de waarborging van het cultureel erfgoed voor toekomstige
     generaties door functies op adequate wijze te situeren, te combineren en vorm te geven;
     Stimulering van lokale en regionale alternatieven voor verbetering van het landschap, waarbij samenhang,
     identiteit, verscheidenheid en beleefbaarheid van het landschap worden versterkt;
     Stimulering van particulieren en burgers in het uitvoeren van adequaat beheer van eigendommen, tot
     participatie in de beleidsuitvoering en tot het nemen van initiatieven als invulling van de eigen
12                                                                                                planstatus:vastgesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                       bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
    verantwoordelijkheid voor het behoud en de versterking van de kwaliteit van de leefomgeving;
    Vorming van een helder referentiekader voor de beoordeling van en het stellen van voorwaarden bij ruimtelijk
    relevante ingrepen vanuit de optiek van landschapskwaliteit.
Planspecifiek
Met onderhavig plan wordt een agrarische bedrijfswoning gewijzigd naar een gesplitste burgerwoning en krijgen de
bestaande schuren een functie. Voor het plan is een erfinrichtingsplan opgesteld. Deze ontwikkelingen zorgen
voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, waarbij samenhang, identiteit, verscheidenheid en beleefbaarheid
van het landschap worden versterkt.
planstatus:vastgesteld                                                                                            13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                        bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
Hoofdstuk 4                Uitvoerbaarheid
4.1      Milieuaspecten
4.1.1    Bodem
Bij een bestemmingsplanprocedure wordt op grond van artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) vastgesteld
of de bodemkwaliteit een belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van het plan. Aan de hand van beschikbare
bodeminformatie wordt onderbouwd wat de verwachte bodemkwaliteit is, of bodemonderzoek nodig is en of er
maatregelen nodig zijn om de bodemkwaliteit geschikt te maken voor het beoogde gebruik. Deze paragraaf betreft
de Wet bodembescherming, het Besluit Asbestwegen, het Besluit bodemkwaliteit, de
Woningwet/bouwverordening en de Arbowet.
Planspecifiek
Onderhavig plan betreft een bestemmingswijziging van 'agrarisch' naar 'wonen'. Bij een functieverandering naar
wonen dient de bodemkwaliteit geschikt te zijn voor de nieuwe functie. Daarom is de bodemkwaliteit is onderzocht
en gerapporteerd: Verkennend Bodemonderzoek en Verkennend Onderzoek Asbest in de Bodem en Puin
Walienseweg 26-28 te Winterswijk d.d. 29 juli 2020 door Buro Ontwerp & Omgeving. De ODA heeft geconstateerd
dat het bodemonderzoek voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Uit het onderzoek blijkt dat een deel van de
puinverharding moet worden aangemerkt als 'asbestweg'. Voor de 'asbestweg' geldt een meldings- en
saneringsplicht op grond van het Besluit Asbestwegen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is het
bevoegd gezag. De meldings- en saneringsplicht is opgenomen als voorwaardelijke verplichting in de planregels
van dit bestemmingsplan. Het verkennend bodemonderzoek is opgenomen in Bijlage 3.
Er zijn geen verdere milieuhygiënische belemmeringen voor de bestemmingsplanwijziging waargenomen in het
bodemonderzoek.
4.1.2    Geluid
De mate waarin het geluid, het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). De kern van
de wet is dat geluidsgevoelige objecten worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving. In de Wgh worden
de volgende objecten beschermd (artikel 1 Wgh):
     woningen;
     geluidsgevoelige terreinen (terreinen die behoren bij andere gezondheidszorggebouwen dan categorale en
     academische ziekenhuizen, verpleeghuizen, woonwagenstandplaatsen);
     andere geluidsgevoelige gebouwen, waaronder onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, andere
     gezondheidszorggebouwen dan ziekenhuizen en verpleeghuizen die zijn aangegeven in artikel 1.2 van het
     Besluit geluidhinder (Bgh):
     1. een verzorgingstehuis;
     2. een psychiatrische inrichting;
     3. een kinderdagverblijf.
Het beschermen van deze geluidsgevoelige objecten gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen. De
belangrijkste geluidsbronnen die in de Wgh worden geregeld, zijn: industrielawaai, wegverkeerslawaai en
spoorweglawaai. Indien nieuwe geluidsgevoelige functies worden toegestaan, stelt de Wgh de verplichting
akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidsbelasting ten gevolge van omliggende (spoor)wegen en/of
industrieterreinen.
Planspecifiek
In de zin van de Wgh voorziet dit plan in een geluidgevoelig object (burgerwoning). Het plangebied ligt langs de
Waliënseweg, een doorgaande weg in het buitengebied waar een maximale snelheid van 60 km per uur geldt. De
Wet geluidhinder bepaalt dat deze wegen een geluidszone van 250 m hebben. Doordat het plan een reeds
bestaande woning betreft en de extra woning wordt toegevoegd binnen de bestaande inwoonsituatie is het
uitvoeren van een akoestisch onderzoek niet noodzakelijk. Het plan is daarmee uitvoerbaar met betrekking tot het
aspect geluid.
14                                                                                           planstatus:vastgesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                           bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
4.1.3      Lucht
De Wet milieubeheer biedt het kader om te toetsen aan luchtkwaliteitseisen. Een uitzondering op deze
verplichting om de gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen op de luchtkwaliteit mee te wegen, vormen bepaalde
typen projecten die niet in betekende mate (NIBM) bijdragen aan de luchtkwaliteit. Het begrip NIBM is uitgewerkt
in het "Besluit niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)", en de bijbehorende "Regeling niet in
betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)".
Een plan draagt niet in betekende mate bij aan de luchtverontreiniging wanneer aannemelijk is (door berekening of
motivering) dat de "3% grens" niet wordt overschreden. Deze grens is 3% van de grenswaarde voor de
jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1.2 µg/m3 voor
zowel PM10 als NO2. De Regeling NIBM geeft voor een aantal categorieën van ruimtelijke ontwikkelingen een
invulling aan de NIBM grens. Indien er binnen de getalsmatige begrenzing van de Regeling wordt gebleven, is er
geen nader onderzoek nodig. Bij de ruimtelijke ontwikkeling is er dan automatisch sprake van een niet in
betekende mate bijdrage aan de luchtkwaliteit.
Planspecifiek
Voor de functie wonen zijn locaties die niet meer dan 1500 woningen omvatten, aangemerkt als gevallen die niet in
betekende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Onderhavig plan betreft een functiewijziging waarbij minder
dan 1500 woningen worden toegevoegd. Hierdoor draagt de ontwikkeling 'niet in betekende mate bij aan
luchtverontreiniging'. Toetsing aan de grenswaarden luchtkwaliteit kan daarmee achterwege blijven. Het plan is
daarmee uitvoerbaar met betrekking tot het aspect lucht.
4.1.4      Bedrijfs- en milieuzonering
Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te
handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering wordt verstaan
het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds
en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het
aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand
moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. Milieuzonering heeft twee doelen:
      het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige functies;
      het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare
      voorwaarden kunnen uitoefenen.
Het is gebruikelijk om voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van bedrijvigheid gebruik te maken van de
afstanden uit de publicatie Bedrijven en milieuzonering (VNG-uitgeverij, 2009). Andersom is deze publicatie te
gebruiken voor het verantwoord inpassen van bedrijvigheid in een woon- of werkomgeving. De publicatie geeft
informatie over de milieukenmerken van vrijwel alle voorkomende bedrijfstypen. Het biedt daarmee een hulpmiddel
om ruimtelijke ordening en milieu op elkaar af te stemmen. In bijgevoegde tabel zijn de afstanden uit de publicatie
van de VNG weergegeven.
 Afstand        Code
 10             1
 30             2
 50             3.1
 100            3.2
 200            4.1
 300            4.2
 500            5.1
 700            5.2
 1000           5.3
 1500           6
Tabel met af standen uit de VNG publicatie
planstatus:vastgesteld                                                                                             15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                    bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
Het is niet de bedoeling om de in deze publicatie genoemde richtafstanden zonder meer toe te passen. De
afstanden zijn namelijk afhankelijk van de omgevings- en bedrijfskenmerken. Dit leidt tot een gemotiveerd
toepassen van de afstanden. Uitgangspunt is dat de in de bedrijvenlijst genoemde afstanden gelden tussen
enerzijds de perceelgrens van het bedrijf en anderzijds de gevel van de woning. De richtafstanden gelden ten
opzichte van rustige woongebieden. Dit kan zowel een rustige woonwijk als een rustig buitengebied zijn.
Het kan zo zijn dat specifieke wet- en regelgeving andere afstanden voorschrijft. Deze gaan dan voor de afstanden
uit de VNG-publicatie. Te denken valt aan de Wet geurhinder en veehouderij, het Activiteitenbesluit of het Besluit
externe veiligheid inrichtingen.
Planspecifiek
Op circa 450 m afstand van het plangebied is een agrarisch hulpbedrijf, namelijk een loon- en grondverzetbedrijf
gevestigd. Voor deze bedrijven geldt een richtafstand van minimaal 50 m. Het plangebied voldoet ruimschoots aan
deze afstand.
In de bestaande bedrijfswoning was reeds inwoning toegestaan. Door het planologisch splitsen van de woning
wordt geen gevoelig object toegevoegd, waardoor het geen belemmering vormt voor omliggende niet-agrarische
bedrijven. Het plan is daarmee uitvoerbaar met betrekking tot het aspect bedrijven- en milieuzonering.
4.1.5      Geur
Voor de uitvoerbaarheid van een ruimtelijke ontwikkeling moet de geuruitstoot (emissie) van omliggende
(agrarische) bedrijven worden onderzocht. Bij geurbelasting (of immissie) gaat het om de hoeveelheid geur
(uitgedrukt in odour units per kubieke meter lucht), die op een geurgevoelig object terecht komt. Bij het afwegen
welke afstand voldoende is tussen geurbronnen en geurgevoelige objecten moet rekening worden gehouden met
de ligging van de geurcontour behorend bij het aanvaardbare hinderniveau.
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) betreft het toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen die raakvlakken
hebben met mogelijke geurhinder van veehouderijen met landbouwhuisdieren. De Wgv maakt onderscheid tussen
dieren met geuremissiefactoren en dieren zonder geuremissiefactor.
      Dieren met geuremissiefactoren (niet-vaste afstandsdieren)
Voor dieren waarvoor een geuremissiefactor is opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv), wordt
de geurhinder beoordeeld aan hand van artikel 3 van de Wgv. In dat geval mag de geurbelasting op een
‘geurgevoelig object’ een bepaalde waarde niet overschrijden en gelden minimumafstanden voor (voormalige)
bedrijfswoningen. In bijgevoegde tabel zijn de normen ten behoeve van vergunningverlening voor dieren met een
geuremissiefactor weergegeven.
 Locatie geurgevoelig object:                                                   Maximaal toegestane geurbelasting
                                                                                (odour units per m3 lucht):
 concentratiegebied binnen bebouwde kom                                         3,0 ouE/m3
 concentratiegebied buiten bebouwde kom                                         14,0 ouE/m3
 niet-concentratiegebied binnen bebouwde kom                                    2,0 ouE/m3
 niet-concentratiegebied buiten bebouwde kom                                    8,0 ouE/m3
Tabel met normen ten behoev e v an v ergunningv erlening v oor dieren met een geuremissief actor (bron: Wgv )
Dieren waarvoor geen geuremissie is vastgelegd vallen onder de vaste afstandsdieren.
      Dieren zonder geuremissiefactoren (vaste afstandsdieren)
Voor dieren waarvoor geen geuremissiefactor is opgenomen in de Rgv, wordt de geurhinder beoordeeld op grond
van artikel 4, van de Wgv. In dat geval dient tenminste een minimale afstand tussen veehouderij en ‘geurgevoelig
object’ te worden aangehouden. Het gaat hierom de afstand tussen het emissiepunt van een dierenverblijf en de
buitenzijde van het geurgevoelig object. De afstanden betreffen binnen de bebouwde kom 100 m en buiten de
bebouwde kom 50 m.
De afstand tussen dierenverblijven en geurgevoelige objecten moet binnen de bebouwde kom minstens 100 meter
zijn. Buiten de bebouwde kom betreft deze afstand 50 meter.
16                                                                                                            planstatus:vastgesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                  bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
Planspecifiek
Op circa 340 m afstand van het plangebied is een agrarisch bedrijf met vaste afstandsdieren gevestigd. Voor deze
bedrijven geldt een richtafstand van 50 m. De afstand tot het plangebied voldoet daarmee aan de minimale
richtafstand.
Op circa 670 m afstand van het plangebied is een intensieve veehouderij met niet-vaste afstandsdieren gevestigd.
Op bijgevoegde uitsnede van de Plan MER van de gemeente Winterswijk is weergegeven dat het leefklimaat ter
plaatse van het plangebied in de huidige situatie 'zeer goed' is. De intensieve veehouderij heeft geen
uitbreidingsmogelijkheden in de richting van het plangebied. Tussen de intensieve veehouderij zijn (meerdere)
woningen gevestigd.
Het plan is daarmee uitvoerbaar met betrekking tot geur.
Uitsnede PlanMER, plangebied rode stip binnen de blauwe cirkel (bron: gemeente Winterswijk).
4.1.6      Externe Veiligheid
Het aspect externe veiligheid betreft het risico op een ongeval waarbij een gevaarlijke stof aanwezig is. Deze
gevaarlijke stoffen kennen twee verschillende bronnen. Dit zijn de stationaire bronnen (chemische fabriek,
lpg-vulpunt) en de mobiele bronnen (route gevaarlijke stoffen). Er wordt onderscheid gemaakt tussen de kans op
een ramp en het aantal mogelijk slachtoffers, dit is respectievelijk het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
Het plaatsgebonden risico biedt burgers in hun woonomgeving een minimum beschermingsniveau tegen
gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico heeft een oriënterende waarde en voor het plaatsgebonden risico geldt een
grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten.
Het plaatsgebonden risico mag in principe nergens groter zijn dan 1 op 1 miljoen (ofwel 10-6). Dit is de kans dat
een denkbeeldig persoon, die zich een jaar lang permanent op de betreffende plek bevindt (de plek waarvoor het
risico is uitgerekend), dodelijk verongelukt door een ongeval. Deze kans mag niet groter zijn dan eens in de
miljoen jaar. Elke ruimtelijke ontwikkeling wordt getoetst aan het plaatsgebonden risico van 10-6 als grenswaarde.
planstatus:vastgesteld                                                                                             17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                   bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
Het groepsrisico geeft de kans aan dat in één keer een groep mensen die zich in de omgeving van een
risicosituatie bevindt, dodelijk door een ongeval wordt getroffen. Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans
op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Bij groepsrisico is het dan ook niet een contour die bepalend is,
maar het aantal mensen dat zich gedurende een bepaalde periode binnen de effectafstand van een risicovolle
activiteit ophoudt. Welke kans nog acceptabel wordt geacht, is afhankelijk van de omvang van de ramp. Een
ongeval met 100 doden leidt tot meer ontwrichting, leed en emoties, dan een ongeval met 10 dodelijke
slachtoffers. Aan de kans op een ramp met 100 doden wordt dan ook een grens gesteld die een factor honderd
lager ligt dan voor een ramp met 10 doden.
In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi, stb. 250, 2004) wordt verder een verantwoordingsplicht (door de
overheid) voor het groepsrisico rond inrichtingen wettelijk geregeld. De verantwoording houdt in dat wordt
aangegeven of risico's acceptabel zijn en welke maatregelen worden genomen om de risico's te verkleinen.
Planspecifiek
Op bijgevoegde risicokaart is te zien dat er zich in de omgeving van het plangebied geen bedrijven of installaties
bevinden die een extern veiligheidsrisico opleveren voor het initiatief. Het initiatief is daarmee uitvoerbaar met
betrekking tot het aspect externe veiligheid.
Uitsnede risicokaart Nederland, plangebied blauw omlijnd (bron: ev-signaleringskaart.nl).
4.1.7       Licht
Kunstmatige verlichting kan hinder geven voor de mens en natuur. Ook kan er horizonvervuiling zijn door
kuntsmatig licht. Kunstmatige verlichting komt voor bij functies, zoals (autosnel)wegen, woonkernen, industrie- en
bedrijventerreinen, glastuinbouwbedrijven, sportterreinen en paardenbakken.
De hinder van kunstmatige verlichting hangt af van de aard, intensiteit, duur en plaats van de verlichting. Maar ook
door de kans op blootstelling. Dit hangt samen met de omgeving en aan de leefwijze van mens en dier.
Er zijn drie soorten effecten van kunstmatige verlichting:
      hinder voor de mens
      hinder/verstoring voor de natuur
18                                                                                                planstatus:vastgesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                         bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
     horizonvervuiling
Hinder bij mensen ontstaat wanneer men zich niet kan onttrekken aan het aanwezige kunstlicht, terwijl er wel
behoefte aan is. Bijvoorbeeld om te kunnen rusten of slapen. Bij de beoordeling van lichthinder voor mensen wordt
er een afweging gemaakt tussen maatschappelijke belangen (veiligheid op straat of bijvoorbeeld bruikbaarheid
sportvelden) en de hinderbeleving.
Nachtelijk kunstmatige verlichting kan het gedrag van dieren (negatief) beïnvloeden. Naast mogelijke aanpassingen
van de levenscyclus aan de kunstmatige verlichting, kan er sprake zijn van desoriëntatie, afstoting of aantrekking.
Bij horizonvervuiling/donkertebescherming gaat het om de zichtbaarheid van licht op langere afstand. Bijvoorbeeld
het zichtbaar zijn van een open stal of een verlicht sportveld in een open landschap. Het gaat hierbij om grotere
afstanden. Er is dan geen direct licht meer te meten van een lamp. Het licht is nog wel zichtbaar. Het gaat dan
om een afstand tot vijf a tien kilometer.
Planspecifiek
Dit plan heeft geen invloed op licht. Er vindt geen uitbreidende nieuwbouw of sloop plaats. De gehele bestaande
woning, die planologisch geplitst wordt, wordt op grond van het huidige bestemmingsplan al gebruikt voor
bewoning. Het plan is hiermee uitvoerbaar op het onderdeel licht.
4.1.8    Aanmeldnotitie MER-beoordeling
De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang een volwaardige
plaats in de besluitvorming te geven. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de “moederprocedure”. Dit is in dit
geval de bestemmingsplanprocedure. Een m.e.r. is verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten van de
overheid die kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Bepalend hierbij is de activiteit (of zijn
de activiteiten) waarop het plan of besluit betrekking heeft.
In het Besluit milieueffectrapportage is vastgelegd welke activiteiten m.e.r-plichtig zijn en voor welke activiteiten
een m.e.r-beoordeling moet worden verricht. In onderdeel C van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage zijn
de activiteiten, plannen en besluiten opgenomen ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapportage
(m.e.r.) verplicht is. In onderdeel D van de bijlage zijn de activiteiten, plannen en besluiten opgenomen waarvoor
een m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd. Als een activiteit op grond van onderdeel D
m.e.r.-beoordelingsplichtig is, geldt voor een kaderstellend (bestemmings)plan dat die activiteit mogelijk maakt,
een plan-m.e.r-plicht.
Planspecifiek
Onderhavig plan betreft een functiewijziging van agrarisch naar wonen met splitsing van de bestaande
bedrijfswoning. De ontwikkeling komt niet voor in onderdeel C of D van de bijlage van het Besluit
milieueffectrapportage. Een passende MER-beoordeling is daarom niet noodzakelijk.
Conclusie
Op basis van de beoordeling en op basis van de behandelde milieu- en omgevingsaspecten, kan geconcludeerd
worden dat het milieubelang van onderhavig plan voldoende mate is afgewogen. Gelet op de kenmerken van het
project (zoals het karakter in vergelijking met de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r.), de plaats van het project
en de kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden.
4.2      Cultuurhistorie en archeologie
In elk bestemmingsplan moet een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop met de in het gebied
aanwezige cultuurhistorische waarden wordt omgegaan. Denk aan aanwezige monumenten, historische gebieden,
kenmerkende (straat)beelden en landschapselementen. Bij het maken van plannen kan ook (weer) rekening
worden gehouden met al deze elementen die er vroeger wel waren maar nu niet meer. Een bijzonder onderdeel van
cultuurhistorie is archeologie.
planstatus:vastgesteld                                                                                                19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                        bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
Cultuurhistorie
Onder de noemer Modernisering Monumentenzorg (MoMo) heeft het Rijk in 2009 een aanzet gegeven voor een
goede afweging van het belang van de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. Gepleit wordt voor een
verantwoorde verankering van de integrale cultuurhistorie in structuurvisies, bestemmingsplannen en
milieueffectrapportages. Het voornaamste doel hiervan is om het cultuurhistorische karakter van Nederland op
gebiedsniveau te behouden en te versterken. De aandacht voor cultuurhistorie is ook wettelijk vastgelegd in het
Besluit ruimtelijke ordening. Artikel 3.1.6 onder 2 van dit Besluit geeft aan dat “een beschrijving van de wijze
waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten
monumenten rekening is gehouden” in het bestemmingsplan moet worden opgenomen.
Archeologie
Op 16 januari 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch
erfgoed (Verdrag van Malta) ondertekend. Het Nederlandse parlement heeft dit verdrag in 1998 goedgekeurd. Het
Verdrag van Malta voorziet in bescherming van het Europees archeologisch erfgoed onder meer door de risico's op
aantasting van dit erfgoed te beperken. Deze bescherming is in Nederland wettelijk verankerd in de Erfgoedwet. In
het kader van een goede ruimtelijke ordening in relatie tot de Erfgoedwet kan vooronderzoek naar mogelijke
waarden nodig zijn. Om deze reden zijn alle gronden in Winterswijk geïnventariseerd en beoordeeld op mogelijk
aanwezige archeologische relicten. Er worden 4 waarden onderscheiden, iedere categorie kent een eigen
verwachting op vondsten, waarbij 1 de hoogste verwachtingswaarde is en 4 de laagste.
Planspecifiek
Cultuurhistorie
Onderhavig plan betreft slechts een functiewijziging met splitsing zonder uitbreidende nieuwbouw of sloop. De
karakteristieke schoppe blijft behouden en raakt niet in onbruik. Het plangebied ligt in nationaal landschap.
Doordat de bestaande situatie in het plangebied ongewijzigd blijft, heeft de ontwikkeling geen invloed op het
nationaal landschap.
Archeologie
In het plangebied gelden de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologische verwachting 3' en 'Waarde -
Archeologische verwachting 4' ter bescherming van de mogelijk aanwezige archeologische waarden. Dit betekent
dat bij een bodemverstoring van groter dan 100 m2 archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Onderhavig plan
betreft geen sloop- of bouwwerkzaamheden, waardoor verder archeologisch onderzoek niet noodzakelijk is.
4.3      Flora en fauna
Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming.
Gebiedsbescherming
De Wet natuurbescherming richt zich op de bescherming van gebieden. In de Wet natuurbescherming zijn Natura
2000-gebieden (Habitat- en Vogelrichtlijngebieden) beschermd.
Naast deze drie soorten gebieden is in het kader van de gebiedsbescherming het Natuurnetwerk Nederland van
belang. In Gelderland betreft dit het Gelders Natuurnetwerk (GNN).
Dit is een samenhangend netwerk van belangrijke natuurgebieden in Nederland. Zij bestaat uit bestaande
natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden en ecologische verbindingszones die tussen de natuurgebieden liggen.
Het natuurnetwerk draagt bij aan het bereiken van de hoofddoelstelling van het Nederlandse natuurbeleid, namelijk:
'Natuur en landschap behouden, versterken en ontwikkelen, als bijdrage aan een leefbaar Nederland en een
duurzame samenleving'. Hiertoe zijn de volgende uitgangspunten van belang:
     vergroten: het areaal natuur uitbreiden en zorgen voor grotere aaneengesloten gebieden;
     verbinden: natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar verbinden;
20                                                                                              planstatus:vastgesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                  bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
      verbeteren: de omgeving zo beïnvloeden dat in natuurgebieden een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit haalbaar
      is.
Soortenbescherming
Voorts is in de Wet natuurbescherming de bescherming van de in het wild voorkomende inheemse planten en
dieren geregeld: de soortenbescherming. De wet richt zich vooral op het in stand houden van populaties van
soorten die bescherming behoeven. In de wet zijn algemene en specifieke verboden vastgelegd ten aanzien van
beschermde dier- en plantensoorten. Onderzocht moet worden in hoeverre ruimtelijke plannen negatieve gevolgen
hebben op beschermde dier- en plantensoorten en of er compenserende of mitigerende maatregelen genomen
moeten worden.
Daarnaast geldt voor iedereen in Nederland altijd, dus ook voor het voorliggende plan, dat de zorgplicht nageleefd
moet worden bij het verrichten van werkzaamheden.
Planspecifiek
Gebiedsbescherming
Om de gevolgen van gebiedsbescherming te beoordelen is de website ruimtelijkeplannen.nl geraadpleegd. Op
bijgevoegde screenshot van die website zijn de eventuele aanwezige Natura 2000-gebieden rondom het
plangebieden weergegeven. Natura 2000-gebieden hebben een externe werking.
Uitsnede natuurkaart Nederland, de omliggende Natura 2000-gebieden zijn in het grroen gearceerd (bron: ruimtelijkeplannen.nl)
Op de bijgevoegde uitsnede is weergegeven dat op circa 3,8 km en 5,6 km afstand van het plangebied de Natura
2000-gebieden Willinks Weust en Korenburgerveen zijn gelegen. Natura 2000-gebieden hebben een externe
werking. Doordat onderhavig plan slechts een functiewijziging met splitsing zonder uitbreidende
bouwwerkzaamheden en zonder sloopwerkzaamheden betreft en de afstand tot het te beschermen gebied kunnen
significante negatieve effecten op het natuurgebied worden uitgesloten.
planstatus:vastgesteld                                                                                                        21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                         bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
Soortenbescherming
Onderhavig plan voorziet in het wijzigen en splitsen van een voormalige agrarische bedrijfswoning ten behoeve van
het gebruik als twee burgerwoningen. De gronden waarop het plangebied betrekking heeft zijn thans in gebruik als
tuin of weiland en hebben, gelet op dit gebruik, naar verwachting geen bijzondere natuurwaarden. Voor mogelijk
aanwezige beschermde soorten en functies zijn er voldoende uitwijkmogelijkheden, nader onderzoek en/of
ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming wordt daarmee niet noodzakelijk geacht.
4.4      Verkeer
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient het effect van de beoogde ontwikkeling op de
verkeersstructuur inzichtelijk te worden gemaakt. Het plan betreft het wijzigen van een agrarische bedrijfwoning
naar een burgerwoning. Het verkeer ten behoeve van de woonfunctie kan zonder verkeerskundige maatregelen
worden afgewikkeld op de Waliënseweg.
Het aantal te realiseren parkeerplaatsen is geregeld in het bestemmingsplan 'facetbestemmingsplan parkeren
Winterswijk', vastgesteld op 28 juni 2018. Volgens dat bestemmingsplan geldt voor een half vrijstaande woning in
het buitengebied een parkeernorm van 2,3 parkeerplaatsen. In het plangebied moeten dus 5 parkeerplaatsen
worden gerealiseerd en in stand worden gehouden. Deze norm is als voorwaardelijke verplichting opgenomen in de
regels van dit bestemmingsplan.
Het plan is daarmee uitvoerbaar met betrekking tot het aspect verkeer.
4.5      Water
Het waterbeleid van Rijk en provincie is gericht op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde en duurzame
watersystemen. Het Waterschap Rijn en IJssel laat in het Waterbeheerplan 2016-2021 zien welke ontwikkelingen
voor het waterbeheer van belang zijn en welke accenten het waterschap in de samenwerking met haar partners wil
leggen. Vanuit die omgevingsverkenning wordt vervolgens het beleid voor de planperiode 2016-2021 beschreven
voor de primaire taakgebieden:
     Bescherming tegen overstromingen en werken aan veiligheid: Veilig water.
     Zorgen voor de juiste hoeveelheid water en passende waterpeilen: Voldoende water.
     Zorgen voor een goede waterkwaliteit die nodig is voor mens, plant en dier: Schoon water.
     Verwerken van afvalwater en het benutten van energie en grondstoffen daaruit: Afvalwater.
Voor het taakgebied Veiligheid water is bescherming tegen hoog water op de rivieren het speerpunt. Het
functioneren van de primaire en regionale waterkeringen staat hierbij centraal. Het taakgebied Voldoende water is
gericht op het voorkomen van afwenteling door het hanteren van de drietrapsstrategie
"Vasthouden-Bergen-Afvoeren". Voor Schoon water is het uitgangspunt “stand still - step forward”. Essentieel is
het benutten van de natuurlijke veerkracht van een watersysteem met als einddoel een robuust en
klimaatbestendig watersysteem voor de toekomst. Partnerschappen met gemeenten en andere partijen zorgen
voor een effectieve en efficiënte (afval)waterketen. Door optimalisatie van de behandeling van afvalwater wordt een
bijdrage geleverd aan een goede volksgezondheid en een schoon watersysteem. Het terugwinnen van energie en
grondstoffen uit afvalwater draagt bij aan een meer circulaire economie.
Ruimtelijke ordening en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is meer ruimte nodig voor het
waterbeheer van de toekomst. Ook op andere terreinen, zoals recreatie, wonen en landbouw speelt water een
centrale rol. Het waterschap wil in het watertoetsproces vroegtijdig meedenken over de rol van het water in de
ruimtelijke ontwikkeling en wil samen met de gemeente op zoek naar de bijdrage die water kan leveren aan de
verbetering van de leefomgeving.
Planspecifiek
Het plan betreft een functiewijziging aan de Waliënseweg 26-28 waarbij de bestemming
'Agrarisch-Cultuurlandschap' wordt gewijzigd naar 'Wonen' en de bestaande woning (nu inwoning) gesplitst wordt.
Daarbij worden de bestaande schuren niet gesloopt. De wijzigingen hebben geen invloed op het verharde
oppervlak.
Hieronder zijn de relevante waterthema's geselecteerd en vervolgens beschreven.
22                                                                                             planstatus:vastgesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                        bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
Riolering en afvalwaterketen
Huishoudelijk afvalwater van de bestaande bebouwing wordt geloosd op het gemeentelijk drukrioleringssysteem
(P964). Afvalwater uit het nieuwe gedeelte moet ook op het drukrioleringssysteem worden aangesloten. De
capaciteit is voldoende voor de afvoer van het afvalwater.
Wateroverlast (oppervlaktewater)
Hemelwater mag niet worden aangesloten op het drukrioleringssysteem. Dakwater en water van verhardingen
moet binnen het perceel geïnfiltreerd worden of worden geborgen in een retentievoorziening. Dat kan bijvoorbeeld in
een vijver of een zaksloot.
Oppervlaktewater kwaliteit
Een eventuele overloop van een berging mag maximaal met landelijke afvoer (1 l/s.ha) lozen op de watergang
langs de Walienseweg.
4.6      Economische uitvoerbaarheid
Bij de voorbereiding van bestemmingsplan dient, op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het Bro, onderzoek
plaats te vinden naar de (economische) uitvoerbaarheid van het plan. In principe dient bij vaststelling van een
ruimtelijk besluit tevens een exploitatieplan vastgesteld te worden om verhaal van plankosten zeker te stellen. Op
basis van 'afdeling 6.4 grondexploitatie', artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan de gemeenteraad bij het besluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan echter besluiten geen exploitatieplan vast te stellen indien:
     het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden anderszins
     verzekerd is;
     het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, onderscheidenlijk 5°,
planstatus:vastgesteld                                                                                                23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                         bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
    niet noodzakelijk is;
    het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid,
    onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is.
Planspecifiek
Het voorliggende plan heeft voor de gemeente Winterswijk geen financiële consequenties, aangezien de plannen
voor rekening en risico van de initiatiefnemer komen. Het vaststellen van een exploitatieplan is niet noodzakelijk. In
geval van planschade is een overeenkomst getekend waardoor eventuele planschadekosten op de initiatiefnemer
verhaald kunnen worden. Het plan is daarmee economisch uitvoerbaar.
24                                                                                              planstatus:vastgesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                       bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
Hoofdstuk 5                Wijze van bestemmen
5.1      Algemeen
Het gemeentelijke bestemmingsplan is een middel waarmee functies aan gronden worden toegekend. Het gaat
dus om het toekennen van gebruiksmogelijkheden. Vanuit de Wet ruimtelijke ordening volgt een belangrijk
principe: het gaat om toelatingsplanologie. Het wordt de grondgebruiker (eigenaar, huurder etc.) toegestaan om de
functie die het bestemmingsplan geeft uit te oefenen. Dit houdt in dat:
1. de grondgebruiker niet kan worden verplicht om een in het bestemmingsplan aangewezen bestemming ook
     daadwerkelijk te realiseren, en
2. de grondgebruiker geen andere functie mag uitoefenen in strijd met de gegeven bestemming (het
     overgangsrecht is hierbij mede van belang).
Een afgeleide van de gebruiksregels in het bestemmingsplan zijn regels voor bebouwing (omgevingsvergunning
voor het bouwen) en regels voor het verrichten van 'werken' (omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren
van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden).
Een bestemmingsplan regelt derhalve:
1. het toegestane gebruik van gronden (en de bouwwerken en gebouwen);
en een bestemmingsplan kan daarbij regels geven voor:
2. het bebouwen van de gronden;
3. het verrichten van werken (aanleggen).
Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument voor het voeren van ruimtelijk beleid, maar het is zeker niet het
enige instrument. Andere ruimtelijke wetten en regels zoals de Woningwet, de Erfgoedwet, de Algemene
Plaatselijke Verordening, de Wet milieubeheer en de Bouwverordening zijn ook van toepassing voor het uitoefenen
van het ruimtelijke beleid.
Opbouw van de regels
Het bestemmingsplan is conform de daaraan te stellen wettelijke eisen zoals vastgelegd in de Standaard voor
Bestemmingsplannen 2012 opgesteld. De regels hebben een vaste opbouw en de hoofdstukken zijn als volgt
verdeeld:
Hoofdstuk 1 Inleidende regels
In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de regels worden gebruikt (artikel 1). Dit gebeurt om een
eenduidige uitleg en toepassing van de regels te waarborgen. Ook is bepaald de wijze waarop gemeten moet
worden bij het toepassen van de regels (artikel 2).
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
In dit tweede hoofdstuk zijn de bepalingen van de bestemmingen opgenomen. Dit gebeurt in alfabetische volgorde.
Per bestemming is het toegestane gebruik geregeld en zijn bouwregels en, eventueel, ook bepalingen met
betrekking tot het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden opgenomen. Als er
dubbelbestemmingen zijn worden die ook in dit hoofdstuk opgenomen. Die komen, ook in alfabetische volgorde,
achter de bestemmingsbepalingen.
Ieder artikel kent een vaste opzet. Eerst wordt het toegestane gebruik geformuleerd in de
bestemmingsomschrijving. Vervolgens zijn bouwregels opgenomen. Aansluitend volgen afwijkingsbevoegdheden
met betrekking tot bouw- en/of gebruiksregels. Ten slotte zijn eventueel bepalingen met betrekking tot het
uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden en/of wijzigingsbevoegdheden opgenomen.
planstatus:vastgesteld                                                                                          25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                        bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
Belangrijk om te vermelden is dat naast de bestemmingsbepalingen ook in andere artikelen relevante informatie
staat die mede gelezen en geïnterpreteerd moet worden. Alleen zo is een volledig beeld te verkrijgen van hetgeen
is geregeld.
Hoofdstuk 3 Algemene regels
In dit hoofdstuk zijn bepalingen opgenomen met een algemeen karakter. Ze gelden dus voor het hele plan. Het zijn
achtereenvolgens een antidubbeltelbepaling, algemene gebruiksregels en algemene afwijkings- en
wijzigingsregels.
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
In het laatste hoofdstuk zijn respectievelijk het overgangsrecht en een slotregel opgenomen. Hoewel het hier in
wezen ook algemene regels betreft, zijn deze vanwege hun meer bijzondere karakter in een apart hoofdstuk
opgenomen.
5.2      Dit bestemmingsplan
De regels in dit bestemmingsplan zijn opgezet aan de hand van hetgeen in de toelichting is beschreven. In deze
paragraaf is als bedoeld in artikel 3.1.3. van het Besluit ruimtelijke ordening een beschrijving opgenomen van de
bestemmingen die in het bestemmingsplan voorkomen.
Wonen
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor het wonen in een burgerwoning. Het aantal
wooneenheden is vastgelegd in de regels van dit bestemmingsplan. Gebouwen zijn binnen het bouwvlak
toegestaan en de maximale goot- en bouwhoogte is met een aanduiding vastgelegd. Uitbreiding van bijgebouwen
en overkappingen is uitgesloten. Ten aanzien van het parkeren is een parkeernorm opgenomen.
Agrarisch - Cultuurlandschap
De voor Agrarisch - Cultuurlandschap aangewezen gronden zijn met name bestemd voor de uitoefening van een
agrarisch bedrijf.
Dubbelbestemming Waarde - Archeologische verwachting 3
De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van te verwachten
archeologische waarden in de bodem.
Dubbelbestemming Waarde - Archeologische verwachting 4
De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van te verwachten
archeologische waarden in de bodem.
Gebiedsaanduiding overige zone - nationaal landschap
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'nationaal landschap' zijn, behalve voor de daar voorkomende
bestemmingen, mede bestemd voor het beschermen en ontwikkelen van het nationaal landschap.
Gebiedsaanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied
Ter plaatse van de gronden met deze gebiedsaanduidinig zijn intensieve veehouderijen toegestaan tot een
26                                                                                              planstatus:vastgesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                  bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
bebouwde oppervlakte van maximaal 1 ha, dan wel de bestaande grotere oppervlakte.
planstatus:vastgesteld                                                            27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                        bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
Hoofdstuk 6                Procedure
6.1      Algemeen
Conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpwijzigingsplan gedurende 6 weken ter
inzage. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen op het plan. Na vaststelling door het college van
burgemeester en wethouders ligt het wijzigingsplan opnieuw 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn is er de
mogelijkheid beroep in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Het wijzigingsplan treedt in
werking daags na afloop van de tervisielegging, als er geen beroep is ingesteld. Is er wel beroep ingesteld dan
treedt het wijzigingsplan ook in werking, tenzij naast het indienen van een beroepschrift ook om een voorlopige
voorziening is gevraagd. De schorsing van de inwerkingtreding eindigt indien de voorlopige voorziening wordt
afgewezen. De procedure eindigt met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
6.2      Verslag artikel 3.1.1. Bro overleg
Bij de voorbereiding van een wijzigingsplan geldt dat overleg moet worden gevoerd als bedoeld in artikel 3.1.1 van
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het gaat dan tenminste om de betrokken waterschappen en diensten van
provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van
belangen welke in het plan in het geding zijn. Voor wat kleinere plannen kan, in overleg, afgezien worden van dit
overleg.
De globale inhoud van dit plan is voorgelegd aan de provincie Gelderland. Het ontwerp van dit plan is ingediend via
www.gelderland.nl.
Dit wijzigingsplan is in eerste instantie niet voorgelegd aan het waterschap Rijn en IJssel. Uit de watertoets komt
naar voren dat het plan een beperkt waterhuishoudkundig belang treft. Er zijn geen aanvullende maatregelen of
voorwaarden noodzakelijk. Zie voor een nadere onderbouwing de watertoets in paragraaf 4.5.
6.3      Verslag zienswijzen
Het ontwerpwijzigingsplan heeft voor een termijn van zes weken ter inzage gelegen van 7 oktober 2020 tot en met
17 november 2020. Tijdens deze termijn van 6 weken zijn geen zienswijzen ingediend.
28                                                                                              planstatus:vastgesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                         bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
Bijlagen bij toelichting
planstatus:vastgesteld                                     29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                        bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
Bijlage 1 Kaart erfinrichtingsplan
30                                                        planstatus:vastgesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>  N
                                                                                                                                    Plantlijst
                                                                                                                                    Catagorie              Stuk  Weergave    Botanische naam                    Nederlandse naam             Maat                    Stuks/m²
                                                                                                                                    Fruit Bomen
W   O                                                                                                                                                    1 Stuks
                                                                                                                                                         1 Stuks
                                                                                                                                                         1 Stuks
                                                                                                                                                                             Prunus avium 'Meikers'
                                                                                                                                                                             Prunus avium 'Mierlose zwarte'
                                                                                                                                                                             Prunus avium 'Udense spaanse'
                                                                                                                                                                                                                Kers
                                                                                                                                                                                                                Kers
                                                                                                                                                                                                                Kers
                                                                                                                                                                                                                                             10-12 Hoogstam
                                                                                                                                                                                                                                             10-12 Hoogstam
                                                                                                                                                                                                                                             10-12 Hoogstam
                                                                                                                                                         2 Stuks             Prunus d. 'Hauszwetsche'           Pruim                        10-12 Hoogstam
                                                                                                                                                         2 Stuks             Prunus d. 'Opal'                   Pruim                        10-12 Hoogstam
                                                                                                                                                         3 Stuks             Prunus d. 'Reine Claude d'Oullins' Pruim                        10-12 Hoogstam
  Z                                                                                                                                                      1 Stuks
                                                                                                                                                         1 Stuks
                                                                                                                                                                             Pyrus c. 'Saint Rémy'
                                                                                                                                                                             Pyrus c. 'Clapp's Favourite'
                                                                                                                                                                                                                Peer
                                                                                                                                                                                                                Peer
                                                                                                                                                                                                                                             10-12 Hoogstam
                                                                                                                                                                                                                                             10-12 Hoogstam
                                                                                                                                                         1 Stuks             Pyrus c. 'Gieser Wildeman'         Peer                         10-12 Hoogstam
                                                                                                                                                         1 Stuks             Malus-Hybride 'Dijkmanszoet'       Appel                        10-12 Hoogstam
                                                                                                                                                         1 Stuks             Malus-Hybride 'Ossenkop'           Appel                        10-12 Hoogstam
                                                                                                                                                         1 Stuks             Malus-Hybride 'Sterappel'          Appel                        10-12 Hoogstam
                                                                                                                                    Bomen
                                                                                                                                                         5 Stuks             Ulmus laevis                       Fladderiep                   8-10 spil
                                                                                                                                                         1 Stuks             Castanea sativa                    Tamme kastanje               10-12
                                                                                                                                                         3 Stuks             Quercus robur                      Zomereik                     10-12
                                                                                                                                                         1 Stuks             Fagus sylvatica 'Atropunicea'      Beuk 'Atropunicea'           10-12
                                                                                                                                                         1 Stuks             Tilia cordata                      Winter linde                 10-12
                                                                                                                                                         1 Stuks             Tilia platyphyllos                 Zomer linde                  10-12
                                                                                                                                                         3 Stuks             Alnus glutinosa                    Knot-els                     10-12
                                                                                                                                                         5 Stuks             Alnus glutinosa                    Zwarte els (singel)
                                                                                                                                    Solitaire heesters
                                                                                                                                                        1 Stuks              Philadelphus virginal              Boerenjasmijn                80-100
                                                                                                                                                        1 Stuks              Mespilus germanica                 Mispel                       80-100
                                                                                                                                    Bosplantsoen
                                                                                                                                                                             Salix caprea                       Boswilg                      60-80 bospl.          1 st. / 1,5 m1
                                                                                                                                                                             Salix cinerea                      Grauwe wilg                  60-80 bospl.          1 st. / 1,5 m1
                                                                                                                                                                             Crataegus monogyna                 Eenstijlige meidoorn         60-80 bospl.           0,44 st./m2
                                                                                                                                                       15 st                 Corylus avellana                   Hazelaar/Hazelnoot           60-80 bospl.           0,44 st./m2
                                                                                       30
                                                                                                                                    Hagen
                                                                                                                                                       300 st                Fagus sylvatica                    Beuk                         80-100                   4 st. / m1
                                                                                                                                                       300 st                Crataegus monogyna                 Eenstijlige meidoorn         80-100                   4 st. / m1
                                                                                                                                                                             Weide
                                                                                                                                                                             Veldbloemenmengsel
                                    wilgstruweel
                                              knotelzen
                                                          infiltratiegreppel met bloemrijktalud
                                                         meidoorn            nutstuin met meidoornhaag
                                                           Ecotuin
                                                                   mispel        vogelbosje hazelaar
                   sering                                                      Linde
                                                                                                            groep eiken
           beukenhaag
                                        28              kwetsen
                                             28
       boerenjasmijn
                                         26
       bruine beuk
                                          26
      beukenhaag                                                                               losse meidoornhaag
                                                                          Linde
                                                                                                                 hoogstam boomgaard
                                                                                                                 (gemengd appel,peer, kers)
              Fladderiep
                                                                                                                              wens singel/visie
                                                                                                                              els/es
                     Tamme kastanje
                                                                                                                              (buiten plangebied,
                                         kwetsen                                                                              aanbeveling buurperceel)
                                                                                                                                                                                                                                                                  d.d.:           25 09 2020
                                                                                                                                                                                                                 Status:                                          wijz.:          afspraken gemeente
                                                 singel els/es
                                                                                                                                                                                                                                                                  d.d.:
                                                                                                                                                                                                       Bestek:                                                    opm.:
                                    (deel op eigen perceel)
                                                                                                                                                                                              Blad:
                                                                                                                                                                                                                                                                  Datum:          12 03 2020
                                                                                                                                                                                      Projectnummer:                                                              Formaat:        A2
                                                                                                                                                                                                                                                                  Schaal:         1 : 500
                                                                                                                                                                                Opdrachtgever:                   Fam. J. Vreeman                                  Ontwerper: PBO_HO
                                                                                                                                                                                                                                                                  Tekenaar:       PBO_JP
                                                                                                                                                                            Onderdeel:                    Landschapsplan visie                                    Interne contr: PBO_HO
                                                                                                                                                                          Project:                 Waliënseweg 26-28 Huppel Winterswijk
            1-1a
                                                                                                                                                                          Adviseurs voor: Ruimtelijke Inrichting en Beheer
                                                                                                                                                                                                                                                         Plan Buro
                                                                                                                                                                          Rijksweg 25 7011 DR Gaanderen                     0315 341154 info@oosterinkplanburo.nl        www.oosterinkplanburo.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                       bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
Bijlage 2 Rapport erfinrichtingsplan
32                                                       planstatus:vastgesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Plantoelichting
Landschapsplan boerderij “Het Vree”
Locatie: Waliënseweg 26-28 Huppel, Winterswijk                              Opdrachtgever: Familie Vreeman
_______________________________________________________________________________________________             1
Planburo Oosterink, Adviseurs voor Ruimtelijke Inrichting en Beheer, Gaanderen NL, www.oosterinkplanburo.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1. Inleiding............................................................................................................ 3
         1.1. Aanleiding.........................................................................................        3
         1.2. Doel...................................................................................................    3
         1.3 Verantwoording................................................................................              3
2. Landschapshistorie en situatie…………………………………...................................... 4
3. Beleidskader ……………………………………………………………………………………………….. 7
4. Plantoelichting……………………. ……………………………………………………………………… 9
         4.1. Analyse en aanbevelingen………………………………….. ........................... 9
         4.2. Landschapsplan/erfopwaarderingsplan ............................................ 9
5. Samenvatting en Conclusie............................................................................... 11
Bijlage: Landschapsplan/erfopwaarderingsplan, A2, 1: 500
Colofon
Opdrachtgever       : Familie Vreeman
Projectleider       : dhr. J. Vreeman
Datum               : 29 september 2020
Status              : definitief
Rapportnummer       : PBO 20031001.2
Opgesteld door      : Ing. J.H.B. Oosterink
_______________________________________________________________________________________________                            2
Planburo Oosterink, Adviseurs voor Ruimtelijke Inrichting en Beheer, Gaanderen NL, www.oosterinkplanburo.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>1. Inleiding
1.1 Aanleiding
De familie Vreeman heeft het initiatief genomen tot de herbestemming en woningsplitsing van de historische
boerderij “Het Vree” in Huppel, gemeente Winterswijk. De gemeente Winterswijk vraagt mede als voorwaarde
bij de wijzigingen om een “erfopwaarderingsplan”. Dit is een plan voor opwaardering van het erf inzake
cultuurhistorie en landschappelijke inpassing.
Deze notitie omvat een toetsing aan het gemeentelijke beleid, een analyse van de landschappelijke situatie en
historie en met en een toelichting op de kansen en met aanbevelingen voor een verbeterde landschappelijke
inpassing.
1.2 Doel
De opwaardering van de landschappelijke inpassing van het oude erf van boerderij “Het Vree” te Huppel.
1.3 Verantwoording
Door projectleider J. Vreeman is namens de opdrachtgever familie, aan Planburo Oosterink opdracht gegeven
een plan met analyse en aanbevelingen voor landschappelijke inpassing op te stellen.
Deze notitie is de weerslag van de toets, toelichting en de conclusie.
                                                                                        Boerderij Het
                                                                                        Vree
Lokale situering boerderij Het Vree (ten noordoosten van Winterswijk)                       bron: Google maps
_______________________________________________________________________________________________               3
Planburo Oosterink, Adviseurs voor Ruimtelijke Inrichting en Beheer, Gaanderen NL, www.oosterinkplanburo.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>2. Landschapshistorie en situatie
Tot de bouw van boerderij “Het Vree” was het gebied onderdeel van de woeste gronden, bossen en heide van
het Huppelsche Griebroek. Deze gronden werden in de eerste helft van de vorige eeuw stapsgewijs in cultuur
gebracht met als ontwikkelingsbasis de Waliënseweg. Ten zuidwesten van de boerderij liggen de oudere
ontginningen van de buurtschap Huppel met de buurtschool bij “Het Waliën”. Ten noordoosten van het
plangebied lag de grotere open heide op de grens met Duitsland. De omgeving van het plangebied vormde de
gordel van bos en heidevelden – in een zone van noordwest naar zuidoost - tussen het “Oude
Hoevenlandschap” van de buurtschap Huppel en de grote woeste heidegronden van het “Masterveld” en de
plaats Vreden in Duitsland. De Waliënseweg was de verbinding tussen Vreden en “Het Waliën”.
                                                                          Boerderij Het
                                                                          Vree
Situatie 1900                                                                                 bron: Topo Tijdreis
De boerderij “Het Vree” werd gebouwd rond 1903. De gronden werden ontgonnen vanaf de Waliënseweg met
een kavelstructuur in oost-west richting. Ten oosten van de boerderij liggen de bossen van het Griebroek met
de Huppelsche beek. Voor de boerderij lag een grote boomgaard en langs de oprit stond een singel met
bomen.
                                                                                 Boerderij Het
                                                                                 Vree
Situatie 1930                                                                                 bron: Topo Tijdreis
_______________________________________________________________________________________________                   4
Planburo Oosterink, Adviseurs voor Ruimtelijke Inrichting en Beheer, Gaanderen NL, www.oosterinkplanburo.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>De toen ontstane landschapsstructuur is nu nog herkenbaar met zware boombeplantingen langs de
Waliënseweg, erven langs de weg of zoals bij boerderij “De Vree” en nabije erven met eigen inrit op enige
afstand van de weg. De situatie is in de afgelopen 100 jaar zo min of meer gebleven met losse groepen bomen
op het erf. Dit waren veelal nutsbomen zoals vruchtdragende bomen en nutshout zoals eiken. Deze oudere
bomen dragen nu de beeldkwaliteit van de oude erven langs de Waliënseweg.
Het restant van de oude boomgaard voor de boerderij is rond 1985 gekapt. Nu resteren enkele vruchtbomen
op het erf. In de loop der jaren zijn diverse hedendaagse sierbeplantingen toegevoegd rond de woning.
                                                                                              Boerderij Het Vree
Situatie 2000                                                                                      bron: Topo Tijdreis
Situatie 2020:
De boerderij met erf ligt nu als een min of meer “bebouwd eiland” in het kleinschalige open landschap. De
boerderij heeft een karakteristieke vorm met dubbel dwarshuis en een mooie landschappelijke Schoppe met
“sleepdak” en een deels dichte kapschuur. De loopstal is in 1978 gebouwd en heeft geen cultuurhistorische
en/of visuele waarde. Naast de boerderij staan nog enkele oudere bomen. Naast deze vruchtbomen wordt het
beeld teveel bepaald door algemeen hedendaags “siertuingroen” in gemengde soorten en bladkleuren van
jongere leeftijd, zonder cultuurhistorische waarde. In de siertuin zijn nog restanten van traditionele
boerenplanten aanwezig zoals hazelaar, krent, sering en klein fruit.
Waardevolle en beeldbepalende landschapselementen erf Het Vree (kers, okkernoot, appel, peer)      foto: fam. Vreeman
_______________________________________________________________________________________________                        5
Planburo Oosterink, Adviseurs voor Ruimtelijke Inrichting en Beheer, Gaanderen NL, www.oosterinkplanburo.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Zicht op de boerderij, de oude Schoppe en de kapschuur vanaf de Waliënseweg (noord)           foto: fam. Vreeman
Inventarisatie bestaande groene landschapselementen erf Het Vree                              Bron: fam. Vreeman
Waardevolle te behouden landschapselementen omgeving plangebied                     bron: Planburo Oosterink
_______________________________________________________________________________________________                  6
Planburo Oosterink, Adviseurs voor Ruimtelijke Inrichting en Beheer, Gaanderen NL, www.oosterinkplanburo.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>3. Beleidskader
3.1 Omgevingsvisie
De gemeente Winterswijk voert een actief beleid op de ruimtelijke kwaliteit van haar cultuurhistorische
buitengebied. Dit beleid is vastgelegd in de “Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk” van 30 januari 2020. De
omgevingsvisie is een integrale visie voor de fysieke leefomgeving. De visie bevat de strategische hoofdkeuzen
van het beleid voor de lange termijn. De visie heeft twee functies. Het is een afwegingskader voor een
ingediend initiatief dat niet in het bestaande bestemmingsplan buitengebied past en het is het inhoudelijke
kader voor de opvolger van het bestemmingsplan buitengebied: “Het omgevingsplan”.
Erfoptimalisatie
Optimalisatie van het erf (en directe omgeving) houdt in dat het streven is de algehele kwaliteit van het erf zo
hoog als mogelijk te maken. Daarbij wordt de kwaliteit van het erf bepaald door onder andere de indeling,
inrichting, beeldkwaliteit (oorspronkelijke en huidige kwaliteit). Optimalisatie van het erf is ook maatwerk.
Als uitgangspunt geldt: Winterswijk, levend icoon van het kleinschalige Nederlandse cultuurlandschap.
                                                                                        Boerderij Het
                                                                                        Vree
Landschapstypen Winterswijk (en positie Het Vree in het heide- en broekontginningenlandschap) bron: Omgevingsvisie, gem. Winterswijk
_______________________________________________________________________________________________                                     7
Planburo Oosterink, Adviseurs voor Ruimtelijke Inrichting en Beheer, Gaanderen NL, www.oosterinkplanburo.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Inwoning wordt bespreekbaar binnen alle bestemmingen waarbinnen gewoond mag worden. Een
woningsplitsing is een kwestie van beoordelen of aan de wet- en regelgeving wordt voldaan en de plek geschikt
is. Woningsplitsing en inwoning maken het mogelijk dat generaties erven delen. De erfafweging is voor toetsing
ingebouwd in het planproces.
Bij de erfafweging wordt getoetst of de initiatieven inspelen op de kwaliteit van het landschap als geheel en op
de specifieke kenmerken van het landschapstype.
Voor de omgeving van de boerderij Het Vree is het heide- en broekontginningen relevant met karakteristieken
als:
          De oudere delen van de bossen en restanten van oudere landschapselementen zoals houtsingels die
           nog resten van de ontginning van het gebied;
          Lange zichtlijnen in het gebied;
          De zichtbaarheid van hoogteverschillen en overgangen naar en van elementen;
          De resterende heidevelden, het natte broekgebied en enkele vennen;
          Geologische monumenten.
Conclusie:
Een initiatief zoals het onderhavige voor woningsplitsing en inwoning past in het ruimtelijke beleid van de
gemeente Winterswijk mits een en ander passend is voor het erf en de mogelijke opwaardering van dit erf op
basis van haar cultuurhistorische context.
Zicht op de boerderij, de oude Schoppe en de kapschuur vanaf de Gribbroekweg (west)         foto: fam. Vreeman
_______________________________________________________________________________________________                 8
Planburo Oosterink, Adviseurs voor Ruimtelijke Inrichting en Beheer, Gaanderen NL, www.oosterinkplanburo.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>4. Plantoelichting
4.1 Analyse en aanbevelingen
De cultuurhistorische boerderij Het Vree is gelegen in het heide- en broekontginningenlandschap direct naast
de zone van het oude hoevenlandschap rond de buurtschap Huppel. De kavelstructuur is rechtlijnig oost-west
op basis van de ontginning in de vroege jaren van de vorige eeuw en vlak liggend zonder es- en kampvorming.
Het gebied is relatief laag gelegen en nat nabij de Huppelsche Beek. De bebouwing op het erf is met
uitzondering van de jongere loopstal karakteristiek en cultuurhistorisch en landschappelijk waardevol.
Op het erf zijn een aantal oudere beeldbepalende groene landschapselementen aanwezig zoals vrucht- en
nutsbomen. Door de jaren is de siertuin voor en naast de boerderij ingericht met algemene sierplanten zonder
landschappelijke bron of context.
Op basis van de cultuurhistorische situatie en ontstaansgeschiedenis wordt geadviseerd het erf op te
waarderen door:
         Opruimen slechte oude bomen, spar en overmaat siergroen;
         Accentuering ontstaansgeschiedenis en kavelstructuur met lengterichting oost-west, bomen inrit;
         Aanvullende bomen op en rond het erf, schuren en stal;
         Omkraging siertuin met landschappelijke haag (bijv. beuk);
         Eventueel een hoogstamboomgaard;
         Zonering tuindelen sier en nuts;
         Accent natte broekgronden met poel en/of wadi, struweel en infiltratiezone.
Met dergelijke ontwikkelingen voegt het oude erf zich in de landschappelijke context van het buitengebied van
Winterswijk en de buurtschap Huppel.
4.2 landschapsplan/erfopwaarderingsplan
Voor het erf van boederij Het Vee is een erfopwaarderingsplan opgesteld. Deze is op groot formaat als bijlage
toegevoegd.
Op het erf zijn de bestaande waardevolle groene landschapselementen gehandhaafd (zie ook pagina 6). Dit
betreft nutsbomen en mooie landschappelijke “boeren sierheesters” zoals sering, boerenjasmijn, hazelaar en
krent. In de siertuin is aan de voorzijde van de boerderij een “bruine beuk” toegevoegd als accent en ter
vervanging van ongewenste boomvormers (spar) en slechte oude vruchtbomen. Rond de siertuin is in 2
blokken een beukenhaag aangebracht. Deze vormt een landschappelijke lage tafereellijn tussen de open weide
en de tuindelen rond de boerderij. Het sortiment heesters en bomen wordt aangevuld met kleinfruit (kwetsen)
en boerenheesters zoals sering, mispel en jasmijn.
Langs de oprit wordt een bomensingel herplant die het erf met de Waliënseweg verbindt en de lengte
structuur van de ontginning accentueert in oost-west richting. De lengterichting wordt versterkt met een
elzensingel met enkele es en heesterstruweel van sleedoorn, meidoorn en inlandse vogelkers (op eigen perceel
naast de boomgaard). Een deel van deze singel ligt buiten het plangebied en is en aanbeveling voor
toekomstige ontwikkelingen op en rond het buurperceel.
Ten oosten van de oude kapschuur wordt een hoogstamboomgaard gerealiseerd in gemengde samenstelling
peer, kers en appel.
De loopstal op het noordoostelijke deel van het erf wordt afgeplant met een losse meidoornhaag en met een
vogelbosje van hazelaar en bomen zoals een linde en een groepje eiken. De bomen sluiten aan in beeld op het
belendende erf noord en versterken het ensemble van oude erven langs de Waliënseweg.
Op het erf komen bij de schuren enkele vrijstaande bomen zoals een tamme kastanje, kwetsen en een linde.
De nutstuin met geschoren meidoornhaag is aan de noordzijde van het erf geplaatst en vormt een overgang
naar een ecologische tuin met veldbloemen en natte vegetatie van de broekgronden. Langs de tuin loopt een
bestaande greppel die wordt vergraven met natuurlijke schrale taluds en voorzien van knotbomen,
wilgenstruweel en schraal weidebloemenmengsel. De greppel dient als infiltratie voor het hemelwater van de
gebouwen en het erf.
_______________________________________________________________________________________________               9
Planburo Oosterink, Adviseurs voor Ruimtelijke Inrichting en Beheer, Gaanderen NL, www.oosterinkplanburo.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Met dit opwaarderingsplan voegt het oude erf Het Vree zich duurzaam in de landschappelijke context van het
historische heide- en broekontginningenlandschap.
Landschapsplan/erfopwaarderingsplan Het Vree (verkleind, A2 formaat op bijlage)             Bron: Planburo Oosterink
_______________________________________________________________________________________________                      10
Planburo Oosterink, Adviseurs voor Ruimtelijke Inrichting en Beheer, Gaanderen NL, www.oosterinkplanburo.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>5. Samenvatting en Conclusie
De familie Vreeman heeft het initiatief genomen tot woningsplitsing en hiervoor is op basis van de
gemeentelijke omgevingsvisie een erfopwaarderingsplan voorwaarde voor medewerking.
De situatie is beoordeeld met een waardering van de bestaande groene landschapselementen. De
omgevingsvisie is getoetst. Op basis van de landschappelijke situatie zijn aanbevelingen gedaan voor een
erfopwaardering en is een landschapsvisie opgesteld.
Met deze visie wordt het cultuurhistorische erf Het Vree optimaal ingepast in de landschappelijk context van
het landschap rond de buurtschap Huppel met nieuwe groene landschapselementen.
Conclusie:
Met deze landschapsvisie is een opwaardering mogelijk voor het historische erf Het Vree en in samenhang tot
de cultuurhistorische context.
Planburo Oosterink
ing. J.H.B. Oosterink
12 maart – 29 september 2020
Rapportnr: PBO20031001.2 status: definitief
Document: 2020 03 12 Plantoelichting erfopwaarderingsplan boerderij Het Vree Huppel Winterswijk
_______________________________________________________________________________________________              11
Planburo Oosterink, Adviseurs voor Ruimtelijke Inrichting en Beheer, Gaanderen NL, www.oosterinkplanburo.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>_______________________________________________________________________________________________             12
Planburo Oosterink, Adviseurs voor Ruimtelijke Inrichting en Beheer, Gaanderen NL, www.oosterinkplanburo.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                       bestemmingsplan Waliënseweg 26-28
Bijlage 3 Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek
asbest in bodem en puin
planstatus:vastgesteld                                      45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                   buro ontwerp &
                                 ^omgeving
                                   adviseurs voor leefomgeving
Verkennend bodemonderzoek en
verkennend onderzoek asbest in bodem en puin
Waliënseweg 26-28 te Winterswijk
Gemeente Winterswijk
Projectnummer: 3269.01
Datum: 29 juli 2020
Versie: definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                         buro ontwerp &
                                                       ^omgeving
                                                         adviseurs voor leefomgeving
Verkennend bodemonderzoek en
verkennend onderzoek asbest in bodem en puin
Waliënseweg 26-28 te Winterswijk
Gemeente Winterswijk
Opdrachtgever:               De heer J. Vreeman
Projectnummer:               3269.01
Datum:                       29 juli 2020
Versie:                      definitief
Projectleider en rapporteur: Ing. R.Schreuder
Autorisatie:                 ing. M. Teusink
Opdrachtnemer:               Buro Ontwerp & Omgeving
                             Velperweg 157
                             6824 MB Arnhem
                             Postbus 2033
                             6802 CA Arnhem
                             info@ontwerpenomgeving.nl
                             www.ontwerpenomgeving.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem en puin                                             Buro Ontwerp & Omgeving
     INHOUD                                                                                                                          Pagina
     1    INLEIDING                                                                                                                         3
     2    VOORONDERZOEK........................................................................................                             4
          2.1      Algemeen........................................................................................                         4
          2.2      Locatie gegevens............................................................................                             4
          2.3      Historisch gebruik en beïnvloeding van de onderzoekslocatie                                                              5
          2.4      Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit.....................                                                       6
          2.5      Regionale bodemopbouw en geohydrologische situatie.........                                                              7
          2.6      Onderzoeksopzet...........................................................................                               8
     3    RESULTATEN BODEMONDERZOEK....................................................................                                    10
          3.1      Veldwerkzaamheden.............................................................................                          10
          3.2      Maaiveldinspectie, bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen                                                             11
          3.3      Laboratoriumonderzoek........................................................................                           12
          3.4     Toetsingskader.......................................................................................                    12
          3.5      Analyseresultaten...................................................................................                    13
          3.6      Interpretatie...........................................................................................                15
     4    SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN                                                                                        17
          4.1      Samenvatting...................................................                                                         17
          4.2      Conclusies en Aanbevelingen........................                                                                     18
          4.3      Opmerkingen....................................................                                                         18
     BIJLAGEN
     1.  Situatietekeningen
         1.1 Regionale ligging en kadastrale kaart
         1.2 Situatietekening met boorpunten
     2.  Boorprofielen en legenda
     3.  Analysecertificaten
     4.  Toetsing van de analyseresultaten
         4.1 Toetsing analyseresultaten aan Wbb
     5.  Toetsingskader
         5.1 Wet bodembescherming (Wbb)
     6.  Inspectierapporten verkennend onderzoek asbest in bodem en puin
         6.1 Inspectie maaiveld en bodem
         6.2 Berekening asbestgehaltes
     Waliënseweg 26-28 te Winterswijk                                                                2                               3269.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>  Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem en puin      Buro Ontwerp & Omgeving
1      INLEIDING
       In opdracht van de heer J. Vreeman is door Buro Ontwerp & Omgeving een verkennend bodem-
       onderzoek en een verkennend onderzoek asbest in bodem en puin uitgevoerd op de locatie be-
       kend als Waliënseweg 26-28 in Winterswijk.
       De aanleiding tot de uitvoering van de werkzaamheden is de voorgenomen splitsing van de be-
       staande woningen op de locatie. Tevens zal de bestemming van de planlocatie gewijzigd worden
       van 'agrarisch' naar 'wonen'. Op aangeven van de Omgevingsdienst Achterhoek is niet de gehele
       planlocatie onderzocht, maar zijn enkele voor bodemverontreiniging verdachte delen onder-
       zocht.
       Doel van het verkennend bodemonderzoek is een indicatie te krijgen van de huidige milieuhygi-
       ënische kwaliteit van de bodem. Het doel van het verkennend onderzoek asbest is om, met een
       relatief geringe onderzoeksinspanning, na te gaan of de verdenking op verontreiniging van de
       bodem/ puinverharding met asbest terecht is en een indicatieve uitspraak te doen over het as-
       bestgehalte in de bodem en puinverharding.
       Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740:2009/Al:2016 (Bodem -
       Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar
       de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond). Het verkennend onderzoek asbest in bodem
       is uitgevoerd conform de NEN 5707+Cl:2016/C2: 2017 (Bodem- Inspectie en monsterneming van
       asbest in bodem en partijen grond). Het verkennend onderzoek asbest in puin is uitgevoerd con-
       form de NEN 5897+Cl:2016/C2:2017 (Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloop-
       afval en recyclinggranulaat).
       Uitvoering van een vooronderzoek conform NEN 5725:2017 (Bodem - Landbodem - Strategie voor
       het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek) maakt deel uit van het onderzoek.
       In het voorliggende rapport worden achtereenvolgens de resultaten van het vooronderzoek en
       de daarop gebaseerde onderzoeksstrategie (hoofdstuk 2), de uitvoering en resultaten van het
       uitgevoerde bodemonderzoek (hoofdstuk 3) en de samenvatting, conclusies en aanbevelingen
       (hoofdstuk 4) beschreven.
       Buro Ontwerp & Omgeving verklaart dat zij geen financieel of zakelijk belang heeft bij het resul-
       taat van het onderzoek. Het onderzoek is in dat opzicht onafhankelijk van de opdrachtgever uit-
       gevoerd.
       Waliënseweg 26-28 te Winterswijk                                     3                   3269.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>  Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem en puin        Buro Ontwerp & Omgeving
2      VOORONDERZOEK
2.1    Algemeen
      Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd conform de
       norm NEN 5725. In het kader van het vooronderzoek is informatie verzameld over de volgende
       onderzoeksaspecten:
           Locatie gegevens;
           Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situatie, activiteiten, ongewoon voorval;
           Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit;
           Bodemopbouw en geohydrologie.
       Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
           Verstrekte informatie door de opdrachtgever, de heer J. Vreeman;
           Verstrekte informatie door mevrouw S. Groot Antink van de gemeente Winterswijk;
           Verstrekte informatie door mevrouw A. van Aalten van de Omgevingsdienst Achterhoek;
           www.kadaster.nl;
           www.dinoloket.nl;
           www.bodemloket.nl/kaart;
           www.gelderland.nl/kaartenencijfers;
           www.gelderland.nl/bestanden/Geo-teksten/Webmaps/Asbestdakenkaart/index.html;
           www.topotijdreis.nl.
2.2    Locatie gegevens
      Afbakening planlocatie vooronderzoek
       De planlocatie heeft een oppervlakte van circa 3.300 m2. Het betreft het kadastrale perceel ge-
       meente Winterswijk, sectie R, nummer 467 en een deel van perceel R 576. De planlocatie betreft
       een erf met in totaal vier opstallen. Aan de voorzijde, als toegang vanaf de Waliënseweg, is een
       toegangspad bestaande uit een grindverharding aanwezig. Een groot deel van het erf is voorzien
       van klinkers.
       Voor de ligging van de locatie en de kadastrale kaart wordt verwezen naar bijlage 1.1 en voor een
       situatietekening naar bijlage 1.2.
       Huidig gebruik locatie
       De locatie bestaat uit een geschakelde boerderij (nummer 26 en 28) en 3 schuren. Uit informatie
       van de opdrachtgever blijkt dat op een klein deel van de locatie, tussen de twee zuidelijke schu-
       ren, in het verleden puin aangebracht is.
       Waliënseweg 26-28 te Winterswijk                                     4                     3269.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>  Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem en puin        Buro Ontwerp & Omgeving
       Op de overige delen van het erf bestaat de verharding uit klinkers, waarbij er geen puinfundatie
       aanwezig is. De oprit naar de Waliënseweg bestaat uit grind.
       Terreinverkenning
       Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreinverkenning uitgevoerd. De inspectie is
       onder andere gericht op de identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen lei-
       den tot een bodemverontreiniging en de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Tijdens de
       terreinverkenning zijn, naast de aanwezige puinverharding, geen bijzonderheden waargenomen.
       Toekomstig gebruik
       De huidige bestemming van de locatie zal gewijzigd worden. Het voornemen bestaat om de be-
       staande woning op de onderzoekslocatie te splitsen.
2.3   Historisch gebruik en beïnvloeding van de onderzoekslocatie
       Historisch kaartmateriaal
       Op historisch kaartmateriaal daterend van 1931 is er voor het eerst bebouwing zichtbaar. Tussen
       circa 1970 en 1985 zijn er zes schuren zichtbaar. Na 1988 zijn de (thans nog aanwezige) drie schu-
       ren zichtbaar.
                                                                                                 Vi
                                                                                 F                 'i
                                                  Vreehc
                                                                /
       1925                              1931                               1973
                                         ►
                                                   '♦vV ree horst
       1986                              2015
       Waliënseweg 26-28 te Winterswijk                                     5                     3269.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>  Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem en puin       Buro Ontwerp & Omgeving
       Calamiteiten
       Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden
       geen calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de
       gemeente Winterswijk en de Omgevingsdienst Achterhoek blijkt niet dat er zich in het verleden
       bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan.
       Tanks
       Volgens opgave van de opdrachtgever is in de kapschuur, ten zuidoosten van de boerderij, in het
       verleden een bovengrondse tank, voorzien van een lekbak, aanwezig geweest. Deze is in gebruik
       geweest voor de opslag van diesel en het aftanken van landbouwvoertuigen. In 2014 zijn de tank
       en de lekbak gereinigd en afgevoerd (Dusseldorp, certificaat DD 671, d.d. 9 januari 2015).
       Voor zover bekend, heeft er op of direct nabij de planlocatie, behoudens deze tank verder nimmer
       opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden.
       Historisch bodemgebruik
       Uit het bodemloket en de provincie Gelderland blijkt dat er geen HBB-(historisch bodemgebruik)
       locaties ter plaatse van of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie aanwezig zijn.
2.4   Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit
       Uitgevoerde bodemonderzoeken
       Op het bodemloket en de website van de provincie Gelderland worden geen uitgevoerde bodem-
       onderzoeken op de planlocatie aangegeven. Ook bij de omgevingsdienst zijn geen bodemonder-
       zoeken bekend. Ook in de omgeving zijn geen bodemonderzoeken bekend.
      Asbest
       Op de asbestdakenkaart van de provincie Gelderland is een deel van de boerderij aangemerkt als
       'gesaneerd / sloopmelding verleend'. Dit geldt ook voor de grote schuur ten oosten van de boer-
       derij en de kapschuur het oostelijke deel van de schuur ten zuiden van deze grote schuur. Uit de
       terreinverkenning blijkt dat alleen op de boerderij nog een asbestverdachte dakbedekking aan-
       wezig is.
       In figuur 1 is een uitsnede van de asbestdakenkaart opgenomen.
       Waliënseweg 26-28 te Winterswijk                                     6                    3269.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>  Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem en puin     Buro Ontwerp & Omgeving
                            Esri Nederland, Streermap Premium far ArcGI...
          Asbest aanwezig         [, j| Gesaneerd / sloopmelding verleend
                                        Mial verdacht/gesloopt
       Figuur 1: overzicht asbestdakenkaart
       Publiekrechtelijke beperkingen ten aanzien van artikel 55 Wet bodembescherming
      Ten aanzien van deze percelen zijn geen publiekrechtelijke beperkingen opgenomen ten aanzien
       van het artikel 55 uit de Wet bodembescherming, hetgeen inhoudt dat bij het Kadaster geen geval
       van ernstige bodemverontreiniging is geregistreerd.
       Bodemkwaliteit
       De gemeente Winterswijk heeft, in samenwerking met zeven andere gemeenten in de Regio Ach-
       terhoek de achtergrondwaarden, van een aantal metalen, PAK, PCB en minerale olie voor grond
       vastgesteld (CSO, kenmerk 11K054, 24 oktober 2011). De onderzoekslocatie ligt binnen de zone
       "Overig". De gemeente Winterswijk hanteert de 80-percentielwaarde (80% van de beschikbare
       gemeten stofgehalten voor die zone zijn lager dan deze waarde vastgesteld) als gebiedseigen bo-
       demkwaliteit binnen een zone. Als deze waarde onder de landelijke achter-grondwaarde (AW) is
       gelegen, geldt de AW als de gebiedseigen bodemkwaliteit.
       Met betrekking tot de bovengrond in deze zone overschrijdt de 80-percentielswaarden van geen
       van de parameters de landelijke achtergrondwaarden. In de ondergrond overschrijdt de 80-per-
       centielwaarde van de parameter PCB de landelijke achtergrondwaarde.
       Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. Opgemerkt
       wordt dat binnenkort een nieuwe bodemkwaliteitskaart beschikbaar komt, waarin ook PFAS
       wordt meegenomen.
2.5   Regionale bodemopbouw en geohydrologische situatie
       Het maaiveld ligt globaal op een hoogte van circa 33 m +NAP. Volgens de Bodemkaart van Neder-
       land betreft de bodem een veldpodzolgrond, die is opgebouwd uit leemarm en zwak lemig fijn
       zand.
       Waliënseweg 26-28 te Winterswijk                                     7                  3269.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>  Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem en puin            Buro Ontwerp & Omgeving
      Tabel 1 geeft de hydrologische bodemopbouw op basis van gegevens afkomstig van het DINOIo-
       ket.
        Tabel 1        Geohydrologische bodemopbouw (Dinoloket)
                                                                           Formatie
         0-11,8         Zand: midden en fijn zand, met weinig zandige klei
                        en grof zand en een spoor klei, veen en grind
         11,8-          Geohydrologische basis                             Gesteente
       Het grondwater bevindt zich naar verwachting op circa 31 m +NAP en stroomt globaal in zuidwes-
       telijke. Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden
       kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoeksloca-
       tie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.
2.6   Onderzoeksopzet
       Door de Omgevingsdienst Achterhoek is aangegeven dat alleen voor bodemverontreiniging ver-
       dachte deellocaties en voor asbest verdachte deellocaties onderzocht dienen te worden. Uit het
       vooronderzoek blijkt dat dit de volgende locaties betreffen:
             1.  Druppelzones asbestdaken. Ter plaatse van de schuren met de (voormalige) asbesthou-
                 dende dakbedekking is de 'druppelzone' op de onverharde locaties (zonder dakgoot) ver-
                 dacht voor een verontreiniging met asbest;
             2.  Voormalige bovengrondse tank. Ten gevolge van de aanwezigheid en het gebruik (vullen
                 van de tank en aftanken landbouwvoertuigen) is de bodem ter plaatse verdacht voor een
                 verontreiniging met minerale olie;
             3.  Verhardingslaag bestaande uit puin. De herkomst en samenstelling van de aangebrachte
                 puinverharding tussen de twee zuidelijke schuren is onbekend. De verharding is derhalve
                 verdacht voor een verontreiniging met asbest.
      Ter plaatse van de voormalige dieseltank is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd con-
       form de in de NEN 5740 genoemde strategie voor een verdachte locatie met een duidelijke ver-
       ontreinigingskern (paragraaf 5.1, NEN 5740).
      Ter plaatse van de druppelzones is een verkennend onderzoek asbest in bodem conform de NEN
       5707 uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de strategie voor een verdachte toplaag,
       met een heterogeen verdeelde verontreiniging (paragraaf 6.4).
       De puinverharding is onderzocht conform de NEN 5897, volgens de strategie voor een halfver-
       hardingslaag (paragraaf 6.5).
       Waliënseweg 26-28 te Winterswijk                                              8                3269.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem en puin                                      Buro Ontwerp & Omgeving
    Tabel 2 bevat de gehanteerde onderzoeksstrategieën.
      Tabel 2          Onderzoekstrategieën
        Tabel 3             Opper­           Protocol    Strategie      Verwachte         Aantal borin-        Aantal analy­    Aantal analyses
                            vlakte                                         stoffen          gen/gaten            ses grond        grondwater
       erreindeel
                                                                                             (m -mv)
       1. Druppel-       ±90m2              NEN 5707    VER             Asbest         8 gaten (0,5 m-        4x asbest in
       zone asbest-                                                                    mv)                    grond (0-0,1
       daken                                                                                                  m-mv)*(A)
       2. Voormalige     + 10 m2            NEN 5740    VER             Minerale        lx peilbuis            lx minerale      lx minerale olie
       boven-                                                           olie                                  olie en orga-     en aromaten
       grondse tank                                                                                           nische stof
       3. Halfverhar-    ± 80 m2            NEN 5897    Halfverhar-     Asbest         3 gaten (0,5 m-         lx asbest in
       ding                                             dingslagen                     mv)                    puin
       Tankstationpakket             vluchtige aromaten (BTEXN),, en (vluchtige) minerale olie.
       grondwater:
       Asbest                       serpentijns asbest (chrysotiel) en amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, tremoliet en actino-
                                     liet).
       gaten                        de gaten van het asbestonderzoek hebben een afmeting van 0,3x0,3x0,5 (Ixbxd)
     Onderzoeksstrategieën volgens NEN 5740/NEN 5707/NEN 5897
     VER         Verdacht, plaatselijke bodembelasting, uitgezonderd ondergrondse opslagtanks
     *(A)        De toplaag (10 cm) zal worden bemonsterd en geanalyseerd om te bepalen of de afwatering / erosie van de asbest houd
                 ende dakbedekking heeft geleid tot een verontreiniging met asbest.
    Tenzij anders vermeld worden de veldwerkzaamheden uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 Be-
     oordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodemonder-
     zoek en de bijbehorende protocollen 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van
     boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen), 2002 (Het nemen van grond-
     watermonsters) en 2018 (Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem).
     De grond- en grondwatermonsters en/of puinmonsters alsmede het asbestverdachte plaatmate-
     riaal ten behoeve van de onderzoeken zijn, tenzij anders vermeld, ter analyse aangeboden aan
     het milieulaboratorium van Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. Eurofins Analytico is een NEN-
     EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd milieulaboratorium, en door het Ministerie van Infrastructuur
     en Milieu erkend voor de uitvoering van milieuanalyses in het kader van AS3000 en AP04.
     Waliënseweg 26-28 te Winterswijk                                                            9                                3269.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>  Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem en puin              Buro Ontwerp & Omgeving
3      RESULTATEN BODEMONDERZOEK
3.1    Veldwerkzaamheden
       De veldwerkzaamheden ten behoeve van het verkennend bodem- en asbestonderzoek zijn op 24
      juni 2020 uitgevoerd door de erkende veldwerker, de heer C. Beunk van Bodemexpert te Huissen.
       Het zuidelijke dak van de boerderij bleek voorzien te zijn van een dakgoot en regenpijp. De ge-
       plande asbestgaten 02 en 03 zijn derhalve niet geplaatst. In de puinverharding ter plaatse van gat
       10 asbestverdacht materiaal aangetroffen. Om een beeld van de omvang te krijgen is direct ten
       zuiden een aanvullend asbestgat gegraven (13) en bemonsterd.
      Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden van
       de protocollen beschreven in de BRL SIKB 2000. Tabel 4 geeft een overzicht van de uitgevoerde
       veldwerkzaamheden.
        Tabel 4
                        Terreindeel                                Aantal boringen/gaten       Boornummers
         Druppelzones                       Verkennend onderzoek                                 04 t/m 9
                                               asbest in bodem
         Voormalige bovengrondse tank       Verkennend bodemon-                                      01
                                                   derzoek
         Verhardingslaag                    Verkennend onderzoek        4x0,5 m -mv              10 t/m 13
                                                asbest in puin         (0,3 m x0,3 m),
       Bij alle boringen/gaten is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op textuur, kleur en zin-
       tuiglijk waarneembare verontreinigingen. De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot
       boorprofielen, welke zijn opgenomen in bijlage 2. De situering van de boringen en de inspectie-
       gaten is aangegeven op tekening 1 in bijlage 1.2.
       De asbestgaten zijn handmatig gegraven tot een diepte van maximaal 0,5 m -mv en hebben een
       lengte en breedte van circa 0,3 meter. De gaten in de puinverharding (10 t/m 13) zijn met een
       edelmanboor met een grotere diameter (12 cm) doorgezet tot een diepte van 1,0 m -mv.
       Het grondwater is bemonsterd op 3 juli 2020, door de heer M. Scholten van Bodemexpert te
       Huissen. Tabel 5 geeft een overzicht van de tijdens de monstername van het grondwater gemeten
       grondwaterstand, zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC). Tevens is in de tabel
       de troebelheid van het grondwater aangegeven (in NTU).
       Waliënseweg 26-28 te Winterswijk                                       10                           3269.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>  Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem en puin                         Buro Ontwerp & Omgeving
        Tabel 5       Grondwaterstanden, zuurgraad (pH), elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheid (NTU)
             Peilbuis
         01                     2,00 - 3,00        1,80                   7,0                   620              9,4
       De waarden voor de zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de troebelheid
       (NTU) kunnen als normaal/niet afwijkend worden beschouwd.
3.2   Maaiveldinspectie, bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen
       Voorafgaand aan het veldwerk is het maaiveld ter plaatse van de diverse deellocaties geïnspec-
       teerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Hierbij zijn geen asbestverdachte ma-
       terialen aangetroffen. Het uitgegraven materiaal is per inspectiegat gezeefd (20 mm) en afzon-
       derlijk beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen in de fractie >20 mm.
       Hierbij zijn in inspectiegat 10 ter plaatse van de puinverharding vier stukjes asbestverdacht ma-
       teriaal waargenomen. Alle inspectiegaten zijn na het uitvoeren van het veldwerk gedicht met uit-
       komende grond en/of puin. In bijlage 6 zijn de inspectierapporten opgenomen.
       De bovengrond bestaat uit matig fijn en zwak siltig zand. De bovengrond is tot een diepte van
       circa 1,0 m-mv zwak humeus. De ondergrond bestaat voornamelijk uit matig fijn zand, met laagjes
       leem.
       In diverse boringen en gaten zijn sporen puin en/of baksteen aangetroffen. Tabel 6 geeft een
       overzicht van de zintuiglijke waarnemingen.
        Tabel 6       Zintuiglijke waarnemingen
            Boring                                                          Zintuiglijke waarneming
         01                     0,00-0,10       sporen baksteen
         04                     0,00 - 0,30     sporen baksteen
         05                     0,00 - 0,50     sporen baksteen
         06                     0,00 - 0,50     sporen baksteen, sporen puin
         07                     0,00 - 0,50     sporen baksteen, sporen puin
         08                     0,00 - 0,50     sporen baksteen, sporen puin
         09                     0,00 - 0,50     sporen baksteen
         10                     0,00 - 0,30     volledig puin, stukjes asbestverdacht materiaal
                                0,30-0,70       sporen baksteen
         11                     0,00 - 0,30     volledig puin
                                0,30-0,70       sporen baksteen
         12                     0,00 - 0,30     volledig puin
                                0,30-0,70       sporen baksteen
         13                     0,00 - 0,30     volledig puin
                                0,30-0,70       sporen baksteen
       Waliënseweg 26-28 te Winterswijk                                                  11                          3269.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>  Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem en puin                                   Buro Ontwerp & Omgeving
3.3    Laboratoriumonderzoek
      Ten behoeve van het analyseprogramma is rekening gehouden met de resultaten van de zintuig-
       lijke waarnemingen. Tabel 7 geeft een overzicht van de onderzochte monsters en de analysepak-
       ketten. De asbestmonsters zijn op locatie samengesteld van het uitgezeefde materiaal (fractie <
       20 mm).
         Tabel 7      Analyseprogramma
          Monstercode                                              Textuur en zint, waarne­                       Analyses
                                                                            mingen
         Grond
         MM01.2        01(0,10-0,60)                             Zand, humeus, sporen bak-       Minerale olie en org. stof
                                                                 steen
         Grondwater
         01-1-1        01                                                                        Minerale olie, vluchtige aromaten
         Asbest
         AMM1          04 (0,00 - 0,10), 05 (0,00 - 0,10)        Zand, sporen baksteen           Asbest (in grond)
         AMM2          06 (0,00 - 0,10), 07 (0,00 - 0,10)        Zand, sporen baksteen, spo-     Asbest (in grond)
                                                                 ren puin
         AMM3          08 (0,00 - 0,10), 06 (0,00 - 0,10)        Zand, sporen baksteen, spo-     Asbest (in grond)
                                                                 ren puin
         AMM4          11(0,00-0,30), 12(0,00-0,30)              Volledig puin                   Asbest (in puin)
         AMM5          10 (0,00-0,30), 13(0,00-0,30)             Volledig puin                   Asbest (in puin)
         AVM glO       10 (0,00 - 0,30)                          Asbestverdacht materiaal        Asbest (in materiaal)
         Grondwater:                    vluchtige aromaten (BTEX), styreen, naftaleen en minerale olie.
         Asbest:                        serpentijns asbest (chrysotiel) en amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, tremoliet
                                        en actinoliet).
3.4   Toetsingskader
       Verkennend bodemonderzoek
       De analyseresultaten van de grond zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) ge-
       toetst aan de Achtergrondwaarden uit het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de interventiewaar-
       den uit de Circulaire bodemsanering 2013. De analyseresultaten voor grond zijn omgerekend naar
       het gehalte voor standaardbodem en vervolgens getoetst aan de toetsingswaarden voor stan-
       daardbodem. Voor de omrekening naar standaardbodem wordt gebruik gemaakt van de gemeten
       percentages voor organische stof (humus) en lutum. De analyseresultaten van het grondwater
       zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) getoetst aan de streefwaarden en de
       interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering 2013.
      Tabel 8 bevat het toetsingskader volgens de Wbb (zie tevens bijlage 5.1).
       Waliënseweg 26-28 te Winterswijk                                                        12                                  3269.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>  Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem en puin                                Buro Ontwerp & Omgeving
        Tabel 8
                 Gehalte/concentratie                     Betekenis                                 Opmerking
        < AW-waarde (of < detectielimiet)          niet verontreinigd       geen aanvullend onderzoek nodig (*A)
        > AW-waarde < T-waarde                     licht verontreinigd      geen aanvullend onderzoek nodig (*A)
        > T-waarde < l-waarde                      matig verontreinigd      mogelijk nader bodemonderzoek noodzakelijk
        > l-waarde                                 sterk verontreinigd       nader bodemonderzoek noodzakelijk;
                                                                            mogelijk sprake van ernstige bodemverontreiniging
        (*A)           Voor grondwater geldt de streefwaarde.
        Toelichting:   De AW-waarden zijn achtergrondwaarden en zijn referentiewaarden voor een multifunctionele bodem.
                       De halve som van de A W- en l-waarden ((A W+l)/2 = T-waarde) is een toetsingswaarde waarboven er een vermoe­
                       den is van ernstige bodemverontreiniging. Door middel van aanvullend onderzoek moet dit vermoeden worden
                       getoetst.
                       De l-waarden zijn de 'interventiewaarden'. Als de l-waarde voor een stof wordt overschreden in meer dan 25 m3
                       grond of in meer dan 100 m3 grondwater (bodemvolume), dan wordt gesproken van een geval van ernstige bo­
                       demverontreiniging.
      Asbest in bodem en puin onderzoek
       De interventiewaarde voor asbest, zoals vastgesteld in de Circulaire bodemsanering 2013, be-
       draagt 100 mg/kg d.s. gewogen. De maximale samenstellingswaarde voor asbest in bouwstoffen
       (Regeling bodemkwaliteit (bijlage A, tabel 2) bedraagt eveneens 100 mg/kg ds gewogen. Gewo-
       gen wil zeggen dat de totale asbestconcentratie, de concentratie serpentijnasbest vermeerderd
       met 10 maal de concentratie amfibool asbest is.
       Het resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging
       van de bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters
       van de grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of
       nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Door de lagere onderzoeksintensiteit van het ver-
       kennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden getoetst aan de interventiewaarde. In het
       verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de interventiewaarde gecorrigeerd met
       een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de betrouwbaarheid van het verkennend on-
       derzoek in relatie tot het nader onderzoek. Indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van
       de interventiewaarde, dus kleiner dan 50 mg/kg ds. gewogen, is het statistisch aannemelijk dat
       ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. In deze
       gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest.
3.5    Analyseresultaten
       De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. Het resultaat van de toetsing is in bijlage 4.1
       numeriek weergegeven voor toetsing van grond aan de achtergrond- en interventiewaarden uit
       de Wbb.
       Waliënseweg 26-28 te Winterswijk                                                       13                              3269.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem en puin                                   Buro Ontwerp & Omgeving
     Verkennend bodemonderzoek
    Tabel 9 bevat de analyse- en de toetsingsresultaten voor grond bij toetsing aan achtergrond- en
     interventiewaarden (Wbb).
      Tabel 9
        Mon­      Boring/monster (cm -mv)           Textuur en zint, waarnemingen                  Verhoogde parameters Wbb
         ster­                                                                              (gestandaardiseerde gehalten in mg/kg d.s.)
        code                                                                               > AW-waarde     > T-waarde       > l-waarde
       M01.2     01(0,10-0,60)                    Zand, humeus                            <
       Wbb:
       <               : aangetroffen gehaltes kleiner dan achtergrond-, tussen- en interventiewaarde
       >A W-waarde     : aangetroffen gehalte groter dan achtergrondwaarde
       >T-waarde       : aangetroffen gehalte groter dan tussenwaarde (aanvullend/ nader bodemonderzoek nodig
       >l-waarde       : aangetroffen gehalte groter dan interventiewaarde
       Bbk:            De indicatieve beoordeling Bbk geldt voor de situatie "Grond, toepassing op landbodem"
       AW              : overal toepasbaar (voldoet aan Achtergrondwaarde)
       Wonen           : toepasbaar (functieklasse wonen)
       Industrie       : toepasbaar (functieklasse industrie)
       NT              : niet toepasbaar
    Tabel 10 bevat de analyse- en de toetsingsresultaten voor grondwater bij toetsing aan streef- en
     interventiewaarden.
      Tabel 10       Analyse- en toetsingsresultaten grondwater in gg/l
          Monstercode              Traject                       Gemeten verhoogde parameters (concentraties in pg/l)
                                  (m -mv)                 > S-waarde                     > T-waarde                  > l-waarde
       01-1-1                     2,0-3,0
       Wbb:
       <                : aangetroffen gehaltes kleiner dan streef-, tussen- en interventiewaarde
       >S-waarde        : aangetroffen gehalte groter dan streefwaarde
       >T-waarde        : aangetroffen gehalte groter dan tussenwaarde
       >l-waarde        : aangetroffen gehalte groter dan interventiewaarde
     Verkennend onderzoek asbest in bodem
     De originele analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 2. De analyseresultaten van de grond-
     analyses zijn in onderstaande Tabel 11 weergegeven.
      Tabel 11       Analyseresultaten asbest in de grond in mg/kg ds gewogen
      Monster-               Traject (m -mv)                                       Gewogen gehalte       Type asbest      Hechtgebonden
        code                                                                        asbest in mg/kg
                                                                                       ds gewogen
     AMM1          04 (0,00 - 0,10), 05 (0,00 - 0,10)     Zand, sporen bak-        0,1                   Chrysotiel      Ja
                                                          steen
     AMM2          06 (0,00-0,10), 07 (0,00-0,10)         Zand, sporen bak-        2,0                   Chrysotiel      Ja
                                                          steen, sporen puin
     Waliënseweg 26-28 te Winterswijk                                                           14                              3269.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>  Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem en puin                            Buro Ontwerp & Omgeving
        Monster-             Traject (m -mv)            Zintuiglijk/terrein-    Gewogen gehalte     Type asbest        Hechtgebonden
          code                                                  deel             asbest in mg/kg
                                                                                    ds gewogen
       AMM3         08 (0,00-0,10), 06 (0,00-0,10)     Zand, sporen bak-        7,2                 Chrysotiel        Nee
                                                       steen, sporen puin
       AMM4         11(0,00-0,30), 12 (0,00-0,30)      Volledig puin           8,9                  Chrysotiel        Deels
       AMM5         10 (0,00-0,30), 13 (0,00-0,30)     Volledig puin           97                  Amosiet     en     Ja
                                                                                                   chrysotiel
       In het monster AMMS zijn in de zeeffractie < 0,5 mm enkele losse vezels aangetroffen. Om te
       bepalen of er in monster sprake is van respirabele asbestvezels is aanvullend een SEM analyse
       uitgevoerd. Bij deze analyse zijn er geen asbestvezels aangetroffen.
       In bijlage 6.2 zijn, voor zover van toepassing, de gewogen asbest gehaltes berekend van de mon-
       sters die zijn genomen uit de asbestgaten.
       In het inspectiegat 10 is zintuiglijk asbestverdacht materiaal aangetroffen. Uit de uitgevoerde
       analyse blijkt dat het asbestverdachte materiaal (monster AVM glO) hechtgebonden golfplaat
       met 10-15% chrysotiel asbest betreft. Op basis van het aangetroffen asbestmateriaal >20 mm is
       circa 264 mg/kg ds. gewogen aan asbest aanwezig.
       In het onderzochte mengmonster van de fractie < 20 mm uit gat 10 en 13 (monster AMMS) is een
       gehalte gewogen asbest van 97 mg/kg ds. (gewogen) gemeten. Gecorrigeerd op basis van de hoe-
       veelheid
      Tabel 12 geeft de berekende gewogen asbestgehaltes weer voor de onderzochte asbestgaten.
        Tabel 12      Berekend gehalte (gewogen) asbest in de puinverharding
          Asbestgat      Traject       Materiaalmonsters >20 mm                                                      Totaal berekend
                         (m -mv)         Gehalte                       Monster-      Gehalte as­  Berekend          gehalte mg/kg ds
                                                          Type
                                         asbest in       asbest          code        best mg/kg    gehalte               (gewogen)
                                         mg/kg ds                                     ds (gewo­   mg/kg ds
                                        (gewogen)                                        gen)    (gewogen)
        G10              0,0-0,3      287             Chrysotiel     AMM5            97          56              342
        Gll-12           0,0-0,3      n.v.t.          n.v.t.         AMM4            8,9         8,9             5,3
        G13              0,0-0,3      n.v.t.          n.v.t.         AMM5            97          54              56
3.6   Interpretatie
       Verkennend bodemonderzoek, voormalige bovengrondse tank
       In de bovengrond ter plaatse van de voormalige dieseltank zijn geen gehaltes minerale olie boven
       de achtergrondwaarde gemeten. In het grondwater zijn geen concentraties minerale olie of
       vluchtige aromaten boven de streefwaarde aangetoond.
       Waliënseweg 26-28 te Winterswijk                                                      15                              3269.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem en puin        Buro Ontwerp & Omgeving
     Verkennend onderzoek asbest in bodem, druppelzones
     In de toplaag ter plaatse van de drie duppelzones (monster AMMl, AMMZ en AMMS) is een ge-
     ring gehalte asbest gemeten, van maximaal circa 7 mg/kg ds. Omdat de gemeten gehaltes asbest
     onder de 50 mg/kg ds. liggen, is er geen noodzaak tot het uitvoeren van aanvullend onderzoek of
     sanerende maatregelen.
     Verkennend onderzoek asbest in puin, puinverharding
     In één gat in de puinverharding tussen de schuren (gat 10) is asbesthoudend materiaal aangetrof-
     fen. In dit gat is, in combinatie met het (gecorrigeerde) gemeten gehalte in de fijne fractie (< 20
     mm) een gehalte (gewogen) asbest gemeten van circa 342 mg/kg ds.
     In de overige gaten is geen asbesthoudend materiaal aangetroffen. Het gewogen gehalte asbest
     in de fijne fractie (< 20 mm) van de gaten 11 en 12 bedraagt circa 9 mg/kg ds. Het gewogen ge-
     halte asbest in de fijne fractie (< 20 mm) van gat 13 bedraagt circa 54 mg/kg ds.
     Het gewogen gehalte asbest in gat 10 ligt boven de interventie- en toepassingswaarde van 100
     mg/kg ds.. Omdat er sprake is van een puinverharding (meer dan 50% bodemvreemd materiaal)
     is de Wet bodembescherming niet van toepassing. Wel is er sprake van een 'asbestweg'.
     Waliënseweg 26-28 te Winterswijk                                     16                    3269.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>  Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem en puin       Buro Ontwerp & Omgeving
4      SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
4.1    Samenvatting
       In opdracht van de heer J. Vreeman is door Buro Ontwerp & Omgeving een verkennend bodem-
       onderzoek en een verkennend onderzoek asbest in bodem en puin uitgevoerd op de locatie be-
       kend als Waliënseweg 26-28 in Winterswijk.
       De aanleiding tot de uitvoering van de werkzaamheden is de voorgenomen splitsing van de be-
       staande woningen op de locatie. Tevens zal de bestemming van de planlocatie gewijzigd worden
       van 'agrarisch' naar 'wonen'.
       Doel van het verkennend bodemonderzoek is een indicatie te krijgen van de huidige milieuhygi-
       ënische kwaliteit van de bodem. Het doel van het verkennend onderzoek asbest is om, met een
       relatief geringe onderzoeksinspanning, na te gaan of de verdenking op verontreiniging van de
       bodem met asbest terecht is en een indicatieve uitspraak te doen over het asbestgehalte in de
       bodem.
       Op aangeven van de omgevingsdienst Achterhoek is enkel onderzoek uitgevoerd ter plaatse van
       enkele voor bodemverontreiniging verdachte deellocaties. Dit betreft de voormalig aanwezige
       bovengrondse dieseltank, drie 'druppelzones' en een in het verleden aangebrachte puinverhar-
       ding.
       Op het maaiveld van de onderzochte deellocaties zijn geen asbestverdachte materialen aange-
       troffen. In de bodem ter plaatse van de onderzochte deellocaties zijn sporen met puin en/of bak-
       steen aanwezig.
      Ter plaatse van de voormalige dieseltank zijn zintuiglijk en analytisch geen verontreinigen met
       minerale olie aangetroffen. Ter plaatse van de drie druppelzones is asbest gemeten in de fractie
       < 20 mm van de toplaag. De gemeten gehaltes asbest bedragen maximaal circa 7 mg/kg ds. aan
       (gewogen) asbest.
       In een deel van de puinverharding is asbesthoudend materiaal (hechtgebonden chrysotiel) aan-
       getroffen. Ook in de fractie < 20 mm is asbest gemeten. Het gehalte (gewogen) asbest in dit deel
       van de puinverharding bedraagt circa 342 mg/kg ds. en circa 56 mg/kg ds. Er zijn geen respirabele
       vezels aangetroffen in dit monster.
       In het overige deel van de puinverharding is in de fractie < 20 mm een (gewogen) gehalte asbest
       van circa 5 mg/kg ds. gemeten.
       Waliënseweg 26-28 te Winterswijk                                     17                   3269.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>  Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem en puin       Buro Ontwerp & Omgeving
       Met uitzondering van een deel van de puinverharding bevindt het asbestgehalte in de grond en
       de puinverharding op de onderzochte delen zich onder de interventiewaarde en/of grenswaarde
       voor hergebruik (100 mg/kg gewogen).
4.2   Conclusies en Aanbevelingen
       In het kader van de Wet bodembescherming geven de resultaten van het uitgevoerde verkennend
       bodemonderzoek en het verkennend onderzoek asbest in bodem onzes inziens geen aanleiding
       tot het uitvoeren van een aanvullend of nader onderzoek.
       Het deel van de puinverharding waar asbest in een gehalte boven de interventiewaarde is geme-
       ten dient beschouwd te worden als 'asbestweg'. Het is verboden een asbestweg voor handen te
       hebben. De weg dient gemeld te worden aan de Inspectie Transport en Leefomgeving (IL&T).
       Daarnaast dienen sanerende maatregelen genomen te worden. Deze maatregelen kunnen be-
       staan uit volledige verwijdering, maar onder bepaalde voorwaarden mag ook worden volstaan
       met het aanbrengen van een duurzame afschermlaag.
       Op basis van de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken zien wij geen milieuhygiënische be-
       lemmering voor de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan.
4.3   Opmerkingen
       Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor
       opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een bodemonder-
       zoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses
       wordt uitgevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een verontreiniging aan-
       wezig is, die bij dit onderzoek niet is aangetroffen.
      Tevens dient opgemerkt te worden dat het verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740
       niet is bedoeld voor beoordeling van de kwaliteit van de grond bij afvoer. Voor afvoer van grond
       is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, waarover u informatie kunt inwinnen bij Buro Ont-
       werp & Omgeving of de betreffende gemeente.
       Waliënseweg 26-28 te Winterswijk                                     18                   3269.01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                     buro ontwerp &
                   ^omgeving
                     adviseurs voor leefomgeving
Bijlage 1
Situatietekeningen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                              buro ontwerp &
                            ^omgeving
                              adviseurs voor leefomgeving
Bijlage 1
Kaarten en situatietekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                        buro ontwerp &
                                      ^omgeving
                                        adviseurs voor leefomgeving
Bijlage 1.1
Kadastrale kaart en regionale ligging
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                                 buro ontwerp &
                                                                                          ^omgeving
                                                                                                 adviseurs voor leefomgeving
Regionale Ligging
                                                                             *
                                       l,‘?k  J
                                                                Huppel
                                                   X
                           n1
     ■x
          ï Hr/ge/o
                                                                  >z
                                                                                            N820                           ■
                                                                                      S!'
                                                                  /
                            ll                                                           Is           3
          Baïgerbosch
                              Rikkeï
  De Pas
                                                                                                 >**-               l
                                                                               Henxel
    Branderbosch                                                                ’S-
                  De Vrees
                           Oostervaort                              4      >               "Wh
                            schonenenk
                                                                                       \
                                             Hakkderkamp
         Winterswijk
                                                                         r                i                      F N
                                                 PellL   500 Ti J  1:24000 9
                                                                                                    BK
Bron: https://www.pdok.nl/viewer/
            Hier bevindt zich de onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                     Uw referentie: 3269.01
                                                                 o          20         40       60       80       lOOm
                    Deze kaart is noordgericht              Schaal 1: 2000
        12345       Perceelnummer
                                                                                                                                               kadaster
             25     Huisnummer
                                                            Kadastrale gemeente             Winterswijk
                    Vastgestelde kadastrale grens
                                                            Sectie                          R
                    Voorlopige kadastrale grens
                    Administratieve kadastrale grens
                                                            Perceel                         576
                    Bebouwing
                                                            Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 15 juni 2020 De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers    eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrechten het databanken recht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                  buro ontwerp &
                                ^omgeving
                                  adviseurs voor leefomgeving
Bijlage 1.2
Situatietekening met boorpunten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Legenda
79 Peilbuis

Asbestgat 30x30x50 cm +
boring tot 0,5 m -mv

Polygoon
Bebouwing

puinverharding

“| Locatiegrens

Locatie:
Type:
Omschrijving:
Projectnr:
Schaal:
Datum:
Getekend
Formaat

n ontleend

Waliënseweg 26-28 Winterswijk

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Situatietekening
3269.01
1:500

29-7-2020 S buro ontwerp &
m omgeving

A3

</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                           buro ontwerp &
                         ^omgeving
                           adviseurs voor leefomgeving
Bijlage 2
Boorprofielen en legenda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>     Boring:      01                                                       Boring: 04
     Datum:       24-6-2020                                                Datum:  24-6-2020
                                    braak                                                          gras_________________________
        0-                     o
                                                                              0-               0
                   1                Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen                          Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                    baksteen, sporen grind, neutraal                               humeus, sporen baksteen, sporen
                                    cremebruin, Edelman boor                        1        ▲     grind, neutraalbruin, Schep
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                    humeus, donkerbruin, Edelmanboor                           30
                   2                                                                               Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                    2              humeus, neutraal bruingrijs, Schep
       50—                                                                   50-               50
                              ,60.
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                   3                humeus, sterk roesthoudend,
                              ,80_
                                    donkerbruin, Edelmanboor
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,
                                    neutraalcreme, Edelmanboor
      100-
                   4
                              .130.
                                    Zand, zeer fijn, sterk siltig, laagjes
                                    leem, Edelmanboor
      150-
                   5
■w o
      200-
 n°                6
      250-
                   7
                   8
      300-                     300_
     Boring:      05                                                       Boring: 06
     Datum:       24-6-2020                                                Datum:  24-6-2020
                                    gras                                                           gras
        0-                     o.
                                                                              0-               o.
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                           Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                    humeus, sporen baksteen, sporen                                humeus, sporen baksteen, sporen
                                    grind, neutraalbruin, Schep                                    puin, neutraalbruin, Schep
                   1        ▲                                                       1        ▲
       50-                     50.                                           50-               50.
     Boring:      07                                                       Boring: 08
     Datum:       24-6-2020                                                Datum:  24-6-2020
                                    gras                                                           gras
        0-                     o.
                                                                              0-               0.
                                    Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                            Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                                    humeus, sporen baksteen, sporen                                humeus, sporen baksteen, sporen
                                    puin, neutraalbruin, Schep                                     puin, neutraalbruin, Schep
                   1        ▲                                                       1        ▲
       50-                     50.                                           50-               50.
     Project: Walienseweg Winterswijk
     Projectnummer: 3269.01
                                                                                                                                      'getekend volgens NEN 5104'
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Boring:      09                                                   Boring: 10
Datum:       24-6-2020                                            Datum:  24-6-2020
                         o   gras_________________________                             o    braak
   0-                                                                0-
                             Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                           Volledig puin, Ramguts
                             humeus, sporen baksteen, sporen
                             grind, neutraalbruin, Schep                   1  AVMglO ▲
              1
                       ▲                                                               30
                                                                                            Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                            humeus, sporen baksteen,
                                                                                            neutraalbruin, Schep
                                                                                     ▲
  50-                    50                                                2
                                                                    50—
                                                                                       70_
                                                                                            Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                            humeus, sporen roest,
                                                                           3                neutraalbruin, Edelmanboor
                                                                   100-                100_
Boring:      11                                                   Boring: 12
Datum:       24-6-2020                                            Datum:  24-6-2020
                         o   braak                                                     o    braak
   0-                                                                0-
                             Volledig puin, Ramguts                                         Volledig puin, Ramguts
              1
                       ▲                                                   1         ▲
                         30.                                                           30.
                             Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                            Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                             humeus, sporen baksteen,                                       humeus, sporen baksteen,
                             neutraalbruin, Schep                                           neutraalbruin, Schep
  50-■        2        ▲                                            50—    2         ▲
                         70.                                                           70.
                             Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                            Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                             humeus, sporen roest,                                          humeus, sporen roest,
              3              neutraalbruin, Edelmanboor                    3                neutraalbruin, Edelmanboor
 100-                    wo.                                       100-                100.
Boring:      13
Datum:       24-6-2020
                             braak
   0-                    o.
                             Volledig puin, Ramguts
              1        ▲
                         30.
                             Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                             humeus, sporen baksteen,
                             neutraalbruin, Schep
  50-         2        ▲
                         70
                             Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                             humeus, sporen roest,
              3              neutraalbruin, Edelmanboor
 100-                    100
Project: Walienseweg Winterswijk
Projectnummer: 3269.01
                                                                                                                               'getekend volgens NEN 5104'
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre> Legenda (conform NEN 5104)
 grind                                        klei                              geur
  )ooooo             Grind, siltig                         Klei, zwak siltig    O    geen geur
   OOOOO(
                                                                                     zwakke geur
                     Grind, zwak zandig                    Klei, matig siltig   «-   matige geur
                                                                                «-   sterke geur
                                                                                     uiterste geur
lo o o o o o d’/J Grind, matig zandig                      Klei, sterk siltig
ro0o0o0a0o0o7/.|
                                                                                olie
   o o o o o c,                                            Klei, uiterst siltig
  JOOOOO-            Grind’ s,erk zandig
                                                                                O    geen olie-water reactie
   O O O O O d»
                                                                                £}   zwakke olie-water reactie
 ) o o o o o •••     Grind, uiterst zandig                 Klei, zwak zandig    S    matige olie-water reactie
|o O O O O Cf,,, I
                                                                                G    sterke olie-water reactie
                                                           Klei, matig zandig   *    uiterste olie-water reactie
 zand                                                      Klei, sterk zandig   p.i.d.-waarde
                                                                                     >0
                     Zand, kleiig
                                                                                     >1
                                                                                     >10
                     Zand, zwak siltig
                                                                                     >100
                                              leem
                                                                                e    >1000
                     Zand, matig siltig                    Leem, zwak zandig         >10000
                     Zand, sterk siltig                    Leem, sterk zandig   monsters
                     Zand, uiterst siltig                                          geroerd monster
                                              overige toevoegingen                 ongeroerd monster
                                                           zwak humeus
                                                                                o  volumering
 veen
                                                        1
                     Veen, mineraalarm                     matig humeus         overig
                                                                                ▲    bijzonder bestanddeel
                                                       1
                     Veen, zwak kleiig                     sterk humeus         <    Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                     grondwaterstand
                                                                                ♦    Gemiddeld laagste grondwaterstand
                     Veen, sterk kleiig                    zwak grindig
                                                                                                   slib
                  F1 Veen, zwak zandig                     matig grindig
                                                       s
                                                                                                   water
                pn   Veen, sterk zandig                    sterk grindig
 peilbuis
           blinde buis
           casing
           hoogste grondwaterstand
           gemiddelde grondwaterstand
           laagste grondwaterstand
           zand afdichting
  L     \
        \
        \
        \  bentoniet/mikoliet/klei afdichting
        \
        \
        \
           grind afdichting
   c
  1_ II □_
     II    filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                buro ontwerp &
                              ^omgeving
                                adviseurs voor leefomgeving
Bijlage 3
Analysecertificaten Analytico
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>   eurofins
                                    — analytico
      Buro Ontwerp S Omgeving
     T.a.v. Remco Schreuder
     Velperweg 157
      6824 MB ARNHEM
      NETHERLANDS
     Analysecertificaat
     Datum: Ol-Jul-2O2O
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
      Certificaatnummer/Versie                      2020097343/1
     Uw project/verslagnummer                       3269.01
     Uw projectnaam                                 Waliënseweg 26-28 Winterswijk
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                           25-Jun-2020
      Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
      De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
      De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
      datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
      Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                  Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                      Ing. fi. Veldhuizen
                                                                                                                      Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribus S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd doorTÜV
3771 NB  Barneveld      Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Sitewww.eurofins.nl         KvK/CoC No.  09088623          en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>    eurofins
                                        — analytico
      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 3269.01                                                          Certificaatnummer/Versie             2020097343/1
      Uw projectnaam                           Waliënseweg 26-28 Winterswijk                                    Startdatum                           26-Jun-2020
      Uw ordernummer                                                                                            Rapportagedatum                      01-Jul-2020/1 5:54
                                                                                                                Bijlage                              A.B.C
      Monsternemer                                                                                              Pagina                               1/1
      Monstermatrix                            Grond (AS3000)
      Analyse                                                    Eenheid                         1
     Voorbehandeling
      Cryogeen malen AS3000                                                   Uitgevoerd
     Bodemkundige analyses
S     Droge stof                                                 %(m/m)                   88.9
S     Organische stof                                        % (m/m) ds                     2.7 »
      Gloeirest                                              % (m/m) ds                       97
     Minerale olie
      Minerale olie (C10-C12)                                   mg/kg ds                  <3.0
      Minerale olie (C12-C16)                                   mg/kg ds                  <5.0
      Minerale olie (C16-C21)                                   mg/kg ds                  <5.0
      Minerale olie (C21-C30)                                   mg/kg ds                      12
      Minerale olie (C30-C35)                                   mg/kg ds                    6.6
      Minerale olie (C35-C40)                                   mg/kg ds                  <6.0
S     Minerale olie totaal (C10-C40)                            mg/kg ds                    <35
Nr.   Monsteromschrijving                                                                                                          Datum monstername          Monster nr.
1     M01.2 (10-60)                                                                                                                 24-Jun-2020                11439707
                                                                                    Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                    A: AP04 erkende verrichting
                                                                             io     S: AS SIKB erkende verrichting                                               Pr.coörd.
                                                                                    v: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Rnalytico B.V.                                                                                                                                              VA
                                                                                    Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 Ó3 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25           Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB   Barneveld
P.0. Box 459
                        Fax +31 (0)34 242 Ó3 99
                        E-mail info-env@eurofins.nl
                                                    IBAN: NL71 BNPA0227924525
                                                    BIC: BNPANL2A
                                                                                           en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
                                                                                           het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Sitewww.eurofins.nl         KvK/CoCNo.   09088623                  en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                    BTW/VAT No. NL 804 3.14.8 8 3. B0 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>    eurofins
                                        — analytico
       Bijlage (fi) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020097343/1
                                                                                                                                                             Pagina 1/1
      Monster nr.       Boornr            Omschrijving                               Van         Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.
       11439707         01                2                                            10          60         0538040984           M01.2 (10-60)
Eurofins Rnalytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25          Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB   Barneveld     Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525              en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                         het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Sitewww.eurofins.nl         KvK/CoCNo.   09088623                 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 804 3.14.8 8 3. B0 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>    eurofins
                                        — analytico
      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020097343/1
                                                                                                                                                           Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).
Eurofins Rnalytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 Ó3 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB   Barneveld     Fax +31 (0)34 242 Ó3 99     IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoCNo.   09088623               en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 804 3.14.8 8 3. B0 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>    eurofins
                                        — analytico
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020097343/1
                                                                                                                                                           Pagina 1/1
      Analyse                                           Methode          Techniek                               Methode referentie
      Voorbehandeling
      Cryogeen malen                                    W0106            Voorbehandeling                         AS3000
      Bodemkundige analyses
      Droge Stof                                        W0104            Gravimetrie                             pb 3010-2 en NEN-EN 15934
      Organische stof (gloeiverlies)                    W0109            Gravimetrie                             pb 3010-3 en NEN 5754
      Minerale olie
      Minerale Olie (C10-C40)                           W0202            GC-FID                                  pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.
Eurofins analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 Ó3 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB   Barneveld     Fax +31 (0)34 242 Ó3 99     IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Sitewww.eurofins.nl         KvK/CoCNo.   09088623               en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 804 3.14.8 8 3. B0 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>   eurofins
                                    — analytico
      Buro Ontwerp S Omgeving
     T.a.v. Remco Schreuder
     Velperweg 157
      6824 MB ARNHEM
      NETHERLANDS
     Analysecertificaat
     Datum: 17-Jul-202C
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
      Certificaatnummer/Versie                      2020097418/1
     Uw project/verslagnummer                       3269.01
     Uw projectnaam                                 Waliënseweg 26-28 Winterswijk
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                           25-Jun-2020
      Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
      De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
      De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
      datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
      Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                  Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                      Ing. fi. Veldhuizen
                                                                                                                      Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribus S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd doorTÜV
3771 NB  Barneveld      Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Sitewww.eurofins.nl         KvK/CoC No.  09088623          en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>   eurofins
                                        — analytico
      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 3269.01                                                          Certificaatnummer/Versie             2020097418/1
      Uw projectnaam                           Waliënseweg 26-28 Winterswijk                                    Startdatum                           25-Jun-2020
      Uw ordernummer                                                                                            Rapportagedatum                      17-Jul-2020/12:19
                                                                                                                Bijlage                              A.B.C
      Monsternemer                                                                                              Pagina                               1/2
      Monstermatrix                            Asbestverdachte grond
      Analyse                                                    Eenheid                         1                        2           3                  4             5
     Bodemkundige analyses
      Droge stof (Extern)                                        %(m/m)                   88.5 ö                   90.3 °         88.5 «
     Extern / Overig onderzoek
                                                                                                    2)                      2)          2)
      In behandeling genomen hoeveelheid                                 kg               12.5                     13.3           13.2
                                                                                                    2)                      2)          2)
      Asbest fractie 0,5-lmm                                             mg                 0.0                      0.0           0.0
                                                                                                    2)                      2)          2)
      Asbest fractie l-2mm                                               mg                 0.0                      0.0           0.0
                                                                                                    2)                      2)          2)
      Asbest fractie 2-4mm                                               mg                 0.0                      2.0           0.0
                                                                                                    2)                      2)          2)
      Asbest fractie 4-8mm                                               mg                 0.0                       22            83
                                                                                                    2)                      2)          2)
      Asbest fractie 8-20mm                                              mg                  1.3                     0.0           0.0
                                                                                                    2)                      2)          2)
      Asbest fractie >20mm                                               mg                 0.0                      0.0           0.0
                                                                                                    2)                      2)          2)
      Asbest (som)                                                       mg                  1.3                      24            83
                                                                                                    2)                      2)          2)
      Asbest in grond                                           mg/kg ds                    0.1                      2.0           7.2
                                                                                                    2)                      2)          2)
      Gemeten Asbestconcentratie                                mg/kg ds                    0.1                      2.0           7.2
                                                                                                    2)                      2)          2)
      Gemeten concentratie Chrysotiel                           mg/kg ds                    0.1                      2.0           7.2
                                                                                                    2)                      2)          2)
      Gemeten concentratie Amfibool                             mg/kg ds                    0.0                      0.0           0.0
                                                                                                    2)                      2)          2)
      Totaal asbest hechtgebonden                               mg/kg ds                    0.1                      2.0           0.0
                                                                                                    2)                      2)          2)
      Totaal asbest niet hechtgebonden                          mg/kg ds                    0.0                      0.0           7.2
                                                                                                                                                            i)           i)
      Extern onderzoek                                                                                                                           Zie bijl.     Zie bijl.
Nr.   Monsteromschrijving                                                                                                          Datum monstername           Monster nr.
1     AMMl (0-10)                                                                                                                   24-Jun-2020                 11439953
2     AMM2 (0-10)                                                                                                                  24-Jun-2020                  11439954
3     AMM3 (0-10)                                                                                                                  24-Jun-2020                  11439955
4     AMM4 (0-30)                                                                                                                   24-Jun-202C>                11439956
5     AMM5 (0-30)                                                                                                                  24-Jun-2020                  11439957
                                                                                    Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                    A: AP04 erkende verrichting
                                                                                    S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                    v: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Rnalytico B.V.
                                                                                    Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25           Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld       Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71 BNPA0227924525              en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                          het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Sitewww.eurofins.nl         KvK/CoCNo.   09088623                  en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 804 3.14.8 8 3. B0 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>    eurofins
                                        — analytico
      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 3269.01                                                       Certificaatnummer/Versie             2020097418/1
      Uw projectnaam                           Waliënseweg 26-28 Winterswijk                                 Startdatum                           25-Jun-2020
      Uw ordernummer                                                                                         Rapportagedatum                      17-Jul-2020/12:19
                                                                                                             Bijlage                              A.B.C
      Monsternemer                                                                                           Pagina                               2/2
      Monstermatrix                            Asbestverdachte grond
      Analyse                                                    Eenheid                      6
     Bodem kundige analyses
                                                                                                 i)
      Droge stof (Extern)                                        %(m/m)                94.3
     Extern / Overig onderzoek
                                                                                                 2)
      Aantal stuks                                                                           4
                                                                                                 2)
      Gewicht                                                             9          101.4
                                                                                                 2)
      Amfibool                                                          mg               0.0
                                                                                                 2)
      Asbest (wit, chrysotiel)                                          mg          13000
Nr.   Monsteromschrijving                                                                                                       Datum monstername          Monster nr.
6     AVM glO (0-30)                                                                                                             24-Jun-2020                11439958
                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                             Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                 v: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Rnalytico B.V.                                                                                                                                           MC
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 Ó3 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB   Barneveld     Fax +31 (0)34 242 Ó3 99     IBAN: NL71 BNPA0227924525           en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Sitewww.eurofins.nl         KvK/CoC No.  09055023               en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 5043.14.553.601
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>    eurofins
                                        — analytico
       Bijlage (fi) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020097418/1
                                                                                                                                                            Pagina 1/1
      Monster nr.       Boornr            Omschrijving                               Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.
       11439953         MM05              1                                            0          10         1613201MG            AMM1 (0-10)
       11439954         MM03              1                                            0          10         1599091MG            AMM2 (0-10)
       11439955         MM04              1                                            0          10         1599092MG            AMM3 (0-10)
       11439956         MM01              1                                            0          30         1599089MG            AMM4 (0-30)
       11439956         MM01              2                                            0          30         1599088MG            AMM4 (0-30)
       11439957         MM01              1                                            0          30         1599087MG            AMM5 (0-30)
       11439957         MM01              2                                            0          30         1599090MG            AMM5 (0-30)
       11439958         10                AVM glO                                      0          30         0049045AM            AVM glO (0-30)
Eurofins Rnalytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25         Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB   Barneveld     Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525             en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                        het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Sitewww.eurofins.nl         KvK/CoCNo.   09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 804 3.14.8 8 3. B0 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>    eurofins
                                        — analytico
      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020097418/1
                                                                                                                                                           Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
      Opmerking 2)
      Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
Eurofins Rnalytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 Ó3 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB   Barneveld     Fax +31 (0)34 242 Ó3 99     IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoCNo.   09088623               en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 804 3.14.8 8 3. B0 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>    eurofins
                                        — analytico
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020097418/1
                                                                                                                                                           Pagina 1/1
      Analyse                                           Methode          Techniek                               Methode referentie
      Bodemkundige analyses
      Droge stof (uitbesteed)                           WO 004           Extern                                  Uitbesteding
      Extern / Overig onderzoek
      Asbest Grond NEN5898 2016                         W0004            Microscopie                             NEN 5898
      Asbest Verz. NEN5898 2016                         WO 004           Microscopie                             NEN 5898
      Uitbesteding Omegam                               WO 004           Extern                                  Uitbesteding
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.
Eurofins Rnalytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 Ó3 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB   Barneveld     Fax +31 (0)34 242 Ó3 99     IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Sitewww.eurofins.nl         KvK/CoCNo.   09088623               en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 804 3.14.8 8 3. B0 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                                AS3000
                                     Omegam                                                                                           iBia..
                                                                                                                                      B«A I Jffi  ■"'fehee'
                                                                                                                                               Tabel 1 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                           1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                          Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373480
Uw referentie                                      : AMM1 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/2021
                                                               Asbestonderzoek
Initialen analist                             : N.E.
Datum geanalyseerd                            : 30-06-2020
Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster                      12510     9
Droge massa aangeleverde monster                11071     g
Percentage droogrest                            88,5      m/m %
Type zeving                                     nat
                     massa percentage massa percentage                         aantal          massa asbest-
   zeeffractie     zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest                     houdend materiaal
       (mm)          (gram)         (m/m %)      (gram)         (m/m %) (deeltjes)                 (mg)
 <0,5 mm              10577,2            97,2         19.4           0,18          n.v.t.                 n.v.t.
 0,5-1 mm                  93.3           0,9         11,2          12,00              0                    0,0
  1- 2 mm                  58,7           0,5         22,6          38,50              0                    0,0
 2- 4 mm                   34,9           0,3         34,9        100,00 _______ 0                          0,0
 4-8 mm                    42.4           0,4         42.4        100,00               0                    0,0
 8-20 mm                   70,2           0,6         70,2        100,00                1                  10,2
 >20 mm                     0,0           0,0          0,0        100,00               0                    0,0
 Totaal               10876,7           100,0        200,7                              1                  10,2
                                   asbest totaal                              serpentijn asbest                            amfibool asbest
                    gehalte        ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte    ondergrens bovengrens
   zeeffractie       asbest                                         asbest                                       asbest
       (mm)          (mg/kg        (mg/kg ds)     (mg/kg ds)        (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg     (mg/kg ds)       (mg/kg ds)
                       ds)                                            ds)                                          ds)
 <0,5 mm
 0,5-1 mm                   0,0             0,0             0,0           0,0               0,0          0,0           0,0           0,0                0,0
  1- 2 mm                   0,0             0,0             0,0           0,0               0,0          0,0           0,0           0,0                0,0
 2- 4 mm                    0,0             0,0             0,0           0,0               0,0          0,0           0,0           0,0                0,0
 4-8 mm                     0,0             0,0             0,0           0,0               0,0          0,0           0,0           0,0                0,0
 8-20 mm                    0,1             0,1             0,1           0,1               0,1          0,1           0,0           0,0                0,0
 >20 mm                     0,0             0,0             0,0           0,0               0,0          0,0           0,0           0,0                0,0
 Totaal                     0,1             0.1             0,1           0,1               0.1          0.1           0,0           0,0                0,0
Aangetroffen type asbest                      : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                    : Geen
Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
       gebondenheid             serpentijn asbest      amfibool asbest          totaal afgerond
           hecht                        0,1                     0,0                     0,1
         niet hecht                     0,0                     0,0                     0,0
      totaal afgerond                   0,1                     0,0
Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 0,1 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
-: geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                      Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                          AS3000
                                    Omegam                                                                                          TESTEN
                                                                                                                                           Tabel 2 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373480
Uw referentie                                      : AMM1 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/2021
                                       Asbestonderzoek - productidentificatie
  zeeffractie                materiaal             gebondenheid                  asbestsoort                percentage
      (mm)                                                                                                   (m/m %)
    8-20 mm             cement, golfplaat               hecht                     chrysotiel                  10-15
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                    Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                                “ AS3000
                                     Omegam                                                                                           iBia..
                                                                                                                                      B«A I Jffi  ■"'fehee'
                                                                                                                                               Tabel 3 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                           1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                          Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373481
Uw referentie                                      : AMM2 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/2021
                                                               Asbestonderzoek
Initialen analist                             : K.A.
Datum geanalyseerd                            : 30-06-2020
Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster                      13270     9
Droge massa aangeleverde monster                11983     g
Percentage droogrest                            90,3      m/m %
Type zeving                                     nat
                     massa percentage massa percentage                         aantal         massa asbest-
   zeeffractie     zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht              asbest        houdend materiaal
       (mm)          (gram)         (m/m %)      (gram)        (m/m %)      (deeltjes)             (mg)
 <0,5 mm              10583,9            89,9         18,0           0,17          n.v.t.                 n.v.t.
 0,5-1 mm                249,5            2,1         22,3           8,94              0                    0,0
  1- 2 mm                209,0            1,8         55,2         26,41               0                    0,0
 2- 4 mm                 128,2            1,1        128,2        100,00    _______ 1_                     15,6
 4-8 mm                  184.2            1,6        184.2        100,00    _______ 2                    172,5
 8-20 mm                 420.3            3,6        420.3        100,00    _______ 0                       0,0
 >20 mm                     0,0           0,0          0,0        100,00               0                    0,0
 Totaal               11775,1           100,0        828,2                             3                 188,1
                                   asbest totaal                              serpentijn asbest                            amfibool asbest
                    gehalte        ondergrens bovengrens           gehalte      ondergrens bovengrens            gehalte    ondergrens bovengrens
   zeeffractie       asbest                                         asbest                                       asbest
       (mm)          (mg/kg        (mg/kg ds)     (mg/kg ds)        (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg     (mg/kg ds)       (mg/kg ds)
                       ds)                                            ds)                                          ds)
 <0,5 mm
 0,5-1 mm                   0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
  1- 2 mm                   0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
 2- 4 mm                    0,2             0,1             0,2           0,2              0,1           0,2           0,0           0,0                0,0
 4-8 mm                     1,8             1.5             2,2           1,8              1.5           2,2           0,0           0,0                0,0
 8-20 mm                    0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
 >20 mm                     0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
 Totaal                     2,0             1.6             2,4           2,0              1.6           2,4           0,0           0,0                0,0
Aangetroffen type asbest                      : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                    : Geen
Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
       gebondenheid             serpentijn asbest      amfibool asbest          totaal afgerond
           hecht                        2,0                    0,0                      2,0
         niet hecht                     0,0                    0,0                      0,0
      totaal afgerond                   2,0                    0,0
Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 2,0 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
-: geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                      Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                          AS3000
                                    Omegam                                                                                         TESTEN
                                                                                                                                    RvA I m
                                                                                                                                            Tabel 4 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373481
Uw referentie                                      : AMM2 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/2021
                                       Asbestonderzoek - productidentificatie
  zeeffractie                materiaal             gebondenheid                  asbestsoort                percentage
     (mm)                                                                                                    (m/m %)
    2-4 mm           cement, vlakke plaat               hecht                     chrysotiel                  10-15
    4-8 mm           cement, vlakke plaat               hecht                     chrysotiel                  10-15
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                    Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                                “ AS3000
                                     Omegam                                                                                           iBia..
                                                                                                                                      B«A I Jffi  ■"'fehee'
                                                                                                                                               Tabel 5 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373482
Uw referentie                                      : AMM3 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/2021
                                                               Asbestonderzoek
Initialen analist                             : A.S.
Datum geanalyseerd                            : 29-06-2020
Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster                      13210     9
Droge massa aangeleverde monster                11691     g
Percentage droogrest                            88,5      m/m %
Type zeving                                     nat
                     massa percentage massa percentage                         aantal         massa asbest-
   zeeffractie     zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest                     houdend materiaal
       (mm)          (gram)         (m/m %)      (gram)        (m/m %) (deeltjes)                  (mg)
 <0,5 mm              10630,8            92,5          7,9           0,07          n.v.t.                 n.v.t.
 0,5-1 mm                227.3            2,0         14.7           6,47              0                    0,0
  1- 2 mm                253.4            2,2         73.8         29,12               0                    0,0
 2- 4 mm                   88,4           0,8         88,4        100,00 _______ 0                          0,0
 4-8 mm                  121,3            1,1        121,3        100,00                1                184,8
 8-20 mm                 156,6            1,4        156,6        100,00 _______ 0                          0,0
 >20 mm                     9,5           0,1          9,5        100,00               0                    0,0
 Totaal               11487,3           100,0       472,2                               1                184,8
                                   asbest totaal                              serpentijn asbest                            amfibool asbest
                    gehalte        ondergrens bovengrens           gehalte      ondergrens bovengrens            gehalte    ondergrens bovengrens
   zeeffractie       asbest                                         asbest                                       asbest
       (mm)          (mg/kg        (mg/kg ds)     (mg/kg ds)        (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg     (mg/kg ds)       (mg/kg ds)
                       ds)                                            ds)                                          ds)
 <0,5 mm
 0,5-1 mm                   0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
  1- 2 mm                   0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
 2- 4 mm                    0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
 4-8 mm                     7.2             4,8             9,7           7,2              4,8           9,7           0,0           0,0                0,0
 8-20 mm                    0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
 >20 mm                     0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
 Totaal                     7.2             4,8             9,7           7,2              4,8           9,7           0,0           0,0                0,0
Aangetroffen type asbest                      : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                    : Geen
Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
       gebondenheid             serpentijn asbest      amfibool asbest          totaal afgerond
           hecht                        0,0                    0,0                      0,0
         niet hecht                     7,2                    0,0                      7,2
      totaal afgerond                   7,2                    0,0
Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 7,2 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
-: geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                      Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                          AS3000
                                    Omegam                                                                                          TESTEN
                                                                                                                                           Tabel 6 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373482
Uw referentie                                      : AMM3 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/2021
                                       Asbestonderzoek - productidentificatie
  zeeffractie                materiaal             gebondenheid                  asbestsoort                percentage
     (mm)                                                                                                    (m/m %)
    4-8 mm                    isolatie               niet hecht                   chrysotiel                  30-60
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                    Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins
                                    Omegam
                                                                                                                                           Tabel 7 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                           1053890
Uw Project omschrijving                                2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                          Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373485
Uw referentie                                      : AVM g10 (0-30)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/202,
                                                     Asbest verzamelmonster
Initialen analist                             : G.N.
Datum geanalyseerd                            : 25-06-2020
Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.
Massa aangeleverde monster                       107,5   g
Droge massa aangeleverde monster                 101,4   g
Percentage droogrest                            94,33    m/m %
                             massa                           percentage            percentage                              serpentijn     amfibool
          type             onderzocht                         serpentijn             amfibool                aantal          massa         massa
      onderzocht            materiaal gebonden-                 asbest                asbest             geanalyseerde       asbest        asbest
       materiaal             (gram)           heid             (m/m %)               (m/m %)                deeltjes           (mg)         (mg)
  cement, golfplaat           101,4          hecht       chrysotiel 10-15                                      4     ~      12675,0          0,0
         Totaal               101,4                                                                            4            12675,0          0,0
                                                                                                          Ondergrens         10140            o
                                                                                                          Bovengrens         15210            o
Aangetroffen type asbest                      : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                    : Geen
Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
       gebondenheid             serpentijn asbest      amfibool asbest         totaal afgerond
            hecht                     13000                     0,0                 13000
         niet hecht                     0,0                     0,0                   0,0
      totaal afgerond                 13000                         0,0
Totaal massa asbest: 13000 mg
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                      Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins
                                     Omegam
                                                                                                                                                     (l'rtllj
                                                                                                                                           Tabel 8 van 10
                                                           ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                             1053890
Uw Project omschrijving                                  2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                            Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                           : 6373484
Uw referentie                                         : AMM4(0-30)
Opgegeven bemonsteringsdatum                          : 24/06/2021
                                                                Asbestonderzoek
Initialen analist                              : L.F.
Datum geanalyseerd                             : 01-07-2020
Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).
Massa aangeleverde monster                      : 28690     9
Droge massa aangeleverde monster               :  26510     g
Percentage droogrest                            : 92,4      m/m %
Type zeving                                     : nat
                     massa percentage massa percentage                          aantal         massa asbest-
   zeeffractie     zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht               asbest        houdend materiaal
       (mm)          (gram)         (m/m %)        (gram)        (m/m %)     (deeltjes)            (mg)
 <0,5 mm              17967.6            68,4            13,7         0,08          n.v.t.                n.v.t.
 0,5-1 mm                848,2             3,2          192,5        22,70              0                   0,0
  1- 2 mm                737.7             2,8          171,4        23,23               1                78,0
 2- 4 mm                 777.7             3,0          393,8        50,64   _______ 2                    83,0
 4-8 mm                1743,4              6,6         1743,4      100,00    _______ 3                   316,0
 8-20 mm               4161,1             15,8        4161,1       100,00    _______ 0                      0,0
 >20 mm                    42,9            0,2           42,9      100,00               0                   0,0
 Totaal              26278.6            100,0         6718,8                            6                477,0
                                   asbest totaal                               serpentijn asbest                           amfibool asbest
                    gehalte        ondergrens bovengrens             gehalte     ondergrens bovengrens           gehalte    ondergrens bovengrens
   zeeffractie       asbest                                          asbest                                      asbest
       (mm)          (mg/kg        (mg/kg ds)       (mg/kg ds)       (mg/kg       (mg/kg ds)     (mg/kg ds)      (mg/kg     (mg/kg ds)    (mg/kg ds)
                       ds)                                             ds)                                         ds)
 <0,5 mm
 0,5-1 mm                   0,0              0,0              0,0          0,0              0,0          0,0           0,0           0,0          0,0
  1- 2 mm                   5.7              1,0               35          5.7              1,o           35           0,0           0,0          0,0
 2- 4 mm                    1.7              0,6              7,2          1.7              0,6          7,2           0,0           0,0          0,0
 4-8 mm                     1,5              1,2              1,8          1,5              1,2          1,8           0,0           0,0          0,0
 8-20 mm                    0,0              0,0              0,0          0,0              0,0          0,0           0,0           0,0          0,0
 >20 mm                     0,0              0,0              0,0          0,0              0,0          0,0           0,0           0,0          0,0
 Totaal                     8,9              2,8              44           8,9              2,8           44           0,0           0,0          0,0
Aangetroffen type asbest                       : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                     : Geen
Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
       gebondenheid             serpentijn asbest         amfibool asbest        totaal afgerond
           hecht                         1.9                     0,0                     1,9
         niet hecht                     7,0                      0,0                     7,0
      totaal afgerond                   8.9                      0,0
Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 8,9 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
-: geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                      Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins
                                    Omegam
                                                                                                                                                   (l'rtllj
                                                                                                                                         Tabel 9 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373484
Uw referentie                                      : AMM4(0-30)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/2021
                                       Asbestonderzoek - productidentificatie
  zeeffractie                materiaal             gebondenheid                  asbestsoort                percentage
     (mm)                                                                                                    (m/m %)
    1-2 mm            brandwerend board              niet hecht                   chrysotiel                  30-60
                      brandwerend board              niet hecht                   chrysotiel                  30-60
    2-4 mm
                     cement, vlakke plaat               hecht                     chrysotiel                  10-15
    4-8 mm           cement, vlakke plaat               hecht                     chrysotiel                  10-15
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                    Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                             “ AS3000
                                    Omegam                                                                                          lisni.
                                                                                                                                    B«A I [ffi ■"'«ehe»'
                                                                                                                                         Tabel 10 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
                                                 Opmerkingen m.b.t analyses
Opmerking(en) algemeen
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Projectomschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr(Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.
Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.
Opmerking bij project:                    - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                            de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                            analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                            Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                            staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                            nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                            verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                            tijdens de monsterneming.
                                          - Bij ref.nr.6373484 is op verzoek van de klant de monster omschrijving aangepast.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                   Ref.: 1053890_certificaat_v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                          AS3000
                                    Omegam                                                                                         TESTEN
                                                                                                                                    RvA I m
                                                                                                                                          Bijlage 1 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
                                                               Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie                                                                        uw monsterref.          uw diepte          uw barcode
6373480             AMM1 (0-10)                                                                  MM05                    0-.1               1613201 MG
6373481             AMM2(0-10)                                                                   MM03                    0-.1               1599091 MG
6373482             AMM3(0-10)                                                                   MM04                    0-.1               1599092MG
6373485             AVM g10 (0-30)                                                               10                      0-.3               0049045AM
6373484             AMM4 (0-30)                                                                  MM01                    0-.3               1599088MG
                                                                                                 MM01                    0-.3               1599089MG
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                   Ref.: 1053890_certificaat_v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                               “ AS3000
                                    Omegam                                                                                          nsia..
                                                                                                                                    B«A I [ffi   ■"'fehee'
                                                                                                                                            Bijlage 2 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
                                          Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Asbestonderzoek                                        : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
                                                     Analysemethoden in Puin
In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Asbestonderzoek                                        : Conform NEN 5898
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                   Ref.: 1053890_certificaat_v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                                AS3000
                                     Omegam                                                                                           iBia..
                                                                                                                                      B«A I Jffi  ■"'fehee'
                                                                                                                                               Tabel 1 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                           1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                          Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373480
Uw referentie                                      : AMM1 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/2021
                                                               Asbestonderzoek
Initialen analist                             : N.E.
Datum geanalyseerd                            : 30-06-2020
Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster                      12510     9
Droge massa aangeleverde monster                11071     g
Percentage droogrest                            88,5      m/m %
Type zeving                                     nat
                     massa percentage massa percentage                         aantal          massa asbest-
   zeeffractie     zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest                     houdend materiaal
       (mm)          (gram)         (m/m %)      (gram)         (m/m %) (deeltjes)                 (mg)
 <0,5 mm              10577,2            97,2         19.4           0,18          n.v.t.                 n.v.t.
 0,5-1 mm                  93.3           0,9         11,2          12,00              0                    0,0
  1- 2 mm                  58,7           0,5         22,6          38,50              0                    0,0
 2- 4 mm                   34,9           0,3         34,9        100,00 _______ 0                          0,0
 4-8 mm                    42.4           0,4         42.4        100,00               0                    0,0
 8-20 mm                   70,2           0,6         70,2        100,00                1                  10,2
 >20 mm                     0,0           0,0          0,0        100,00               0                    0,0
 Totaal               10876,7           100,0        200,7                              1                  10,2
                                   asbest totaal                              serpentijn asbest                            amfibool asbest
                    gehalte        ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte    ondergrens bovengrens
   zeeffractie       asbest                                         asbest                                       asbest
       (mm)          (mg/kg        (mg/kg ds)     (mg/kg ds)        (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg     (mg/kg ds)       (mg/kg ds)
                       ds)                                            ds)                                          ds)
 <0,5 mm
 0,5-1 mm                   0,0             0,0             0,0           0,0               0,0          0,0           0,0           0,0                0,0
  1- 2 mm                   0,0             0,0             0,0           0,0               0,0          0,0           0,0           0,0                0,0
 2- 4 mm                    0,0             0,0             0,0           0,0               0,0          0,0           0,0           0,0                0,0
 4-8 mm                     0,0             0,0             0,0           0,0               0,0          0,0           0,0           0,0                0,0
 8-20 mm                    0,1             0,1             0,1           0,1               0,1          0,1           0,0           0,0                0,0
 >20 mm                     0,0             0,0             0,0           0,0               0,0          0,0           0,0           0,0                0,0
 Totaal                     0,1             0.1             0,1           0,1               0.1          0.1           0,0           0,0                0,0
Aangetroffen type asbest                      : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                    : Geen
Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
       gebondenheid             serpentijn asbest      amfibool asbest          totaal afgerond
           hecht                        0,1                     0,0                     0,1
         niet hecht                     0,0                     0,0                     0,0
      totaal afgerond                   0,1                     0,0
Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 0,1 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
-: geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                      Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                          AS3000
                                    Omegam                                                                                          TESTEN
                                                                                                                                           Tabel 2 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373480
Uw referentie                                      : AMM1 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/2021
                                       Asbestonderzoek - productidentificatie
  zeeffractie                materiaal             gebondenheid                  asbestsoort                percentage
      (mm)                                                                                                   (m/m %)
    8-20 mm             cement, golfplaat               hecht                     chrysotiel                  10-15
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                    Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                                “ AS3000
                                     Omegam                                                                                           iBia..
                                                                                                                                      B«A I Jffi  ■"'fehee'
                                                                                                                                               Tabel 3 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                           1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                          Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373481
Uw referentie                                      : AMM2 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/2021
                                                               Asbestonderzoek
Initialen analist                             : K.A.
Datum geanalyseerd                            : 30-06-2020
Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster                      13270     9
Droge massa aangeleverde monster                11983     g
Percentage droogrest                            90,3      m/m %
Type zeving                                     nat
                     massa percentage massa percentage                         aantal         massa asbest-
   zeeffractie     zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht              asbest        houdend materiaal
       (mm)          (gram)         (m/m %)      (gram)        (m/m %)      (deeltjes)             (mg)
 <0,5 mm              10583,9            89,9         18,0           0,17          n.v.t.                 n.v.t.
 0,5-1 mm                249,5            2,1         22,3           8,94              0                    0,0
  1- 2 mm                209,0            1,8         55,2         26,41               0                    0,0
 2- 4 mm                 128,2            1,1        128,2        100,00    _______ 1_                     15,6
 4-8 mm                  184.2            1,6        184.2        100,00    _______ 2                    172,5
 8-20 mm                 420.3            3,6        420.3        100,00    _______ 0                       0,0
 >20 mm                     0,0           0,0          0,0        100,00               0                    0,0
 Totaal               11775,1           100,0        828,2                             3                 188,1
                                   asbest totaal                              serpentijn asbest                            amfibool asbest
                    gehalte        ondergrens bovengrens           gehalte      ondergrens bovengrens            gehalte    ondergrens bovengrens
   zeeffractie       asbest                                         asbest                                       asbest
       (mm)          (mg/kg        (mg/kg ds)     (mg/kg ds)        (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg     (mg/kg ds)       (mg/kg ds)
                       ds)                                            ds)                                          ds)
 <0,5 mm
 0,5-1 mm                   0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
  1- 2 mm                   0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
 2- 4 mm                    0,2             0,1             0,2           0,2              0,1           0,2           0,0           0,0                0,0
 4-8 mm                     1,8             1.5             2,2           1,8              1.5           2,2           0,0           0,0                0,0
 8-20 mm                    0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
 >20 mm                     0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
 Totaal                     2,0             1.6             2,4           2,0              1.6           2,4           0,0           0,0                0,0
Aangetroffen type asbest                      : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                    : Geen
Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
       gebondenheid             serpentijn asbest      amfibool asbest          totaal afgerond
           hecht                        2,0                    0,0                      2,0
         niet hecht                     0,0                    0,0                      0,0
      totaal afgerond                   2,0                    0,0
Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 2,0 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
-: geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                      Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                          AS3000
                                    Omegam                                                                                         TESTEN
                                                                                                                                    RvA I m
                                                                                                                                            Tabel 4 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373481
Uw referentie                                      : AMM2 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/2021
                                       Asbestonderzoek - productidentificatie
  zeeffractie                materiaal             gebondenheid                  asbestsoort                percentage
     (mm)                                                                                                    (m/m %)
    2-4 mm           cement, vlakke plaat               hecht                     chrysotiel                  10-15
    4-8 mm           cement, vlakke plaat               hecht                     chrysotiel                  10-15
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                    Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                                “ AS3000
                                     Omegam                                                                                           iBia..
                                                                                                                                      B«A I Jffi  ■"'fehee'
                                                                                                                                               Tabel 5 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373482
Uw referentie                                      : AMM3 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/2021
                                                               Asbestonderzoek
Initialen analist                             : A.S.
Datum geanalyseerd                            : 29-06-2020
Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster                      13210     9
Droge massa aangeleverde monster                11691     g
Percentage droogrest                            88,5      m/m %
Type zeving                                     nat
                     massa percentage massa percentage                         aantal         massa asbest-
   zeeffractie     zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest                     houdend materiaal
       (mm)          (gram)         (m/m %)      (gram)        (m/m %) (deeltjes)                  (mg)
 <0,5 mm              10630,8            92,5          7,9           0,07          n.v.t.                 n.v.t.
 0,5-1 mm                227.3            2,0         14.7           6,47              0                    0,0
  1- 2 mm                253.4            2,2         73.8         29,12               0                    0,0
 2- 4 mm                   88,4           0,8         88,4        100,00 _______ 0                          0,0
 4-8 mm                  121,3            1,1        121,3        100,00                1                184,8
 8-20 mm                 156,6            1,4        156,6        100,00 _______ 0                          0,0
 >20 mm                     9,5           0,1          9,5        100,00               0                    0,0
 Totaal               11487,3           100,0       472,2                               1                184,8
                                   asbest totaal                              serpentijn asbest                            amfibool asbest
                    gehalte        ondergrens bovengrens           gehalte      ondergrens bovengrens            gehalte    ondergrens bovengrens
   zeeffractie       asbest                                         asbest                                       asbest
       (mm)          (mg/kg        (mg/kg ds)     (mg/kg ds)        (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg     (mg/kg ds)       (mg/kg ds)
                       ds)                                            ds)                                          ds)
 <0,5 mm
 0,5-1 mm                   0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
  1- 2 mm                   0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
 2- 4 mm                    0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
 4-8 mm                     7.2             4,8             9,7           7,2              4,8           9,7           0,0           0,0                0,0
 8-20 mm                    0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
 >20 mm                     0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
 Totaal                     7.2             4,8             9,7           7,2              4,8           9,7           0,0           0,0                0,0
Aangetroffen type asbest                      : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                    : Geen
Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
       gebondenheid             serpentijn asbest      amfibool asbest          totaal afgerond
           hecht                        0,0                    0,0                      0,0
         niet hecht                     7,2                    0,0                      7,2
      totaal afgerond                   7,2                    0,0
Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 7,2 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
-: geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                      Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                          AS3000
                                    Omegam                                                                                          TESTEN
                                                                                                                                           Tabel 6 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373482
Uw referentie                                      : AMM3 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/2021
                                       Asbestonderzoek - productidentificatie
  zeeffractie                materiaal             gebondenheid                  asbestsoort                percentage
     (mm)                                                                                                    (m/m %)
    4-8 mm                    isolatie               niet hecht                   chrysotiel                  30-60
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                    Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins
                                    Omegam
                                                                                                                                           Tabel 7 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                           1053890
Uw Project omschrijving                                2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                          Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373485
Uw referentie                                      : AVM g10 (0-30)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/202,
                                                     Asbest verzamelmonster
Initialen analist                             : G.N.
Datum geanalyseerd                            : 25-06-2020
Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.
Massa aangeleverde monster                       107,5   g
Droge massa aangeleverde monster                 101,4   g
Percentage droogrest                            94,33    m/m %
                             massa                           percentage            percentage                              serpentijn     amfibool
          type             onderzocht                         serpentijn             amfibool                aantal          massa         massa
      onderzocht            materiaal gebonden-                 asbest                asbest             geanalyseerde       asbest        asbest
       materiaal             (gram)           heid             (m/m %)               (m/m %)                deeltjes           (mg)         (mg)
  cement, golfplaat           101,4          hecht       chrysotiel 10-15                                      4     ~      12675,0          0,0
         Totaal               101,4                                                                            4            12675,0          0,0
                                                                                                          Ondergrens         10140            o
                                                                                                          Bovengrens         15210            o
Aangetroffen type asbest                      : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                    : Geen
Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
       gebondenheid             serpentijn asbest      amfibool asbest         totaal afgerond
            hecht                     13000                     0,0                 13000
         niet hecht                     0,0                     0,0                   0,0
      totaal afgerond                 13000                         0,0
Totaal massa asbest: 13000 mg
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                      Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins
                                     Omegam
                                                                                                                                                     (l'rtllj
                                                                                                                                           Tabel 8 van 10
                                                           ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                             1053890
Uw Project omschrijving                                  2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                            Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                           : 6373484
Uw referentie                                         : AMM4(0-30)
Opgegeven bemonsteringsdatum                          : 24/06/2021
                                                                Asbestonderzoek
Initialen analist                              : L.F.
Datum geanalyseerd                             : 01-07-2020
Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).
Massa aangeleverde monster                      : 28690     9
Droge massa aangeleverde monster               :  26510     g
Percentage droogrest                            : 92,4      m/m %
Type zeving                                     : nat
                     massa percentage massa percentage                          aantal         massa asbest-
   zeeffractie     zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht               asbest        houdend materiaal
       (mm)          (gram)         (m/m %)        (gram)        (m/m %)     (deeltjes)            (mg)
 <0,5 mm              17967.6            68,4            13,7         0,08          n.v.t.                n.v.t.
 0,5-1 mm                848,2             3,2          192,5        22,70              0                   0,0
  1- 2 mm                737.7             2,8          171,4        23,23               1                78,0
 2- 4 mm                 777.7             3,0          393,8        50,64   _______ 2                    83,0
 4-8 mm                1743,4              6,6         1743,4      100,00    _______ 3                   316,0
 8-20 mm               4161,1             15,8        4161,1       100,00    _______ 0                      0,0
 >20 mm                    42,9            0,2           42,9      100,00               0                   0,0
 Totaal              26278.6            100,0         6718,8                            6                477,0
                                   asbest totaal                               serpentijn asbest                           amfibool asbest
                    gehalte        ondergrens bovengrens             gehalte     ondergrens bovengrens           gehalte    ondergrens bovengrens
   zeeffractie       asbest                                          asbest                                      asbest
       (mm)          (mg/kg        (mg/kg ds)       (mg/kg ds)       (mg/kg       (mg/kg ds)     (mg/kg ds)      (mg/kg     (mg/kg ds)    (mg/kg ds)
                       ds)                                             ds)                                         ds)
 <0,5 mm
 0,5-1 mm                   0,0              0,0              0,0          0,0              0,0          0,0           0,0           0,0          0,0
  1- 2 mm                   5.7              1,0               35          5.7              1,o           35           0,0           0,0          0,0
 2- 4 mm                    1.7              0,6              7,2          1.7              0,6          7,2           0,0           0,0          0,0
 4-8 mm                     1,5              1,2              1,8          1,5              1,2          1,8           0,0           0,0          0,0
 8-20 mm                    0,0              0,0              0,0          0,0              0,0          0,0           0,0           0,0          0,0
 >20 mm                     0,0              0,0              0,0          0,0              0,0          0,0           0,0           0,0          0,0
 Totaal                     8,9              2,8              44           8,9              2,8           44           0,0           0,0          0,0
Aangetroffen type asbest                       : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                     : Geen
Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
       gebondenheid             serpentijn asbest         amfibool asbest        totaal afgerond
           hecht                         1.9                     0,0                     1,9
         niet hecht                     7,0                      0,0                     7,0
      totaal afgerond                   8.9                      0,0
Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 8,9 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
-: geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                      Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins
                                    Omegam
                                                                                                                                                   (l'rtllj
                                                                                                                                         Tabel 9 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373484
Uw referentie                                      : AMM4(0-30)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/2021
                                       Asbestonderzoek - productidentificatie
  zeeffractie                materiaal             gebondenheid                  asbestsoort                percentage
     (mm)                                                                                                    (m/m %)
    1-2 mm            brandwerend board              niet hecht                   chrysotiel                  30-60
                      brandwerend board              niet hecht                   chrysotiel                  30-60
    2-4 mm
                     cement, vlakke plaat               hecht                     chrysotiel                  10-15
    4-8 mm           cement, vlakke plaat               hecht                     chrysotiel                  10-15
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                    Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                             “ AS3000
                                    Omegam                                                                                          lisni.
                                                                                                                                    B«A I [ffi ■"'«ehe»'
                                                                                                                                         Tabel 10 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
                                                 Opmerkingen m.b.t analyses
Opmerking(en) algemeen
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Projectomschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr(Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.
Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.
Opmerking bij project:                    - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                            de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                            analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                            Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                            staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                            nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                            verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                            tijdens de monsterneming.
                                          - Bij ref.nr.6373484 is op verzoek van de klant de monster omschrijving aangepast.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                   Ref.: 1053890_certificaat_v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                          AS3000
                                    Omegam                                                                                         TESTEN
                                                                                                                                    RvA I m
                                                                                                                                          Bijlage 1 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
                                                               Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie                                                                        uw monsterref.          uw diepte          uw barcode
6373480             AMM1 (0-10)                                                                  MM05                    0-.1               1613201 MG
6373481             AMM2(0-10)                                                                   MM03                    0-.1               1599091 MG
6373482             AMM3(0-10)                                                                   MM04                    0-.1               1599092MG
6373485             AVM g10 (0-30)                                                               10                      0-.3               0049045AM
6373484             AMM4 (0-30)                                                                  MM01                    0-.3               1599088MG
                                                                                                 MM01                    0-.3               1599089MG
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                   Ref.: 1053890_certificaat_v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                               “ AS3000
                                    Omegam                                                                                          nsia..
                                                                                                                                    B«A I [ffi   ■"'fehee'
                                                                                                                                            Bijlage 2 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
                                          Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Asbestonderzoek                                        : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
                                                     Analysemethoden in Puin
In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Asbestonderzoek                                        : Conform NEN 5898
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                   Ref.: 1053890_certificaat_v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins
                                     Omegam
                                                                                                                                                     (l'rtllj
                                                                                                                                           Tabel 1 van 3
                                                           ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                             1057092
Uw Project omschrijving                                  2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                            Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                           : 6380923
Uw referentie                                         : AMM5
Opgegeven bemonsteringsdatum                          : 24/06/2021
                                                                Asbestonderzoek
Initialen analist                              : K.A.
Datum geanalyseerd                             : 03-07-2020
Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).
Massa aangeleverde monster                      : 32730     9
Droge massa aangeleverde monster               :  30635     g
Percentage droogrest                            : 93,6      m/m %
Type zeving                                     : nat
                     massa percentage massa percentage                          aantal         massa asbest-
   zeeffractie     zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht               asbest        houdend materiaal
       (mm)          (gram)         (m/m %)        (gram)        (m/m %)      (deeltjes)           (mg)
 <0,5 mm             22819,7             75,2            12,6         0,06          n.v.t.                n.v.t.
 0,5-1 mm                900.6            3,0           196,0        21,76             18                 28,0
  1- 2 mm                524.7             1.7          110,4        21,04             17                 36,7
 2- 4 mm                 589,0             1,9          391,2        66,42   ______ 36                   424,0
 4-8 mm                1432,4             4.7          1432,4      100,00    ______ 13                   915,5
 8-20 mm               4060,0            13,4         4060,0       100,00    _______ 7                  5000,6
 >20 mm                     0,0           0,0             0,0      100,00               0                   0,0
 Totaal              30326,4            100,0         6202,6                           91               6404,8
                                   asbest totaal                               serpentijn asbest                           amfibool asbest
                    gehalte        ondergrens bovengrens             gehalte     ondergrens bovengrens           gehalte    ondergrens bovengrens
   zeeffractie       asbest                                          asbest                                      asbest
       (mm)          (mg/kg        (mg/kg ds)       (mg/kg ds)       (mg/kg       (mg/kg ds)     (mg/kg ds)      (mg/kg     (mg/kg ds)    (mg/kg ds)
                       ds)                                             ds)                                         ds)
 <0,5 mm                      +
 0,5-1 mm                   0,7              0,3              1.2          0,5              0,3          0,9           0,1           0,1          0,3
  1- 2 mm                   0,9              0,5              1.7          0,7              0,4          1,3           0,2           o,1          0,4
 2- 4 mm                    3,4              2,3              4.8          2,6              1,9          3,6           0,7           0,4           1,2
 4-8 mm                     3,8              3,0              4,5          3,8              3,0          4,5           0,0           0,0          0,0
 8-20 mm                     26               20               33           21               16           25           5.8           3,3          8,2
 >20 mm                     0,0              0,0              0,0          0,0              0,0          0,0           0,0           0,0          0,0
 Totaal                      35               26              45            28               22           35           6.9           3,8            10
Aangetroffen type asbest                       : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen                     : Geen
Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
       gebondenheid             serpentijn asbest         amfibool asbest        totaal afgerond
           hecht                         28                      6,9                     35
         niet hecht                     0,0                      0,0                     0,0
      totaal afgerond                    28                      6,9
Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 97 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: BWOB-UFMV-CKVV-NGCA                                                                                     Ref.: 1057092_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins
                                    Omegam                                                                                                         ffl[ll
                                                                                                                                                   (l'rtllj
                                                                                                                                         Tabel 2 van 3
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1057092
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6380923
Uw referentie                                      : AMM5
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/2021
                                       Asbestonderzoek - productidentificatie
  zeeffractie                materiaal             gebondenheid                  asbestsoort                percentage
      (mm)                                                                                                   (m/m %)
                                                                                   amosiet                      2-5
   0.5-1 mm             cement, golfplaat               hecht
                                                                                  chrysotiel                  10-15
                                                                                   amosiet                      2-5
     1-2 mm             cement, golfplaat               hecht
                                                                                  chrysotiel                  10-15
                                                                                   amosiet                      2-5
     2-4 mm             cement, golfplaat               hecht
                                                                                  chrysotiel                  10-15
     4-8 mm             cement, golfplaat               hecht                     chrysotiel                  10-15
                                                                                   amosiet                      2-5
    8-20 mm             cement, golfplaat               hecht
                                                                                  chrysotiel                  10-15
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: BWOB-UFMV-CKVV-NGCA                                                                                   Ref.: 1057092_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins
                                    Omegam                                                                                                         ÏESÏEN
                                                                                                                                                    RvA 1086
                                                                                                                                          Tabel 3 van 3
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1057092
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
                                                 Opmerkingen m.b.t analyses
Opmerking(en) algemeen
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Projectomschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr(Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.
Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.
Opmerking bij project:                    - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                            de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                            analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                            Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                            staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                            nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                            verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                            tijdens de monsterneming.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: BWOB-UFMV-CKVV-NGCA                                                                                   Ref.: 1057092_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins
                                    Omegam                                                                                                         ÏESÏEN
                                                                                                                                                    RvA 1086
                                                                                                                                        Bijlage 1 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1057092
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
                                                               Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie                                                                        uw monsterref.          uw diepte       uw barcode
6380923             AMM5                                                                                                                 1599087MG
                                                                                                                                         1599090MG
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: BWOB-UFMV-CKVV-NGCA                                                                                   Ref.: 1057092_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins
                                    Omegam                                                                                                         ÏESÏEN
                                                                                                                                                    RvAl 086
                                                                                                                                         Bijlage 2 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1057092
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
                                                     Analysemethoden in Puin
In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Asbestonderzoek                                        : Conform NEN 5898
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: BWOB-UFMV-CKVV-NGCA                                                                                   Ref.: 1057092_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                                AS3000
                                     Omegam                                                                                           iBia..
                                                                                                                                      B«A I Jffi  ■"'fehee'
                                                                                                                                               Tabel 1 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                           1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                          Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373480
Uw referentie                                      : AMM1 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/2021
                                                               Asbestonderzoek
Initialen analist                             : N.E.
Datum geanalyseerd                            : 30-06-2020
Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster                      12510     9
Droge massa aangeleverde monster                11071     g
Percentage droogrest                            88,5      m/m %
Type zeving                                     nat
                     massa percentage massa percentage                         aantal          massa asbest-
   zeeffractie     zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest                     houdend materiaal
       (mm)          (gram)         (m/m %)      (gram)         (m/m %) (deeltjes)                 (mg)
 <0,5 mm              10577,2            97,2         19.4           0,18          n.v.t.                 n.v.t.
 0,5-1 mm                  93.3           0,9         11,2          12,00              0                    0,0
  1- 2 mm                  58,7           0,5         22,6          38,50              0                    0,0
 2- 4 mm                   34,9           0,3         34,9        100,00 _______ 0                          0,0
 4-8 mm                    42.4           0,4         42.4        100,00               0                    0,0
 8-20 mm                   70,2           0,6         70,2        100,00                1                  10,2
 >20 mm                     0,0           0,0          0,0        100,00               0                    0,0
 Totaal               10876,7           100,0        200,7                              1                  10,2
                                   asbest totaal                              serpentijn asbest                            amfibool asbest
                    gehalte        ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte    ondergrens bovengrens
   zeeffractie       asbest                                         asbest                                       asbest
       (mm)          (mg/kg        (mg/kg ds)     (mg/kg ds)        (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg     (mg/kg ds)       (mg/kg ds)
                       ds)                                            ds)                                          ds)
 <0,5 mm
 0,5-1 mm                   0,0             0,0             0,0           0,0               0,0          0,0           0,0           0,0                0,0
  1- 2 mm                   0,0             0,0             0,0           0,0               0,0          0,0           0,0           0,0                0,0
 2- 4 mm                    0,0             0,0             0,0           0,0               0,0          0,0           0,0           0,0                0,0
 4-8 mm                     0,0             0,0             0,0           0,0               0,0          0,0           0,0           0,0                0,0
 8-20 mm                    0,1             0,1             0,1           0,1               0,1          0,1           0,0           0,0                0,0
 >20 mm                     0,0             0,0             0,0           0,0               0,0          0,0           0,0           0,0                0,0
 Totaal                     0,1             0.1             0,1           0,1               0.1          0.1           0,0           0,0                0,0
Aangetroffen type asbest                      : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                    : Geen
Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
       gebondenheid             serpentijn asbest      amfibool asbest          totaal afgerond
           hecht                        0,1                     0,0                     0,1
         niet hecht                     0,0                     0,0                     0,0
      totaal afgerond                   0,1                     0,0
Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 0,1 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
-: geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                      Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                          AS3000
                                    Omegam                                                                                          TESTEN
                                                                                                                                           Tabel 2 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373480
Uw referentie                                      : AMM1 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/2021
                                       Asbestonderzoek - productidentificatie
  zeeffractie                materiaal             gebondenheid                  asbestsoort                percentage
      (mm)                                                                                                   (m/m %)
    8-20 mm             cement, golfplaat               hecht                     chrysotiel                  10-15
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                    Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                                “ AS3000
                                     Omegam                                                                                           iBia..
                                                                                                                                      B«A I Jffi  ■"'fehee'
                                                                                                                                               Tabel 3 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                           1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                          Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373481
Uw referentie                                      : AMM2 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/2021
                                                               Asbestonderzoek
Initialen analist                             : K.A.
Datum geanalyseerd                            : 30-06-2020
Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster                      13270     9
Droge massa aangeleverde monster                11983     g
Percentage droogrest                            90,3      m/m %
Type zeving                                     nat
                     massa percentage massa percentage                         aantal         massa asbest-
   zeeffractie     zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht              asbest        houdend materiaal
       (mm)          (gram)         (m/m %)      (gram)        (m/m %)      (deeltjes)             (mg)
 <0,5 mm              10583,9            89,9         18,0           0,17          n.v.t.                 n.v.t.
 0,5-1 mm                249,5            2,1         22,3           8,94              0                    0,0
  1- 2 mm                209,0            1,8         55,2         26,41               0                    0,0
 2- 4 mm                 128,2            1,1        128,2        100,00    _______ 1_                     15,6
 4-8 mm                  184.2            1,6        184.2        100,00    _______ 2                    172,5
 8-20 mm                 420.3            3,6        420.3        100,00    _______ 0                       0,0
 >20 mm                     0,0           0,0          0,0        100,00               0                    0,0
 Totaal               11775,1           100,0        828,2                             3                 188,1
                                   asbest totaal                              serpentijn asbest                            amfibool asbest
                    gehalte        ondergrens bovengrens           gehalte      ondergrens bovengrens            gehalte    ondergrens bovengrens
   zeeffractie       asbest                                         asbest                                       asbest
       (mm)          (mg/kg        (mg/kg ds)     (mg/kg ds)        (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg     (mg/kg ds)       (mg/kg ds)
                       ds)                                            ds)                                          ds)
 <0,5 mm
 0,5-1 mm                   0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
  1- 2 mm                   0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
 2- 4 mm                    0,2             0,1             0,2           0,2              0,1           0,2           0,0           0,0                0,0
 4-8 mm                     1,8             1.5             2,2           1,8              1.5           2,2           0,0           0,0                0,0
 8-20 mm                    0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
 >20 mm                     0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
 Totaal                     2,0             1.6             2,4           2,0              1.6           2,4           0,0           0,0                0,0
Aangetroffen type asbest                      : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                    : Geen
Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
       gebondenheid             serpentijn asbest      amfibool asbest          totaal afgerond
           hecht                        2,0                    0,0                      2,0
         niet hecht                     0,0                    0,0                      0,0
      totaal afgerond                   2,0                    0,0
Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 2,0 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
-: geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                      Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                          AS3000
                                    Omegam                                                                                         TESTEN
                                                                                                                                    RvA I m
                                                                                                                                            Tabel 4 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373481
Uw referentie                                      : AMM2 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/2021
                                       Asbestonderzoek - productidentificatie
  zeeffractie                materiaal             gebondenheid                  asbestsoort                percentage
     (mm)                                                                                                    (m/m %)
    2-4 mm           cement, vlakke plaat               hecht                     chrysotiel                  10-15
    4-8 mm           cement, vlakke plaat               hecht                     chrysotiel                  10-15
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                    Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                                “ AS3000
                                     Omegam                                                                                           iBia..
                                                                                                                                      B«A I Jffi  ■"'fehee'
                                                                                                                                               Tabel 5 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373482
Uw referentie                                      : AMM3 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/2021
                                                               Asbestonderzoek
Initialen analist                             : A.S.
Datum geanalyseerd                            : 29-06-2020
Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster                      13210     9
Droge massa aangeleverde monster                11691     g
Percentage droogrest                            88,5      m/m %
Type zeving                                     nat
                     massa percentage massa percentage                         aantal         massa asbest-
   zeeffractie     zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest                     houdend materiaal
       (mm)          (gram)         (m/m %)      (gram)        (m/m %) (deeltjes)                  (mg)
 <0,5 mm              10630,8            92,5          7,9           0,07          n.v.t.                 n.v.t.
 0,5-1 mm                227.3            2,0         14.7           6,47              0                    0,0
  1- 2 mm                253.4            2,2         73.8         29,12               0                    0,0
 2- 4 mm                   88,4           0,8         88,4        100,00 _______ 0                          0,0
 4-8 mm                  121,3            1,1        121,3        100,00                1                184,8
 8-20 mm                 156,6            1,4        156,6        100,00 _______ 0                          0,0
 >20 mm                     9,5           0,1          9,5        100,00               0                    0,0
 Totaal               11487,3           100,0       472,2                               1                184,8
                                   asbest totaal                              serpentijn asbest                            amfibool asbest
                    gehalte        ondergrens bovengrens           gehalte      ondergrens bovengrens            gehalte    ondergrens bovengrens
   zeeffractie       asbest                                         asbest                                       asbest
       (mm)          (mg/kg        (mg/kg ds)     (mg/kg ds)        (mg/kg       (mg/kg ds)      (mg/kg ds)      (mg/kg     (mg/kg ds)       (mg/kg ds)
                       ds)                                            ds)                                          ds)
 <0,5 mm
 0,5-1 mm                   0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
  1- 2 mm                   0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
 2- 4 mm                    0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
 4-8 mm                     7.2             4,8             9,7           7,2              4,8           9,7           0,0           0,0                0,0
 8-20 mm                    0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
 >20 mm                     0,0             0,0             0,0           0,0              0,0           0,0           0,0           0,0                0,0
 Totaal                     7.2             4,8             9,7           7,2              4,8           9,7           0,0           0,0                0,0
Aangetroffen type asbest                      : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                    : Geen
Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
       gebondenheid             serpentijn asbest      amfibool asbest          totaal afgerond
           hecht                        0,0                    0,0                      0,0
         niet hecht                     7,2                    0,0                      7,2
      totaal afgerond                   7,2                    0,0
Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 7,2 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
-: geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                      Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                          AS3000
                                    Omegam                                                                                          TESTEN
                                                                                                                                           Tabel 6 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373482
Uw referentie                                      : AMM3 (0-10)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/2021
                                       Asbestonderzoek - productidentificatie
  zeeffractie                materiaal             gebondenheid                  asbestsoort                percentage
     (mm)                                                                                                    (m/m %)
    4-8 mm                    isolatie               niet hecht                   chrysotiel                  30-60
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                    Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins
                                    Omegam
                                                                                                                                           Tabel 7 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                           1053890
Uw Project omschrijving                                2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                          Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373485
Uw referentie                                      : AVM g10 (0-30)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/202,
                                                     Asbest verzamelmonster
Initialen analist                             : G.N.
Datum geanalyseerd                            : 25-06-2020
Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.
Massa aangeleverde monster                       107,5   g
Droge massa aangeleverde monster                 101,4   g
Percentage droogrest                            94,33    m/m %
                             massa                           percentage            percentage                              serpentijn     amfibool
          type             onderzocht                         serpentijn             amfibool                aantal          massa         massa
      onderzocht            materiaal gebonden-                 asbest                asbest             geanalyseerde       asbest        asbest
       materiaal             (gram)           heid             (m/m %)               (m/m %)                deeltjes           (mg)         (mg)
  cement, golfplaat           101,4          hecht       chrysotiel 10-15                                      4     ~      12675,0          0,0
         Totaal               101,4                                                                            4            12675,0          0,0
                                                                                                          Ondergrens         10140            o
                                                                                                          Bovengrens         15210            o
Aangetroffen type asbest                      : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                    : Geen
Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
       gebondenheid             serpentijn asbest      amfibool asbest         totaal afgerond
            hecht                     13000                     0,0                 13000
         niet hecht                     0,0                     0,0                   0,0
      totaal afgerond                 13000                         0,0
Totaal massa asbest: 13000 mg
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                      Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins
                                     Omegam
                                                                                                                                                     (l'rtllj
                                                                                                                                           Tabel 8 van 10
                                                           ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                             1053890
Uw Project omschrijving                                  2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                            Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                           : 6373484
Uw referentie                                         : AMM4(0-30)
Opgegeven bemonsteringsdatum                          : 24/06/2021
                                                                Asbestonderzoek
Initialen analist                              : L.F.
Datum geanalyseerd                             : 01-07-2020
Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).
Massa aangeleverde monster                      : 28690     9
Droge massa aangeleverde monster               :  26510     g
Percentage droogrest                            : 92,4      m/m %
Type zeving                                     : nat
                     massa percentage massa percentage                          aantal         massa asbest-
   zeeffractie     zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht               asbest        houdend materiaal
       (mm)          (gram)         (m/m %)        (gram)        (m/m %)     (deeltjes)            (mg)
 <0,5 mm              17967.6            68,4            13,7         0,08          n.v.t.                n.v.t.
 0,5-1 mm                848,2             3,2          192,5        22,70              0                   0,0
  1- 2 mm                737.7             2,8          171,4        23,23               1                78,0
 2- 4 mm                 777.7             3,0          393,8        50,64   _______ 2                    83,0
 4-8 mm                1743,4              6,6         1743,4      100,00    _______ 3                   316,0
 8-20 mm               4161,1             15,8        4161,1       100,00    _______ 0                      0,0
 >20 mm                    42,9            0,2           42,9      100,00               0                   0,0
 Totaal              26278.6            100,0         6718,8                            6                477,0
                                   asbest totaal                               serpentijn asbest                           amfibool asbest
                    gehalte        ondergrens bovengrens             gehalte     ondergrens bovengrens           gehalte    ondergrens bovengrens
   zeeffractie       asbest                                          asbest                                      asbest
       (mm)          (mg/kg        (mg/kg ds)       (mg/kg ds)       (mg/kg       (mg/kg ds)     (mg/kg ds)      (mg/kg     (mg/kg ds)    (mg/kg ds)
                       ds)                                             ds)                                         ds)
 <0,5 mm
 0,5-1 mm                   0,0              0,0              0,0          0,0              0,0          0,0           0,0           0,0          0,0
  1- 2 mm                   5.7              1,0               35          5.7              1,o           35           0,0           0,0          0,0
 2- 4 mm                    1.7              0,6              7,2          1.7              0,6          7,2           0,0           0,0          0,0
 4-8 mm                     1,5              1,2              1,8          1,5              1,2          1,8           0,0           0,0          0,0
 8-20 mm                    0,0              0,0              0,0          0,0              0,0          0,0           0,0           0,0          0,0
 >20 mm                     0,0              0,0              0,0          0,0              0,0          0,0           0,0           0,0          0,0
 Totaal                     8,9              2,8              44           8,9              2,8           44           0,0           0,0          0,0
Aangetroffen type asbest                       : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen                     : Geen
Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
       gebondenheid             serpentijn asbest         amfibool asbest        totaal afgerond
           hecht                         1.9                     0,0                     1,9
         niet hecht                     7,0                      0,0                     7,0
      totaal afgerond                   8.9                      0,0
Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 8,9 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
-: geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                      Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins
                                    Omegam
                                                                                                                                                   (l'rtllj
                                                                                                                                         Tabel 9 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                        : 6373484
Uw referentie                                      : AMM4(0-30)
Opgegeven bemonsteringsdatum                       : 24/06/2021
                                       Asbestonderzoek - productidentificatie
  zeeffractie                materiaal             gebondenheid                  asbestsoort                percentage
     (mm)                                                                                                    (m/m %)
    1-2 mm            brandwerend board              niet hecht                   chrysotiel                  30-60
                      brandwerend board              niet hecht                   chrysotiel                  30-60
    2-4 mm
                     cement, vlakke plaat               hecht                     chrysotiel                  10-15
    4-8 mm           cement, vlakke plaat               hecht                     chrysotiel                  10-15
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode:CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                    Ref.: 1053890 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                             “ AS3000
                                    Omegam                                                                                          lisni.
                                                                                                                                    B«A I [ffi ■"'«ehe»'
                                                                                                                                         Tabel 10 van 10
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
                                                 Opmerkingen m.b.t analyses
Opmerking(en) algemeen
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Projectomschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr(Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.
Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.
Opmerking bij project:                    - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                            de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                            analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                            Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                            staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                            nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                            verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                            tijdens de monsterneming.
                                          - Bij ref.nr.6373484 is op verzoek van de klant de monster omschrijving aangepast.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                   Ref.: 1053890_certificaat_v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                          AS3000
                                    Omegam                                                                                         TESTEN
                                                                                                                                    RvA I m
                                                                                                                                          Bijlage 1 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
                                                               Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie                                                                        uw monsterref.          uw diepte          uw barcode
6373480             AMM1 (0-10)                                                                  MM05                    0-.1               1613201 MG
6373481             AMM2(0-10)                                                                   MM03                    0-.1               1599091 MG
6373482             AMM3(0-10)                                                                   MM04                    0-.1               1599092MG
6373485             AVM g10 (0-30)                                                               10                      0-.3               0049045AM
6373484             AMM4 (0-30)                                                                  MM01                    0-.3               1599088MG
                                                                                                 MM01                    0-.3               1599089MG
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                   Ref.: 1053890_certificaat_v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>£•£ eurofins                                                                                                                                               “ AS3000
                                    Omegam                                                                                          nsia..
                                                                                                                                    B«A I [ffi   ■"'fehee'
                                                                                                                                            Bijlage 2 van 2
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Project code                                          1053890
Uw Project omschrijving                               2020097418-3269.01
Opdrachtgever                                         Eurofins Analytico B.V.
                                          Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Asbestonderzoek                                        : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
                                                     Analysemethoden in Puin
In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Asbestonderzoek                                        : Conform NEN 5898
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: CYHX-WUKY-NXBP-GSWF                                                                                   Ref.: 1053890_certificaat_v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>   eurofins
                                    — analytico
      Buro Ontwerp S Omgeving
     T.a.v. Remco Schreuder
     Velperweg 157
      6824 MB ARNHEM
      NETHERLANDS
     Analysecertificaat
     Datum: 23-Jul-202C
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
      Certificaatnummer/Versie                      2020112215/1
     Uw project/verslagnummer                       3269.01
     Uw projectnaam                                 Walienseweg Winterswijk
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                           20-JUI-2020
      Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
      De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
      De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
      datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
      Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                  Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                      Ing. fi. Veldhuizen
                                                                                                                      Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribus S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd doorTÜV
3771 NB  Barneveld      Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Sitewww.eurofins.nl         KvK/CoC No.  09088623          en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>    eurofins
                                        — analytico
      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 3269.01                                                          Certificaatnummer/Versie             2020112215/1
      Uw projectnaam                           Walienseweg Winterswijk                                          Startdatum                           20-Jul-2020
      Uw ordernummer                                                                                            Rapportagedatum                      2 3-Jul-2020/07 :2 3
                                                                                                                Bijlage                              A,B,C
      Monsternemer                                                                                              Pagina                               1/1
      Monstermatrix                            Asbestverdachte grond
      Analyse                                                    Eenheid                         1
     Extern onderzoek
                                                                                                    i)
      Asbest SEM-analyse                                                         Zie bijlag
Nr.   Monsteromschrijving                                                                                                          Datum monstername           Monster nr.
1     RMM5 SEM (0-30)                                                                                                               24-Jun-2020                 11485336
                                                                                    Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                    A: AP04 erkende verrichting
                                                                                    S: AS SIKB erkende verrichting                                               Pr.coörd.
                                                                                    v: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Rnalytico B.V.                                                                                                                                              VA
                                                                                    Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25           Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB   Barneveld     Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71 BNPA0227924525              en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                          het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Sitewww.eurofins.nl         KvK/CoCNo.   09088623                  en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 804 3.14.8 8 3. B0 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>    eurofins
                                        — analytico
       Bijlage (fi) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020112215/1
                                                                                                                                                            Pagina 1/1
      Monster nr.       Boornr            Omschrijving                               Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.
       11485330         MM01              1                                            0          30         1599089MG            AMM5 SEM (0-30)
       11485336         MM01              2                                            0          30         1599GS8MG            AMM5 SEM (0-30)
Eurofins Rnalytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25         Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB   Barneveld     Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525             en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                        het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Sitewww.eurofins.nl         KvK/CoCNo.   09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 804 3.14.8 8 3. B0 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>    eurofins
                                        — analytico
      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020112215/1
                                                                                                                                                           Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
Eurofins Rnalytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 Ó3 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB   Barneveld     Fax +31 (0)34 242 Ó3 99     IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Sitewww.eurofins.nl         KvK/CoCNo.   09088623               en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 804 3.14.8 8 3. B0 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>    eurofins
                                        — analytico
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020112215/1
                                                                                                                                                           Pagina 1/1
      Analyse                                           Methode          Techniek                               Methode referentie
      Extern onderzoek
      Asbest SEM-grond Eurofins                         WO 004           Extern                                  Uitbesteding
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.
Eurofins analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 Ó3 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB   Barneveld     Fax +31 (0)34 242 Ó3 99     IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Sitewww.eurofins.nl         KvK/CoCNo.   09088623               en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 804 3.14.8 8 3. B0 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>       eurofins                                                                                                                                     4
                              Omegam                                                                                                                  nsia
                                                                                                                                                      H1AM
                                                                                                                        1064775 certificaat v1 -1 van 1
                                                         ANALYSECERTIFICAAT
Opdrachtgever              : Eurofins Analytico B.V.
Contact                    : de heer P. Berger
Adres                      : Gildeweg 42-48, 3771 NB BARNEVELD
Projectgegevens
Project code               : 1064775                                                                Datum ontvangst                     :   20-07-2020
Uw Project omschrijving    : 2020112215-3269.01                                                     Datum rapportage                    :   22-07-2020
Validatieref.              : 1064775_certificaat_v1                                                 Aantal monsters                     :   1
Opdrachtverificatiecode    : AEJK-KSSX-AFSA-HMJD                                                    Aantal pagina's                     :   1
                                          Analysemethode: (asbest) onderzoek SEM fijne fractie
                                                   conform NEN-ISO 14966 en NEN 5898 (Q)
Monstergegevens                                                                                     Analysedata
Monstercode                  6398726                                                                Vergroting                           :  2300
Uw monsterreferentie         AMM5 SEM (0-30)                                                        Effectieve filter diameter           :  22.5 mm
Uw bemonsteringsdatum        22-7-2020                                                              Onderzocht oppervlak                 :  1.00 mm2
                                                                                                    Beeldveld oppervlak                  :  0.01 mm2
                                                                                                    Aantal onderzochte beeldvelden       :  82
                                                                                                    Massa zeeffractie <0.5 mm            :  1796.8 g
                                                                                                    Inweeg materiaal                     :  2.159 g
                                         Respirabele vezels             Respirabele vezels          Concentratie          Ondergrens      Bovengrens
                                               L < 5 pm                5 pm < L < 100 pm             (mg/kg ds)            (mg/kg ds)      (mg/kg ds)
       Totaal serpentijn asbest                    0                            0                       <0.1                  <0.1             <0.1
        Totaal amfibool asbest                     0                            0                       <0.1                  <0.1             <0.1
             Totaal asbest                         0                            0                       <0.1                  <0.1             <0.2
        Totaal gewogen asbest                                                                           <0.1                  <0.1             <1.1
Opmerking
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven
bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven
bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.
Namens Eurofins Omegam
Ing. J. Tukker
Manager productie
Disclaimer
Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de
monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan
Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de
veiligheid tijdens de monsterneming.
                                              Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
                                      Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
                                  De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
      Eurofins Omegam B.V.                        T+31-(0)20-597 66 80                       IBAN NL 16 BNPA 0227667980
      H.J.E. Wenckbachweg 120                                                                BIC BNPANL2A
      NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht           CSOmegam@eurofins.com                      BTWnr. NL8139.67.132.B01
      Nederland                                   www.eurofins.nl                            KvKnr. 34215654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>   eurofins
                                    — analytico
      Buro Ontwerp S Omgeving
     T.a.v. Remco Schreuder
     Velperweg 157
      6824 MB ARNHEM
      NETHERLANDS
     Analysecertificaat
     Datum: 09-Jul-202C
     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
      Certificaatnummer/Versie                      2020103242/1
     Uw project/verslagnummer                       3269.01
     Uw projectnaam                                 Walienseweg Winterswijk
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                           03-JUI-2020
      Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
      De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
      De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
      datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
      Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.
     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                  Handtekening:
     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.
     Met vriendelijke groet,
     Eurofins Analytico B.V.
                                                                                                                      Ing. fi. Veldhuizen
                                                                                                                      Technical Manager
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribus S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd doorTÜV
3771 NB  Barneveld      Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Sitewww.eurofins.nl         KvK/CoC No.  09088623          en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>    eurofins
                                        — analytico
      Analysecertificaat
      Uw project/verslagnummer                 3269.01                                                       Certificaatnummer/Versie             2020103242/1
      Uw projectnaam                           Walienseweg Winterswijk                                       Startdatum                           03-Jul-2020
      Uw ordernummer                                                                                         Rapportagedatum                      09-Jul-2020/12:34
                                                                                                             Bijlage                              A.B.C
      Monsternemer                             Max Schollen                                                  Pagina                               1/1
      Monstermatrix                            Water(AS3000)
      Analyse                                                    Eenheid                      1
     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S     Benzeen                                                         pg/L           <0.2C
S     Tolueen                                                         pg/L             0.41
S     Ethylbenzeen                                                    pg/L           <0.20
S     o-Xyleen                                                        pg/L           <0.10
s     m,p-Xyleen                                                      pg/L           <0.20
s     Xylenen (som) factor 0,7                                        pg/L             0.21
                                                                                                 i)
      BTEX (som)                                                      pg/L           <0.90
S     Naftaleen                                                       pg/L        <0.020
     Minerale olie vluchtig
Q     Olie Vluchtig Fractie >C5 - C6                                  pg/L               <20
Q     Olie Vluchtig Fractie >C6 - C8                                  pg/L               <30
Q     Olie Vluchtig Fractie >C5 - C8                                  pg/L               <50
Q     Olie Vluchtig Fractie >C8 - CIO                                 pg/L               <30
Q     Olie Vluchtig >C5-C10                                           pg/L               <80
     Minerale olie
      Minerale olie (C10-C12)                                         pg/L               <10
      Minerale olie (C12-C16)                                         pg/L               <10
      Minerale olie (C16-C21)                                         pg/L               <10
      Minerale olie (C21-C30)                                         pg/L               <15
      Minerale olie (C30-C35)                                         pg/L               <10
      Minerale olie (C35-C40)                                         pg/L               <10
S     Minerale olie totaal (C10-C40)                                  pg/L               <50
Nr.   Monsteromschrijving                                                                                                       Datum monstername          Monster nr.
1     01-1-1 (200-300)                                                                                                           03-Jul-2020                11458167
                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                              Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende verrichting
                                                                            io   S: AS SIKB erkende verrichting                                               Pr.coörd.
                                                                                 v: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Rnalytico B.V.                                                                                                                                           VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 Ó3 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB   Barneveld
P.0. Box 459
                        Fax +31 (0)34 242 Ó3 99
                        E-mail info-env@eurofins.nl
                                                    IBAN: NL71 BNPA0227924525
                                                    BIC: BNPANL2A
                                                                                        en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
                                                                                        het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                            TESTEN
3770 AL Barneveld NL    Sitewww.eurofins.nl         KvK/CoC No.  09055023               en door de overheid van Luxemburg (MEV).                            RvA L010
                                                    BTW/VAT No. NL 5043.14.553.601
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>    eurofins
                                        — analytico
       Bijlage (fi) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020103242/1
                                                                                                                                                            Pagina 1/1
      Monster nr.       Boornr            Omschrijving                               Van        Tot        Barcode              Monstername ID/Monsteromsch.
       11458167         01                1                                            200        300        0680455036           01-1-1 (200-300)
       11458167         01                2                                            200        300        0680455067           01-1-1 (200-300)
Eurofins Rnalytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25         Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB   Barneveld     Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525             en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. BOX 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                        het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Sitewww.eurofins.nl         KvK/CoCNo.   09088623                en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 804 3.14.8 8 3. B0 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>    eurofins
                                        — analytico
      Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020103242/1
                                                                                                                                                           Pagina 1/1
      Opmerking 1)
      De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
Eurofins Rnalytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 Ó3 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB   Barneveld     Fax +31 (0)34 242 Ó3 99     IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Site www.eurofins.nl        KvK/CoCNo.   09088623               en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 804 3.14.8 8 3. B0 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>    eurofins
                                        — analytico
      Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020103242/1
                                                                                                                                                           Pagina 1/1
      Analyse                                           Methode          Techniek                               Methode referentie
      Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
      Aromaten (BTEXN)                                  W0254            HS-GC-MS                                pb 3130-1
      Xylenen som AS3000                                W0254            HS-GC-MS                                pb 3130-1
      Minerale olie vluchtig
      Olie vluchtig C5-C10                              W0254            HS-GC-MS                                NEN-EN-ISO 16558-1
      Minerale olie
      Minerale olie (C10-C40)                           W0215            GC-FID                                  pb 3110-5
      Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
      staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.
Eurofins analytico B.V.
Gildeweg 42-46          Tel. +31 (0)34 242 Ó3 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB   Barneveld     Fax +31 (0)34 242 Ó3 99     IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459            E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL    Sitewww.eurofins.nl         KvK/CoCNo.   09088623               en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                    BTW/VAT No. NL 804 3.14.8 8 3. B0 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>                                      buro ontwerp &
                                    ^omgeving
                                      adviseurs voor leefomgeving
Bijlage 4
Toetsing van de analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>                             buro ontwerp &
                           ^omgeving
                             adviseurs voor leefomgeving
Bijlage 4.1
Wet bodembescherming (Wbb)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer                                                  3269.01
Projectnaam                                                    Waliënseweg 26-28 Winterswijk
Ordernummer
Datum monstername                                              24-06-2020
Monsternemer
Certificaatnummer                                              2020097343
Startdatum                                                     26-06-2020
Rapportagedatum                                                01-07-2020
Analyse                                                        Eenheid                  1          GSSD       Oordeel RG AW     T     I
Bodemtype correctie
Organische stof                                                                              2,7
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)                                                                  25
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000                                                                Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                     88,9         88,9
Organische stof                                                % (m/m) ds                    2,7          2,7
Gloei rest                                                     % (m/m) ds                    97
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                        mg/kg ds                    <3,0        7,778
Minerale olie (C12-C16)                                        mg/kg ds                    <5,0        12,96
Minerale olie (C16-C21)                                        mg/kg ds                    <5,0        12,96
Minerale olie (C21-C30)                                        mg/kg ds                       12       44.44
Minerale olie (C30-C35)                                        mg/kg ds                     6,6        24.44
Minerale olie (C35-C40)                                        mg/kg ds                    <6,0        15,56
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 mg/kg ds                     <35        90,74          35 190 2600 5000
Legenda
Nr.   Analytico-nr      Monster
1     11439707          M01.2 (10-60)
Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde
Gebruikte afkortingen
                        kleiner dan of gelijk aan Achtergrond waarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
                        Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)
Projectnummer                                                  3269.01
Projectnaam                                                    Walienseweg Winterswijk
Ordernummer
Datum monstername                                              03-07-2020
Monsternemer                                                   MaxScholten
Certificaatnummer                                              2020103242
Startdatum                                                     03-07-2020
Rapportagedatum                                                09-07-2020
Analyse                                                        Eenheid               1             GSSD           Oordeel             RG    S     T     I
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                        Rg/L                     <0,20           0,14                         0,2  0,2  15,1   30
Tolueen                                                        P-g/L                     0,41           0,41                         0,2    7 503,5 1000
Ethylbenzeen                                                   P-g/L                    <0,20           0,14                         0,2    4    77  150
o-Xyleen                                                       P-g/L                    <0,10           0,07
m,p-Xyleen                                                     P-g/L                    <0,20           0,14
Xylenen (som) factor 0,7                                       Rg/L                      0,21           0,21                         0,2  0,2  35,1   70
BTEX (som)                                                     P-g/L                    <0,90
Naftaleen                                                      P-g/L                   <0,020          0,014                        0,02 0,01 35,01   70
Minerale olie vluchtig
Olie Vluchtig Fractie >C5 - C6                                 P-g/L                      <20             14
Olie Vluchtig Fractie >C6 - C8                                 P-g/L                      <30             21
Olie Vluchtig Fractie >C5 - C8                                 P-g/L                      <50             35
Olie Vluchtig Fractie >C8 - CIO                                Rg/L                       <30             21
Olie Vluchtig >C5-C10                                          P-g/L                      <80             56
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                        P-g/L                      <10              7
Minerale olie (C12-C16)                                        Rg/L                       <10              7
Minerale olie (C16-C21)                                        Rg/L                       <10              7
Minerale olie (C21-C30)                                        P-g/L                      <15           10,5
Minerale olie (C30-C35)                                        P-g/L                      <10              7
Minerale olie (C35-C40)                                        Rg/L                       <10              7
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 Rg/L                       <50             35                          50   50   325  600
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen                               M-g/L                                     0,9 Geen oordeel moge lijk
Legenda
Nr.   Analytico-nr      Monster
1     11458167          01-1-1 (200-300)
Eindoordeel:            Voldoet aan Streefwaarde
Gebruikte afkortingen
                        kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                      groter dan Streefwaarde
**                     groter dan Tussenwaarde
***                    groter dan Interventiewaarde
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
                        Interventiewaarde
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>                 buro ontwerp &
               ^omgeving
                 adviseurs voor leefomgeving
Bijlage 5
Toetsingskader
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>                             buro ontwerp &
                           ^omgeving
                             adviseurs voor leefomgeving
Bijlage 5.1
Wet bodembescherming (Wbb)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>Toetsingskader Wet bodembescherming
                                                                                   Grond/sediment                                            Grondwater
                                                                                  (mg/kg droge stof)                            {pg/l opgelost, tenzij anders vermeld)
                             Stof/niveau
                                                               Achtergrondwaarde             Interventiewaarde          Streefwaarde                   Interventiewaarde
    I.        Metalen
              antimoon (Sb)                                    4,0                           22                                                        20
              arseen (As)                                      20                            76                         10                             60
              barium (Ba)                                                                    920*                       50                             625
              cadmium (Cd)                                     0,60                          13                         0,4                            6
              chroom (Cr)                                      55                                                       1                              30
              chroom lil                                                                     180
              chroom VI                                                                      78
              cobalt (Co)                                      15                            190                        20                             100
              koper(Cu                                         40                            190                        15                             75
              kwik (Hg)                                        0,15                                                     0,05                           0,3
              kwik (anorganisch)                                                             36
              kwik (organisch)                                                               4
              lood (Pb)                                        50                            530                        15                             75
              molybdeen (Mo)                                   1.5                           190                        5                              300
              nikkel (Ni)                                      35                            100                        15                             75
              tin (Sn)                                         6.5
              vanadium (V)                                     80
              zink (Zn)                                        140                           720                        65                             800
    II.       Anorganische verbindingen
              chloride                                                                                                  100 (Cl/I)
              cyaniden-vrij                                    3                             20                         5                              1500
              cyaniden-complex                                 5,5                           50                         10                             1500
              thiocyanaat                                      6,0                           20                                                        1500
    III.      Aromatische verbindingen
              benzeen                                          0,20                          1,1                        0,2                            30
              ethylbenzeen                                     0,20                          110                        4                              150
              tolueen                                          0,20                          32                         7                              1000
              xylenen                                          0,45                          17                         0,2                            70
              styreen (vinylbenzeen)                           0,25                          86                         6                              300
              fenol                                            0,25                          14                         0,2                            2000
              cresolen (som)                                   0,30                          13                         0,2                            200
              dodecyl benzeen                                  0,35
              aromatische oplosmiddelen (som)                  2,5
    IV.       Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
              (PAK's)
              naftaleen                                                                                                 0,01                           70
              antraceen                                                                                                 0,0007                         5
              fenantreen                                                                                                0,003                          5
              fluoranteen                                                                                               0,003                          1
              benzo(a)antraceen                                                                                         0,0001                         0,5
              chryseen                                                                                                  0,003                          0,2
              benzo(a)pyreen                                                                                            0,0005                         0,05
              benzo(ghi)peryleen                                                                                        0,0003                         0,05
              benzo(k)fluoranteen                                                                                       0,0004                         0,05
              indeno(l,2,3cd)pyreen                                                                                     0,0004                         0,05
              PAK (som 10)                                     1,5                           40
    V.        Gechloreerde koolwaterstoffen
              vinylchloride                                    0,10                          0,1                        0,01                           5
              dichloormethaan                                  0,10                          3,9                        0,01                           1000
              1.1-dichloorethaan                               0,20                          15                         7                              900
              1.2-dichloorethaan                               0,20                          6.4                        7                              400
              1.1-dichlooretheen                               0,30                          0,3                        0,01                           10
              1.2-dichlooretheen (cis- en trans-)              0,30                          1                          0,01                           20
              dichloorpropanen                                 0,80                          2                          0,8                            80
              trichloormethaan (chloroform)                    0,25                          5,6                        6                              400
              1.1.1- trich loorethaan                          0,25                          15                         0,01                           300
              1.1.2- trich loorethaan                          0,3                           10                         0,01                           130
              trichlooretheen (Tri)                            0,25                          2.5                        24                             500
              tetrachloormethaan (Tetra)                       0,30                          0,7                        0,01                           10
              tetrachlooretheen (Per)                          0,15                          8,8                        0,01                           40
              monochloorbenzeen                                0,20                          15                         7                              180
              dichloorbenzenen                                 2,0                           19                         3                              50
              trichloorbenzenen                                0,015                         11                         0,01                           10
              tetrachloorbenzenen                              0,0090                        2,2                        0,01                           2,5
              pentachloorbenzeen                               0,0025                        6,7                        0,003                          1
              hexachloorbenzeen                                0,0085                        2,0                        0,0009                         0,5
              monoch loorfenolen(som)                          0,045                         54                         0,3                            100
              dichloorfenolen (som)                            0,20                          22                         0,2                            30
              trichloorfenolen (som)                           0,0030                        22                         0,03                           10
              tetrachloorfenolen (som)                         0,015                         21                         0,01                           10
              pentachloorfenol                                 0,0030                        12                         0,04                           3
              PCB's (som 7)                                    0,020                         1                          0,01                           0,01
              chloornaftaleen (som)                            0,070                         23                                                        6
              monochlooranilinen (som)                         0,20                          50                                                        30
              dioxine (som l-TEQ)                                                            0,00018
                                                               0,000055
              pentachlooraniline
                                                               0,15
* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor barium
tijdelijk buiten werking gesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>                                                         Grond/sediment                                    Grondwater
               Stof/niveau                              (mg/kg droge stof)                    {|ig/l opgelost, tenzij anders vermeld)
                                          Achtergrondwaarde        Interventiewaarde Streefwaarde                     Interventiewaarde
VI.
     Bestrijdingsmiddelen
     chloordaan                           0,0200                   4                 0,02 ng/l                        0,2
     DDT (som)                            0,20                     1,7
     DDE (som)                            0,10                     2,3
     DDD (som)                            0,020                    34
     DDT/DDE/DDD (som)                                                               0,004 ng/l                       0,01
     aldrin                                                        0,32              0,009 ng/l
     dieldrin                                                                        0,1 ng/l
     endrin                                                                          0,04 ng/l
     drins (som)                          0,015                    4                                                  0,1
     a-endosulfan                         0,00090                  4                 0,2 ng/l                         5
     a-HCH                                0,0010                   17                33 ng/l
     P-HCH                                0,0020                   1,6               8 ng/l
     X-HCH (lindaan)                      0,0030                   1,2               9 ng/l
     HCH-verbindingen (som)                                                          0,05                             1
     heptachloor                          0,00070                  4                 0,005 ng/l                       0,3
     heptachloorepoxide (som)             0,0020                   4                 0,005 ng/l                       3
     hexachloorbutad ieen                 0,003
     organoch loorhoudende                0,40
     bestrijdingsmiddelen(som landbodem)
     azinfos-methyl                       0,0075
     organotin verbindingen (som)         0,15                     2,5               0,05-16 ng/l                     0,7
     tributyltin (TBT)                    0,065
     MCRA                                 0,55                     4                 0,02                             50
     atracine                             0,035                    0,71              29 ng/l                          150
     carburyl                             0,15                     0,45              2 ng/l                           50
     carbofuran                           0,017                    0,017             9 ng/l                           100
     4-chloormethylfenolen (som)          0,60
     niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 0,090
VII.
     Overige verontreinigingen
     asbest                                                        100
     cyclohexanon                         2,0                      150               0,5                              15000
     dimethyl ftalaat                     0,045                    82
     diethylftalaat                       0,045                    53
     di-isobutylftalaat                   0,045                    17
     dibutyl ftalaat                      0,070                    36
     butyl benzylftalaat                  0,070                    48
     dihexyl ftalaat                      0,070                    220
     di(2-ethylhexyl)ftalaat              0,045                    60
     ftalaten (som)                                                                  0,5                              5
     minerale olie                        190                      5000              50                               600
     pyridine                             0,15                     11                0,5                              30
     tetrahydrofuran                      0,45                     7                 0,5                              300
     tetra hyd roth i ofee n              1.5                      8,8               0,5                              5000
     tribroommethaan                      0,20                     75                                                 630
     ethyleenglycol                       5,0
     diethyleenglycol                     8,0
     acrylonitril                         2,0
     formaldehyde                         2.5
     isopropanol (2-propanol)             0,75
     methanol                             3,0
     butanol (1-butanol)                  2,0
     butylacetaat                         2,0
     ethylacetaat                         2,0
     methyl-tert-butylether (MTBE)        0,20
     methylethylketon                     2,0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>                                                    buro ontwerp &
                                              ^omgeving
                                                    adviseurs voor leefomgeving
Bijlage 6
Inspectierapporten verkennend onderzoek asbest in bodem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>                  buro ontwerp &
                ^omgeving
                  adviseurs voor leefomgeving
Bijlage 6.1
Inspectie bodem
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    0
                                                                                                      BODEM EXPERT
Projectcode:                      RE      Locatienaam:
 »INVULLEN PER RE »>             PROTOCOL 2018-FORMULIER ‘Monsternemingsformulrer asbest in bodem’
 OMSTANDIGHEDEN VISUELE INSPECTIE MAAIVELD EN BODEM:                                                     RE.,    (max. 1.000 m2)
 Tijdstip aanvang werk      ZZ/Jo uur                         Bedekkmg maaiveld:                       ®<25%          >25%,
 Zon op / zon onder                  uur             uur      bestaande uit:                           □vegetati      Waterplas
 (KNMI).___________                                                                                      e            sen
 Zicht’_____________         JEl >50 m         <50 m                                                   □anders:
 Neerslag:                   Egeen             regen          Vegetatie verwijderd’                    EJnee         ja,
 per dag                         <10           hagel          bedekking na verwijdering                  <25%        >25%,
                                 mm                           kritische afwijking indien >25%
                                 >10           sneeuw
                                 mm
 RESULTATEN VISUELE INSPECTIE MAAIVELD
 Maaiveld
 Oppervlakte RE (m2)                                         Type asbest
 Inspectie-effïciëntie (%)                                   Vermoedelijke herkomst
 Asbestverdacht matenaal     [^ja                             Barcode(s) zakjes verzamel-
 >20 mm aangetroffen.                                         monster:
 vindplaats(en) op tekening  □nee                            Aan lab overgedragen op
 noteren                                                      d.d :
 RESULTATEN VISUELE INSPECTIE BODEM
 Voor elke sleuf/gat per laag invullen   </j      ol
 Codering sleuf of gat:                        13_
                              -M                                 JA                     IZ
 Bodemvocht (%)               _.7/_            -U                .1.2                   I!
 Inspectie efficiëntie (%):                      Oo              /ö O                  röo
                                                           j
                                               l
 Sleufbreedte (cm)                               lo
                                          - ----------                              ...Aa.
 Sleuflengte (cm)                               jö
 Bodemlaag
 (traject in cm-mv):                                                                 3o
 Massa gezeefd (kg):
 Massa fractie >20 mm                                      ■I
 (kg).                       zu           X
                                                                 /■33M '
 Massa fractie <20 mm
 (kg):
                                                                                                    r
 Visueel asbest >20 mm
 Q/n):
 zo ja, aantal stukjes
 - Gewicht totaal (gram):
                              J.
                              (o e                                                                                            -I'
 - Gewicht bemonsterd
 (gram)                        (08
 - Barcode(s)
 monsterzakje(s):
 ook registreten in PSION
 Gewicht grondmonster
 (kg):                                                                    3>3,<2_
 - NEN 5707ofNEN 5897         5?^                         (                W7
 - Barcode(s) emmer(s):                      .3 !'!°33'^75                              J oy/2
 ook registreren in PSION
 Bij boring in ondergrond
 Diameter grondboor (cm).         (i              /     J          r            ;         r 1
                                                                                                   (
                                                                                             / ó <?öo      ~                      ^z-
                                                         y£> v- 3© X I <
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>                                                                                      BODEM EXPERT0
Projectcode:                     RE     Locatienaam:
 RESULTATEN VISUELE INSPECTIE BODEM
  Voor elke sleuf/gat per laag invullen        3    :           ut-t ü  4                     A i A4  ö ö
                                                                                       -rtd
 Codering sleuf of gat:      ____ £_       JL_          -^_                                             £
 Bodemvocht (%):                 I S        <3
                                                                      -4-
                                                                       i i           I                    ( z
 Inspectie efficiëntie (%)■    ( (f e>
                                            /e?c>        C oo         (OO                               < &c>
 Sleufbreedte (cm)           Ïq            2o.                       3o                   So            30
 Sleuflengte (cm)             2o           3p.„         3o.           3e>              3o          j. 3o
 Bodemlaag
 (traject in cm-mv):           l O          (            l O            ( o              i o          é D
 Massa gezeefd (kg):            LC.1       fS, 3       (£ ?            fi<3....... L. (f.Z
 Massa fractie >20 mm
 (kg):                              I.     3.3-^        I, '2.        o,               l.               2.3
 Massa fractie <20 mm
 (kg):                        rS.Z            7^       i H.i8                                           I3.o
 Visueel asbest >20 mm
 (J/n)                           vx                        La .                           IA              i/V
 zo ja, aantal stukjes
 - Gewicht totaal (gram)
 - Gewicht bemonsterd
 (gram):
 - Barcode(s)
 monsterzakje(s):
 ook registreren In PSION
 Gewicht grondmonster
 (kg):                               1
 - NEN 5707 of NEN 5897             57c 1                                         -i-
 - Barcode(s) emmer(s):
                                                                                             ( £$Z O
 ook registreren in PSION
 Bij boring in ondergrond
 Diameter grondboor (cm)
                                                    3 ° -*--^0^(0 X            //OOO        Z
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>                   buro ontwerp &
                 ^omgeving
                   adviseurs voor leefomgeving
Bijlage 6.2
Asbest rekenblad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>   ASBESTGEHALTE DEELLOCATIE
  Projectnaam      Waliënseweg Winterswijk
  Projectnummer    3269.01
  Onderzoek        Verkennend Onderzoek - NEN5 897
   Deellocatie     DL001                                                  Oppei-vlakte           25 rn2
                                                                            GEWOGEN ASBESTGEHALTE (mg/kg ds)
   TRAJECTEN                  NIET HOMOGEEN
   Traject   Code             Gat code                                     Ondergrens  Bovengrens      Gemiddeld   TOETS
                              GÏÖ                                              26T8      42Ë7            34Z5
             01               Gil                                               1.7       26.4             5.3
             TR001            G12                                               1.7       26.4             5.3
             01               G13                                              34.6       77.8            55.9
                                                               Hoogste:        26T8      421.7          342,5“     >0,5x IW
  Opmerkingen                                                             Aannames
  0.5xIW           Maximaal gehalte asbest: 50 mg/kg ds
   **              trajectindex niet homogeen, maximale waarde gebruikt
29-07-2020                                                       Pagina 1                                       SAR V01.3 5 20170904
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>  HOMOGENITEITSTOETS
  Projectnaam    Waliënseweg Winterswijk
  Projectnummer  3269.01
  Onderzoek      Verkennend Onderzoek - NEN5897
  Deellocatie    DL001                                      Aantal trajecten       1
                                                            Aantal sleuven         4
  TRAJECTEN
  Traject                                   Asbest type K                            N. Asbestgehalte      Poisson      Ondergrens   Bovengrens
  Index Code             Sleuf              Type K_____________                           mg/kg ds     Min        Max            mg/kg ds
  1        1             G10                Asbestcement. golfplaat                  4     28670      1.0899     10.242     6Ï47          880.60
                                                                                           28670                            6L47          880.60
           1             Gil                Geen asbest (bepalingsgrens)                    0.00
           TR001         G12                Geen asbest (bepalingsgrens)                   660.45
           1             G13                Geen asbest (bepalingsgrens)                   660.45
                                                                                                        CONCLUSIE           NIET HOMOGEEN
29-07-2020                                                                 Pagina 2                                              SARV01.35 20170904
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>   ASBESTGEHALTE TRAJECT
   Projectnaam                  Waliënseweg Winterswijk
   Projectnummer                3269.01
   Onderzoek                    Verkennend Onderzoek - NEN5897
   Traject gegevens             01                          (GlO, PLOOI)                                                              Overige info
                                                                                                                                      Bodemtype
  Lengte                    0.3 m                 Oppervlakte                              0.09 m2
   Breedte                  0.3 m                 Volume                                   0.03 m3
   Van                        0 m-mv              Dichtheid                                1.75 kg/dm3
   Tot                      0,3 m-mv              Droge Stof (fijn/grof)                   93.6 '«4                   100 %           Bijmenging
   Diepte                 (0.30 m                 Massa                                   44.23 kg ds
   Factor amfibole asbest                         Koppelindex                                 1
               10 s
   Asbesthoudende materialen >20mm per asbestsoort
                                                     (g)                  Gewogen gehalte (mg/kg ds)                       Massa (mg)                             Serpentijn (%)                      Amfibool (%)
  Asbestsoort                                      Massa        Ondergrens      Bovengrens         Gemiddeld  Serpentijn    Amfibool      Gewogen    Ondergrens     Bovengrens   Gemiddeld Ondergrens  Bovengrens    Gemiddeld
   Asbestcement, golfplaat                          101.4          229.28          343.92             286.60    12675          Ö            12675       iö7                        12.5       ö7          ö7             0.0
   Gewogen asbestgehalte >20mm                                     229.28          343.92             286,60 mg/kg ds
   Asbesthoudende materialen <20mm                              Monster:      amms
   Asbestgehalte lab (mg/kg)                                         60              135                97                       Asbestfractie <20mm         57.6 %
   Gewogen asbestgehalte <20mm                                      34.56           77.76              55,87 mg/kg ds
   Gewogen asbestgehalte traject                                  263,84          421,68            342,47   mg/kg ds
  Aannames                                                                                                                            Opmerkingen
29-07-2020                                                                                                                Pagina 3                                                                               SAR V01.35 20170904
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>   ASBESTGEHALTE TRAJECT
   Projectnaam                  Waliënseweg Winterswijk
   Projectnummer                3269.01
   Onderzoek                    Verkennend Onderzoek - NEN5897
   Traject gegevens             TROOl                       (G12. PLOOI)                                                             Overige info
                                                                                                                                     Bodemtype
  Lengte                    0.3 m                 Oppervlakte                            0.09 m2
   Breedte                  0.3 m                 Volume                                 0.03 m3
   Van                        0 m-mv              Dichtheid                               1.75 kg/dm3
   Tot                      0,3 m-mv              Droge Stof (fijn/grof)                 92.4 ft                     100 %           Bijmenging
   Diepte                 (0.30 m                 Massa (N%j;)                          43.66 kg ds
   Factor amfibole asbest                         Koppelindex                                1
               10 s
   Asbesthoudende materialen >20mm per asbestsoort
                                                     (g)                 Gewogen gehalte (mg/kg ds)                       Massa (mg)                             Serpentijn (%)                      Amfibool (%)
  Asbestsoort                                      Massa        Ondergrens     Bovengrens         Gemiddeld  Serpentijn    Amfibool      Gewogen    Ondergrens     Bovengrens   Gemiddeld Ondergrens  Bovengrens    Gemiddeld
   Gewogen asbestgehalte >20mm                                      0.00           0.00             0,00    mg/kg ds
   Asbesthoudende materialen <20mm                              Monster:     AMM4
   Asbestgehalte lab (mg/kg)                                         2.8            44               8.9                        Asbestfractie <20mm         59.9 %
   Gewogen asbestgehalte <20mm                                      1.68          26.36             5,33    mg/kg ds
   Gewogen asbestgehalte traject                                    1,68          26,36             5,33    mg/kg ds
  Aannames                                                                                                                           Opmerkingen
29-07-2020                                                                                                               Pagina 4                                                                               SAR V01.35 20170904
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>   ASBESTGEHALTE TRAJECT
   Projectnaam                  Waliënseweg Winterswijk
   Projectnummer                3269.01
   Onderzoek                    Verkennend Onderzoek - NEN5897
   Traject gegevens             01                          (G13. PLOOI)                                                             Overige info
                                                                                                                                     Bodemtype      volledig puin
  Lengte                    0.3 m                 Oppervlakte                            0.09 m2
   Breedte                  0.3 m                 Volume                                 0.03 m3
   Van                        0 m-mv              Dichtheid                               1.75 kg/dm3
   Tot                      0,3 m-mv              Droge Stof (fijn/grof)                 93.6 '«4                    100 %           Bijmenging
   Diepte                 (0.30 m                 Massa (N%j;)                          44.23 kg ds
   Factor amfibole asbest                         Koppelindex                                1
               10 s
   Asbesthoudende materialen >20mm per asbestsoort
                                                     (g)                 Gewogen gehalte (mg/kg ds)                       Massa (mg)                                  Serpentijn (%)                      Amfibool (%)
  Asbestsoort                                      Massa        Ondergrens     Bovengrens         Gemiddeld  Serpentijn    Amfibool      Gewogen      Ondergrens        Bovengrens   Gemiddeld Ondergrens  Bovengrens    Gemiddeld
   Gewogen asbestgehalte >20mm                                      0.00           0.00             0,00    mg/kg ds
   Asbesthoudende materialen <20mm                              Monster:     amms
   Asbestgehalte lab (mg/kg)                                         60            135                97                        Asbestfractie <20mm              57.6 %
   Gewogen asbestgehalte <20mm                                     34.56          77.76             55,87   mg/kg ds
   Gewogen asbestgehalte traject                                   34,56          77,76            55,87    mg/kg ds
  Aannames                                                                                                                           Opmerkingen
29-07-2020                                                                                                               Pagina 5                                                                                    SAR V01.35 20170904
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>r“*\ buroontwerp»
     omgeving
     adviseurs voor leefomgeving
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>