<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>GPR Stappen verduurzaming gemeentekantoor Wijchen                                                                                       16‐03‐2015


Resumé resultaten GPR milieu en gemiddeld

                                                                                             Energie              Gemiddeld
GPR huidig                                                                                     4,1                   6,2
GPR basis              huidige situatie + duurzame uitbreiding                                 5,3                   7,4
GPR stap 1             Led + PV + WKO                                                          7,6                   8,0
GPR stap 2             Energie neutraal                                                       10,0                   8,7




Resumé resultaten GPR op alle gebieden (zonder gemiddeld)

GPR stappen gemeentekantoor Wijchen                                   gebrui kte tekeni ng             W8419\2 Ontwerp\TEK‐W8419|_ba s i s ‐vo‐GPR.drw

W8419         d.d. 16‐3‐2015                                          gebrui kte tekeni ng             W8419\3 techniek\TEK‐W8419|_ba s i s ‐BS‐GPR.drw

                                                                                         scores
berekening   stappen        omschrijving kort                         levensduur             energie     milieu    gezondheid ebruikskwalite
                                                                                                                                           oekomstwaard gemiddeld
                                                                      (vanaf 2015)
GPR Huidg    Huidge staat   huidige situatie                          20 jaar                 4,1         6,2         5,7         6,8         8,3                  6,2
GPR Basis    Basis          huidige situatie + duurzame uitbreiding   25 jaar                 5,3         6,8         7,5         8,5         8,8                  7,4
GPR stap 1   stap 1         Stap 1 + Led + PV+ WKO                    30 jaar                 7,6         6,8         7,8         9,0         9,0                  8,0
GPR stap 2   stap 2         Energie neutraal                          35 jaar                 10          6,6         8,3         9,3         9,1                  8,7


Verlaging milieu score vanaf stap 2 is te verklaren door het vervangen dan wel toevoegen van veel nieuwe
materialen. Dit heeft een uitputtend effect op de grondstoffen en dus een negatief effect op de milieu score.




Samenvatting opties met investering, besparing energie en terugverdientijd
                                                                                                                                                Terugverdientijd
                                                                                     meerinvestering




                                                                                                                  energiekosten
                                                                                                                  Besparing
                                                                                     Totaal




                                                                                                                                                [jaar]
                                                                                     [€]




                                                                                                                  [€]




Optie A:
                                                                                       202.800,-                       20.373,-                       10
Warmte en koude opslag i.c.m. warmtepomp
Optie D:
                                                                                         51.000,-                       3.705,-                       14
Photo voltaïsche cellen
Optie E:
                                                                                         13.000,-                       1.500,-                         9
LED-armaturen




De Twee Snoeken en Huisman & van Muijen                                                                                                             Pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>GPR Stappen verduurzaming gemeentekantoor Wijchen                                     16‐03‐2015


                                                                score Huidige staat

                                                                GPR‐energie 4,1
GPR Huidige staat

Buitenschil bestaand:

    ‐   Buitenwanden
            o Gemetseld       geen aanpassingen      (nu spouwmuur Rc=2,5)
            o Houten delen    geen aanpassingen      (nu hsb Rc=2,5)
    ‐   Begane grond vloer    geen aanpassingen      (nu geïsoleerde vloer Rc=2,5)
    ‐   Kozijnen              geen aanpassingen      (nu houten kozijnen)
    ‐   Glas                  geen aanpassingen      (nu isolerende beglazing U=1,6)
    ‐   Zonwering             is niet aanwezig muv tpv kinderdagverblijf bg
    ‐   Hellend dak           geen aanpassing        (nu gasbeton met isolatie Rc=2,5)
    ‐   Plat dak              geen aanpassing        (nu gasbeton met isolatie Rc=2,5)
    ‐   Kierdichting          geen aanpassing

Installaties bestaand:

    ‐   Verwarming            geen aanpassingen      HR‐107 ketel
    ‐   Tapwater              geen aanpassingen      Elektrische boiler
    ‐   Ventilatie
            o Deel A/B        geen aanpassingen      Warmteterugwinning d.m.v. warmtewiel
            o Deel C BG       geen aanpassingen      Geen warmteterugwinning
            o Deel C 1e       geen aanpassingen      Natuurlijke toevoer mechanisch afvoer.
    ‐   Koeling
            o Deel A/B/C      geen aanpassingen      Compressiekoelmachine
            o Deel A/B/C 1e   geen aanpassingen      Decentraal opstelde splitunits
    ‐   Verlichting           geen aanpassingen      TL verlichting
    ‐   Bevochtiging          geen aanpassingen      Elektrische stoombevochtiger
    ‐   Zonne‐energie         niet aanwezig          ‐




De Twee Snoeken en Huisman & van Muijen                                                   Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>GPR Stappen verduurzaming gemeentekantoor Wijchen                                      16‐03‐2015


                                                                        score Basis
GPR basis
                                                                        GPR‐energie 5,3
Buitenschil bestaand:

    ‐   Buitenwanden
            o Gemetseld          geen aanpassingen     (nu spouwmuur Rc=2,5)
            o Houten delen       geen aanpassingen     (nu hsb Rc=2,5)
    ‐   Begane grond vloer       geen aanpassingen     (nu geïsoleerde vloer Rc=2,5)
    ‐   Kozijnen                 geen aanpassingen     (nu houten kozijnen)
    ‐   Glas                     geen aanpassingen     (nu isolerende beglazing U=1,6)
    ‐   Zonwering                vervangen en uitbreiden met elektrische screens Z,W en O‐gevel
    ‐   Hellend dak              geen aanpassing       (nu gasbeton met isolatie Rc=2,5)
    ‐   Plat dak                 geen aanpassing       (nu gasbeton met isolatie Rc=2,5)
    ‐   Kierdichting             geen aanpassing

Buitenschil uitbreiding 1e en 2e verdieping :

    ‐   Buitenwanden
            o Houten delen       Rc=4,5
    ‐   Kozijnen                 hout
    ‐   Glas                     HR++ U=1,2
    ‐   Daklicht / lichtstraat   HR++ U=1,2
    ‐   Zonwering
            o Lichtkap           vaste lamellen
    ‐   Plat dak                 kanaalplaatvloer met isolatie Rc=6.0



Installaties:

    ‐   Verwarming               uitbreiden met:        HR‐107 ketel
    ‐   Tapwater                 uitbreiden met:        Elektrische boiler
    ‐   Ventilatie
            o Deel A/B           geen aanpassingen      Warmteterugwinning d.m.v. warmtewiel
            o Deel C BG          aanpassen naar:        Warmteterugwinning d.m.v. warmtewiel
            o Deel C 1e          aanpassen naar:        Warmteterugwinning d.m.v. warmtewiel
    ‐   Koeling
            o Deel A/B/C         geen aanpassingen      Compressiekoelmachine
            o Deel A/B/C 1e      aanpassen naar:        Compressiekoelmachine
    ‐   Verlichting              geen aanpassingen      TL verlichting
    ‐   Bevochtiging             geen aanpassingen      Elektrische stoombevochtiger
    ‐   Zonne‐energie            niet aanwezig          ‐




De Twee Snoeken en Huisman & van Muijen                                                    Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>GPR Stappen verduurzaming gemeentekantoor Wijchen                                     16‐03‐2015


                                                                        score Stap 1
GPR Stap 1
                                                                        GPR‐energie 7,6
Buitenschil bestaand:

    ‐   Buitenwanden
            o Gemetseld          geen aanpassingen     (nu spouwmuur Rc=2,5)
            o Houten delen       geen aanpassingen     (nu hsb Rc=2,5)
    ‐   Begane grond vloer       geen aanpassingen     (nu geïsoleerde vloer Rc=2,5)
    ‐   Kozijnen                 geen aanpassingen     (nu houten kozijnen)
    ‐   Glas                     geen aanpassingen     (nu isolerende beglazing U=1,6)
    ‐   Zonwering                vervangen en uitbreiden met elektrische screens Z,W en O‐gevel
    ‐   Hellend dak              geen aanpassing       (nu gasbeton met isolatie Rc=2,5)
    ‐   Plat dak                 geen aanpassing       (nu gasbeton met isolatie Rc=2,5)
    ‐   Kierdichting             geen aanpassing



Buitenschil uitbreiding 1e en 2e verdieping :

    ‐   Buitenwanden
            o Houten delen       Rc=4,5
    ‐   Kozijnen                 hout
    ‐   Glas                     aanpassen naar HR+++ U = 0,6
    ‐   Daklicht / lichtstraat   aanpassen naar HR+++ U =0,6
    ‐   Zonwering
            o Lichtkap           vaste lamellen
    ‐   Plat dak                 kanaalplaatvloer met isolatie Rc=7.0

Installaties:

    ‐   Verwarming
            o basis           aanpassen naar:       WKO met elektrische warmtepomp
            o piek            ketels hergebruiken bestaande HR‐107 ketel
    ‐   Tapwater              uitbreiden met:       Elektrische boiler
    ‐   Ventilatie
            o Deel A/B        geen aanpassingen     Warmteterugwinning d.m.v. warmtewiel
            o Deel C BG       aanpassen naar:       Warmteterugwinning d.m.v. warmtewiel
                       e
            o Deel C 1        aanpassen naar:       Warmteterugwinning d.m.v. warmtewiel
    ‐   Koeling
            o Deel A/B/C      aanpassen naar        Koudeopslag
    ‐   Verlichting
            o Verblijfsruimten        geen aanpassingen      TL verlichting
            o Gang, toilet, berging aanpassen naar:          LED verlichting (optie E)
    ‐   Bevochtiging                  geen aanpassingen      Elektrische stoombevochtiger
    ‐   Zonne energie                 toevoegen met:         PV‐panelen (optie D) 240 m²

De Twee Snoeken en Huisman & van Muijen                                                    Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>GPR Stappen verduurzaming gemeentekantoor Wijchen                                     16‐03‐2015


                                                                         score Stap 2

                                                                         GPR‐energie 10
GPR stap 2

Buitenschil bestaand:

    ‐    Buitenwanden
             o Gemetseld          gevelisolatie stucadoren Rc = 6.0
             o Houten delen       vervangen door nieuwe panelen Rc = 6.0
    ‐    Begane grond vloer       onderzijde isoleren totaal Rc= 6.0
    ‐    Kozijnen                 Vervangen door nieuwe kozijnen met dubbele kierdichting
    ‐    Glas                     nieuw glas HR+++ U=0,6
    ‐    Zonwering                vervangen en uitbreiden met elektrische screens Z,W en O‐gevel
    ‐    Hellend dak              buitenzijde isoleren totaal Rc=7.0
    ‐    Plat dak                 buitenzijde isoleren totaal Rc=7.0



Buitenschil uitbreiding 1e en 2e verdieping :

    ‐    Buitenwanden
             o Houten delen       Rc= 6.0
    ‐    Kozijnen                 hout / aluminium
    ‐    Glas                     HR+++ U = 0,6
    ‐    Daklicht / lichtstraat   HR+++ U =0,6
    ‐    Zonwering
             o Lichtkap           vaste lamellen
    ‐    Plat dak                 kanaalplaatvloer met isolatie Rc=7.0



Installaties:

    ‐    Verwarming
             o basis           aanpassen naar:       WKO met gas warmtepomp
             o piek            ketels hergebruiken   bestaande HR‐107 ketel
    ‐    Tapwater              aanpassen naar:       geiser / gas boiler
    ‐    Ventilatie
             o Deel A/B        geen aanpassingen     Warmteterugwinning d.m.v. warmtewiel
             o Deel C BG       aanpassen naar:       Warmteterugwinning d.m.v. warmtewiel
             o Deel C 1e       aanpassen naar:       Warmteterugwinning d.m.v. warmtewiel
             o Overal          toevoegen             CO2 geregelde ventilatie
             o Overal          toevoegen             Extra akoestische maatregelen
    ‐    Koeling
             o Deel A/B/C      aanpassen naar:       Koudeopslag
    ‐    Verlichting
             o Verblijfsruimten        aanpassen naar        LED verlichting
             o Gang, toilet, berging aanpassen naar:         LED verlichting

De Twee Snoeken en Huisman & van Muijen                                                    Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>GPR Stappen verduurzaming gemeentekantoor Wijchen                                16‐03‐2015


   ‐   Bevochtiging           geen aanpassingen      Elektrische stoombevochtiger
   ‐   Zonne energie          toevoegen met:         HR PV‐panelen 660 m²
   ‐   Hemelwater
            o Regenwaterinstallatie toevoegen        regenwater gebruiken voor spoelen van
              toiletten en urinoirs en aansluiten van gevelkranen
            o Infiltreren             toevoegen      Infiltratievoorzieningen
   ‐   Onderhoudscontract
            o Prestatiegericht onderhoudscontract toevoegen
            o Duurzaam onderhoudscontract            toevoegen
   ‐   Lift
            o Bestaande liften vervangen voor energiezuinige liften




De Twee Snoeken en Huisman & van Muijen                                               Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>