<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                        Milieutechniek Rouwmaat
                                                        Groenlo bv
                                                        Postbus 74              Den Sliem 93
                                                        7140 AB Groenlo         7141 JG Groenlo
                                                        TEL. 0544-474040        FAX. 0544-474049




    Verkennend bodemonderzoek
    Acaciastraat (ong.)
    te Wijchen


Opdrachtgever                  :   SAB
Contactpersoon                 :   Dhr. J. Heerink
Adres                          :   Postbus 479
Postcode & plaats              :   6800 AL Arnhem

Rapportnummer                  : MT.14289




Groenlo, 23 oktober 2014                                         Opgesteld:                         Paraaf:

                                                                 F.H. Broekhuijsen

                                                                 Geautoriseerd:                     Paraaf:

                                                                 N. Looman



Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem gebruikt worden voor het doel waarvoor het is vervaardigd. De
auteursrechten van dit document blijven berusten bij Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                      INHOUDSOPGAVE
1            INLEIDING ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

2            VOORINFORMATIE ---------------------------------------------------------------------------------------- 4
    2.1      LOCATIESPECIFIEKE INFORMATIE ------------------------------------------------------------------------------------------- 4
    2.2      OMGEVINGSGEGEVENS ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5
    2.3      GEOHYDROLOGISCHE GEGEVENS ------------------------------------------------------------------------------------------ 5
    2.4      VOORGAANDE BODEMONDERZOEKEN-------------------------------------------------------------------------------------- 5
    2.5      AFBAKENING LOCATIE VOOR BODEMONDERZOEK ------------------------------------------------------------------------ 5
3            VERWACHTINGSPATROON ---------------------------------------------------------------------------- 6
    3.1      BODEMONDERZOEK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
    3.2      ASBEST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6
4            ONDERZOEKSOPZET ------------------------------------------------------------------------------------- 7
    4.1      ALGEMEEN--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
    4.2      BOOR- EN ANALYSEFREQUENTIE ------------------------------------------------------------------------------------------- 7
5            RESULTATEN ------------------------------------------------------------------------------------------------ 8
    5.1      TOETSINGSKADER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8
    5.2      VERRICHTE WERKZAAMHEDEN ---------------------------------------------------------------------------------------------- 8
    5.3      LOCALE BODEMOPBOUW ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
    5.4      ZINTUIGLIJKE WAARGENOMEN BIJZONDERHEDEN ------------------------------------------------------------------------ 9
    5.5      METINGEN WATERMONSTERNAME------------------------------------------------------------------------------------------ 9
    5.6      SAMENSTELLING (MENG)MONSTERS EN CHEMISCHE ANALYSES-------------------------------------------------------- 9
    5.7      ANALYSERESULTATEN ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
    5.8      INTERPRETATIE ANALYSERESULTATEN----------------------------------------------------------------------------------- 12
6            CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN --------------------------------------------------------------- 13
    6.1      ALGEMEEN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
    6.2      VERWACHTINGSPATROON ------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
    6.3      RESULTATEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
    6.4      SLOTCONCLUSIE EN AANBEVELINGEN------------------------------------------------------------------------------------ 13


BIJLAGEN
BIJLAGE 1a      Topografische kaart
BIJLAGE 1b      Kadastrale kaart met gegevens
BIJLAGE 1c      Situatietekening met monsternamepunten
BIJLAGE 2       Boorbeschrijvingen
BIJLAGE 3       Analysecertificaten grond
BIJLAGE 4       Analysecertificaten grondwater
BIJLAGE 5       Toetsingstabellen
BIJLAGE 6       Projectfoto's
BIJLAGE 7       Informatie vooronderzoek
BIJLAGE 8       Onafhankelijkheidsverklaring
BIJLAGE 9       Toegepaste normen




Rapportnummer: MT.14289                                                                                                   pagina 2 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1    INLEIDING

In opdracht van SAB heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 30 september en 8 oktober 2014 een verkennend
bodemonderzoek verricht ter plaatse van het perceel aan de Acaciastraat (ong.) te Wijchen (gemeente Wijchen).

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 2.738 m2. In bijlage 1 zijn de topografische en de kadastrale
kaart met de ligging en het overzicht van de locatie opgenomen.

Aanleiding voor het bodemonderzoek zijn voorgenomen bouwactiviteiten en voorgenomen herontwikkelingen. Doel
van dit onderzoek is om de algemene bodemkwaliteit te bepalen ter plaatse van de onderzoekslocatie, waarmee
bekeken kan worden in hoeverre deze bodemkwaliteit een belemmering kan vormen voor het beoogde gebruik en/of
de voorgenomen ontwikkelingen.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5740 (NEN 5740). Het vooronderzoek, dat parallel
loopt aan deze norm, is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5725 (NEN 5725).

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. conform de beoordelingsrichtlijn
BRL-SIKB 2000, veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. is
gecertificeerd en erkend voor het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze
beoordelingsrichtlijn. Het toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocollen 2001, 2002 en 2018.
De grond- en/of grondwateranalyses zijn uitgevoerd door een RVA-gecertificeerd en door de overheid erkend
laboratorium.

Tussen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de
onafhankelijkheid en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. De
onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is op genomen in bijlage 8.

In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde bodemonderzoek. In hoofdstuk 2 is de locatie
beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 het verwachtingspatroon gedefinieerd omtrent de
verontreinigingssituatie. Hoofdstuk 4 behandelt de onderzoeksopzet, terwijl in hoofdstuk 5 de veldwaarnemingen en
de analyseresultaten kort samengevat zijn weergegeven. Ten slotte zijn in hoofdstuk 6 de conclusies en
aanbevelingen gedefinieerd.




Rapportnummer: MT.14289                                                                          pagina 3 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2    VOORINFORMATIE

Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek,
verzameld op basisniveau. Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de
aangrenzende terreinen (maximaal tot 50 meter afstand).

Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
-       informatie van de opdrachtgever
-       informatie van de gemeente
-       informatie provinciaal bodemloket
-       eerder uitgevoerd onderzoek
-       locatie inspectie

In bijlage 7 is de informatie van het vooronderzoek opgenomen.

2.1   Locatiespecifieke informatie
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Acaciastraat (ong.) te Wijchen (gemeente Wijchen). De locatie is kadastraal
bekend als gemeente Wijchen, sectie I, nummers 358 en 359.

Omschrijving van de onderzoekslocatie
De onderzoekslocatie is gelegen binnen de bebouwde kom van Wijchen. De locatie was ten tijde het onderzoek in
gebruik als gazon en een deel van de locatie is in gebruik als parkeerplaatsen.

Afbeelding onderzoekslocatie:




Historisch gebruik
In het verleden is de locatie in gebruik geweest als supermarkt. De vloeren in de bebouwing bestonden uit beton. Het
buitenterrein was gedeeltelijk voorzien van betonstraatstenen, trottoirtegels en beton. Het terreindeel aan de zijde van
de Acaciastraat is in gebruik als parkeerruimte. Ten oosten van de bebouwing is een moestuin aanwezig.

Uit de informatie van de gemeente Wijchen is gebleken dat in het verleden meerdere bedrijven op het perceel
gevestigd zijn geweest, waaronder een tricotfabriek (kousenfabriek). Uit het gemeentelijk archief blijken geen
concrete locaties.

Toekomstig gebruik
Op het onderzochte perceel gaat nieuwbouw gerealiseerd worden en het gebied zal worden herontwikkeld.

Verhardingen, ophogingen, calamiteiten
Het terrein is gedeeltelijk verhard met klinkers. Het terrein is niet opgehoogd. Op de locatie hebben zich in het
verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten voorgedaan.

Asbest
Bij het vooronderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest op
of in de bodem van de onderzoekslocatie.




Rapportnummer: MT.14289                                                                              pagina 4 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2.2    Omgevingsgegevens
De locatie wordt omgeven door woningbouw.

2.3   Geohydrologische gegevens
Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de grondwaterkaart van
Nederland (Dienst grondwaterverkenning, TNO, Delft 1973, kaartblad 34 west).
diepte (m-mv)                 omschrijving
0-1                           dekzand
1 - 13                        grove zanden en grinden
                              Pakket: (formatie Kreftenheye ) (eerste WVP)
13 - 21                       grof zand met grind
                              Pakket: (Venlo Zanden)(eerste WVP)
>21                           fijne slibhoudende zand
                              Pakket: met grind en filter. (formatie v. Breda)

Regionale grondwaterstroming
De stromingsrichting van het grondwater is regionaal westelijk gericht. Lokaal kan de stroming van het grondwater
worden beïnvloed door drainages en oppervlaktewater. Het grondwater onder de onderzoekslocatie is, voor zover
bekend, niet onderhevig aan invloeden van buitenaf.

2.4    Voorgaande bodemonderzoeken
In opdracht van Ariëns Groep te Wijchen is door EnviroPlan Onderzoek & Advies een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd voor de locatie Acaciastraat 30 te Wijchen. (project: P-002468 16 november 2000.)

Voor een aantal stoffen werd een concentratie gevonden van boven de streefwaarde. Met name van EOX.
Aanbevolen wordt EOX op haar individuele organohalogeen verbindingen verder te analyseren. Deze EOX werd met
name op het westelijk deel van het terrein aangetroffen. Verder zijn er geen bijzonderheden aangetroffen.

2.5   Afbakening locatie voor bodemonderzoek
Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de aangrenzende terreinen (maximaal tot 50
meter afstand). De geografische afbakening van het besluitvormingsgebied betreft het gehele terrein. Het
bodemonderzoek heeft plaatsgevonden op het gehele perceel. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa
2.738 m2.




Rapportnummer: MT.14289                                                                        pagina 5 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>3    VERWACHTINGSPATROON

3.1   Bodemonderzoek
Op basis van de in hoofdstuk 2 verstrekte (historische) informatie is vooraf bekeken in hoeverre de bodem op de
onderzoekslocatie verontreinigd kan zijn. Volgens de NEN 5740 dient dan een aanname te worden gemaakt omtrent
de kans op bodemverontreiniging. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in verdachte en niet verdachte locaties.

Op basis van het vooronderzoek zijn geen deellocaties te onderscheiden. De gehele locatie kan op basis van het
vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd. de hypothese luidt dan ook: De gehele locatie is onverdacht.
Ten behoeve van de gehele locatie wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)' gehanteerd.

Indien in geen van de monsters één van de onderzochte stoffen aanwezig is in een concentratie boven de
streefwaarde van de toetsingstabel uit de circulaire "Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. 6563 3 april
2012", wordt de hypothese aangenomen.

3.2     Asbest
Bij het vooronderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest op
of in de bodem van de onderzoekslocatie.

Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd
worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet
beschouwd.

Wel wordt tijdens de veldwerkzaamheden gelet op het voorkomen van asbestverdachte materialen, in het
opgeboorde materiaal en op de bodem van de onderzoekslocatie.




Rapportnummer: MT.14289                                                                         pagina 6 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>4     ONDERZOEKSOPZET

4.1    Algemeen
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 2.738 m2. Het aantal boringen per laag, het aantal peilbuizen
en het aantal te analyseren grond- en grondwatermonsters is omschreven in de NEN 5740 en is afhankelijk van de
oppervlakte en eventuele verdachte (deel)locaties.

4.2    Boor- en analysefrequentie
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000 veldwerk voor
milieuhygiënisch bodemonderzoek, Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. is hiervoor gecertificeerd. Het veldwerk is
uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde normen die in bijlage 9 staan vermeld.

In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven.
Aantal boringen        Aantal     Analyses grond                  Analyses water
(excl. peilbuizen)   peilbuizen
9 tot ± 50 cm-mv          1       3 AS3000-pakketten grond        1 AS3000-pakket grondwater
2 tot ± 200 cm-mv

Standaardpakket grondmonsters:
     Lutum en organische stof (volgens AS3010)(bovengrond en optioneel in de ondergrond)Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu,
         Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) (volgens AS3010)
     PCB's (volgens AS3010 en AS3020)
     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (10 PAK uit Leidraad Bodembescherming, volgens AS3010)
     Minerale olie (C10-40) )(volgens AS3010)

Standaardpakket grondwatermonsters:
     Zuurgraad (pH) en Geleidbaarheid (EC)
     Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)(volgens AS3110)
     Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen) (volgens AS3110 en AS3130)
     Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen,
         chloorpropanen en bromoform) (volgens AS3110)
     Minerale olie (C10-40), (volgens AS3110)

De boringen worden in trajecten van maximaal 50 cm bemonsterd, of anders afhankelijk van de veldwaarnemingen.

De analyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek zullen worden uitgevoerd volgens het accreditatieschema
AS3000. De AS3000 is een richtlijn waarin de kwaliteitseisen voor laboratoria zijn vastgelegd voor al het
milieuhygiënisch bodemonderzoek. AS3000 vormt één van de centrale instrumenten voor bodemonderzoek in het
kader van de nieuwe Regeling Bodemkwaliteit van het ministerie voor Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en
Milieu. Alleen analysecertificaten van AS3000 erkende laboratoria worden dan nog geaccepteerd. Milieutechniek
Rouwmaat Groenlo bv besteedt haar analyses uit aan een RVA-gecertificeerd laboratorium, welke de AS3000
erkenning in haar bezit heeft.

Een week na plaatsing wordt uit de geplaatste peilbuis met behulp van een slangenpomp een grondwatermonster
genomen. Ten behoeve van de bepaling van de zware metalen wordt het grondwater in het veld gefiltreerd door een
filter met een poriëngrootte van 0,45 micron.




Rapportnummer: MT.14289                                                                              pagina 7 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>5     RESULTATEN

5.1    Toetsingskader
De analyseresultaten van de onderzochte monsters worden vergeleken met de waarden van de toetsingstabel uit de
"Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. Staatscourant nr. 6563 3 april 2012"".

De in deze tabel genoemde toetsingswaarden hebben de volgende betekenis:
achtergrond-/streefwaarde = referentiewaarde
toetsingswaarde           = toetsingswaarde voor nader onderzoek (½(S- + I- waarde))
interventiewaarde         = toetsingswaarde voor sanering of saneringsonderzoek

De streef-, toetsings- en interventiewaarden voor een aantal stoffen in de grond zijn afhankelijk van het gehalte aan
organische stof en lutum. De referentiewaarden voor grond zijn daar waar mogelijk berekend met een door het
laboratorium bepaald percentage lutum en organische stof. De bepaling van het gehalte aan lutum en organische stof
kan achterwege blijven als voor toepassing van de bodemtypecorrectie wordt gerekend met de laagste percentages
aan lutum en organische stof (voor beide 2%).

Voor de beoordeling van de verontreinigingssituatie wordt behalve met de toetsingstabel, ook rekening gehouden met
de zintuiglijke waarnemingen en eventueel met het gebruik van de bodem.

Bij de beoordeling worden de volgende termen toegepast:

kleiner dan de achtergrond-/streefwaarde                   =   niet verontreinigd
tussen achtergrond-/streefwaarde en toetsingswaarde        =   licht verontreinigd
tussen toetsingswaarde en interventiewaarde                =   matig verontreinigd
groter dan de interventiewaarde                            =   sterk verontreinigd

De locatie wordt als verontreinigd beschouwd, indien in een (meng)monster stoffen aanwezig zijn in een concentratie
hoger dan de streefwaarde. Overschrijding van de toetsingswaarde houdt in dat er een vermoeden van ernstige
bodemverontreiniging bestaat en dat een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Als voor tenminste één stof de
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde is het
vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bevestigd.

5.2    Verrichte werkzaamheden
De veldwerkzaamheden zijn door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. (Dhr. T. Huls) uitgevoerd op 30 september
en 8 oktober 2014.

In de volgende tabel zijn de verrichte werkzaamheden weergegeven:

Aantal boringen (excl. peilbuizen)                        Aantal peilbuizen
9 boringen (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11) tot ± 50 cm-mv   1 peilbuis (12) filterstelling 355-455 cm-mv
2 boringen (2, 8) tot ± 200 cm-mv

Op de tekening in bijlage 1c staan de diverse boringen weergegeven. De boorbeschrijvingen staan beschreven in
bijlage 2.

Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op korrelgrootte (=textuur), kleur, geur en andere bijzonderheden. De
eventuele aanwezigheid van olie is aan de hand van een afwijkende bodemkleur (veelal blauwgrijs) en oliegeur
beoordeeld. Bovendien is de grond ondergedompeld in water. Indien er een oliefilm op het water ontstaat, kan aan de
hand van de dikte en de kleurschakering van de oliefilm het olieproduct indicatief beoordeeld worden. Deze test wordt
een oliewaterreaktie genoemd. De geur, kleur en de oliewaterreaktie geven samen een indruk van de mate en soort
olieverontreiniging.

5.3      Locale bodemopbouw
De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond overwegend
uit lichtbruin, matig fijn zand. Tijdens de monstername bedroeg de grondwaterstand 310 cm-mv voor peilbuis 12. De
complete omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in bijlage 2.




Rapportnummer: MT.14289                                                                                  pagina 8 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>5.4    Zintuiglijke waargenomen bijzonderheden
In onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven:
Boring                Traject                  Zintuiglijke afwijking
                      (cm-mv)
3                     8-40                     hierna gestaakt wegens puin
4                     8-15                     ophoogzand
                      15-40                    kooldeeltjes (licht), puin (licht), gestaakt wegens puin
6                     6-15                     ophoogzand
                      15-40                    puin (licht)
9                     8-10                     ophoogzand
11                    0-50                     kooldeeltjes (licht), puin (licht)
12                    270-300                  sterk ijzeroerhoudende zandsporen


Tevens is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de bodem en in het opgeboorde materiaal geen
asbestverdacht materiaal waargenomen. Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest
kan een asbestonderzoek uitgevoerd worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is
in dit onderzoek verder niet beschouwd.

5.5    Metingen watermonstername
Tijdens bemonstering van het grondwater, zijn de volgende metingen uitgevoerd:
Code        Plaatsings-       Bemonste-     Filterstelling     Grondwater-          Zuurgraad pH     Geleidbaar-      Troebelheid
            datum             ringsdatum    (cm-mv)            stand                                 heid EGV         (NTU)
                                                               (cm-mv)                               (µS/cm)
12          30-9-2014         8-10-2014     355-455            310                  5,68             142              42
Geen van de gemeten waarden van de zuurgraad en de geleidbaarheid wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien
de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. De waarde van de troebelheid is verhoogd t.o.v. de natuurlijke
achtergrondwaarde (tussen 0 en 10 NTU). Door deze hoge troebelheid kan een overschatting van organische
parameters ten gevolg hebben.

5.6     Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. Bij het samenstellen
van mengmonsters bedraagt de laagdikte waarover wordt gemengd in principe 0,5 meter; alleen bij een gelijke
bodemkarakteristiek kunnen monsters worden gemengd over een grotere laagdikte. Verschillende grondsoorten
(bijvoorbeeld klei, zand en veen) mogen niet worden vermengd.

In onderstaande tabel zijn de verschillende (meng)monsters en de uitgevoerde analyses weergegeven.
Monster    Samenstelling                                        Traject                    Analyse
                                                                (cm-mv)
M1         1-1, 2-1, 3-1, 5-1, 7-1                              0-50                       AS3000-pakket grond
M2         10-1, 12-1, 8-1, 9-1                                 0-50                       AS3000-pakket grond
M3         11-1, 4-1, 6-1                                       0-50                       AS3000-pakket grond
M4         12-2, 12-3, 12-4, 2-2, 2-3, 2-4, 8-2, 8-3, 8-4       50-200                     AS3000-pakket grond
12                                                              355-455                    AS3000-pakket grondwater
Motivatie:
M1 en M2 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters van de zintuigelijke schone bovengrond.
M3 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de zintuigelijke afwijkende bovengrond.
M4 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de ondergrond.

5.7     Analyseresultaten
In bijlage 3 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen en in bijlage 4 van het grondwater. De
toetsingstabellen van de analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 5. Indien een "kleiner dan (< en <d)" teken
vermeld staat bij de uitslag van een analyse, is de aangetroffen waarde kleiner dan de detectiegrens van het
analysetoestel.




Rapportnummer: MT.14289                                                                                            pagina 9 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>In de onderstaande tabellen worden de geanalyseerde concentraties aangegeven. De achtergrond-, toetsings- en
interventiewaarden van de grond hebben betrekking op een bodem met bepaalde organische stof- en
lutumpercentages zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd.

                                                            Grondmonsters
                                                M1                   M3                 M4                  M2
Verbinding                               (mg/kg.ds)           (mg/kg.ds)         (mg/kg.ds)          (mg/kg.ds)

Organische stof (% d.s.)                         1,2                 3,2                   2                 0,7
Lutum (% d.s.)                                   4,1                 3,1                 3,4                 3,8

Droge stof
Droge stof (% d.s.)                             93,5                90,2                  95                94,5

Metalen
Barium                                           22                  54                 <20    -              23
Cadmium                                        <0,2    -           <0,2    -            <0,2   -            0,28    -
Kobalt                                           <3    -            3,8    -              <3   -               3    -
Koper                                           6,6    -             15    -              <5   -              14    -
Kwik                                          <0,05    -          <0,05    -           <0,05   -           <0,05    -
Lood                                             21    -             33    -              16   -              17    -
Molybdeen                                      <1,5    -           <1,5    -            <1,5   -            <1,5    -
Nikkel                                          5,2    -            9,1    -              <4   -             4,9    -
Zink                                             35    -             66    +              28   -              50    -

PAK
Naftaleen                                     <0,05 -             <0,05 -              <0,05   -           <0,05 -
Anthraceen                                     0,08                0,09                <0,05   -            0,17
Fenanthreen                                    0,22                0,36                <0,05   -            0,37
Fluorantheen                                   0,38                0,61                <0,05   -            0,62
Benzo(a)anthraceen                             0,18                0,35                <0,05   -            0,31
Chryseen                                       0,22                0,44                <0,05   -            0,35
Benzo(a)pyreen                                 0,16                0,21                <0,05   -            0,19
Benzo(g,h,i)peryleen                           0,16                0,19                <0,05   -            0,18
Benzo(k)fluorantheen                          0,094                0,17                <0,05   -            0,15
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                       0,15                 0,2                <0,05   -            0,18
PAK (10) (0.7 factor)                            1,7 +              2,7 +               0,35   -             2,6 +

Polychloorbifenylen (PCB)
PCB 52                                       <0,001    -         <0,001    -         <0,001    -          <0,001    -
PCB 28                                       <0,001    -         <0,001    -         <0,001    -          <0,001    -
PCB 101                                      <0,001    -         <0,001    -         <0,001    -          <0,001    -
PCB 118                                      <0,001    -         <0,001    -         <0,001    -          <0,001    -
PCB 138                                      <0,001    -         <0,001    -         <0,001    -          <0,001    -
PCB 153                                      <0,001    -         <0,001    -         <0,001    -          <0,001    -
PCB 180                                      <0,001    -         <0,001    -         <0,001    -          <0,001    -
PCB (7) (som, 0.7 factor)                    0,0049    -*        0,0049    -         0,0049    -*         0,0049    -*

Minerale olie
Minerale olie C10-C12                            <3    -             <3    -              <3   -              <3    -
Minerale olie C12-C16                            <5    -             <5    -              <5   -              <5    -
Minerale olie C16-C21                            <5    -             <5    -              <5   -              5,9
Minerale olie C21-C30                           <11    -              12                 <11   -             <11    -
Minerale olie C30-C35                            8,6                 9,2                  <5   -              7,7
Minerale olie C35-C40                            <6    -             <6    -              <6   -              <6    -
Minerale olie totaal                            <35    -            <35    -             <35   -             <35    -

M1: 1-1,2-1,3-1,5-1,7-1 (0-50 cm-mv)
M3: 11-1,4-1,6-1 (0-50 cm-mv)
M4: 12-2,12-3,12-4,2-2,2-3,2-4,8-2,8-3,8-4 (50-200 cm-mv)
M2: 10-1,12-1,8-1,9-1 (0-50 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend,
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens,
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I),
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald.




Rapportnummer: MT.14289                                                                                        pagina 10 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>
                                                             Grondwatermonster
                                                  12
Verbinding                                 (µg/liter)

Metalen
Barium                                           73     +
Cadmium                                        <0,2     -
Kobalt                                           <2     -
Koper                                            <2     -
Kwik                                          <0,05     -
Lood                                             <2     -
Molybdeen                                        <2     -
Nikkel                                            6     -
Zink                                             51     -

Vluchtige aromaten
Benzeen                                         <0,2    -
Tolueen                                         <0,2    -
Ethylbenzeen                                    <0,2    -
o-xyleen                                        <0,1    -
p- en m-xyleen                                  <0,2    -
Xylenen (som, 0.7 factor)                       0,21    -*
BTEX (som)                                      <0,9    -
Styreen (Vinylbenzeen)                          <0,2    -

PAK
Naftaleen                                     <0,02 -

Gehalogeneerde koolwaterstoffen
1,1-Dichloorethaan                              <0,2    -
1,2-Dichloorethaan                              <0,2    -
1,1-Dichlooretheen                              <0,1    -
cis-1,2-Dichlooretheen                          <0,1    -
trans-1,2-Dichlooretheen                        <0,1    -
Dichloormethaan                                 <0,2    -
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor)           0,14    -*
1,1-Dichloorpropaan                             <0,2    -
1,2-Dichloorpropaan                             <0,2    -
1,3-Dichloorpropaan                             <0,2    -
Dichloorpropanen (0,7 som,                      0,42    -
1,1+1,2+1,3)
Tetrachlooretheen (Per)                         <0,1    -
CKW (som)                                       <1,6    -
Tetrachloormethaan (Tetra)                      <0,1    -
1,1,1-Trichloorethaan                           <0,1    -
1,1,2-Trichloorethaan                           <0,1    -
Trichlooretheen (Tri)                           <0,2    -
Trichloormethaan (Chloroform)                   <0,2    -
Vinylchloride                                   <0,1    -
Tribroommethaan (bromoform)                     <0,2    -

Minerale olie
Minerale olie C10-C12                            6,7
Minerale olie C12-C16                            <7     -
Minerale olie C16-C21                            <8     -
Minerale olie C21-C30                           <15     -
Minerale olie C30-C35                            <8     -
Minerale olie C35-C40                            <8     -
Minerale olie totaal                            <50     -

12: (355-455 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend,
-*: separate gehalten zijn onder streefwaarde of detectiegrens,
-: onder streefwaarde of detectiegrens, +: tussen streefwaarde en ½(S+I),
++: tussen ½(S+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald.




Rapportnummer: MT.14289                                                                                        pagina 11 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>5.8    Interpretatie analyseresultaten
Uit de analyseresultaten met betrekking tot de grond blijkt dat:
      grondmengmonster M1 licht verontreinigd is met PAK;
      grondmengmonster M2 licht verontreinigd is met PAK.
      grondmengmonster M3 licht verontreinigd is met zink en PAK;

In het grondmengmonster M4 is geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in een concentratie boven de
achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof.

Uit de analyseresultaten met betrekking tot het grondwater blijkt dat:
      het grondwatermonster 12 licht verontreinigd is met Barium.




Rapportnummer: MT.14289                                                              pagina 12 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>6    CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1    Algemeen
In opdracht van SAB heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 30 september en 8 oktober 2014 een verkennend
bodemonderzoek verricht ter plaatse van het perceel aan de Acaciastraat (ong.) te Wijchen(gemeente Wijchen).

Aanleiding voor het bodemonderzoek zijn voorgenomen bouwactiviteiten en voorgenomen herontwikkelingen. Doel
van dit onderzoek is om de algemene bodemkwaliteit te bepalen ter plaatse van de onderzoekslocatie, waarmee
bekeken kan worden in hoeverre deze bodemkwaliteit een belemmering kan vormen voor het beoogde gebruik en/of
de voorgenomen ontwikkelingen.

6.2    Verwachtingspatroon
De gehele locatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd. Bij het vooronderzoek
zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest op of in de bodem van
de onderzoekslocatie.

Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd
worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet
beschouwd.

6.3      Resultaten
De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond overwegend
uit lichtbruin, matig fijn zand. Tijdens de monstername bedroeg de grondwaterstand 310 cm-mv voor peilbuis 12.

Tijdens de veldwerkzaamheden is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de bodem en in het opgeboorde
materiaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Op zintuiglijke wijze zijn de navolgende afwijkingen
waargenomen:
(a) boring 3 (van 8-40 cm-mv) hierna gestaakt wegens puin;
(b) boring 4 (van 8-15 cm-mv) ophoogzand;
(c) boring 4 (van 15-40 cm-mv) kooldeeltjes (licht), puin (licht), gestaakt wegens puin;
(d) boring 6 (van 6-15 cm-mv) ophoogzand;
(e) boring 6 (van 15-40 cm-mv) puin (licht);
(f)   boring 9 (van 8-10 cm-mv) ophoogzand;
(g) boring 11 (van 0-50 cm-mv) kooldeeltjes (licht), puin (licht);
(h) peilbuis 12 (van 270-300 cm-mv) sterk ijzeroerhoudende zandsporen

Op basis van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat:
(a) de bovengrond licht verontreinigd is met PAK en plaatselijk met Zink;
(b) het grondwater licht verontreinigd is met Barium.

De verhoogde gehalten PAK in de grond worden (deels) waarschijnlijk veroorzaakt door de waargenomen
antropogene bestandsdelen (puin-/kooldeeltjes) en/of door microscopisch kleine deeltjes (bijv. roet). Het betreffen
dan diffuus verspreide verontreinigingen.

Het is bekend dat in de bodem zware metalen in fluctuerende gehalten kunnen voorkomen, zowel door natuurlijke
bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt (vermesting). De gehalten betreffen dan (natuurlijke)
achtergrondwaarden.

6.4   Slotconclusie en aanbevelingen
De hypothese "De gehele locatie is onverdacht" dient grotendeels aangenomen te worden. Op basis van de
onderzoeksresultaten bestaat er ons inziens op grond van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen
bezwaar het onderzochte terreindeel voor de geplande bouwdoeleinden te gebruiken.

Plaatselijk is in de bodem een lichte puinbijmenging aangetroffen. Formeel gezien maakt het aantreffen van puin de
locatie asbestverdacht. Het betreft hier slecht een lichte bijmenging, welke zeer plaatselijk is aangetroffen. Bij de
visuele inspectie van het materiaal en het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. Derhalve is
geen asbestonderzoek conform de NEN5707 uitgevoerd.

Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond naar
elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren grond



Rapportnummer: MT.14289                                                                          pagina 13 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie gelden. Deze
zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de eindverwerkingslocatie in overleg met
het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in
hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek
is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.




Rapportnummer: MT.14289                                                                       pagina 14 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>      BIJLAGE 1A




TOPOGRAFISCHE KAART
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                                    Klantreferentie: 1489




                   0m    125 m                          625 m


 Deze kaart is noordgericht.                                    Schaal 1: 12500
    Hier bevindt zich Kadastraal object WIJCHEN I 358
 Acaciastraat , WIJCHEN
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>          uBIJLAGE 1B




KADASTRALE KAART MET GEGEVENS
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                          Uw referentie: 1489




                                                                                                                             at
                                                                                                                       iastra
                                                                                                                  Acac




                                                                                                                                                            367
 35




                               3119
                                                                                                            358




                                                                                                                      359


                                                                                                               d
                                                                                                      ge    npa                                            12
                                                                                                   Wil
      2




                                                                                         2
                                      Ha




                                                                                                                                                                  15
          4




                                       agd
                                           oor




                                                                                                             360
                                            nst
                                               raa
                                                 t




                                                                                                                                                        361
                                                                                                        3

              6


                                                                 0m   5m                       25 m



             Deze kaart is noordgericht                                    Schaal 1:500
   12345     Perceelnummer
        25 Huisnummer
             Vastgestelde kadastrale grens                                 Kadastrale gemeente                    WIJCHEN
             Voorlopige kadastrale grens                                   Sectie                                 I
             Administratieve kadastrale grens                              Perceel                                358
             Bebouwing
             Overige topografie                                            Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 29 september 2014             De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                    eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>               BIJLAGE 1C




SITUATIETEKENING MET MONSTERNAMEPUNTEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                  BIJLAGE 2




                                            BOORBESCHRIJVINGEN
Betekenis van afkortingen


             G/g            : grind/grindig      O/o    : Olie              Blinde buis     :

             Z/z            : zand/zandig        P/p    : Puin

             L/s            : leem/siltig        T/t    : Stoeptegels       Filter          :

             K/k            : klei/kleiig

             V/h            : veen/humeus                                   Grondwaterst.   :

             m              : mineraal arm
                                                                            Aanvullingen

                            Overig




                                                        Ongeroerd           Geroerd
                                                                        :                   :
                                                        monster             monster
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Projectcode    Projectnaam               Boornummer        Locatie                   Datum   x; y                 Projectcode    Projectnaam               Boornummer        Locatie                Datum   x; y
14289          Acaciastraat Wijchen      1                 Gehele terrein            30-9-14 179.101; 424.376 m   14289          Acaciastraat Wijchen      2                 Gehele terrein         30-9-14 179.086; 424.403 m
Beschrijver    Boorfirma                 Boormethode       Maaiveldhoogte            Globale grondwaterstand      Beschrijver    Boorfirma                 Boormethode       Maaiveldhoogte         Globale grondwaterstand
Theo Huls      Rouwmaat                  Edelmanboor                                 0 cm-mv                      Theo Huls      Rouwmaat                  Edelmanboor                              0 cm-mv

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                             Boorprofiel getekend volgens NEN 5104
               Bodem-      Bodem-                                                                                                Bodem-      Bodem-
               monster     onderzoek                                                                                             monster     onderzoek


 0 m                                                                                                               0 m
                                        0-8; Betontegels                                                                                                  0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin
                                        8-40; ZMG, licht siltig; kleur: lichtbruin
                   1-1                                                                                                               2-1
                                        40-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin
                                                                                                                                                          50-100; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin
                                                                                                                                     2-2

 1 m                                                                                                               1 m
                                                                                                                                                          100-150; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin
                                                                                                                                     2-3

                                                                                                                                                          150-180; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin
                                                                                                                                     2-4
                                                                                                                                                          180-200; ZMF, licht siltig; kleur: lichtroestbruin
 2 m                                                                                                               2 m




 3 m                                                                                                               3 m




 4 m                                                                                                               4 m




 5 m                                                                                                               5 m




Projectcode    Projectnaam               Boornummer        Locatie                   Datum   x; y                 Projectcode    Projectnaam               Boornummer        Locatie                Datum   x; y
14289          Acaciastraat Wijchen      3                 Gehele terrein            30-9-14 179.068; 424.402 m   14289          Acaciastraat Wijchen      4                 Gehele terrein         30-9-14 179.082; 424.380 m
Beschrijver    Boorfirma                 Boormethode       Maaiveldhoogte            Globale grondwaterstand      Beschrijver    Boorfirma                 Boormethode       Maaiveldhoogte         Globale grondwaterstand
Theo Huls      Rouwmaat                  Edelmanboor                                 0 cm-mv                      Theo Huls      Rouwmaat                  Edelmanboor                              0 cm-mv

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                             Boorprofiel getekend volgens NEN 5104
               Bodem-      Bodem-                                                                                                Bodem-      Bodem-
               monster     onderzoek                                                                                             monster     onderzoek


 0 m                                                                                                               0 m
                                        0-8; Betonklinkers                                                                                                0-8; Betonklinkers
                   3-1                  8-40; ZMF, licht humeus, licht siltig; Hierna gestaakt wegens puin,                                               8-15; ZMF, licht siltig; Ophoogzand; kleur: lichtgrijsbruin
                                                                                                                                     4-1
                                        geroerd; kleur: licht-/donkerbruin                                                                                15-40; ZMF, matig humeus, licht siltig; Gestaakt wegens puin,
                                                                                                                                                          Kooldeeltjes (licht), Puin (licht); kleur: donkerbruin/zwart




 1 m                                                                                                               1 m




 2 m                                                                                                               2 m




 3 m                                                                                                               3 m




 4 m                                                                                                               4 m




 5 m                                                                                                               5 m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Projectcode    Projectnaam               Boornummer        Locatie                Datum   x; y                 Projectcode    Projectnaam               Boornummer        Locatie                 Datum   x; y
14289          Acaciastraat Wijchen      5                 Gehele terrein         30-9-14 179.067; 424.363 m   14289          Acaciastraat Wijchen      6                 Gehele terrein          30-9-14 179.046; 424.361 m
Beschrijver    Boorfirma                 Boormethode       Maaiveldhoogte         Globale grondwaterstand      Beschrijver    Boorfirma                 Boormethode       Maaiveldhoogte          Globale grondwaterstand
Theo Huls      Rouwmaat                  Edelmanboor                              0 cm-mv                      Theo Huls      Rouwmaat                  Edelmanboor                               0 cm-mv

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                          Boorprofiel getekend volgens NEN 5104
               Bodem-      Bodem-                                                                                             Bodem-      Bodem-
               monster     onderzoek                                                                                          monster     onderzoek


 0 m                                                                                                            0 m
                                        0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin                                                      0-6; Betonklinkers
                   5-1                                                                                                                                 6-8; ZMF, licht siltig; Ophoogzand; kleur: lichtgrijsbruin
                                                                                                                                  6-1                  8-15; ZMF, licht siltig; Ophoogzand; kleur: lichtgrijsbruin
                                                                                                                                                       15-40; ZMF, matig humeus, licht siltig; Puin (licht); kleur:
                                                                                                                                                       donkerbruin/zwart
                                                                                                                                                       40-50; ZMF, licht siltig; kleur: lichtbruin

 1 m                                                                                                            1 m




 2 m                                                                                                            2 m




 3 m                                                                                                            3 m




 4 m                                                                                                            4 m




 5 m                                                                                                            5 m




Projectcode    Projectnaam               Boornummer        Locatie                Datum   x; y                 Projectcode    Projectnaam               Boornummer        Locatie                 Datum   x; y
14289          Acaciastraat Wijchen      7                 Gehele terrein         30-9-14 179.048; 424.363 m   14289          Acaciastraat Wijchen      8                 Gehele terrein          30-9-14 179.040; 424.373 m
Beschrijver    Boorfirma                 Boormethode       Maaiveldhoogte         Globale grondwaterstand      Beschrijver    Boorfirma                 Boormethode       Maaiveldhoogte          Globale grondwaterstand
Theo Huls      Rouwmaat                  Edelmanboor                              0 cm-mv                      Theo Huls      Rouwmaat                  Edelmanboor                               0 cm-mv

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                          Boorprofiel getekend volgens NEN 5104
               Bodem-      Bodem-                                                                                             Bodem-      Bodem-
               monster     onderzoek                                                                                          monster     onderzoek


 0 m                                                                                                            0 m
                                        0-15; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin                                                      0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin
                   7-1                  15-50; ZMF, licht siltig; kleur: lichtbruin                                               8-1

                                                                                                                                                       50-90; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin
                                                                                                                                  8-2

 1 m                                                                                                            1 m                                    90-100; ZMF, licht siltig; kleur: bruin
                                                                                                                                                       100-150; ZMF, licht siltig; kleur: bruin
                                                                                                                                  8-3

                                                                                                                                                       150-160; ZMF, licht siltig; kleur: bruin
                                                                                                                                  8-4                  160-200; ZMF, licht siltig; kleur: lichtbruin

 2 m                                                                                                            2 m




 3 m                                                                                                            3 m




 4 m                                                                                                            4 m




 5 m                                                                                                            5 m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Projectcode    Projectnaam               Boornummer        Locatie                Datum   x; y                 Projectcode        Projectnaam                   Boornummer         Locatie                Datum   x; y
14289          Acaciastraat Wijchen      9                 Gehele terrein         30-9-14 179.038; 424.379 m   14289              Acaciastraat Wijchen          10                 Gehele terrein         30-9-14 179.059; 424.374 m
Beschrijver    Boorfirma                 Boormethode       Maaiveldhoogte         Globale grondwaterstand      Beschrijver        Boorfirma                     Boormethode        Maaiveldhoogte         Globale grondwaterstand
Theo Huls      Rouwmaat                  Edelmanboor                              0 cm-mv                      Theo Huls          Rouwmaat                      Edelmanboor                               0 cm-mv

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                          Boorprofiel getekend volgens NEN 5104
               Bodem-      Bodem-                                                                                                 Bodem-      Bodem-
               monster     onderzoek                                                                                              monster     onderzoek


 0 m                                                                                                            0 m
                                        0-8; Betonklinkers                                                                                                    0-10; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin
                                        8-10; ZMF, licht siltig; Ophoogzand; kleur: lichtgrijsbruin                                   10-1                    10-50; ZMG, matig grindig, licht siltig; kleur: lichtbruin
                   9-1
                                        10-30; ZMF, licht siltig; kleur: roestbruin
                                        30-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin



 1 m                                                                                                            1 m




 2 m                                                                                                            2 m




 3 m                                                                                                            3 m




 4 m                                                                                                            4 m




 5 m                                                                                                            5 m




Projectcode    Projectnaam               Boornummer        Locatie                Datum   x; y                 Projectcode        Projectnaam                   Boornummer         Locatie                Datum   x; y
14289          Acaciastraat Wijchen      11                Gehele terrein         30-9-14 179.059; 424.390 m   14289              Acaciastraat Wijchen          12                 Gehele terrein         30-9-14 179.072; 424.365 m
Beschrijver    Boorfirma                 Boormethode       Maaiveldhoogte         Globale grondwaterstand      Beschrijver        Boorfirma                     Boormethode        Maaiveldhoogte         Globale grondwaterstand
Theo Huls      Rouwmaat                  Edelmanboor                              0 cm-mv                      Theo Huls          Rouwmaat                      Edelmanboor,                              320 cm-mv
                                                                                                                                                                zuigerboor
Boorprofiel getekend volgens NEN 5104                                                                          Boorprofiel getekend volgens NEN 5104
               Bodem-      Bodem-                                                                                            Fltr. Bodem-     Bodem-
               monster     onderzoek                                                                                         buis monster     onderzoek


 0 m                                                                                                            0 m
                                        0-50; ZMF, licht grindig, matig humeus, licht siltig; Kooldeeltjes                                                    0-15; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin
                   11-1                 (licht), Puin (licht); kleur: donkerbruin                                                                             15-30; ZMF, licht siltig; kleur: lichtroestbruin
                                                                                                                                      12-1
                                                                                                                                                              30-50; ZMF, licht siltig; kleur: lichtbruin
                                                                                                                                                              50-100; ZMF, licht siltig; kleur: lichtbruin
                                                                                                                                      12-2

 1 m                                                                                                            1 m
                                                                                                                                                              100-150; ZMF, licht siltig; kleur: lichtbruin
                                                                                                                                      12-3

                                                                                                                                                              150-200; ZMF, licht siltig; kleur: lichtroestbruin
                                                                                                                                      12-4

 2 m                                                                                                            2 m
                                                                                                                                                              200-220; ZMF, licht siltig; kleur: lichtroestbruin
                                                                                                                                                              220-270; ZMF, licht siltig; kleur: lichtbruin



                                                                                                                                                              270-300; L, matig siltig; Sterk ijzeroerhoudende zandsporen; kleur:
                                                                                                                                                              lichtbruin
 3 m                                                                                                            3 m
                                                                                                                                                              300-430; ZMF, licht siltig; kleur: lichtbruin
                                                                                                                      G.W.




 4 m                                                                                                            4 m


                                                                                                                                                              430-460; ZG, licht grindig, licht siltig; kleur: lichtbruin




 5 m                                                                                                            5 m
                                                                                                                                              Grondwaterbemonstering: 8-10-2014                               Monsternemingsfilter
                                                                                                               pH:    5,68                       Grondwaterstand:      310 cm-mv              Diepte               Perforatie
                                                                                                               EGV:   142 µS/cm                  Troebelheidmeting: 42 NTU                    455 cm-mv               355-455 cm-mv
                                                                                                               Temp.: 13,8 °C                    Zuurstofmeting:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>        BIJLAGE 3




ANALYSERAPPORTEN GROND
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>     Milieutechniek Rouwmaat b.v.
     T.a.v. Henk Broekhuijsen
     Postbus 74
     7140 AB GROENLO




     Analysecertificaat
     Datum: 07-10-2014




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2014113873/1
     Uw project/verslagnummer                        14289
     Uw projectnaam                                  Acaciastraat Wijchen
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            03-10-2014

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

     De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
     de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
     monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
                                                      BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   14289                                                   Certificaatnummer/Versie                  2014113873/1
     Uw projectnaam                             Acaciastraat Wijchen                                    Startdatum                                03-10-2014
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           07-10-2014/10:00
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                                                                                       Pagina                                    1/2
     Monstermatrix                              Grond; Grond (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2                 3                      4

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                     Uitgevoerd         Uitgevoerd         Uitgevoerd          Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                     % (m/m)              93.5              90.2               95.0               94.5
S    Organische stof                                            % (m/m) ds                1.2                3.2              <0.7                 0.7
Q    Gloeirest                                                  % (m/m) ds               98.5              96.6               99.3               99.0
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                               % (m/m) ds                4.1                3.1                3.4                3.8

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                  mg/kg ds                22                  54               <20                  23
S    Cadmium (Cd)                                                 mg/kg ds           <0.20               <0.20               <0.20               0.28
S    Kobalt (Co)                                                  mg/kg ds               <3.0                3.8              <3.0                 3.0
S    Koper (Cu)                                                   mg/kg ds                6.6                 15              <5.0                  14
S    Kwik (Hg)                                                    mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                               mg/kg ds               <1.5              <1.5               <1.5               <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                  mg/kg ds                5.2                9.1              <4.0                 4.9
S    Lood (Pb)                                                    mg/kg ds                21                  33                 16                 17
S    Zink (Zn)                                                    mg/kg ds                35                  66                 28                 50

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                      mg/kg ds               <3.0              <3.0               <3.0               <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                      mg/kg ds               <5.0              <5.0               <5.0               <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                      mg/kg ds               <5.0              <5.0               <5.0                 5.9
     Minerale olie (C21-C30)                                      mg/kg ds               <11                  12               <11                <11
     Minerale olie (C30-C35)                                      mg/kg ds                8.6                9.2              <5.0                 7.7
     Minerale olie (C35-C40)                                      mg/kg ds               <6.0              <6.0               <6.0               <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                               mg/kg ds               <35                <35                <35                <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                       mg/kg ds        <0.0010             <0.0010            <0.0010            <0.0010
S    PCB 52                                                       mg/kg ds        <0.0010             <0.0010            <0.0010            <0.0010
S    PCB 101                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010            <0.0010            <0.0010
S    PCB 118                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010            <0.0010            <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername             Monster nr.
1    1-1, 2-1, 3-1, 5-1, 7-1>M1                                                                                                 30-Sep-2014                     8291860
2    4-1, 6-1, 11-1>M3                                                                                                          30-Sep-2014                     8291861
3    2-2, 2-3, 2-4, 8-2, 8-3, 8-4, 12-2, 12-3, 12-4>M4                                                                          30-Sep-2014                     8291862
4    8-1, 9-1, 10-1, 12-1>M2                                                                                                    30-Sep-2014                    8291863

                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                              TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).               RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   14289                                                   Certificaatnummer/Versie                  2014113873/1
     Uw projectnaam                             Acaciastraat Wijchen                                    Startdatum                                03-10-2014
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           07-10-2014/10:00
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                                                                                       Pagina                                    2/2
     Monstermatrix                              Grond; Grond (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1                   2                 3                      4

S    PCB 138                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010           <0.0010
S    PCB 153                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010           <0.0010
S    PCB 180                                                      mg/kg ds        <0.0010             <0.0010             <0.0010           <0.0010
                                                                                                 1)                  1)                1)                     1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                     mg/kg ds          0.0049              0.0049             0.0049             0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                    mg/kg ds          <0.050              <0.050             <0.050             <0.050
S    Fenanthreen                                                  mg/kg ds               0.22              0.36            <0.050                0.37
S    Anthraceen                                                   mg/kg ds           0.080               0.090             <0.050                0.17
S    Fluorantheen                                                 mg/kg ds               0.38              0.61            <0.050                0.62
S    Benzo(a)anthraceen                                           mg/kg ds               0.18              0.35            <0.050                0.31
S    Chryseen                                                     mg/kg ds               0.22              0.44            <0.050                0.35
S    Benzo(k)fluorantheen                                         mg/kg ds           0.094                 0.17            <0.050                0.15
S    Benzo(a)pyreen                                               mg/kg ds               0.16              0.21            <0.050                0.19
S    Benzo(ghi)peryleen                                           mg/kg ds               0.16              0.19            <0.050                0.18
S    Indeno(123-cd)pyreen                                         mg/kg ds               0.15              0.20            <0.050                0.18
                                                                                                                                       1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                   mg/kg ds                1.7                2.7              0.35                 2.6




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername                  Monster nr.
1    1-1, 2-1, 3-1, 5-1, 7-1>M1                                                                                                 30-Sep-2014                          8291860
2    4-1, 6-1, 11-1>M3                                                                                                          30-Sep-2014                          8291861
3    2-2, 2-3, 2-4, 8-2, 8-3, 8-4, 12-2, 12-3, 12-4>M4                                                                          30-Sep-2014                          8291862
4    8-1, 9-1, 10-1, 12-1>M2                                                                                                    30-Sep-2014                         8291863

                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting                                           Akkoord
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                                                                                                     Pr.coörd.
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.                 VA
Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                   TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).                    RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014113873/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       8291860            3                3-1                                       8           40         0531982207           1-1, 2-1, 3-1, 5-1, 7-1>M1
       8291860            5                5-1                                       0           50         0531982204
       8291860            7                7-1                                       0           50         0531982208
       8291860            1                1-1                                       8           50         0531982199
       8291860            2                2-1                                       0           50         0531982202

       8291861            4                4-1                                       15          40         0531982200           4-1, 6-1, 11-1>M3
       8291861            6                6-1                                       15          40         0531982206
       8291861            11               11-1                                      0           50         0531981709

       8291862            2                2-2                                       50          100        0531982201           2-2, 2-3, 2-4, 8-2, 8-3, 8-4, 12-2,
       8291862            2                2-3                                       100         150        0531982198
       8291862            2                2-4                                       150         200        0531982197
       8291862            8                8-2                                       50          100        0531982211
       8291862            8                8-3                                       100         150        0531982205
       8291862            8                8-4                                       150         200        0531982203
       8291862            12               12-2                                      50          100        0531981703
       8291862            12               12-3                                      100         150        0531982036
       8291862            12               12-4                                      150         200        0531981715

       8291863            8                8-1                                       0           50         0531982209           8-1, 9-1, 10-1, 12-1>M2
       8291863            9                9-1                                       8           50         0531981716
       8291863            10               10-1                                      0           50         0531982210
       8291863            12               12-1                                      0           50         0531981714




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014113873/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014113873/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465

     Organische stof (gloeirest)                           W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Lutum (fractie < 2 µm)                                W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (GC) (C10 - C40)                        W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK (10 VROM)                                         W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>          BIJLAGE 4




ANALYSERAPPORTEN GRONDWATER
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>     Milieutechniek Rouwmaat b.v.
     T.a.v. Henk Broekhuijsen
     Postbus 74
     7140 AB GROENLO




     Analysecertificaat
     Datum: 14-10-2014




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2014116230/1
     Uw project/verslagnummer                        14289
     Uw projectnaam                                  Acaciastraat Wijchen
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            09-10-2014

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

     De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
     de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
     monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
                                                      BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   14289                                                   Certificaatnummer/Versie                  2014116230/1
     Uw projectnaam                             Acaciastraat Wijchen                                    Startdatum                                09-10-2014
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           14-10-2014/14:32
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                                                                                       Pagina                                    1/2
     Monstermatrix                              Water; Water (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                        µg/L              73
S    Cadmium (Cd)                                                       µg/L         <0.20
S    Kobalt (Co)                                                        µg/L             <2.0
S    Koper (Cu)                                                         µg/L             <2.0
S    Kwik (Hg)                                                          µg/L        <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                     µg/L             <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                        µg/L              6.0
S    Lood (Pb)                                                          µg/L             <2.0
S    Zink (Zn)                                                          µg/L              51

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                            µg/L         <0.20
S    Tolueen                                                            µg/L         <0.20
S    Ethylbenzeen                                                       µg/L         <0.20
S    o-Xyleen                                                           µg/L         <0.10
S    m,p-Xyleen                                                         µg/L         <0.20
                                                                                                 1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                           µg/L             0.21
     BTEX (som)                                                         µg/L         <0.90
S    Naftaleen                                                          µg/L        <0.020
S    Styreen                                                            µg/L         <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                    µg/L         <0.20
S    Trichloormethaan                                                   µg/L         <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                 µg/L         <0.10
S    Trichlooretheen                                                    µg/L         <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                  µg/L         <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                 µg/L         <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                 µg/L         <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                              µg/L         <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                              µg/L         <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L         <0.10

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
1    12                                                                                                                         08-Oct-2014                  8299335




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).            RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   14289                                                   Certificaatnummer/Versie                  2014116230/1
     Uw projectnaam                             Acaciastraat Wijchen                                    Startdatum                                09-10-2014
     Uw ordernummer                                                                                     Rapportagedatum                           14-10-2014/14:32
                                                                                                        Bijlage                                   A,B,C
     Monsternemer                                                                                       Pagina                                    2/2
     Monstermatrix                              Water; Water (AS3000)


     Analyse                                                        Eenheid                  1

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L         <0.10
     CKW (som)                                                          µg/L             <1.6
S    Tribroommethaan                                                    µg/L         <0.20
S    Vinylchloride                                                      µg/L         <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                 µg/L         <0.10
                                                                                                 1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                               µg/L             0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                µg/L         <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                µg/L         <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                µg/L         <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                    µg/L             0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                            µg/L              6.7
     Minerale olie (C12-C16)                                            µg/L             <7.0
     Minerale olie (C16-C21)                                            µg/L             <8.0
     Minerale olie (C21-C30)                                            µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                            µg/L             <8.0
     Minerale olie (C35-C40)                                            µg/L             <8.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                     µg/L             <50




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                         Datum monstername          Monster nr.
1    12                                                                                                                         08-Oct-2014                  8299335




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting                                   Akkoord
                                                                                   A: AP04 erkende verrichting
                                                                                                                                                             Pr.coörd.
                                                                                   S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.         VA
Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).            RvA L010
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014116230/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       8299335            12               12-2                                      355         455        0800288633           12
       8299335            12               12                                        355         455        0680100106
       8299335            12               12-1                                      355         455        0680100114




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014116230/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014116230/1
                                                                                                                                                          Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiChlprop. som AS300                                  W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680

     Minerale Olie (GC) (C10 - C40)                        W0215           LVI-GC-FID                           Cf. pb 3110-5




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 44-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01   TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   KvK No. 09088623                 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          IBAN: NL71BNPA0227924525         en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
                                                        BIC: BNPANL2A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>     BIJLAGE 5




TOETSINGSTABELLEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>In de onderstaande tabel(len) worden de geanalyseerde concentraties aangegeven. De achtergrond-, toetsings- en
interventiewaarden van de grond hebben betrekking op een bodem met bepaalde organische stof- en
lutumpercentages zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd.

                                                             Grondmonster
                                                M1
Verbinding                               (mg/kg.ds)                         AW ½(AW+I)               I

Organische stof (% d.s.)                         1,2
Lutum (% d.s.)                                   4,1

Droge stof
Droge stof (% d.s.)                             93,5

Metalen
Barium                                            22
Cadmium                                         <0,2    -                   0,36      4,08       7,80
Kobalt                                            <3    -                   5,25      35,9       66,5
Koper                                            6,6    -                   20,7      59,6       98,5
Kwik                                           <0,05    -                   0,11      1,49       2,88
Lood                                              21    -                   33,0       191        350
Molybdeen                                       <1,5    -                     <d      95,0        190
Nikkel                                           5,2    -                   14,1      27,2       40,3
Zink                                              35    -                   65,3      201        336

PAK
Naftaleen                                      <0,05 -
Anthraceen                                      0,08
Fenanthreen                                     0,22
Fluorantheen                                    0,38
Benzo(a)anthraceen                              0,18
Chryseen                                        0,22
Benzo(a)pyreen                                  0,16
Benzo(g,h,i)peryleen                            0,16
Benzo(k)fluorantheen                           0,094
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                        0,15
PAK (10) (0.7 factor)                             1,7 +                     1,50      20,8       40,0

Polychloorbifenylen (PCB)
PCB 52                                       <0,001     -
PCB 28                                       <0,001     -
PCB 101                                      <0,001     -
PCB 118                                      <0,001     -
PCB 138                                      <0,001     -
PCB 153                                      <0,001     -
PCB 180                                      <0,001     -
PCB (7) (som, 0.7 factor)                    0,0049     -*              0,0040        0,10       0,20

Minerale olie
Minerale olie C10-C12                             <3    -
Minerale olie C12-C16                             <5    -
Minerale olie C16-C21                             <5    -
Minerale olie C21-C30                            <11    -
Minerale olie C30-C35                             8,6
Minerale olie C35-C40                             <6    -
Minerale olie totaal                             <35    -                   38,0       519       1000

M1: 1-1,2-1,3-1,5-1,7-1 (0-50 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend,
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens,
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I),
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>
                                                             Grondmonster
                                                M2
Verbinding                               (mg/kg.ds)                         AW ½(AW+I)               I

Organische stof (% d.s.)                         0,7
Lutum (% d.s.)                                   3,8

Droge stof
Droge stof (% d.s.)                             94,5

Metalen
Barium                                            23
Cadmium                                         0,28    -                   0,36      4,06       7,76
Kobalt                                             3    -                   5,11      34,9       64,7
Koper                                             14    -                   20,5      59,0       97,5
Kwik                                           <0,05    -                   0,11      1,49       2,87
Lood                                              17    -                   32,8       190        348
Molybdeen                                       <1,5    -                     <d      95,0        190
Nikkel                                           4,9    -                   13,8      26,6       39,4
Zink                                              50    -                   64,4      198        331

PAK
Naftaleen                                      <0,05 -
Anthraceen                                      0,17
Fenanthreen                                     0,37
Fluorantheen                                    0,62
Benzo(a)anthraceen                              0,31
Chryseen                                        0,35
Benzo(a)pyreen                                  0,19
Benzo(g,h,i)peryleen                            0,18
Benzo(k)fluorantheen                            0,15
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                        0,18
PAK (10) (0.7 factor)                            2,6 +                      1,50      20,8       40,0

Polychloorbifenylen (PCB)
PCB 52                                       <0,001     -
PCB 28                                       <0,001     -
PCB 101                                      <0,001     -
PCB 118                                      <0,001     -
PCB 138                                      <0,001     -
PCB 153                                      <0,001     -
PCB 180                                      <0,001     -
PCB (7) (som, 0.7 factor)                    0,0049     -*              0,0040        0,10       0,20

Minerale olie
Minerale olie C10-C12                             <3    -
Minerale olie C12-C16                             <5    -
Minerale olie C16-C21                             5,9
Minerale olie C21-C30                            <11    -
Minerale olie C30-C35                             7,7
Minerale olie C35-C40                             <6    -
Minerale olie totaal                             <35    -                   38,0       519       1000

M2: 10-1,12-1,8-1,9-1 (0-50 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend,
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens,
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I),
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>
                                                            Grondmonster
                                                M3
Verbinding                               (mg/kg.ds)                        AW ½(AW+I)                I

Organische stof (% d.s.)                         3,2
Lutum (% d.s.)                                   3,1

Droge stof
Droge stof (% d.s.)                             90,2

Metalen
Barium                                            54
Cadmium                                         <0,2    -                  0,37       4,24       8,10
Kobalt                                           3,8    -                  4,78       32,7       60,5
Koper                                             15    -                  20,9       60,0       99,1
Kwik                                           <0,05    -                  0,11       1,48       2,86
Lood                                              33    -                  33,1        192        351
Molybdeen                                       <1,5    -                    <d       95,0        190
Nikkel                                           9,1    -                  13,1       25,3       37,4
Zink                                              66    +                  64,1       197        330

PAK
Naftaleen                                      <0,05 -
Anthraceen                                      0,09
Fenanthreen                                     0,36
Fluorantheen                                    0,61
Benzo(a)anthraceen                              0,35
Chryseen                                        0,44
Benzo(a)pyreen                                  0,21
Benzo(g,h,i)peryleen                            0,19
Benzo(k)fluorantheen                            0,17
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                         0,2
PAK (10) (0.7 factor)                            2,7 +                     1,50       20,8       40,0

Polychloorbifenylen (PCB)
PCB 52                                       <0,001     -
PCB 28                                       <0,001     -
PCB 101                                      <0,001     -
PCB 118                                      <0,001     -
PCB 138                                      <0,001     -
PCB 153                                      <0,001     -
PCB 180                                      <0,001     -
PCB (7) (som, 0.7 factor)                    0,0049     -               0,0064        0,16       0,32

Minerale olie
Minerale olie C10-C12                             <3    -
Minerale olie C12-C16                             <5    -
Minerale olie C16-C21                             <5    -
Minerale olie C21-C30                              12
Minerale olie C30-C35                             9,2
Minerale olie C35-C40                             <6    -
Minerale olie totaal                             <35    -                  60,8        830       1600

M3: 11-1,4-1,6-1 (0-50 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend,
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens,
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I),
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>
                                                            Grondmonster
                                                M4
Verbinding                               (mg/kg.ds)                        AW ½(AW+I)                I

Organische stof (% d.s.)                           2
Lutum (% d.s.)                                   3,4

Droge stof
Droge stof (% d.s.)                               95

Metalen
Barium                                          <20    -
Cadmium                                         <0,2   -                   0,36       4,03       7,71
Kobalt                                            <3   -                   4,92       33,6       62,3
Koper                                             <5   -                   20,3       58,3       96,3
Kwik                                           <0,05   -                   0,11       1,48       2,85
Lood                                              16   -                   32,6        189        345
Molybdeen                                       <1,5   -                     <d       95,0        190
Nikkel                                            <4   -                   13,4       25,8       38,3
Zink                                              28   -                   63,2       194        325

PAK
Naftaleen                                      <0,05   -
Anthraceen                                     <0,05   -
Fenanthreen                                    <0,05   -
Fluorantheen                                   <0,05   -
Benzo(a)anthraceen                             <0,05   -
Chryseen                                       <0,05   -
Benzo(a)pyreen                                 <0,05   -
Benzo(g,h,i)peryleen                           <0,05   -
Benzo(k)fluorantheen                           <0,05   -
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen                       <0,05   -
PAK (10) (0.7 factor)                           0,35   -                   1,50       20,8       40,0

Polychloorbifenylen (PCB)
PCB 52                                       <0,001    -
PCB 28                                       <0,001    -
PCB 101                                      <0,001    -
PCB 118                                      <0,001    -
PCB 138                                      <0,001    -
PCB 153                                      <0,001    -
PCB 180                                      <0,001    -
PCB (7) (som, 0.7 factor)                    0,0049    -*               0,0040        0,10       0,20

Minerale olie
Minerale olie C10-C12                             <3   -
Minerale olie C12-C16                             <5   -
Minerale olie C16-C21                             <5   -
Minerale olie C21-C30                            <11   -
Minerale olie C30-C35                             <5   -
Minerale olie C35-C40                             <6   -
Minerale olie totaal                             <35   -                   38,0        519       1000

M4: 12-2,12-3,12-4,2-2,2-3,2-4,8-2,8-3,8-4 (50-200 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend,
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens,
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I),
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>
                                                            Grondwatermonster
                                                  12
Verbinding                                 (µg/liter)                           S   ½(S+I)           I

Metalen
Barium                                            73    +                  50,0        338        625
Cadmium                                         <0,2    -                  0,40       3,20       6,00
Kobalt                                            <2    -                  20,0       60,0      100,0
Koper                                             <2    -                  15,0       45,0       75,0
Kwik                                           <0,05    -                 0,050       0,18       0,30
Lood                                              <2    -                  15,0       45,0       75,0
Molybdeen                                         <2    -                  5,00        153        300
Nikkel                                             6    -                  15,0       45,0       75,0
Zink                                              51    -                  65,0       433        800

Vluchtige aromaten
Benzeen                                         <0,2    -                  0,20       15,1        30,0
Tolueen                                         <0,2    -                  7,00       504        1000
Ethylbenzeen                                    <0,2    -                  4,00       77,0         150
o-xyleen                                        <0,1    -
p- en m-xyleen                                  <0,2    -
Xylenen (som, 0.7 factor)                       0,21    -*                 0,20       35,1       70,0
BTEX (som)                                      <0,9    -
Styreen (Vinylbenzeen)                          <0,2    -                  6,00        153        300

PAK
Naftaleen                                      <0,02 -                   0,0100       35,0       70,0

Gehalogeneerde koolwaterstoffen
1,1-Dichloorethaan                              <0,2    -                   7,00       454        900
1,2-Dichloorethaan                              <0,2    -                   7,00       204        400
1,1-Dichlooretheen                              <0,1    -                0,0100       5,01      10,00
cis-1,2-Dichlooretheen                          <0,1    -
trans-1,2-Dichlooretheen                        <0,1    -
Dichloormethaan                                 <0,2    -                0,0100       500        1000
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor)           0,14    -*               0,0100       10,0        20,0
1,1-Dichloorpropaan                             <0,2    -
1,2-Dichloorpropaan                             <0,2    -
1,3-Dichloorpropaan                             <0,2    -
Dichloorpropanen (0,7 som,                      0,42    -                  0,80       40,4       80,0
1,1+1,2+1,3)
Tetrachlooretheen (Per)                         <0,1    -                0,0100       20,0       40,0
CKW (som)                                       <1,6    -
Tetrachloormethaan (Tetra)                      <0,1    -                0,0100       5,01      10,00
1,1,1-Trichloorethaan                           <0,1    -                0,0100        150        300
1,1,2-Trichloorethaan                           <0,1    -                0,0100       65,0        130
Trichlooretheen (Tri)                           <0,2    -                   24,0       262        500
Trichloormethaan (Chloroform)                   <0,2    -                   6,00       203        400
Vinylchloride                                   <0,1    -                0,0100       2,51       5,00
Tribroommethaan (bromoform)                     <0,2    -                      -       315        630

Minerale olie
Minerale olie C10-C12                             6,7
Minerale olie C12-C16                             <7    -
Minerale olie C16-C21                             <8    -
Minerale olie C21-C30                            <15    -
Minerale olie C30-C35                             <8    -
Minerale olie C35-C40                             <8    -
Minerale olie totaal                             <50    -                  50,0        325        600

12: (355-455 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend,
-*: separate gehalten zijn onder streefwaarde of detectiegrens,
-: onder streefwaarde of detectiegrens, +: tussen streefwaarde en ½(S+I),
++: tussen ½(S+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>        BIJLAGE 6

PROJECTFOTO'S




Afbeelding 1: Overzichtsfoto
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>         BIJLAGE 7

INFORMATIE VOORONDERZOEK
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                          Atlas Gelderland




                                             50m




   Historisch bodembestand
   gebieden




29-09-2014 13:43 Atlas Gelderland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                          Atlas Gelderland




                                                              50m




Grondwaterverontreinigingen         Locaties bodemonderzoek
                                    vlakken
      interventiewaarde
      streefwaarde
Waterbodemverontreinigingen
      klasse 4
      klasse 1
Vastebodemverontreinigingen
      interventiewaarde
      achtergrondwaarde
Bodemsaneringen
      vaste bodem
      grondwater
      waterbodem




29-09-2014 13:33 Atlas Gelderland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                          Atlas Gelderland




                                             50m




Asbestkansen
      Kleine kans
      Matige kans
      Grote kans




29-09-2014 13:31 Atlas Gelderland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>              BIJLAGE 8




ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                        BIJLAGE 9

Toegepaste normen (behalve voor laboratoriumonderzoek)
NEN 5104        Geotechniek     Classificatie van onverharde grondmonsters
NEN 5707        Asbest          Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem
NEN 5709        Bodem           Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en anorganische parameters in
                                grond
NEN 5725        Bodem           Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, orienterend en nader
                                onderzoek
NEN 5740        Bodem           Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek
NPR 5741        Bodem           Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden
                                toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek
NPR 6616        Water en slib   Routinebepaling van de pH
NEN 5742        Bodem           Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische
                                verbindingen,     matig   vluchtige   organische     verbindingen   en    fysisch/chemische
                                bodemkenmerken.
NEN 5743        Bodem           Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen.
NEN 5744        Bodem           Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische verbindingen,
                                matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische eigenschappen.
NEN 5745        Bodem           Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen.
NEN 5120        Geotechniek     Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen .
NEN 5751        Bodem           Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische analyses
NEN 5733        Bodem           Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet
NEN 5766        Bodem           Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek
NEN 5861        Milieu          Procedures voor monsteroverdracht
NEN-EN-ISO      Water           Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en behandeling van watermonsters
5667-3
NEN 5897        Asbest          Monsterneming en analyse van asbest in            onbewerkt    bouw-   en   sloopafval   en
                                recyclinggranulaat
NEN-ISO         Water           Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen
7888
SIKB protocol   Milieu          Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van
2001                            grondmonsters en waterpassen
SIKB protocol   Water           Het nemen van grondwatermonsters
2002
SIKB protocol   Asbest          Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem
2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>