<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Quick scan Water


Everardusplein, Wijchen




Datum: 14 juli 2015
Projectnummer: 140185
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>      INHOUD


1     Inleiding                                       3
1.1   Aanleiding                                       3
1.2   Doel van de quick scan                           3
1.3   Opbouw van de quick scan                         3


2     Onderzoeksgebied                                5
2.1   Ligging onderzoeksgebied                         5
2.2   Huidige situatie onderzoeksgebied en omgeving    6
2.3   Toekomstige situatie                             7


3     Gebiedskenmerken                                9
3.1   Algemeen                                         9
3.2   Maaiveldhoogte                                   9
3.3   Bodemopbouw                                      9
3.4   Grondwater                                      10
3.5   Oppervlaktewater                                11
3.6   Riolering                                       11


4     Beleidsuitgangspunten                           12
4.1   Rijksbeleid                                     12
4.2   Provinciaal beleid                              12
4.3   Waterschap Rivierenland                         13
4.4   Gemeentelijk beleid                             13


5     Waterhuishoudkundige consequenties en
      uitgangspunten                                  16
5.1   Algemeen                                        16
5.2   Wateroverlast                                   16
5.3   Omgang met hemelwater                           16
5.4   Grondwater                                      17
5.5   Waterkwaliteit                                  18
5.6   Riolering                                       18


6     Watertoets                                      20
6.1   Algemeen                                        20
6.2   Toets                                           20


7     Conclusie                                       21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijlagen
Bijlage 1: Berekening infiltratie kratten
Bijlage 2: Watertoets
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre> 1    Inleiding

1.1   Aanleiding

      Aan de Acaciastraat, tegenover het Everarduspark stond in het verleden een su-
      permarkt. Dit pand is inmiddels gesloopt. RVG development heeft het voornemen
      op deze locatie 12 woningen te realiseren. Op dit moment is het gebied onbe-
      bouwd en in gebruik als grasveld en parkeerplaats.

      Om het initiatief mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan opgesteld. In het
      bestemmingsplan moet worden aangetoond dat de waterhuishouding ter plaatse
      niet negatief wordt beïnvloed door de boogde ruimtelijke ontwikkelingen.


1.2   Doel van de quick scan

      Doel van deze quick scan is om de haalbaarheid van het ruimtelijke plan wat be-
      treft het aspect water te onderbouwen. Daarnaast wordt met de quick scan de door
      het waterschap geëiste watertoets doorlopen. Deze quick scan dient als basis voor
      de waterparagraaf van de toelichting. Daarnaast kan de quick scan samen met de
      toelichting als input worden gebruikt bij het verplichte overleg met het waterschap.

      De quick scan is gebaseerd op de bij SAB bekende gegevens. Voor de quick scan
      is geen geohydrologisch onderzoek verricht. Om die reden kan het zijn dat de aan-
      names ten aanzien van de waterhuishouding in het gebied afwijken van de werke-
      lijke situatie ter plaatse.

      Mocht naar aanleiding van de quick scan blijken dat bepaalde waterhuishoudkun-
      dige maatregelen getroffen moeten worden, dan kan het nodig zijn om een geohy-
      drologisch onderzoek uit te voeren. In een dergelijk onderzoek wordt de lokale wa-
      terhuishoudkundige situatie exact bepaald en worden de eventueel benodigde
      maatregelen uitgewerkt in een technisch ontwerp.


1.3   Opbouw van de quick scan

      In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de ligging van het onderzoeksgebied,
      de huidige situatie binnen het onderzoeksgebied en de situatie binnen het onder-
      zoeksgebied nadat de ontwikkeling is gerealiseerd.

      In hoofdstuk 3 volgen de gebiedskenmerken van het onderzoeksgebied en haar
      omgeving. De gebiedskenmerken hebben invloed op het functioneren van het wa-
      tersysteem ter plaatse en geven inzicht in de (on)mogelijkheden van eventuele wa-
      terhuishoudkundige maatregelen.

      In hoofdstuk 4 worden de beleidsuitgangspunten behandeld die het kader vormen
      voor de wijze waarop in de toekomstige situatie het watersysteem moet functione-
      ren.




      SAB                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De hoofdstukken 2, 3 en 4 leiden tot de waterhuishoudkundige consequenties en
uitgangspunten voor het initiatief in hoofdstuk 5.

In hoofdstuk 6 wordt de door het waterschap geëiste watertoets doorlopen. Het ze-
vende en laatste hoofdstuk bevat de conclusie voor de haalbaarheid van het ruim-
telijke plan met betrekking tot het aspect water.




SAB                                     4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre> 2    Onderzoeksgebied

2.1   Ligging onderzoeksgebied

      Het onderzoeksgebied ligt in de wijk Valendries, in het westen van de kern Wij-
      chen. De locatie wordt omsloten door de Acaciastraat, de Eikenlaan, het Wilgen-
      pad en de Haagdoornstraat. De navolgende afbeeldingen geven een weergave
      van de globale ligging en begrenzing van het onderzoeksgebied.




       Globale ligging van het onderzoeksgebied




      SAB                                         5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>       Globale begrenzing van het onderzoeksgebied



2.2   Huidige situatie onderzoeksgebied en omgeving

      Op de locatie stond in het verleden een supermarkt. Dit pand is inmiddels gesloopt.
      Op dit moment is het gebied onbebouwd en in gebruik als grasveld en parkeer-
      plaats. Het onderzoeksgebied ligt in de woonwijk Valendries. Ten noorden van het
      onderzoeksgebied ligt het Everarduspark.

      Het onderzoeksgebied betreft het plangebied van het bestemmingsplan ‘Everar-
      duspark’. De verharde en onverharde oppervlaktes binnen het onderzoeksgebied
      zijn opgemeten op basis van de ondergrondgegevens van een GBKN/ Kadastrale
      kaart, waarbij de luchtfoto ter oriëntatie is gebruikt.

      In de navolgende tabel is globaal de verhouding van verharde/onverharde opper-
      vlaktes in de huidige situatie binnen het onderzoeksgebied opgenomen.

                                                               2
                                            Oppervlakte (in m )            Percentages
       Bebouwing en erfverharding             0                             0
       Infrastructuur                        942                           34,6
                            Subtotaal                               942              34,6
       Onverhard                            1.784                          65,4
                            Subtotaal                              1.784             64,4
       Totaal                               2.726                          100




      SAB                                      6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>2.3   Toekomstige situatie

      In het onderzoeksgebied wordt de bouw van maximaal 12 woningen mogelijk ge-
      maakt. De oost- en zuidzijde van het plangebied wordt ingericht als groene buiten-
      ruimte met een groenstrook.

      De navolgende afbeelding geeft globaal de toekomstige planologische situatie bin-
      nen het onderzoeksgebied weer qua functie en bebouwing. De basis voor deze af-
      beelding vormt de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan.

      Voor de toekomstige verhardingen binnen het onderzoeksgebied zijn de volgende
      uitgangspunten gebruikt:
       Bestemming ‘Groen’: 0% verhard;
       bestemming ‘Verkeer’: 100% verhard;
       bestemming ‘Wonen’:
           bouwvlakken: 100% verhard;
           gronden buiten bouwvlak: 70% verhard.




       Oppervlaktes bestemmingen en bouwvlakken

      In de navolgende tabel is globaal de verhouding van verharde/onverharde opper-
      vlaktes in de toekomstige situatie binnen het onderzoeksgebied opgenomen.

                                                               2
                                            Oppervlakte (in m )    Percentages
       Bebouwing en erfverharding           1.459                  53,5
       Infrastructuur                         121                   4,4
                            Subtotaal                     1.580                     58,0
       Onverhard                            1.146                   42,0
                            Subtotaal                     1.146                     42,0
                                            2.726                  100


      SAB                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Ten opzichte van de huidige situatie zal het verhard oppervlak globaal gezien met
      2
638 m toenemen. In hoofdstuk 5 zal worden ingegaan op de gevolgen van de toe-
komstige situatie met betrekking tot de verhouding verhard/onverhard oppervlak.




SAB                                     8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>   3    Gebiedskenmerken

 3.1    Algemeen

        In dit hoofdstuk worden de omgevingskenmerken van het onderzoeksgebied be-
        sproken die invloed hebben op het functioneren van het watersysteem ter plaatse.
        Dit betreft de beschrijving van de maaiveldhoogten, bodemopbouw, geohydrolo-
        gische situatie, grondwaterstanden, oppervlaktewater en de riolering.


 3.2    Maaiveldhoogte

        Op basis van de navolgende kaart van het Algemeen Hoogtebestand Nederland
        (www.ahn.nl) bevindt de maaiveldhoogte van het onderzoeksgebied zich op circa
        8,9 m boven NAP. Ten noorden van het onderzoeksgebied ligt het Everarduspark.
        Op de kaart is te zien dat dit park lager ligt dan haar omgeving. Ten opzichte van
        het onderzoeksgebied ligt het maaiveld van het park circa 1 m lager.




         Uitsnede kaart Algemeen Hoogtebestand Nederland inclusief hoogteprofiel

 3.3    Bodemopbouw

3.3.1   Algemeen

        De bodemopbouw is van belang omdat de gesteldheid van de bodem bepaalt hoe
        makkelijk water kan inzijgen/infiltreren en hoe goed de bodem water vasthoudt.




        SAB                                       9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>3.3.2   Situatie onderzoeksgebied

        In het verleden is er in het onderzoeksgebied een milieukundig bodemonderzoek
                                       1
        uitgevoerd. In het onderzoek van EnviroPlan uit november 2000 blijkt op grond
        van de profielbeschrijvingen dat de bodem tot een diepte van circa 2,5 m-mv uit
        matig siltig zand (matig grof) bestaat. In de bodemlaag hieronder bevindt zich zwak
        zandige leem, met een laagdikte van circa 0,3 meter. Vanaf circa 2,8 m-mv tot mi-
        nimaal 4,5 m-mv is matig siltig zand (matig fijn) aanwezig. De bovengrond blijkt
        humusarm tot zwak humeus. Over het gehele boortraject gezien is een lichte bij-
        menging van grind aanwezig.


 3.4    Grondwater

3.4.1   Grondwaterstand

        Algemeen
        De grondwaterstand fluctueert gedurende het jaar. In de winter worden vaak de
        hoogste grondwaterstanden gemeten en de laagste standen worden in de zomer
        gemeten. Met name de seizoensverschillen in neerslag en verdamping veroorza-
        ken deze fluctuatie. De jaarlijkse variatie van de grondwaterstand op een locatie
        kan worden gekarakteriseerd door de gemiddeld hoogste (GHG) en laagste
        grondwaterstand (GLG).

        Met de GHG kan worden bepaald of er binnen een onderzoeksgebied mogelijkhe-
        den zijn voor infiltratie/waterberging. Daarnaast heeft de GHG invloed op het ge-
        bruik van het onderzoeksgebied. Er dient afhankelijk van het gebruik een minimale
        afstand te zitten tussen het maaiveldniveau en de GHG. Deze ontwateringsdiepte
        moet voldoende zijn om problemen met bijvoorbeeld draagkracht en natte kruip-
        ruimtes te voorkomen.

        De GLG is vooral van belang in de agrarische sector. Grondwaterafhankelijke ve-
        getatie moet ook in de droge periode van het jaar met de wortels bij het grondwater
        kunnen komen.

        Situatie onderzoeksgebied
        Tijdens het veldwerk voor het milieukundig bodemonderzoek van EnviroPlan eind
        oktober 2000 bevond de grondwaterstand in de aangelegde peilbuis zich op een
        diepte van 3,2 m -mv.

        De grondwaterstand uit het bodemonderzoek geven een beeld van de grondwater-
        stand in het onderzoeksgebied. Om een duidelijke GHG vast te kunnen stellen
        moet de grondwaterstand echter over een langere periode worden gemonitord.

        Op basis van het grondwater modelinstrumentarium MORIA (Modellering Onder-
                                                  2
        grond Rivierenland Interactief en Actueel) bevindt de GHG ter plaatse van het on-



        1
            EnviroPlan, 16 november 2000, Verkennend bodemonderzoek (NEN5740) Acaciastraat
            30a, Wijchen, project: P-002468
        2
            Bron: http://gmdb.nhi.nu


        SAB                                      10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>        derzoeksgebied zich tussen 2 m –mv en 2,5 m -mv (periode 1996-2007). Aange-
        nomen kan worden dat deze waarden nog steeds actueel zijn.

        In het GRP wordt gesteld dat er binnen de gemeente geen structurele grondwater-
        problemen voorkomen.

3.4.2   Grondwaterbeschermingsgebied

        Het onderzoeksgebied ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied.


 3.5    Oppervlaktewater

        Er is geen oppervlaktewater in het onderzoeksgebied of de nabije omgeving aan-
        wezig.


 3.6    Riolering

        In de omgeving van het onderzoeksgebied ligt een gemengd rioolstelsel.




        SAB                                    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>   4    Beleidsuitgangspunten

 4.1    Rijksbeleid

4.1.1   Nationaal Waterplan

        In december 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op hoofd-
        lijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot een
        duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen
        overstromingen, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van
        water. Ook worden de maatregelen genoemd die hiervoor worden genomen. Het
        Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998
        en vervangt alle voorgaande nota's waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is
        opgesteld op basis van de Waterwet. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening
        heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van struc-
        tuurvisie.


 4.2    Provinciaal beleid

4.2.1   Omgevingsvisie Gelderland

        Op 9 juli 2014 is Omgevingsvisie Gelderland vastgesteld. De omgevingsvisie ver-
        vangt de huidige omgevingsplannen zoals de Structuurvisie, het Gelders Milieu-
        plan en het Waterplan Gelderland 2010-2015. De Omgevingsvisie richt zich for-
        meel op de komende tien jaar, maar wil ook een doorkijk bieden aan Gelderland op
        een langere termijn.

        In de omgevingsvisie wordt de ambitie en de rol van de provincie voor het aspect
        water aangegeven. De provincie stuurt op een veerkrachtig en duurzaam water- en
        bodemsysteem. Dit bestaat uit bodem en ondergrond, grondwater en oppervlakte-
        water. Een veerkrachtig en duurzaam water- en bodemsysteem helpt mee aan een
        optimale en duurzame driedimensionale inrichting van Gelderland.

        Een systeem is veerkrachtig als het onder normale omstandigheden alle functies
        goed kan uitvoeren, (tijdelijke) over- en onderbelasting goed op kan vangen zonder
        dat maatschappelijke overlast of ecologische schade optreedt en hiervan snel kan
        herstellen zonder blijvende negatieve effecten. Een systeem is duurzaam als het
        ook in de toekomst kan blijven functioneren en in stand kan worden gehouden te-
        gen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Om de veerkracht van het water- en
        bodemsysteem te vergroten is het belangrijk om meer ruimte te maken voor beken,
        te zorgen voor stedelijk waterbeheer en voor goed bodembeheer. Dat betekent
        bijvoorbeeld dat de bodem zodanig wordt beheerd en gebruikt dat de bodem meer
        water kan opnemen in perioden van regen en dus ook weer water kan afgeven in
        perioden van droogte. Zowel bewoonde gebieden, natuurgebieden als landbouw-
        gronden zullen hieraan een bijdrage moeten leveren.




        SAB                                     12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>4.2.2   Omgevingsverordening

        De Omgevingsverordening Gelderland is op 24 september 2014 door Provinciale
        Staten van Gelderland vastgesteld. In de verordening zijn regels opgenomen met
        betrekking tot het aspect water. Het gaat onder meer om de onderwerpen Grond-
        en drinkwater (artikel 2.6 en artikel 3.3) en vaarwegen (hoofdstuk 4).


 4.3    Waterschap Rivierenland

4.3.1   Waterbeheerplan 2010-2015

        Met ingang van 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 'Werken
        aan een veilig en schoon rivierenland' bepalend voor het waterbeleid. Dit plan gaat
        over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van
        het waterschap: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen.

        Het beleid uit het waterbeheerplan is er op gericht schoon hemelwater niet af te
        voeren naar de riolering. In het kader van duurzaam waterbeheer is het gewenst
        om bij alle nieuwbouw maximale afkoppeling van het hemelwater toe te passen.
        Hierbij hanteert het waterschap de drietrapsstrategie ‘vasthouden, bergen en af-
        voeren’. Het schone hemelwater dient geïnfiltreerd te worden in de bodem of an-
        ders via een bodempassage afgevoerd te worden naar het oppervlaktewater.

        Uitgangspunt bij nieuwe stedelijke in- en uitbreidingen is dat er grondwaterneutraal
        wordt gebouwd. Dat wil zeggen dat de oorspronkelijke grondwaterstanden en –
        stromen in de omgeving niet wijzigen.

4.3.2   Keur Waterschap Rivierenland 2009

        Naast het Waterbeheerplan beschikt het Waterschap Rivierenland over een veror-
        dening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en ver-
        boden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. De geboden ge-
        ven de verplichtingen aan om deze waterstaatswerken in stand te houden. De
        verboden betreffen die handelingen en gedragingen die in principe onwenselijk zijn
        voor de constructie of de functie van watergangen en waterkeringen. Van alle ver-
        boden werken en/of werkzaamheden die niet voldoen aan de criteria van de alge-
        mene regels, kan ontheffing worden aangevraagd. Duidelijke en vastgestelde uit-
        gangspunten hierbij zijn geformuleerd en vastgelegd in beleidsregels. Initiatieven
        voor (bouw)werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden
        hieraan getoetst.


 4.4    Gemeentelijk beleid

4.4.1   Verbreed GRP Wijchen 2011-2015

        Gemeenten dragen de wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en
        grondwater. In een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is aangegeven op welke
        wijze een gemeente invulling geeft aan deze zorgplichten.




        SAB                                      13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>        De gemeente moet ervoor zorgen dat het stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwa-
        ter en grondwater op een deugdelijke manier wordt ingezameld, geborgen, ge-
        transporteerd en/of lokaal gezuiverd. De kans op overlast dient hierbij te worden
        beperkt tot maatschappelijk aanvaardbare normen.

        De taakverantwoordelijkheid van de gemeente geldt alleen indien de burger niet
        zelf op eigen terrein het hemel- en grondwater doelmatig kan verwerken. De bur-
        ger heeft ook een rol in het op orde brengen en houden van een goed functione-
        rend stedelijk watersysteem.
        In het verbrede GRP maakt de gemeente ook een doorkijk naar de lange(re) ter-
        mijn om op deze manier op meer duurzame wijze invulling te geven aan de zorg-
        plichten. Voor deze doorkijk zijn drie ambitieniveaus gedefinieerd en uitgewerkt:
         Ambitieniveau ‘Doen wat moet’;
         Ambitieniveau ‘Zekerheid op maat’;
         Ambitieniveau ‘Duurzaam en vooruitstrevend’.

        De gemeenteraad heeft uiteindelijk gekozen voor het ambitieniveau zekerheid op
        maat. Dit ambitieniveau kenmerkt zich door een structurele en duurzame invulling
        van de wettelijke verplichtingen en de zorgplichten hemel‐ en grondwater.

4.4.2   Gemeentelijke Waternota

        De gemeente Wijchen heeft samen met Waterschap Rivierenland in 2004 een stra-
        tegische Waternota vastgesteld. In deze nota is een gezamenlijke visie opgeschre-
        ven over het water in de gemeente Wijchen.

        De doelstelling van de Waternota Wijchen is te komen tot afstemming en overeen-
        stemming met de betrokken partijen over integrale inrichting en beheer van een
        duurzaam watersysteem in de gemeente Wijchen. Hierbij wordt tevens aandacht
        geschonken aan de relatie van het watersysteem en de waterketen met de omge-
        ving.

        De afgeleide doelen zijn:
         het geven van inzicht in het functioneren van watersysteem en waterketen;
         het opstellen van een gezamenlijke visie van alle waterpartners ten aanzien van
           duurzaam waterbeheer in Wijchen;
         een structurele integratie van duurzaam waterbeheer in de gemeentelijke plan-
           nen;
         het formuleren van de hoofdrichting van maatregelen in de vorm van een werk-
           programma.

4.4.3   Planspecifieke uitgangspunten gemeente Wijchen

        Het plan mag geen negatieve gevolgen hebben voor de waterhuishouding (grond-
        water, oppervlaktewater, hemelwater en afvalwater) en vice versa. Dit betekent
        dat:
         de opvang van hemelwater in het plangebied moet worden opgelost (geen af-
           wenteling op belendend gebied, niet via riolering);
         gezorgd moet worden voor voldoende ontwateringsdiepte bebouwing/wegen/
           groen;
         (grond)waterverontreiniging moet worden voorkomen;


        SAB                                     14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre> natuurlijke grondwaterstanden behouden moeten worden/geen wateronttrekkin-
  gen plaatsvinden;
 afvalwater op riolering wordt geloosd;
 geen risico’s voor volksgezondheid (bijvoorbeeld natte kruipruimten) ontstaan;
 de belevingswaarde en cultuurhistorische waarde van water zoveel mogelijk
  moet worden behouden cq. versterkt.




SAB                                    15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>   5    Waterhuishoudkundige consequenties en uitgangs-
        punten

 5.1    Algemeen

        In dit hoofdstuk worden de consequenties van de ontwikkeling voor de waterhuis-
        houding ter plaatse behandeld. Daarnaast wordt ingegaan op de waterhuishoud-
        kundige uitgangspunten voor de ontwikkeling.


 5.2    Wateroverlast

5.2.1   Algemeen

        Een toename van het verharde oppervlak resulteert in een versnelde afvoer van
        hemelwater. Als dit hemelwater niet vertraagd wordt afgevoerd wordt het watersys-
        teem zwaarder belast en het waterbezwaar naar benedenstroomse gebieden af-
        gewenteld. Ook is er geen aanvulling van het grondwater. Uitgangspunt is dat
        (nieuwe) ontwikkelingen minimaal hydrologisch neutraal zijn of een verbetering ten
        opzichte van de huidige situatie.

5.2.2   Situatie onderzoeksgebied

        Ten opzichte van de huidige situatie neemt het verhard oppervlak binnen het on-
                                               2
        derzoeksgebied globaal toe met 638 m (zie paragraaf 2.3). Dit betekent dat he-
        melwater sneller zal worden afgevoerd ten opzichte van de huidige situatie.

        Om te voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat, moet extra waterberging
        worden aangelegd. Zo wordt het verlies aan waterberging in de bodem gecompen-
        seerd. Uit berekeningen moet blijken hoeveel ruimte voor compenserende water-
        berging nodig is.

        In de navolgende paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop de compenseren-
        de waterberging plaats kan vinden.


 5.3    Omgang met hemelwater

5.3.1   Algemeen

        De gemeente Wijchen streeft naar het vasthouden van gebiedseigen water door
        benutting van de natuurlijke bergingscapaciteit van bodem en oppervlaktewater.
        Hierbij wordt een balans gevonden tussen vasthouden, bergen en afvoeren van
        water.

        Transport en bewerking van schoon hemelwater wordt vermeden door scheiding
        van schone en vuile waterstromen. Hemelwater dient zoveel mogelijk te worden
        afgekoppeld van het rioleringsstelsel, met de voorkeursvolgorde:
           1 bodeminfiltratie;
           2 vertraagd afvoer en berging in oppervlaktewater;
           3 afvoer via verbeterd gescheiden riool stelsel; en


        SAB                                     16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>            4 afvoer via gemengd stelsel.

        Door afkoppeling van hemelwater behoeft minder rioolwater naar de zuivering te
        worden getransporteerd en vermindert de kans op overstorten van het gemengd
        riool. Bovendien levert bodeminfiltratie een positieve bijdrage aan verdrogingsbe-
        strijding.

        Uitgangspunt bij nieuwbouw is aanleg van een gescheiden HWA- en DWA-afvoer
        (hemelwaterafvoer en droogweerafvoer). In woongebieden wordt gestreefd naar
        100% afkoppeling van verhard oppervlak, in industriegebieden naar minimaal 60%
        afkoppeling van het verhard oppervlak.

5.3.2   Situatie onderzoeksgebied

        Het hemelwater afkomstig van de woningen moeten op het terrein van de wonin-
        gen zelf worden verwerkt en niet in de openbare ruimte.

        Het hemelwater zal middels infiltratiekratten in de bodem worden geïnfiltreerd.
                                                                                        3
        Door Orbis is in mei 2015 een berekening gemaakt van de benodigde berging . In
                                                                                   2
        de berekening is uitgegaan van een te compenseren oppervlak van 81 m per wo-
                                                      3
        ning. De compensatie-eis bedraagt 0,66 m per woning (uitgaande van een bui T =
                                                                             3
        2). De capaciteit van de infiltratiekratten per woning bedraagt 0,8 m . Binnen het
        plangebied wordt daarmee voorzien in voldoende infiltratiecapaciteit.

        De infiltratiekratten worden boven de GHG (Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand)
        aangelegd, de GHG is ter plaatse van het plangebied voldoende diep.

        Het hemelwater afkomstig van de achterpaden zal bovengronds richting de groen-
        strook afvloeien en kan aldaar in de grond infiltreren. De huidige afwatering van de
        parkeerplaatsen en de rijwegen aan de rand van het plangebied verandert niet. Het
        water afkomstig van deze verhardingen zal op het gemengde stelsel worden ge-
        loosd.


 5.4    Grondwater

5.4.1   Algemeen

        Om grondwateroverlast te voorkomen dient de afstand tussen het grondwater en
        de beoogde functies voldoende groot te zijn.

        De ontwateringdiepte (maaiveld -gemiddeld hoogste grondwaterstand) van be-
        bouwing hangt af van het type gebouw. Voor woningen of gebouwen met een niet-
        waterdichte kruipruimte die goed toegankelijk moet zijn, dient de ontwatering zo-
        danig te zijn dat zich geen grondwater in de kruipruimte bevindt. De gemeente Wij-
        chen hanteert voor deze gebouwen een ontwateringsdiepte van 1,00 m onder
        vloerpeil begane grond. Voor wegen en groenvoorzieningen geldt een ontwate-



        3
            Orbis, 18 mei 2015, Berekening Infiltratie kratten woningen Everardusplein te Wijchen,
            projectnummer 115805


        SAB                                          17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>        ringsdiepte van respectievelijk 0,70 m beneden straatpeil en 0,50 m beneden het
        maaiveld van groenvoorzieningen.

5.4.2   Situatie onderzoeksgebied

        De GHG ter plaatse van het plangebied ligt tussen 2 m –mv en 2,5 m –mv. De
        ontwateringsdiepte is daarmee voldoende groot voor de bouw van de woningen en
        de aanleg van wegen en groenvoorzieningen.


 5.5    Waterkwaliteit

5.5.1   Algemeen

        De gemeente Wijchen streeft naar een goede waterkwaliteit, die voldoet aan de
        gestelde eisen. Van belang is dat zo min mogelijk vervuilende stoffen worden toe-
        gevoegd aan het grond- en oppervlaktewatersysteem. Alleen schoon hemelwater
        wordt direct afgevoerd naar de bodem of het oppervlaktewater.

        Verontreiniging van hemelwater afkomstig van daken wordt voorkomen door toe-
        passing van niet-uitlogende materialen en door het beperken van de toepassing
        van lood, koper, zink en zacht pvc. Verontreinigd hemelwater afkomstig van daken
        en andere verharde oppervlakken wordt alleen afgevoerd via een bodempassage.
        Afvalwater wordt op doelmatige wijze afgevoerd via de riolering. In bouwplannen
        moet hiermee rekening worden gehouden.

5.5.2   Situatie onderzoeksgebied

        Om vervuiling van hemelwater te beperken, wordt bij de bouw geen gebruik ge-
        maakt van uitlogende materialen zoals koper, zink, lood en teerhoudende dakbe-
        dekking (PAK’s).


 5.6    Riolering

5.6.1   Algemeen

        Vuilwater wordt afgevoerd via de riolering. Schoon hemelwater van nieuwbouwpro-
        jecten, bijvoorbeeld hemelwater afkomstig van daken wordt bij voorkeur niet afge-
        voerd via het vuilwaterriool, maar naar het oppervlaktewater of het grondwater af-
        gevoerd. Dat heeft als voordelen dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet wordt
        overbelast en dat er minder of geen overstorten van het riool zullen plaatsvinden
        bij hevige buien. Afvoer naar het grondwater (infiltratie in de bodem) betekent ver-
        traagde afvoer (water vasthouden) en kan bijdragen aan de bestrijding van de ver-
        droging.

5.6.2   Situatie onderzoeksgebied

        In de omgeving van het plangebied ligt een gemengd rioolstelsel. Het vuilwater af-
        komstig van de woningen wordt individueel op het hoofdriool aangesloten. Hemel-
        water afkomstig van het verhard oppervlak wordt niet op de riolering aangekop-




        SAB                                      18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>peld, maar middels infiltratiekratten geïnfiltreerd in de bodem op het perceel van de
woningen zelf.




SAB                                      19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre> 6    Watertoets

6.1   Algemeen

      De watertoets is in feite geen ‘toets’, maar een proces waarbij de waterbeheerder
      samenwerkt met de overheid die verantwoordelijk is voor een ruimtelijk plan. De
      watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en
      uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen
      en besluiten. Het uitvoeren van een watertoets betrekt de waterbeheerder actief bij
      ruimtelijke besluitvormingsprocessen en geeft water een duidelijke plek binnen de
      ruimtelijke ordening.

      Meestal is het waterschap de waterbeheerder, maar soms moeten ook andere wa-
      terbeheerders worden betrokken bij de planvorming (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat).

      De watertoets heeft betrekking op alle ruimtelijke plannen en besluiten (onder an-
      dere bestemmingsplannen, structuurvisies en omgevingsvergunningen voor bou-
      wen of gebruik waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan).


6.2   Toets

      Het onderzoeksgebied ligt in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland.
      Voor het doorlopen van de watertoets gebruikt dit waterschap de website
      www.dewatertoets.nl. Het waterschap kijkt, op basis van de antwoorden die op de
      website worden ingevuld, of bij de ruimtelijke ontwikkeling voldoende rekening is
      gehouden met de waterhuishouding ter plaatse en geeft een wateradvies.

      Op basis van de ingevulde digitale watertoets wordt door het waterschap gecon-
      cludeerd dat er sprake is van een ruimtelijk plan dat een geringe invloed heeft op
                                                 4
      de taken en belangen van het waterschap . In deze fase van de planvorming kan
      volgens het waterschap worden volstaan met het automatisch gegeneerd waterad-
      vies. De ingevulde watertoets met het wateradvies is als bijlage bijgevoegd.




      4
              Waterschap Rivierenland, 7 augustus 2014, Watertoets, dossiercode
              20140807-9-9406

      SAB                                      20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>7   Conclusie
    Met de voorgenomen ontwikkelingen binnen het onderzoeksgebied zijn geen nega-
    tieve gevolgen te verwachten voor de waterhuishouding ter plaatse. Het aspect
    water vormt daarmee geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van de voorge-
    nomen ontwikkeling.




    SAB                                  21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Berekening infiltratie kratten
Orbis, 18 mei 2015, Berekening Infiltratie kratten woningen Everardusplein te Wijchen,
projectnummer 115805
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Onderdeel:                Berekening Infiltratie kratten woningen

Project:          Everardusplein te Wijchen                 Documentnummer:      BER01_riolering
Projectnummer:    115805                                    Revisie:             A
Opdrachtgever:    RVG Ooosterbeek                           Datum gewijzigd:     18 mei 2015
Status:           Definitief                                Opsteller:           Q.Deenekamp
Te bergen hoeveelheid water

81                m²      (Woning 60m2, berging 6m2 en terras 15m2)              (Bouwblok 1/2)

Bergingseis               Bui 02
10,50             mm

Inloopcoëfficiënt dak
1

Water totaal
0,85              m³

Infiltratie tijdens bui                      K-waarde
0,20               m³                            2,00 m/d

Benodigde berging                  Aanwezige capaciteit
0,66          m³                                 0,80 m³

Benodigd aantal kratten met gebruik IT riool

Aquacell Infiltratie krat (1000x500x390)
200               liter

Aantal kratten benodigd bij infiltratieveld (naar boven afgerond)
4               st

Benodigd oppervlak van Infiltratieveld
2,00          m²

Opmerkingen/uitgangspunten
 De infiltratiekratten worden onder het terras en entree van de woning aangebracht.
 In de berekening is er 15m2 terreinverharding meegenomen (terras achterzijde).
 De GHG eis al gecheckt en de infiltratievoorziening kan aangebracht worden.
 Voor de infiltratievoorziening (in het straatwerk) komt een controleput PK315 met roosterdeksel, tbv inspectie.
 De infiltratiekratten worden omhuld met filterdoek.


  Per voorziening is er 1,2m3 drainagezand meegenomen.
  Bouwer verzorgt de doorvoeren (door prefab fundering) per woning
  Bouwer brengt de bladvangers aan op de HWA leiding (Ø80mm)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Watertoets
Waterschap Rivierenland, 7 augustus 2014, Watertoets, dossiercode
20140807-9-9406
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>datum       7-8-2014
dossiercode 20140807-9-9406


Standaard wateradvies
Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening moet in de toelichting van ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden
opgenomen. Hierin wordt beschreven hoe rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de taken en belangen van
het waterschap. De watertoets voor dit plan heeft plaatsgevonden via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl).


Uit de ingevoerde gegevens volgt dat er sprake is van een ruimtelijk plan dat een geringe invloed heeft op de taken en belangen
van het waterschap. In deze fase van de planvorming (bestemmingsplan) kan volgens het waterschap worden volstaan met dit
automatisch gegeneerd wateradvies.


Algemene projectgegevens
Projectomschrijving: Everardusplein, Wijchen
Oppervlakte plangebied: 2549
Adres: Acaciastraat , Wijchen
Gemeente: Wijchen
Het plan is ingediend door: Jurian Heerink SAB


Beleid van Waterschap Rivierenland
Met ingang van 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 "Werken aan een veilig en schoon Rivierenland"
bepalend voor het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van
het waterschap: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit, wegen en waterketen.
Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan
de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden
kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de
beleidsregels.


Waterberging
Dit plan veroorzaakt een toename van het verhard oppervlak. Dit heeft gevolgen voor de waterhuishouding en daarmee is het
plan waterhuishoudkundig relevant. Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar
watergangen. Om te voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat, is de aanleg van extra waterberging van belang. Zo wordt
het verlies van berging in de bodem gecompenseerd.

Indicatie ruimtebeslag op waterniveau
 Als indicatie voor het ruimtebeslag van de benodige berging in uw plan kunt u aanhouden dat circa 15% van de toename van
de verharding (m²) terug dient te komen als wateroppervlak (m²). Voor het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is dit
circa 22 %. In dit gebied is een kleinere peilstijging toegestaan. Bij wadi's kunt u ook uitgaan van deze percentages voor het
ruimtebeslag (uitgangspunt voor de peilstijging in de wadi is 0,45 meter bij een drooglegging van 1 meter).

Let op: hierbij is nog geen rekening gehouden met het ontwerp van de bergingsvoorziening zoals bijvoorbeeld talud en extra
ruimte voor het onderhoud (bijv. machinaal met kraan). Het uiteindelijke ruimtebeslag op maaiveldniveau is hierdoor groter. Hier
dient u zelf rekening mee te houden in de verdere uitwerking.

Vrijstelling
Om te voorkomen dat men voor kleine voorzieningen zoals tuinschuurtjes, een enkele woning, etc, moet compenseren geldt er
een vrijstelling van de compensatieplicht van 500 m² voor stedelijk en 1500 m² voor landelijk gebied. Voor kleinere oppervlaktes
hoeft dus niet te worden gecompenseerd, bij grotere oppervlaktes mogen de vrijgestelde oppervlaktes daarop in mindering
worden gebracht. Hierna kunt u het ruimtebeslag herleiden via de bovengenoemde percentages.

Open water
Het waterschap hecht groot belang aan het instandhouden van en compenseren in open water. Waterberging in kunstmatige
bergingsvoorzieningen wordt in principe niet toegestaan.

Aan deze indicatieve percentages kunnen geen rechten worden ontleend. Bij de aanvraag watervergunning zullen de
gebruikelijke berekeningen worden gevraagd. Deze kunnen afwijken.




Conclusie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Wij adviseren positief over het plan, onder de voorwaarde dat er voldoende rekening wordt gehouden met bovengenoemde
aandachtspunten (indien van toepassing). Het ruimtelijk plan hoeft in het kader van de watertoets niet meer toegestuurd te
worden aan Waterschap Rivierenland.

Vervolgens kunt u het ruimtelijk plan nader uitwerken tot op het niveau van een aanvraag watervergunning of melding (indien
van toepassing). Voorwaarde hierbij is dat het op te stellen bestemmingsplan niet conflicteert met deze nadere uitwerking. Dit is
uw eigen verantwoordelijkheid.

Vervolg
Voor de uitvoering van het plan kan, afhankelijk van de bovengenoemde aandachtspunten, een watervergunning of melding bij
het waterschap vereist zijn. In deze watervergunning of melding kunnen nadere technische eisen aan uw plan gesteld worden.
U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Vergunningen. Zij zijn bereikbaar via e-mailadres
secretariaat-afdelingvergunningen@wsrl.nl en telefoonnummer (0344) 64 94 94.


Wij adviseren u om uw aanvraag of melding vooraf te bespreken met medewerkers van de Afdeling Vergunningen. Dit
automatisch gegenereerd wateradvies kan hierbij nuttig zijn. Voor meer informatie over vergunningen en melding kunt u ook
terecht op: www.waterschaprivierenland.nl/vergunningen


© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl// op basis
van door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft een
geldigheid van 2 jaar.

De WaterToets 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>