<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Onderdeel:                Berekening Infiltratie kratten woningen

Project:          Everardusplein te Wijchen                 Documentnummer:      BER01_riolering
Projectnummer:    115805                                    Revisie:             A
Opdrachtgever:    RVG Ooosterbeek                           Datum gewijzigd:     18 mei 2015
Status:           Definitief                                Opsteller:           Q.Deenekamp
Te bergen hoeveelheid water

81                m²      (Woning 60m2, berging 6m2 en terras 15m2)              (Bouwblok 1/2)

Bergingseis               Bui 02
10,50             mm

Inloopcoëfficiënt dak
1

Water totaal
0,85              m³

Infiltratie tijdens bui                      K-waarde
0,20               m³                            2,00 m/d

Benodigde berging                  Aanwezige capaciteit
0,66          m³                                 0,80 m³

Benodigd aantal kratten met gebruik IT riool

Aquacell Infiltratie krat (1000x500x390)
200               liter

Aantal kratten benodigd bij infiltratieveld (naar boven afgerond)
4               st

Benodigd oppervlak van Infiltratieveld
2,00          m²

Opmerkingen/uitgangspunten
 De infiltratiekratten worden onder het terras en entree van de woning aangebracht.
 In de berekening is er 15m2 terreinverharding meegenomen (terras achterzijde).
 De GHG eis al gecheckt en de infiltratievoorziening kan aangebracht worden.
 Voor de infiltratievoorziening (in het straatwerk) komt een controleput PK315 met roosterdeksel, tbv inspectie.
 De infiltratiekratten worden omhuld met filterdoek.


  Per voorziening is er 1,2m3 drainagezand meegenomen.
  Bouwer verzorgt de doorvoeren (door prefab fundering) per woning
  Bouwer brengt de bladvangers aan op de HWA leiding (Ø80mm)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>