<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>               RAPPORT
      NADER BODEMONDERZOEK
    OUDE TEERSDIJK 15 TE WIJCHEN
Gemeente Wijchen, sectie C, nummer 2219
        PROJECT: N214955.001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>VERANTWOORDING

  Titel                 NADER BODEMONDERZOEK Oude Teersdijk 15 te Wijchen


  Opdrachtgever         Pouderoyen B.V.
                        St. Stevenskerkhof 2
                        6511 VZ NIJMEGEN


  Rapportnummer         N214955.001.004                  Datum          16 juni 2021




  Projectleider /       de heer J.A.A. van Vliet         Auteur         mevrouw K.M. van Veen
  Autorisatie



  handtekening                                           handtekening




  Boormeester(s)        de heer R. Reinders


  handtekening




NIPA milieutechniek b.v.
Landweerstraat – Zuid 109
5349 AK Oss


tel. +31 (0)412 – 65 50 58
www.nipamilieu.nl
info@nipamilieu.nl




Nader bodemonderzoek                                                                   N214955.001.004
Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer Wijchen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
VERANTWOORDING ________________________________________________________________ 2

1     INLEIDING _____________________________________________________________________ 4

2     LOCATIEGEGEVENS _____________________________________________________________ 5

    2.1    ALGEMEEN __________________________________________________________________ 5
    2.2    DOELSTELLING _______________________________________________________________ 5

3     UITGEVOERD NADER BODEMONDERZOEK __________________________________________ 6

    3.1    ALGEMEEN __________________________________________________________________ 6
    3.2    VELDWERKZAAMHEDEN _________________________________________________________ 6
    3.3    LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN __________________________________________________ 6

4     WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE _______________________________________ 7

5     RESULTATEN ___________________________________________________________________ 9

    5.1    ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN ____________________________________________________ 9
    5.2    ANALYSERESULTATEN EN BODEMKWALITEIT ____________________________________________ 9
    5.3    INTERPRETATIE ______________________________________________________________ 10

6     CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ________________________________________________ 11

Bijlage
1         Situering in de regio
2         Kadastrale gegevens
3         Locatieoverzicht
4         Boorprofielbeschrijvingen
5         Analysecertificaten grond
6         Toetsingstabellen
7         Fotobijlage




Nader bodemonderzoek                                                            N214955.001.004
Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer Wijchen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1   INLEIDING


    Pouderoyen B.V., te Nijmegen heeft, in verband met de resultaten uit een eerder uitgevoerd verken-
    nend bodemonderzoek, aan NIPA milieutechniek b.v. te Oss opdracht gegeven voor het uitvoeren van
    een nader bodemonderzoek conform de NTA 5755 op het perceel Oude Teersdijk 15 te Wijchen.

    NIPA milieutechniek b.v. te Oss is een ISO 9001:2015 gecertificeerd onderzoeksbureau. Tevens is NIPA
    milieutechniek b.v. op grond van artikel 12 van het Besluit bodemkwaliteit erkend voor de werkzaam-
    heid “Veldwerk”. Deze erkenning geldt voor de volgende protocollen:


           2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van
            grondmonsters en waterpassen
           2002 – Het nemen van grondwatermonsters
           2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
           2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem


    NIPA milieutechniek b.v. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd
    conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen.


    De contactpersoon van de opdrachtgever is mevrouw E. Hendriksen. De werkzaamheden bij NIPA mi-
    lieutechniek b.v. zijn gecoördineerd door de heer J.A.A. van Vliet.




    Nader bodemonderzoek                                                                 N214955.001.004
    Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer Wijchen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2   LOCATIEGEGEVENS

    2.1     Algemeen

    Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek (NIPA Milieutechniek bv, kenmerk: N214955,
    d.d. 10 maart 2021) uitgevoerd op een deel van perceel Oude Teersdijk 15 te Wijchen, blijkt plaatselijk
    (boring 09) een matig verhoogd gehalte aan minerale olie aanwezig te zijn in de ondergrond ten zuid-
    westen van de parkeerplaats. In het grondwater ter plaatse van dezelfde boring is een licht verhoogd
    gehalte aan minerale olie aangetoond. Voor de verhoogde gehaltes aan minerale olie is op basis, van
    de bij ons beschikbare gegevens geen eenduidige verklaring te herleiden.


    Vanuit historische bodeminformatie en de bodemkwaliteitskaart zijn geen verhoogde (achtergrond-)
    gehaltes naar voren gekomen met betrekking tot minerale olie in de bodem.


    Op basis van de beschikbare gegevens wordt gesteld dat de verontreiniging bestaat uit een lokale ver-
    ontreinigingsspot van een relatief geringe omvang (max. 25 m3 grond met sterk verhoogde gehaltes).


    De situering van de onderzoekslocatie in de regio is weergegeven in bijlage 1. Het locatieoverzicht is
    opgenomen als bijlage 3.


    2.2     Doelstelling

    1.    Vaststellen wat de mate en de omvang van de verontreiniging in de grond is, zowel in horizon-
          tale als verticale richting
    2.    Vaststellen of de huidige resultaten van het grondwater voldoende representatief zijn en, zo
          niet, daar een aanvullend onderzoek naar doen (ook vaststellen van mate en omvang)
    3.    Vaststellen of er een noodzaak tot saneren bestaat in het kader van de planontwikkelingen




    Nader bodemonderzoek                                                                    N214955.001.004
    Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer Wijchen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>3   UITGEVOERD NADER BODEMONDERZOEK

    3.1     Algemeen

    De bron of oorzaak van de verontreiniging is vooralsnog niet bekend en in veel gevallen is dat niet te
    achterhalen. Er kunnen allerlei activiteiten / handelingen op die locatie geweest zijn die niet in dossiers
    zijn vastgelegd. Omdat de bron en/of oorzaak niet eenduidig bekend is, is op voorhand geen goede
    inschatting te maken omtrent de mate en omvang van de verontreiniging, waardoor mogelijk meer-
    dere onderzoeksfasen noodzakelijk zijn. Onderstaand zijn de werkzaamheden uit fase 1 beschreven.


    3.2     Veldwerkzaamheden

    Ter plaatse van de verontreinigde boring uit het verkennend bodemonderzoek (09) is een nieuwe bo-
    ring uitgevoerd tot een diepte van tenminste 1,0 meter beneden de reeds bekende verontreiniging.
    Van deze boring (tot 3,0 meter –mv) is één ongeroerd monster uit de laag boven de verontreiniging
    geselecteerd. Tevens zijn twee ongeroerde grondmonsters uit de laag onder de verontreiniging gese-
    lecteerd. De monsters zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van minerale olie en vluchtige aromati-
    sche koolwaterstoffen (BETXN).


    Rondom boring 09 zijn, op afstanden van circa 7 à 8 meter, vier boringen uitgevoerd tot een diepte
    van tenminste 2,0 meter –mv. Indien de zintuigelijke waarnemingen daar aanleiding toe geven, kan
    het nodig zijn de boringen tot een grotere diepte door te zetten. Per boring is uit de meest verdachte
    laag één ongeroerd monster geselecteerd voor analyses op de aanwezigheid van minerale olie en
    vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BETXN).


    De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het bemonsteren van de grond en
    de zintuiglijke beoordeling van de grond, zijn uitgevoerd volgens de methoden zoals aangegeven in de
    relevante NPR- en NEN-normen zoals beschreven in de beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij Milieuhygi-
    ënisch Bodemonderzoek” [2]. De situering van de boringen is opgenomen in bijlage 3. Alle boringen
    zijn op 26 mei 2021 met handkracht uitgevoerd.


    De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat VB-002.


    3.3     Laboratoriumwerkzaamheden

    De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd door een door de Raad
    voor Accreditatie erkend laboratorium. Voor de toegepaste analysemethoden wordt verwezen naar
    bijlage 5.




    Nader bodemonderzoek                                                                       N214955.001.004
    Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer Wijchen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>4   WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE


    De verontreinigingssituatie van de vaste bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de geme-
    ten gehaltes aan de achtergrond- en interventiewaarde en zijn vastgelegd in respectievelijk de Rege-
    ling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013. De achtergrondwaarden zijn landelijk vast-
    gesteld en worden in het Besluit bodemkwaliteit als volgt gedefinieerd:

    Achtergrondwaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehaltes aan chemische stoffen
    voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver-
    ontreinigingsbronnen.


    In gemeenten die beschikken over een bodemkwaliteitskaart kan bij een overschrijding van de achter-
    grondwaarde getoetst worden aan de P90-waarde. Deze geeft een regionaal vastgestelde verhoogde
    achtergrondwaarde aan. Bij hergebruik van vrijkomende grond binnen de bodemkwalitietskaart dient
    het verkennend bodemonderzoek als aanvullend bewijsmiddel/voorinformatie beschouwd te worden,
    maar kan niet als een erkend bewijsmiddel dienen. De bodemkwaliteitskaart vormt het erkende be-
    wijsmiddel conform de Regeling bodemkwaliteit.

    Het grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De streef- en interventiewaar-
    den voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2013. De streefwaarden geven
    het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In het bodembeschermingsbeleid
    geven zij het te bereiken en te behouden kwaliteitsniveau voor de bodem aan.


    De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de vaste bodem en het
    grondwater hebben voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van
    een “geval van ernstige bodemverontreiniging” te spreken dient voor ten minste één stof het gemid-
    delde gehalte van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de interventiewaarde.


    In bijzondere situaties, zoals bij volkstuinen en bij kruipruimten, kan reeds bij een geringere omvang
    en bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige bodemveront-
    reiniging. Op grond van de daadwerkelijk optredende blootstelling aan de verontreiniging dient beke-
    ken te worden of onaanvaardbare risico’s voor mensen en/of ecosystemen optreden.




    Nader bodemonderzoek                                                                   N214955.001.004
    Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer Wijchen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Uit de NEN 5740 kan het volgende worden afgeleid. De interpretatie van de onderzoeksresultaten en
de noodzaak tot het uitvoeren van vervolgonderzoek hangen voor een belangrijk deel af van de aan-
leiding en doelstelling van het onderzoek en de ‘gevoeligheid’ van het gebruik en de bestemming van
de locatie. Ook de onderzoeksinspanning van het vervolgonderzoek wordt voor een belangrijk deel
hierdoor bepaald. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitge-
voerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid te bepalen.


De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of
organisch stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de gestandaardiseerde meetwaarden voor
de vaste bodem is uitgegaan van gemeten lutum- en organisch stofgehaltes. De gestandaardiseerde
meetwaarden zijn bepaald met behulp van BoToVa. De gestandaardiseerde meetwaarden en de toet-
sing aan de achtergrond- en interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 6.


Bij de interpretatie van de toetsingsresultaten is uitgegaan van de BodemIndex (BI). De BodemIndex
heeft geen wettelijk kader en heeft slechts de functie van hulpmiddel bij de interpretaties van de toet-
singsresultaten. De Tussenwaarde heeft eveneens geen wettelijk kader, maar wordt veelal toegepast
als een signaalwaarde om tot aanvullend onderzoek over te gaan.


 BodemIndex (BI) = (gestandaardiseerde meetwaarde - AW) / (IW - AW)
 AW = achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater)
 IW = interventiewaarde
           BodemIndex < 0:        gestandaardiseerde meetwaarde < AW
          BodemIndex = 0:         gestandaardiseerde meetwaarde = AW
          0 < BodemIndex < 0,5:   gestandaardiseerde meetwaarde > AW maar < Tussenwaarde
          BodemIndex = 0,5:       gestandaardiseerde meetwaarde = Tussenwaarde
          0,5 < BodemIndex < 1:   gestandaardiseerde meetwaarde > Tussenwaarde maar < IW
          BodemIndex = 1,0:       gestandaardiseerde meetwaarde = IW
          BodemIndex > 1:         gestandaardiseerde meetwaarde > IW


De BodemIndex per analyseresultaat is eveneens weergegeven in de tabellen in bijlage 6.




Nader bodemonderzoek                                                                       N214955.001.004
Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer Wijchen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>5   RESULTATEN

    5.1       Zintuiglijke waarnemingen

    Voor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 4. De bodem is vanaf maaiveld tot een
    tot het diepste punt van de boringen opgebouwd uit matig grof kleiig zand. Rond een diepte van circa
    1,30 meter –mv is een kleilaag met een dikte van circa 0,70 meter aanwezig. Tijdens de uitvoering van
    het veldwerk zijn zintuiglijk enkele bijzonderheden waargenomen die op een mogelijke bodemveront-
    reiniging duiden. Hierbij is ook gelet op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen.


    Tabel 1: Zintuigelijk waargenomen bijzonderheden
     Boring                  Diepte boring   Traject           Grondsoort   Waargenomen bijzonderheden
                             (meter -mv)     (meter -mv)
     101 (tpv boring 09)     3,00            1,50 - 2,00       Klei         zwakke olie-water reactie
     104                     2,50            0,00 - 0,70       Zand         zwak baksteenhoudend
                                             0,70 - 1,40       Klei         zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend,
                                                                            sterk baksteenhoudend


    De grondwaterstand bevond zich tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden op een diepte van
    circa 1,30 meter –mv.


    5.2       Analyseresultaten en bodemkwaliteit

    De analyseresultaten van de grondmonsters zijn opgenomen in bijlage 5; de analyse- en toetsingsre-
    sultaten zijn samengevat in tabel 2.


    Tabel 2: Toetsingsresultaten grond met bodemindex
     monster         deelmonsters       traject            bijmengingen     >achtergrondwaarde      >interventiewaarde
                                        [meter-mv]
     101-1           101-1              1,30 - 1,50        -                -                       -
     101-2           101-2              2,30 - 2,50        -                -                       -
     101-3           101-3              2,80 - 3,00        -                -                       -
     102-1           102-1              1,20 - 1,40        -                -                       -
     103-1           103-1              1,60 - 1,80        -                -                       -
     104-1           104-1              1,90 - 2,10        -                -                       -
     105-1           105-1              1,25 - 1,45        -                -                       -




    Nader bodemonderzoek                                                                                  N214955.001.004
    Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer Wijchen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>5.3       Interpretatie

Grond
In boring 101, welke direct naast boring 09 uit het verkennende bodemonderzoek is verricht, is in de
laag van 1,50 tot 2,00 meter –mv zintuigelijk een zwakke olie/water-reactie waargenomen. In de af-
perkende boringen zijn zintuigelijk geen olie/water-reacties waargenomen.


Uit de analyseresultaten blijkt dat in geen enkel ongeroerd monster een gehalte aan minerale olie of
vluchtige aromatische koolwaterstoffen in gehaltes boven de achtergrondwaarde zijn gemeten. Ge-
steld kan worden dat er een matige verontreiniging met waarschijnlijk dieselolie in de ondergrond
aanwezig is met een beperkte omvang, De grondverontreiniging is in onderhavig onderzoek afgeperkt
tot een zeer beperkt volume, of mogelijk een lokale incidentele spot. Uit het onderzoek blijken geen
overschrijdingen van de interventiewaarden.


Grondwater
Vanwege het zeer lokale karakter van de verontreiniging in de grond, waarbij slechts één maal een
verhoogd gehalte is gemeten (matige verontreiniging), bestaat geen aanleiding om het gehalte in het
grondwater te verifiëren. De lichte verontreiniging aan minerale olie in het grondwater zoals vastge-
steld in het verkennend onderzoek, is ons inziens voldoende representatief.


Saneringsnoodzaak
De bron of oorzaak van de verontreiniging is ons niet bekend geworden. Gelet op de historie kunnen
uiteenlopende activiteiten / handelingen op de locatie hebben plaatsgevonden die niet in dossiers zijn
vastgelegd. De verontreiniging bestaat uit minerale olie (C12- C21), wat duidt op de aanwezigheid van
diesel:
-     Mogelijk is bij de inrichting van het terrein al het nodige grondverzet is geweest, waarbij een lek-
      kage heeft plaatsgevonden vanuit een graafmachine, een vrachtwagen, of een ander transport-
      middel. Opvallend is, dat daarna de bovengrond nog vergraven moet zijn tot een diepte van 1,5
      meter –mv, wat niet zeer waarschijnlijk geacht wordt.
-     Mogelijk dateert de verontreiniging uit de periode dat de naastgelegen plas is ontstaan (zandwin-
      ning voor de aanleg van snelweg A73, opengesteld in 1986). Hiermee zou een later grondverzet,
      dat tot een niet-verontreinigde bovengrond heeft geleid, kunnen worden verklaart. Het is immers
      waarschijnlijk dat achteraf de oevers van de plas zijn afgewerkt en dat eventuele depots op het
      terrein zijn verwerkt.
Derhalve wordt aangenomen dat sprake is van een historisch geval van een niet-ernstige bodemver-
ontreiniging. Vanuit de Wbb bestaat hiervoor geen saneringsnoodzaak.




Nader bodemonderzoek                                                                       N214955.001.004
Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer Wijchen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>6   CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN


    Uit de resultaten van het nader bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Oude Teersdijk 15 te Wij-
    chen, kadastraal bekend als gemeente Wijchen, sectie C, nummer 2219, blijkt dat in de vaste bodem
    een zeer geringe spot met minerale olie (vermoedelijk diesel) aanwezig is. Het betreft een matig ver-
    hoogd gehalte en de verontreiniging is zeer beperkt van omvang. Het grondwater bevat een licht ver-
    hoogd gehalte aan minerale olie.


    Het wordt aannemelijk geacht dat sprake is van een historische verontreiniging (vòòr 1987), waarvan
    is vastgesteld dat geen geval van ernstige bodemverontreiniging is gevormd. Derhalve is evenmin
    sprake van een saneringsnoodzaak vanuit de Wbb.


    Opgemerkt wordt dat wij slechts een adviserende taak hebben en dat het bevoegd gezag de noodzaak
    tot de uitvoering van nader of aanvullend onderzoek vaststelt.


    Alhoewel het onderzoek met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opge-
    stelde normen en richtlijnen is uitgevoerd dient opgemerkt te worden dat een bodemonderzoek
    slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses wordt uitge-
    voerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit
    onderzoek niet is aangetroffen.




    Nader bodemonderzoek                                                                    N214955.001.004
    Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer Wijchen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Uw referentie: 214955
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijlage 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                    Uw referentie: N214955




                    Deze kaart is noordgericht                 Schaal 1: 4300
        12345       Perceelnummer
              25    Huisnummer                                 Kadastrale gemeente             Wijchen
                    Vastgestelde kadastrale grens
                                                               Sectie                          C
                    Voorlopige kadastrale grens
                                                               Perceel                         2219
                    Administratieve kadastrale grens
                    Bebouwing
                                                               Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 10 maart 2021   De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers       eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlage 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>              15

                   C 2219




19
     C 4069
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Boring:        101                                                                     Boring:         102
Boormeester:   Robert Reinders                                                         Boormeester:    Robert Reinders
Datum:         26-5-2021                                                               Datum:          26-5-2021
GWS:           120                                                                     GWS:            130
                                 0      bosschage                                                                        0
  0                                                                                         0
                                        Zand, matig grof, kleiïg, matig                                                         Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
                                        grindig, zwak gleyhoudend,                                                              grindig, zwak leemhoudend, zwak
                                        neutraalgeel, Edelmanboor                                                               roesthoudend, geen olie-water
                                                                                                                                reactie, neutraal geelbeige,
                                                                                                                                Edelmanboor




 50                                                                                      50


                                                                                                                         -70

                                                                                                                                Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                                                                                                                grindig, matig roesthoudend, matig
                                                                                                                                leemhoudend, geen olie-water
                                                                                                                                reactie, neutraal geelbeige,
                                                                                                                                Edelmanboor
100                                                                                     100
                                                                                                                         -110

                                                                                                                                Klei, sterk zandig, zwak grindig,
                                                                                                                         -120
                                                                                                                                zwak roesthoudend, geen olie-water
                                 -130
                                                                                                                                reactie, neutraal beigegrijs,
                                                                                                        1                       Edelmanboor
                                        Klei, zwak zandig, sterk humeus,
                                                                                                                         -140
                1                       geen olie-water reactie, neutraal                                                       Klei, sterk zandig, zwak grindig,
                                 -150   grijsbruin, Steekbus                                                                    zwak roesthoudend, geen olie-water
150                                                                                     150                                     reactie, neutraal beigegrijs,
                                        Klei, sterk zandig, zwakke olie-water                                                   Steekbus
                                                                                                                         -160
                                        reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor
                                                                                                                                Klei, sterk zandig, zwak grindig,
                                                                                                                                zwak roesthoudend, geen olie-water
                                                                                                                                reactie, neutraal beigegrijs,
                                                                                                                                Edelmanboor
                                                                                                                                Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk
                                 -200                                                                                    -200
                                                                                                                                grindig, geen olie-water reactie,
200                                                                                     200                                     lichtgrijs, Zuigerboor
                                        Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
                                        grindig, neutraalbeige, Zuigerboor


                                 -230

                                        Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
                2                       grindig, geen olie-water reactie,
                                 -250
                                        neutraalbeige, Steekbus
250
                                        Zand, zeer grof, zwak siltig, matig
                                        grindig, neutraalbeige, Zuigerboor


                                 -280

                                        Zand, zeer grof, zwak siltig, matig
                3                       grindig, neutraalbeige, Steekbus
                                 -300
300




                                                                     Projectcode: N214955                                            afdrukdatum: 09-06-2021

                                                                     Projectnaam: Oude Teersdijk 15 Wijchen                          Pagina 1 / 3

                                                                     Boormeester: Robert Reinders                                    getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Boring:        103                                                                      Boring:         104
Boormeester:   Robert Reinders                                                          Boormeester:    Robert Reinders
Datum:         26-5-2021                                                                Datum:          26-5-2021
GWS:           160                                                                      GWS:            190
                                 0                                                                                        0
  0                                                                                          0
                                        Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak                                                     Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
                                 -15
                                        grindig, geen olie-water reactie,                                                        humeus, zwak grindig, zwak
                                        neutraalbruin, Edelmanboor                                                               baksteenhoudend, brokken leem,
                                                                                                                                 geen olie-water reactie, neutraal
                                        Klei, zwak siltig, matig
                                                                                                                                 bruingeel, Edelmanboor
                                        roesthoudend, geen olie-water
                                        reactie, neutraal bruingrijs,
                                        Edelmanboor

 50                                                                                       50


                                                                                                                          -70

                                                                                                                                 Klei, matig zandig, zwak grindig,
                                 -80
                                                                                                                                 matig roesthoudend, zwak
                                        Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak                                                      kolengruishoudend, zwak
                                        roesthoudend, geen olie-water                                                            puinhoudend, sterk
                                        reactie, neutraal geelbeige,                                                             baksteenhoudend, geen olie-water
100                                     Edelmanboor                                      100                                     reactie, neutraal grijsbruin,
                                                                                                                                 Edelmanboor
                                 -115

                                        Klei, matig zandig, zwak
                                 -130
                                        roesthoudend, geen olie-water
                                        reactie, neutraal geelbeige,
                                        Edelmanboor                                                                       -140

                                        Klei, matig siltig, geen olie-water                                                      Klei, matig siltig, sterk
150                                     reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor              150                                     roesthoudend, neutraal grijsbruin,
                                 -160
                                                                                                                                 Edelmanboor
                                        Zand, matig grof, zwak siltig, matig
                1                       grindig, geen olie-water reactie,
                                 -180   neutraal geelbeige, Steekbus                                                      -180

                                        Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk                                                      Klei, matig siltig, zwak
                                                                                                                          -190
                                        grindig, geen olie-water reactie,                                                        roesthoudend, geen olie-water
                                 -200
                                        neutraal grijsbeige, Zuigerboor                                                          reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor
200                                                                                      200             1
                                                                                                                                 Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
                                                                                                                          -210
                                                                                                                                 olie-water reactie, neutraalgroen,
                                                                                                                                 Steekbus
                                                                                                                          -220
                                                                                                                                 Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
                                                                                                                                 olie-water reactie, neutraalgroen,
                                                                                                                                 Zuigerboor
                                                                                                                                 Klei, sterk siltig, geen olie-water
                                                                                         250
                                                                                                                          -250   reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor




                                                                      Projectcode: N214955                                            afdrukdatum: 09-06-2021

                                                                      Projectnaam: Oude Teersdijk 15 Wijchen                          Pagina 2 / 3

                                                                      Boormeester: Robert Reinders                                    getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Boring:        105
Boormeester:   Robert Reinders
Datum:         26-5-2021
GWS:           135
                                 0
  0
                                        Zand, matig grof, zwak siltig, matig
                                        grindig, brokken leem, geen
                                        olie-water reactie, neutraal
                                        geelbeige, Edelmanboor




 50


                                 -70

                                        Klei, matig siltig, matig
                                        roesthoudend, geen olie-water
                                        reactie, neutraal bruingrijs,
                                        Edelmanboor
100
                                 -105

                                        Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
                                        grindig, zwak roesthoudend, geen
                                 -125   olie-water reactie, neutraal
                                        geelbeige, Edelmanboor
                1                       Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
                                        grindig, zwak roesthoudend, geen
                                 -145
                                        olie-water reactie, neutraal
150                                     geelbeige, Steekbus
                                        Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
                                        grindig, zwak roesthoudend, geen
                                 -170
                                        olie-water reactie, neutraal
                                        geelbeige, Edelmanboor
                                        Zand, zeer fijn, uiterst siltig,
                                        neutraalbeige, Edelmanboor
                                 -200
200




                                                                       Projectcode: N214955                     afdrukdatum: 09-06-2021

                                                                       Projectnaam: Oude Teersdijk 15 Wijchen   Pagina 3 / 3

                                                                       Boormeester: Robert Reinders             getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)



grind                             klei                               geur
          Grind, siltig                       Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                            zwakke geur

          Grind, zwak zandig                  Klei, matig siltig            matige geur
                                                                            sterke geur
                                                                            uiterste geur
          Grind, matig zandig                 Klei, sterk siltig

                                                                     olie
          Grind, sterk zandig                 Klei, uiterst siltig
                                                                            geen olie-water reactie
                                                                            zwakke olie-water reactie
          Grind, uiterst zandig               Klei, zwak zandig
                                                                            matige olie-water reactie
                                                                            sterke olie-water reactie
                                              Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                          Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde

          Zand, kleiïg                                                      >0
                                                                            >1
                                                                            >10
          Zand, zwak siltig
                                                                            >100
                                  leem
                                                                            >1000
          Zand, matig siltig                  Leem, zwak zandig
                                                                            >10000


          Zand, sterk siltig                  Leem, sterk zandig     monsters

          Zand, uiterst siltig                                          geroerd monster


                                  overige toevoegingen
                                                                        ongeroerd monster
                                              zwak humeus
veen                                                                    volumering

          Veen, mineraalarm                   matig humeus           overig
                                                                            bijzonder bestanddeel
          Veen, zwak kleiïg                   sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                            grondwaterstand
          Veen, sterk kleiïg                  zwak grindig                  Gemiddeld laagste grondwaterstand


                                                                                          slib
          Veen, zwak zandig                   matig grindig


                                                                                          water
          Veen, sterk zandig                  sterk grindig


                                  BoToVa Wbb (T12, T13)
                                              <=WO, <=IND, <=I


                                              <=T


                                              >I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijlage 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>     NIPA milieutechniek BV
     T.a.v. Hans van Vliet
     Landweerstraat Zuid 109
     5349 AK OSS




     Analysecertificaat
     Datum: 01-Jun-2021




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2021086898/1
     Uw project/verslagnummer                        N214955
     Uw projectnaam                                  Oude Teersdijk 15 Wijchen
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            26-May-2021

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 N214955                                                        Certificaatnummer/Versie                      2021086898/1
     Uw   projectnaam                           Oude Teersdijk 15 Wijchen                                      Startdatum analyse                            26-May-2021
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                           01-Jun-2021
     Uw   monsternemer                                                                                         Rapportagedatum                               01-Jun-2021/16:00
                                                                                                               Bijlage                                       A,B,C
                                                                                                               Pagina                                        1/2


     Analyse                                                         Eenheid                     1                         2                  3                 4                 5

     Voorbehandeling
     Verkleinen kaakbreker                                                                                Uitgevoerd
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd                Uitgevoerd                Uitgevoerd         Uitgevoerd        Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)                                         88.1                  86.9             85.2              83.1
S    Droge stof                                                      % (m/m)              46.7
                                                                                                     1)                        1)                 1)                1)                 1)
S    Organische stof                                             % (m/m) ds               10.6                       <0.7                  <0.7              0.9              <0.7
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds                   89                     100                   100                99                99

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                       mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050           <0.050            <0.050
S    Tolueen                                                       mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050           <0.050            <0.050
S    Ethylbenzeen                                                  mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050           <0.050            <0.050
S    o-Xyleen                                                      mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050           <0.050            <0.050
S    m,p-Xyleen                                                    mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050           <0.050            <0.050
                                                                                                     2)                        2)                 2)                2)                 2)
S    Xylenen (som) (factor 0,7)                                    mg/kg ds             0.070                    0.070                    0.070            0.070             0.070
     BTEX (som)                                                    mg/kg ds             <0.25                    <0.25                    <0.25            <0.25             <0.25

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                       <3.0                  <3.0             <3.0              <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                       <5.0                  <5.0             <5.0              <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0                       <5.0                  <5.0             <5.0              <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                   16                     <11                   <11                13               <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                   20                     <5.0                  <5.0               16              <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                       <6.0                  <6.0             <6.0              <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                   43                     <35                   <35               <35               <35
     Chromatogram olie (GC)                                                          Zie bijl.




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix                     Monster nr.
1    101 (130-150)                                                                                                             Grond (AS3000)                               12073172
2    101 (230-250)                                                                                                             Grond (AS3000)                               12073173
3    101 (280-300)                                                                                                             Grond (AS3000)                               12073174
4    102 (120-140)                                                                                                             Grond (AS3000)                               12073175
5    103 (160-180)                                                                                                             Grond (AS3000)                               12073176
                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                            TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                          RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 N214955                                                        Certificaatnummer/Versie             2021086898/1
     Uw   projectnaam                           Oude Teersdijk 15 Wijchen                                      Startdatum analyse                   26-May-2021
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                  01-Jun-2021
     Uw   monsternemer                                                                                         Rapportagedatum                      01-Jun-2021/16:00
                                                                                                               Bijlage                              A,B,C
                                                                                                               Pagina                               2/2


     Analyse                                                         Eenheid                     6                         7

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd                Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              77.2                       84.4
                                                                                                     1)                        1)
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 0.9                      <0.7
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds                   99                       99

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                       mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Tolueen                                                       mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    Ethylbenzeen                                                  mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    o-Xyleen                                                      mg/kg ds           <0.050                   <0.050
S    m,p-Xyleen                                                    mg/kg ds           <0.050                   <0.050
                                                                                                     2)                        2)
S    Xylenen (som) (factor 0,7)                                    mg/kg ds             0.070                    0.070
     BTEX (som)                                                    mg/kg ds             <0.25                    <0.25

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                       <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                       <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0                       <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                <11                       <11
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds               <5.0                       <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                       <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                <35                       <35




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
6    104 (190-210)                                                                                                             Grond (AS3000)                  12073177
7    105 (125-145)                                                                                                             Grond (AS3000)                  12073178




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021086898/1
                                                                                                                                                               Pagina 1/1
      Monster nr.                   Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van     Tot         Uw datum monstername                   Monsteromsch./Monstername ID

       12073172                     101 (130-150)
       0550353734               101                130       150       26-May-2021                            1


       12073173                     101 (230-250)
       0550353730               101                230       250       26-May-2021                            2


       12073174                     101 (280-300)
       0550216419               101                280       300       26-May-2021                            3


       12073175                     102 (120-140)
       0550284491               102                120       140       26-May-2021                            1


       12073176                     103 (160-180)
       0550216420               103                160       180       26-May-2021                            1


       12073177                     104 (190-210)
       0550353729               104                190       210       26-May-2021                            1


       12073178                     105 (125-145)
       0550159972               105                125       145       26-May-2021                            1




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00       BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99        IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl    BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl           KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                         BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021086898/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).


     Opmerking 2)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021086898/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Voorbehandeling

     Malen kaakbreker (1kg)                                W0101           Voorbehandeling                      NEN-EN 16179

     Cryogeen malen                                        W0106           Voorbehandeling                      AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge stof                                            W0104           Gravimetrie                          pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          pb 3010-3 en NEN 5754

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

     Aromaten (BTEX)                                       W0254           HS-GC-MS                             pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155

     Xylenen som AS/AP                                     W0254           HS-GC-MS                             pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               NEN-EN-ISO 16703



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12073172
Certificate no.: 2021086898
Sample description.: 101 (130-150)
V
     10000                                                                                                                  10000
pA




                                                                                                                                    pA
     5000                                                                                                                   5000
                   C10




                                                                         C21-C30




                                                                                         C30-C35
                           C10-C12
                                     C12-C16




                                                     C16-C21




                                                                                                      C35-C40
                                                     C21




                                                                                                      C40
        0                                                                                                                   0
             0.4         0.6                   0.8       1.0                       1.2              1.4         1.6   1.8
                                                               Minutes


     1000                                                                                                                   1000
pA




                                                                                                                                    pA
      500                                                                                                                   500
                                                                         C21-C30




                                                                                          C30-C35

                                                                                                      C35-C40
                           C10-C12
                                     C12-C16




                                                     C16-C21
                                                     C21




                                                                                                      C40
                   C10




        0                                                                                                                   0
             0.4         0.6                   0.8       1.0                       1.2              1.4         1.6   1.8
                                                               Minutes


      200                                                                                                                   200




      100                                                                                                                   100
pA




                                                                                                                                    pA
                                                                         C21-C30




                                                                                         C30-C35

                                                                                                      C35-C40
                           C10-C12




                                                     C16-C21
                                     C12-C16




                                                     C21




                                                                                                      C40
                   C10




        0                                                                                                                   0
             0.4         0.6                   0.8       1.0                       1.2              1.4         1.6   1.8
                                                               Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Bijlage 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster                           101-1                                  101-2                                  101-3
Grondsoort                             Klei                                   Zand                                   Zand
Zintuiglijke bijmengingen              geen olie-water reactie                geen olie-water reactie
Certificaatcode                        2021086898                             2021086898                             2021086898
Boring(en)                             101                                    101                                    101
Traject (m -mv)                        1,30 - 1,50                            2,30 - 2,50                            2,80 - 3,00
Humus                       % ds       10,60                                  0,70                                   0,70
Lutum                       % ds       25,0                                   25,0                                   25,0
Datum van toetsing                     9-6-2021                               9-6-2021                               9-6-2021
Monsterconclusie                       Voldoet aan Achtergrondwaarde          Voldoet aan Achtergrondwaarde          Voldoet aan Achtergrondwaarde
                                       Meetw             GSSD       Index     Meetw             GSSD       Index     Meetw            GSSD        Index

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
BTEX (som)                  mg/kg ds       <0,25                                 <0,25                                  <0,25
Benzeen                     mg/kg ds       <0,05          <0,03       -0,19      <0,05           <0,18       -0,03      <0,05           <0,18       -0,03
Ethylbenzeen                mg/kg ds       <0,05          <0,03          -0      <0,05           <0,18          -0      <0,05           <0,18          -0
Tolueen                     mg/kg ds       <0,05          <0,03       -0,01      <0,05           <0,18          -0      <0,05           <0,18          -0
Xylenen (som)               mg/kg ds                      <0,066      -0,02                      <0,35       -0,01                      <0,35       -0,01
meta-/para-Xyleen (som)     mg/kg ds       <0,05          <0,03                  <0,05           <0,18                  <0,05           <0,18
ortho-Xyleen                mg/kg ds       <0,05          <0,03                  <0,05           <0,18                  <0,05           <0,18
Som 16 Aromatische          mg/kg ds                      <0,17 (2)                              <0,88 (2)                              <0,88 (2)
oplosmiddelen

OVERIG
Gloeirest                   % (m/m)        89                                   100                                    100
                            ds
Droge stof                  % m/m          46,7           46,7 (6)               88,1            88,1 (6)               86,9            86,9 (6)
Organische stof (humus)     %              10,6                                  <0,7                                   <0,7

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12     mg/kg ds       <3              2 (6)                 <3             11 (6)                  <3             11 (6)
Minerale olie C10 - C40     mg/kg ds       43             41          -0,03     <35           <123           -0,01     <35           <123           -0,01
Minerale olie C12 - C16     mg/kg ds       <5              3 (6)                 <5             18 (6)                  <5             18 (6)
Minerale olie C16 - C21     mg/kg ds       <5              3 (6)                 <5             18 (6)                  <5             18 (6)
Minerale olie C21 - C30     mg/kg ds       16             15 (6)                <11             39 (6)                 <11             39 (6)
Minerale olie C30 - C35     mg/kg ds       20             19 (6)                 <5             18 (6)                  <5             18 (6)
Minerale olie C35 - C40     mg/kg ds       <6              4 (6)                 <6             21 (6)                  <6             21 (6)

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster                           102-1                                  103-1                                  104-1
Grondsoort                             Klei                                   Zand                                   Zand
Zintuiglijke bijmengingen              geen olie-water reactie                geen olie-water reactie                geen olie-water reactie
Certificaatcode                        2021086898                             2021086898                             2021086898
Boring(en)                             102                                    103                                    104
Traject (m -mv)                        1,20 - 1,40                            1,60 - 1,80                            1,90 - 2,10
Humus                       % ds       0,90                                   0,70                                   0,90
Lutum                       % ds       25,0                                   25,0                                   25,0
Datum van toetsing                     9-6-2021                               9-6-2021                               9-6-2021
Monsterconclusie                       Voldoet aan Achtergrondwaarde          Voldoet aan Achtergrondwaarde          Voldoet aan Achtergrondwaarde
                                       Meetw             GSSD       Index     Meetw             GSSD       Index     Meetw             GSSD       Index

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
BTEX (som)                  mg/kg ds       <0,25                                 <0,25                                  <0,25
Benzeen                     mg/kg ds       <0,05          <0,18       -0,03      <0,05           <0,18       -0,03      <0,05           <0,18       -0,03
Ethylbenzeen                mg/kg ds       <0,05          <0,18          -0      <0,05           <0,18          -0      <0,05           <0,18          -0
Tolueen                     mg/kg ds       <0,05          <0,18          -0      <0,05           <0,18          -0      <0,05           <0,18          -0
Xylenen (som)               mg/kg ds                      <0,35       -0,01                      <0,35       -0,01                      <0,35       -0,01
meta-/para-Xyleen (som)     mg/kg ds       <0,05          <0,18                  <0,05           <0,18                  <0,05           <0,18
ortho-Xyleen                mg/kg ds       <0,05          <0,18                  <0,05           <0,18                  <0,05           <0,18
Som 16 Aromatische          mg/kg ds                      <0,88 (2)                              <0,88 (2)                              <0,88 (2)
oplosmiddelen




Projectcode: N214955
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Grondmonster                           102-1                                   103-1                                   104-1
Grondsoort                             Klei                                    Zand                                    Zand
Zintuiglijke bijmengingen              geen olie-water reactie                 geen olie-water reactie                 geen olie-water reactie
Certificaatcode                        2021086898                              2021086898                              2021086898
Boring(en)                             102                                     103                                     104
Traject (m -mv)                        1,20 - 1,40                             1,60 - 1,80                             1,90 - 2,10
Humus                       % ds       0,90                                    0,70                                    0,90
Lutum                       % ds       25,0                                    25,0                                    25,0
Datum van toetsing                     9-6-2021                                9-6-2021                                9-6-2021
Monsterconclusie                       Voldoet aan Achtergrondwaarde           Voldoet aan Achtergrondwaarde           Voldoet aan Achtergrondwaarde

OVERIG
Gloeirest                   % (m/m)        99                                     99                                      99
                            ds
Droge stof                  % m/m          85,2           85,2 (6)                83,1           83,1 (6)                 77,2           77,2 (6)
Organische stof (humus)     %               0,9                                   <0,7                                     0,9

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12     mg/kg ds      <3              11 (6)                  <3             11 (6)                   <3             11 (6)
Minerale olie C10 - C40     mg/kg ds     <35            <123           -0,01     <35           <123            -0,01     <35           <123            -0,01
Minerale olie C12 - C16     mg/kg ds      <5              18 (6)                  <5             18 (6)                   <5             18 (6)
Minerale olie C16 - C21     mg/kg ds      <5              18 (6)                  <5             18 (6)                   <5             18 (6)
Minerale olie C21 - C30     mg/kg ds      13              65 (6)                 <11             39 (6)                  <11             39 (6)
Minerale olie C30 - C35     mg/kg ds      16              80 (6)                  <5             18 (6)                   <5             18 (6)
Minerale olie C35 - C40     mg/kg ds      <6              21 (6)                  <6             21 (6)                   <6             21 (6)

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster                           105-1
Grondsoort                             Zand
Zintuiglijke bijmengingen              geen olie-water reactie
Certificaatcode                        2021086898
Boring(en)                             105
Traject (m -mv)                        1,25 - 1,45
Humus                       % ds       0,70
Lutum                       % ds       25,0
Datum van toetsing                     9-6-2021
Monsterconclusie                       Voldoet aan Achtergrondwaarde
                                       Meetw             GSSD       Index

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
BTEX (som)                  mg/kg ds       <0,25
Benzeen                     mg/kg ds       <0,05          <0,18        -0,03
Ethylbenzeen                mg/kg ds       <0,05          <0,18           -0
Tolueen                     mg/kg ds       <0,05          <0,18           -0
Xylenen (som)               mg/kg ds                      <0,35        -0,01
meta-/para-Xyleen (som)     mg/kg ds       <0,05          <0,18
ortho-Xyleen                mg/kg ds       <0,05          <0,18
Som 16 Aromatische          mg/kg ds                      <0,88 (2)
oplosmiddelen

OVERIG
Gloeirest                   % (m/m)        99
                            ds
Droge stof                  % m/m          84,4           84,4 (6)
Organische stof (humus)     %              <0,7

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12     mg/kg ds      <3              11 (6)
Minerale olie C10 - C40     mg/kg ds     <35            <123           -0,01
Minerale olie C12 - C16     mg/kg ds      <5              18 (6)
Minerale olie C16 - C21     mg/kg ds      <5              18 (6)
Minerale olie C21 - C30     mg/kg ds     <11              39 (6)




Projectcode: N214955
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Grondmonster                                 105-1
Grondsoort                                   Zand
Zintuiglijke bijmengingen                    geen olie-water reactie
Certificaatcode                              2021086898
Boring(en)                                   105
Traject (m -mv)                              1,25 - 1,45
Humus                          % ds          0,70
Lutum                          % ds          25,0
Datum van toetsing                           9-6-2021
Monsterconclusie                             Voldoet aan Achtergrondwaarde
Minerale olie C30 - C35        mg/kg ds          <5               18 (6)
Minerale olie C35 - C40        mg/kg ds          <6               21 (6)




<           : kleiner dan de detectielimiet
8,88        : <= Achtergrondwaarde
<=T         : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
8,88        : <= Interventiewaarde
8,88        : > Interventiewaarde
2           : Enkele parameters ontbreken in de som
6           : Heeft geen normwaarde
#           : verhoogde rapportagegrens
GSSD        : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index       : (GSSD - AW) / (I - AW)

             - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -



Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

                                                                  AW         WO      IND        I

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen                                           mg/kg ds          0,2       0,2     1         1,1
Ethylbenzeen                                      mg/kg ds          0,2       0,2     1,25    110
Tolueen                                           mg/kg ds          0,2       0,2     1,25     32
Xylenen (som)                                     mg/kg ds          0,45      0,45    1,25     17
Som 16 Aromatische oplosmiddelen                  mg/kg ds          2,5       2,5     2,5

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40                           mg/kg ds        190        190     500     5000




Projectcode: N214955
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre> Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit
Grondmonster                              101-1                          101-2                             101-3
Grondsoort                                Klei                           Zand                              Zand
Zintuiglijke bijmengingen                 geen olie-water reactie        geen olie-water reactie
Humus (% ds)                              10,60                          0,70                              0,70
Lutum (% ds)                              25,0                           25,0                              25,0
Datum van toetsing                        9-6-2021                       9-6-2021                          9-6-2021
Monster getoetst als                      partij                         partij                            partij
Bodemklasse monster                       Altijd toepasbaar              Altijd toepasbaar                 Altijd toepasbaar
Samenstelling monster
                                          Meetw             GSSD         Meetw             GSSD            Meetw               GSSD

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
BTEX (som)                  mg/kg ds         <0,25                            <0,25                           <0,25
Benzeen                     mg/kg ds         <0,05            <0,03           <0,05            <0,18          <0,05              <0,18
Ethylbenzeen                mg/kg ds         <0,05            <0,03           <0,05            <0,18          <0,05              <0,18
Tolueen                     mg/kg ds         <0,05            <0,03           <0,05            <0,18          <0,05              <0,18
Xylenen (som)               mg/kg ds                          <0,066                           <0,35                             <0,35
meta-/para-Xyleen (som)     mg/kg ds         <0,05            <0,03           <0,05            <0,18          <0,05              <0,18
ortho-Xyleen                mg/kg ds         <0,05            <0,03           <0,05            <0,18          <0,05              <0,18
Som 16 Aromatische          mg/kg ds                          <0,17 (2)                        <0,88 (2)                         <0,88 (2)
oplosmiddelen

OVERIG
Gloeirest                   % (m/m) ds       89                             100                              100
Droge stof                  % m/m            46,7             46,7 (6)       88,1              88,1 (6)       86,9               86,9 (6)
Organische stof (humus)     %                10,6                            <0,7                             <0,7

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12     mg/kg ds         <3                2 (6)         <3                11 (6)         <3                 11 (6)
Minerale olie C10 - C40     mg/kg ds         43               41            <35              <123            <35               <123
Minerale olie C12 - C16     mg/kg ds         <5                3 (6)         <5                18 (6)         <5                 18 (6)
Minerale olie C16 - C21     mg/kg ds         <5                3 (6)         <5                18 (6)         <5                 18 (6)
Minerale olie C21 - C30     mg/kg ds         16               15 (6)        <11                39 (6)        <11                 39 (6)
Minerale olie C30 - C35     mg/kg ds         20               19 (6)         <5                18 (6)         <5                 18 (6)
Minerale olie C35 - C40     mg/kg ds         <6                4 (6)         <6                21 (6)         <6                 21 (6)




Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster                             102-1                            103-1                            104-1
Grondsoort                               Klei                             Zand                             Zand
Zintuiglijke bijmengingen                geen olie-water reactie          geen olie-water reactie          geen olie-water reactie
Humus (% ds)                             0,90                             0,70                             0,90
Lutum (% ds)                             25,0                             25,0                             25,0
Datum van toetsing                       9-6-2021                         9-6-2021                         9-6-2021
Monster getoetst als                     partij                           partij                           partij
Bodemklasse monster                      Altijd toepasbaar                Altijd toepasbaar                Altijd toepasbaar
Samenstelling monster
                                         Meetw             GSSD           Meetw             GSSD           Meetw               GSSD

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
BTEX (som)                  mg/kg ds         <0,25                           <0,25                            <0,25
Benzeen                     mg/kg ds         <0,05            <0,18          <0,05             <0,18          <0,05              <0,18
Ethylbenzeen                mg/kg ds         <0,05            <0,18          <0,05             <0,18          <0,05              <0,18
Tolueen                     mg/kg ds         <0,05            <0,18          <0,05             <0,18          <0,05              <0,18
Xylenen (som)               mg/kg ds                          <0,35                            <0,35                             <0,35
meta-/para-Xyleen (som)     mg/kg ds         <0,05            <0,18          <0,05             <0,18          <0,05              <0,18
ortho-Xyleen                mg/kg ds         <0,05            <0,18          <0,05             <0,18          <0,05              <0,18
Som 16 Aromatische          mg/kg ds                          <0,88 (2)                        <0,88 (2)                         <0,88 (2)
oplosmiddelen




Projectcode: N214955
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Grondmonster                              102-1                                 103-1                           104-1
Grondsoort                                Klei                                  Zand                            Zand
Zintuiglijke bijmengingen                 geen olie-water reactie               geen olie-water reactie         geen olie-water reactie
Humus (% ds)                              0,90                                  0,70                            0,90
Lutum (% ds)                              25,0                                  25,0                            25,0
Datum van toetsing                        9-6-2021                              9-6-2021                        9-6-2021
Monster getoetst als                      partij                                partij                          partij
Bodemklasse monster                       Altijd toepasbaar                     Altijd toepasbaar               Altijd toepasbaar
Samenstelling monster
OVERIG
Gloeirest                   % (m/m) ds       99                                    99                              99
Droge stof                  % m/m            85,2              85,2 (6)            83,1              83,1 (6)      77,2              77,2 (6)
Organische stof (humus)     %                 0,9                                  <0,7                             0,9

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12     mg/kg ds         <3                11 (6)              <3                11 (6)        <3                11 (6)
Minerale olie C10 - C40     mg/kg ds        <35              <123                 <35              <123           <35              <123
Minerale olie C12 - C16     mg/kg ds         <5                18 (6)              <5                18 (6)        <5                18 (6)
Minerale olie C16 - C21     mg/kg ds         <5                18 (6)              <5                18 (6)        <5                18 (6)
Minerale olie C21 - C30     mg/kg ds         13                65 (6)             <11                39 (6)       <11                39 (6)
Minerale olie C30 - C35     mg/kg ds         16                80 (6)              <5                18 (6)        <5                18 (6)
Minerale olie C35 - C40     mg/kg ds         <6                21 (6)              <6                21 (6)        <6                21 (6)


Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster                                105-1
Grondsoort                                  Zand
Zintuiglijke bijmengingen                   geen olie-water reactie
Humus (% ds)                                0,70
Lutum (% ds)                                25,0
Datum van toetsing                          9-6-2021
Monster getoetst als                        partij
Bodemklasse monster                         Altijd toepasbaar
Samenstelling monster
                                            Meetw              GSSD

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
BTEX (som)                   mg/kg ds             <0,25
Benzeen                      mg/kg ds             <0,05             <0,18
Ethylbenzeen                 mg/kg ds             <0,05             <0,18
Tolueen                      mg/kg ds             <0,05             <0,18
Xylenen (som)                mg/kg ds                               <0,35
meta-/para-Xyleen (som)      mg/kg ds             <0,05             <0,18
ortho-Xyleen                 mg/kg ds             <0,05             <0,18
Som 16 Aromatische           mg/kg ds                               <0,88 (2)
oplosmiddelen

OVERIG
Gloeirest                    % (m/m) ds           99
Droge stof                   % m/m                84,4              84,4 (6)
Organische stof (humus)      %                    <0,7

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12      mg/kg ds           <3                11 (6)
Minerale olie C10 - C40      mg/kg ds          <35              <123
Minerale olie C12 - C16      mg/kg ds           <5                18 (6)
Minerale olie C16 - C21      mg/kg ds           <5                18 (6)
Minerale olie C21 - C30      mg/kg ds          <11                39 (6)
Minerale olie C30 - C35      mg/kg ds           <5                18 (6)
Minerale olie C35 - C40      mg/kg ds           <6                21 (6)




Projectcode: N214955
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<          : kleiner dan de detectielimiet
8,88       : <= Achtergrondwaarde
8,88       : Wonen
8,88       : Industrie
8,88       : <= Interventiewaarde
8,88       : Niet Toepasbaar > IW
2          : Enkele parameters ontbreken in de som
6          : Heeft geen normwaarde
#          : verhoogde rapportagegrens
GSSD       : Gestandaardiseerde meetwaarde

            - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -



Tabel 4: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit

                                                               AW      WO      IND        I

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen                                          mg/kg ds       0,2     0,2     1         1,1
Ethylbenzeen                                     mg/kg ds       0,2     0,2     1,25    110
Tolueen                                          mg/kg ds       0,2     0,2     1,25     32
Xylenen (som)                                    mg/kg ds       0,45    0,45    1,25     17
Som 16 Aromatische oplosmiddelen                 mg/kg ds       2,5     2,5     2,5

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40                          mg/kg ds      190     190     500     5000




Projectcode: N214955


====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Bijlage 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Foto 1




Fotobijlage project 214955.001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>