<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>MEMO


Datum                   :   7-10-2021
Kenmerk                 :   21-065/JWA/M01/DEFINITIEF
Onderwerp               :   Aanpassingen in Watervergunning Thermen Berendonck
Aan                     :   Waterschap Rivierenland
Memo van                :   V&F
Aantal pagina’s         :   1 van 4



1. Overzicht aanpassing compensatie verhard oppervlak
Ten behoeve van de bouw van Hotel Thermen Berendonck wijzigt het verhardings oppervlak ten opzichte van
de oorspronkelijke watervergunning van Thermen Berendock. In tekening ‘21-065-001_Toe- en afnamen
verhard oppervlak Hotel’ staat het nieuw- en vervallen verhard oppervlak weergegeven. Voor de
perceelsverharding rond het Hotel gaan we uit van 500 m2 verhard oppervlak. De wijziging van de compensatie
is als volgt:

                                   Verwijderd Aanbrengen Vrijstelling        TOTAAL     Berging             Berging
Wegtype
                                      m2         m2          m2                M2      436 m3/ha           664 m3/ha
Fietspad/voetpad                           700      4.230                       -3.470
Toegangsweg                       1.845 + 3.470        8.255                     2.940              128
Parkeerplaats rijweg                                   7.850                     7.850                                521
Parkeerplaats vakken
                                                       7.400        -50%         3.700                                246
grasbeton
Parkeerplaats vakken
(mindervalide) van                                       225                       225                                 15
straatsteen
Thermencomplex (bebouwing)                             7.000       -1.500        5.500              240
Verharding perceel (40%)
                                                       5.720                     5.720              249
binnentuin Thermen
TOTAAL (cf. oorspronkelijke watervergunning)                                                        617               782
Hotel Berendonck                                       3.213                     3.213                                213
Verharding rond Hotel                                    500                       500                                 33
Vervallen parkeerplaats
rijweg t.b.v. hotel                        700                                    -700                                -46
Berendonck
Vervallen parkeerplaats
vakken grasbeton t.b.v.                    900                      -50%          -450                                -30
hotel Berendonck
TOTAAL (incl. hotel Berendonck)                                                                     617               952



De afwatering van het extra verharde oppervlak wordt als volgt afgevoerd. Het hemelwater van de bebouwing
(Hotel) en de verhardingen rond het Hotel gaat via het rioolstelsel van de parkeerplaats naar de wadi. De extra
te realiseren compensatie wordt als volgt gecompenseerd:




Verhoeve & Faber B.V.                        Bezoekadres:                                Telefoon: +31 315 84 36 50
Postbus 50                                   Hanzestraat 13                              info@venf.com
7000 AB Doetinchem                           7006 RH Doetinchem                          www.venf.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>MEMO


Datum                   :   7-10-2021
Kenmerk                 :   21-065/JWA/03-03/DEFINITIEF
Onderwerp               :   Aanpassingen in Watervergunning Thermen Berendonck
Aantal pagina’s         :   2 van 4


                                         Aan te     Maximale       Aan te       Berging      Berging
                                        brengen     peilstijging   brengen      436 m3/ha    664 m3/ha
Type oppervlaktewater                  lengte m1    cm             oppervlak
                                                                   m2
Watergang langs toegangsweg                   828    tot 30 cm                         210
Watergang langs fietspad                      296    tot 30 cm                          71
Oppervlaktewater                                     tot 30 cm          1.120          336
Wadi                                                   50 cm            1.564                         782
TOTAAL (cf. oorspronkelijke watervergunning)                                           617            782
Wadi t.b.v. Hotel Berendonck en
                                                       50 cm              492                         246
verharding
Wadi vervallen t.b.v. verharding
                                                       50 cm             -152                          -76
t.b.v. hotel Berendonck
WADI TOTAAL (incl. hotel Berendonck)                                                   617            952

Dit brengt de oppervlakte van de wadi van 1.564 m2 naar 1.904 m2. Voor het bergen van water in een wadi is
het waterpeil niet gelimiteerd. Echter wordt het peil van de wadi gelimiteerd door de ledigingseis van 48 tot 96
uur. In hoofdstuk 2 wordt de aangepaste wadi met het HWA-rioolstelsel verder uitgewerkt.



2. Aanpassing dimensionering wadi (HWA)
Het hemelwater van het Hotel en de omliggende verhardingen worden afgekoppeld en loost via het HWA-
rioolstelsel van de parkeerplaats op de wadi. Hotel Thermen Berendonck heeft een hemelwaterafvoersysteem
dat wordt uitgevoerd als Pluvia volvulsysteem. Schuine daken worden voorzien van goten aangesloten op
afvoerleidingen welke lozen op de Pluvia daken of welke tot op niveau van het nieuwe HWA-riool wordt
aangebracht. De buitenterrassen worden voorzien van afvoerputten.


2.1. Aanpassing dimensionering wadi
Op tekening ‘16-013_066_Schetsontwerp wadi t.b.v. waterberging WIJZIGING B’ staat in bovenaanzicht en
profiel de aangepaste wadi. De aangepaste wadi heeft een infiltratieoppervlak van 1.904 m2 om een afvoerend
oppervlak van 1,43 ha te bergen en te infiltreren/gereguleerd af te voeren. Volgens Waterschap Rivierenland
mag een infiltratievoorziening bij een bui van T=100+10% een maximale ledigingstijd hebben van 48 tot 96 uur
(Bron: Waterschap Rivierenland, 5.16 Nieuwe lozing vanaf verhard oppervlak). Daarnaast mag volgens de
landelijke afvoernorm maximaal 1,5 l/s/ha water worden afgevoerd. De ledigingscapaciteit van een
infiltratievoorziening is te berekenen volgens onderstaande formule. De doorlatendheid (k-waarde) van de
bodem is geschat op 0,4 m/dag. Deze waarde is bepaald aan de hand van de laagste k-waarde die is gemeten
ca. 250 meter verderop in het plangebied. Daarnaast wordt de kleilaag afgegraven en vervangen door zand,
voor een snellere infiltratie van het hemelwater. Het wandoppervlak van de wadi wordt buiten beschouwing
gelaten vanwege de kleilaag rondom de wadi. De ledigingscapaciteit van de wadi is als volgt:


Verhoeve & Faber B.V.                       Bezoekadres:                               Telefoon: +31 315 84 36 50
Postbus 50                                  Hanzestraat 13                             info@venf.com
7000 AB Doetinchem                          7006 RH Doetinchem                         www.venf.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>MEMO


Datum                   :   7-10-2021
Kenmerk                 :   21-065/JWA/03-03/DEFINITIEF
Onderwerp               :   Aanpassingen in Watervergunning Thermen Berendonck
Aantal pagina’s         :   3 van 4


Ieff = k * (Fwand * Owand + Fbodem * Obodem) / (24 * 10 * Aopp)

Waarin:
Ieff = ledigingscapiciteit in mm/h
K = doorlatendheid ondergrond in m/dag = 0,4 m/d
Owand = wandoppervlak in m2 = 0 m2
Fwand = factor equivalent wandoppervlak = 50%
Obodem = bodemoppervlak in m2 = 1.904 m2 (> 0,50 m boven streefpeil)
Fbodem = factor equivalent bodemoppervlak = 100%
Aopp) = afvoerend oppervlak in ha = 1,43 ha

Hieruit volgt:
Ieff = 0,4 * (50% * 0 + 1 * 1.904) / (24 * 10 * 1,43) = 2,22 mm/h

Met de landelijke afvoernorm erbij opgeteld volgt hieruit:
(1,5 * 3600 * 1,43 ) / 1000 = 7,72 m3/h
7,72 / 1.904 * 1000 = 4,05 mm/h

Hieruit volgt een ledigingstijd van: 2,22 + 4,05 = 6,27 mm/h

Bij een bui T=100+10% van 66,4 mm, met een ledigingscapaciteit van 6,27 mm/h, is de volledige wadi
binnen 500 mm / 6,27 mm = 80 uur geleegd. Dit voldoet aan de ledigingseis van 48 tot 96 uur.


2.2. Aanpassing dimensionering HWA-riool parkeerterrein
Het hemelwater van het Hotel en omliggende verhardingen worden afgevoerd via het rioolstelsel van het
parkeerterrein. Om voldoende afvoer capaciteit te behouden, wordt het rioolstelsel hierop aangepast. De
rioolstrengen zijn gedimensioneerd met een gekozen stationaire neerslagintensiteit van 90 l/s/ha voor de
verharingen en 120 l/s/ha voor het dakoppervlak (dit is conform dakafvoer Thermencomplex). De nieuwe
berekende resultaten staan per rioolstreng op de volgende pagina in tabel weergegeven. De aangegeven
hellingspercentage van de strengen in de tabel zijn aangepast aan de revisie van de riolering.




Verhoeve & Faber B.V.                            Bezoekadres:                        Telefoon: +31 315 84 36 50
Postbus 50                                       Hanzestraat 13                      info@venf.com
7000 AB Doetinchem                               7006 RH Doetinchem                  www.venf.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>MEMO


Datum                    :   7-10-2021
Kenmerk                  :   21-065/JWA/03-03/DEFINITIEF
Onderwerp                :   Aanpassingen in Watervergunning Thermen Berendonck
Aantal pagina’s          :   4 van 4



                             Verhard
                   Verhard             Debiet     Debiet            Debiet               Debiet
     Riool-                  oppervlak                                                            Leiding-            Leiding-
 Nr.               oppervlak           [m3/uur]   [m3/uur]          totaal     Helling   Qmax
     streng                  [m2]                                                                 diameter            diameter
                   [m2]                verharding hotel             [m3/uur]             [m3/uur]
                             hotel
   1 R24-R23            13.661       3.213     442,62      138,80     581,42 1:2000        593,20 Ø630 mm


   2 R23-R22             3.185                 103,19                          1:1000      151,15 Ø315 mm
   3 R22-R21                 390                12,64                          1:500         64,66 Ø200 mm
   4 R22-R20             1.105                  35,80                          1:500         64,66 Ø200 mm
   5 R22-R19             1.690                  54,75                          1:1000       82,31 Ø250 mm
   6 R19-R18                 585                18,95                          1:500         64,66 Ø200 mm
   7 R19-R17             1.105                  35,80                          1:500         64,66 Ø200 mm


   8 R23-R16            10.256       3.213     332,29      138,80     471,10 1:2000        593,20 Ø630 mm
   9 R16-R15             2.858                  92,60                          1:1000      151,15 Ø315 mm
  10 R15-R14             1.340                  43,42                          1:300        83,43 Ø200 mm
  11 R15-R13        1.430 m2                    46,33                          1:1000       82,31 Ø250 mm
  12 R16-R12        1.385 m2                    44,87                          1:1000       82,31 Ø250 mm


  13 R16-R11             4.789       3.213     176,26      138,80     315,06 1:500         341,81 Ø400 mm
  14 R11-R10             1.430                  46,33                          1:300        83,43 Ø200 mm
  15 R11-R09             3.271       3.213     127,08      138,80     265,88 1:500         341,81 Ø400 mm
  16 R09-R08             1.295                  41,96                          1:300        83,43 Ø200 mm
  17 R09-R07             1.888       3.213      82,27      138,80     221,07 1:500         182,50 Ø315 mm Ø400 mm
  18 R07-R06             1.800       3.213      79,42      138,80     218,22 1:500         182,50 Ø315 mm Ø400 mm
  19 R06-R05             1.340                  43,42                          1:1000       82,31 Ø250 mm
  20 R06-R04             1.110                  36,00                          1:1000       82,31 Ø250 mm


Om voldoende afvoercapaciteit te hebben wordt rioolstrek R09-07 en R07-06 vervangen voor een
leidingdiameter van Ø400 mm.




Verhoeve & Faber B.V.                        Bezoekadres:                                Telefoon: +31 315 84 36 50
Postbus 50                                   Hanzestraat 13                              info@venf.com
7000 AB Doetinchem                           7006 RH Doetinchem                          www.venf.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    1                         2                            3                   4                           5                             6




A                                                                                                                                                     A




B                                                                                                                                                     B




                                                                bos
C                                                                                                                                                     C




D                                                                                                                                                     D




E                                                                                                                                                     E




F                                                                                                                                                     F



    LEGENDA
        Te verwijderen verharding

                         Parkeerplaats rijweg van asfalt
G                                                                                                                                                     G

                         Parkeerplaats vakken grasbetontegels


        Aan te brengen verharding                                Project:                                            Opdrachtgever:
                                                                 Hotel Thermen Berendonck                            Thermen Berendonck b.v.
                         Verharding rond Hotel                   Onderwerp:                                          Status:
                         tegels/ straatsteen                     Toe- en afnamen verhard oppervlak Hotel             DEFINITIEF
                                                                 Projectnr.:       Teknr.:   Datum:        Schaal:   Formaat:         Getekend:
H                                                                21-065            001       07-10-2021    1:500     A3               JWA
                                                                                                                                                      H
                                                                                                                                Postbus 50
                         Bebouwing                                                                                              7000 AB Doetinchem
                                                                                                                                The Netherlands
                                                                                                                                T: +31 315 84 36 50
                                                                                                                                www.venf.com

    1                         2                            3                   4                           5                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>