<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                              Pouderoyen Tonnaer is een
                                                                                              handelsnaam van

                                                                                              Pouderoyen BV

                                                                                              Vestigingen te Nijmegen, Vught,
                                                                                              Baexem en Voerendaal

Notitie beoordeling stikstof

Aan                   Thermen Berendonck BV
Van                   R.P.E.F. van Meurs


Datum                 10 mei 2021
Betreft               Notitie beoordeling stikstof
Project               P199942.008



Geachte heer/ mevrouw,

Het planvoornemen voorziet in de oprichting van een thermenhotel. Voor deze ontwikkeling is een
beoordeling ten aanzien van het aspect stikstof aan de orde. In onderstaande notitie wil ik daar nader
op ingaan.

Aanleiding
Aanleiding voor deze notitie is de situatie die is ontstaan na de uitspraak van de Raad van State op
29 mei 2019, waarin zij heeft geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als
basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten in het kader van de Wet
natuurbescherming, zoals een vergunning of een melding. Ook de “standaard grenswaarde” die in
het PAS was opgenomen, kan nu niet meer worden gebruikt Zo waren veel woningbouwprojecten
tot voor kort voor het aspect stikstof vergunningsvrij en was ook een melding vaak niet nodig, omdat
de extra stikstofemissies beperkt waren en de depositie onder de grenswaarde lag. Nu de landelijke
grenswaarde onder de PAS niet meer kan worden gebruikt, is een stikstofbeoordeling en mogelijk
ook een vergunning Wet natuurbescherming voor heel veel activiteiten nodig is. Voor elke toename,
hoe klein ook, is vooralsnog een eigen onderbouwing nodig.

Voor ruimtelijke ontwikkelingen kan, naast een planologische titel en/of een omgevingsvergunning voor (o.a.)
bouwen, ook een Wet natuurbescherming (Wnb) toestemming (o.a. i.v.m. stikstof) nodig zijn. Of er Wnb-
toestemming vanwege stikstof nodig is, is afhankelijk van een stikstofberekening en/of een ‘voortoets’ (=
milieukundig/ecologisch vooronderzoek). Het is niet zo dat nu voor ieder project een Wnb-toestemming nodig is.
Maar er is geen (generieke) drempelwaarde meer waaronder een vergunning niet nodig is. Dat moet nu per
aanvraag beoordeeld worden. Dat is nodig bij planologische procedures (zoals een bestemmingsplan) en bij de
verlening van een omgevingsvergunning (i.v.m. het zogenaamde ‘aanhaken’).




                                                                                                Op onze dienstverlening zijn de DNR
                                                                                                2011 voorwaarden van toepassing
                                                                                                die u vindt op pouderoyentonnaer.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>P199942.008.001/RME, pagina 2 van 10




Ligging plangebied
Het plangebied is gelegen op het Recreatiegebied Berendonck dat grenst aan Alverna (gemeente
Wijchen). Dit recreatiegebied ligt aan de westrand van Nijmegen, tussen Nijmegen en Wijchen,
ingeklemd tussen de Graafseweg (N324) en de A73. De planlocatie voor het thermencomplex ligt
binnen dit recreatiegebied, aan de oostelijke oever van de plas.




Figuur 1           Luchtfoto van het plangebied

Voor het plangebied zijn relevant het ca. 6,4 kilometer van het plangebied gelegen Natura 2000
gebied ‘Rijntakken’, op ca. 11,4 kilometer van ‘Sint Jansberg’ en op ca. 12,8 km gelegen Natura 2000
gebied ‘De Bruuk’.




Figuur 2                Plangebied en nabij gelegen Natura 2000 gebieden, plangebied bij 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>P199942.008.001/RME, pagina 3 van 10




Het bouwplan
In onderstaande inrichtingstekening is het planvoornemen schematisch weergegeven. Het
planvoornemen bestaat uit de bouw van een hotel naast de thermen. Het hotel bestaat uit een
meerlaags gebouw met 2 verdiepingen.




Figuur 3           Schematische inrichting plangebied




Figuur 4           Impressie plangebied na realisatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>P199942.008.001/RME, pagina 4 van 10




Op basis van dit bouwplan zijn ten aanzien van het aspect stikstof verschillende fasen te
onderscheiden:

      1. Bestaande gebruiksfase: effecten ten aanzien van huidige gebruik;
      2. Realisatiefase: tijdelijke effecten ten gevolge van sloop-, bouw- en aanlegactiviteiten;
      3. Gebruiksfase: effecten voor onbepaalde tijd na ingebruikname van de nieuwbouw.

Navolgend worden de stikstofrelevante activiteiten per fase beschreven. Daarbij is in eerste
instantie de emissie als gevolg van de het planvoornemen in kaart gebracht. Dat wil zeggen de
emissie die aan de orde is in de realisatiefase en de nieuwe gebruiksfase. Indien de emissie van
stikstof in deze fases niet leidt tot een significante toename van de stikstofdepositie op nabijgelegen
natura 2000 gebieden (d.w.z. een toename groter dan 0,00 mol/ ha/ jaar), dan kan het
planvoornemen doorgang vinden zonder vergunningsplicht ten aanzien van de Wet
natuurbescherming.

Indien er door het planvoornemen wel een toename in de stikstofdepositie ontstaat op nabijgelegen
Natura 2000 gebieden, dan kan er worden gekeken naar deze toename ten opzichte van de
stikstofemissie in de huidige situatie. Er wordt dan een verschilberekening gemaakt tussen het
huidige gebruik en de stikstofemissies in de realisatiefase en nieuwe gebruiksfase. Mogelijk leidt dit
per saldo niet tot een toename van de stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000 gebieden. Dit
is het zogenaamde interne salderen. In het geval van intern salderen is er echter wel een
vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. Daarom wordt er navolgend eerst
gekeken of het planvoornemen zonder intern salderen tot een toename leidt van de
stikstofdepositie.

Realisatiefase
Alvorens in te gaan op de emissiebronnen in de realisatiefase is allereerst een analyse gemaakt van
de maximale emissieniveaus waarop er nog geen stikstofdepositie plaatsvind op nabijgelegen
Natura 2000 gebieden. Indien de emissie van het planvoornemen boven deze niveaus uitkomt dan
leidt dit wel tot een toename in depositie op Natura 2000 gebieden. Voor het onderhavige
plangebied zijn dit:

           Mobiele werktuigen: max. 215 kg NOx/ jaar;
           Bouwverkeer: indien een plangebied op >5 km van een natura 2000 gebied is gelegen wordt
            de verkeersstroom niet doorgerekend door de Aerius calculator;

De resultaten van de AERIUS berekening zijn te raadplegen in de pdf, bijgevoegd als bijlage 1.
Vervolgens dient inzicht te worden verkregen in de stikstofemissie die er in de realisatiefase
gegenereerd wordt en hoe deze zich verhoudt tot de maximale emissies hierboven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>P199942.008.001/RME, pagina 5 van 10




Bouwfase
Er worden met het planvoornemen een hotel gerealiseerd. Op dit moment is er nog geen informatie
over de in te zetten mobiele werktuigen, de duur van de inzet en de bouwjaren/ stageklassen van
deze werktuigen. Om toch een beoordeling te maken ten aanzien van de emissies in de realisatiefase
is een worst-case scenario uitgewerkt. Er is in dit kader aansluiting gezocht bij de Handreiking
woningbouw en Aerius opgesteld door het rijk, bijgevoegd in bijlage 2. Hierin wordt voor de realisatie
van woningen een gemiddelde emissie in de realisatiefase verondersteld van 3 kg NOx/jaar. Het
betreft hier de nieuwbouw van woningen. In onderhavig planvoornemen worden echter
woongebouwen met zorgwoningen gerealiseerd. De emissie voor dergelijke gebouwen zal per
wooneenheid lager zijn dan de 3 kg NOx/jaar voor een vrijstaande woning. Derhalve wordt de 3 kg
NOx/jaar omgeslagen naar een gemiddelde emissie per m3 te realiseren gebouw. Aangenomen dat
de gemiddelde woning ca. 550 m3 omvat, komt de emissie per m3/ jaar neer op ca. 0,005 kg/ m3.

Bij benadering bedraagt dit footprint van het hotel ca. 3.213 m2 met een hoogte van maximaal 13
meter. Het totale bouwvolume komt daarmee neer op ca. 41.769 m3 Daarmee komen de emissies
voor de bouw neer op ca. 208 kg NOx.

Conclusies
    Uit een analyse van de maximale emissies NOx ten aanzien van mobiele werktuigen en
        maximaal aantal verkeersbewegingen is gebleken dat emissies tot 215 kg NOx/ jaar niet
        leiden tot een toename (>0,00 mol/ha/jaar) van de stikstofemissie op nabijgelegen Natura
        2000 gebieden;
    Uit de inschatting van de emissieniveaus tijdens de bouwfase blijkt dat de emissie van
        stikstof voor al deze fase onder het voornoemde maximale emissieniveau blijft;
    Het daadwerkelijke emissieniveau tijdens deze realisatiefase is ter controle ook nog
        ingevoerd in de Aerius calculator en bijgevoegd in bijlage 3. Uit deze berekening kan
        geconcludeerd worden dat er geen stikstofdepositie hoger dan 0,00 mol/ha/jaar optreedt
        op nabijgelegen Natura 2000 gebieden.
    Rekening houdend met voorgaande conclusies kunnen significant nadelige effecten op
        Natura2000-gebieden ten gevolge van de realisatiefases worden uitgesloten.


Gebruiksfase
Het uitgangspunt is een all-electric gebouw (Warmtepompen, WTW, etc) voor het hotel. Er
wordt echter een kleine ketel als back-up voor de koude maanden ingezet. De verkeersgeneratie
zal door het planvoornemen afnemen omdat het hotel enkel beschikbaar is voor thermengasten.
Deze verkeersbewegingen worden nu uitgesmeerd over meerdere dagen door de overnachtingen.

Er wordt in de gebruiksfase derhalve enkel met stookemissies gerekend. Op basis van cijfers van het
CBS is het gemiddeld aardgasverbruik voor utiliteitsbouw hotel: 22 m3/m2 voor gebouwen tussen
5.000 en 10.000 vierkante meter. Het hotel omvat 3.213 m2 aan footprint (o.b.v. 3 verdiepingen ca.
9.639 m2) wat resulteert in een totaal verbruik van 212.058 m3 aardgas per jaar. Uiteraard is dit het
gemiddeld aardgasverbruik bij volledig gasgestookte hotels. In onderhavige casus zal het verbruik
vele malen lager liggen in verband met het verbruik als noodvoorziening, echter wordt het
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>P199942.008.001/RME, pagina 6 van 10




voorgaande gasverbruik als worst-case verondersteld. Op basis van de default- en modelwaarden
van de AERIUS calculator kan de emissie NOx op basis van dit energieverbruik worden berekend. De
modelwaarden geven aan dat 1 m3 aardgas circa 11,55 Nm3 rookgas levert, in totaal voor het hotel
dus 2.449.270 Nm3 rookgas. De emissieconcentratie NOx/Nm3 rookgas mag op basis van de emissie-
eis in het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (Bems) 70 mg/Nm3 zijn. Er vanuit
gaande dat dit het geval is wordt er in totaal 171.448.893 mg NOx op jaarbasis geëmitteerd, hetgeen
overeenkomt met 172 kg NOx op jaarbasis.

Uit de berekening van de gebruiksfase volgen geen rekenresultaten die leiden tot een toename van
de stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000 gebieden groter dan 0,00 mol/ha/jaar. Deze
berekening is bijgevoegd in bijlage 4.

Conclusies
           De stookemissies in de gebruiksfase bedragen maximaal 172 kg Nox/jaar;
           Rekening houdend met voorgaande conclusies kunnen significant nadelige effecten op
            Natura2000-gebieden ten gevolge van de gebruiksfase worden uitgesloten.

Conclusies
Het bouwplan (tijdelijke realisatiefase en de gebruiksfase) leidt niet tot een toename van
stikstofdepositie op Natura2000-gebieden.

Negatieve effecten ten gevolge van stikstof op de instandhoudingsdoelen van Natura2000-gebieden
kunnen op basis van het voorgaande worden uitgesloten, waardoor een vergunning in het kader van
de Wet natuurbescherming niet vereist is.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Pouderoyen Tonnaer


R.P.E.F. van Meurs
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>P199942.008.001/RME, pagina 7 van 10




Bijlage 1                              AERIUS berekening maximale emissie realisatiefase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                   Dit document bevat rekenresultaten van
                                   AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                   berekende stikstofbijdragen per
                                   stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                   basis van rekenpunten die overlappen met
                                   habitattypen en/of leefgebieden die
                                   aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                   natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                   aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                   mogelijk wel relevant.

                                   De berekening op basis van stikstofemissies
                                   gaat uit van de componenten ammoniak
                                   (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                   Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                   Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                   toelichting verwijzen wij u naar de website
                                   www.aerius.nl.




Berekening Situatie 1
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens




                                   Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                   bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                   documentatie is te raadplegen via:
                                   https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                     RsnSaQRFxMNF (01 april 2021)
                                                                                      pagina 1/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Resultaten




       Contact         Rechtspersoon                    Inrichtingslocatie


                       Tonnaer                          Parklaan 21, 5261LR Vught


     Activiteit        Omschrijving                     AERIUS kenmerk


                       Thermenhotel                     RsnSaQRFxMNF


                       Datum berekening                 Rekenjaar                         Rekenconfiguratie


                       01 april 2021, 09:05             2021                              Berekend voor natuurgebieden


Totale emissie                            Situatie 1


                       NOx                215,00 kg/j


                       NH3                -



   Resultaten          Natuurgebied

    Hectare met
 hoogste bijdrage      Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
       (mol/ha/j)


   Toelichting        Maximale emissie




         Resultaten   Situatie 1                                                                       RsnSaQRFxMNF (01 april 2021)
                                                                                                                       pagina 2/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                    Resultaten



Locatie
Situatie 1




Emissie       Bron
              Sector
                                                                    Emissie NH3          Emissie NOx

Situatie 1
                           Bron 1                                            -          215,00 kg/j
                           Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie




 Resultaten   Situatie 1                                                  RsnSaQRFxMNF (01 april 2021)
                                                                                           pagina 3/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Resultaten



  Emissie                                    Naam                   Bron 1
(per bron)                                   Locatie (X,Y)          182088, 424554
   Situatie 1
                                             NOx                    215,00 kg/j




                 Voertuig     Omschrijving           Uitstoot   Spreiding   Warmte Stof                       Emissie
                                                   hoogte (m)         (m)   inhoud
                                                                              (MW)


                 AFW          max. emissie               4,0        4,0       0,0 NOx                   215,00 kg/j




    Resultaten   Situatie 1                                                               RsnSaQRFxMNF (01 april 2021)
                                                                                                          pagina 4/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Resultaten



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 2020_20210209_2f032ce1a2
                 Database       versie 2020_20210209_2f032ce1a2
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020




    Resultaten   Situatie 1                                                                                     RsnSaQRFxMNF (01 april 2021)
                                                                                                                                pagina 5/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>P199942.008.001/RME, pagina 8 van 10




Bijlage 2                              Handreiking AERIUS en woningbouw
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Handreiking
woningbouw en AERIUS

Deze handreiking is bedoeld voor initiatiefnemers, gemeenten        0,00 mol/ha/jaar, is een AERIUS-berekening nodig om de feitelijke
en provincies en helpt u met indicaties en aandachtspunten          situatie mee te nemen en kan een vergunningplicht aan de orde
voor AERIUS-berekeningen om de mogelijke stikstofdepositie          zijn. Daarbij dient u de aanlegfase én de gebruiksfase in te voeren1.
van woningbouw in kaart te brengen. De handreiking heeft geen
juridische status; bij twijfel kan (formeel) alleen een AERIUS-     Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak
berekening uitsluitsel bieden.                                      van de Raad van State moeten alle aspecten die onlosmakelijk
                                                                    samenhangen met een project - zowel in de aanlegfase als in de
Voor de woningbouw zijn de volgende uitgangspunten                  gebruiksfase - als één samenhangend project worden beoordeeld
gehanteerd.                                                         en vergund. Daarbij moet het totale woningbouwproject in
• Gasloos (conform het bouwbesluit) en haardloos wonen.             aanmerking worden genomen; een woningbouwproject op een en
• Ammoniakemissies als gevolg van menselijk gebruik, huisdieren     dezelfde locatie kan niet worden opgeknipt.
  e.d. worden niet aan woningbouw toegerekend en blijven
  conform het document “Instructie gegevensinvoer voor AERIUS       Voor de berekening in AERIUS vult u de volgende zaken in.
  Calculator 2019” buiten beschouwing.                              1. Aanlegfase met mobiele werktuigen (de belangrijkste factor om
                                                                       deze depositie te verlagen is het gebruik van moderne mobiele
Onder deze aannames is de mogelijke stikstofdepositie ten              werktuigen (Stage IV). Indien noodzakelijk neemt u hier ook het
gevolge van de aanlegfase in vrijwel alle omstandigheden               bouwrijp maken van de grond mee.
dominant. De onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop van    2. Aanlegfase met transport, en de route van en naar de bouwlo-
deze depositie, uitgaande van een gemiddelde situatie en de            catie (bij gebruik van lichte materialen -houtskeletbouw en
daarbij behorende afstand. Samengevat: bij maximaal 50                 modulair bouwen- kan de depositie lager zijn).
laagbouwwoningen, gebouwd op zandgrond op minimaal 7 km             3. Aanlegfase met transport(route) van werknemers (de depositie
afstand van een Natura 2000-gebied, is de stikstofdepositie onder      zal lager zijn bij gezamenlijk transport en elektrisch vervoer).
gemiddelde omstandigheden 0,00 mol/ha/jaar.                         4. Gebruiksfase, alleen de aantrekkende werking van het verkeer.

Voor projecten met een stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jaar
hoeft geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherm-
ing te worden aangevraagd. In de andere gevallen op kortere         1
                                                                        Om juridisch zeker te zijn dat het project daadwerkelijk geen depositie in
afstand van een Natura 2000-gebied en/of voor de bouw van               natuurgebieden veroorzaakt is het noodzakelijk ieder initiatief te toetsen in
meer woningen waarbij de depositie mogelijk hoger is dan                AERIUS.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre> Indicatieve depositie (mol/ha/jaar) als functie van de afstand tussen de woningen en het natuurgebied
    Aantal woningen                   50                          100                          250                        500

      Afstand (km)          Gebruik           Aanleg    Gebruik         Aanleg       Gebruik         Aanleg     Gebruik         Aanleg

           1                 0,01              0,09      0,02            0,18         0,04            0,44       0,08            0,89

           2                 0,00              0,03      0,00            0,06         0,01            0,14       0,02            0,28

           3                 0,00              0,02      0,00            0,03         0,01            0,08       0,01            0,15

           4                 0,00              0,01      0,00            0,02         0,00            0,05       0,01            0,10

           5                 0,00              0,01      0,00            0,02         0,00            0,04       0,01            0,08

           6                 0,00              0,01      0,00            0,01         0,00            0,03       0,00            0,05

           7                 0,00              0,00      0,00            0,01         0,00            0,02       0,00            0,04

           8                 0,00              0,00      0,00            0,01         0,00            0,02       0,00            0,04

           9                 0,00              0,00      0,00            0,01         0,00            0,01       0,00            0,03

           10                0,00              0,00      0,00            0,01         0,00            0,01       0,00            0,03



Uitgaande van gasloos bouwen hoeft u dus geen gebruik meer te           Voor het in beeld brengen van de mogelijke stikstofdepositie
maken van de in AERIUS Calculator aangeboden planfase, die de           tijdens de aanleg- of gebruiksfase van woningen kunnen meer
emissies van de gebruiksfase berekent bij gebruik van aardgas.          kentallen, berekeningen, aannames of handreikingen
                                                                        behulpzaam zijn.
In een aantal gevallen (bijvoorbeeld bij optimalisatie van de
hierboven genoemde zaken) kan de gebruiksfase relevant zijn.            Hieronder worden in dat verband enkele rapporten genoemd.
Deze wordt bepaald door de aantrekkende werking van het                 • CROW-publicatie 318 Toekomstigbestendig parkeren (https://
verkeer. Dit geldt alleen als de afstand tot een Natura 2000-gebied       www.crow.nl/over-crow/nieuws/2018/december/
minder dan 5 km is.                                                       toekomstbestendig-parkeren)
                                                                        • Rapport van bureau Waardenburg; Woningbouw en Natura2000
Hierbij wordt uitgegaan van de volgende kentallen.                        https://www.stikstof.info/vuistregels_woningbouw
• Emissie woning tijdens gebruiksfase: geen.                            • Rapport van bureau Sweco; Stikstofdepositie en woningbouw-
• Emissie uit verkeer tijdens gebruiksfase: 0,27 kg NOx per               ontwikkeling https://www.neprom.nl/SiteAssets/Lists/Nieuws/
  woning.                                                                 BO/Sweco-rapport%20Stikstofdepositie%20en%20woning-
• Emissie uit de aanlegfase (mobiele werktuigen en transportbe-           bouwontwikkeling.pdf
  wegingen) 3 kg NOx per woning.                                        • Rapport van RIVM; diverse Methoderapporten
                                                                          Emissieregistratie




   Colofon

   Dit is een publicatie van: Rijksoverheid
   Januari 2020 | 20400607
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>P199942.008.001/RME, pagina 9 van 10




Bijlage 3                              AERIUS berekening realisatiefase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                   Dit document bevat rekenresultaten van
                                   AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                   berekende stikstofbijdragen per
                                   stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                   basis van rekenpunten die overlappen met
                                   habitattypen en/of leefgebieden die
                                   aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                   natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                   aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                   mogelijk wel relevant.

                                   De berekening op basis van stikstofemissies
                                   gaat uit van de componenten ammoniak
                                   (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                   Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                   Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                   toelichting verwijzen wij u naar de website
                                   www.aerius.nl.




Berekening Situatie 1
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens




                                   Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                   bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                   documentatie is te raadplegen via:
                                   https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                    RUNHHw5KUcTz (21 april 2021)
                                                                                     pagina 1/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Resultaten




       Contact         Rechtspersoon                    Inrichtingslocatie


                       Tonnaer                          Parklaan 21, 5261LR Vught


     Activiteit        Omschrijving                     AERIUS kenmerk


                       Thermenhotel                     RUNHHw5KUcTz


                       Datum berekening                 Rekenjaar                         Rekenconfiguratie


                       21 april 2021, 16:04             2021                              Berekend voor natuurgebieden


Totale emissie                            Situatie 1


                       NOx                208,00 kg/j


                       NH3                -



   Resultaten          Natuurgebied

    Hectare met
 hoogste bijdrage      Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
       (mol/ha/j)


   Toelichting        Emissie bouwfase




         Resultaten   Situatie 1                                                                       RUNHHw5KUcTz (21 april 2021)
                                                                                                                       pagina 2/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                    Resultaten



Locatie
Situatie 1




Emissie       Bron
              Sector
                                                                    Emissie NH3          Emissie NOx

Situatie 1
                           Bron 1                                            -         208,00 kg/j
                           Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie




 Resultaten   Situatie 1                                                 RUNHHw5KUcTz (21 april 2021)
                                                                                          pagina 3/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Resultaten



  Emissie                                        Naam                   Bron 1
(per bron)                                       Locatie (X,Y)          182088, 424554
   Situatie 1
                                                 NOx                    208,00 kg/j




                 Voertuig     Omschrijving               Uitstoot   Spreiding   Warmte Stof                       Emissie
                                                       hoogte (m)         (m)   inhoud
                                                                                  (MW)


                 AFW          Emissie uit bouw               4,0        4,0       0,0 NOx                   208,00 kg/j




    Resultaten   Situatie 1                                                                   RUNHHw5KUcTz (21 april 2021)
                                                                                                              pagina 4/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Resultaten



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 2020_20210209_2f032ce1a2
                 Database       versie 2020_20210209_2f032ce1a2
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020




    Resultaten   Situatie 1                                                                                    RUNHHw5KUcTz (21 april 2021)
                                                                                                                               pagina 5/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>P199942.008.001/RME, pagina 10 van 10




Bijlage 4                           AERIUS berekening gebruiksfase
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                   Dit document bevat rekenresultaten van
                                   AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                   berekende stikstofbijdragen per
                                   stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                   basis van rekenpunten die overlappen met
                                   habitattypen en/of leefgebieden die
                                   aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                   natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                   aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                   mogelijk wel relevant.

                                   De berekening op basis van stikstofemissies
                                   gaat uit van de componenten ammoniak
                                   (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                   Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                   Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                   toelichting verwijzen wij u naar de website
                                   www.aerius.nl.




Berekening Situatie 1
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens




                                   Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                   bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                   documentatie is te raadplegen via:
                                   https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                        S6hrpy2pdERd (21 april 2021)
                                                                                         pagina 1/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Resultaten




       Contact         Rechtspersoon                    Inrichtingslocatie


                       Tonnaer                          Parklaan 21, 5261LR Vught


     Activiteit        Omschrijving                     AERIUS kenmerk


                       Thermenhotel                     S6hrpy2pdERd


                       Datum berekening                 Rekenjaar                         Rekenconfiguratie


                       21 april 2021, 16:57             2021                              Berekend voor natuurgebieden


Totale emissie                            Situatie 1


                       NOx                172,00 kg/j


                       NH3                -



   Resultaten          Natuurgebied

    Hectare met
 hoogste bijdrage      Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
       (mol/ha/j)


   Toelichting        Emissie gebruiksfase




         Resultaten   Situatie 1                                                                       S6hrpy2pdERd (21 april 2021)
                                                                                                                       pagina 2/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                               Resultaten



Locatie
Situatie 1




Emissie       Bron
              Sector
                                               Emissie NH3           Emissie NOx

Situatie 1
                           Bron 1                       -          172,00 kg/j
                           Energie | Energie




 Resultaten   Situatie 1                              S6hrpy2pdERd (21 april 2021)
                                                                       pagina 3/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                           Resultaten



  Emissie                     Naam                 Bron 1
(per bron)                    Locatie (X,Y)        182088, 424554
   Situatie 1
                              Uitstoothoogte       20,0 m
                              Oppervlakte          3,5 ha
                              Spreiding            20,0 m
                              Warmteinhoud         0,220 MW
                              Temporele variatie   Standaard profiel industrie
                              NOx                  172,00 kg/j




    Resultaten   Situatie 1                                       S6hrpy2pdERd (21 april 2021)
                                                                                  pagina 4/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Resultaten



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 2020_20210209_2f032ce1a2
                 Database       versie 2020_20210209_2f032ce1a2
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020




    Resultaten   Situatie 1                                                                                       S6hrpy2pdERd (21 april 2021)
                                                                                                                                  pagina 5/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>