<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>               RAPPORT
   VERKENNEND BODEMONDERZOEK
    OUDE TEERSDIJK 15 TE WIJCHEN
Gemeente Wijchen, sectie C, nummer 2219
          PROJECT: N214955
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>VERANTWOORDING

  Titel                 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OUDE TEERSDIJK 15 TE WIJCHEN



  Opdrachtgever         Pouderoyen B.V.
                        St. Stevenskerkhof 2
                        6511 VZ NIJMEGEN


  Rapportnummer         N214955.006/KVV                 Datum          10 maart 2021




  Projectleider         de heer J.B.P. van der Stroom   Auteur         mevrouw K.M. van Veen



  handtekening                                          handtekening




  Boormeester           de heer R. Reinders



  handtekening




NIPA milieutechniek b.v.
Landweerstraat – Zuid 109
5349 AK Oss


tel. +31 (0)412 – 65 50 58
www.nipamilieu.nl
info@nipamilieu.nl




Verkennend bodemonderzoek                                                              N214955.006/KVV/2
Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer 2219
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
VERANTWOORDING ________________________________________________________________ 2

1     INLEIDING _____________________________________________________________________ 4

2     LOCATIEGEGEVENS _____________________________________________________________ 5

    2.1    ALGEMEEN __________________________________________________________________ 5
    2.2    VOORONDERZOEK _____________________________________________________________ 5
      2.2.1      Omgeving _____________________________________________________________ 5
      2.2.2      Bodemgebruik _________________________________________________________ 6
      2.2.3      Bodemkwaliteitskaart ___________________________________________________ 6
      2.2.4      Uitgevoerde bodemonderzoeken ___________________________________________ 6
      2.2.5      Bodemopbouw en geohydrologie __________________________________________ 7
    2.3    DOELSTELLING _______________________________________________________________ 8
    2.4    HYPOTHESE _________________________________________________________________ 8

3     UITGEVOERD BODEMONDERZOEK _________________________________________________ 9

    3.1    ALGEMEEN __________________________________________________________________ 9
    3.2    VELDWERKZAAMHEDEN _________________________________________________________ 9
    3.3    LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN __________________________________________________ 9

4     WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE ______________________________________ 10

5     RESULTATEN __________________________________________________________________ 12

    5.1    ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN ___________________________________________________ 12
    5.2    ANALYSERESULTATEN EN BODEMKWALITEIT ___________________________________________ 13
    5.3    INTERPRETATIE ______________________________________________________________ 13

6     CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ________________________________________________ 15

Bijlage
1         Situering in de regio
2         Kadastrale gegevens
3         Locatieoverzicht
4         Boorprofielbeschrijvingen
5         Analysecertificaten grond en grondwater
6         Toetsingstabellen
7         Fotobijlage




Verkennend bodemonderzoek                                                     N214955.006/KVV/3
Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer 2219
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1   INLEIDING


    Pouderoyen B.V te Nijmegen heeft, vanwege de aanvraag van een omgevingsvergunning aan NIPA
    milieutechniek b.v. te Oss opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek
    conform de NEN 5740 op het perceel Oude Teersdijk 15 te Wijchen.

    NIPA milieutechniek b.v. te Oss is een ISO 9001:2015 gecertificeerd onderzoeksbureau. Tevens is NIPA
    milieutechniek b.v. op grond van artikel 12 van het Besluit bodemkwaliteit erkend voor de werkzaam-
    heid “Veldwerk”. Deze erkenning geldt voor de volgende protocollen:


           2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van
            grondmonsters en waterpassen
           2002 – Het nemen van grondwatermonsters
           2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
           2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem


    NIPA milieutechniek b.v. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd
    conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen.


    De contactpersoon van de opdrachtgever is de heer ir. L.A.W. van Berkel. De werkzaamheden bij NIPA
    milieutechniek b.v. zijn gecoördineerd door de heer J.B.P. van der Stroom.




    Verkennend bodemonderzoek                                                          N214955.006/KVV/4
    Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer 2219
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2   LOCATIEGEGEVENS

    2.1     Algemeen

    De onderzoekslocatie betreft het perceel Oude Teersdijk 15 te Wijchen en staat kadastraal bekend als
    gemeente Wijchen, sectie C, nummer 2219. Op het perceel is de wellness Thermen Berendonck geves-
    tigd. Het voornemen bestaat uit te breiden. De uitbreidingslocatie heeft een oppervlakte van circa
    7.662 m². De onderzoekslocatie is deels verhard (parkeerterrein) en deels onverhard (bosschages). Het
    parkeerterrein is omstreeks 2018 aangelegd. De parkeervakken niet verhard, wel zijn deze bedekt met
    strooisel in de vorm van houtsnippers. De rijbaan is geasfalteerd.


    De situering van de onderzoekslocatie in de regio is weergegeven in bijlage 1. Het locatieoverzicht is
    opgenomen als bijlage 3.


    2.2     Vooronderzoek

    Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd conform hoofdstuk 6 van de
    NEN 5725. In bijlage 8 zijn de relevante kopieën vanuit het vooronderzoek opgenomen.


    2.2.1 Omgeving

    De onderzoekslocatie ligt in recreatiegebied Berendonck ten oosten van de dorpskern van Wijchen. De
    directe omgeving van de locatie bestaat aan de noord- oost en zuidkant uit recreatiegebied met natuur
    en water. Aan de westkant is de rijksweg A73 gelegen.




    Verkennend bodemonderzoek                                                            N214955.006/KVV/5
    Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer 2219
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.2.2 Bodemgebruik

Uit topografische kaarten blijkt dat tot circa 1984 het gebied in gebruik is geweest als agrarisch gebied.
Vanaf 1987 staat recreatiegebied De Berendonck op de kaarten, de wellness is tussen 2017 en 2019
gerealiseerd.




Voor zover bekend zijn op of nabij de onderzoekslocatie geen tanks aanwezig of aanwezig geweest en
hebben zich geen calamiteiten voorgedaan die een mogelijke bodemverontreiniging hebben veroor-
zaakt.


2.2.3 Bodemkwaliteitskaart

Uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Wijchen, blijkt dat de onderzoekslocatie is gelegen in
de zone overig (landbou/natuur).
Op basis hiervan wordt verwacht dat er hooguit licht verhoogde gehalte voorkomen. Binnen deze zone
gelden verhoogde achtergrondwaarde voor nikkel, PCB en PAK.


2.2.4 Uitgevoerde bodemonderzoeken

Bij de gemeente, de opdrachtgever en in ons eigen archief zijn geen bodemonderzoeken bekend met
betrekking tot de onderzoekslocatie.


In de omgeving van de onderzoekslocatie is in 2012 door PJ milieu bv een verkennend bodemonder-
zoek uitgevoerd op het terrein direct ten zuiden van de onderzoekslocatie (kenmerk 1208101A, d.d.
23 maart 2012). In de vaste bodem waren hierbij geen verontreinigingen met de onderzochte parame-
ters aangetoond. Het grondwater bleek een sterk verhoogd gehalte aan nikkel te bevatten. Aangeno-
men is dat de verontreiniging een natuurlijke oorsprong heeft.




Verkennend bodemonderzoek                                                               N214955.006/KVV/6
Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer 2219
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2.2.5 Bodemopbouw en geohydrologie

De locatie is gelegen in het rivierengebied van het Land van Maas en Waal. In het rivierengebied is in
het algemeen een holocene slecht doorlatende laag aanwezig, waarvan de opbouw weinig uniform is.


De gegevens zijn afkomstig van de Dienst Grondwaterverkenning TNO te Delft, kaartblad 45F, inven-
tarisatierapport datum 1977. Uit deze gegevens blijkt dat de deklaag met een dikte van circa 17 meter
bestaat uit kleiige afzettingen behorende tot de Betuweformatie. Onder deze deklaag bevindt zich het
eerste watervoerende pakket met een dikte van circa 20 meter. De basis van het watervoerende pak-
ket is gelegen op 29 meter –NAP. Dit watervoerend pakket behoort tot de Formatie van Kedichem en
bestaat voornamelijk uit matig en grof zand, plaatselijk met kleilagen. Onder het watervoerende pak-
ket bevindt zich een scheidende laag met een dikte van 7 meter, behorende tot de Formatie van Te-
gelen, welke voornamelijk bestaat uit klei en zandige kleiafzettingen. Onder deze scheidende laag be-
vindt zich het tweede watervoerende pakket, hiervan zijn voor deze locatie echter geen nadere gege-
vens bekend.


Tabel 1: Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw
  Pakket                            Diepte (m -mv)         Samenstelling                      Parameters
  (Holocene) deklaag                0 - 17                 klei en slibhoudend zand           KD= circa 30 m²/d
  1e watervoerend pakket            17 - ca. 30            grof grindhoudend zand             kD = 1.500 m²/d
  (Formatie van Kedichem)
  1e scheidende laag                30 - ?                 klei en zandige kleiafzettin-      uitgaan van door-latings-
  (Formatie van Tegelen)                                   gen                                weerstanden van duizenden
                                                                                              dagen, zeer slecht doorla-
                                                                                              tend
  2e watervoerend pakket          ?                            zand (precieze samenstelling
                                                               niet bekend)


Uit de gegevens van de Dienst Grondwateronttrekking TNO te Delft blijkt dat de waterstroming van
het eerste watervoerende pakket westelijk gericht is. De grondwaterstand varieert van 7,0 meter tot
7,3 meter +NAP. Het verhang bedraagt circa 1 meter per kilometer. Deze gegevens zijn samengevat in
tabel 2.


Tabel 2: Grondwaterstromingsparameters
  Geohydrologische eenheid           Stromingsrichting               k (m²/d)      I (m-m)       Grondwaterstand
  deklaag                            zuidwestelijk/ westelijk        2400          n.b.          1,0 à 2,0 meter –mv
  1e watervoerend-pakket             zuidwestelijk/ westelijk        + 75          +1/1000       + 7,3 meter +NAP (win-
                                                                                                 terstand)
             k = doorlatendheid       i = verhang     v = horizontale stroomsnelheid




Verkennend bodemonderzoek                                                                              N214955.006/KVV/7
Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer 2219
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2.3     Doelstelling

Het onderzoek heeft tot doel vast te stellen of op de locatie bodemverontreiniging aanwezig is, waar-
door sprake kan zijn van beperkingen of belemmeringen ten aanzien van het huidige of toekomstige
gebruik van het terrein.


2.4     Hypothese

Op basis van de beschikbare gegevens is de hypothese gesteld dat de onderzoekslocatie beschouwd
kan worden als niet verdacht tot de aanwezigheid van bodemverontreiniging.




Verkennend bodemonderzoek                                                           N214955.006/KVV/8
Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer 2219
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3   UITGEVOERD BODEMONDERZOEK

    3.1       Algemeen

    Verdeeld over de onderzoekslocatie met een oppervlakte van circa 7.662 m² zijn conform de NEN 5740
    volgens de strategie voor een onverdachte locatie met betrekking tot de aanwezigheid van bodemver-
    ontreiniging de volgende boringen verricht:


              13 boringen tot 0,5 meter -mv (01 t/m 04, 07, 08, 11, 12 t/m 17 en 19)
              4 boringen tot 2,0 meter -mv (05, 06, 12 en 18)
              2 boring tot 1,5 meter onder het grondwaterniveau en afgewerkt met peilbuis (09 en 10)


    Drie boven- en twee ondergrond(meng)monster zijn geanalyseerd op de parameters van het standaard
    pakket voor grond vanuit de NEN 5740. Voor de berekening van de gestandaardiseerde meetwaarden
    zijn van de mengmonsters tevens de percentages aan lutum en organisch stof bepaald. Het grondwa-
    termonster is geanalyseerd op het standaard pakket voor grondwater vanuit de NEN 5740.


    3.2       Veldwerkzaamheden

    De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het plaatsen van de peilbuizen, het
    bemonsteren van de grond en van het grondwater en de zintuiglijke beoordeling van de grond- en
    grondwatermonsters, zijn uitgevoerd volgens de methoden zoals aangegeven in de relevante NPR- en
    NEN-normen zoals beschreven in de beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodemonder-
    zoek” [2]. De situering van de boringen is opgenomen in bijlage 3. Alle boringen zijn op 25 januari 2021
    met handkracht uitgevoerd. Het grondwater is op 3 februari 2021 bemonsterd. De troebelheid (NTU),
    pH en de geleidbaarheid (Ec) van het grondwater zijn in het veld bepaald.


    De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat VB-002 door de heer R. Reinders.


    3.3       Laboratoriumwerkzaamheden

    De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd door een door de Raad
    voor Accreditatie erkend laboratorium. Voor de toegepaste analysemethoden wordt verwezen naar
    bijlage 5.




    Verkennend bodemonderzoek                                                             N214955.006/KVV/9
    Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer 2219
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4   WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE


    De verontreinigingssituatie van de vaste bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de geme-
    ten gehaltes aan de achtergrond- en interventiewaarde en zijn vastgelegd in respectievelijk de Rege-
    ling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013. De achtergrondwaarden zijn landelijk vast-
    gesteld en worden in het Besluit bodemkwaliteit als volgt gedefinieerd:

    Achtergrondwaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehaltes aan chemische stoffen
    voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver-
    ontreinigingsbronnen.


    In gemeenten die beschikken over een bodemkwaliteitskaart kan bij een overschrijding van de achter-
    grondwaarde getoetst worden aan de P90-waarde. Deze geeft een regionaal vastgestelde verhoogde
    achtergrondwaarde aan. Bij hergebruik van vrijkomende grond binnen de bodemkwaliteitskaart dient
    het verkennend bodemonderzoek als aanvullend bewijsmiddel/voorinformatie beschouwd te worden,
    maar kan niet als een erkend bewijsmiddel dienen. De bodemkwaliteitskaart vormt het erkende be-
    wijsmiddel conform de Regeling bodemkwaliteit.

    Het grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De streef- en interventiewaar-
    den voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2013. De streefwaarden geven
    het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In het bodembeschermingsbeleid
    geven zij het te bereiken en te behouden kwaliteitsniveau voor de bodem aan.


    De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de vaste bodem en het
    grondwater hebben voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van
    een “geval van ernstige bodemverontreiniging” te spreken dient voor ten minste één stof het gemid-
    delde gehalte van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de interventiewaarde.


    In bijzondere situaties, zoals bij volkstuinen en bij kruipruimten, kan reeds bij een geringere omvang
    en bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige bodemveront-
    reiniging. Op grond van de daadwerkelijk optredende blootstelling aan de verontreiniging dient beke-
    ken te worden of onaanvaardbare risico’s voor mensen en/of ecosystemen optreden.




    Verkennend bodemonderzoek                                                           N214955.006/KVV/10
    Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer 2219
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Uit de NEN 5740 kan het volgende worden afgeleid. De interpretatie van de onderzoeksresultaten en
de noodzaak tot het uitvoeren van vervolgonderzoek hangen voor een belangrijk deel af van de aan-
leiding en doelstelling van het onderzoek en de ‘gevoeligheid’ van het gebruik en de bestemming van
de locatie. Ook de onderzoeksinspanning van het vervolgonderzoek wordt voor een belangrijk deel
hierdoor bepaald. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitge-
voerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid te bepalen.


De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of
organisch stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de gestandaardiseerde meetwaarden voor
de vaste bodem is uitgegaan van gemeten lutum- en organisch stofgehaltes. De gestandaardiseerde
meetwaarden zijn bepaald met behulp van BoToVa. De gestandaardiseerde meetwaarden en de toet-
sing aan de achtergrond- en interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 6.


Bij de interpretatie van de toetsingsresultaten is uitgegaan van de BodemIndex (BI). De BodemIndex
heeft geen wettelijk kader en heeft slechts de functie van hulpmiddel bij de interpretaties van de toet-
singsresultaten. De Tussenwaarde heeft eveneens geen wettelijk kader, maar wordt veelal toegepast
als een signaalwaarde om tot aanvullend onderzoek over te gaan.


 BodemIndex (BI) = (gestandaardiseerde meetwaarde - AW) / (IW - AW)
 AW = achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater)
 IW = interventiewaarde
           BodemIndex < 0:        gestandaardiseerde meetwaarde < AW
          BodemIndex = 0:         gestandaardiseerde meetwaarde = AW
          0 < BodemIndex < 0,5:   gestandaardiseerde meetwaarde > AW maar < Tussenwaarde
          BodemIndex = 0,5:       gestandaardiseerde meetwaarde = Tussenwaarde
          0,5 < BodemIndex < 1:   gestandaardiseerde meetwaarde > Tussenwaarde maar < IW
          BodemIndex = 1,0:       gestandaardiseerde meetwaarde = IW
          BodemIndex > 1:         gestandaardiseerde meetwaarde > IW


De BodemIndex per analyseresultaat is eveneens weergegeven in de tabellen in bijlage 6.




Verkennend bodemonderzoek                                                                  N214955.006/KVV/11
Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer 2219
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>5   RESULTATEN

    5.1      Zintuiglijke waarnemingen

    Voor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 4. Over het algemeen is de bodem
    vanaf maaiveld tot een diepte van 3,10 meter –mv, opgebouwd uit klei. Hieronder is de bodem tot
    3,30 meter –mv opgebouwd uit matig grof siltig zand. De kleilaag wordt ter plaatse van boring 10 van
    1,5 tot 1,7 meter –mv onderbroken door een laag zand. De bodem ter plaatse van de parkeerplaats
    (boringen 13 t/m 19) bestaat onder de puinlaag circa 0,60 meter –mv, uit matig fijn zand. Tijdens de
    uitvoering van het veldwerk zijn bij een aantal boringen bijmengingen met bodemvreemde materialen
    aangetroffen. Hierbij is ook gelet op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. De betreffende
    boringen en bijmengingen zijn opgenomen in tabel 3.


    Tabel 3: Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden
    Boring             Diepte      boring Traject         Grondsoort   Waargenomen bijzonderheden
                       (m -mv)            (m -mv)
    01                 0,50               0,00 - 0,50     Klei         zwak baksteenhoudend
    05                 2,00               1,50 - 2,00     Klei         matig baksteenhoudend
    07                 0,50               0,00 - 0,50     Klei         sporen metselpuin
    09                 3,00               1,50 - 2,00     Klei         matige olie-water reactie
    10                 3,30               0,00 - 0,50     Klei         sporen baksteen
    12                 2,00               0,00 - 0,50     Klei         zwak baksteenhoudend
                                          0,50 - 1,10     Klei         zwak baksteenhoudend
    16                 1,10               0,80 - 1,00     Zand         sterk baksteenhoudend, sterk metsel-
                                                                       puinhoudend


    Gezien de soort bijmengingen (baksteen en geen metselpuin) en gezien het historisch gebruik (agra-
    risch) wordt de locatie niet verdacht beschouwd met betrekking tot de aanwezigheid van asbest.


    De grondwaterstand bevond zich tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden op een diepte van
    circa 1,50 meter –mv.




    Verkennend bodemonderzoek                                                               N214955.006/KVV/12
    Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer 2219
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>5.2       Analyseresultaten en bodemkwaliteit

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 5; de analyse-
en toetsingsresultaten zijn samengevat in de tabellen 4 en 5.


Tabel 4:        Toetsingsresultaten grond met bodemindex
 monster      deelmonsters     traject m-mv      bijmengingen             >achtergrondwaarde         >interventiewaarde

 MM1          01               0,00 - 0,50       zwak of sporen bak-      -                          -
              07               0,00 - 0,50       steen,
              10               0,00 - 0,50       sporen metselpuin
              12               0,00 - 0,50
 MM2          03               0,00 - 0,50       -                        -                          -
              09               0,00 - 0,50
              13               0,40 - 0,90
              19               0,25 - 0,75
 MM3          02               0,00 - 0,50       -                        -                          -
              04               0,00 - 0,50
              05               0,00 - 0,50
              06               0,00 - 0,50
              08               0,00 - 0,50
 MM4          05               1,50 - 2,00       matig baksteen           -                          -
 MM5          09               1,50 - 2,00       matige olie              Minerale olie (0,88)       -
                                                 water reactie


Tabel 5: Toetsingsresultaten grondwater met bodemindex
 monster      filterstelling   pH            Ec in    troebelheid (NTU)       >streefwaarde              >interventiewaarde
              m-mv                           µS/cm
 09-1-1       2,00 - 3,00      6,9           965      101                     Minerale olie (0,18)       -
                                                                              Barium (0,12)
  10-1-1       2,30 - 3,30      6,9       1.222      128                      Barium (0,08)          -
* De pH en de Ec hebben, voor deze regio, normale waarden.
**Verondersteld wordt dat het water in de bodem van nature een troebelheid van 0 – 10 NTU heeft. Een troebelheid hoger dan
10 NTU is niet bezwaarlijk maar kan bij de interpretatie van de analyseresultaten worden gebruikt. Een verhoogde NTU kan
leiden tot een overschatting van organische parameters en zware metalen. De verhoogde troebelheid hangt waarschijnlijk sa-
men met de aanwezigheid van onoplosbare bestanddelen in het grondwater. Aangezien maximaal licht verhoogde gehaltes zijn
aangetoond, en de NTU van 10 geen normatieve grens is, bestaat geen aanleiding het grondwater opnieuw te bemonsteren.

5.3       Interpretatie

In de grondlaag rond het grondwaterniveau ter plaatse van boring 09 waarin een matige oliewaterre-
actie is geconstateerd (MM5), is een matig verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. Gelet op
de fractieverdeling, voornamelijk C12-C21 betreft het waarschijnlijk diesel. Een eenduidige verklaring
voor de aanwezigheid van het matig verhoogde gehalte aan minerale olie is op basis van de beschik-
bare gegevens niet voorhanden. In het grondwater ter plaatse van peilbuis 09 is een licht verhoogd
gehalte aan minerale olie aangetoond. De verontreiniging verspreidt zich via het grondwater. De ver-
ontreinigingscontour in het grondwater is over het algemeen groter dan de verontreinigingscontour in
de vaste bodem. Het is derhalve waarschijnlijk een zeer beperkte spot. Om dit te bevestigen is echter
een aanvullend onderzoek noodzakelijk.


In de overige grondmonsters (MM1 t/m MM4) zijn geen verontreinigingen met de onderzochte para-
meters aangetoond.



Verkennend bodemonderzoek                                                                                N214955.006/KVV/13
Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer 2219
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>In het grondwater ter plaatse van peilbuis 09 en 10 is een licht verhoogd gehalte aan barium aange-
toond. Licht verhoogde gehaltes aan barium kunnen van nature in het grondwater voorkomen en dui-
den niet op een noemenswaardige verontreiniging. Omdat voor de aanwezigheid van het licht ver-
hoogde gehalte aan barium in het grondwater geen antropogene bron/oorzaak gevonden is, wordt
het barium niet als een verontreiniging beschouwd.




Verkennend bodemonderzoek                                                        N214955.006/KVV/14
Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer 2219
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>6   CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN


    Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Oude Teersdijk 15
    te Wijchen, kadastraal bekend als gemeente Wijchen, sectie C, nummer 2219, blijkt in de ondergrond
    plaatselijk een matig verhoogd gehalte aan minerale olie aanwezig te zijn. In het grondwater ter plaatse
    va dezelfde boring is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. Een eenduidige verkla-
    ring voor de verhoogde gehaltes aan minerale olie is, op basis van de beschikbare gegevens, niet voor-
    handen.


    Het matig verhoogde gehalten minerale olie vormt aanleiding voor het uitvoeren van een aanvullend
    onderzoek teneinde de ernst en de omvang van de verontreiniging nader in kaart te brengen. Verder
    zijn geen (noemenswaardige) verontreinigingen met de onderzochte parameters aangetoond.


    Op basis van deze resultaten dient de hypothese, zoals verwoord in paragraaf 2.4, in principe verwor-
    pen te worden.


    Opgemerkt wordt dat wij slechts een adviserende taak hebben en dat het bevoegd gezag de noodzaak
    tot de uitvoering van nader of aanvullend onderzoek vaststelt.


    Alhoewel het onderzoek met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opge-
    stelde normen en richtlijnen is uitgevoerd dient opgemerkt te worden dat een bodemonderzoek
    slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses wordt uitge-
    voerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit
    onderzoek niet is aangetroffen.




    Verkennend bodemonderzoek                                                            N214955.006/KVV/15
    Oude Teersdijk 15 te Wijchen, sectie C, nummer 2219
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Uw referentie: 214955
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Kadastrale kaart                                                                                                                                    Uw referentie: N214955




                    Deze kaart is noordgericht                 Schaal 1: 4300
        12345       Perceelnummer
              25    Huisnummer                                 Kadastrale gemeente             Wijchen
                    Vastgestelde kadastrale grens
                                                               Sectie                          C
                    Voorlopige kadastrale grens
                                                               Perceel                         2219
                    Administratieve kadastrale grens
                    Bebouwing
                                                               Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
  Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 10 maart 2021   De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
  De bewaarder van het kadaster en de openbare registers       eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bijlage 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Bijlage 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Boring:        01                                                                         Boring:         02
Boormeester:   Robert Reinders                                                            Boormeester:    Robert Reinders
Datum:         25-1-2021                                                                  Datum:          25-1-2021

                                 0     bosschage                                                                            0     bosschage
  0                                                                                            0
                                       Klei, matig zandig, zwak humeus,                                                           Klei, zwak zandig, zwak humeus,
                                       matig grindig, zwak                                                                        zwak gleyhoudend, neutraalbruin,
                                       baksteenhoudend, zwak                                                                      Edelmanboor
               1                       gleyhoudend, neutraal grijsbruin,                                  1
                                       Edelmanboor

                                 -50                                                                                        -50
 50                                                                                         50




Boring:        03                                                                         Boring:         04
Boormeester:   Robert Reinders                                                            Boormeester:    Robert Reinders
Datum:         25-1-2021                                                                  Datum:          25-1-2021

                                 0     bosschage                                                                            0     bosschage
  0                                                                                            0
                                       Zand, matig fijn, kleiïg, zwak                                                             Klei, zwak zandig, zwak humeus,
                                       grindig, zwak gleyhoudend,                                                                 matig gleyhoudend, neutraal
                                       donkergeel, Edelmanboor                                                                    grijsbruin, Edelmanboor
               1                                                                                          1


                                 -50                                                                                        -50
 50                                                                                         50




                                                                        Projectcode: N214955                                          afdrukdatum: 10-03-2021

                                                                        Projectnaam: Oude Teersdijk 15 Wijchen                        Pagina 1 / 8

                                                                                                                                      getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Boring:        05                                                                      Boring:         06
Boormeester:   Robert Reinders                                                         Boormeester:    Robert Reinders
Datum:         25-1-2021                                                               Datum:          25-1-2021
                                                                                       GWS:            160
                                 0      bosschage                                                                        0      bosschage
  0                                                                                         0
                                        Klei, matig zandig, zwak humeus,                                                        Klei, zwak zandig, zwak humeus,
                                        zwak grindig, neutraalbruin,                                                            zwak gleyhoudend, neutraal
                                        Edelmanboor                                                                             bruingrijs, Edelmanboor
               1                                                                                       1


                                 -50                                                                                     -50
 50                                                                                      50
                                        Klei, zwak zandig, zwak grindig,                                                        Klei, matig zandig, matig
                                        zwak gleyhoudend, neutraalbruin,                                                        gleyhoudend, neutraal bruingrijs,
                                        Edelmanboor                                                                             Edelmanboor
               2                                                                                       2


                                 -100
100                                                                                     100
                                        Klei, zwak zandig, zwak
                                        gleyhoudend, lichtbruin,
                                        Edelmanboor
               3                                                                                       3


                                 -150
150                                                                                     150
                                        Klei, matig zandig, zwak grindig,                                                -160
                                        zwak gleyhoudend, matig
                                                                                                                                Klei, sterk zandig, matig grindig,
                                        baksteenhoudend, lichtbruin,
               4                                                                                                                zwak gleyhoudend, neutraal
                                        Edelmanboor
                                                                                                       4                        beigegrijs, Edelmanboor


                                 -200                                                                                    -200
200                                                                                     200




Boring:        07                                                                      Boring:         08
Boormeester:   Robert Reinders                                                         Boormeester:    Robert Reinders
Datum:         25-1-2021                                                               Datum:          25-1-2021

                                 0      bosschage                                                                        0      bosschage
  0                                                                                         0
                                        Klei, zwak zandig, zwak humeus,                                                         Klei, zwak zandig, zwak humeus,
                                        zwak grindig, zwak gleyhoudend,                                                         matig gleyhoudend, neutraal
                                        sporen metselpuin, neutraalbruin,                                                       grijsbruin, Edelmanboor
               1                        Edelmanboor                                                    1


                                 -50                                                                                     -50
 50                                                                                      50




                                                                     Projectcode: N214955                                            afdrukdatum: 10-03-2021

                                                                     Projectnaam: Oude Teersdijk 15 Wijchen                          Pagina 2 / 8

                                                                                                                                     getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Boring:        09                                                                      Boring:         10
Boormeester:   Robert Reinders                                                         Boormeester:    Robert Reinders
Datum:         25-1-2021                                                               Datum:          25-1-2021
GWS:           150                                                                     GWS:            180
                                 0      bosschage                                                                        0      bosschage
  0                                                                                         0
                                        Zand, matig grof, kleiïg, matig                                                         Klei, matig zandig, zwak humeus,
                                        grindig, zwak gleyhoudend,                                                              sporen baksteen, donker grijsbruin,
                                        neutraalgeel, Edelmanboor                                                               Edelmanboor
               1                                                                                       1


                                                                                                                         -50
 50                                                                                      50
                                                                                                                                Klei, zwak zandig, matig
                                                                                                                                gleyhoudend, neutraal bruingrijs,
                                                                                                                                Edelmanboor
               2                                                                                       2



100                                                                                     100

               3

                                 -130
                                                                                                       3
                                        Klei, zwak zandig, sterk humeus,
               4                        geen olie-water reactie, neutraal
                                 -150   grijsbruin, Edelmanboor                                                          -150
150                                                                                     150
                                                                                                                                Zand, matig grof, kleiïg,
                                        Klei, sterk zandig, matige olie-water                          4                        neutraalbeige, Edelmanboor
                                        reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor                                              -170
               5                                                                                                                Klei, matig zandig, zwak grindig,
                                                                                                       5                        zwak gleyhoudend, neutraal
                                                                                                                                beigegrijs, Edelmanboor
                                 -200                                                                                    -200
200                                                                                     200
                                        Zand, matig grof, zwak siltig, zwak                                                     Klei, sterk siltig, neutraalgrijs,
                                        grindig, geen olie-water reactie,                                                       Edelmanboor
                                        neutraalbeige, Zuigerboor
               6


                                 -250
250                                                                                     250
                                        Zand, zeer grof, zwak siltig, matig
                                        grindig, neutraalbeige, Zuigerboor




                                 -300
300                                                                                     300
                                                                                                                         -310

                                                                                                                                Zand, matig grof, zwak siltig,
                                                                                                                                neutraalgrijs, Zuigerboor
                                                                                                                         -330




                                                                     Projectcode: N214955                                            afdrukdatum: 10-03-2021

                                                                     Projectnaam: Oude Teersdijk 15 Wijchen                          Pagina 3 / 8

                                                                                                                                     getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Boring:        11                                                                   Boring:         12
Boormeester:   Robert Reinders                                                      Boormeester:    Robert Reinders
Datum:         25-1-2021                                                            Datum:          25-1-2021

                                 0     bosschage                                                                      0      bosschage
  0                                                                                      0
                                       Klei, sterk zandig, zwak grindig,                                                     Klei, sterk zandig, zwak humeus,
                                       neutraal beigebruin, Edelmanboor                                                      zwak grindig, zwak gleyhoudend,
                                                                                                                             zwak baksteenhoudend, lichtbruin,
               1                                                                                    1                        Edelmanboor


                                 -50                                                                                  -50
 50                                                                                   50
                                                                                                                             Klei, sterk zandig, zwak grindig,
                                                                                                                             zwak gleyhoudend, zwak
                                                                                                                             baksteenhoudend, lichtbruin,
                                                                                                    2                        Edelmanboor



                                                                                     100
                                                                                                                      -110

                                                                                                                             Klei, zwak zandig, zwak
                                                                                                                             gleyhoudend, neutraalgrijs,
                                                                                                                             Edelmanboor
                                                                                                    3

                                                                                     150
                                                                                                                      -160

                                                                                                                             Klei, sterk zandig, zwak grindig,
                                                                                                                             zwak gleyhoudend, lichtgrijs,
                                                                                                    4                        Edelmanboor


                                                                                                                      -200
                                                                                     200




                                                                  Projectcode: N214955                                            afdrukdatum: 10-03-2021

                                                                  Projectnaam: Oude Teersdijk 15 Wijchen                          Pagina 4 / 8

                                                                                                                                  getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Boring:        13                                                                     Boring:         14
Boormeester:   Robert Reinders                                                        Boormeester:    Robert Reinders
Datum:         25-1-2021                                                              Datum:          3-2-2021

                                 0     asfalt                                                                           0     asfalt
  0                                                                                        0
                                       Kernboor                                                                               Kernboor
                                 -13                                                                                    -13

                                       Volledig puingranulaat, Kernboor                                                       Volledig puingranulaat, Kernboor


                                 -40                                                                                    -40

                                       Zand, matig fijn, zwak siltig,                                                         Zand, matig fijn, zwak siltig,
 50                                    neutraalbeige, Edelmanboor                       50                                    neutraalbeige, Edelmanboor

               1                                                                                      1


                                 -90                                                                                    -90




                                                                    Projectcode: N214955                                           afdrukdatum: 10-03-2021

                                                                    Projectnaam: Oude Teersdijk 15 Wijchen                         Pagina 5 / 8

                                                                                                                                   getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Boring:        15                                                                     Boring:         16
Boormeester:   Robert Reinders                                                        Boormeester:    Robert Reinders
Datum:         3-2-2021                                                               Datum:          3-2-2021

                                 0     asfalt                                                                           0      asfalt
  0                                                                                        0
                                       Kernboor                                                                         -11
                                                                                                                               Kernboor
                                 -14
                                                                                                                               Volledig puingranulaat, Kernboor
                                       Volledig puingranulaat, Kernboor


                                                                                                                        -40
                                 -45
                                                                                                                               Zand, matig fijn, zwak siltig,
 50                                    Zand, matig fijn, zwak siltig,                   50                                     neutraalbeige, Edelmanboor
                                       neutraalbeige, Edelmanboor                                     1

               1                                                                                                        -70
                                                                                                      2                 -80    Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
                                                                                                                               Edelmanboor
                                 -90
                                                                                                      3                        Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
                                                                                                                        -100
                                                                                       100                                     grindig, sterk baksteenhoudend,
                                                                                                                        -110   sterk metselpuinhoudend,
                                                                                                                               donkerbruin, Edelmanboor
                                                                                                                               Zand, zeer grof, zwak siltig, matig
                                                                                                                               grindig, lichtgrijs, Edelmanboor




                                                                    Projectcode: N214955                                            afdrukdatum: 10-03-2021

                                                                    Projectnaam: Oude Teersdijk 15 Wijchen                          Pagina 6 / 8

                                                                                                                                    getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Boring:        17                                                                       Boring:         18
Boormeester:   Robert Reinders                                                          Boormeester:    Robert Reinders
Datum:         25-1-2021                                                                Datum:          25-1-2021
                                                                                        GWS:            190
                                 0     strooisel                                                                          0      strooisel
  0                                                                                          0
                                 -8    Schep                                                                              -8     Schep

                                 -20   Volledig puingranulaat, River                                                             Volledig puingranulaat, River
                                                                                                                          -25
                                       Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
                                       grijsbeige, Edelmanboor                                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
                                                                                                                                 grijsbeige, Edelmanboor
               1
 50                                                                                       50            1


                                 -70

                                                                                                                          -80

                                                                                                                                 Klei, sterk zandig, zwak grindig,
                                                                                                        2                        matig gleyhoudend, licht
                                                                                         100                                     beigebruin, Edelmanboor



                                                                                                        3


                                                                                                                          -150
                                                                                         150
                                                                                                                                 Klei, sterk zandig, zwak grindig,
                                                                                                                                 sporen gley, neutraal grijsbeige,
                                                                                                                                 Edelmanboor
                                                                                                        4



                                                                                                                          -200
                                                                                         200




                                                                      Projectcode: N214955                                            afdrukdatum: 10-03-2021

                                                                      Projectnaam: Oude Teersdijk 15 Wijchen                          Pagina 7 / 8

                                                                                                                                      getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Boring:        19
Boormeester:   Robert Reinders
Datum:         25-1-2021

                                 0     strooisel
  0
                                 -8    Schep
                                       Volledig puingranulaat, River
                                 -25

                                       Zand, matig grof, zwak siltig, licht
                                       grijsbeige, Edelmanboor

 50            1



                                 -75




                                                                     Projectcode: N214955                     afdrukdatum: 10-03-2021

                                                                     Projectnaam: Oude Teersdijk 15 Wijchen   Pagina 8 / 8

                                                                                                              getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)



grind                             klei                               geur
          Grind, siltig                       Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                            zwakke geur

          Grind, zwak zandig                  Klei, matig siltig            matige geur
                                                                            sterke geur
                                                                            uiterste geur
          Grind, matig zandig                 Klei, sterk siltig

                                                                     olie
          Grind, sterk zandig                 Klei, uiterst siltig
                                                                            geen olie-water reactie
                                                                            zwakke olie-water reactie
          Grind, uiterst zandig               Klei, zwak zandig
                                                                            matige olie-water reactie
                                                                            sterke olie-water reactie
                                              Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                          Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde

          Zand, kleiïg                                                      >0
                                                                            >1
                                                                            >10
          Zand, zwak siltig
                                                                            >100
                                  leem
                                                                            >1000
          Zand, matig siltig                  Leem, zwak zandig
                                                                            >10000


          Zand, sterk siltig                  Leem, sterk zandig     monsters

          Zand, uiterst siltig                                          geroerd monster


                                  overige toevoegingen
                                                                        ongeroerd monster
                                              zwak humeus
veen                                                                    volumering

          Veen, mineraalarm                   matig humeus           overig
                                                                            bijzonder bestanddeel
          Veen, zwak kleiïg                   sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                            grondwaterstand
          Veen, sterk kleiïg                  zwak grindig                  Gemiddeld laagste grondwaterstand


                                                                                          slib
          Veen, zwak zandig                   matig grindig


                                                                                          water
          Veen, sterk zandig                  sterk grindig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Bijlage 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>     NIPA milieutechniek BV
     T.a.v. Jan van der Stroom
     Landweerstraat Zuid 109
     5349 AK OSS




     Analysecertificaat
     Datum: 09-Feb-2021




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2021019161/1
     Uw project/verslagnummer                        N214955
     Uw projectnaam                                  Oude Teersdijk 15 Wijchen
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            04-Feb-2021

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 N214955                                                        Certificaatnummer/Versie             2021019161/1
     Uw   projectnaam                           Oude Teersdijk 15 Wijchen                                      Startdatum analyse                   04-Feb-2021
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                  09-Feb-2021
     Uw   monsternemer                          Robert Reinders                                                Rapportagedatum                      09-Feb-2021/13:19
                                                                                                               Bijlage                              A,B,C
                                                                                                               Pagina                               1/2


     Analyse                                                         Eenheid                     1                         2

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                          µg/L             120                         98
S    Cadmium (Cd)                                                         µg/L          <0.20                    <0.20
S    Kobalt (Co)                                                          µg/L            <2.0                       <2.0
S    Koper (Cu)                                                           µg/L            <2.0                       <2.0
S    Kwik (Hg)                                                            µg/L        <0.050                   <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                       µg/L            <2.0                       <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                          µg/L            <3.0                        3.2
S    Lood (Pb)                                                            µg/L            <2.0                       <2.0
S    Zink (Zn)                                                            µg/L             <10                         12

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                              µg/L          <0.20                    <0.20
S    Tolueen                                                              µg/L          <0.20                    <0.20
S    Ethylbenzeen                                                         µg/L          <0.20                    <0.20
S    o-Xyleen                                                             µg/L          <0.10                    <0.10
S    m,p-Xyleen                                                           µg/L          <0.20                    <0.20
                                                                                                     1)                        1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                             µg/L            0.21                       0.21
     BTEX (som)                                                           µg/L          <0.90                    <0.90
S    Naftaleen                                                            µg/L        <0.020                   <0.020
S    Styreen                                                              µg/L          <0.20                    <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                      µg/L          <0.20                    <0.20
S    Trichloormethaan                                                     µg/L          <0.20                    <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                   µg/L          <0.10                    <0.10
S    Trichlooretheen                                                      µg/L          <0.20                    <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                    µg/L          <0.10                    <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20                    <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20                    <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10                    <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10                    <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10                    <0.10

Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    09-1-1 09 (200-300)                                                                                                       Water (AS3000)                  11851418
2    10-1-1 10 (230-330)                                                                                                       Water (AS3000)                  11851419




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 N214955                                                        Certificaatnummer/Versie             2021019161/1
     Uw   projectnaam                           Oude Teersdijk 15 Wijchen                                      Startdatum analyse                   04-Feb-2021
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                  09-Feb-2021
     Uw   monsternemer                          Robert Reinders                                                Rapportagedatum                      09-Feb-2021/13:19
                                                                                                               Bijlage                              A,B,C
                                                                                                               Pagina                               2/2


     Analyse                                                         Eenheid                     1                         2

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L          <0.10                    <0.10
     CKW (som)                                                            µg/L            <1.6                       <1.6
S    Tribroommethaan                                                      µg/L          <0.20                    <0.20
S    Vinylchloride                                                        µg/L          <0.10                    <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                   µg/L          <0.10                    <0.10
                                                                                                     1)                        1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                                 µg/L            0.14                       0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20                    <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20                    <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20                    <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                      µg/L            0.42                       0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                              µg/L                25                     <10
     Minerale olie (C12-C16)                                              µg/L                73                     <10
     Minerale olie (C16-C21)                                              µg/L                30                     <10
     Minerale olie (C21-C30)                                              µg/L             <15                       <15
     Minerale olie (C30-C35)                                              µg/L             <10                       <10
     Minerale olie (C35-C40)                                              µg/L             <10                       <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                       µg/L             150                       <50
     Chromatogram                                                                    Zie bijl.




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    09-1-1 09 (200-300)                                                                                                       Water (AS3000)                  11851418
2    10-1-1 10 (230-330)                                                                                                       Water (AS3000)                  11851419




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting                                             VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021019161/1
                                                                                                                                                               Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van     Tot         Uw datum monstername                   Monsteromsch./Monstername ID

       11851418                      09-1-1 09 (200-300)
       0680533985               09                 200       300       04-Feb-2021                            1

       0680534254               09                 200       300       04-Feb-2021                            1

       0800867071               09                 200       300       04-Feb-2021                            2


       11851419                      10-1-1 10 (230-330)
       0680534264               10                 230       330       04-Feb-2021                            1

       0680534261               10                 230       330       04-Feb-2021                            1

       0800867048               10                 230       330       04-Feb-2021                            2




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00       BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99        IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl    BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl           KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                         BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021019161/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021019161/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Metalen

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             pb 3130-1

     Minerale olie

     Minerale olie (C10-C40)                               W0215           GC-FID                               pb 3110-5

     Chromatogram olie (GC)                                W0215           GC-FID                               Eigen methode



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                     Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11851418
Certificate no.: 2021019161
Sample description.: 09-1-1 09 (200-300)
V
     10000                                                                                                                                 10000
pA




                                                                                                                                                      pA
     5000                                                                                                                                  5000
                           C10-C12

                                      C12-C16




                                                       C16-C21




                                                                             C21-C30




                                                                                               C30-C35



                                                                                                                 C35-C40
               C10




                                                                                                                             C40
                                                                   C21
        0                                                                                                                                  0
                     1.0                        1.2   1.4                               1.6               1.8                       2.0
                                                                  Minutes


     1000                                                                                                                                      1000
pA




                                                                                                                                                       pA
      500                                                                                                                                      500
               C10




                                                                                                                              C40
                                      C12-C16
                           C10-C12




                                                                              C21-C30
                                                        C16-C21




                                                                                                                   C35-C40
                                                                                                C30-C35
                                                                   C21




        0                                                                                                                                      0
                     1.0                        1.2   1.4                               1.6               1.8                        2.0
                                                                  Minutes


      200                                                                                                                                  200
               C10




                                                                                                                             C40




      100                                                                                                                                  100
pA




                                                                                                                                                      pA
                                      C12-C16
                           C10-C12




                                                                            C21-C30
                                                       C16-C21




                                                                                                                C35-C40
                                                                                              C30-C35
                                                                   C21




        0                                                                                                                                  0
                     1.0                        1.2   1.4                               1.6               1.8                       2.0
                                                                  Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>     NIPA milieutechniek BV
     T.a.v. Jan van der Stroom
     Landweerstraat Zuid 109
     5349 AK OSS




     Analysecertificaat
     Datum: 29-Jan-2021




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2021012563/1
     Uw project/verslagnummer                        N214955
     Uw projectnaam                                  Oude Teersdijk 15 Wijchen
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            26-Jan-2021

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 N214955                                                        Certificaatnummer/Versie                2021012563/1
     Uw   projectnaam                           Oude Teersdijk 15 Wijchen                                      Startdatum analyse                      26-Jan-2021
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                     29-Jan-2021
     Uw   monsternemer                                                                                         Rapportagedatum                         29-Jan-2021/14:23
                                                                                                               Bijlage                                 A,B,C
                                                                                                               Pagina                                  1/2


     Analyse                                                         Eenheid                     1                         2                 3            4               5

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd               Uitgevoerd      Uitgevoerd    Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              85.6                       89.8                 84.8        86.0           78.0
S    Organische stof                                             % (m/m) ds                 1.7                      <0.7                  1.9         1.9             0.8
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds                   98                       99                  97            97             99
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds               10.5                        3.9                 17.1        16.5             2.8

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                   36                     <20                   62            92           <20
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds             <0.20                    <0.20                   <0.20       <0.20          <0.20
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                 6.1                       3.8                  9.3         9.3             4.1
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                 7.1                      <5.0                  9.4           14          <5.0
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    0.059       0.068        <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                       <1.5                 <1.5        <1.5           <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                   15                      8.6                  20            26             11
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                   15                     <10                   14            16           <10
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                   32                     <20                   39            53           <20

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <3.0                       <3.0                 <3.0        <3.0              81
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds               <5.0                       <5.0                 <5.0        <5.0            380
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds               <5.0                       <5.0                 <5.0        <5.0            370
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                <11                       <11                  <11          <11              84
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                 5.7                      <5.0                 <5.0        <5.0           <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds               <6.0                       <6.0                 <6.0        <6.0           <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                <35                       <35                  <35          <35            880
     Chromatogram olie (GC)                                                                                                                                       Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010      <0.0010       <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010      <0.0010       <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010      <0.0010       <0.0010


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix           Monster nr.
1    MM1                                                                                                                       Grond (AS3000)                     11829956
2    MM2                                                                                                                       Grond (AS3000)                     11829957
3    MM3                                                                                                                       Grond (AS3000)                     11829958
4    MM4                                                                                                                       Grond (AS3000)                     11829959
5    MM5                                                                                                                       Grond (AS3000)                     11829960
                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                  TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                 N214955                                                        Certificaatnummer/Versie                   2021012563/1
     Uw   projectnaam                           Oude Teersdijk 15 Wijchen                                      Startdatum analyse                         26-Jan-2021
     Uw   ordernummer                                                                                          Datum einde analyse                        29-Jan-2021
     Uw   monsternemer                                                                                         Rapportagedatum                            29-Jan-2021/14:23
                                                                                                               Bijlage                                    A,B,C
                                                                                                               Pagina                                     2/2


     Analyse                                                         Eenheid                     1                         2                  3              4               5

S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0010
S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010          <0.0010        <0.0010
                                                                                                     1)                        1)                 1)             1)              1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049                   0.0049                    0.0049         0.0049         0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050         <0.050         <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050           0.12         <0.050
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050         <0.050         <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds             0.072                  <0.050                    <0.050           0.15         <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds             0.058                  <0.050                    <0.050          0.064         <0.050
S    Chryseen                                                      mg/kg ds             0.066                  <0.050                    <0.050          0.062         <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050         <0.050         <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds             0.059                  <0.050                    <0.050          0.056         <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050         <0.050         <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds             0.057                  <0.050                    <0.050         <0.050         <0.050
                                                                                                                               1)                 1)                             1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds               0.49                       0.35                  0.35           0.62           0.35




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                     Opgegeven monstermatrix                Monster nr.
1    MM1                                                                                                                       Grond (AS3000)                         11829956
2    MM2                                                                                                                       Grond (AS3000)                         11829957
3    MM3                                                                                                                       Grond (AS3000)                         11829958
4    MM4                                                                                                                       Grond (AS3000)                         11829959
5    MM5                                                                                                                       Grond (AS3000)                         11829960
                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                        Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                                  Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              W: Waals Gewest erkende verrichting                                                    VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                                      TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                                    RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021012563/1
                                                                                                                                                               Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van     Tot         Uw datum monstername                   Monsteromsch./Monstername ID

       11829956                      MM1
       0538567259               10                 0         50        25-Jan-2021                            1

       0538567237               07                 0         50        25-Jan-2021                            1

       0538567310               12                 0         50        25-Jan-2021                            1

       0538567300               01                 0         50        25-Jan-2021                            1


       11829957                      MM2
       0538567263               13                 40        90        25-Jan-2021                            1

       0538568588               19                 25        75        25-Jan-2021                            1

       0538567194               09                 0         50        25-Jan-2021                            1

       0538385148               03                 0         50        25-Jan-2021                            1


       11829958                      MM3
       0538567312               08                 0         50        25-Jan-2021                            1

       0538568901               04                 0         50        25-Jan-2021                            1

       0538383983               02                 0         50        25-Jan-2021                            1

       0538567271               05                 0         50        25-Jan-2021                            1

       0538567270               06                 0         50        25-Jan-2021                            1


       11829959                      MM4
       0538567193               05                 150       200       25-Jan-2021                            4


       11829960                      MM5
       0538568908               09                 150       200       25-Jan-2021                            5




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00       BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99        IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl    BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl           KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                         BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021012563/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021012563/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Voorbehandeling

     Cryogeen malen                                        W0106           Voorbehandeling                      AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge Stof                                            W0104           Gravimetrie                          pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               NEN-EN-ISO 16703

     Polychloorbifenylen, PCB

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                pb 3010-8 en NEN 6980

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                          Chromatogram TPH/ Mineral Oil


Sample ID.: 11829960
Certificate no.:2021012563
Sample description.: MM5
  V

     10000                                                                                                                                        10000
pA




                                                                                                                                                            pA
     5000                                                                                                                                         5000
                   C10




                                                           C16-C21
                                          C12-C16
                               C10-C12




                                                                       C21-C30




                                                                                                  C30-C35



                                                                                                                C35-C40
                                                                       C21




                                                                                                                              C40
        0                                                                                                                                         0
             0.4         0.6                         0.8               1.0                 1.2                 1.4                   1.6    1.8
                                                                              Minutes


     1000                                                                                                                                          1000




      500                                                                                                                                          500
                                                            C16-C21
pA




                                                                                                                                                             pA
                                           C12-C16
                               C10-C12




                                                                       C21-C30
                                                                        C21




                                                                                                    C30-C35



                                                                                                                  C35-C40


                                                                                                                               C40
                   C10




        0                                                                                                                                          0
             0.4         0.6                         0.8               1.0                 1.2                 1.4                   1.6     1.8
                                                                                 Minutes


      200                                                                                                                                             200
                                C10-C12




                                                                              C21
                                                                        C21-C30




      100                                                                                                                                             100
pA




                                                                                                                                                                 pA
                                                                                                     C30-C35



                                                                                                                    C35-C40
                                           C12-C16


                                                             C16-C21




                                                                                                                               C40
                   C10




        0                                                                                                                                             0


             0.4         0.6                         0.8               1.0                  1.2                 1.4                   1.6    1.8
                                                                                 Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Bijlage 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                           MM1                                   MM2                                   MM3
Grondsoort                             Klei                                  Zand                                  Klei
Zintuiglijke bijmengingen              sporen baksteen, zwak                 zwak gleyhoudend                      zwak gleyhoudend, matig
                                       gleyhoudend, sporen metselpuin,                                             gleyhoudend
                                       zwak baksteenhoudend
Certificaatcode                        2021012563                            2021012563                            2021012563
Boring(en)                             01, 07, 10, 12                        03, 09, 13, 19                        02, 04, 05, 06, 08
Traject (m -mv)                        0,00 - 0,50                           0,00 - 0,90                           0,00 - 0,50
Humus                       % ds       1,70                                  0,70                                  1,90
Lutum                       % ds       10,50                                 3,90                                  17,10
Datum van toetsing                     2-2-2021                              2-2-2021                              2-2-2021
Monsterconclusie                       Voldoet aan Achtergrondwaarde         Voldoet aan Achtergrondwaarde         Voldoet aan Achtergrondwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                       Meetw         GSSD           Index    Meetw        GSSD             Index   Meetw        GSSD           Index

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                 mg/kg ds                    <0,025           0                      <0,025        0                     <0,025         0
PCB 28                      mg/kg ds      <0,001        <0,004                  <0,001          <0,004                <0,001        <0,004
PCB 52                      mg/kg ds      <0,001        <0,004                  <0,001          <0,004                <0,001        <0,004
PCB 101                     mg/kg ds      <0,001        <0,004                  <0,001          <0,004                <0,001        <0,004
PCB 118                     mg/kg ds      <0,001        <0,004                  <0,001          <0,004                <0,001        <0,004
PCB 138                     mg/kg ds      <0,001        <0,004                  <0,001          <0,004                <0,001        <0,004
PCB 153                     mg/kg ds      <0,001        <0,004                  <0,001          <0,004                <0,001        <0,004
PCB 180                     mg/kg ds      <0,001        <0,004                  <0,001          <0,004                <0,001        <0,004

METALEN
Kobalt                      mg/kg ds       6,1          11,1        -0,02       3,8           11,1         -0,02       9,3          12,3       -0,02
Nikkel                      mg/kg ds      15            26          -0,14       8,6           21,7         -0,21      20            26         -0,14
Koper                       mg/kg ds       7,1          11,4        -0,19      <5             <7           -0,22       9,4          12,8       -0,18
Zink                        mg/kg ds      32            53          -0,15     <20            <30           -0,19      39            52         -0,15
Molybdeen                   mg/kg ds      <1,5          <1,1           -0      <1,5           <1,1            -0      <1,5          <1,1          -0
Cadmium                     mg/kg ds      <0,2          <0,2        -0,03      <0,2           <0,2         -0,03      <0,2          <0,2       -0,03
Barium                      mg/kg ds      36            68 (6)                <20            <44 (6)                  62            83 (6)
Kwik                        mg/kg ds      <0,05         <0,04          -0      <0,05          <0,05           -0       0,059         0,068        -0
Lood                        mg/kg ds      15            20          -0,06     <10            <11           -0,08      14            17         -0,07

OVERIG
Gloeirest                   % (m/m)       98                                    99                                    97
                            ds
Droge stof                  % m/m         85,6           85,6 (6)               89,8            89,8 (6)              84,8          84,8 (6)
Lutum                       %             10,5                                   3,9                                  17,1
Organische stof (humus)     %              1,7                                  <0,7                                   1,9

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12     mg/kg ds     <3             11 (6)                 <3             11 (6)                 <3             11 (6)
Minerale olie C10 - C40     mg/kg ds    <35           <123          -0,01     <35           <123           -0,01    <35           <123         -0,01
Minerale olie C12 - C16     mg/kg ds     <5             18 (6)                 <5             18 (6)                 <5             18 (6)
Minerale olie C16 - C21     mg/kg ds     <5             18 (6)                 <5             18 (6)                 <5             18 (6)
Minerale olie C21 - C30     mg/kg ds    <11             39 (6)                <11             39 (6)                <11             39 (6)
Minerale olie C30 - C35     mg/kg ds      5,7           28,5 (6)               <5             18 (6)                 <5             18 (6)
Minerale olie C35 - C40     mg/kg ds     <6             21 (6)                 <6             21 (6)                 <6             21 (6)

PAK
Naftaleen                   mg/kg ds      <0,05         <0,04                   <0,05           <0,04                 <0,05         <0,04
Anthraceen                  mg/kg ds      <0,05         <0,04                   <0,05           <0,04                 <0,05         <0,04
Fenanthreen                 mg/kg ds      <0,05         <0,04                   <0,05           <0,04                 <0,05         <0,04
Fluorantheen                mg/kg ds       0,072         0,072                  <0,05           <0,04                 <0,05         <0,04
Chryseen                    mg/kg ds       0,066         0,066                  <0,05           <0,04                 <0,05         <0,04
Benzo(a)anthraceen          mg/kg ds       0,058         0,058                  <0,05           <0,04                 <0,05         <0,04
Benzo(a)pyreen              mg/kg ds       0,059         0,059                  <0,05           <0,04                 <0,05         <0,04
Benzo(k)fluorantheen        mg/kg ds      <0,05         <0,04                   <0,05           <0,04                 <0,05         <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen    mg/kg ds       0,057         0,057                  <0,05           <0,04                 <0,05         <0,04




Projectcode: N214955
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Grondmonster                           MM1                                 MM2                                 MM3
Grondsoort                             Klei                                Zand                                Klei
Zintuiglijke bijmengingen              sporen baksteen, zwak               zwak gleyhoudend                    zwak gleyhoudend, matig
                                       gleyhoudend, sporen metselpuin,                                         gleyhoudend
                                       zwak baksteenhoudend
Certificaatcode                        2021012563                          2021012563                          2021012563
Boring(en)                             01, 07, 10, 12                      03, 09, 13, 19                      02, 04, 05, 06, 08
Traject (m -mv)                        0,00 - 0,50                         0,00 - 0,90                         0,00 - 0,50
Humus                       % ds       1,70                                0,70                                1,90
Lutum                       % ds       10,50                               3,90                                17,10
Datum van toetsing                     2-2-2021                            2-2-2021                            2-2-2021
Monsterconclusie                       Voldoet aan Achtergrondwaarde       Voldoet aan Achtergrondwaarde       Voldoet aan Achtergrondwaarde
Benzo(g,h,i)peryleen        mg/kg ds      <0,05          <0,04                <0,05          <0,04                <0,05           <0,04
PAK 10 VROM                 mg/kg ds                      0,49    -0,03                      <0,35    -0,03                       <0,35   -0,03



Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster                           MM4                                 MM5
Grondsoort                             Klei                                Klei
Zintuiglijke bijmengingen              zwak gleyhoudend, matig             matige olie-water reactie
                                       baksteenhoudend
Certificaatcode                        2021012563                          2021012563
Boring(en)                             05                                  09
Traject (m -mv)                        1,50 - 2,00                         1,50 - 2,00
Humus                       % ds       1,90                                0,80
Lutum                       % ds       16,50                               2,80
Datum van toetsing                     2-2-2021                            2-2-2021
Monsterconclusie                       Voldoet aan Achtergrondwaarde       Overschrijding Achtergrondwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                       Meetw         GSSD        Index     Meetw          GSSD         Index

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                 mg/kg ds                    <0,025         0                      <0,025      0
PCB 28                      mg/kg ds      <0,001        <0,004                <0,001          <0,004
PCB 52                      mg/kg ds      <0,001        <0,004                <0,001          <0,004
PCB 101                     mg/kg ds      <0,001        <0,004                <0,001          <0,004
PCB 118                     mg/kg ds      <0,001        <0,004                <0,001          <0,004
PCB 138                     mg/kg ds      <0,001        <0,004                <0,001          <0,004
PCB 153                     mg/kg ds      <0,001        <0,004                <0,001          <0,004
PCB 180                     mg/kg ds      <0,001        <0,004                <0,001          <0,004

METALEN
Kobalt                      mg/kg ds       9,3          12,6      -0,01        4,1            13,3     -0,01
Nikkel                      mg/kg ds      26            34        -0,01       11              30       -0,08
Koper                       mg/kg ds      14            19        -0,14       <5              <7       -0,22
Zink                        mg/kg ds      53            72        -0,12      <20             <32       -0,19
Molybdeen                   mg/kg ds      <1,5          <1,1         -0       <1,5            <1,1        -0
Cadmium                     mg/kg ds      <0,2          <0,2      -0,03       <0,2            <0,2     -0,03
Barium                      mg/kg ds      92           127 (6)               <20             <49 (6)
Kwik                        mg/kg ds       0,068         0,079       -0       <0,05           <0,05       -0
Lood                        mg/kg ds      16            20        -0,06      <10             <11       -0,08

OVERIG
Gloeirest                   % (m/m)       97                                  99
                            ds
Droge stof                  % m/m         86            86 (6)                78              78 (6)
Lutum                       %             16,5                                 2,8
Organische stof (humus)     %              1,9                                 0,8

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12     mg/kg ds     <3             11 (6)                81             405 (6)
Minerale olie C10 - C40     mg/kg ds    <35           <123        -0,01      880            4400        0,88
Minerale olie C12 - C16     mg/kg ds     <5             18 (6)               380            1900 (6)
Minerale olie C16 - C21     mg/kg ds     <5             18 (6)               370            1850 (6)



Projectcode: N214955
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Grondmonster                             MM4                                        MM5
Grondsoort                               Klei                                       Klei
Zintuiglijke bijmengingen                zwak gleyhoudend, matig                    matige olie-water reactie
                                         baksteenhoudend
Certificaatcode                          2021012563                                 2021012563
Boring(en)                               05                                         09
Traject (m -mv)                          1,50 - 2,00                                1,50 - 2,00
Humus                        % ds        1,90                                       0,80
Lutum                        % ds        16,50                                      2,80
Datum van toetsing                       2-2-2021                                   2-2-2021
Monsterconclusie                         Voldoet aan Achtergrondwaarde              Overschrijding Achtergrondwaarde
Minerale olie C21 - C30      mg/kg ds      <11             39 (6)                      84            420 (6)
Minerale olie C30 - C35      mg/kg ds       <5             18 (6)                      <5              18 (6)
Minerale olie C35 - C40      mg/kg ds       <6             21 (6)                      <6              21 (6)

PAK
Naftaleen                    mg/kg ds        <0,05              <0,04                    <0,05          <0,04
Anthraceen                   mg/kg ds        <0,05              <0,04                    <0,05          <0,04
Fenanthreen                  mg/kg ds         0,12               0,12                    <0,05          <0,04
Fluorantheen                 mg/kg ds         0,15               0,15                    <0,05          <0,04
Chryseen                     mg/kg ds         0,062              0,062                   <0,05          <0,04
Benzo(a)anthraceen           mg/kg ds         0,064              0,064                   <0,05          <0,04
Benzo(a)pyreen               mg/kg ds         0,056              0,056                   <0,05          <0,04
Benzo(k)fluorantheen         mg/kg ds        <0,05              <0,04                    <0,05          <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen     mg/kg ds        <0,05              <0,04                    <0,05          <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen         mg/kg ds        <0,05              <0,04                    <0,05          <0,04
PAK 10 VROM                  mg/kg ds                            0,63      -0,02                        <0,35      -0,03




<           : kleiner dan de detectielimiet
8,88        : <= Achtergrondwaarde
<=T         : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
8,88        : <= Interventiewaarde
8,88        : > Interventiewaarde
6           : Heeft geen normwaarde
#           : verhoogde rapportagegrens
GSSD        : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index       : (GSSD - AW) / (I - AW)

             - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -




Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                                                  AW               WO             IND              I

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                                  mg/kg ds               0,02             0,04           0,5           1

METALEN
Kobalt                                       mg/kg ds             15                35            190           190
Nikkel                                       mg/kg ds             35                39            100           100
Koper                                        mg/kg ds             40                54            190           190
Zink                                         mg/kg ds            140               200            720           720
Molybdeen                                    mg/kg ds              1,5              88            190           190
Cadmium                                      mg/kg ds              0,6               1,2            4,3          13
Kwik                                         mg/kg ds              0,15              0,83           4,8          36
Lood                                         mg/kg ds             50               210            530           530

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40                      mg/kg ds            190               190            500           5000

PAK
PAK 10 VROM                                  mg/kg ds               1,5              6,8           40            40




Projectcode: N214955
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Projectcode: N214955
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster                      09-1-1                                10-1-1
Datum                             4-2-2021                              4-2-2021
Filterdiepte (m -mv)              2,00 - 3,00                           2,30 - 3,30
Datum van toetsing                4-3-2021                              4-3-2021
Monsterconclusie                  Overschrijding Streefwaarde           Overschrijding Streefwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                  Meetw         GSSD            Index   Meetw         GSSD            Index

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
BTEX (som)                 µg/l      <0,9                                  <0,9
Benzeen                    µg/l      <0,2           <0,1           -0      <0,2           <0,1           -0
Ethylbenzeen               µg/l      <0,2           <0,1        -0,03      <0,2           <0,1        -0,03
Tolueen                    µg/l      <0,2           <0,1        -0,01      <0,2           <0,1        -0,01
Xylenen (som)              µg/l                     <0,21           0                     <0,21           0
meta-/para-Xyleen (som)    µg/l      <0,2           <0,1                   <0,2           <0,1
ortho-Xyleen               µg/l      <0,1           <0,1                   <0,1           <0,1
Styreen (Vinylbenzeen)     µg/l      <0,2           <0,1        -0,02      <0,2           <0,1        -0,02
Som 16 Aromatische         µg/l                     <0,77(2,14)                           <0,77(2,14)
oplosmiddelen

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
CKW (som)                  µg/l      <1,6                                  <1,6
1,3-Dichloorpropaan        µg/l      <0,2           <0,1                   <0,2           <0,1
1,1-Dichloorpropaan        µg/l      <0,2           <0,1                   <0,2           <0,1
Dichloorpropaan            µg/l                     <0,42          -0                     <0,42          -0
Dichloorpropanen (0,7      µg/l       0,42                                  0,42
som, 1,1+1,2+1,3)
cis + trans-1,2-           µg/l                     <0,14        0,01                     <0,14        0,01
Dichlooretheen
1,1-Dichlooretheen         µg/l      <0,1           <0,1         0,01      <0,1           <0,1         0,01
cis-1,2-Dichlooretheen     µg/l      <0,1           <0,1                   <0,1           <0,1
trans-1,2-Dichlooretheen   µg/l      <0,1           <0,1                   <0,1           <0,1
Dichloormethaan            µg/l      <0,2           <0,1            0      <0,2           <0,1            0
Trichloormethaan           µg/l      <0,2           <0,1        -0,01      <0,2           <0,1        -0,01
(Chloroform)
Tribroommethaan            µg/l      <0,2           <0,1(14)               <0,2           <0,1(14)
(bromoform)
Tetrachloormethaan         µg/l      <0,1           <0,1         0,01      <0,1           <0,1         0,01
(Tetra)
1,1-Dichloorethaan         µg/l      <0,2           <0,1        -0,01      <0,2           <0,1        -0,01
1,2-Dichloorethaan         µg/l      <0,2           <0,1        -0,02      <0,2           <0,1        -0,02
1,2-Dichloorpropaan        µg/l      <0,2           <0,1                   <0,2           <0,1
1,1,1-Trichloorethaan      µg/l      <0,1           <0,1            0      <0,1           <0,1            0
1,1,2-Trichloorethaan      µg/l      <0,1           <0,1            0      <0,1           <0,1            0
Trichlooretheen (Tri)      µg/l      <0,2           <0,1        -0,05      <0,2           <0,1        -0,05
Tetrachlooretheen (Per)    µg/l      <0,1           <0,1            0      <0,1           <0,1            0
Vinylchloride              µg/l      <0,1           <0,1         0,01      <0,1           <0,1         0,01

METALEN
Kobalt                     µg/l     <2              <1          -0,23      <2             <1          -0,23
Nikkel                     µg/l     <3              <2          -0,22       3,2            3,2         -0,2
Koper                      µg/l     <2              <1          -0,23      <2             <1          -0,23
Zink                       µg/l    <10              <7          -0,08      12             12          -0,07
Molybdeen                  µg/l     <2              <1          -0,01      <2             <1          -0,01
Cadmium                    µg/l     <0,2            <0,1        -0,05      <0,2           <0,1        -0,05
Barium                     µg/l    120             120           0,12      98             98           0,08
Kwik                       µg/l     <0,05           <0,04       -0,06      <0,05          <0,04       -0,06
Lood                       µg/l     <2              <1          -0,23      <2             <1          -0,23

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12    µg/l      25             25(6)                <10               7(6)




Projectcode: N214955
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Watermonster                            09-1-1                                    10-1-1
Datum                                   4-2-2021                                  4-2-2021
Filterdiepte (m -mv)                    2,00 - 3,00                               2,30 - 3,30
Datum van toetsing                      4-3-2021                                  4-3-2021
Monsterconclusie                        Overschrijding Streefwaarde               Overschrijding Streefwaarde
Minerale olie C10 - C40     µg/l          150             150       0,18            <50             <35       -0,03
Minerale olie C12 - C16     µg/l           73              73(6)                    <10               7(6)
Minerale olie C16 - C21     µg/l           30              30(6)                    <10               7(6)
Minerale olie C21 - C30     µg/l          <15              11(6)                    <15              11(6)
Minerale olie C30 - C35     µg/l          <10               7(6)                    <10               7(6)
Minerale olie C35 - C40     µg/l          <10               7(6)                    <10               7(6)

PAK
Naftaleen                   µg/l            <0,02              <0,01          0        <0,02            <0,01          0
PAK 10 VROM                 -                                  <0,00020(11)                             <0,00020(11)




<         : kleiner dan de detectielimiet
8,88      : <= Streefwaarde
8,88      : > Streefwaarde
>T        : Groter dan Tussenwaarde
8,88      : > Interventiewaarde
11        : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14        : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
2         : Enkele parameters ontbreken in de som
6         : Heeft geen normwaarde
#         : verhoogde rapportagegrens
GSSD      : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index     : (GSSD - S) / (I - S)

            - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -




Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
                                                                   S          S Diep       Indicatief             I

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen                                     µg/l                   0,2                                          30
Ethylbenzeen                                µg/l                   4                                           150
Tolueen                                     µg/l                   7                                          1000
Xylenen (som)                               µg/l                   0,2                                          70
Styreen (Vinylbenzeen)                      µg/l                   6                                           300
Som 16 Aromatische oplosmiddelen            µg/l                                                150

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Dichloorpropaan                             µg/l                   0,8                                          80
cis + trans-1,2-Dichlooretheen              µg/l                   0,01                                         20
1,1-Dichlooretheen                          µg/l                   0,01                                         10
Dichloormethaan                             µg/l                   0,01                                       1000
Trichloormethaan (Chloroform)               µg/l                   6                                           400
Tribroommethaan (bromoform)                 µg/l                                                               630
Tetrachloormethaan (Tetra)                  µg/l                   0,01                                         10
1,1-Dichloorethaan                          µg/l                   7                                           900
1,2-Dichloorethaan                          µg/l                   7                                           400
1,1,1-Trichloorethaan                       µg/l                   0,01                                        300
1,1,2-Trichloorethaan                       µg/l                   0,01                                        130
Trichlooretheen (Tri)                       µg/l                  24                                           500
Tetrachlooretheen (Per)                     µg/l                   0,01                                         40
Vinylchloride                               µg/l                   0,01                                          5

METALEN
Kobalt                                      µg/l                  20               0,7                         100
Nikkel                                      µg/l                  15               2,1                          75
Koper                                       µg/l                  15               1,3                          75
Zink                                        µg/l                  65              24                           800




Projectcode: N214955
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                  S      S Diep      Indicatief     I
Molybdeen                 µg/l    5           3,6                 300
Cadmium                   µg/l    0,4         0,06                  6
Barium                    µg/l   50         200                   625
Kwik                      µg/l    0,05        0,01                  0,3
Lood                      µg/l   15           1,7                  75

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40   µg/l   50                               600

PAK
Naftaleen                 µg/l    0,01                             70




Projectcode: N214955
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit
Grondmonster                           MM1                         MM2                              MM3
Grondsoort                             Klei                        Zand                             Klei
Zintuiglijke bijmengingen              sporen baksteen, zwak       zwak gleyhoudend                 zwak gleyhoudend, matig
                                       gleyhoudend, sporen                                          gleyhoudend
                                       metselpuin, zwak
                                       baksteenhoudend
Humus (% ds)                           1,70                        0,70                             1,90
Lutum (% ds)                           10,50                       3,90                             17,10
Datum van toetsing                     2-2-2021                    2-2-2021                         2-2-2021
Monster getoetst als                   partij                      partij                           partij
Bodemklasse monster                    Altijd toepasbaar           Altijd toepasbaar                Altijd toepasbaar
Samenstelling monster
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                       Meetw         GSSD          Meetw           GSSD             Meetw           GSSD

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                 mg/kg ds                    <0,025                           <0,025                           <0,025
PCB 28                      mg/kg ds      <0,001        <0,004        <0,001             <0,004        <0,001             <0,004
PCB 52                      mg/kg ds      <0,001        <0,004        <0,001             <0,004        <0,001             <0,004
PCB 101                     mg/kg ds      <0,001        <0,004        <0,001             <0,004        <0,001             <0,004
PCB 118                     mg/kg ds      <0,001        <0,004        <0,001             <0,004        <0,001             <0,004
PCB 138                     mg/kg ds      <0,001        <0,004        <0,001             <0,004        <0,001             <0,004
PCB 153                     mg/kg ds      <0,001        <0,004        <0,001             <0,004        <0,001             <0,004
PCB 180                     mg/kg ds      <0,001        <0,004        <0,001             <0,004        <0,001             <0,004

METALEN
Kobalt                      mg/kg ds       6,1          11,1           3,8               11,1           9,3               12,3
Nikkel                      mg/kg ds      15            26             8,6               21,7          20                 26
Koper                       mg/kg ds       7,1          11,4          <5                 <7             9,4               12,8
Zink                        mg/kg ds      32            53           <20                <30            39                 52
Molybdeen                   mg/kg ds      <1,5          <1,1          <1,5               <1,1          <1,5               <1,1
Cadmium                     mg/kg ds      <0,2          <0,2          <0,2               <0,2          <0,2               <0,2
Barium                      mg/kg ds      36            68 (6)       <20                <44 (6)        62                 83 (6)
Kwik                        mg/kg ds      <0,05         <0,04         <0,05              <0,05          0,059              0,068
Lood                        mg/kg ds      15            20           <10                <11            14                 17

OVERIG
Gloeirest                   % (m/m)       98                          99                               97
                            ds
Droge stof                  % m/m         85,6          85,6 (6)      89,8               89,8 (6)      84,8               84,8 (6)
Lutum                       %             10,5                         3,9                             17,1
Organische stof (humus)     %              1,7                        <0,7                              1,9

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12     mg/kg ds     <3             11 (6)        <3                 11 (6)        <3                 11 (6)
Minerale olie C10 - C40     mg/kg ds    <35           <123           <35               <123           <35               <123
Minerale olie C12 - C16     mg/kg ds     <5             18 (6)        <5                 18 (6)        <5                 18 (6)
Minerale olie C16 - C21     mg/kg ds     <5             18 (6)        <5                 18 (6)        <5                 18 (6)
Minerale olie C21 - C30     mg/kg ds    <11             39 (6)       <11                 39 (6)       <11                 39 (6)
Minerale olie C30 - C35     mg/kg ds      5,7           28,5 (6)      <5                 18 (6)        <5                 18 (6)
Minerale olie C35 - C40     mg/kg ds     <6             21 (6)        <6                 21 (6)        <6                 21 (6)

PAK
Naftaleen                   mg/kg ds      <0,05         <0,04         <0,05              <0,04         <0,05              <0,04
Anthraceen                  mg/kg ds      <0,05         <0,04         <0,05              <0,04         <0,05              <0,04
Fenanthreen                 mg/kg ds      <0,05         <0,04         <0,05              <0,04         <0,05              <0,04
Fluorantheen                mg/kg ds       0,072         0,072        <0,05              <0,04         <0,05              <0,04
Chryseen                    mg/kg ds       0,066         0,066        <0,05              <0,04         <0,05              <0,04
Benzo(a)anthraceen          mg/kg ds       0,058         0,058        <0,05              <0,04         <0,05              <0,04
Benzo(a)pyreen              mg/kg ds       0,059         0,059        <0,05              <0,04         <0,05              <0,04
Benzo(k)fluorantheen        mg/kg ds      <0,05         <0,04         <0,05              <0,04         <0,05              <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen    mg/kg ds       0,057         0,057        <0,05              <0,04         <0,05              <0,04




Projectcode: N214955
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Grondmonster                             MM1                         MM2                             MM3
Grondsoort                               Klei                        Zand                            Klei
Zintuiglijke bijmengingen                sporen baksteen, zwak       zwak gleyhoudend                zwak gleyhoudend, matig
                                         gleyhoudend, sporen                                         gleyhoudend
                                         metselpuin, zwak
                                         baksteenhoudend
Humus (% ds)                             1,70                        0,70                            1,90
Lutum (% ds)                             10,50                       3,90                            17,10
Datum van toetsing                       2-2-2021                    2-2-2021                        2-2-2021
Monster getoetst als                     partij                      partij                          partij
Bodemklasse monster                      Altijd toepasbaar           Altijd toepasbaar               Altijd toepasbaar
Samenstelling monster
Benzo(g,h,i)peryleen        mg/kg ds        <0,05         <0,04         <0,05            <0,04          <0,05            <0,04
PAK 10 VROM                 mg/kg ds                       0,49                          <0,35                           <0,35



Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit
Grondmonster                              MM4                           MM5
Grondsoort                                Klei                          Klei
Zintuiglijke bijmengingen                 zwak gleyhoudend, matig       matige olie-water reactie
                                          baksteenhoudend
Humus (% ds)                              1,90                          0,80
Lutum (% ds)                              16,50                         2,80
Datum van toetsing                        2-2-2021                      2-2-2021
Monster getoetst als                      partij                        partij
Bodemklasse monster                       Altijd toepasbaar             Niet Toepasbaar > industrie
Samenstelling monster
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3
                                          Meetw         GSSD            Meetw            GSSD

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                 mg/kg ds                        <0,025                          <0,025
PCB 28                      mg/kg ds         <0,001         <0,004          <0,001          <0,004
PCB 52                      mg/kg ds         <0,001         <0,004          <0,001          <0,004
PCB 101                     mg/kg ds         <0,001         <0,004          <0,001          <0,004
PCB 118                     mg/kg ds         <0,001         <0,004          <0,001          <0,004
PCB 138                     mg/kg ds         <0,001         <0,004          <0,001          <0,004
PCB 153                     mg/kg ds         <0,001         <0,004          <0,001          <0,004
PCB 180                     mg/kg ds         <0,001         <0,004          <0,001          <0,004

METALEN
Kobalt                      mg/kg ds          9,3           12,6            4,1             13,3
Nikkel                      mg/kg ds         26             34             11               30
Koper                       mg/kg ds         14             19             <5               <7
Zink                        mg/kg ds         53             72            <20              <32
Molybdeen                   mg/kg ds         <1,5           <1,1           <1,5             <1,1
Cadmium                     mg/kg ds         <0,2           <0,2           <0,2             <0,2
Barium                      mg/kg ds         92            127 (6)        <20              <49 (6)
Kwik                        mg/kg ds          0,068          0,079         <0,05            <0,05
Lood                        mg/kg ds         16             20            <10              <11

OVERIG
Gloeirest                   % (m/m) ds       97                             99
Droge stof                  % m/m            86             86 (6)          78              78 (6)
Lutum                       %                16,5                            2,8
Organische stof (humus)     %                 1,9                            0,8

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12     mg/kg ds         <3             11 (6)         81              405 (6)
Minerale olie C10 - C40     mg/kg ds        <35           <123            880             4400
Minerale olie C12 - C16     mg/kg ds         <5             18 (6)        380             1900 (6)
Minerale olie C16 - C21     mg/kg ds         <5             18 (6)        370             1850 (6)
Minerale olie C21 - C30     mg/kg ds        <11             39 (6)         84              420 (6)
Minerale olie C30 - C35     mg/kg ds         <5             18 (6)         <5               18 (6)



Projectcode: N214955
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Grondmonster                               MM4                            MM5
Grondsoort                                 Klei                           Klei
Zintuiglijke bijmengingen                  zwak gleyhoudend, matig        matige olie-water reactie
                                           baksteenhoudend
Humus (% ds)                               1,90                           0,80
Lutum (% ds)                               16,50                          2,80
Datum van toetsing                         2-2-2021                       2-2-2021
Monster getoetst als                       partij                         partij
Bodemklasse monster                        Altijd toepasbaar              Niet Toepasbaar > industrie
Samenstelling monster
Minerale olie C35 - C40      mg/kg ds         <6                21 (6)       <6               21 (6)

PAK
Naftaleen                    mg/kg ds         <0,05             <0,04        <0,05           <0,04
Anthraceen                   mg/kg ds         <0,05             <0,04        <0,05           <0,04
Fenanthreen                  mg/kg ds          0,12              0,12        <0,05           <0,04
Fluorantheen                 mg/kg ds          0,15              0,15        <0,05           <0,04
Chryseen                     mg/kg ds          0,062             0,062       <0,05           <0,04
Benzo(a)anthraceen           mg/kg ds          0,064             0,064       <0,05           <0,04
Benzo(a)pyreen               mg/kg ds          0,056             0,056       <0,05           <0,04
Benzo(k)fluorantheen         mg/kg ds         <0,05             <0,04        <0,05           <0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen     mg/kg ds         <0,05             <0,04        <0,05           <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen         mg/kg ds         <0,05             <0,04        <0,05           <0,04
PAK 10 VROM                  mg/kg ds                            0,63                        <0,35




<           : kleiner dan de detectielimiet
8,88        : <= Achtergrondwaarde
8,88        : Wonen
8,88        : Industrie
8,88        : <= Interventiewaarde
8,88        : Niet Toepasbaar > IW
6           : Heeft geen normwaarde
#           : verhoogde rapportagegrens
GSSD        : Gestandaardiseerde meetwaarde

             - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -




Tabel 3: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit
                                                                AW          WO            IND              I

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)                                  mg/kg ds              0,02        0,04          0,5          1

METALEN
Kobalt                                       mg/kg ds            15          35           190           190
Nikkel                                       mg/kg ds            35          39           100           100
Koper                                        mg/kg ds            40          54           190           190
Zink                                         mg/kg ds           140         200           720           720
Molybdeen                                    mg/kg ds             1,5        88           190           190
Cadmium                                      mg/kg ds             0,6         1,2           4,3          13
Kwik                                         mg/kg ds             0,15        0,83          4,8          36
Lood                                         mg/kg ds            50         210           530           530

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40                      mg/kg ds           190         190           500           5000

PAK
PAK 10 VROM                                  mg/kg ds              1,5         6,8          40           40




Projectcode: N214955
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Bijlage 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>