<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem-
en asbestonderzoek

Veenhof te Wijchen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Verkennend bodem-
en asbestonderzoek

Veenhof te Wijchen




Rapportnummer:                  E230334.004/SBI

Datum:                          7 juni 2023

Naam opdrachtgever:             Talis Woondiensten, de heer M. Pott

Adres opdrachtgever:            Postbus 628, 6500 AP te NIJMEGEN

Contactpersoon
Aelmans Eco B.V.:               De heer S. Biesmans

Monstername door:               De heren T. Huijnen (BRL 2001 en 2018) en R. Knops (in opleiding)
                                en de heer S. Biesmans (BRL 2002)

Datum monstername:              17 mei 2023 (verkennend bodemonderzoek)
                                1 juni 2023 (grondwaterbemonstering)




                                                                      KvK 14048216
                                                                      BTW NL8022.45.262.B.01
                                                                      Bankrekening 15.48.06.137
                                                                      BIC RABONL2U
                                                                      IBAN NL27 RABO 0154 8061 37




Aelmans Eco B.V.
Kerkstraat 4           Kerkstraat 2
6367 JE Voerendaal     6095 BE Baexem
T (045) 575 32 55      T (0475) 459 260
                                                                      Op onze dienstverlening zijn de algemene
info@aelmans.com       www.aelmans.com                                voorwaarden van Aelmans Eco B.V. van
                                                                      toepassing die u vindt op www.aelmans.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoud
1   Inleiding .............................................................................................................. 1
    1.1 Opdrachtverlening .................................................................................................................. 1
    1.2 Aanleiding en doelstelling ...................................................................................................... 1
    1.3 Kwaliteitsaspecten.................................................................................................................. 1


2   Vooronderzoek ................................................................................................... 3
    2.1 Onderzoekslocatie .................................................................................................................. 3
    2.2 Hypothese............................................................................................................................... 7
    2.3 Onderzoeksstrategie .............................................................................................................. 7


3   Uitvoering ........................................................................................................... 9
    3.1 Verantwoording veldwerk en analyses .................................................................................. 9
    3.2 Grond ..................................................................................................................................... 9
    3.3 Grondwater .......................................................................................................................... 10
    3.4 Asbest ................................................................................................................................... 11


4   Toetsing ............................................................................................................ 12
    4.1 Toetsingskaders .................................................................................................................... 12
    4.2 Toetsingsresultaten .............................................................................................................. 14


5   Conclusies en aanbevelingen ............................................................................. 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijlagen
Bijlage 1   Ligging onderzoekslocatie
Bijlage 2   Situatie onderzoekslocatie met ligging boorpunten
Bijlage 3   Profielbeschrijving boorpunten
Bijlage 4   Analysecertificaten asbest
Bijlage 5   Analysecertificaten grond en grondwater
Bijlage 6   Getoetste analyseresultaten grond en grondwater
Bijlage 7   Veldwerkformulieren
Bijlage 8   Foto’s
Bijlage 9   Bodemrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                              E230334.004/SBI




1 Inleiding

1.1   Opdrachtverlening

      Aelmans Eco B.V. heeft in opdracht van de heer M. Pott, namens Talis Woondiensten, het verzoek
      gekregen een verkennend bodem- en asbestonderzoek te verrichten op het adres Veenhof te
      Wijchen.



1.2   Aanleiding en doelstelling

      Aanleiding tot de uitvoering van het onderhavige bodemonderzoek, vormt de beoogde
      bestemmingplanwijziging van de onderzoekslocatie. Hiertoe is een verkennend bodem- en
      asbestonderzoek uitgevoerd, conform de Nederlandse Normen NEN-5725, NEN-5740 en NEN-5707.

      De doelstelling van dit verkennend bodem- en asbestonderzoek is om na te gaan of de bodem ter
      plaatse van de onderzoekslocatie al dan niet verontreinigd is en vanuit milieukundig oogpunt
      geschikt is voor de beoogde bestemmingsplanwijziging. In het kader van dit onderzoek wordt de
      milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en/of grondwater) onderzocht.



1.3   Kwaliteitsaspecten

      Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN-5725 “Bodem ‐ Landbodem ‐ Strategie voor het
      uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek”. Het verkennend bodem- en asbestonderzoek is
      uitgevoerd conform NEN-5740/A1 “Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
      verkennend bodemonderzoek” respectievelijk NEN-5707 “Bodem - Inspectie en monsterneming van
      asbest in bodem en partijen grond”. Overigens geschieden alle door Aelmans Eco B.V. uit te voeren
      bodemonderzoeken, conform de van toepassing zijnde NEN-normen.

      Veldwerkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd volgens BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij
      milieuhygiënisch bodemonderzoek” en de daarbij behorende protocollen 2001: “Plaatsen van
      handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en
      waterpassen”, 2002: “Het nemen van grondwatermonsters” en/of 2018: “Maaiveldinspectie en
      monsterneming van asbest in bodem”. Eventuele mechanische boringen zijn uitgevoerd onder het
      certificaat BRL SIKB 2100, protocol 2101: “Mechanisch Boren”. De chemische analyses op de
      grondmonsters, grondwatermonsters en/of overige materiaalmonsters zijn bij een RvA
      geaccrediteerd laboratorium uitbesteed.

      De veldwerkzaamheden worden te allen tijde onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd.
      Hierbij is gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder voorwaarden die het Besluit
      bodemkwaliteit artikel 17 hieraan stelt. Daarnaast is de onderzoekslocatie geen eigendom van
      Aelmans Eco B.V. of de overige aan dit bedrijf gelieerde ondernemingen binnen de Aelmans
      Adviesgroep.



                                    Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veenhof te Wijchen                1

                                                       Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                        E230334.004/SBI




Bij verrichten van werkzaamheden in de bodem dient men op basis van de CROW-publicatie 400
‘Werken in en met verontreinigde bodem’ de te nemen veiligheidsmaatregelen af te leiden.

In geval van een klacht over de uitvoering van onze werkzaamheden vragen wij u om dit, bij
voorkeur via email (info@aelmans.com), aan ons te melden. Ook staat het u vrij om klachten te
melden bij onze certificatie-instelling Normec Certificatie (info-cert@normec.nl).




                              Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veenhof te Wijchen                2

                                                 Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                               E230334.004/SBI




2 Vooronderzoek

2.1   Onderzoekslocatie

2.1.1 Terreingegevens
      De ligging van de onderzoekslocatie is in bijlage 1 weergegeven op een plattegrond (Google Maps)
      en op een overzicht van de boorlocaties in bijlage 2.

      Het bodemonderzoek heeft betrekking op de kadastrale percelen gemeente Wijchen, sectie L, met
      nummer 1817. De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 3.460 m².

      De onderzoekslocatie is momenteel in gebruik als school en speelplaats/groen.

      Het huidige schoolgebouw (ca. 1.060 m²) zal worden gesloopt en op de locatie zullen appartementen
      worden gebouwd. In het gebouw is een betonvloer aanwezig en het buitenterrein is deels met tegels
      verhard en deels onverhard.

2.1.2 Vroeger en huidig gebruik
      Omtrent de historische informatie van het terrein is gebruik gemaakt van de bouw- en
      milieudossiers, welke voorhanden waren bij de gemeente Wijchen. Daarnaast is gebruik gemaakt
      van de internetsite “Topotijdreis”, GIS-viewer omgevingsdienst regio Nijmegen, diverse eerder
      uitgevoerde bodemonderzoeken en de historische informatie van opdrachtgever. Voor het historisch
      vooronderzoek wordt naar de bodemrapportage van regio Nijmegen in bijlage 9 verwezen.

      Hieronder is een overzicht weergegeven van de algemene ontwikkelingen van het gebied:




       1950                                                       1978




                                     Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veenhof te Wijchen                3

                                                        Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                 E230334.004/SBI




       2000                                                2022
      Op basis van de historische kaarten blijkt, dat de bebouwing op de locatie vanaf eind jaren ‘70 tot
      ontwikkeling is gekomen. Dit geldt eveneens voor de woonwijk ‘’Woezik’’. Hiervoor is de locatie
      alsmede de omgeving als braakliggend c.q. weiland in gebruik geweest.

      Op de locatie zijn in het verleden de volgende bouwvergunningen afgegeven:

          -   op 26 juni 1978 is door de gemeente Wijchen een bouwvergunning afgegeven voor de bouw
              van een 8-klassige school;
          -   in 1986 is een bouwvergunning afgegeven voor de bouw van een noodschool;
          -   in 1993 is voor de bouw van een overkapping op de binnenplaats een bouwvergunning
              afgegeven;
          -   op 9 september 2002 is een bouwvergunning afgegeven voor het plaatsen van 3 leslokalen;
          -   op 16 juli 2002 is een bouwplan ingediend voor het veranderen van een leslokaal tot
              speelzaal.

      Bij de gemeente Wijchen / omgevingsdienst regio Nijmegen zijn geen gegevens bekend omtrent
      tanks en Hinderwetvergunningen.

2.1.3 Reeds verrichte bodemonderzoeken
      In het verleden hebben ter plaatse van de onderzoekslocatie en de belendende percelen, geen
      bodemonderzoeken plaatsgevonden die relevant zijn voor onderhavige onderzoek.

2.1.4 Bodemkwaliteitskaart
      Voor onderhavige onderzoekslocatie is bodemkwaliteitskaart regio Nijmegen (incl. PFAS) van
      toepassing. Hieruit blijkt, dat de boven- en ondergrond voldoend aan de klasse landbouw natuur.




                                      Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veenhof te Wijchen                 4

                                                         Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                E230334.004/SBI




2.1.5 PFAS
      PFAS zijn stoffen die door mensen zijn gemaakt, vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals
      brandwerendheid en vuil-/waterafstotendheid. Zij worden al decennia in industriële processen en
      vele producten gebruikt. Ze worden in allerlei alledaagse toepassingen, zoals verf, blusschuim,
      pannen, kleding en cosmetica toegepast.

      Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn.
      Van sommige PFAS is al aangetoond dat deze toxisch zijn. De stoffen PFOS en PFOA behoren tot de
      zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

      Er zijn geen specifieke aanleidingen of (punt)bronnen bekend, waardoor onderhavige locatie
      eventueel is verontreinigd met voornoemde stoffen. Daarnaast is er ook niets bekend omtrent
      calamiteiten (zoals brand) vanuit het verleden, welke tot besmettingen met voornoemde stoffen
      zouden hebben geleid.

      Volgens de bodemkwaliteitskaart van de regio Nijwegen voldoen de boven- en ondergrond aan de
      klasse landbouw / natuur. Gezien het doel van onderhavig onderzoek zal er geen verder analytisch
      onderzoek naar PFAS plaatsvinden.

2.1.6 Terreininspectie
      Op 17 mei 2023 is, voorafgaande aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden, door een
      medewerker van Aelmans Eco B.V. een terreininspectie verricht. Hieruit blijkt, dat de
      onderzoekslocatie momenteel in gebruik is, zoals onder de paragraaf “Vroeger en huidig gebruik”
      omschreven.

      Momenteel is het pand op de onderzoekslocatie nog bewoond, hierdoor zijn er inpandig geen
      boringen geplaatst.

      Visueel zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie geen bodemvreemde materialen dan wel
      verontreinigingen aangetroffen.

2.1.7 Asbest
      Voor zover bekend, hebben op de onderzoekslocatie in het verleden geen bedrijven gestaan die
      mogelijk asbesthoudend materiaal hebben verwerkt of geproduceerd. Daarnaast is niets bekend
      over mogelijke stortingen of ophogingen met asbesthoudend materiaal en/of asbestbuizen in de
      bodem.

      Voor zover bekend, hebben zich in het verleden ook geen calamiteiten (bv. brand of explosies)
      voorgedaan, waarbij asbesthoudend materiaal is vrijgekomen.

      Om voornoemde bevindingen te kunnen bevestigen, zal tijdens het uit te voeren bodemonderzoek
      zintuiglijk en analytisch onderzoek plaatsvinden naar mogelijke asbestresten in de bodem.




                                     Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veenhof te Wijchen                 5

                                                        Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                 E230334.004/SBI




2.1.8 Bodemsamenstelling en hydrologische gegevens
      De regionale bodemopbouw en geohydrologische schematisatie ter plaatse is als volgt.

      De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt circa 8,5 m +NAP. De onderzoekslocatie is geografisch
      gezien gelegen in het rivierengebied tussen de stuwwal bij Nijmegen en de Maas. De afwatering in
      dit Poldergebied vindt plaatst via de Maas. De ondergrond ter plaatse is geohydrologisch onder te
      verdelen in een deklaag, een eerste watervoerend pakket, de eerste scheidende laag, het tweede
      watervoerende pakket en de slecht doorlatende basis.

      De deklaag bestaat uit 3 tot 6 meter dik pakket van fijn tot matig grove zanden, waarin leem-, kleien
      veenlagen voorkomen. De holocene rivierafzetting zijn matig doorlatende en worden gerekend tot
      de Betuwe Formatie (Nuenengroep). Plaatselijk kan een grindbijmenging voorkomen. Op plaatsen
      waar de deklaag uitsluitend uit zand bestaat is de stijghoogte van het freatisch grondwater gelijk aan
      die van het eerste watervoerende pakket.

      Het eerste watervoerende pakket bestaat uit een circa 10 meter dikke laag overwegen grove
      grindhoudende zanden, behorende tot de fluviatiële afzettingen van de Formatie van Kreftenheye,
      Urk en Sterksel. In dik pakket kunnen ook fijnkorrelige fluvioglaciale inschakelingen van de Formatie
      van de Drente voorkomen. Plaatselijk kunnen tevens kleilagen voorkomen. Het eerste water-
      voerende pakket wordt aan de onderzijde begrensd door de circa 15 meter dikke eerste scheidende
      laag, behorende tot de Formatie van Tegelen. Deze formatie kan worden beschouwd als de
      geohydrologische basis van het ondiepe hydrologisch systeem.

      Onder de eerste scheidende laag wordt het circa 30 meter dikke tweede watervoerende pakket
      aangetroffen, bestaande uit matig fijne glauconiet- en schelphoudende zanden behorende tot de
      Formatie van Oosterhout. Onder het tweede watervoerende pakket wordt tenslotte de Tertiare
      basis van het geohydrologisch systeem aangetroffen welke eveneens tot de Formatie van
      Oosterhout wordt gerekend.

      Regionale grondwaterstroming
      De grondwaterstromingsparameters zijn afgeleid uit de Grondwaterkaart van Nederland,
      kaartbladen 39 West en 39 Oost, Betuwe, land van Maas en Waal.

      In het eerste watervoerende pakket stroomt het grondwater, onder invloed van de drainerende
      werking van de Maast, in west- zuidwestelijke richting. Afhankelijk van het peil van de Maas is er
      sprake van een inzijgings- of kwelsituatie.

2.1.9 Conclusie vooronderzoek
      Uit de voorhanden zijnde historische informatie, zijn geen aanwijzingen aangetroffen die duiden op
      de aanwezigheid van mogelijke bodemverontreinigingen en/of bodembedreigende activiteiten. De
      locatie zal derhalve als onverdacht worden beschouwd.




                                      Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veenhof te Wijchen                 6

                                                         Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                E230334.004/SBI




2.2   Hypothese

2.2.1 Grond
      Gebaseerd op de resultaten van het vooronderzoek, kan de onderzoekslocatie als ‘onverdacht’
      worden beschouwd.

2.2.2 Asbest
      Op basis van de historische feiten wordt geconcludeerd, dat de locatie vooraleerst als ‘onverdacht’
      voor asbest kan worden beschouwd.



2.3   Onderzoeksstrategie

2.3.1 Grond en grondwater (incl. PFAS)
      De onderzoekslocatie is, voor zover bij ons bekend, tot op heden overwegend in gebruik als geweest
      schoolgebouw en speelterrein. Gerelateerd aan de NEN-5740/A1 wordt dan ook uitgegaan van de
      onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie (tabel 3.1, ONV-NL).

      De richtlijn met betrekking tot het uitvoeren van bodem- en grondwateronderzoek schrijft voor, dat
      grondwateronderzoek dient plaats te vinden indien het freatisch grondwater zich op minder dan
      5,0 m -mv bevindt. Dit is op de onderzoekslocatie het geval. Hiertoe zal één boring worden
      doorgezet tot onder het grondwaterniveau om vervolgens met een peilbuis te kunnen worden
      afgewerkt.

2.3.2 Asbest
      Bij de onderzoeksstrategie is uitgegaan van de strategie voor een onverdachte locatie conform de
      NEN-5707, tabel 4.

2.3.3 Uitwerking onderzoeksstrategie
      In onderstaande tabel 2.3.3 is de veldwerk- en analysestrategie uitgewerkt.




                                      Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veenhof te Wijchen                7

                                                         Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        E230334.004/SBI




Tabel 2.3.3 Onderzoeksstrategie Veenhof te Wijchen
      Locatie en strategie               Aantal               Diepte                 Aantal               Analysepakket
                                        Boringen            in m -mv           mengmonsters
  Veenhof te Wijchen, 3.640                 10             0,0 -   0,51,2)              3               NEN-5740 grond3)
               m²                           2                0,0 - 2,0                  1               NEN-5740 grond3)
                                            1                0,0 - 5,0                  1            NEN-5740 grondwater4)
                                                               (incl.
                                                             peilbuis)
                                           102)                                         2              NEN 5707 asbest in
       Optioneel asbest                                   0,3 x 0,3 x 0,5                                      grond
 Opmerkingen
 1)      - Indien zintuiglijk een verontreiniging wordt waargenomen, dient de boring doorgezet te worden tot 0,50 meter in
           de zintuiglijk schone laag. Bij de uitvoering dienen de boringen te allen tijde doorgezet te worden tot de
           aangegeven diepte.
         - Afhankelijk van de zintuiglijke waarnemingen kan afgeweken worden van de voorgestelde te analyseren
           dieptetrajecten.
 2)      De ondiepe boringen worden gecombineerd met asbestinspectiegaten (0,3 x 0,3 x 0,5 meter).
 3)      NEN-grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), PAK(10)VROM,
         som PCB’s (7), minerale olie (GC), lutum, organische stof en droge stofgehalte.
 5)      NEN- grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige
         aromatische koolwaterstoffen en naftaleen (BTEXN), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (CKW), minerale olie
         (GC), pH en geleidbaarheid.




                                       Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veenhof te Wijchen                                       8

                                                          Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  E230334.004/SBI




3 Uitvoering

3.1   Verantwoording veldwerk en analyses

      De boringen in combinatie met de inspectiegaten voor het asbestonderzoek zijn met behulp van een
      edelmanboor en een spade op 17 mei 2023 gemaakt. In bijlage 2 is een overzicht van de geplaatste
      boringen met asbestinspectiegaten opgenomen. De beschrijvingen van de boorprofielen staan in
      bijlage 3 vermeld.

      Alle verrichte (chemische) analyses op asbest, grond en/of grondwater zijn door SGS Environmental
      Analytics B.V. uitgevoerd. De monstervoorbehandeling en chemische analyses zijn conform AS3000
      uitgevoerd. Voor de asbestanalyses zijn de analysemonsters gedroogd en gezeefd, volgens
      NEN-5898. Vervolgens zijn de asbest analyses met de polarisatiemicroscoop conform NEN-5896
      uitgevoerd.



3.2   Grond

3.2.1 Bodemopbouw
      Visueel zijn tijdens het plaatsen van de boringen bijmengingen aan asfalt, baksteen en plantenresten
      aangetroffen in de zandhoudende ondergrond. In de zandhoudende ondergrond zijn visueel geen
      bodemvreemde bijmengingen aangetroffen.

      In de onderstaande tabel is een overzicht van de aangetroffen bijmengingen per boring
      weergegeven.

      Tabel 3.2.1: Aangetroffen bijmengingen per boring en diepte
            Boring       Diepte (m -mv)    Traject (m -mv)          Grondsoort                        Bijzonderheden
              01              0,50            0,04 - 0,25               Zand                           brokken asfalt
                                              0,25 - 0,50               Zand                    zwak plantenresten houdend
              05              2,00            0,30 - 0,50               Zand                         sporen baksteen
              06              0,50            0,15 - 0,50               Zand                      zwak baksteenhoudend
              11              0,50            0,25 - 0,50               Zand            sporen baksteen, zwak plantenresten houdend




                                      Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veenhof te Wijchen                                  9

                                                         Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           E230334.004/SBI




3.2.2 Analyses grond
      In tabel 3.2.2 is een overzicht gegeven uit welke boringen en over welke diepten de
      grondmengmonsters zijn samengesteld.

      Tabel 3.2.2: Samenstelling grondmengmonsters en analyses
        Monster        Traject (m -mv)                Deelmonsters                                       Analysepakket
           01            0,04 - 0,25                 01 (0,04 - 0,25)                              Standaardpakket incl. lu/os
           02            0,15 - 0,50                 05 (0,30 - 0,50)                              Standaardpakket incl. lu/os
                                                     06 (0,15 - 0,50)
                                                     11 (0,25 - 0,50)
           03            0,50 - 2,00                 05 (0,50 - 1,00)                              Standaardpakket incl. lu/os
                                                     05 (1,50 - 1,70)
                                                     05 (1,70 - 2,00)
                                                     10 (0,90 - 1,40)
                                                     10 (1,40 - 1,70)
                                                     10 (1,70 - 2,00)
                                                     12 (1,00 - 1,50)
                                                     12 (1,50 - 2,00)
           04            0,00 - 0,50                 01 (0,25 - 0,50)                              Standaardpakket incl. lu/os
                                                     02 (0,04 - 0,30)
                                                     03 (0,30 - 0,50)
                                                     04 (0,00 - 0,50)
                                                     05 (0,04 - 0,30)
                                                     07 (0,15 - 0,50)
                                                     10 (0,15 - 0,50)
                                                     12 (0,06 - 0,50)
                                                     13 (0,04 - 0,50)



3.3   Grondwater

      De peilbuis is op 17 mei 2023 geplaatst. De grondwaterbemonstering heeft op 1 juni 2023
      plaatsgevonden.

      In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de gemeten grondwaterstand, zuurgraad,
      troebelheid, elektrische geleidbaarheid en de Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn geen
      bijzonderheden waargenomen.

      Tabel 3.3.1 Veldmetingen bij grondwatermonstername
          Peilbuis   Filtertraject (m -mv)     Diepte grondwaterstand                  Zuurgraad            Geleiding Ec         Troebelheid
                                                          (m -mv)
             1            2,45 - 3,45                        1,7                        6,10 pH             250,00 µS/cm          3,70 NTU




                                         Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veenhof te Wijchen                                       10

                                                            Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                               E230334.004/SBI




3.4   Asbest

      Ten behoeve van het asbestonderzoek is een maaiveldinspectie uitgevoerd. Voor de onverharde
      delen wordt de inspectie-efficiëntie op 90% geschat. Voor de verharde delen van de onderzoeks-
      locatie heeft geen inspectie van het oppervlak plaatsgevonden.

      Tijdens de uitvoering van deze maaiveldinspectie, zijn geen asbestverdachte materialen aan het
      aardoppervlak aangetroffen.

      Ten behoeve van het asbestonderzoek zijn een 10-tal asbestinspectiegaten van 0,3 m x 0,3 m x 0,5 m
      -mv gegraven. De hierbij vrijkomende grond is, na zeving (20 mm), visueel geïnspecteerd op de
      aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Hierbij is het volgende geconstateerd:
          geen asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen;
          asbestverdachte bijmengingen in de vorm van baksteen in de asbestinspectiegaten 05, 06 en 11
          aangetroffen.

      Uit de verkregen grondmonsters van de asbestinspectiegaten, zijn in het veld een 2-tal
      grondmengmonsters samengesteld en onderzocht op asbest in grond.




                                     Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veenhof te Wijchen               11

                                                        Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                               E230334.004/SBI




4 Toetsing

4.1   Toetsingskaders

4.1.1 Wet Bodembescherming (Wbb)
      De analyseresultaten van de grondmengmonsters en de grondwatermonsters dienen te worden
      getoetst aan de toetsingswaarden voor grond respectievelijk grondwater, zoals vermeld in de
      Circulaire Bodemsanering. Hierbij geldt de ten tijde van het uitvoeren van het veldwerk vigerende
      versie van dit document. Deze waarden bestaan voor grond uit de interventiewaarde (I) en de
      achtergrondwaarde 2000 (AW2000). Bij de toetsing zijn de monsterwaarden gecorrigeerd naar
      standaard bodem aan de hand van het organische stof- en lutumgehalte welke in onderhavig
      bodemonderzoek zijn vastgesteld zie bijlage 6.

      Voor de toetsing van de analyseresultaten wordt gebruik gemaakt van BOTOVA gevalideerde
      software. De analyseresultaten worden hierbij getoetst aan de volgende normen:
         Achtergrondwaarde (AW2000):
         De waarde betreft ook wel de “altijd grens”. Deze waarden zijn vastgesteld op basis van de
         gehalten van stoffen zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in
         Nederland, welke niet belast zijn door lokale verontreinigingsbronnen. Grond die aan deze
         waarden voldoet is geschikt voor elk gebruik, waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit.
         Voor gemeten concentraties welke deze waarden overschrijden wordt de term “licht verhoogd”
         gebruikt.
         Interventiewaarde (I):
         Deze waarde geeft aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens,
         dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. De interventiewaarden
         bodemsanering geven het verontreinigingsniveau aan waarboven sprake is van een geval van
         ernstige (bodem)verontreiniging. Voor gemeten concentraties welke deze waarden overschrijden
         wordt de term “sterk verhoogd” gebruikt.
         Index-waarde:
         Naast de achtergrond- en interventiewaarden wordt een index opgenomen. Dit is de quotiënt
         tussen de gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD) en de interventiewaarden:
         (●): een index beneden de 0,5 houdt in dat de GSSD (ver) onder de interventiewaarde ligt;
         (●●): een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de GSSD dicht bij de interventiewaarde ligt wat
                in de praktijk veelal bestempeld kan worden als een overschrijding van de tussenwaarde.
                Laatstgenoemde kan, afhankelijk van de locatie specifieke omstandigheden, mogelijk
                aanleiding zijn voor het uitsplitsen van een mengmonster en/of het uitvoeren van een
                nader bodemonderzoek;
         (●●●): een index boven de 1 houdt in dat de GSSD boven de interventiewaarde ligt.




                                     Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veenhof te Wijchen               12

                                                        Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                 E230334.004/SBI




4.1.2 Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
      Op basis van een toetsing aan de Wet bodembescherming (Circulaire Bodemsanering) kan geen
      formele uitspraak gedaan worden over het hergebruik, verspreiden of toepassen van grond. Voor de
      feitelijke toetsing dienen de analyseresultaten van de grondmengmonsters te worden getoetst aan
      de normwaarden uit de tabel van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en
      Milieubeheer (V.R.O.M.). Deze tabel met normwaarden is opgenomen in Regeling bodemkwaliteit
      (Rbk). Hierbij geldt de ten tijde van het uitvoeren van het veldwerk vigerende versie van dit
      document.
      De standaard normwaarden kunnen worden verdeeld in de achtergrondwaarden (= AW2000), de
      maximale waarden wonen (= WO) en de maximale waarden industrie (= IN). De normwaarden zijn
      gebaseerd op risicobenadering. Uitgangspunt hierbij is een directe relatie tussen de (chemische)
      kwaliteit en het gebruik van de bodem. De betekenis van bovenvermelde normwaarden is als volgt:

         Achtergrondwaarden (AW2000):
         De achtergrondwaarden (AW2000) betreft ook wel de “altijd grens”. Deze zijn vastgesteld op
         basis van de gehalten van stoffen zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en
         landbouwgronden in Nederland, welke niet belast zijn door lokale verontreinigingsbronnen.
         Grond die aan deze waarden voldoet is geschikt voor elk gebruik.
         Maximale Waarden Wonen (WO):
         Deze waarden geven de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bodem blijvend
         geschikt te houden c.q. te maken voor de functie wonen.
         Maximale Waarden Industrie (IN):
         Deze waarden geven de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bodem blijvend
         geschikt te houden c.q. te maken voor de functie industrie. Indien het verkennend onderzoek is
         uitgevoerd conform de NEN-5740 mag het gelden als bewijsmiddel voor het aantonen van de
         kwaliteit van de ontvangende bodem, maar niet als bewijsmiddel van vrijkomende grond. Het
         verkennend bodemonderzoek is niet gelijk aan een partijkeuring.

      Bij een toepassing moet worden gekeken naar de (huidige) bodemkwaliteit van de ontvangende
      bodem en naar de vastgestelde bodemfunctieklasse (functiekaart van die gemeente). Hierbij geldt
      de strengste van de twee, om te bepalen of de partij mag worden toegepast. Bovengenoemde
      toetsing geldt als sprake is van generiek beleid. Indien voor de onderzoeks- en/of toepassingslocatie
      gebiedspecifiek beleid is vastgesteld, moet getoetst worden aan de door de gemeente vastgestelde
      Lokaal Maximale Waarden of achtergrondgrenswaarden.

4.1.3 Asbest
      In de beleidsbrief van 3 maart 2004 heeft de staatssecretaris van VROM het interim beleid ‘asbest in
      bodem, grond en puin(granulaat) definitief vastgelegd. De toetsingswaarden voor asbest in grond
      zijn tevens vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2013. De interventiewaarde bodemsanering
      voor asbest en de restconcentratienorm voor asbesthoudende bulkmaterialen is vastgesteld op
      100 mg/kg ds gewogen De berekening voor de toetsing aan deze norm dient op volgende wijze te
      worden uitgevoerd: (10x gehalte amfibool asbest) + (gehalte serpentijn asbest) = < 100 mg/kg ds.




                                     Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veenhof te Wijchen                 13

                                                        Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           E230334.004/SBI




      Chrysotiel (wit asbest) is serpentijn asbest, de overige asbestsoorten zijn amfibolen (met name
      amosiet en crocidoliet). Indien de norm op een plaats wordt overschreden, dan is sprake van een
      geval van ernstige asbestverontreiniging. Deze normering heeft de volgende consequenties:
         Wanneer de interventiewaarde/restconcentratienorm wordt overschreden, zijn de voorschriften
         van het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Productbesluit asbest van toepassing (de
         werkzaamheden dienen onder asbestcondities (zwart niet-vluchtig) te worden uitgevoerd);
         Ernst (en spoedeisendheid) van een geval volgens de richtlijnen van de Wet bodembescherming
         kunnen worden vastgesteld (asbest in bodem).


4.2   Toetsingsresultaten

4.2.1 Grond
      De analyseresultaten van de grondmengmonsters worden in onderstaande tabel samengevat. In de
      kolommen zijn alleen die parameters vermeld, waarvan de concentraties minimaal hoger zijn dan de
      vastgestelde achtergrondwaarden vermeld in de Circulaire Bodemsanering (Wbb) en de maximale
      waarden zoals opgenomen in de Rbk. Met betrekking tot de index zijn alleen die waarden vermeld
      die boven de 0,5 liggen.

      Tabel 4.2.1: Samenvatting analyseresultaten grondmengmonsters
        Nr.         Boring + bodemlaag        Parameters >AW                 Conc.            Wbb     Index       Bbk        Conclusie Bbk
                         (m -mv)
         01                 01              Minerale olie C10 -          40 mg/kg ds              •     -         IND       Klasse industrie
                       (0,04 - 0,25)                  C40
         02             05, 06, 11               Koper [Cu]              42 mg/kg ds              •     -         IND       Klasse industrie
                       (0,15 - 0,50)
         03             05, 10, 12                      -                         -               -     -          -       Altijd toepasbaar
                       (0,50 - 2,00)
         04     01, 02, 03, 04, 05, 07,                 -                         -               -     -          -       Altijd toepasbaar
                        10, 12, 13
                       (0,00 - 0,50)


4.2.2 Grondwater
      Ten behoeve van het grondwateronderzoek is één boring met een peilbuis afgewerkt.
      De analyseresultaten zijn in onderstaande tabel samengevat.

      Tabel 4.2.2: Samenvatting analyseresultaten grondwatermonsters
              Nr.                      Parameters >S                      Conc.            Toets                  Conclusie Wbb
                                                                                           Wbb
              12                        Barium [Ba]                      59 µg/l             >S             Overschrijding Streefwaarde
                                       Xylenen (som)                    0.6 µg/l             >S




                                            Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veenhof te Wijchen                                    14

                                                               Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 E230334.004/SBI




4.2.3 Asbest
      In het kader van het asbestonderzoek is van de verdachte lagen met bijmengingen een 2-tal
      grondmengmonsters samengesteld. De analyseresultaten zijn in onderstaande tabel samengevat.

      Tabel 4.2.3: Samenvatting analyseresultaten grondmengmonsters asbest
         MM         Boringen +       Gemeten gehalte            Gemeten gehalte            Totaal gemeten   Gewogen gehalte
                    bodemlaag           (serpentijn)                (amfibool)             gehalte asbest       asbest
                      (m-mv)            (mg/kg ds)                 (mg/kg ds)                 (mg/kg ds)      (mg/kg ds)

       AMM1*       01, 02, 03 en            <2                           <2                        <2             <2
       (Grond)          06
                    (0,04 - 0,5)
       AMM2*       08, 09, 11 en            <2                           <2                        <2             <2
       (Grond)          13
                    (0,04 - 0,5)
      *per abuis zijn de asbestverachte lagen (met baksteen bijmengingen) vermengd met de visueel schone lagen. Daar er
      geen verhoogde concentraties aan asbest zijn aangetroffen, kan ondanks deze afwijking met voldoende
      betrouwbaarheid worden gesteld, dat geen asbest tot boven de norm op de locatie aanwezig is.




                                         Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veenhof te Wijchen                             15

                                                            Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                           E230334.004/SBI




5 Conclusies en aanbevelingen

  Algemeen
  Aelmans Eco B.V. heeft in opdracht van de heer M. Pott, namens Talis Woondiensten, een
  verkennend bodem- en asbestonderzoek verricht op het adres Veenhof te Wijchen.

  Aanleiding tot de uitvoering van het onderhavige bodemonderzoek, vormt de beoogde
  bestemmingplanwijziging van de onderzoekslocatie.

  Grond
  De boven- en ondergrond zijn analytisch onderzocht in de grondmengmonsters 1 t/m 4. Uit de
  analyseresultaten kan het navolgende worden geconcludeerd:

  Bovengrond
     - In M1 overschrijdt de concentratie minerale olie de achtergrondwaarde (licht verontreinigd)
         (Bbk: indicatief ‘’industrie’’);
     - in MM2 overschrijdt de concentratie koper de achtergrondwaarde (licht verontreinigd)
         (Bbk: indicatief ‘’industrie’’);
     - in MM4 overschrijden geen van de onderzochte concentraties de achtergrondwaarden (Bbk:
         indicatief ‘’altijd toepasbaar’’).

  Ondergrond
     - In MM3 overschrijden geen van de onderzochte concentraties de achtergrondwaarden
         (Bbk: indicatief ‘’altijd toepasbaar’’).

  Grondwater
  In het grondwater zijn overschrijdingen met barium en xylenen aangetroffen.
  De aangetroffen concentraties overschrijden de streefwaarden, doch niet de interventiewaarden.
  De aangetroffen overschrijdingen worden veelvuldig in het ondiepe grondwater van Noord-Brabant
  en Gelderland aangetroffen. De aangetroffen overschrijdingen vormen derhalve geen
  belemmeringen voor de voorgenomen bestemmingsplanwijziging.

  Asbest
  Tijdens het verrichten van het bodemonderzoek zijn zintuiglijk geen asbestverdachte
  plaatmaterialen aangetoond. Uit het analytisch asbestonderzoek blijkt, dat geen van de onderzochte
  concentraties aan asbest de detectiegrenzen overschrijden (<2 mg/kg ds).

  Toetsing hypotheses
  Grond en grondwater
  De hypothese “onverdacht” wordt op basis van de onderzoeksresultaten verworpen. Echter de lichte
  verontreinigingen zijn van dien aard, dat ze geen belemmeringen veroorzaken voor de beoogde
  bestemmingsplanwijziging.




                                Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veenhof te Wijchen                16

                                                   Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                         E230334.004/SBI




Asbest
Op basis van de bevindingen van voornoemd zintuiglijk bodemonderzoek en het analytisch
asbestonderzoek kan de hypothese “onverdacht” met betrekking tot asbest worden bevestigd.

Resumé
Resumerend kan gesteld worden, dat ondanks de licht verhoogde concentraties in de bovengrond,
deze vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmering vormt voor de voorgenomen
bestemmingsplanwijziging en nieuwbouw.

Voor wat betreft de onderzoekslocatie, is er geen aanleiding om over te gaan tot het uitvoeren van
een nader onderzoek.

Dit bodemonderzoek is gebaseerd op een steekproefregime. Eventueel aanwezige andere dan
voornoemde bronnen van verontreiniging kunnen derhalve niet worden uitgesloten.


Voerendaal, 7 juni 2023
                                                                                 Aelmans Eco B.V.




                                                                                 De heer G.A.P. Hamers
                                                                                 (collegiale toetsing)
Rapport opgesteld door:




De heer S. Biesmans
Projectleider JR




                               Verkennend bodem- en asbestonderzoek Veenhof te Wijchen                               17

                                                  Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>         Bijlage 1
Ligging onderzoekslocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                    onderzoekslocatie




                                  N

Bron: Google Maps
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>          Bijlage 2
Situatie onderzoekslocatie
  met ligging boorpunten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            1707                                                                                              2410
                                                                                                                                                                                                                                              2408


                                                                                              1710
                                                                                                                                                                                                                                                                  Bijlage 2
                                                                                                                                                                                                                                                         Veenhof




                                                                                                                                        4                5
                                                                                                                        3                                                              2424
                                                                                                                                                                                          2717          24252415
                                                                                                                                                                                                                       2423
                                                                                                                                                                                                                                     2421                                 2407




                                                                                                                                                                   Veenhof
                                                                                                                                                                                                                       2413                       2419                                         2405
                                                                                                                                                                                                                                     2411        2409
                                                                                                      2                                                                                                                                                                                                    2403




                                                                                                1
                                                                                                          13                                                   6
                                                                                                                                                    1712
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2502
                                                                                                                                                                                            17271717



                                                                                                                    12                                     7                               17291719                                                                                                   2504
                                                                                                               peilbuis 1                                                                                                                                                                      2506


                                                                                                                                                                                                17311721
                                                                                                          11
                                                                                                                                                9                                             17133
                                                                                                                                                                                                 72
                                                                                                                                                                                                                                                                                               2508

                                                                                                                                                                                                    3                                                                            2510


                                                                                                                                                                                            17351725                                                                                2512
                                                                                                                                                               8
                                                                                                                               10                                                                                                                                                2514

 1019
          1021
                                                                                                                                                                                       1755                                                                                    2516


                                                 1511                                                                                                                                                                                                                          2518
                                                                 1513                                                                                                               1757


                                                                                                                                    1714-1716
                                                                                                                                                                              1759

                                         1511A

                                                                                                                                                                             1761
                                                    1509A
                      f
                    Veenho




                                  1509
                                                                                                                                                                                                                                       Kerkstraat 4            Kerkstraat 2
                                                                                                                                                                                                                                       6367 JE Voerendaal      6095 BE Baexem
LEGENDA                                                                                                                                              0                        25                                                       T. 045-575 32 55
                                                                                                                                                                                                                                       F. 045-575 15 09
                                                                                                                                                                                                                                       E. info@aelmans.com
                                                                                                                                                                                                                                                               T. 0475-45 92 60
                                                                                                                                                                                                                                                               F. 0475-45 92 82
                                                                                                                                                                                                                                                               I. www.aelmans.com




                                                                                                                                                                                                           Opdrachtgever      Talis Woondiensten
        onderzoekslocatie                                        08.     boorpunt 0,0 - 3,5 m-mv
                                                            peilbuis 1
                                                                         afgewerkt met een peilbuis                                                                                                        Onderwerp
                                                                                                                                                                                                                              Onderzoekslocatie met ligging boorpunten en
                                                                                                                                                                                                                              inspectiegaten asbestonderzoek
   1.
        boorpunt 0,0 - 0,5 m-mv                              1           bebouwing                                                                                                                         Locatie            Veenhof te Wijchen
   1.
        boorpunt 0,0 - 2,0 m-mv
                                                                                                                                                                                                           Projectnummer      E230334
                                                                                                                                                                                                           Datum              07-06-2023         A:        -                     B:        -
        Asbestinspectiegat
                                                                                                                                                                                                           Getekend           RHO                 Schaal          1:500          Formaat              A3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>           Bijlage 3
Profielbeschrijving boorpunten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bijlage 3    Profielbeschrijving boorpunten

Boorfirma       : Aelmans Eco B.V.            Beschrijver   : De heer T. Huijnen
Boormethode     : Edelmanboor + spade         Datum         : 17 mei 2023
Locatie         : Veenhof te Wijchen

Ligging boorpunten: zie bijlage 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>      Boring:            01                                                             Boring:        02
      Datum:             17-5-2023                                                      Datum:         17-5-2023

      X:                 178882,80                                                      X:             178887,90
      Y:                 425829,71                                                      Y:             425839,36

                                     0     tegel                                                                   0    tegel
 0                                   4                                             0                               4

                     1                     Zand matig fijn, matig siltig, zwak                    1                     Zand matig fijn, matig siltig, zwak
                                     25
                                           grindig, brokken asfalt, licht                                          30   grindig, licht beigebruin, Schep, Gf
                     2                     beigebruin, Schep, Gf 0,4 kg                           2                     0,5 kg
                                     50                                                                            50
50                                                                                 50
                                           Zand matig fijn, matig siltig, zwak                                          Zand matig fijn, matig siltig, zwak
                                           plantenresten houdend, donkerbruin,                                          grindig, sporen roest, donkerbruin,
                                           Schep                                                                        Schep




      Boring:            03                                                             Boring:        04
      Datum:             17-5-2023                                                      Datum:         17-5-2023

      X:                 178906,60                                                      X:             178915,82
      Y:                 425846,81                                                      Y:             425849,04


                                     0     tegel                                                                   0    tegel
 0                                   4                                             0
                                                                                                                        Zand matig fijn, matig siltig, licht
                     1                     Zand matig fijn, matig siltig, zwak
                                     30                                                           04                    beigebruin, Schep, Niet in asbest
                                           grindig, licht beigebruin, Schep
                                                                                                                        emmer omdat zand is zonder enige
                     2
                                     50    Zand matig fijn, matig siltig, zwak                                     50   bij menging
50                                                                                 50
                                           grindig, donkerbruin, Schep




      Boring:            05                                                             Boring:        06
      Datum:             17-5-2023                                                      Datum:         17-5-2023

      X:                 178938,42                                                      X:             178942,30
      Y:                 425848,16                                                      Y:             425828,32


                                     0     tegel                                                                   0    tegel
 0                                   4                                             0                               4
                                                                                                  2                15
                     1                     Zand matig fijn, matig siltig, zwak                                          Zand matig fijn, matig siltig, licht
                                     30    grindig, licht beigebruin,                                                   beigebruin, Schep
                                                                                                  3
                     2                     Edelmanboor
                                     50                                                                            50   Zand matig fijn, matig siltig, zwak
50                                                                                 50
                                           Zand matig fijn, matig siltig, sporen                                        baksteenhoudend, sporen roest,
                                           baksteen, donkerbruin, Edelmanboor                                           donkerbruin, Schep
                     3
                                           Zand matig fijn, matig siltig,
100                                        donkerbruin, Edelmanboor

                     4

150
                     6
                                     170

                                           Zand matig fijn, matig siltig,
                     7
                                     200   neutraal bruingrijs, Edelmanboor
200




      Projectnaam:       VBO Veenhof te Wijchen
      Projectcode:       E230334
                                                                                                                                                               getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>     Boring:            07                                                            Boring:        08
     Datum:             17-5-2023                                                     Datum:         17-5-2023

     X:                 178938,96                                                     X:             178944,00
     Y:                 425813,90                                                     Y:             425792,24

                                    0    tegel                                                                   0     tegel
0                                   4                                            0                               4
                    1               15                                                          1
                                         Zand matig fijn, matig siltig, licht                                    20    Zand matig fijn, matig siltig, licht
                                         beigebruin, Schep                                                             beigebruin, Schep
                    2                                                                           2
                                    50   Zand matig fijn, matig siltig,                                          50    Zand matig fijn, matig siltig, sporen
50                                                                              50
                                         donkerbruin, Schep                                                            roest, donkerbruin, Schep




     Boring:            09                                                            Boring:        10
     Datum:             17-5-2023                                                     Datum:         17-5-2023

                                                                                      X:             178910,80
                                                                                      Y:             425785,45


                                    0    tegel                                                                   0     tegel
0                                   4                                            0                               4
                                                                                                1                15
                                         Zand matig fijn, matig siltig, zwak                                           Zand matig fijn, matig siltig, licht
                    1                    grindig, licht beigebruin, Schep                                              beigebruin, Edelmanboor
                                                                                                6
                                    50                                                                           50    Zand matig fijn, matig siltig, zwak
50                                                                              50
                                                                                                                       grindig, neutraalbruin, Edelmanboor
                                                                                                7
                                                                                                                       Zand matig fijn, matig siltig, zwak
                                                                                                                 90    grindig, sporen roest, neutraalbruin,
                                                                                100                                    Edelmanboor
                                                                                                8                      Zand matig fijn, sterk siltig,
                                                                                                                       donkerbruin, Edelmanboor

                                                                                150
                                                                                                9
                                                                                                                 170
                                                                                                5
                                                                                                                       Zand matig fijn, matig siltig,
                                                                                                10
                                                                                                                 200   neutraal bruingrijs, Edelmanboor
                                                                                200




     Boring:            11                                                            Boring:        12
     Datum:             17-5-2023                                                     Datum:         17-5-2023

     X:                 178893,10                                                     X:             178901,12
     Y:                 425804,99                                                     Y:             425816,29


                                    0    tegel                                                                   0     tegel
0                                   4                                            0                               6
                                                                                                                       Tegel
                    1                    Zand matig fijn, matig siltig, zwak
                                    25
                                         grindig, licht beigebruin,                             1                      Zand uiterst fijn, matig siltig, zwak
                    2                    Edelmanboor                                                                   grindig, neutraal geelcreme,
                                    50                                                                           50
50                                                                              50                                     Edelmanboor
                                         Zand matig fijn, matig siltig, zwak
                                         grindig, sporen baksteen, zwak                                                Zand uiterst fijn, matig siltig,
                                                                                                2
                                         plantenresten houdend, donkerbruin,                                           donkerbruin, Edelmanboor
                                         Schep                                                                   100
                                                                                100
                                                                                                                       Zand uiterst fijn, matig siltig,
                                                                                                3                      geelbruin, Machinale Boring

                                                                                                                 150
                                                                                150
                                                                                                                       Zand uiterst fijn, matig siltig, donker
                                                                                                4                      zwartbruin, Machinale Boring

                                                                                                                 200
                                                                                200
                                                                                                                       Zand uiterst fijn, matig siltig,
                                                                                                5                      neutraal cremegrijs, Machinale
                                                                                                                       Boring
                                                                                250

                                                                                                6

                                                                                                                 300
                                                                                300
                                                                                                                       Zand uiterst fijn, matig siltig, zwak
                                                                                                7                      grindig, donker grijsbruin,
                                                                                                                       Machinale Boring
                                                                                                                 350
                                                                                350
     Projectnaam:       VBO Veenhof te Wijchen
     Projectcode:       E230334
                                                                                                                                                                 getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>     Boring:            13
     Datum:             17-5-2023

     X:                 178891,65
     Y:                 425830,12

                                    0    tegel
0                                   4

                                         Zand matig fijn, matig siltig, matig
                    1                    grindig, licht beigebruin, Schep
                                    50
50




     Projectnaam:       VBO Veenhof te Wijchen
     Projectcode:       E230334
                                                                                getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>        Bijlage 4
Analysecertificaten asbest
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           SGS Environmental Analytics
                                                                                                                                           Correspondentieadres
                                                                                                                                           Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                                           Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                                           www.sgs.com/analytics-nl
                                                                                  Analyserapport


 AELMANS ECO BV
 Sjoerd Biesmans
 Kerkstraat 4
                                                                                                                                                                                                    Blad 1 van 5
 6367 JE VOERENDAAL




Uw projectnaam                                                  : VBO Veenhof te Wijchen
Uw projectnummer                                                : E230334
SGS rapportnummer                                               : 13872657, versienummer: 1.

Rotterdam, 01-06-2023


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project E230334.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 René Eugster
 Operations Manager Rotterdam


           SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



           SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
           de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                          Blad 2 van 5
                                                                                    Analyserapport
AELMANS ECO BV
Sjoerd Biesmans
Projectnaam                        VBO Veenhof te Wijchen                                                                                                                                  Orderdatum      22-05-2023
Projectnummer                      E230334                                                                                                                                                 Startdatum      22-05-2023
Rapportnummer                      13872657 - 1                                                                                                                                            Rapportagedatum 01-06-2023

Nummer       Monstersoort                              Monsterspecificatie


001          Asbestverdachte                           Abmm01 (0-50)
             grond AS3000
002          Asbestverdachte                           Abmm02 (0-50)
             grond AS3000


Analyse                                    Eenheid              Q                               001                                   002



VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg                                                             15.11                                 12.89
in behandeling genomen     kg                                                             15.11                                 12.89
gewicht
Mengmonster samengesteld                                                                   nee                                   nee
totaal gewicht <20 mm na   g                                                             13766                                 12546
drogen
droge stof                 gew.-%                                                           91.1                                  97.3


KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal             mg/kgds                              S                              <2                                    <2
asbestconcentratie
gemeten hechtgebonden-     mg/kgds                              S                              <2                                    <2
asbestconcentratie
gemeten niet-              mg/kgds                              S                              <2                                    <2
hechtgebonden-
asbestconcentratie
ondergrens (95%            mg/kgds                              S                              <2                                    <2
betrouwb.interval)
bovengrens (95%            mg/kgds                              S                              <2                                    <2
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden      mg/kgds                              S                              <2                                    <2
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds                              S                              <2                                    <2
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden      mg/kgds                              S                              <2                                    <2
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds                              S                              <2                                    <2
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens   mg/kgds                              S                             1.1                                   1.2
gewogen asbestconcentratie mg/kgds                              S                             <2                                    <2




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                                                         Paraaf :
             SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



             SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
             de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                          Blad 3 van 5
                                                                                    Analyserapport
AELMANS ECO BV
Sjoerd Biesmans
Projectnaam                        VBO Veenhof te Wijchen                                                                                                                                  Orderdatum      22-05-2023
Projectnummer                      E230334                                                                                                                                                 Startdatum      22-05-2023
Rapportnummer                      13872657 - 1                                                                                                                                            Rapportagedatum 01-06-2023


Analyse                                               Monstersoort                                                                Relatie tot norm


totaal aangeleverd monster                            Asbestverdachte grond AS3000                                               AS3070-1 en NEN 5898
totaal gewicht <20 mm na drogen                       Asbestverdachte grond AS3000                                               Idem
droge stof                                            Asbestverdachte grond AS3000                                               Idem
gemeten totaal                                        Asbestverdachte grond AS3000                                               Idem
asbestconcentratie
ondergrens (95%                                       Asbestverdachte grond AS3000                                               Idem
betrouwb.interval)
bovengrens (95%                                       Asbestverdachte grond AS3000                                               Idem
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden                                 Asbestverdachte grond AS3000                                               Idem
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden                            Asbestverdachte grond AS3000                                               Idem
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden                                 Asbestverdachte grond AS3000                                               Idem
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden                            Asbestverdachte grond AS3000                                               Idem
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens                              Asbestverdachte grond AS3000                                               Idem

Monster      Barcode                                                       Aanlevering                             Monstername                                Verpakking


001          E2147081                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC291
002          E2147082                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC291




                                                                                                                                                                                                         Paraaf :
             SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



             SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
             de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>SGS rapportnummer   13872657 - 1   Blad 4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>SGS rapportnummer   13872657 - 1   Blad 5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>      Bijlage 5
 Analysecertificaten
grond en grondwater
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           SGS Environmental Analytics
                                                                                                                                           Correspondentieadres
                                                                                                                                           Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                                           Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                                           www.sgs.com/analytics-nl
                                                                                  Analyserapport


 AELMANS ECO BV
 Sjoerd Biesmans
 Kerkstraat 4
                                                                                                                                                                                                    Blad 1 van 9
 6367 JE VOERENDAAL




Uw projectnaam                                                  : VBO Veenhof te Wijchen
Uw projectnummer                                                : E230334
SGS rapportnummer                                               : 13872656, versienummer: 1.

Rotterdam, 30-05-2023


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project E230334.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 René Eugster
 Operations Manager Rotterdam


           SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



           SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
           de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 2 van 9
                                                                                     Analyserapport
AELMANS ECO BV
Sjoerd Biesmans
Projectnaam                         VBO Veenhof te Wijchen                                                                                                                                  Orderdatum      22-05-2023
Projectnummer                       E230334                                                                                                                                                 Startdatum      22-05-2023
Rapportnummer                       13872656 - 1                                                                                                                                            Rapportagedatum 30-05-2023

Nummer         Monstersoort                             Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                            01 (4-25)
002           Grond (AS3000)                            05 (30-50) 06 (15-50) 11 (25-50)
003           Grond (AS3000)                            05 (50-100) 05 (150-170) 05 (170-200) 10 (90-140) 10 (140-170) 10 (170-200) 12 (100-150) 12 (150-200)
004           Grond (AS3000)                            01 (25-50) 02 (4-30) 03 (30-50) 04 (0-50) 05 (4-30) 07 (15-50) 10 (15-50) 12 (6-50) 13 (4-50)


Analyse                                     Eenheid              Q                               001                                   002                                   003                                   004



monster voorbehandeling                                          S                             Ja                                    Ja                                    Ja                                    Ja
droge stof                                  gew.-%               S                           95.7                                  90.6                                  83.2                                  93.3
gewicht artefacten                          g                    S                            <1                                    <1                                    <1                                    <1
aard van de artefacten                      -                    S                          geen                                  geen                                  geen                                  geen


organische stof (gloeiverlies)              % vd DS              S                           <0.2                                    2.1                                   2.4                                   0.8


KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)        % vd DS                                     S                              <2                                   7.5                                   2.8                                    <2


METALEN
barium                                      mg/kgds              S                          <20                                     41                                  <20                                  <20
cadmium                                     mg/kgds              S                          <0.2                                  0.22                                  <0.2                                 <0.2
kobalt                                      mg/kgds              S                           1.9                                   2.9                                  <1.5                                  1.7
koper                                       mg/kgds              S                            <5                                    42                                    <5                                   <5
kwik                                        mg/kgds              S                         <0.05                                 <0.05                                 <0.05                                <0.05
lood                                        mg/kgds              S                          <10                                     25                                    10                                 <10
molybdeen                                   mg/kgds              S                          <0.5                                  <0.5                                  <0.5                                 <0.5
nikkel                                      mg/kgds              S                           4.6                                   7.5                                   3.2                                  4.4
zink                                        mg/kgds              S                          <20                                     47                                  <20                                  <20


POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                mg/kgds S        <0.01                                                                                  <0.01                                 <0.01                                <0.01
fenantreen               mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.02                                  0.10                                 0.02
antraceen                mg/kgds S        <0.01                                                                                  <0.01                                  0.04                                <0.01
fluoranteen              mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.07                                  0.17                                 0.04
benzo(a)antraceen        mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.04                                  0.08                                 0.02
chryseen                 mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.04                                  0.08                                 0.02
benzo(k)fluoranteen      mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.03                                  0.05                                 0.02
benzo(a)pyreen           mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.05                                  0.08                                 0.03
benzo(ghi)peryleen       mg/kgds S         0.01                                                                                   0.04                                  0.05                                 0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen   mg/kgds S        <0.01                                                                                   0.03                                  0.05                                 0.02
                                                                                                      1)                                    1)                                    1)                                   1)
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S        0.073                                                                                  0.334                                 0.707                                0.204
(0.7 factor)


POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                 µg/kgds                                   S                              <1                                    <1                                    <1                                    <1
PCB 52                 µg/kgds                                   S                              <1                                    <1                                    <1                                    <1
PCB 101                µg/kgds                                   S                              <1                                    <1                                    <1                                    <1
PCB 118                µg/kgds                                   S                              <1                                    <1                                    <1                                    <1
PCB 138                µg/kgds                                   S                              <1                                    <1                                    <1                                    <1
PCB 153                µg/kgds                                   S                              <1                                    <1                                    <1                                    <1
PCB 180                µg/kgds                                   S                              <1                                    <1                                    <1                                    <1



De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 3 van 9
                                                                                     Analyserapport
AELMANS ECO BV
Sjoerd Biesmans
Projectnaam                         VBO Veenhof te Wijchen                                                                                                                                  Orderdatum      22-05-2023
Projectnummer                       E230334                                                                                                                                                 Startdatum      22-05-2023
Rapportnummer                       13872656 - 1                                                                                                                                            Rapportagedatum 30-05-2023

Nummer        Monstersoort                              Monsterspecificatie


001           Grond (AS3000)                            01 (4-25)
002           Grond (AS3000)                            05 (30-50) 06 (15-50) 11 (25-50)
003           Grond (AS3000)                            05 (50-100) 05 (150-170) 05 (170-200) 10 (90-140) 10 (140-170) 10 (170-200) 12 (100-150) 12 (150-200)
004           Grond (AS3000)                            01 (25-50) 02 (4-30) 03 (30-50) 04 (0-50) 05 (4-30) 07 (15-50) 10 (15-50) 12 (6-50) 13 (4-50)


Analyse                                     Eenheid              Q                               001                                   002                                   003                                   004

                                                                                                      1)                                    1)                                    1)                                   1)
som PCB (7) (0.7 factor)                    µg/kgds              S                             4.9                                   4.9                                   4.9                                   4.9


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                             mg/kgds                                             <5                                   <5                                     <5                                   <5
fractie C12-C22                             mg/kgds                                             <5                                   <5                                     <5                                   <5
fractie C22-C30                             mg/kgds                                             12                                    6                                     12                                   <5
                                                                                                      2)
fractie C30-C40                             mg/kgds                                             32                                   <5                                     13                                   <5
totaal olie C10 - C40                       mg/kgds              S                              40                                  <20                                     20                                  <20




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         Blad 4 van 9
                                                                                   Analyserapport
AELMANS ECO BV
Sjoerd Biesmans
Projectnaam                       VBO Veenhof te Wijchen                                                                                                                                  Orderdatum      22-05-2023
Projectnummer                     E230334                                                                                                                                                 Startdatum      22-05-2023
Rapportnummer                     13872656 - 1                                                                                                                                            Rapportagedatum 30-05-2023


Monster beschrijvingen



001                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                                 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2                                 Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.




                                                                                                                                                                                                        Paraaf :
            SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



            SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
            de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 5 van 9
                                                                                     Analyserapport
AELMANS ECO BV
Sjoerd Biesmans
Projectnaam                         VBO Veenhof te Wijchen                                                                                                                                  Orderdatum      22-05-2023
Projectnummer                       E230334                                                                                                                                                 Startdatum      22-05-2023
Rapportnummer                       13872656 - 1                                                                                                                                            Rapportagedatum 30-05-2023


Analyse                                                Monstersoort                                                                Relatie tot norm


monster voorbehandeling                                Grond (AS3000)                                                             Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof                                             Grond (AS3000)                                                             Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN
                                                                                                                                  15934
gewicht artefacten                                     Grond (AS3000)                                                             AS3000
aard van de artefacten                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
organische stof (gloeiverlies)                         Grond (AS3000)                                                             AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem)                                          Grond (AS3000)                                                             Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium                                                 Grond (AS3000)                                                             AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
kobalt                                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
koper                                                  Grond (AS3000)                                                             Idem
kwik                                                   Grond (AS3000)                                                             Idem
lood                                                   Grond (AS3000)                                                             Idem
molybdeen                                              Grond (AS3000)                                                             Idem
nikkel                                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
zink                                                   Grond (AS3000)                                                             Idem
naftaleen                                              Grond (AS3000)                                                             AS3010-6
fenantreen                                             Grond (AS3000)                                                             Idem
antraceen                                              Grond (AS3000)                                                             Idem
fluoranteen                                            Grond (AS3000)                                                             Idem
benzo(a)antraceen                                      Grond (AS3000)                                                             Idem
chryseen                                               Grond (AS3000)                                                             Idem
benzo(k)fluoranteen                                    Grond (AS3000)                                                             Idem
benzo(a)pyreen                                         Grond (AS3000)                                                             Idem
benzo(ghi)peryleen                                     Grond (AS3000)                                                             Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7                          Grond (AS3000)                                                             Idem
factor)
PCB 28                                                 Grond (AS3000)                                                             AS3010-8
PCB 52                                                 Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 101                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 118                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 138                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 153                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
PCB 180                                                Grond (AS3000)                                                             Idem
som PCB (7) (0.7 factor)                               Grond (AS3000)                                                             Idem
totaal olie C10 - C40                                  Grond (AS3000)                                                             AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster       Barcode                                                       Aanlevering                             Monstername                                Verpakking


001           O0648068                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC201
002           O0648232                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC201
002           O0648230                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC201
002           O0648079                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC201
003           O0648175                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC201
003           O0648476                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC201
003           O0648069                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC201



                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                       Blad 6 van 9
                                                                                 Analyserapport
AELMANS ECO BV
Sjoerd Biesmans
Projectnaam                     VBO Veenhof te Wijchen                                                                                                                                  Orderdatum      22-05-2023
Projectnummer                   E230334                                                                                                                                                 Startdatum      22-05-2023
Rapportnummer                   13872656 - 1                                                                                                                                            Rapportagedatum 30-05-2023


Monster   Barcode                                                       Aanlevering                             Monstername                                Verpakking


003       O0648072                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC201
003       O0648239                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC201
003       O0648237                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC201
003       O0648474                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC201
003       O0648229                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC201
004       O0648473                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC201
004       O0648228                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC201
004       O0648082                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC201
004       O0648475                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC201
004       O0648236                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC201
004       O0648066                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC201
004       O0648478                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC201
004       O0648227                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC201
004       O0648071                                                      19-05-2023                              17-05-2023                                 ALC201




                                                                                                                                                                                                      Paraaf :
          SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



          SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
          de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         Blad 7 van 9
                                                                                   Analyserapport
AELMANS ECO BV
Sjoerd Biesmans
Projectnaam                       VBO Veenhof te Wijchen                                                                                                                                  Orderdatum      22-05-2023
Projectnummer                     E230334                                                                                                                                                 Startdatum      22-05-2023
Rapportnummer                     13872656 - 1                                                                                                                                            Rapportagedatum 30-05-2023

Monsternummer:                                                              001
Monster beschrijvingen                                                      01 (4-25)



Karakterisering naar alkaantraject

benzine                                              C9-C14
kerosine en petroleum                                C10-C16
diesel en gasolie                                    C10-C28
motorolie                                            C20-C36
stookolie                                            C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.




                                                                                                                                                                                                        Paraaf :
            SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



            SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
            de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         Blad 8 van 9
                                                                                   Analyserapport
AELMANS ECO BV
Sjoerd Biesmans
Projectnaam                       VBO Veenhof te Wijchen                                                                                                                                  Orderdatum      22-05-2023
Projectnummer                     E230334                                                                                                                                                 Startdatum      22-05-2023
Rapportnummer                     13872656 - 1                                                                                                                                            Rapportagedatum 30-05-2023

Monsternummer:                                                              002
Monster beschrijvingen                                                      05 (30-50) 06 (15-50) 11 (25-50)



Karakterisering naar alkaantraject

benzine                                              C9-C14
kerosine en petroleum                                C10-C16
diesel en gasolie                                    C10-C28
motorolie                                            C20-C36
stookolie                                            C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.




                                                                                                                                                                                                        Paraaf :
            SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



            SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
            de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         Blad 9 van 9
                                                                                   Analyserapport
AELMANS ECO BV
Sjoerd Biesmans
Projectnaam                       VBO Veenhof te Wijchen                                                                                                                                  Orderdatum      22-05-2023
Projectnummer                     E230334                                                                                                                                                 Startdatum      22-05-2023
Rapportnummer                     13872656 - 1                                                                                                                                            Rapportagedatum 30-05-2023

Monsternummer:                                                              003
Monster beschrijvingen                                                      05 (50-100) 05 (150-170) 05 (170-200) 10 (90-140) 10 (140-170) 10 (170-200) 12 (100-150) 12
                                                                            (150-200)


Karakterisering naar alkaantraject

benzine                                              C9-C14
kerosine en petroleum                                C10-C16
diesel en gasolie                                    C10-C28
motorolie                                            C20-C36
stookolie                                            C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.




                                                                                                                                                                                                        Paraaf :
            SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



            SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
            de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           SGS Environmental Analytics
                                                                                                                                           Correspondentieadres
                                                                                                                                           Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
                                                                                                                                           Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
                                                                                                                                           www.sgs.com/analytics-nl
                                                                                  Analyserapport


 AELMANS ECO BV
 Sjoerd Biesmans
 Kerkstraat 4
                                                                                                                                                                                                    Blad 1 van 5
 6367 JE VOERENDAAL




Uw projectnaam                                                  : VBO Veenhof te Wijchen
Uw projectnummer                                                : E230334
SGS rapportnummer                                               : 13879603, versienummer: 1.

Rotterdam, 05-06-2023


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project E230334.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,




 René Eugster
 Operations Manager Rotterdam


           SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



           SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
           de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                          Blad 2 van 5
                                                                                    Analyserapport
AELMANS ECO BV
Sjoerd Biesmans
Projectnaam                        VBO Veenhof te Wijchen                                                                                                                                  Orderdatum      01-06-2023
Projectnummer                      E230334                                                                                                                                                 Startdatum      01-06-2023
Rapportnummer                      13879603 - 1                                                                                                                                            Rapportagedatum 05-06-2023

Nummer       Monstersoort                              Monsterspecificatie


001          Grondwater                                12 (245-345)
             (AS3000)


Analyse                                    Eenheid              Q                               001



METALEN
barium                                     µg/l                 S                            59
cadmium                                    µg/l                 S                          <0.2
kobalt                                     µg/l                 S                           2.5
koper                                      µg/l                 S                            <2
kwik                                       µg/l                 S                         <0.05
lood                                       µg/l                 S                            <2
molybdeen                                  µg/l                 S                            <2
nikkel                                     µg/l                 S                            <3
zink                                       µg/l                 S                            13


VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                    µg/l                 S                          <0.2
tolueen                                    µg/l                 S                          0.70
ethylbenzeen                               µg/l                 S                          <0.2
o-xyleen                                   µg/l                 S                          0.18
p- en m-xyleen                             µg/l                 S                          0.42
                                                                                                     1)
xylenen (0.7 factor)                       µg/l                 S                           0.6
styreen                                    µg/l                 S                          <0.2
naftaleen                                  µg/l                 S                         <0.02


GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan           µg/l S                                                         <0.2
1,2-dichloorethaan           µg/l S                                                         <0.2
1,1-dichlooretheen           µg/l S                                                         <0.1
cis-1,2-dichlooretheen       µg/l S                                                         <0.1
trans-1,2-dichlooretheen     µg/l S                                                         <0.1
                                                                                                     1)
som (cis,trans) 1,2-         µg/l S                                                         0.14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan              µg/l S                                                         <0.2
1,1-dichloorpropaan          µg/l S                                                         <0.2
1,2-dichloorpropaan          µg/l S                                                         <0.2
1,3-dichloorpropaan          µg/l S                                                         <0.2
                                                                                                     1)
som dichloorpropanen (0.7    µg/l S                                                         0.42
factor)
tetrachlooretheen            µg/l S                                                         <0.1
tetrachloormethaan           µg/l S                                                         <0.1
1,1,1-trichloorethaan        µg/l S                                                         <0.1
1,1,2-trichloorethaan        µg/l S                                                         <0.1
trichlooretheen              µg/l S                                                         <0.2
chloroform                   µg/l S                                                         <0.2
vinylchloride                µg/l S                                                         <0.2
tribroommethaan              µg/l S                                                         <0.2


MINERALE OLIE
fractie C10-C12                            µg/l                                              <25


De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                                                         Paraaf :
             SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



             SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
             de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           Blad 3 van 5
                                                                                     Analyserapport
AELMANS ECO BV
Sjoerd Biesmans
Projectnaam                         VBO Veenhof te Wijchen                                                                                                                                  Orderdatum      01-06-2023
Projectnummer                       E230334                                                                                                                                                 Startdatum      01-06-2023
Rapportnummer                       13879603 - 1                                                                                                                                            Rapportagedatum 05-06-2023

Nummer        Monstersoort                              Monsterspecificatie


001           Grondwater                                12 (245-345)
              (AS3000)


Analyse                                     Eenheid              Q                               001

fractie C12-C22                             µg/l                                              <25
fractie C22-C30                             µg/l                                              <25
fractie C30-C40                             µg/l                                              <25
totaal olie C10 - C40                       µg/l                 S                            <50




De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

                                                                                                                                                                                                          Paraaf :
              SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



              SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
              de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         Blad 4 van 5
                                                                                   Analyserapport
AELMANS ECO BV
Sjoerd Biesmans
Projectnaam                       VBO Veenhof te Wijchen                                                                                                                                  Orderdatum      01-06-2023
Projectnummer                     E230334                                                                                                                                                 Startdatum      01-06-2023
Rapportnummer                     13879603 - 1                                                                                                                                            Rapportagedatum 05-06-2023


Monster beschrijvingen



001                               *           De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
                                              voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1                                 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.




                                                                                                                                                                                                        Paraaf :
            SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



            SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
            de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                             Blad 5 van 5
                                                                                       Analyserapport
AELMANS ECO BV
Sjoerd Biesmans
Projectnaam                           VBO Veenhof te Wijchen                                                                                                                                  Orderdatum      01-06-2023
Projectnummer                         E230334                                                                                                                                                 Startdatum      01-06-2023
Rapportnummer                         13879603 - 1                                                                                                                                            Rapportagedatum 05-06-2023


Analyse                                                  Monstersoort                                                                Relatie tot norm


barium                                                   Grondwater (AS3000)                                                        AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium                                                  Grondwater (AS3000)                                                        Idem
kobalt                                                   Grondwater (AS3000)                                                        Idem
koper                                                    Grondwater (AS3000)                                                        Idem
kwik                                                     Grondwater (AS3000)                                                        AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17852
lood                                                     Grondwater (AS3000)                                                        AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen                                                Grondwater (AS3000)                                                        Idem
nikkel                                                   Grondwater (AS3000)                                                        Idem
zink                                                     Grondwater (AS3000)                                                        Idem
benzeen                                                  Grondwater (AS3000)                                                        AS3130-1
tolueen                                                  Grondwater (AS3000)                                                        Idem
ethylbenzeen                                             Grondwater (AS3000)                                                        Idem
o-xyleen                                                 Grondwater (AS3000)                                                        Idem
p- en m-xyleen                                           Grondwater (AS3000)                                                        Idem
xylenen (0.7 factor)                                     Grondwater (AS3000)                                                        Idem
styreen                                                  Grondwater (AS3000)                                                        Idem
naftaleen                                                Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,1-dichloorethaan                                       Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,2-dichloorethaan                                       Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,1-dichlooretheen                                       Grondwater (AS3000)                                                        Idem
cis-1,2-dichlooretheen                                   Grondwater (AS3000)                                                        Idem
trans-1,2-dichlooretheen                                 Grondwater (AS3000)                                                        Idem
som (cis,trans) 1,2-                                     Grondwater (AS3000)                                                        Idem
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan                                          Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,1-dichloorpropaan                                      Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,2-dichloorpropaan                                      Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,3-dichloorpropaan                                      Grondwater (AS3000)                                                        Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)                        Grondwater (AS3000)                                                        Idem
tetrachlooretheen                                        Grondwater (AS3000)                                                        Idem
tetrachloormethaan                                       Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,1,1-trichloorethaan                                    Grondwater (AS3000)                                                        Idem
1,1,2-trichloorethaan                                    Grondwater (AS3000)                                                        Idem
trichlooretheen                                          Grondwater (AS3000)                                                        Idem
chloroform                                               Grondwater (AS3000)                                                        Idem
vinylchloride                                            Grondwater (AS3000)                                                        Idem
tribroommethaan                                          Grondwater (AS3000)                                                        Idem
totaal olie C10 - C40                                    Grondwater (AS3000)                                                        AS3110-5

Monster         Barcode                                                       Aanlevering                             Monstername                                Verpakking


001             G6923601                                                      01-06-2023                              01-06-2023                                 ALC236
001             B2110173                                                      01-06-2023                              01-06-2023                                 ALC204




                                                                                                                                                                                                            Paraaf :
                SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.



                SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
                de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>         Bijlage 6
Getoetste analyseresultaten
   grond en grondwater
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 07-06-2023 - 10:46)




Projectcode                                                E230334                            E230334
Projectnaam                                                VBO Veenhof te Wijchen             VBO Veenhof te Wijchen
Monsteromschrijving                                        01 (4-25)                          05 (30-50) 06 (15-5
Monstersoort                                               Grond (AS3000)                     Grond (AS3000)
Monster conclusie                                          Overschrijding Achtergrondwaarde   Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse                                         Eenheid SR         BT       BC      BI        SR    BT     BC     BI
monster voorbehandeling                                     Ja                 -       -       Ja            -     -
droge stof                                        %        95.7 95.7                   -      90.6 90.6            -
gewicht artefacten                                g         <1                         -       <1                  -
aard van de artefacten                             -       Geen                        -      Geen                 -
organische stof (gloeiverlies)                    %        <0.2 0.2                    -      2.1 2.1              -
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                   % vd DS <2          <2                 -      7.5   7.5            -
METALEN
barium+                                         mg/kg      <20 54.2    --                      41 94.1     --
cadmium                                         mg/kg      <0.2 0.241 <=AW-0.03               0.22 0.348 <=AW-0.02
kobalt                                          mg/kg      1.9 6.68 <=AW-0.05                 2.9 6.37 <=AW-0.05
koper                                           mg/kg       <5 7.24 <=AW-0.22                  42 72.8    IN 0.22
kwik°                                           mg/kg      <0.050.0503<=AW0.00                <0.050.0461<=AW0.00
lood                                            mg/kg      <10 11     <=AW-0.08                25 35.7 <=AW-0.03
molybdeen                                       mg/kg      <0.5 0.35 <=AW-0.01                <0.5 0.35 <=AW-0.01
nikkel                                          mg/kg      4.6 13.4 <=AW-0.33                 7.5 15     <=AW-0.31
zink                                            mg/kg      <20 33.2 <=AW-0.18                  47 87     <=AW-0.09
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                     mg/kg <0.010.007   -    -                                       <0.010.007     -     -
fenantreen                    mg/kg <0.010.007   -    -                                       0.02 0.02      -     -
antraceen                     mg/kg <0.010.007   -    -                                       <0.010.007     -     -
fluoranteen                   mg/kg <0.010.007   -    -                                       0.07 0.07      -     -
benzo(a)antraceen             mg/kg <0.010.007   -    -                                       0.04 0.04      -     -
chryseen                      mg/kg <0.010.007   -    -                                       0.04 0.04      -     -
benzo(k)fluoranteen           mg/kg <0.010.007   -    -                                       0.03 0.03      -     -
benzo(a)pyreen                mg/kg <0.010.007   -    -                                       0.05 0.05      -     -
benzo(ghi)peryleen            mg/kg 0.01 0.01    -    -                                       0.04 0.04      -     -
indeno(1,2,3-cd)pyreen        mg/kg <0.010.007   -    -                                       0.03 0.03      -     -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)                       mg/kg 0.0730.073 <=AW-0.04                                      0.3340.334 <=AW-0.03
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                          ug/kg      <1      3.5       -         -      <1    3.33     -     -
PCB 52                                          ug/kg      <1      3.5       -         -      <1    3.33     -     -
PCB 101                                         ug/kg      <1      3.5       -         -      <1    3.33     -     -
PCB 118                                         ug/kg      <1      3.5       -         -      <1    3.33     -     -
PCB 138                                         ug/kg      <1      3.5       -         -      <1    3.33     -     -
PCB 153                                         ug/kg      <1      3.5       -         -      <1    3.33     -     -
PCB 180                                         ug/kg      <1      3.5       -         -      <1    3.33     -     -
som PCB (7) (0.7 factor)                        ug/kg      4.9     24.5    <=AW        -      4.9   23.3   <=AW    -
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                 mg/kg       <5     17.5       --       -       <5   16.7    --    -
fractie C12-C22                                 mg/kg       <5     17.5       --       -       <5   16.7    --    -
fractie C22-C30                                 mg/kg       12      60        --       -        6   28.6    --    -
fractie C30-C40                                 mg/kg       32     160        --       -       <5   16.7    --    -
totaal olie C10 - C40                           mg/kg       40     200       IN     0.00      <20   66.7   <=AW-0.03


Monstercode                   Monsteromschrijving
13872656-001                  01 (4-25)
13872656-002                  05 (30-50) 06 (15-50) 11 (25-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 07-06-2023 - 10:46)




Projectcode                                                E230334                            E230334
Projectnaam                                                VBO Veenhof te Wijchen             VBO Veenhof te Wijchen
Monsteromschrijving                                        05 (50-100) 05 (150                01 (25-50) 02 (4-30
Monstersoort                                               Grond (AS3000)                     Grond (AS3000)
Monster conclusie                                          Voldoet aan Achtergrondwaarde      Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse                                         Eenheid SR         BT       BC      BI        SR    BT     BC     BI
monster voorbehandeling                                     Ja                 -       -       Ja            -     -
droge stof                                        %        83.2 83.2                   -      93.3 93.3            -
gewicht artefacten                                g         <1                         -       <1                  -
aard van de artefacten                             -       Geen                        -      Geen                 -
organische stof (gloeiverlies)                    %        2.4 2.4                     -      0.8 0.8              -
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)                                   % vd DS 2.8        2.8                 -      <2    <2             -
METALEN
barium+                                         mg/kg      <20 49.3    --                     <20 54.2    --
cadmium                                         mg/kg      <0.2 0.234 <=AW-0.03               <0.2 0.241 <=AW-0.03
kobalt                                          mg/kg      <1.5 3.39 <=AW-0.07                1.7 5.98 <=AW-0.05
koper                                           mg/kg       <5 6.95 <=AW-0.22                  <5 7.24 <=AW-0.22
kwik°                                           mg/kg      <0.050.0495<=AW0.00                <0.050.0503<=AW0.00
lood                                            mg/kg       10 15.4 <=AW-0.07                 <10 11     <=AW-0.08
molybdeen                                       mg/kg      <0.5 0.35 <=AW-0.01                <0.5 0.35 <=AW-0.01
nikkel                                          mg/kg      3.2 8.75 <=AW-0.40                 4.4 12.8 <=AW-0.34
zink                                            mg/kg      <20 31.6 <=AW-0.19                 <20 33.2 <=AW-0.18
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen                     mg/kg <0.010.007   -    -                                       <0.010.007     -     -
fenantreen                    mg/kg 0.10 0.1     -    -                                       0.02 0.02      -     -
antraceen                     mg/kg 0.04 0.04    -    -                                       <0.010.007     -     -
fluoranteen                   mg/kg 0.17 0.17    -    -                                       0.04 0.04      -     -
benzo(a)antraceen             mg/kg 0.08 0.08    -    -                                       0.02 0.02      -     -
chryseen                      mg/kg 0.08 0.08    -    -                                       0.02 0.02      -     -
benzo(k)fluoranteen           mg/kg 0.05 0.05    -    -                                       0.02 0.02      -     -
benzo(a)pyreen                mg/kg 0.08 0.08    -    -                                       0.03 0.03      -     -
benzo(ghi)peryleen            mg/kg 0.05 0.05    -    -                                       0.02 0.02      -     -
indeno(1,2,3-cd)pyreen        mg/kg 0.05 0.05    -    -                                       0.02 0.02      -     -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)                       mg/kg 0.7070.707 <=AW-0.02                                      0.2040.204 <=AW-0.03
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28                                          ug/kg      <1      2.92      -         -      <1    3.5      -     -
PCB 52                                          ug/kg      <1      2.92      -         -      <1    3.5      -     -
PCB 101                                         ug/kg      <1      2.92      -         -      <1    3.5      -     -
PCB 118                                         ug/kg      <1      2.92      -         -      <1    3.5      -     -
PCB 138                                         ug/kg      <1      2.92      -         -      <1    3.5      -     -
PCB 153                                         ug/kg      <1      2.92      -         -      <1    3.5      -     -
PCB 180                                         ug/kg      <1      2.92      -         -      <1    3.5      -     -
som PCB (7) (0.7 factor)                        ug/kg      4.9     20.4    <=AW        -      4.9   24.5   <=AW    -
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                 mg/kg       <5     14.6     --    -            <5   17.5    --    -
fractie C12-C22                                 mg/kg       <5     14.6     --    -            <5   17.5    --    -
fractie C22-C30                                 mg/kg       12      50      --    -            <5   17.5    --    -
fractie C30-C40                                 mg/kg       13     54.2     --    -            <5   17.5    --    -
totaal olie C10 - C40                           mg/kg       20     83.3    <=AW-0.02          <20    70    <=AW-0.02


Monstercode                   Monsteromschrijving
13872656-003                  05 (50-100) 05 (150-170) 05 (170-200) 10 (90-140) 10 (140-170) 10 (170-200) 12 (100-150) 12 (150-
                              200)
13872656-004                  01 (25-50) 02 (4-30) 03 (30-50) 04 (0-50) 05 (4-30) 07 (15-50) 10 (15-50) 12 (6-50) 13 (4-50)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Verklaring kolommen
SR       Resultaat op het analyserapport
BT       Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
         gebruikte waarden.
BC       Toetsoordeel
BI       SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) )

Verklaring toetsingsoordelen
-        Geen toetsoordeel mogelijk
--       Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---      Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#        Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+        De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de
         natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden
         beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de
         interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
°        Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4
         mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan
         kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de
         eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.
<=AW     Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO       Wonen
IN       Industrie
,zp      Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
>I       Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^        Enkele parameters ontbreken in de som
>IND     Groter dan industrie

Kleur informatie
Rood     > Interventiewaarde
Roze     > Industrie
Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)
Blauw >= Achtergrond waarde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Normenblad
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb


Analyse                           Eenheid AW Wo Ind             I

METALEN
cadmium                           mg/kg     0.6    1.2   4.3    13
kobalt                            mg/kg      15     35   190   190
koper                             mg/kg      40     54   190   190
kwik°                             mg/kg    0.15   0.83   4.8    36
lood                              mg/kg      50   210    530   530
molybdeen                         mg/kg     1.5     88   190   190
nikkel                            mg/kg      35     39   100   100
zink                              mg/kg    140    200    720   720

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 mg/kg 1.5 6.8 40 40
factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)  ug/kg             20     40 500 1000

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40             mg/kg    190 190 500 5000




*                    Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad
AW                   = Achtergrondwaarden
WO                   = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND                  = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
I                    = Interventiewaarden
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 07-06-2023 - 10:47)




Projectcode                                                             E230334
Projectnaam                                                             VBO Veenhof te Wijchen
Monsteromschrijving                                                     12 (245-345)
Monstersoort                                                            Grondwater (AS3000)
Monster conclusie                                                       Overschrijding Streefwaarde

Analyse                                                      Eenheid SR         BT      BC BI

METALEN
barium                                                       ug/l        59 59 >S 0.02
cadmium                                                      ug/l       <0.2 0.14 <=S -
kobalt                                                       ug/l       2.5 2.5 <=S   -
koper                                                        ug/l        <2 1.4 <=S   -
kwik                                                         ug/l       <0.050.035<=S -
lood                                                         ug/l        <2 1.4 <=S   -
molybdeen                                                    ug/l        <2 1.4 <=S   -
nikkel                                                       ug/l        <3 2.1 <=S   -
zink                                                         ug/l        13 13 <=S    -
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                                                      ug/l       <0.2 0.14 <=S -
tolueen                                                      ug/l       0.70 0.7 <=S  -
ethylbenzeen                                                 ug/l       <0.2 0.14 <=S -
o-xyleen                                                     ug/l       0.18 0.18   - -
p- en m-xyleen                                               ug/l       0.42 0.42   - -
xylenen (0.7 factor)                                         ug/l       0.6 0.6 >S 0.01
styreen                                                      ug/l       <0.2 0.14 <=S -
naftaleen                                                    ug/l       <0.020.014<=S -
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan                               ug/l                   <0.2    0.14   <=S    -
1,2-dichloorethaan                               ug/l                   <0.2    0.14   <=S    -
1,1-dichlooretheen                               ug/l                   <0.1    0.07   <=S    -
cis-1,2-dichlooretheen                           ug/l                   <0.1    0.07      -   -
trans-1,2-dichlooretheen                         ug/l                   <0.1    0.07      -   -
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l                   0.14    0.14   <=S    -
dichloormethaan                                  ug/l                   <0.2    0.14   <=S    -
1,1-dichloorpropaan                              ug/l                   <0.2    0.14      -   -
1,2-dichloorpropaan                              ug/l                   <0.2    0.14      -   -
1,3-dichloorpropaan                              ug/l                   <0.2    0.14      -   -
som dichloorpropanen (0.7 factor)                ug/l                   0.42    0.42   <=S    -
tetrachlooretheen                                ug/l                   <0.1    0.07   <=S    -
tetrachloormethaan                               ug/l                   <0.1    0.07   <=S    -
1,1,1-trichloorethaan                            ug/l                   <0.1    0.07   <=S    -
1,1,2-trichloorethaan                            ug/l                   <0.1    0.07   <=S    -
trichlooretheen                                  ug/l                   <0.2    0.14   <=S    -
chloroform                                       ug/l                   <0.2    0.14   <=S    -
vinylchloride                                    ug/l                   <0.2    0.14   <=S    -
tribroommethaan                                  ug/l                   <0.2    0.14    ---
MINERALE OLIE
fractie C10-C12                                              ug/l       <25     17.5 --       -
fractie C12-C22                                              ug/l       <25     17.5 --       -
fractie C22-C30                                              ug/l       <25     17.5 --       -
fractie C30-C40                                              ug/l       <25     17.5 --       -
totaal olie C10 - C40                                        ug/l       <50      35 <=S       -


ADDITIONELE TOETSPARAMETERS                                                                   EenheidBT   BC
13879603-001
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)                                              ug/l   1.72 ^--
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)                                                DIMSLS 0.0002




Monstercode                   Monsteromschrijving
13879603-001                  12 (245-345)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Verklaring kolommen
SR Resultaat op het analyserapport
BT    Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
      gebruikte waarden.
BC Toetsoordeel
BI    SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) )

Verklaring toetsingsoordelen
-       Geen toetsoordeel mogelijk
--      Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---     Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#       Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
<=S Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
>S      Groter dan de streefwaarde
>I      Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
^       Enkele parameters ontbreken in de som
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Normenblad
Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb


Analyse                           Eenheid S        I

METALEN
barium                            ug/l       50   625
cadmium                           ug/l      0.4     6
kobalt                            ug/l       20   100
koper                             ug/l       15    75
kwik                              ug/l     0.05   0.3
lood                              ug/l       15    75
molybdeen                         ug/l        5   300
nikkel                            ug/l       15    75
zink                              ug/l       65   800

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen                           ug/l      0.2 30
tolueen                           ug/l        7 1000
ethylbenzeen                      ug/l        4 150
xylenen (0.7 factor)              ug/l      0.2 70
styreen                           ug/l        6 300
naftaleen                         ug/l     0.01 70

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan                   ug/l    7 900
1,2-dichloorethaan                   ug/l    7 400
1,1-dichlooretheen                   ug/l 0.01 10
dichloormethaan                      ug/l 0.01 1000
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen ug/l 0.01 20
(0.7 factor)
som dichloorpropanen (0.7 factor)    ug/l  0.8 80
tetrachlooretheen                    ug/l 0.01 40
tetrachloormethaan                   ug/l 0.01 10
1,1,1-trichloorethaan                ug/l 0.01 300
1,1,2-trichloorethaan                ug/l 0.01 130
trichlooretheen                      ug/l   24 500
chloroform                           ug/l    6 400
vinylchloride                        ug/l 0.01   5
tribroommethaan                      ug/l      630

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40             ug/l      50 600




*                    Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad
S                    = Streefwaarden
I                    = Interventiewaarden
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>     Bijlage 7
Veldwerkformulieren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Bijlage 8
 Foto’s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Foto 1                  Foto 2
Asbestinspectiegat 01   Asbestinspectiegat 03




Foto 3                  Foto 4
Asbestinspectiegat 06   Asbestinspectiegat 11




Foto 5                  Foto 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>    Bijlage 9
Bodemrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>            Veenhof Wijchen
                 Omgevingsrapportage




Pagina 1 van 8            -       21-02-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Voorblad
Inhoudsopgave
Inleiding
Veenhof 17e/schoolwoningen
HBB: Gemeente Wijchen; Veenhof 2357
Kaarten
Disclaimer
Toelichting




                Pagina 2 van 8        -   21-02-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>De provincie Gelderland en de twee grote Gelderse gemeenten Arnhem en Nijmegen zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties die toezien op het saneren
van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (. Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen
die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in
het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.



In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Gelderland. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied. De twee grote gemeenten hebben hun eigen BIS. Gegevens van die gemeenten worden niet in deze rapportage weergegeven.

Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.



De provincie zal aansturen op sanering van alle historische verontreinigingen (ontstaan voor 1987) die risico’s veroorzaken (dit zijn de spoedlocaties die tot de werkvoorraad van de provincie behoren).
In het rapport wordt per locatie aangegeven (Vervolg Wbb-traject) of een locatie nog tot de werkvoorraad behoort en welke vervolg in dat kader wordt verwacht.



Dit rapport bestaat uit vier delen:

   1. Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.
   2. Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd
      De in het bodeminformatiesysteem van de provincie Gelderland aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden.

   3. Disclaimer
   4. Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.



Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de provincie Gelderland via https://www.gelderland.nl/Contact door het invullen van een vragenformulier.
Dit wordt automatisch toegezonden aan het PROVINCIELOKET

of te bellen naar 026 – 359 99 99.




                                                             Pagina 3 van 8                          -          21-02-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Locatie: Veenhof 17e/schoolwoningen
Locatie
Adres                             Veenhof 17e Wijchen

Locatiecode                       AA029601538

Locatienaam                       Veenhof 17e/schoolwoningen

Plaats                            Wijchen

Locatiecode bevoegd gezag WBB     GE029601538


Status
Vervolg WBB                                                                     Beoordeling
Status rapporten                  Verkennend onderzoek NVN 5740                 Beschikking
Status besluiten                                                                Status asbest
Is van voor 1987                  Nee



Uitgevoerde onderzoeken
Datum              Type                                           Naam                                  Auteur      Opdrachtnummer   Archief
    04-02-1998     Verkennend onderzoek NVN 5740                  Verkennend Onderzoek 1                Haskoning


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                                   Pagina 4 van 8              -           21-02-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Locatie: HBB: Gemeente Wijchen; Veenhof 2357
Locatie
Adres                           Veenhof 2217 6604DN Wijchen

Locatiecode                     AA029600367

Locatienaam                     HBB: Gemeente Wijchen; Veenhof 2357

Plaats                          Wijchen

Locatiecode bevoegd gezag WBB   GE029600431


Status
Vervolg WBB                     Hbb-cluster-inactief                            Beoordeling                     Pot. verontreinigd
Status rapporten                                                                Beschikking
Status besluiten                                                                Status asbest
Is van voor 1987                Ja



Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar


Verontreinigende activiteiten
Activiteit                                    Start       Einde    Vervallen   Benoemd          Verontreinigd      Spoed         Voldoende onderzocht
brandstoftank (ondergronds)                      2003       9999   Nee         Nee              Onbekend                                      Onbekend
demping (niet gespecificeerd)                    1980       9999   Nee         Nee              Onbekend                                      Onbekend
hbo-tank (ondergronds)                           9999       2003   Nee         Nee              Onbekend                                      Onbekend


Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar


Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar


Besluiten
Geen gegevens beschikbaar


Sanering
Geen gegevens beschikbaar


Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar


Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar




                                                       Pagina 5 van 8           -        21-02-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Pagina 6 van 8   -   21-02-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>De bodeminformatie die u in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Gelderland is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze
informatie. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Deze rapportage bevat geen
gegevens van de twee grote gemeenten in de provincie Gelderland die zelf bevoegd gezag Wet bodembescherming zijn (Arnhem en Nijmegen). Als u fouten of onvolkomenheden in de rapportage
aantreft kunt u ons helpen door dit te melden via https://www.gelderland.nl/Contact door het invullen van een vragenformulier. Dit wordt automatisch toegezonden aan het PROVINCIELOKET of te
bellen naar 026 – 359 99 99.




                                                           Pagina 7 van 8                        -         21-02-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Toelichting
Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).



Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Bij ernstige verontreinigingen wordt vervolgens beoordeeld of bij het huidige gebruik er
mogelijke risico’s aanwezig zijn. Op basis van de beschikbare gegevens wordt de verontreinigingssituatie zo goed mogelijk ingeschat en vermeld onder het veld ‘beoordeling’. Pas als de
verontreiniging voldoende is onderzocht wordt de conclusie vastgelegd in een formeel besluit. Dit is onder het veld ‘Beschikking’ aangegeven.



Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan voor een beperkt deel van het terrein gelden (deelsanering) of in verschillende fasen worden uitgevoerd. Als het
bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Indien wordt ingestemd met het eindresultaat van de sanering (vastgelegd in een
evaluatierapport) wordt ook de einddatum van de sanering ingevuld.



Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb.



(Mogelijk) Verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van bekende historische (bedrijfs)activiteiten die op de locatie aanwezig zijn geweest en mogelijk bodemverontreiniging veroorzaakt hebben. Deze potentiële
verontreinigingsbronnen vormen het zogenaamde. Historisch Bodem Bestand (HBB).




Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie Gelderland genomen besluiten vermeld.



Saneringscontouren

Indien sprake is van een deelsanering of verschillende fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond
uiteindelijk is uitgevoerd.



Zorgmaatregelen/gebruiksbeperkingen

Als na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zijn maatregelen genomen om blootstelling aan of verspreiding van deze (rest)verontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het
BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in standhouden van deze maatregelen.




                                                            Pagina 8 van 8                         -         21-02-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>