<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>WATERTOETS
De Veenhof, Wijchen

Pouderoyen B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>WATERTOETS
DE VEENHOF TE WIJCHEN


Pouderoyen B.V.




Project              Projectnummer(doc.) Datum        Gecontroleerd door Opgesteld door
De Veenhof Wijchen   P23-0130(-006)      08-09-2023   Arjan Averink      Jonathan van Ekris
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>      01 INLEIDING
 1.1. Aanleiding
In opdracht van Pouderoyen B.V. (hierna opdrachtgever) heeft BOOT organiserend
ingenieursburo B.V. (hierna BOOT) een watertoets opgesteld voor de planlocatie De
Veenhof te Wijchen.

De planlocatie ligt in het noorden van Wijchen in de gelijknamige gemeente, in de
provincie Gelderland. De locatie is voorheen in gebruik geweest als school en is
gelegen in een woonwijk. Het plangebied ligt te midden van deze woonwijk en grens
in het oosten aan een park.

De initiatiefnemer is voornemens om op de betreffende planlocatie nieuwbouw te
realiseren. Het project bestaat uit het slopen van het huidige schoolgebouw en het
bouwen van een nieuw woon-zorgcomplex. Het oppervlak van het plangebied
bedraagt ca. 0,5 ha. Het plangebied en de begrenzing in aangegeven op figuur 1-1.

Ten behoeve van de vergunningsfase is een watertoets benodigd. De gemeente en
het waterschap stellen eisen aan de omgang met hemelwater op particulier terrein
en toetst of hieraan wordt voldaan.



 1.2. Doel
Deze watertoets wordt opgesteld om zo de belangen van het watersysteem in de
planvorming te borgen en invulling te geven aan een duurzame waterhuishouding.




                                                                                     Figuur 1-1: Situering plangebied (bron: PDOK)




De Veenhof Wijchen – Pouderoyen B.V.                                                   P23-0130(-006)
                                                                                                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>       02 BESCHRIJVING PLANGEBIED
 2.1. Inrichting
                                                                                       De opdrachtgever is voornemens ter plaatse van het plangebied het bestaande
In de huidige situatie betreft het plangebied een perceel met daarop een               schoolgebouw te slopen en een nieuw woon-zorgcomplex te bouwen. Daarnaast
schoolgebouw met een aantal bijgebouwen. De terreininrichting bestaat                  wordt het gehele omliggende terrein opnieuw ingericht, zie figuur 2-2.
voornamelijk uit een schoolplein met tegels, een grasveld en speeltoestellen. Figuur
2-1 laat een overzichtskaart zien met de huidige oppervlakken.




                                                                                             Figuur 2.2: Overzicht oppervlakken toekomstige situatie
       Figuur 2.1: Overzicht oppervlakken huidige situatie




De Veenhof Wijchen – Pouderoyen B.V.                                                     P23-0130(-006)
                                                                                                                                                            4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>In de huidige situatie is het plangebied grotendeels verhard. Met de nieuwe inrichting
van het plangebied neemt het verhard oppervlak af. Dit is weergegeven in tabel 2-1.
Door de ontwikkelingen neemt het verhard oppervlak met 423 m² af. Het totaal
verhard oppervlak in de toekomstige situatie bedraagt 3.169 m².

 Tabel 2.1 Overzicht verdeling oppervlakken huidige en toekomstige situatie

   TYPE OPPERVLAK         VERHARD           ONVERHARD      VERHARD           ONVERHARD
                         OPPERVLAK          OPPERVLAK     OPPERVLAK          OPPERVLAK
                            [M²]               [M²]          [M²]               [M²]
                                   Huidige situatie               Toekomstige situatie
   Bebouwing                1.121                 -             1.658              -
   Parkeren                  182                  -             554                -
   Terreinverharding        2.289                 -             756                -
   Halfverharding              -                  -             201              201
   Tuin/groen                  -                1.568             -              1.789
   Subtotaal                3.592               1.568           3.169            1.990
   Totaal                               5.160                            5.160
   Toename verhard                                      - 423
   oppervlak [m²]




De Veenhof Wijchen – Pouderoyen B.V.                                                     P23-0130(-006)
                                                                                                          5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre> 2.2. Bestaande (geo-)hydrologische gesteldheid                                        Maaiveldverloop
                                                                                       Tijdens de veldwerkzaamheden zijn tevens de maaiveldhoogten opgenomen
Op basis van het Geotechnisch bodemonderzoek ondergrond E230303.004/LOM en             binnen het plangebied. Zie figuur 2.3 voor een overzicht van een aantal van deze
het Onderzoek naar de waterdoorlatendheid E230303.005/LOM uitgevoerd door              metingen. De metingen lopen van NAP +7,47 m tot en met NAP +8,0, het maaiveld
Aelmans Eco B.V., d.d. 24-03-2023 is de bestaande (geo-)hydrologische situatie in      kent daarmee een hoogteverschil van 0,54 meter. De gemiddelde maaiveldhoogte
beeld gebracht. In deze paragraaf zijn de conclusies uit de rapportages samengevat.    binnen de planlocatie is vastgesteld op NAP +7,80 m op basis van alle metingen.
In bijlage B zijn de betreffende rapportages opgenomen.                                Globaal kan worden aangegeven dat het maaiveld afloopt van zuid naar noord.

De volgende gegevensbronnen zijn aanvullend geraadpleegd:
        DINOloket (GeoTOP v1.5);                                                                                 7,64
        Landelijk Hydrologisch Model;
        Grondwatertools.nl;
        Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN4).
                                                                                                                                      7,86
Regionale bodemopbouw
                                                                                                           7,82
De regionale bodemopbouw bestaat hoofdzakelijk uit de formatie van Kreftenheye
en de Formatie van Boxtel. De formatie van Kreftenheye bestaat voornamelijk uit
grof zand en is grindhoudend met in mindere mate kleilagen en sporadisch kleiige
veenlaagjes. De formatie van Boxtel bestaat voornamelijk uit fijn siltig zand en
                                                                                                           7,78
zandige leem, afgewisseld met dunne veenlagen. Plaatselijk komt matig fijn tot zeer
grof zand voor. Onder deze formaties zijn de formaties van Waalre en Peize gelegen.
Deze lagen bestaan voornamelijk uit fijn tot grof zand met grind met in mindere mate
kleilagen.

Lokale bodemopbouw                                                                                            8,01       7.87      7.92      7,84
Uit het geotechnisch sonderingsonderzoek tot NAP -9,0 m, aangevuld met ondiepe
grondboringen tot max. NAP +3,5 m, komt naar voren dat de lokale bodem
voornamelijk is opgebouwd uit vastgepakt siltig fijn zand. Plaatselijk worden minder                                                         7,50
vastgepakte en/of siltige tussenlagen aangetroffen.

Middels infiltratieproeven is de doorlatendheid van de bodem geclassificeerd als
‘goed’ met een K-waarde tussen de 1,0 en 10,0 meter per dag. Gezien de lokale
bodemopbouw met vastgepakt fijn en siltig zand, lokaal met siltige tussenlagen,
wordt voor de infiltratieberekening een K-waarde van 2 meter per dag aangehouden.
Om zeker te zijn dat hemelwater voldoende kan infiltreren is deze lagere K-waarde
aangehouden. De infiltratiemetingen zijn voornamelijk uitgevoerd op plekken met         Figuur 2.3: Hoogtemetingen ingemeten tijdens het veldwerk van Aelmans Eco
een grovere bodemopbouw waarin grind aanwezig is. Uit het geotechnisch                  B.V.
bodemonderzoek komt naar voren dat niet overal binnen het plangebied het geval
is.




De Veenhof Wijchen – Pouderoyen B.V.                                                     P23-0130(-006)
                                                                                                                                                                6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>  Grondwaterstanden
  Van de grondwaterstanden binnen het plangebied zijn geen historische                                               Oppervlaktewater
  meetgegevens beschikbaar. Wel is grondwater gepeild tijdens het veldwerk op 16                                     Het plangebied is gelegen in het beheergebied van het waterschap Rivierenland.
  en 20 maart 2023 door Aelmans Eco B.V. Dit betreft slechts een momentopname.                                       Binnen en rondom het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig.
  Daarbij is het van belang om te vermelden dat deze peiling uitgevoerd is nabij het
  moment binnen het jaar dat de grondwaterstand het hoogst staat.

  Om een indicatie van de grondwaterstand te geven is een historische meetreeks van
  een peilbuis (B39H0428) nabij het plangebied geraadpleegd. Deze peilbuis is
  gelegen op een afstand van 400 m vanaf de planlocatie. In tabel 2.2 zijn de
  meetwaarden vanuit deze peilbuis weergegeven.

  Tabel 2.2: Statistische eigenschappen peilbuis (bron; Grondwatertools -
  DINOloket)
PEILBUIS       FILTER     MAAIV       FILTERDIEPTE                  STATISTISCHE EIGENSCHAPPEN
                          ELD
                                                            MAX        RHG*        GEM        RLG*           MIN
                          [m NAP]         [m NAP]         [m NAP]     [m NAP]    [m NAP]     [m NAP]       [m NAP]

B39H0428         001       7,50         5,69 - 5,19        6,36        5,90      5,76         5,62          5,23

  *Representatieve Hoogste Grondwaterstand (RHG) & Representatieve Laagste Grondwaterstand (RLG). De RLG

  is gelijk aan het 10e percentiel van de gemeten grondwaterstanden; 10 % van de tijd wordt een lagere

  grondwaterstand gemeten. De RHG komt veelal overeen met de Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG).


  Op basis van de gegevens vanuit peilbuis B39H0428 kan een inschatting worden
  gemaakt van de GHG binnen het plangebied. Ter plaatse van de peilbuis is de GHG
  op ca. 1,60 m -mv gelegen. De grondwaterpeiling tijdens het veldwerk geeft een
  grondwaterstand van ca. 1,40 m -mv. De gemiddelde maaiveldhoogte ter plaatse
  van het plangebied is ca. NAP +7,80 m. Rekening houdend met het moment van de
  peiling tijdens het veldwerk, de afstand van de referentiepeilbuis en de
  bodemopbouw wordt de GHG op ca. 1,40 m-mv, dus NAP +6,40 m, aangehouden.
  Hiermee wordt de GHG conservatief ingeschat waarbij er voldoende ruimte overblijft
  voor het infiltreren van hemelwater en de huidige grondwaterstand niet overschat
  wordt.

  Hemelwaterinfiltratievoorzieningen dienen boven de GHG aangelegd te worden in
  de bodem voor een optimale werking. De ingeschatte GHG binnen de planlocatie is
  voldoende diep om een infiltratievoorzieningen toe te passen.

  Bij graaf- en bouwwerkzaamheden dieper dan de GHG wordt bemaling nodig geacht
  om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren.




  De Veenhof Wijchen – Pouderoyen B.V.                                                                                 P23-0130(-006)
                                                                                                                                                                                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>       03 BELEID
Het algemeen waterbeleid dat van toepassing is binnen het plangebied staat             gebruik en       onderhoud    van   waterkeringen, oppervlaktewaterlichamen,
beschreven in het Nationaal waterplan, het Waterbeheerprogramma 2022-2027 en           bergingsgebieden, ondersteunende kunstwerken en grondwater. Van alle verboden
de Keur van het Waterschap Rivierenland en het hemelwaterbeleid van de gemeente        werken en/of werkzaamheden die niet voldoen aan de criteria van de algemene
Wijchen.                                                                               regels, kan een vergunning worden aangevraagd.

Op Europees, nationaal en stroomgebiedsniveau wordt gewerkt aan de                     Compensatie verhard oppervlak – Waterschap Rivierenland
Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW streeft naar duurzame en robuuste                   Binnen het beleid van Waterschap Rivierenland geldt een vrijstelling van de
watersystemen. Basisprincipes van het nationaal en Europees beleid zijn: meer          compensatieplicht bij een toename van minder dan 500 m² voor stedelijk gebied en
ruimte voor water, voorkomen van afwenteling van de waterproblematiek in ruimte        1.500 m² voor landelijk gebied. Bij grotere oppervlaktes mogen de vrijgestelde
of tijd en stand-still (géén verdere achteruitgang in de huidige (2000) chemische en   oppervlaktes in mindering worden gebracht. Omdat het verhard oppervlak in de
ecologische waterkwaliteit).                                                           toekomstige situatie afneemt hoeft er geen compensatie plaats te vinden.

Het bovenstaande resulteert in twee drietrapsstrategieën die zijn vastgelegd in de     Compensatie en waterberging verhard oppervlak – Gemeente Wijchen
Nota Ruimte (2006):                                                                    De gemeente Wijchen vereist bij nieuwe ontwikkelingen dat hemelwater op eigen
                                                                                       terrein verwerkt wordt. Dat betekent dat het moet worden vastgehouden en indien
         Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren)                               mogelijk geïnfiltreerd in de bodem. Het lozen van hemelwater op openbaar riool of
         Waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren)                            de openbare weg mag alleen als redelijkerwijs niet voldaan kan worden aan de
                                                                                       bergingseis. In tabel 3.1 zijn de eisen weergegeven zoals deze zijn afgestemd door
De trits voor waterkwantiteit betekent dat neerslag bij voorkeur wordt vastgehouden
                                                                                       de opdrachtgever met de gemeente.
op de plaats waar het valt. Indien vasthouden niet mogelijk is, wordt neerslag
geborgen in oppervlaktewater. De trits voor waterkwaliteit houdt in dat gestreefd
                                                                                       Tabel 3.1: Uitgangspunten en eisen gemeente Wijchen
moet worden naar het voorkomen van verontreinigingen. Indien schoonhouden niet
mogelijk is, worden schone en vervuilende bronnen gescheiden.                             UITGANGSPUNT                                            EIS    BRON
                                                                                          Bergingseis                    T=5 + 10 % (Buishand & Velds)   Afstemming gemeente
De Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie, onderdeel van het Deltaprogramma 2018,          Diepte wadi                                      ≤ 0,50 m               //
schrijft voor dat rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het klimaatbestendig       Bodembreedte wadi                                ≥ 1,00 m               //
                                                                                          Talud helling                                           1:3             //
en waterrobuust inrichten van de ruimtelijke omgeving moeten opnemen in het
                                                                                          Waterpeil bij bui T=5+10%          ≥ 0,1 m onder insteek                //
beleid. Doel van de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie is het sturen van het           Waterpeil bij bui T=10+10%           ≥ 0 m onder insteek                //
veranderingsproces om het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van                  Ledigingstijd                                       24 uur              //
Nederland een vanzelfsprekend onderdeel te maken van ruimtelijke
                                                                                       Overige uitgangspunten:
(her)ontwikkeling. Hierbij wordt het uitgangspunt gehanteerd dat bij
(her)ontwikkelingen geen extra risico op schade en slachtoffers mag ontstaan voor              Hemelwater dient in principe volledig op eigen perceel te worden verwerkt
zover dat redelijkerwijs haalbaar is.                                                           (geborgen en geïnfiltreerd).
                                                                                               Er mag geen hemelwater buiten het plangebied (perceel) tot afstroming
Vanaf 26 november 2021 is het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het                            komen.
Waterschap Rivierenland van kracht. In het beheerplan beschrijft het waterschap wat
ze in de planperiode willen bereiken en hoe ze dat wil doen.
                                                                                               Hemelwater mag wel tijdelijk op het terrein (tuin/straat) komen te staan
                                                                                                maar niet in gebouwen terecht komen.
Verder beschikt Waterschap Rivierenland over een verordening: Keur Waterschap
Rivierland 2014. Hierin staan de geboden en verboden voor de manier van inrichten,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>       04 HEMELWATER EN RIOLERING
                                                                                        nieuw te bouwen gebouw. Het is van belang om bladvangers en zandvangers toe te
 4.1. Wateropgave                                                                       passen in de toevoeren naar de infiltratiekratten om te voorkomen dat de
                                                                                        infiltratiekratten vervuild raken.
Op basis van de eisen van de gemeente wordt de wateropgave berekent, vanuit het
waterschap geldt geen compensatieverplichting door de afname van verhard
oppervlak. De gemeente eist dat binnen het eigen perceel het hemelwater verwerkt
wordt. Het staat de initiatiefnemer vrij op welke manier hij met deze
waterbergingsopgave omgaat en welke maatregelen hij treft.

De benodigde totale waterberging binnen het plangebied is berekend volgens
Buishand & Veld bij een T=5+10% situatie. Rekening houdend met een totaal
afvoerend verhard oppervlak van 3.169 m² bedraagt de totale statische
waterbergingsopgave 74 m³. Deze berging wordt binnen het plangebied gevonden
in een combinatie van maatregelen met een statische en dynamische berging.

 4.2. Waterbergende voorzieningen
De gemeente Wijchen geeft de voorkeur aan oppervlakkige en zichtbare verwerking
van het hemelwater. Waar dit niet mogelijk is, of waar redelijkerwijs geen ruimte is,
ligt de voorkeur op ondergrondse en infiltrerende voorzieningen.

Een schetsontwerp van het hemelwatersysteem is weergegeven in figuur 4.1. In
bijlage C is een totaaloverzicht opgenomen van het hemelwatersysteem binnen het
plangebied.

Binnen het plangebied wordt gewerkt met ondergrondse infiltrerende voorzieningen        Figuur 4.1: Schetsontwerp hemelwatersysteem
zoals infiltratiekratten, welke tevens een waterbergend vermogen hebben van 95%
van het totale volume. Deze kratten vangen regenwater op en infiltreren het             De wadi’s en de infiltratiekratten worden ondergronds met elkaar (middels een
tegelijkertijd (vertraagd) in de bodem. Daarnaast wordt er gewerkt met oppervlakkige    slokop) verbonden. Zo functioneert het als één hemelwaterberging- en
berging in wadi’s, zie tabel 4.1.                                                       infiltratiesysteem en kan tijdens neerslagsituaties gebruik gemaakt worden van de
                                                                                        volledige capaciteit van het systeem.
Aan de noordzijde van het plangebied zijn twee wadi’s voorzien. In deze wadi’s wordt
                                                                                        Tabel 4.1: Overzicht bergende en infiltrerende maatregelen
hoofdzakelijk het hemelwater vanaf de bestrating aan de noordzijde opgevangen en
deels geïnfiltreerd in de bodem. Het totale beoogde oppervlak van de wadi’s is 122         VOORZIENING                          AFMETING                      AANTAL   BERGING M³
m² met een diepte van 0,50 m-mv. Het maximale peilopzet in de wadi’s is 0,40 m.            Wadi                                 143 m² (122 m² + 21 m²)       2        33 (Peilopzet 0,4 m)
                                                                                           Infiltratiekratten (95%)             Per krat: 0,6 x 0,6 x 1,2 m   112      46
Aan de zuidzijde van het plangebied wordt een rijbaan met daaronder                        (H x B x L)                          Totaal: 0,6 x 4,8 x 16,8 m
infiltratiekratten aangelegd. In deze kratten wordt hemelwater geborgen vanaf het          Totaal statische berging                                                    79
                                                                                           Dynamische          berging   door                                          8 m³/uur
oppervlak van de pakkeerplaats, vanaf de binnentuin en het dakoppervlak van het
                                                                                           infiltratie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>De totale ledigingstijd van het systeem bedraagt in deze opstelling ca. 8 uur. Na deze    4.6. Grondwater
tijd is het volledige systeem weer in staat om eenzelfde T=5+10% bui te bergen.
                                                                                         De GHG is ingeschat op NAP +6,40 m, ofwel ca. 1,40 m-mv. Daarmee is de
                                                                                         ontwateringsdiepte voldoende voor het realiseren van de geplande bebouwing
4.3. Wijze van afwatering                                                                indien deze zonder kelder gebouwd wordt. Wanneer de wadi’s van een geschikte
Het hemelwater wat valt binnen het plangebied tijdens een T=5+10% bui wordt              toplaag worden voorzien, is infiltratie in de ondergrond mogelijk gezien de
volledig binnen het plangebied geborgen en verwerkt. De verharde oppervlakken            bodemopbouw. De ontwikkelingen van het plangebied zijn grondwaterneutraal en
wateren oppervlakkig af richting de wadi’s en naar de infiltratievoorziening. Waar       hebben geen nadelige gevolgen voor het grondwater.
nodig gebeurt dit ondergronds.
                                                                                         Bij graaf- en bouwwerkzaamheden dieper dan de GHG wordt bemaling nodig geacht
Afwatering vanaf de verharde oppervlakken van de binnentuin aan de achterzijde           om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren.
van het gebouw vindt ondergronds plaats. Dit oppervlak wordt aangesloten op de
infiltratievoorziening. Het hemelwater vanaf het dakoppervlak wordt deels                Het plangebied is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied.
opgevangen in de wadi’s en deels direct in de infiltratievoorziening. Waar mogelijk
gebeurt dit oppervlakkig.                                                                 4.7. Oppervlaktewater
Hemelwater wat binnen het plangebied valt tijdens een bui >T=5+10% hoeft volgens         Binnen en rondom het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Ook is het
de uitgangspunten van de gemeente niet geborgen en verwerkt te worden. Bij een           aanleggen van oppervlaktewater binnen het plangebied niet beoogd.
dergelijke situatie mag water op het maaiveld komen te staan, waarbij het niet de
bebouwing in mag stromen. Daarnaast is het een vereiste van de gemeente dat dit
water niet tot afstroming mag komen naar het omliggende gebied waar het voor              4.8. Waterveiligheid
overlast kan zorgen. Daarom wordt geadviseerd om de beoogde rijbaan en                   Binnen het plangebied is een kleine (1x/1000 jaar) tot bijzonder kleine (1x/100.000
parkeerplaatsen verdiept uit te voeren (ca. -0,20 m) ten opzichte van het maaiveld       jaar) kans op overstromingen. De maximale waterdiepte die bereikt wordt bij een
binnen het plangebied en de looppaden. Tijdens hevige regenval kan het exces aan         dergelijke overstroming is 2,0 m ter hoogte van het plangebied.
hemelwater zich hier verzamelen en blijft het binnen het plangebied waarbij overlast
in de omgeving voorkomen wordt.                                                          Het plangebied ligt niet binnen de kern- of beschermingszone van een waterkering.

4.4. Overige randvoorwaarden                                                             Om intredend water vanbuiten het plangebied te voorkomen wordt geadviseerd om
                                                                                         het gehele maaiveld binnen het plangebied hoger aan te leggen dan het wegpeil van
Om vervuiling van het hemelwater te beperken, wordt geadviseerd het gebruik van          de Veenhof en een drempel toe passen bij de in- en uitrit aan de zuidoostelijke zijde
uitlogende bouwmaterialen te voorkomen conform beleid gemeente en waterschap.            van het plangebied met een hoogte van ca. NAP +7,95 m.

                                                                                         Om intredend water bij de bebouwing te voorkomen vanuit zowel het plangebied zelf
 4.5. Vuilwater                                                                          als vanaf de Veenhof, wordt geadviseerd om het vloerpeil van de toekomstige
Het vuilwater wordt aangesloten op de gemeentelijke vuilwaterriolering welke             bebouwing +0,30 m ten opzichte van het wegpeil van de Veenhof te leggen (ca. NAP
aanwezig is rondom het plangebied. De huidige aansluiting zal hiervoor worden            +8,20 m).
gebruikt. De komst van appartementen zal naar alle waarschijnlijkheid een lichte
toename veroorzaken in de hoeveelheid afvalwater in vergelijking met de huidige
situatie. Er worden hierbij echter geen obstakels voorzien, gezien de aanwezigheid
van het bestaande gemengde rioleringsstelsel.




De Veenhof Wijchen – Pouderoyen B.V.                                                       P23-0130(-006)
                                                                                                                                                                     10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>    BIJLAGE A: HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE INRICHTING




De Veenhof Wijchen – Pouderoyen B.V.   P23-0130(-006)
                                                        11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>               Legenda
               Algemeen
               Oppervlakken_huidig
                   Gebouwen 1121 m²
                   Groen 1178 m²
                   Parkeren 182 m²
                   Tuin 390 m²
                   Voetpad 206 m²
                   Tegels 2083 m²
                   Plangrens
               Achtergrond
               Topo

Huidige oppervlakken De Veenhof
Wijchen

Project: De Veenhof Wijchen
Projectcode: P23-0130
Schaal: 1:500

Getekend:JEK
Vrijgave: AAV
Datum: 22-03-2023
Laatste revisie:-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>          Legenda
          Algemeen
          Oppervlakken_toekomstig
              Bomen 4 m²
              Gebouwen 1658 m²
              Groen 1743 m²
              Parkeren 554 m²
              Rijbaan 132 m²
              Tuin 38 m²
              Voetpad halfverhard 102 m²
              Tegels 624 m²
              Halfverharding
              (grasbeton/grind) 301 m²
              Plangrens
          Achtergrond
          Topo

Toekomstige oppervlakken De
Veenhof Wijchen

Project: De Veenhof Wijchen
Projectcode: P23-0130
Schaal: 1:500

Getekend:JEK
Vrijgave: AAV
Datum: 22-03-2023
Laatste revisie:-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>     BIJLAGE B: GEO(HYDRO)LOGISCHE ONDERZOEKEN




De Veenhof Wijchen – Pouderoyen B.V.   P23-0130(-006)
                                                        12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Geotechnisch bodemonderzoek,
nieuwbouw (Fase 1)

Veenhof ong. te Wijchen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Geotechnisch bodemonderzoek,
nieuwbouw (Fase 1)

Veenhof ong. te Wijchen




Rapportnummer:                     E230303.004/LOM

Datum:                             24 maart 2023

Naam opdrachtgever:                Talis Woondiensten, de heer M. Pott

Adres opdrachtgever:               Postbus 628, 6500 AP te NIJMEGEN

Contactpersoon
Aelmans Eco B.V.:                  ing. L. Omid

Collegiale toets:                  ing. R.M.E. Kroonen




                                                                         KvK 14048216
                                                                         BTW NL8022.45.262.B.01
                                                                         Bankrekening 15.48.06.137
                                                                         BIC RABONL2U
                                                                         IBAN NL27 RABO 0154 8061 37




Aelmans Eco B.V.
                                                                         Op onze dienstverlening zijn de algemene
Kerkstraat 4            Kerkstraat 2                                     voorwaarden van Aelmans Eco B.V. van
6367 JE Voerendaal      6095 BE Baexem                                   toepassing die u vindt op www.aelmans.com
T (045) 575 32 55       T (0475) 459 260

info@aelmans.com www.aelmans.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Inhoud
1   Inleiding .............................................................................................................. 1

2   Projectbeschrijving .............................................................................................. 2

3   Geotechnische gegevens ..................................................................................... 3
    3.1 Uitgevoerd grondonderzoek .................................................................................................. 3
    3.2 Geotechnisch profiel .............................................................................................................. 4


4   Ontwerpadvies fundering .................................................................................... 5
    4.1 Keuze funderingstype ............................................................................................................. 5
    4.2 Minimaal vereiste ontgravingsniveaus ................................................................................... 5
    4.3 Berekening maximale weerstand ........................................................................................... 6
    4.4 Zakkingen in de gebruikssituatie ............................................................................................ 6
    4.5 Beddingconstante ................................................................................................................... 7
    4.6 Vloeren ................................................................................................................................... 7


5   Uitvoering ........................................................................................................... 8

    Figuur 1         Ligging onderzoekslocatie met situering sondeerpunten


    Bijlage 1        Relevante delen grondonderzoek
    Bijlage 2        Berekening maximale verticale weerstand
    Bijlage 3        Algemene uitvoeringsrichtlijnen voor funderingen op staal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                   E230303.004/LOM




1 Inleiding

Aelmans Eco B.V. heeft van de heer M. Pott, namens Talis Woondiensten, het verzoek gekregen om
een geotechnisch onderzoek uit te voeren en het advies inzake het ontwerp van de fundering op te
stellen voor de nieuwbouw van een zorgcomplex aan de Veenhof ong. te Wijchen.

Tevens is onderzoek gedaan naar de waterdoorlatendheid van de ondergrond op dezelfde locatie.
Dit onderzoek wordt separaat gerapporteerd onder kenmerk E230303.005/LOM,
d.d. 24 maart 2023.

Dit rapport bevat de resultaten van het voornoemde grondonderzoek en het ontwerpadvies inzake
de fundering voor de bovengenoemde project, uitgaande van een fundering op staal (FOS).
De relevante resultaten van het uitgevoerde grondonderzoek zijn in figuur 1 alsmede bijlage 1
opgenomen.




                         Geotechnisch bodemonderzoek, nieuwbouw (Fase 1) Veenhof ong. te Wijchen                 1

                                                    Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     E230303.004/LOM




2 Projectbeschrijving

Het project betreft de nieuwbouw van een zorgcomplex aan de Veenhof ong. te Wijchen.
Het zorgcomplex zal grondgebonden zijn over circa 55 x 40 meter en zal bestaan uit drie bouwlagen.

Ten behoeve van dit project zijn door ons, mede op basis van door de opdrachtgever verstrekte
informatie, de onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

-   Het bouwpeil is, gezien de maaiveldhoogten, door ons op NAP +8,2 m aangenomen (voor het
    exacte bouwpeil, is de opdrachtgever te contacteren).
-   Het aanlegniveau van de fundering (o.k. stroken en poeren) is door ons op NAP +7,2 m ingeschat.
-   De maximale rekenwaarden voor de belastingen op de funderingen zijn door ons ingeschat als
    volgt; lijnlasten qd = 180 kN/m1 en puntlasten Fd = 800 kN (UGT, sec druk, verticaal, centrisch
    belast en horizontaal maaiveld).
-   Volgens opgave zal de nieuwbouw niet worden voorzien van een kelder/souterrain en/of
    kruipruimte.
-   Vooralsnog worden geen significante ophogingen en/of ontgravingen van het perceel verwacht.
    Met uitzondering van hetgeen benodigd voor de bouw zelf.
-   Milieukundige aspecten, met name de consequenties van eventueel te verplaatsen of af te
    voeren grond en het eventueel onttrekken/lozen van grondwater, valt buiten het kader van dit
    rapport.
-   Archeologische aspecten in verband met het verkrijgen van toestemming voor de ontgraving, zijn
    in dit rapport buiten beschouwing gebleven.

De fundering is op basis van bovenstaande projectgegevens in geotechnische categorie 2 ingedeeld.

ⁱ   In de norm NEN-EN 1997-1 is een categorie-indeling gemaakt, waarbij een onderverdeling gemaakt is in drie geotechnische
    categorieën (GC). Deze indeling wordt gebruikt om de complexiteit van een constructie en mate van risico in het ontwerp te
    kwantificeren en welke mate en kwaliteit van onderzoek en gegevens voor het ontwerp daarbij vereist zijn. De categorieën zijn:


    1.   Geotechnische categorie 1 (GC1): eenvoudige constructies, lichte bouwwerken (berekeningen en onderzoek zijn vaak
         gebaseerd op lokale kennis en ervaring).
    2.   Geotechnische categorie 2 (GC2): normale funderingsconstructies zonder buitengewone risico’s of complexe grond- of
         belasting gesteldheid (circa 80% van alle constructies).
    3.   Geotechnische categorie 3 (GC3); bijzondere constructies, vallende buiten categorie 1 of 2 (zeer complexe funderingen,
         dynamisch belaste constructies).


De keuze voor de toewijzing hangt daarbij af van drie factoren:


    1.   Type en afmeting van de constructie.
    2.   Grondgesteldheid en grondwaterstand.
    3.   Invloeden vanuit of op de omgeving.




                                   Geotechnisch bodemonderzoek, nieuwbouw (Fase 1) Veenhof ong. te Wijchen                           2

                                                              Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                    E230303.004/LOM




3 Geotechnische gegevens

3.1   Uitgevoerd grondonderzoek

Op 16 en 20 maart 2023 zijn door ons 11 van de 12 sonderingen tot op maximaal een diepte van
maaiveld -17 meter geplaatst. Vanwege de aanwezigheid van bebouwing kon sondering S04 niet
worden uitgevoerd. Deze sondering zal worden uitgevoerd na het slopen van het gebouw, waarna
het advies definitief zal worden gemaakt. De sonderingen zijn met een 200 kN sondeertruck
uitgevoerd en conform de NEN-EN-ISO-22476-1 verricht.

Bij de sonderingen is naast de conusweerstand tevens de lokale wrijving gemeten. De continue
registratie van de ondervonden bodemweerstand, verzekert een gedetailleerd beeld van de
bodemopbouw. Dit niet alleen voor wat betreft de sterkte van de bodem, maar tevens met
betrekking tot de aard van de aanwezige ongeroerde grondlagen.

De verhouding tussen de wrijvingsweerstand van de kleefmantel en de weerstand aan de conuspunt,
het zogenaamde wrijvingsgetal, heeft voor iedere grondsoort een andere waarde. Voor een gladde
elektrische conus gelden bij veel voorkomende gronden, ongeveer de navolgende relaties:

Wrijvingsgetal in %                                                      Grondsoort
0.3 - 1.5                                                                Zand, grof tot fijn
1.5 - 2.5                                                                Silt (leem/löss)
2.5 - 5.0                                                                Klei
> 5.0                                                                    Veen

Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor, waardoor de aangegeven
grenzen niet als hard zijn te beschouwen. De indicatie is sowieso sec van toepassing op de
verschillende grondsoorten beneden het grondwaterniveau.

In de elektrische conus bevindt zich een hellingmeter. Hierdoor is controle op een eventueel
afwijken van de verticaal mogelijk. Bijzondere afwijkingen zijn niet vastgesteld.

Ter verificatie van het profiel in de bovengrond wordt gebruikt gemaakt van de verkenningsboringen
welke ten behoeve van het onderzoek naar de waterdoorlatendheid tot op maaiveld -3 à -4 meter
zijn gemaakt. Deze boringen zijn conform de NEN-EN-ISO 22475-1 uitgevoerd en beschreven volgens
de NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 nl; Geotechnisch onderzoek en beproeving -
Identificatie en classificatie van grond - Deel 1: Identificatie en beschrijving (incl. Nederlandse
bijlage:2019).

De sondeer- en boorlocaties zijn in het terrein in RD-coördinaten uitgezet en ten opzichte van NAP
gewaterpast. De relevante delen van het grondonderzoek zijn in figuur 1 en bijlage 1 opgenomen.




                          Geotechnisch bodemonderzoek, nieuwbouw (Fase 1) Veenhof ong. te Wijchen                 3

                                                     Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                   E230303.004/LOM




3.2   Geotechnisch profiel

De maaiveldhoogte ter plaatse van de sondeer- en boorpunten varieert van NAP +8,01 m tot
NAP +7,47 m het maaiveld kent daarmee een hoogteverschil van 0,54 meter.

Aan de hand van het uitgevoerde grondonderzoek (sonderingen én boringen), is het volgende
geotechnische profiel opgesteld:

Vanaf maaiveld tot op de maximaal verkende diepte van ca. NAP -9 m wordt een pakket los tot
matig vastgepakt siltig zand aangetroffen. De conusweerstanden in dit pakket variëren van
3 tot 5 MPa in de losgepakte delen en lopen op tot meer dan 20 MPa in de matig vaste delen.
Plaatselijk worden teruggangen tot 1 à 2 MPa in de conusweerstanden aangetroffen, dit als gevolg
van minder vastgepakt zand en/of zeer siltige tussen lagen.

Tijdens de uitvoering van het grondonderzoek is in de sondeergaten naar het grondwater gepeild.
Dit is op maaiveld -1,4 meter oftewel op NAP +6,6 m aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt, dat de
metingen direct ná het sonderen hebben plaatsgevonden en slechts een momentopname zijn en dat
onder invloed van spanningswater, lagenopbouw, lokale omstandigheden en seizoen afhankelijke
factoren, de waarde hiervan sterk kan afwijken.




                         Geotechnisch bodemonderzoek, nieuwbouw (Fase 1) Veenhof ong. te Wijchen                 4

                                                    Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                E230303.004/LOM




4 Ontwerpadvies fundering

4.1   Keuze funderingstype

Gelet op de projectgegevens, de opbouw en samenstelling van de ondergrond, is een fundering op
staal (FOS) met een grondverbetering voor de geplande nieuwbouw mogelijk. Dit funderingssysteem
is in de onderstaande paragrafen verder uitgewerkt.

Bij de berekening van de maximale verticale weerstandskracht is een hoogste grondwaterstand
aangenomen op een niveau gelijk aan het aanlegniveau van de funderingselementen. Eén en ander
vanuit conservatieve redenen.

In verband met de grondwaterstand van NAP + 6,6 m zal bij de uitvoering van de werkzaamheden
een bemaling nodig zijn om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren. Dit is verder ook
afhankelijk van de uitvoeringswijze van de bouwput. Bij het verdere constructieve ontwerp dient
rekening gehouden te worden met de hoge grondwaterstand.



4.2   Minimaal vereiste ontgravingsniveaus

De toe te passen funderingselementen betreffen stroken en poeren. Voor een vorstvrij aanlegniveau
van de funderingselementen, wordt een diepte van ten minste toekomstig maaiveld - 0,80 m
geadviseerd. Eventueel vereiste wapening dient door de constructeur te worden bepaald.

In tabel 4-1 is per sondeerlocatie het minimaal vereiste ontgravingsniveau aangegeven. Indien dit
ontgravingsniveau beneden het aanlegniveau ligt, dient een grondverbetering te worden toegepast.
De volgende opbouw is hiervoor opportuun; vanaf vereist ontgravingsniveau tot beneden
aanlegniveau betonnen sloof zand voor zandbed en verdichten.

Tabel 4-1: Niveaus te gebruiken voor de funderingen
      Sondering            Maaiveldhoogte                Aanlegniveau betonnen sloof               Minimaal vereist

                                                            [o.k stroken en poeren]                ontgravingsniveau

       nummer                 [NAP + m]                             [NAP + m]                         [NAP + m]

         S01                     7,84                                                                     6,1

         S02                     7,92                                                                     6,3

         S03                     7,88                                                                     6.9

         S05                     7,86                                                                     6,3

         S06                     7,89                                   7,2                               6,1

         S07                     7,94                                                                     6,3

         S08                     7,82                                                                     6,7




                         Geotechnisch bodemonderzoek, nieuwbouw (Fase 1) Veenhof ong. te Wijchen                              5

                                                    Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                E230303.004/LOM




      Sondering            Maaiveldhoogte                Aanlegniveau betonnen sloof               Minimaal vereist

                                                            [o.k stroken en poeren]                ontgravingsniveau

       nummer                 [NAP + m]                             [NAP + m]                         [NAP + m]

         S09                     7,78                                                                     6,7

         S10                     7,94                                                                     6,4

         S11                     8,01                                                                     5,7

         S12                     7,87                                                                     6,4



Op het aanlegniveau van een/de grondverbetering c.q. de ophoging moet, met name tussen de
sondeerpunten in, bijvoorbeeld met een handsondeerapparaat, worden gecontroleerd of zich direct
beneden het ontgravingsniveau nog geroerde materiaal, cohesieve en/of humeuze lagen bevinden.
Indien dit het geval is dan moeten deze worden verwijderd en door goed verdicht zand worden
vervangen.

Vooraleerst de grondverbetering wordt aangebracht, moet het ontgravingsvlak goed worden
afgetrild. Bij bovenstaande wijze van funderen, zijn de rekenwaarden voor de draagkracht loodrecht
op het funderingsoppervlak in bijlage 2 gegeven. Hierbij is gerekend met een gedraineerde,
homogene ondergrond.



4.3   Berekening maximale weerstand

De berekening van de maximale weerstand (weerstandskracht) van de fundering is gebaseerd op de
geotechnische norm NEN 9997-1. De berekening van de rekenwaarden van de maximale verticale
weerstand van staalfunderingen met een horizontaal funderingsoppervlak is gebaseerd op
artikel 6.5.2.2 van NEN 9997-1.

De maximale verticale weerstandskrachten ( Rv;d ) zijn berekend voor verschillende strookbreedten
en/of poerafmetingen en voor een dekking van 0,3 m, 0,4 m en 0,5 m. Onder gronddekking wordt
verstaan het minimale hoogteverschil tussen het aanlegniveau van funderingselementen en het
(toekomstige) naastliggende maaiveld of de bodem van een kruipruimte. De berekeningsresultaten
zijn in bijlage 2 opgenomen.



4.4   Zakkingen in de gebruikssituatie

Gezien de grondopbouw en uitgaande van een goed uitgevoerde grondverbetering kunnen, door
zettingen van de onderliggende samendrukbare lagen, in de bruikbaarheidsgrenstoestand
eindzakkingen van de funderingselementen van circa 10 à 20 mm optreden. Verder moeten
zettingsverschillen van maximaal 5 à 10 mm worden verwacht. Eén en ander is mede afhankelijk van
de werkelijk optredende belastingen en belasting verschillen en de verschillen in opbouw van de
ondergrond.




                         Geotechnisch bodemonderzoek, nieuwbouw (Fase 1) Veenhof ong. te Wijchen                              6

                                                    Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                   E230303.004/LOM




De in de zettingsberekeningen gebruikte grondparameters zijn afgeleid uit de beschikbare
sondeergrafieken en boorstaten, alsmede tabel 2b van NEN 9997-1. De opgegeven zettingen en
zettingsverschillen betreffen derhalve een prognose.



4.5   Beddingconstante

Voor de berekening van (een) op een zandbed aangelegde betonnen stroken en/of poeren kunnen,
bij een zorgvuldige uitvoering, de volgende statische bedding constanten worden aangehouden:
o Ter hoogte van de stroken 8.000 kN/m³.
o Ter hoogte van de poeren 10.000 kN/m3.



4.6   Vloeren

De vloeren kunnen, nadat de teelaarde, losse geroerde grond en andere ongerechtigheden zijn
verwijderd, op een grondverbetering van 0,30 meter worden aangelegd. Als wij dan uitgaan van een
belasting op de vloer van 10 kN/m², bedragen de optredende zettingen circa 5 à 10 mm. De hierbij te
hanteren bedingconstante bedraagt 1.000 kN/m³. Wij adviseren in dit geval de vloeren los te houden
van de overige constructies, zodat de eventuele zettingen ongestoord kunnen optreden.

Eventueel vereiste wapening, dient door de constructeur te worden bepaald.




                         Geotechnisch bodemonderzoek, nieuwbouw (Fase 1) Veenhof ong. te Wijchen                 7

                                                    Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                       E230303.004/LOM




5       Uitvoering

Bij het uitvoeren van grondverbeterings- en funderingswerkzaamheden is het noodzakelijk dat het
grondwater zich minimaal 0,5 meter beneden het ontgravingvlak bevindt. Aangezien er grondwater
op de relevante niveaus is aangetroffen, is een bemaling opportuun.

De ontgravingniveaus dienen nauwgezet te worden geïnspecteerd op geroerde en/of verweekte
zones. Ook na het ontgraven dient ervoor zorg gedragen te worden, dat het materiaal niet verweekt.

Bij het loodrecht uitgraven van de sleuven en/of de bouwput moet rekening worden gehouden met
het inkalven van de wanden, als gevolg van de weinig cohesieve bovengrond.

Bij het ontgraven en het aanbrengen van de grondverbetering dient rekening te worden gehouden
met de stabiliteit van de fundering van eventueel belendende bebouwing. Het is
aanbevelenswaardig om vooraf de aard van de bestaande funderingen vast te stellen middels het
graven van enkele (kleine) proefgaten, vlak naast deze funderingen. In geen geval mag de gehele
fundering worden vrij gegraven.

Voor algemene richtlijnen voor de uitvoering van ontgravingen en grondverbeteringen voor
staalfunderingen wordt naar bijlage 3 verwezen.

Indien het bouwplan en/of de uitgangspunten alsnog worden gewijzigd, heeft dit consequenties
voor dit funderingsadvies. Indien u dat aangeeft, dan kan worden nagegaan of de wijzigingen
gevolgen hebben voor het voorliggende funderingsadvies en kan dit funderingsadvies zo nodig
hierop worden aangepast.

Ubachsberg, gemeente Voerendaal, 24 maart 2023                                 Aelmans Eco B.V.




                                                                               ing. R.M.E. Kroonen
                                                                               Projectleider/geotechnisch adviseur
Rapport opgesteld door:




ing. L. Omid
Projectleider/geotechnisch adviseur




                          Geotechnisch bodemonderzoek, nieuwbouw (Fase 1) Veenhof ong. te Wijchen                    8

                                                     Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                             E230303.004/LOM




           Bijlage 1
Relevante delen grondonderzoek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                    Plaatselijke wrijving (MPa)               Helling (°)
                                                                                       o


                                    0    0.05 0.10 0.15 0.20             10      5        0
                                    Conusweerstand (MPa)                                                                                      Wrijvingsgetal (%)
                                    0     2        4       6    8   10   12      14                                                       6   5 4 3 2 1 0
                               8

                               7


                               6


                               5


                               4


                               3


                               2


                               1


                               0
                                                                                                                                                30.13

                               -1
DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP




                               -2


                               -3


                               -4


                               -5


                               -6


                               -7


                               -8


                               -9


                              -10


                              -11


                              -12


                              -13


                              -14


                              -15


                              -16
                                                                                              SONDEERMEESTER       :   JKR                  Nr. : 071211
                                     OPDRACHT NR : E230303                                    REFERENTIE NIVO      :   7.84    m t.o.v. NAP Nr. :
                                     SONDERING   :1                                           CONUS TYPE           :   P15-CFII-15
                                     DATUM : 20-3-2023       TIJD : 15:27                     HELLINGOPNEMER       :
                                     OPDRACHTGEVER : Talis Woondiensten                       EINDWAARDE HELLING   :   4.4
                                     OMSCHRIJVING      : Veenhof te Wijchen                   OPMERKING            :
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                    Plaatselijke wrijving (MPa)               Helling (°)
                                                                                       o


                                    0    0.05 0.10 0.15 0.20             10      5        0
                                    Conusweerstand (MPa)                                      Snelheid (cm/s)                                  Wrijvingsgetal (%)
                                    0     2        4       6    8   10   12      14           0     2      4                               6   5 4 3 2 1 0
                               8

                               7


                               6


                               5


                               4


                               3


                               2


                               1


                               0
                                                                                                                                                 30.63

                               -1
DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP




                                                                                                                                                 30.12
                               -2                                                                                                                30.03
                                                                                                                                                 31.70


                               -3


                               -4


                               -5


                               -6


                               -7


                               -8


                               -9


                              -10


                              -11


                              -12


                              -13


                              -14


                              -15


                              -16
                                                                                               SONDEERMEESTER       :   Erik                 Nr. : 221035
                                     OPDRACHT NR : E230303                                     REFERENTIE NIVO      :   7.92    m t.o.v. NAP Nr. :
                                     SONDERING   :2                                            CONUS TYPE           :   I-CFXY-15
                                     DATUM : 16-3-2023       TIJD : 13:31                      HELLINGOPNEMER       :
                                     OPDRACHTGEVER : Talis Woondiensten                        EINDWAARDE HELLING   :   4.381957
                                     OMSCHRIJVING      : Veenhof te Wijchen                    OPMERKING            :
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                    Plaatselijke wrijving (MPa)               Helling (°)
                                                                                       o


                                    0    0.05 0.10 0.15 0.20             10      5        0
                                    Conusweerstand (MPa)                                                                                      Wrijvingsgetal (%)
                                    0     2        4       6    8   10   12      14                                                       6   5 4 3 2 1 0
                               8

                               7


                               6


                               5


                               4


                               3


                               2


                               1


                               0

                                                                                                                                                31.48
                               -1
DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP




                               -2


                               -3


                               -4


                               -5


                               -6


                               -7


                               -8


                               -9


                              -10


                              -11


                              -12


                              -13


                              -14


                              -15


                              -16
                                                                                              SONDEERMEESTER       :   JKR                  Nr. : 071211
                                     OPDRACHT NR : E230303                                    REFERENTIE NIVO      :   7.88    m t.o.v. NAP Nr. :
                                     SONDERING   :3                                           CONUS TYPE           :   P15-CFII-15
                                     DATUM : 20-3-2023       TIJD : 15:00                     HELLINGOPNEMER       :
                                     OPDRACHTGEVER : Talis Woondiensten                       EINDWAARDE HELLING   :   5.56
                                     OMSCHRIJVING      : Veenhof te Wijchen                   OPMERKING            :
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                    Plaatselijke wrijving (MPa)               Helling (°)
                                                                                       o


                                    0    0.05 0.10 0.15 0.20             10      5        0
                                    Conusweerstand (MPa)                                      Snelheid (cm/s)                                  Wrijvingsgetal (%)
                                    0     2        4       6    8   10   12      14           0     2      4                               6   5 4 3 2 1 0
                               8

                               7


                               6


                               5


                               4


                               3


                               2


                               1


                               0


                               -1
DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP




                               -2


                               -3


                               -4


                               -5


                               -6


                               -7


                               -8


                               -9


                              -10


                              -11


                              -12


                              -13


                              -14


                              -15


                              -16
                                                                                               SONDEERMEESTER       :   Erik                 Nr. : 221035
                                     OPDRACHT NR : E230303                                     REFERENTIE NIVO      :   7.86    m t.o.v. NAP Nr. :
                                     SONDERING   :5                                            CONUS TYPE           :   I-CFXY-15
                                     DATUM : 16-3-2023       TIJD : 9:42                       HELLINGOPNEMER       :
                                     OPDRACHTGEVER : Talis Woondiensten                        EINDWAARDE HELLING   :   8.293556
                                     OMSCHRIJVING      : Veenhof te Wijchen                    OPMERKING            :
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                    Plaatselijke wrijving (MPa)               Helling (°)
                                                                                       o


                                    0    0.05 0.10 0.15 0.20             10      5        0
                                    Conusweerstand (MPa)                                      Snelheid (cm/s)                                  Wrijvingsgetal (%)
                                    0     2        4       6    8   10   12      14           0     2      4                               6   5 4 3 2 1 0
                               8

                               7


                               6


                               5


                               4


                               3


                               2


                               1
                                                                                                                                                 30.36

                               0

                                                                                                                                                 30.56
                               -1
DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP




                                                                                                                                                 30.12

                               -2


                               -3


                               -4


                               -5


                               -6


                               -7


                               -8


                               -9


                              -10


                              -11


                              -12


                              -13


                              -14


                              -15


                              -16
                                                                                               SONDEERMEESTER       :   Erik                 Nr. : 221035
                                     OPDRACHT NR : E230303                                     REFERENTIE NIVO      :   7.89    m t.o.v. NAP Nr. :
                                     SONDERING   :6                                            CONUS TYPE           :   I-CFXY-15
                                     DATUM : 16-3-2023       TIJD : 8:54                       HELLINGOPNEMER       :
                                     OPDRACHTGEVER : Talis Woondiensten                        EINDWAARDE HELLING   :   7.853887
                                     OMSCHRIJVING      : Veenhof te Wijchen                    OPMERKING            :
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                    Plaatselijke wrijving (MPa)               Helling (°)
                                                                                       o


                                    0    0.05 0.10 0.15 0.20             10      5        0
                                    Conusweerstand (MPa)                                      Snelheid (cm/s)                                  Wrijvingsgetal (%)
                                    0     2        4       6    8   10   12      14           0     2      4                               6   5 4 3 2 1 0
                               8
                                            Voorgeboord 0.04m
                               7


                               6


                               5


                               4


                               3


                               2


                               1


                               0


                               -1
DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP




                               -2


                               -3


                               -4


                               -5


                               -6


                               -7


                               -8


                               -9


                              -10


                              -11


                              -12


                              -13


                              -14


                              -15


                              -16
                                                                                               SONDEERMEESTER       :   Erik                 Nr. : 221035
                                     OPDRACHT NR : E230303                                     REFERENTIE NIVO      :   7.94    m t.o.v. NAP Nr. :
                                     SONDERING   :7                                            CONUS TYPE           :   I-CFXY-15
                                     DATUM : 15-3-2023       TIJD : 15:26                      HELLINGOPNEMER       :
                                     OPDRACHTGEVER : Talis Woondiensten                        EINDWAARDE HELLING   :   7.662709
                                     OMSCHRIJVING      : Veenhof te Wijchen                    OPMERKING            :
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                    Plaatselijke wrijving (MPa)               Helling (°)
                                                                                       o


                                    0    0.05 0.10 0.15 0.20             10      5        0
                                    Conusweerstand (MPa)                                      Snelheid (cm/s)                                  Wrijvingsgetal (%)
                                    0     2        4       6    8   10   12      14           0     2      4                               6   5 4 3 2 1 0
                               8
                                            Voorgeboord 0.04m
                               7


                               6


                               5


                               4


                               3


                               2


                               1


                               0

                                                                                                                                                 30.03
                               -1
DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP




                               -2


                               -3


                               -4


                               -5


                               -6


                               -7


                               -8


                               -9


                              -10


                              -11


                              -12


                              -13


                              -14


                              -15


                              -16
                                                                                               SONDEERMEESTER       :   Erik                 Nr. : 221035
                                     OPDRACHT NR : E230303                                     REFERENTIE NIVO      :   7.82    m t.o.v. NAP Nr. :
                                     SONDERING   :8                                            CONUS TYPE           :   I-CFXY-15
                                     DATUM : 15-3-2023       TIJD : 13:03                      HELLINGOPNEMER       :
                                     OPDRACHTGEVER : Talis Woondiensten                        EINDWAARDE HELLING   :   6.305099
                                     OMSCHRIJVING      : Veenhof te Wijchen                    OPMERKING            :
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                    Plaatselijke wrijving (MPa)               Helling (°)
                                                                                       o


                                    0    0.05 0.10 0.15 0.20             10      5        0
                                    Conusweerstand (MPa)                                      Snelheid (cm/s)                                  Wrijvingsgetal (%)
                                    0     2        4       6    8   10   12      14           0     2      4                               6   5 4 3 2 1 0
                               8
                                            Voorgeboord 0.04m
                               7


                               6


                               5


                               4


                               3


                               2


                               1


                               0


                               -1                                                                                                                30.93
DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP




                               -2
                                                                                                                                                 30.02


                               -3


                               -4


                               -5


                               -6


                               -7


                               -8


                               -9


                              -10


                              -11


                              -12


                              -13


                              -14


                              -15


                              -16
                                                                                               SONDEERMEESTER       :   Erik                 Nr. : 221035
                                     OPDRACHT NR : E230303                                     REFERENTIE NIVO      :   7.78    m t.o.v. NAP Nr. :
                                     SONDERING   :9                                            CONUS TYPE           :   I-CFXY-15
                                     DATUM : 15-3-2023       TIJD : 13:40                      HELLINGOPNEMER       :
                                     OPDRACHTGEVER : Talis Woondiensten                        EINDWAARDE HELLING   :   5.351414
                                     OMSCHRIJVING      : Veenhof te Wijchen                    OPMERKING            :
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                    Plaatselijke wrijving (MPa)               Helling (°)
                                                                                       o


                                    0    0.05 0.10 0.15 0.20             10      5        0
                                    Conusweerstand (MPa)                                      Snelheid (cm/s)                                  Wrijvingsgetal (%)
                                    0     2        4       6    8   10   12      14           0     2      4                               6   5 4 3 2 1 0
                               8
                                            Voorgeboord 0.04m
                               7


                               6


                               5


                               4


                               3


                               2


                               1


                               0

                                                                                                                                                 30.73
                               -1
DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP




                               -2


                               -3


                               -4


                               -5


                               -6


                               -7


                               -8


                               -9


                              -10


                              -11


                              -12


                              -13


                              -14


                              -15


                              -16
                                                                                               SONDEERMEESTER       :   Erik                 Nr. : 221035
                                     OPDRACHT NR : E230303                                     REFERENTIE NIVO      :   7.94    m t.o.v. NAP Nr. :
                                     SONDERING   : 10                                          CONUS TYPE           :   I-CFXY-15
                                     DATUM : 15-3-2023       TIJD : 14:33                      HELLINGOPNEMER       :
                                     OPDRACHTGEVER : Talis Woondiensten                        EINDWAARDE HELLING   :   3.843551
                                     OMSCHRIJVING      : Veenhof te Wijchen                    OPMERKING            :
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                    Plaatselijke wrijving (MPa)               Helling (°)
                                                                                       o


                                    0    0.05 0.10 0.15 0.20             10      5        0
                                    Conusweerstand (MPa)                                      Snelheid (cm/s)                                  Wrijvingsgetal (%)
                                    0     2        4       6    8   10   12      14           0     2      4                               6   5 4 3 2 1 0
                               9

                               8


                               7


                               6


                               5


                               4


                               3


                               2


                               1


                               0                                                                                                                 30.27
DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP




                                                                                                                                                 30.02
                               -1


                               -2
                                                                                                                                                 32.73



                               -3


                               -4


                               -5


                               -6


                               -7


                               -8


                               -9


                              -10


                              -11


                              -12


                              -13


                              -14


                              -15
                                                                                               SONDEERMEESTER       :   Erik                 Nr. : 221035
                                     OPDRACHT NR : E230303                                     REFERENTIE NIVO      :   8.01    m t.o.v. NAP Nr. :
                                     SONDERING   : 11                                          CONUS TYPE           :   I-CFXY-15
                                     DATUM : 16-3-2023       TIJD : 11:17                      HELLINGOPNEMER       :
                                     OPDRACHTGEVER : Talis Woondiensten                        EINDWAARDE HELLING   :   6.968644
                                     OMSCHRIJVING      : Veenhof te Wijchen                    OPMERKING            :
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                    Plaatselijke wrijving (MPa)               Helling (°)
                                                                                       o


                                    0    0.05 0.10 0.15 0.20             10      5        0
                                    Conusweerstand (MPa)                                      Snelheid (cm/s)                                  Wrijvingsgetal (%)
                                    0     2        4       6    8   10   12      14           0     2      4                               6   5 4 3 2 1 0
                               8

                               7


                               6


                               5


                               4


                               3


                               2


                               1


                               0
                                                                                                                                                 32.99


                               -1
DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP




                               -2

                                                                                                                                                 30.15
                               -3


                               -4

                                                                                                                                                 30.52
                               -5


                               -6


                               -7


                               -8


                               -9


                              -10


                              -11


                              -12


                              -13


                              -14


                              -15


                              -16
                                                                                               SONDEERMEESTER       :   Erik                 Nr. : 221035
                                     OPDRACHT NR : E230303                                     REFERENTIE NIVO      :   7.87    m t.o.v. NAP Nr. :
                                     SONDERING   : 12                                          CONUS TYPE           :   I-CFXY-15
                                     DATUM : 16-3-2023       TIJD : 12:07                      HELLINGOPNEMER       :
                                     OPDRACHTGEVER : Talis Woondiensten                        EINDWAARDE HELLING   :   3.335142
                                     OMSCHRIJVING      : Veenhof te Wijchen                    OPMERKING            :
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Projectcode: E230303
Projectnaam: T.b.v. geotechniek + waterdoorlatendheid a/d Veenhof te Wijchen


       Boring:     IP01                                                       Boring:     IP03
       Datum:      22-3-2023                                                  Datum:      22-3-2023
       GWS:[cm]    145                                                        GWS:[cm]    160
       N.A.P.[m]   7.5                                                        N.A.P.[m]   7.94
                           0     verharding                                                       0     verharding
 750
                                 Zand fijn 150-200 siltig, met grind,                                   Zand fijn 150-200 siltig, met grind,
                                 hoekig, standaardgeel                                                  hoekig, sporen baksteen, geelcreme

                                                                        750                       50
 700
                                                                                                        Zand fijn 150-200 siltig, met grind,
                                                                                                        hoekig, sporen baksteen, sporen
                                                                                                        roest, bruingrijs
                           100                                          700
 650
                                 Zand fijn 150-200 siltig, met grind,
                                 hoekig, sporen veen, donker
                                 grijsbruin
                                                                        650                       150
 600
                                                                                                        Zand fijn 150-200 siltig, met grind,
                                                                                                        hoekig, sporen baksteen, sporen
                                                                                                        roest, bruingrijs
                           200                                          600                       200
 550
                                 Zand fijn 150-200 siltig, hoekig,                                      Zand fijn 150-200 siltig, hoekig,
                                 sporen veen, donker grijsbruin                                         bruingrijs

                                                                        550
 500



                           300                                          500
 450
                                 Zand fijn 150-200 siltig, hoekig,
                                 donkerbruin

                                                                        450
 400



                           400                                          400                       400
 350




       Boring:     IP04                                                       Boring:     B01
       Datum:      22-3-2023                                                  Datum:      22-3-2023
       GWS:[cm]    150                                                        GWS:[cm]    150
       N.A.P.[m]   7.77                                                       N.A.P.[m]   7.47
                           0     verharding                                                       0     verharding
                                 Zand fijn 150-200 siltig zwak                                          Zand fijn 150-200 siltig zwak
                                                                                                  20
                                 organisch, met grind, hoekig,                                          organisch, met grind, hoekig, geel
 750
                                 sporen wortels, donkerbruin
                                                                                                        Zand fijn 150-200 siltig zwak
                                                                        700                             organisch, hoekig, sporen roest,
                                                                                                        donkerbruin
 700
                           100                                          650
                                 Zand fijn 150-200 siltig zwak
                                 organisch, met grind, hoekig,
 650
                                 sporen roest, donkerbruin
                                                                        600                       150

                                                                                                        Zand fijn 150-200 siltig zwak
                                                                                                        organisch, hoekig, donkerbruin
 600
                                                                                                  190
                           200                                          550                             Zand fijn 150-200 siltig, hoekig,
                                 Zand fijn 150-200 siltig zwak                                          grijsgeel
                                 organisch, hoekig, sporen roest,
 550
                                 standaardbruin
                                                                        500


 500
                           300                                          450                       300

                                 Zand fijn 150-200 siltig, hoekig,
                                 standaardbruin
 450




 400
                           400
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Projectcode: E230303
Projectnaam: T.b.v. geotechniek + waterdoorlatendheid a/d Veenhof te Wijchen


       Boring:     B02
       Datum:      22-3-2023
       GWS:[cm]    160
       N.A.P.[m]   7.93
                           0     verharding
                                 Zand fijn 150-200 siltig zwak
                                 organisch, hoekig, donkerbruin

 750                       50

                                 Zand fijn 150-200 siltig zwak
                                 organisch, hoekig, bruingeel

 700                       100

                                 Zand fijn 150-200 siltig, hoekig,
                                 geelgrijs

 650




 600




 550




 500                       300
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN-EN-ISO 14688-1)



KEIEN (KEITJES)                        SILT                                   geur
           KEIEN                                  SILT                               geen geur
                                                                                     zwakke geur

           KEIEN, met grind                       SILT, met keien (keitjes)          matige geur
                                                                                     sterke geur
                                                                                     uiterste geur
           KEIEN, met zand                        SILT, zwak grindig

                                                                              olie
           KEIEN, met silt                        SILT, sterk grindig
                                                                                     geen olie-water reactie
                                                                                     zwakke olie-water reactie
           KEIEN, met klei                        SILT, zwak zandig
                                                                                     matige olie-water reactie
                                                                                     sterke olie-water reactie
GRIND                                             SILT, sterk zandig                 uiterste olie-water reactie

           GRIND
                                       KLEI                                   p.i.d.-waarde

           GRIND met keien (keitjes)              KLEI                               >0
                                                                                     >1
                                                                                     >10
           GRIND, zwak zandig                     KLEI, met keien (keitjes)
                                                                                     >100
                                                                                     >1000
           GRIND, sterk zandig                    KLEI, zwak grindig
                                                                                     >10000


           GRIND, siltig                          KLEI, sterk grindig         monsters

           GRIND, kleiig                          KLEI, zwak zandig              geroerd monster


ZAND                                              KLEI, sterk zandig
                                                                                 ongeroerd monster
           ZAND
                                       VEEN (HUMUS, DETRITUS)                    volumering

           ZAND, met keien (keitjes)              VEEN                        overig
                                                                                     bijzonder bestanddeel
           ZAND, zwak grindig                     VEEN, zwak zandig                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                     grondwaterstand
           ZAND, sterk grindig                    VEEN, sterk zandig                 Gemiddeld laagste grondwaterstand



           ZAND, siltig                           VEEN, siltig


           ZAND, kleiig                           VEEN, kleiig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                E230303.004/LOM




          Bijlage 2
Berekening maximale verticale
         weerstand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                 Aelmans Advies Groep
Opdrachtnummer                  E230303       Datum 22-3-2023

                     MAXIMALE WEERSTAND VAN FUNDERINGEN OP STAAL
Referentievlak           NAP                  Partiële materiaalfactoren       Project: Nieuwbouw te zorgcomplex
Maaiv. hoogte       [NAP + m]      7,80        gm;g =    1,10                           Veenhof te Wijchen
Aanlegniveau        [NAP + m]      7,20        gm;j' =   1,15
Gw.stand            [NAP + m]      7,20        gm;c' =   1,60

      REPRESENTATIEVE WAARDEN VAN DE GRONDEIGENSCHAPPEN                                                  REKENWAARDEN GRONDEIGENSCH.
                 bovenk. laag onderk. laag  gk     gsat;k           j'k          c'k                      gd     gsat;d       j'd      c'd
                                                                                        2                                                     2
   Laagnr.        [NAP + m]    [NAP + m] [kN/m³] [kN/m³]            [° ]       [kN/m ]                 [kN/m³] [kN/m³]        [°]    [kN/m ]
  MV / dek.         7,80         7,20      17,0    19,0                                                 15,45   17,27
      1             7,20         5,70      19,0    19,0            30,0          0,0                            17,27      26,66       0,00
      2             5,70         4,20      17,0    19,0            30,0          0,0                            17,27      26,66       0,00
      3
      4
      5
      6
      7
      8

            REKENWAARDEN VAN DE VERTICALE WEERSTAND OP EEN HORIZONTAAL FUNDERINGSOPPERVLAK (Rv;d)
 Effectief funderingsopp.        dekking :      0,30   m         dekking :       0,40       m         dekking :    0,50   m         Invloedsgebied
      b'              l'          s'max;d       Rv;d              s'max;d        Rv;d                  s'max;d     Rv;d                ze      ae
                                          2                                2                                   2
     [m]             [m]         [kN/m ]                          [kN/m ]                              [kN/m ]                       [m]          [m]
     0,40          strook           78           31    [kN/m']       99           40        [kN/m']      119        48    [kN/m']    0,57         1,43
     0,50          strook           82           41    [kN/m']      103           51        [kN/m']      123        62    [kN/m']    0,71         1,79
     0,60          strook           87           52    [kN/m']      107           64        [kN/m']      128        77    [kN/m']    0,85         2,15
     0,70          strook           91           63    [kN/m']      111           78        [kN/m']      132        92    [kN/m']    0,99         2,50
     0,80          strook           95           76    [kN/m']      115           92        [kN/m']      136       109    [kN/m']    1,14         2,86
     0,90          strook           99           89    [kN/m']      120          108        [kN/m']      140       126    [kN/m']    1,28         3,22
     1,00          strook          103          103    [kN/m']      124          124        [kN/m']      144       144    [kN/m']    1,42         3,58
     1,10          strook          107          118    [kN/m']      128          141        [kN/m']      148       163    [kN/m']    1,56         3,94
     1,20          strook          111          134    [kN/m']      132          158        [kN/m']      153       183    [kN/m']    1,70         4,29
Poeren
     0,80            0,80          109          70     [kN]         138           88        [kN]         166       106    [kN]       1,14         2,86
     1,00            1,00          115          115    [kN]         144          144        [kN]         172       172    [kN]       1,42         3,58
     1,20            1,20          121          175    [kN]         150          216        [kN]         178       257    [kN]       1,70         4,29
     1,40            1,40          127          250    [kN]         156          306        [kN]         184       361    [kN]       1,99         5,01
     1,50            1,50          130          293    [kN]         159          357        [kN]         187       422    [kN]       2,13         5,37
     1,60            1,60          133          341    [kN]         162          414        [kN]         190       487    [kN]       2,27         5,72
     1,70            1,70          136          394    [kN]         165          476        [kN]         193       559    [kN]       2,41         6,08
     1,80            1,80          139          452    [kN]         168          544        [kN]         196       636    [kN]       2,56         6,44
     2,00            2,00          145          581    [kN]         174          695        [kN]         202       809    [kN]       2,84         7,16

    maaiveld


    aanlegniveau                                           dekking

   grondwater

    referentievlak                                                                                                                      ze


                            b' (x l' )
                                                                                       ae
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                 E230303.004/LOM




             Bijlage 3
Algemene uitvoeringsrichtlijnen voor
      funderingen op staal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR DE UITVOERING VAN ONTGRAVINGEN EN GRONDVERBETERINGEN
VOOR STAALFUNDERINGEN
Voor de aanvang van de uitvoering van ontgravingen/grondverbeteringen voor staalfunderingen
moeten de volgende zaken bekend zijn:
- Het funderingsplan met de afmetingen en aanlegniveaus van de funderingselementen, hierop
    dienen de locaties waar de sonderingen (en boringen) zijn gemaakt te zijn aangegeven.
- De maaiveldhoogten ter plaatse van de te maken funderingen.
- De maaiveldhoogten ter plaatse van de sondeer(- en boor)locaties.
- Het grondonderzoek en het bijbehorende funderingsadvies.
Indien het geadviseerde ontgravingsniveau lager ligt dan het aanlegniveau moet een
grondverbetering worden toegepast. Voor elk bouwdeel moet het graafwerk worden begonnen bij
de sondering, waarvoor het diepste ontgravingsniveau is geadviseerd. Op deze wijze kunnen in het
werk de overgangen naar minder diepe ontgravingsniveaus worden vastgesteld. Deze overgangen
moeten geleidelijk of (bij abrupte overgangen in ontgravingsniveaus) terrasgewijs worden
uitgevoerd in samenhang met de laagdikten van de grondverbetering.
De ontgravingen kunnen in het algemeen worden uitgevoerd onder een talud van circa 1:1. Bij een
grondprofiel waarbij water uit het talud kan treden zijn extra maatregelen nodig. Verder is
verondersteld dat langs de insteek van het talud geen zwaar materieel wordt geplaatst of zware
materialen worden opgeslagen en dat de grondwaterstand permanent ten minste 0,5 m beneden
het actuele ontgravingsniveau blijft of wordt gehouden.
Nadat de geadviseerde ontgravingsniveaus zijn bereikt, moet bij een staalfundering op zand met een
handsondeerapparaat worden gecontroleerd of zich direct onder dit niveau nog samendrukbare
laagjes bevinden. Deze controle moet vooral tussen de sonderingen (en boringen) intensief worden
uitgevoerd. Worden dergelijke laagjes aangetroffen, dan moeten ze worden verwijderd en
vervangen door zand of een ander hiervoor goedgekeurd materiaal. Vervolgens moet de bodem van
de put of sleuf worden verdicht met een trilapparaat. Het te verdichten materiaal dient een
vochtgehalte te hebben dat rond het optimum ligt van de Proctorproef. De mate van verdichting
moet worden gecontroleerd, bijvoorbeeld met een handsondeerapparaat. Daarbij geldt als criterium
dat de conusweerstand met de diepte moet toenemen tot minimaal 2,5 MPa op 0,10 m en 5 MPa op
0,30 m diepte. De mate van verdichting kan ook worden gerelateerd aan de uit (vooraf gemaakte!)
Proctorproeven verkregen maximale Proctor-dichtheid. Hierbij moet de dichtheid, die in situ wordt
gecontroleerd, ten minste 98% bedragen met een gemiddelde dichtheid van ten minste 100%.
Hierna kan de werkvloer voor de fundering worden gestort of - bij een ontgravingsniveau beneden
het aanlegniveau - de eerste laag van de grondverbetering worden aangebracht.
Soms blijkt (ook na verdichten) dat de hiervoor gestelde verdichtingseis niet (of niet meteen) wordt
bereikt. Dit kan door diverse redenen of door een combinatie van dergelijke redenen worden
veroorzaakt. Hierbij valt onder meer te denken aan een onvoldoende drooglegging, een te hoog
vochtgehalte, een minder gunstige gradatie en of het gebruik van te zware verdichtingsapparatuur
die minder goed in staat is om de zeer oppervlakkige lagen goed te verdichten.
In geval van twijfel dient in overleg met de geotechnisch adviseur te worden bepaald hoe hier verder
mee omgegaan moet worden. De geotechnisch adviseur zal dan veelal op basis van eenvoudige
metingen eerst willen weten of het aanwezige materiaal in principe geschikt is (controle via
handboringen, in geval van twijfel korrelverdelingen laten bepalen en of een in situ
geschiktheidsproef uitvoeren) en dat de drooglegging voldoende is (peilbuismetingen).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Het zand voor de grondverbetering moet mineraal, matig grof materiaal zijn en mag ten hoogste 5
gewichtsprocenten (van de korrels) aan korrels kleiner dan 16 m en ten hoogste 10
gewichtsprocenten aan korrels kleiner dan 63 m bevatten. Het gehalte aan organische stof
(gloeiverlies) moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 3 gewichtsprocenten. De grondverbetering moet
in lagen met een dikte van maximaal 0,3 m worden aangebracht. Iedere laag moet in minimaal 4
gangen, die elkaar kruisen en overlappen, mechanisch worden verdicht, waarbij voor iedere laag de
reeds geformuleerde verdichtingseis geldt. Indien de bovenlaag door het gebruik van relatief zware
trilapparatuur is losgeschud, moet het funderingsniveau met een lichte trilplaat worden afgetrild,
voordat de werkvloer van de fundering wordt gestort. Voor de controle van de mate van verdichting
gelden de bovenvermelde criteria.
De breedte van de grondverbetering moet op de bodem van de put of sleuf ten minste B + 2d
respectievelijk L + 2d bedragen. Hierbij zijn B en L respectievelijk de breedte en de lengte van de
fundering en d de dikte van de grondverbetering.
Soms wordt een staalfundering op klei (bijvoorbeeld op potklei), leem of löss aangelegd. In dit geval
moet de laatste 0,1 m zo voorzichtig worden afgeschaafd, dat de klei, leem of löss beneden het
ontgravingsniveau niet wordt geroerd. Om vervolgens verweking van de grondslag door neerslag te
voorkomen moet zo snel mogelijk na ontgraving op de bodem van de ontgraving een beschermlaag
(van bijvoorbeeld folie of 0,1 m stampbeton) worden aangebracht.
Extra aandacht moet worden besteed aan ontgravingen naast, dan wel nabij een bestaande, op staal
gefundeerde belending. Dit geldt in het bijzonder voor ontgravingen dieper dan het aanlegniveau
van de bestaande fundering. Dergelijke ontgravingen verminderen de draagkracht van de bestaande
fundering en dienen daarom zo veel mogelijk te worden vermeden. Indien dergelijke ontgravingen
noodzakelijk zijn dan moet worden nagegaan of speciale maatregelen moeten worden genomen.
Tijdens het verdichten van grondlagen moet de grondwaterstand zich minimaal 0,5 m beneden het
ontgravingsniveau bevinden. Is dit niet het geval dan moet een bemaling worden geïnstalleerd, die
in staat moet zijn de grondwaterstand tot ten minste dit niveau te verlagen. Deze verlaging moet zijn
gerealiseerd voordat met ontgraven het vereiste niveau is bereikt.
Ter controle van de stijghoogte van het grondwater kan worden overwogen vooraf een of meer
peilbuizen te plaatsen.
In twijfelgevallen ten aanzien van de uitvoering of andere omstandigheden is het raadzaam de
geotechnische adviseur te raadplegen.

Tot slot maken wij u erop attent dat Aelmans Eco B.V. beschikt over:

-   Deskundig opzichters voor de begeleiding van alle grond- en funderingswerken.
-   Goede apparatuur en medewerkers voor het controleren van de gerealiseerde verdichting(en).
-   Laboratoriumfaciliteiten (derden) voor het keuren van de geschiktheid van het materiaal voor de
    grondverbetering.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Onderzoek naar de waterdoorlatendheid
ondergrond

Veenhof ong. te Wijchen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Onderzoek naar de waterdoorlatendheid
ondergrond

Veenhof ong. te Wijchen




Rapportnummer:                  E230303.005/LOM

Datum:                          24 maart 2023

Naam opdrachtgever:             Talis Woondiensten, de heer M. Pott

Adres opdrachtgever:            Postbus 628, 6500 AP te NIJMEGEN

Contactpersoon
Aelmans ECO B.V.:               ing. L. Omid

Collegiale toets:               ing. R. Kroonen




                                                                      KvK 14048216
                                                                      BTW NL8022.45.262.B.01
                                                                      Bankrekening 15.48.06.137
                                                                      BIC RABONL2U
                                                                      IBAN NL27 RABO 0154 8061 37




Aelmans Eco B.V.
                                                                      Op onze dienstverlening zijn de algemene
Kerkstraat 4           Kerkstraat 2                                   voorwaarden van Aelmans Eco B.V. van
6367 JE Voerendaal     6095 BE Baexem                                 toepassing die u vindt op www.aelmans.com
T (045) 575 32 55      T (0475) 459 260

info@aelmans.com       www.aelmans.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Inhoud
1    Inleiding .............................................................................................................. 1
     1.1 Opdrachtverlening .................................................................................................................. 1
     1.2 Doel van het onderzoek.......................................................................................................... 1
     1.3 Opzet van het onderzoek en de rapportage .......................................................................... 1


2    Schematisering van de ondergrond ..................................................................... 3
     2.1 Veldtesten .............................................................................................................................. 3
     2.2 Classificatie resultaten............................................................................................................ 4


3    Mogelijkheden voor infiltratie ............................................................................. 5
     3.1 Algemeen................................................................................................................................ 5
     3.2 Toetsing .................................................................................................................................. 5
     3.3 Duiding.................................................................................................................................... 6


4    Conclusie en aanbevelingen ................................................................................ 9


Figuur 1              Zoekgebied met situering infiltratiepunten


Bijlage 1             Boorlogs + legenda
Bijlage 2             Meetwaarden veldtesten en uitwerking middels Hooghoudt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                       E230303.005/LOM




1 Inleiding

1.1    Opdrachtverlening

Aelmans Eco B.V. heeft de heer M. Pott, namens Talis Woondiensten, het verzoek gekregen om een
onderzoek te doen naar de waterdoorlatendheid van de ondergrond ter hoogte van Veenhof ong.
te Wijchen.

In geval van een klacht over de uitvoering van onze werkzaamheden vragen wij u om dit, bij
voorkeur via email (info@aelmans.com), aan ons te melden. Ook staat het u vrij om klachten te
melden bij onze certificatie-instelling Normec Certificatie (info-cert@normec.nl).



1.2    Doel van het onderzoek

Het doel van een onderzoek naar de waterdoorlatendheid van de ondergrond, is vaststellen of
infiltratie van regenwater in de bodem ter plaatse van de onderzoek locatie opportuun is. Eén en
ander in het kader van duurzaam bouwen en het ontwerpen met regenwater. De doorlatendheid
van de bodem is een van de bepalende factoren voor het dimensioneren en het (blijven)
functioneren van infiltratie- en drainagesystemen. Daarnaast speelt de doorlatendheid een
belangrijke rol bij grondwateroverlast. Inzicht in doorlatendheid is dus van groot belang bij de
planvoorbereiding voor hemelwaterinfiltratie of grondwaterdrainage.



1.3    Opzet van het onderzoek en de rapportage

Het huidige perceel is bebouwd en betreft momenteel een schoolgebouw. De opdrachtgever is
voornemens om de bestaande locatie om te bouwen tot een zorgcomplex. De nieuwbouw zal
grondgebonden zijn over circa 55 x 40 meter op een perceel van ongeveer 3.575 m².

Teneinde het infiltratievermogen op de locatie te onderzoeken, wordt een onderzoek verricht, welk
ten doel heeft de waterdoorlatendheid van de ondergrond te bepalen. Deze kan op verschillende
manieren worden onderzocht o.a.:

-   ex-situ, off-site; labotesten (o.a. constant head of falling head test, afhankelijk van de grondslag);
-   in-situ, on-site; veldtesten (bijv. omgekeerde boorgatmethode, Ksat, falling head, sokeaway test).

Het bepalen van de geschiktheid van de bodem voor infiltratie alsmede het vaststellen van de
infiltratiesnelheid en de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand maken onderdeel uit van dit
onderzoek. Als er bij de gemeente geen informatie bekend is over de waterdoorlatendheid van de
bodem dan is een uitgebreid onderzoek wenselijk. Het door ons aangeboden onderzoek is afgeleid
van de Leidraad Riolering Module C2510, ‘Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage’.




                            Onderzoek naar de waterdoorlatendheid ondergrond Veenhof ong. te Wijchen                 1

                                                        Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                                   E230303.005/LOM




Werkzaamheden worden verricht volgens de vigerende normen en richtlijnen. De boringen zijn
effectief verricht onder BRL 2101 regime en zijn conform NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020
nl; Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - Deel 1:
Identificatie en beschrijving (incl. Nederlandse bijlage:2019).




                        Onderzoek naar de waterdoorlatendheid ondergrond Veenhof ong. te Wijchen                 2

                                                    Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   E230303.005/LOM




2 Schematisering van de ondergrond

2.1     Veldtesten

In de Leidraad riolering module C2510 ‘Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage’
(februari 2011) is een onderzoeksopzet opgenomen die ‘gehanteerd’ is bij het uitgevoerde
veldonderzoek. Deze module beperkt zich tot de verzadigde doorlatendheid in stedelijk gebied, tot
op maximaal maaiveld -4 meter. In relatie tot de oppervlakte van het plangebied én er van uitgaande
dat de GHG na opleveren het terrein dieper zit dan maaiveld -1,5 meter zijn op 21 maart 2023 in een
eerste fase vooralsnog 5 van de geplande 6 handboringen gemaakt tot op maximaal een diepte van
maaiveld -4 meter. Ter hoogte van 3 van de 5 boringen zijn, op einddiepte, infiltratie proeven
uitgevoerd. De locatie IP02 was niet bereikbaar, de boring aldaar zal dus in de tweede fase gemaakt
worden. De boorstaten zijn in bijlage 1 opgenomen. De samples zijn geïdentificeerd conform de
NEN-EN-ISO14688-1, beschrijvingsklasse B2.

Middels veldtesten vindt de afleiding plaats van de doorlaatfactor voor infiltratie. Op de
projectlocatie zijn (in-situ) vooralsnog 3 doorlatendheidsproeven uitgevoerd. Hiertoe wordt tot op
een bepaalde diepte een boring met bekende boordiameter uitgevoerd in, met name, de
onverzadigde zone (= boven het grondwater). Vervolgens is in korte tijd het boorgat gevuld met een
vooraf vastgestelde hoeveelheid water. De zakking van de waterstand in het boorgat is in de tijd
waargenomen. Indien opportuun wordt de test één tot tweemaal herhaald (een eerste meting geeft
meestal een hogere doorlatendheid, omdat de aanwezige grond dan nog niet verzadigd is, bij de
volgende metingen raakt de grond langzaam verzadigd waarbij de laatste meting normaliter
maatgevend is voor de doorlatendheid). De proeven zijn uitgewerkt conform de omgekeerde
Hooghoudt. In tabel 1-1 zijn de resultaten van de proeven weergegeven. In dezelfde tabel is ook het
representatieve profiel opgenomen omtrent de eerste 15 meter beneden het maaiveld ter plaatse.
De meetwaarden zijn in bijlage 2 opgenomen. Situering van de infiltratieproeven (IP01, IP03 en IP04)
volgens figuur 1.

Tabel 1-1: Resultaten doorlatendheidsproeven
                                                                                  Nummer proef / boring
                                                       IP-01                               IP-03                 IP-04
 Site                                                                             Veenhof ong. te Wijchen
 Coördinaten         X                                178940                              178905                 178881
                     Y                                425796                              425843                 425833
                     Z (m +NAP)                         7,5                                 7,9                   7,8
 Diepte boring (m-mv)                                                                       4
 Grondwater (m-mv)                                     1,45                                 1,6                   1,5
 Testdiepte (m-mv)                                     1,45                                 1,6                   1,5
 Diameter boring (mm)                                                                       70
 Grondsoort                                                                 Zand, matig fijn, siltig met grind
 Doorlaatfactor (m/d) Hooghoudt                         3,9                                 4,2                   6,3




                                  Onderzoek naar de waterdoorlatendheid ondergrond Veenhof ong. te Wijchen                       3

                                                               Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 E230303.005/LOM




 BRO REGIS II v2.2                                            Coördinaten:             178918, 425824 (RD)
                                                                 Maaiveld:             7.9 m t.o.v. +NAP


                                                                            +7.9 m tot +6.9 m NAP
                                  Formatie van Boxtel, zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, met
                                                  weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind
                                                                         kh-waarde: 5.0E1 ≤ kh < 1.0E2


                                                                             +6.9 m tot -7.1 NAP
                                    Formatie van Kreftenheye, zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en grof
                                              zand, met weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor klei en veen
                                                                         kh-waarde: 5.0E1 ≤ kh < 1.0E2




2.2    Classificatie resultaten

De doorlatendheid van de ondergrond kan worden geclassificeerd als vermeld in tabel 1-2
(bron: Cultuurtechnisch Vademecum). De doorlaatfactoren van de geteste laag op de zoeklocatie
zijn volgens deze classificatie en de Hooghoudt-uitwerking goed. De doorlaatfactoren komen
overeen met de waarden van k voor fijn zand (k = 10 - 1 m/d).

Tabel 1-2: Classificatie doorlatendheid
                      k (m/d)                                                                  klasse
             van                         tot
                                       < 0,01                                                Zeer slecht
             0,01                       0,10                                                   Slecht
             0,10                       0,50                                                   Matig
             0,50                       1,00                                                  Vrij goed
             1,00                        10                                                     Goed
           >10                                                                               Zeer goed




                          Onderzoek naar de waterdoorlatendheid ondergrond Veenhof ong. te Wijchen                             4

                                                      Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                                     E230303.005/LOM




3 Mogelijkheden voor infiltratie

3.1    Algemeen

Over het algemeen wordt gesteld, dat infiltratie van neerslagwater interessant is indien:

-   de doorlatendheid groter is dan ca. 0,3 m/d*;
-   het grondwater dieper dan 0,5 à 0,7 meter minus maaiveld aanwezig is;
-   het in te leiden neerslagwater niet is verontreinigd.

* Infiltratie van neerslagwater behoort bij lagere doorlatendheden ook tot de mogelijkheden, mits
  hiervoor voldoende ruimte gereserveerd wordt om de geringe doorlatendheid te compenseren.
  Bij lagere doorlatendheden zal een voorziening voornamelijk als buffer dienen.



3.2    Toetsing

In tabel 1-1 is de maatgevende doorlatendheid weergegeven ter plaatse van de geteste bodemlaag
op de zoeklocatie. De bodem is geclassificeerd en de doorlatendheid voldoet, ter hoogte van alle
testen, aan de eerste eis.

Aan de tweede eis wordt voldaan, aangezien het grondwater zich op een diepte van ≥ 1,45 meter
min maaiveld bevindt.

Aan de derde eis kan worden voldaan door alleen schoon regenwater te infiltreren. Voor infiltratie
van het water zal een zand- en slibvangsysteem moeten worden aangebracht.
De mogelijkheden voor infiltratie zijn als volgt:

1. Oppervlakkige infiltratie via doorlatende verharde oppervlakten. Hierbij zal rekening moeten
   worden gehouden met een geroerde toplaag. Deze zal moeten worden verwijderd en vervangen
   door goed doorlatend materiaal. Oppervlakkige infiltratie is sterk onderhoudsgevoelig en over
   het algemeen geen economisch aantrekkelijke optie. Uitzondering hierop betreft een
   zogenaamde waterbergende weg (Aquaflow).
2. Infiltratie in de ondiepe ondergrond. Hierbij valt te denken aan infiltratie via een greppel (wadi)
   infiltratiekoffers, putten en of infiltratieriool. Dit behoort tot de mogelijkheden, de
   doorlatendheid van de ondiepe ondergrond is voldoende.
3. Infiltratie naar de diepere ondergrond. Dit kan middels grindpalen etc. naar diepere zand-/
   grindlagen. Dit zal zeker tot de mogelijkheden behoren, maar zal nader moeten worden
   onderzocht.




                          Onderzoek naar de waterdoorlatendheid ondergrond Veenhof ong. te Wijchen                 5

                                                      Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                                     E230303.005/LOM




3.3   Duiding

Uit voorgaande paragraaf blijkt dat infiltratie van schoon regenwater in de ondiepe grond mogelijk
is. De doorlatendheid is ter hoogte van alle testen voldoende en het grondwater bevindt zich op een
op een diepte van meer dan maaiveld -0,7 meter. Tijdens de uitvoering van de testen werd het
grondwater op maaiveld -1,45 à 1,60 meter (≈ NAP +6,30 m à NAP +6,05 m) aangetroffen. Dit is
echter een momentopname. Om een betere inschatting te maken van het grondwatergedrag is
eigenlijk een langere meetreeks noodzakelijk, waaruit dan de GHG en GLG kan worden afgeleid.

De gemiddelde seizoen fluctuatie van het grondwaterpeil is, zoals aangegeven te karakteriseren met
twee variabelen: de gemiddelde hoogste [GHG] en de gemiddelde laagste grondwaterstand [GLG],
uitgedrukt in meter onder maaiveld [m-mv]. Deze twee variabelen werden geïntroduceerd door van
Heesen in 1970, die voorstelde om de GHG en GLG te berekenen als het gemiddelde van de drie
hoogste/laagste peilen per jaar van minimaal acht jaren, waarbij de grondwaterstand tweemaal per
maand wordt gemeten (op of omstreeks de 14de en 28ste dag). Met ‘jaren’ worden hier geen
kalenderjaren, maar wel hydrologische jaren bedoeld, die beginnen op 1 april en eindigen op
31 maart. Indien onvoldoende meetgegevens beschikbaar zijn, kan een meetreeks worden
aangevuld, met behulp van meteorologische data en een tijdsreeksmodel. GHG en GLG zijn maar
betekenisvol wanneer seizoen fluctuaties terug te vinden zijn in de tijdsreeks van grondwaterpeilen.
Dat is niet altijd het geval.

Onderhavig veldwerk is medio maart 2023 uitgevoerd, het grondwaterpeil fluctueert gedurende het
jaar. Gewoonlijk wordt de hoogste grondwaterstand (GWS) eind maart bereikt en de laagste GWS
doorgaans eind september. Daarnaast varieert het grondwaterpeil van jaar tot jaar.
Het waterpeil dat bijvoorbeeld eind maart wordt bereikt, is afhankelijk van de weerscondities in de
periode die eraan vooraf gaat en die weerscondities zijn elk jaar lichtjes anders.

Ter hoogte van het bouwplan aan de Veenhof ong. te Wijchen zelf zijn in de literatuur (o.a. BRO
REGIS II v2.2) géén meetreeksen gekend. De dichtstbijzijnde reeksen zijn op ca. 380 m (01, nabij
Bijsterhuizen ten noordoosten) en op 475 m (02 nabij de Zwanensingel ten zuidwesten). Zie de
figuren 1.1, 1.2, en 1.3 hieronder.

Uit deze reeksen zijn GHG ‘s van NAP +6,10 m (01) en NAP +6,30 m (02) af te leiden. Onderhavig plan
ligt (quasi) tussen deze reeksen in, omstreeks 178923, 425823 (RD) [XY] en kent een maaiveldhoogte
van circa NAP +7,9 m [Z]. De grondwaterstand, ten tijde van het onderzoek, was op maximaal
NAP +6,30 m gelegen. Op basis van deze gegevens stellen wij voor een GHG aan te houden van
NAP +6,40 m en een GLG van NAP +5,40 m.




                          Onderzoek naar de waterdoorlatendheid ondergrond Veenhof ong. te Wijchen                 6

                                                      Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                             E230303.005/LOM




Figuur 1.1 Situering peilbuizen uit BRO, met Veenhof ong. te Wijchen decentraal in de figuur




Figuur 1.2 Peilbuis nabij de Bijsterhuizen [380 meter NO] van de projectlocatie




                                  Onderzoek naar de waterdoorlatendheid ondergrond Veenhof ong. te Wijchen                 7

                                                              Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                             E230303.005/LOM




Figuur 1.3 Peilbuis nabij de Zwanensingel [475 meter ZW] van de projectlocatie




                                  Onderzoek naar de waterdoorlatendheid ondergrond Veenhof ong. te Wijchen                 8

                                                              Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                        E230303.005/LOM




4 Conclusie en aanbevelingen

Uit de gemeten doorlatendheden blijkt, dat infiltratie van neerslagwater tot de mogelijkheden
behoort ter hoogte van de Veenhof ong. te Wijchen. De doorlatendheid van de ondergrond ter
plaatse van de testen IP-01, IP03 en IP04 is voldoende. Het infiltreren zou dus direct in de ondiepe
ondergrond moeten kunnen plaatsvinden. Een gereguleerde voeding/afvloeiing middels
bijvoorbeeld een wadi en/of grindkoffers is opportuun.

Ubachsberg, gemeente Voerendaal, 24 maart 2023
                                                                         Aelmans Eco B.V.




                                                                         ing. R.M.E. Kroonen
                                                                         Projectleider/geotechnisch adviseur

Rapport opgesteld door:




ing. L. Omid
Projectleider/adviseur geotechniek




                          Onderzoek naar de waterdoorlatendheid ondergrond Veenhof ong. te Wijchen                    9

                                                      Aelmans Eco B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>    Bijlage 1
Boorlogs + legenda
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Projectcode: E230303
Projectnaam: T.b.v. geotechniek + waterdoorlatendheid a/d Veenhof te Wijchen


       Boring:     IP01                                                       Boring:     IP03
       Datum:      22-3-2023                                                  Datum:      22-3-2023
       GWS:[cm]    145                                                        GWS:[cm]    160
       N.A.P.[m]   7.5                                                        N.A.P.[m]   7.94
                           0     verharding                                                       0     verharding
 750
                                 Zand fijn 150-200 siltig, met grind,                                   Zand fijn 150-200 siltig, met grind,
                                 hoekig, standaardgeel                                                  hoekig, sporen baksteen, geelcreme

                                                                        750                       50
 700
                                                                                                        Zand fijn 150-200 siltig, met grind,
                                                                                                        hoekig, sporen baksteen, sporen
                                                                                                        roest, bruingrijs
                           100                                          700
 650
                                 Zand fijn 150-200 siltig, met grind,
                                 hoekig, sporen veen, donker
                                 grijsbruin
                                                                        650                       150
 600
                                                                                                        Zand fijn 150-200 siltig, met grind,
                                                                                                        hoekig, sporen baksteen, sporen
                                                                                                        roest, bruingrijs
                           200                                          600                       200
 550
                                 Zand fijn 150-200 siltig, hoekig,                                      Zand fijn 150-200 siltig, hoekig,
                                 sporen veen, donker grijsbruin                                         bruingrijs

                                                                        550
 500



                           300                                          500
 450
                                 Zand fijn 150-200 siltig, hoekig,
                                 donkerbruin

                                                                        450
 400



                           400                                          400                       400
 350




       Boring:     IP04                                                       Boring:     B01
       Datum:      22-3-2023                                                  Datum:      22-3-2023
       GWS:[cm]    150                                                        GWS:[cm]    150
       N.A.P.[m]   7.77                                                       N.A.P.[m]   7.47
                           0     verharding                                                       0     verharding
                                 Zand fijn 150-200 siltig zwak                                          Zand fijn 150-200 siltig zwak
                                                                                                  20
                                 organisch, met grind, hoekig,                                          organisch, met grind, hoekig, geel
 750
                                 sporen wortels, donkerbruin
                                                                                                        Zand fijn 150-200 siltig zwak
                                                                        700                             organisch, hoekig, sporen roest,
                                                                                                        donkerbruin
 700
                           100                                          650
                                 Zand fijn 150-200 siltig zwak
                                 organisch, met grind, hoekig,
 650
                                 sporen roest, donkerbruin
                                                                        600                       150

                                                                                                        Zand fijn 150-200 siltig zwak
                                                                                                        organisch, hoekig, donkerbruin
 600
                                                                                                  190
                           200                                          550                             Zand fijn 150-200 siltig, hoekig,
                                 Zand fijn 150-200 siltig zwak                                          grijsgeel
                                 organisch, hoekig, sporen roest,
 550
                                 standaardbruin
                                                                        500


 500
                           300                                          450                       300

                                 Zand fijn 150-200 siltig, hoekig,
                                 standaardbruin
 450




 400
                           400
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Projectcode: E230303
Projectnaam: T.b.v. geotechniek + waterdoorlatendheid a/d Veenhof te Wijchen


       Boring:     B02
       Datum:      22-3-2023
       GWS:[cm]    160
       N.A.P.[m]   7.93
                           0     verharding
                                 Zand fijn 150-200 siltig zwak
                                 organisch, hoekig, donkerbruin

 750                       50

                                 Zand fijn 150-200 siltig zwak
                                 organisch, hoekig, bruingeel

 700                       100

                                 Zand fijn 150-200 siltig, hoekig,
                                 geelgrijs

 650




 600




 550




 500                       300
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN-EN-ISO 14688-1)



KEIEN (KEITJES)                        SILT                                   geur
           KEIEN                                  SILT                               geen geur
                                                                                     zwakke geur

           KEIEN, met grind                       SILT, met keien (keitjes)          matige geur
                                                                                     sterke geur
                                                                                     uiterste geur
           KEIEN, met zand                        SILT, zwak grindig

                                                                              olie
           KEIEN, met silt                        SILT, sterk grindig
                                                                                     geen olie-water reactie
                                                                                     zwakke olie-water reactie
           KEIEN, met klei                        SILT, zwak zandig
                                                                                     matige olie-water reactie
                                                                                     sterke olie-water reactie
GRIND                                             SILT, sterk zandig                 uiterste olie-water reactie

           GRIND
                                       KLEI                                   p.i.d.-waarde

           GRIND met keien (keitjes)              KLEI                               >0
                                                                                     >1
                                                                                     >10
           GRIND, zwak zandig                     KLEI, met keien (keitjes)
                                                                                     >100
                                                                                     >1000
           GRIND, sterk zandig                    KLEI, zwak grindig
                                                                                     >10000


           GRIND, siltig                          KLEI, sterk grindig         monsters

           GRIND, kleiig                          KLEI, zwak zandig              geroerd monster


ZAND                                              KLEI, sterk zandig
                                                                                 ongeroerd monster
           ZAND
                                       VEEN (HUMUS, DETRITUS)                    volumering

           ZAND, met keien (keitjes)              VEEN                        overig
                                                                                     bijzonder bestanddeel
           ZAND, zwak grindig                     VEEN, zwak zandig                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                     grondwaterstand
           ZAND, sterk grindig                    VEEN, sterk zandig                 Gemiddeld laagste grondwaterstand



           ZAND, siltig                           VEEN, siltig


           ZAND, kleiig                           VEEN, kleiig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>          Bijlage 2
 Meetwaarden veldtesten en
uitwerking middels Hooghoudt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Opdracht: E230303
Plaats:   Wijchen
Project:  k-waarde - Veenhof te Wijchen

              handpeilingen [cm-mv]              waterkolom in boorgat [cm]
  tijd [s]       IP01       IP03        IP04        IP01       IP03       IP04
          0           50       100          90       95         60          60
         10           60       110          95       85         50          55                        140
                                                                                                                                                                        IP01



         20           65       125         100       80         35          50                        120



         30           70       140         110       75         20          40                        100




                                                                                    Waterkolom [cm]
         40           75       145         120       70         15          30
                                                                                                       80



         50           80       148         124       65         12          26
                                                                                                       60



         60           85       150         128       60         10          22
                                                                                                       40



         90         100        150         130       45         10          20
                                                                                                       20



        120         120        151         140       25          9          10
                                                                                                        0
                                                                                                            0       100    200    300    400      500      600   700   800     900    1000
                                                                                                                                               Tijd [s]

        150         128        152         145       17          8           5
        180         133        153         145       12          7           5
        210         133        154         145       12          6           5                         140

                                                                                                                                                                               IP03

        240         133        154         145       12          6           5
                                                                                                       120


                                                                                                       100
        270         133        155         145       12          5           5




                                                                                 Waterkolom [cm]
                                                                                                        80
        300         133        156         146       12          4           4
                                                                                                        60
        330         133        156         146       12          4           4
                                                                                                        40

        360         133        156         146       12          4           4                          20

        390         133        156         147       12          4           3                              0

        420         133        156         147       12          4           3                                  0    100    200   300    400      500
                                                                                                                                                Tijd [s]
                                                                                                                                                           600   700   800     900    1000



        450         133        156         147       12          4           3
        480         134        157         148       11          3           2                         140

        510         134        157         148       11          3           2                         120                                                                     IP04

        540         134        157         149       11          3           1                         100

        570         134        157         150       11          3           0
                                                                                    Waterkolom [cm]




                                                                                                        80

        600         134        157         150       11          3           0                          60

        900         136        160         150        9          0           0                          40


                                                                                                        20


                                        IP01        IP03       IP04                                         0
                                                                                                                0    100    200    300    400      500     600   700   800     900    1000

          diameter boorgat [cm]           7           7          7                                                                              Tijd [s]



          diepte boorgat [m-mv]         1,45         1,6        1,5
hoeveelheid toegevoegd water [l]         10          10         10

              bepaling doorlatendheid
                                     IP01      IP03      IP04
                         tan alpha: 0,001129 0,0012132 0,001807
              k-waarde (Hooghoudt) 3,93 m/d 4,22 m/d 6,28 m/d
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>     BIJLAGE C: SCHETSMATIGE INPASSING
     WATERHUISHOUDING




De Veenhof Wijchen – Pouderoyen B.V.   P23-0130(-006)
                                                        13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>           Legenda
                 Leidingtracé hemelwater
                 Bodem wadi's
                 Wadi's
                 Infiltratiekratten
           Oppervlakken toekomstig
               Bomen 4 m²
               Gebouwen 1658 m²
               Groen 1743 m²
               Parkeren 554 m²
               Rijbaan 132 m²
               Tuin 38 m²
               Voetpad halfverhard 102 m²
               Tegels 624 m²
               Halfverharding
               (grasbeton/grind) 301 m²
               Plangrens
           Achtergrond
           Esri Topographic


Schets hemelwatervoorziening De
Veenhof Wijchen

Project: De Veenhof Wijchen
Projectcode: P23-0130
Schaal: 1:500

Getekend:JEK
Vrijgave: AAV
Datum: 27-03-2023
Laatste revisie: 07-04-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>          Berekening benodigde berging bij een bepaalde bui.                                            (Methode van Buishands en Velds)


           Opdrachtgever:       Pouderoyen B.V.                                             Projectnummer: P23-0130
           Project:             De Veenhof Wijchen                                          Datum:         23 mei 2023
                                                                        Berging en infiltratie
           Herhalingstijd bui:                               1 keer per             5       jaar + 10%
           Afvoernorm (landelijk gebied):                                          1,5      l/s.ha
           Bruto oppervlakte plangebied                                           0,52      ha
           Afvloeiende oppervlakte:                                               0,32      ha
           Oppervlakte wadi (bodem):                                                20      m2
           Oppervlakte wadi (bij max. peilopzet):                                  143      m2
           Geaccepteerde peilopzet wadi:                                          0,40      m
           Berging infiltratiekratten:                                            46,0      m3
           Infiltratie oppervlakte infiltratiekratten:                            96,2      m2
           Geaccepteerde peilopzet infiltratieveld:                               0,40      m
           K-waarde (gras-)toplaag:                                               0,50      m/etm
           K-waarde ondergrond:                                                   2,00      m/etm
           Veiligheidsfactor:                                                       1
           Geaccepteerde ledigingstijd:                                             24      uur


           Infiltratiecapaciteit:                                                  8,0      m3/h
           Maximaal benodigde berging:                                              74      m3
           Aanwezige berging in media:                                              79      m3
           Extra benodigde berging:                                                -5       m3                      GEEN EXTRA BERGING
           Ledigingstijd (infiltratie-)media:                                      7,6      uur                           VOLDOET WEL

                 Duur               Q    regen           Q   afvoer          Afvoernorm           Q   infiltratie     Benodigde berging
                in min.             in l/s.ha            in m 3                  in m 3            in m 3                     in m 3
                   5                 308,99               29,38                   0,14              0,67                      28,57
                   15                182,82               52,14                   0,43              2,00                      49,71
                   30                115,39               65,82                   0,86              4,01                      60,96
                   45                 86,02               73,60                   1,28              6,01                      66,31
                   60                 68,42               78,06                   1,71              8,02                      68,33
                   90                 50,93               87,15                   2,57             12,02                      72,56
                  120                 40,37               92,11                   3,42             16,03                      72,66
                  180                 30,03              102,78                   5,13             24,05                      73,60
                  240                 24,31              110,94                   6,85             32,06                      72,03
                  300                 20,13              114,83                   8,56             40,08                      66,19
                  360                 17,16              117,46                   10,27            48,10                      59,10
                  480                 13,75              125,49                   13,69            64,13                      47,67
                  600                 11,55              131,77                   17,11            80,16                      34,49
                  720                 10,01              137,04                   20,54            96,19                      20,31
                  840                 8,91               142,31                   23,96            112,22                      6,13
                  960                 7,92               144,57                   27,38            128,26                      0,00
                  1080                7,26               149,08                   30,80            144,29                      0,00
                  1200                6,71               153,10                   34,23            160,32                      0,00
                  1440                5,72               156,61                   41,07            192,38                      0,00
                  1680                5,17               165,15                   47,92            224,45                      0,00
                  1920                4,62               168,66                   54,76            256,51                      0,00
                  2160                4,29               176,19                   61,61            288,58                      0,00
                  2400                3,96               180,71                   68,45            320,64                      0,00
                  2640                3,74               187,74                   75,30            352,70                      0,00
                  2880                3,52               192,76                   82,14            384,77                      0,00
                  3360                3,19               203,80                   95,83            448,90                      0,00
                  3840                2,86               208,82                  109,52            513,02                      0,00
                  4320                2,64               216,85                  123,21            577,15                      0,00
                  5040                2,42               231,91                  143,75            673,34                      0,00
                  5760                2,20               240,95                  164,28            769,54                      0,00
                  7200                1,98               271,06                  205,35            961,92                      0,00
                  8640                1,76               289,13                  246,42           1154,30                      0,00
                 10080                1,54               295,16                  287,49           1346,69                      0,00
                 11520                1,43               313,23                  328,56           1539,07                      0,00
                 12960                1,43               352,38                  369,63           1731,46                      0,00
                 14400                1,32               361,42                  410,70           1923,84                      0,00




                                                                       Bemmelseweg 57                                                      Tel: 0481-377165
BOOT organiserend ingenieursburo                                      6662 PE Elst (Gld.)                                                  Fax: 0481-377242
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>SAMENWERKEN AAN EEN
TOEKOMSTBESTENDIGE LEEFOMGEVING
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>