<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gemeente Zevenaar

Ruimtelijke Onderbouwing
Projectafwijkingsbesluit
Eltenseweg 1a te Babberich




19 mei 2025
www.paulstaats.com
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                     Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                                                                                          2




Inhoudsopgave
1.   Inleiding........................................................................................................................................................ 3
  1.1     Aanleiding en procedure ............................................................................................................ 3
  1.2     Ligging plangebied........................................................................................................................ 3
  1.3     Leeswijzer .......................................................................................................................................... 4
2. Het voorliggende plan ........................................................................................................................... 4
  2.1     Bestaande situatie ......................................................................................................................... 4
  2.2     Toekomstige situatie .................................................................................................................... 4
3. Beleidskader ............................................................................................................................................... 6
  3.1     Rijksbeleid ......................................................................................................................................... 6
  3.2     Provinciaal beleid ........................................................................................................................... 6
  3.3     Gemeentelijk beleid ...................................................................................................................... 6
     3.3.1. Structuurvisie Zevenaar ...................................................................................................... 6
     3.3.2. Vigerend bestemmingsplan .............................................................................................. 7
4. Uitvoerbaarheid ........................................................................................................................................ 8
  4.1     Milieu ................................................................................................................................................... 8
     4.1.1. Bodem ........................................................................................................................................ 8
     4.1.2. Lucht ........................................................................................................................................... 9
     4.1.3. Geluid ....................................................................................................................................... 10
     4.1.4. Geur .......................................................................................................................................... 12
     4.1.5. Externe veiligheid ................................................................................................................ 12
     4.1.6. Milieuzonering...................................................................................................................... 19
  4.2     Water ................................................................................................................................................. 19
  4.3     Ecologie............................................................................................................................................. 21
  4.4     Verkeer .............................................................................................................................................. 22
  4.5     Cultuurhistorie en archeologie .............................................................................................. 22
  4.6     Uitvoerbaarheid ............................................................................................................................ 23
     4.6.1          Maatschappelijke uitvoerbaarheid .............................................................................. 23
     4.6.2          Economische uitvoerbaarheid ....................................................................................... 24
Bijlagen................................................................................................................................................................. 25

1.           Rapportage verkennend bodemonderzoek en onderzoek asbest
             in bodem en puin Eltenseweg 1a te Babberich; Econsultancy, 7 juli 2022.
2.           Akoestisch onderzoek verkeerslawaai bouwplan Eltenseweg 1a te Babberich;
             Buijvoets bouw- en geluidsadvisering, 6 december 2023.
3.           Akoestisch onderzoek industrielawaai bouwplan Eltenseweg 1a te Babberich;
             Buijvoets bouw- en geluidsadvisering, 14 juni 2022.
4.           Nieuwbouw woning Eltenseweg 1a Babberich, Rapport karakteristieke geluidswering;
             Hurenkamp Architecten & Adviseurs, 11 december 2023.
5.           Quickscan Wet natuurbescherming, Eltenseweg 1a te Babberich;
             Econsultancy, 22 juni 2022.
6.           Rapportage Stikstofdepositie Nieuwbouw woonhuis Eltenseweg 1a te Babberich;
             S&W Bouwkundig Ingenieurs, 11 januari 2024.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                           Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                            3




1.      Inleiding

1.1     Aanleiding en procedure
De initiatiefnemer is voornemens om in de noordwestelijke hoek het perceel van de Eltenseweg 1a een
nieuwe woning te realiseren. In de huidige situatie is het perceel braakliggend. Op het perceel is recent
een schuur afgebroken. Het initiatief is niet mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan
‘buitengebied Zevenaar Noord 2018’. Daarin kent het perceel de bestemming ‘recreatie’. Om de
ontwikkeling van de woning mogelijk te maken wordt een concreet bouwplan vergezeld door deze
ruimtelijke onderbouwing.




1.2     Ligging plangebied
Het plangebied is gelegen op de hoek Eltenseweg-Beekseweg (N812), ten oosten van de kern Babberich
en de spoorlijn Zevenaar-Emmerich (D). De directe omgeving van het perceel wordt gekenmerkt door
open lintbebouwing aan de Beekseweg en Camping Campschroer "Steernebosch". Onderstaande
luchtfoto geeft de ligging van het plangebied in zijn omgeving weer. Het plangebied is kadastraal bekend
binnen kadastrale gemeente Oud-Zevenaar sectie D, nummer 1501 en 2669. De oppervlakte meet circa
1.460 m2.




                                                                 Globale ligging plangebied
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                           Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                           4




1.3     Leeswijzer
Na dit inleidende hoofdstuk is in hoofdstuk 2 het plan beschreven. Hoofdstuk 3 geeft het relevante rijks-,
provinciale- en gemeentelijk beleid weer, alsmede de van toepassing zijnde wetgeving. In hoofdstuk 4
wordt het project op haalbaarheid getoetst aan de hand van het geldende beleid en de van toepassing
zijnde milieuregelgeving; ook de economische haalbaarheid komt hier aan de orde. Tot slot wordt in
hoofdstuk 5 ingegaan op de maatschappelijke uitvoerbaarheid; hierbij zullen te zijner tijd de uitkomsten
van het voorgeschreven overleg en de ingekomen zienswijzen worden opgenomen.




2.      Het voorliggende plan

In dit hoofdstuk komt het voorliggende plan aan de orde; daarbij wordt eerst ingegaan op de bestaande
functie en de bestaande bebouwing, ook in relatie tot de omgeving. Vervolgens wordt het nieuwe plan
toegelicht in dezelfde context.


2.1     Bestaande situatie
De identiteit van de Beekseweg werd lange tijd gekenmerkt door lintbebouwing en vergezichten over het
landschap. Eind jaren ’70 verschenen de eerste recreatieparken in de omgeving, en steeds meer wordt het
landschap hierdoor gedomineerd.


Het plangebied is gelegen op de hoek van de Beekseweg en de Eltenseweg in Babberich. Ten oosten en
zuiden van het plangebied is Camping Campschroer "Steernebosch" gelegen. De camping wordt
grotendeels gekenmerkt door stacaravans en chalets. Ten westen zijn voornamelijk vrijstaande woningen
aanwezig. De Beekseweg is de doorgaande weg N812 tussen Babberich en A12.
Het perceel is nu braakliggend. In het verleden heeft op het perceel een schuur gestaan. Deze is recent
gesloopt. Aan de Eltenseweg zijn enkele volwassen laanbomen aanwezig, welke behouden blijven. Ook
de bomen aan de Beekseweg blijven de behouden.




2.2     Toekomstige situatie
De initiatiefnemer is voornemens om op het perceel een woning te realiseren. De inrit van de woning
komt aan de Eltenseweg. De woning wordt aan twee zijden georiënteerd zodat het ook naar de
Beekseweg een uitnodigende uitstraling heeft. De situering van de woning past in het historische beeld
van de lintbebouwing lang de Beekseweg. De woning neemt op deze manier het zicht weg van de
achtergelegen camping. Het plangebied is nu nog onderdeel van het perceel van de camping. Een groene
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                        Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                        5




erfafscheiding zorgt voor privacy voor de nieuwe woning. Op het ruime, nieuwe erf komt voldoende
ruimte voor parkeren voor bewoners en bezoekers.




                                                            Bestaande situatie,
                                                            nog inclusief met reeds gesloopte schuur.




                                                               Beoogde toekomstige situatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                            Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                               6




3.       Beleidskader

3.1      Rijksbeleid
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) schetst het nieuwe ruimtelijke en mobiliteitsbeleid van
het rijk in het perspectief van 2028 en 2040. In de SVIR wordt de ladder voor duurzame verstedelijking
geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening
(artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede
ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden.


Onderhavig plan maakt één nieuwe woning mogelijk. De SVIR laat zich niet specifiek uit over dergelijke
lokale ontwikkelingen. Het voornemen raakt dan ook geen rijksbelangen zoals opgenomen in de SVIR.


3.2      Provinciaal beleid
De provincie Gelderland heeft een integraal provinciaal beleidsplan, de Omgevingsvisie Gaaf
Gelderland. Provinciale Staten van Gelderland heeft de Omgevingsvisie op 19 december 2018
vastgesteld. De laatste Omgevingsverordening is van 2021.
De omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ bevat de hoofdlijnen van het provinciale beleid voor de fysieke
leefomgeving. De omgevingsvisie Gaaf Gelderland beschrijft de strategische hoofdopgaven voor de lange
termijn. Deze zijn onderverdeeld in zeven thema’s, te weten energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire
economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, vestigingsklimaat en woon- en leefomgeving.


Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik
De provincie en partners bezien nieuwe ontwikkelingen in samenhang met de bestaande voorraad. Als
leidend principe wordt de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik gehanteerd. De juridische basis
hiervoor is de ladder voor duurzame verstedelijking die het Rijk heeft vastgelegd in het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro).


Met de toevoeging van één woning in het bestaande lint van de Beekseweg is het plan niet strijdig met
provinciaal beleid.


3.3      Gemeentelijk beleid

3.3.1.   Structuurvisie Zevenaar
In februari 2013 heeft de gemeenteraad de aangepaste Structuurvisie 'Samen kijken naar de toekomst
2012- 2030' vastgesteld. De visie is opgesteld als kader voor het ruimtelijk beleid tot het jaar 2030 en
betreft het gehele grondgebied van Zevenaar. In de Structuurvisie wordt ingezet op een vijftal
hoofdopgaven:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                            Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                         7




    1. Versterken van de identiteit van Zevenaar met aandacht voor de diversiteit in landschappen,
         kernen en functies;
    2. Voldoende plek voor stedelijke ontwikkelingen tot 2030;
    3. Behoud van kwalitatief goede woon- en werkgebieden en goede voorzieningen;
    4. Tegengaan van versnippering van de leefomgeving inclusief het leefbaar houden van de kernen;
    5. Nadrukkelijker inzetten op een duurzame ontwikkeling.
         De opgaven worden benaderd vanuit de drie kernwaarden: 'verbinden', 'diversiteit' en
         'kwaliteit'.


Deze kernwaarden vormen de rode draad van waaruit de gemeente de komende jaren werkt.
Op het gebied van wonen zijn de volgende hoofddoelen geformuleerd:
    •    Voldoende passende woonruimte, aansluitend op de bevolkingsontwikkeling en inzetten op
         vergroten van het aandeel vestigers ter ondersteuning van het behoud van de streekfunctie van
         het voorzieningenapparaat.
    •    Het behouden en realiseren van goed bereikbare woongebieden.
    •    Het behouden en waar noodzakelijk versterken van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.
    •    Het bieden van de juiste condities voor levensloopbestendige wijken en dorpen.
    •    Inspelen op veranderende vragen.
    •    Aansluiten bij de vraag naar diverse woonmilieus.



3.3.2.   Vigerend bestemmingsplan
Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan Buitengebied Zevenaar Noord 2018
vastgesteld op 10 juni 2020. Daarmee werden de verschillende bestemmingsplannen voor het hele
buitengebied, na de gemeentelijke herindeling, met elkaar gesynchroniseerd. Het plan kent een
conserverende instelling en neemt weinig ontwikkelingen mee. Het plangebied heeft hier de
enkelbestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’, met de functie aanduiding specifieke vorm van recreatie
- 2. Tevens geldt de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie hoge verwachting’.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                            Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                               8




                                                                  Vigerend bestemmingsplan en aanduiding van
                                                                  nieuw woonperceel (rood kader).



De beoogde woning is strijdig met de bestaande bestemming en reden voor deze ruimtelijke
onderbouwing. De Onderbouwing maakt onderdeel uit van het ‘Projectafwijkingsbesluit’ en maakt de
woning mogelijk.



4.        Uitvoerbaarheid

4.1       Milieu

4.1.1.    Bodem
De Wet Bodembescherming (Wbb) vereist dat wordt aangetoond dat de kwaliteit van bodem en
grondwater voldoet aan de normen voor wonen; hiertoe is door Econsultancy een bodemonderzoek
uitgevoerd (zie bijlage 1) met volgende conclusies:


      •   De bodem bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn tot matig grof zand. De boven- en
          ondergrond zijn plaatselijk bovendien zwak tot matig humeus. De ondergrond is plaatselijk zwak
          grindig.
      •   De bovengrond ter plaatse van de parkeerplaats bestaat volledig uit puingranulaat. Het
          puingranulaat is samengesteld uit bakstenen, beton, aardewerk en plastic. Verder zijn er
          zintuiglijk geen verontreinigingen en bijzonderheden waargenomen.


      •   Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is geconcludeerd dat de
          onderzoekslocatie met betrekking tot de chemische parameters onderzocht dient te worden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                           Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                             9




         volgens de strategie “Onverdacht” (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de
         onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is.
    •    Uit de resultaten is gebleken dat in de bodem geen verontreinigingen zijn geconstateerd. Het
         grondwater is licht verontreinigd met barium. Deze metaalverontreiniging is hoogstwaarschijnlijk
         te relateren aan regionaal verhoogde achtergrondconcentraties in het grondwater.
    •    Gelet op het regionale karakter van de lichte metaalverontreinigingen in het grondwater en het
         ontbreken van verontreinigingen in de grond kan de onderzoekslocatie als "onverdacht" ten
         opzichte van haar omgeving worden beschouwd. Er bestaan met betrekking tot de
         milieuhygiënische kwaliteit van de bodem dan ook géén belemmeringen voor de nieuwbouw op
         de onderzoekslocatie.


    •    Er zijn op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem, tijdens de terreininspectie en bij
         de uitvoering van de veldwerkzaamheden aanwijzingen gevonden die aanleiding geven een
         asbestverontreiniging op de locatie te verwachten.
    •    In de bodem zijn zintuiglijk in de fractie > 20 mm geen asbestverdachte materialen aangetroffen.
         Analytisch is in de fractie < 20 mm eveneens geen asbest aangetoond.
    •    De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "verdacht" dient te worden
         beschouwd wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, verworpen. Op basis van de
         onderzoeksresultaten wordt gesteld dat er geen aanleiding bestaat tot het uitvoeren van een
         nader onderzoek asbest in bodem en puin. In geval van grondwerkzaamheden op de locatie
         behoeven er ten aanzien van asbest geen specifieke maatregelen te worden getroffen.


    •    Indien er bij werkzaamheden grond vrijkomt die niet op de locatie kan worden hergebruikt, zijn
         de regels van het Besluit bodemkwaliteit, het “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-
         houdende grond en baggerspecie” of de regionale bodemkwaliteitskaart van toepassing.


Het plan is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect bodem.

4.1.2.   Lucht
Ten aanzien van de luchtkwaliteit gaat het om twee aspecten. Ten eerste moet de kwaliteit ter plaatse
geen belemmering zijn voor de nieuwe functie en ten tweede mag de nieuwe functie zelf de bestaande
luchtkwaliteit niet boven de geldende normen beïnvloeden.
De Wet milieubeheer geeft aan dat ter plaatse de belangrijkste stoffen PM10 (fijnstof) en NO2
(stikstofdioxide) niet meer mogen bedragen dan 40 ug/m3.
De Wet milieubeheer maakt voor luchtkwaliteitseisen een verschil tussen kleine en grote projecten; kleine
projecten dragen niet in betekenende mate (NIBM) bij aan verslechtering van de luchtkwaliteit.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                           Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                           10




Volgens de kaarten van de Atlas Leefomgeving bedragen de waarden voor luchtkwaliteit 18-20 ug/m3
voor NO2 en 16-17 m3 voor PM10; beide dus ruim onder de grenswaarden. De bijdrage van één woning
aan de verslechtering van de luchtkwaliteit kan als verwaarloosbaar worden beschouwd en valt in elk
geval onder het begrip NIBM.


Tevens zijn door S&W Bouwkundig Ingenieurs in januari ’24 voor de realisatie (aanleg)- en gebruiksfase
van de woning, met behulp van de AERIUS Calculator, berekeningen gemaakt om te kunnen bepalen of
er sprake is van een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden (zie bijlage 6).


De nieuw te bouwen woning wordt niet voorzien van een gasaansluiting maar zal worden verwarmd
d.m.v. een warmtepomp. Voor het berekenen van de stikstofdepositie in de gebruiksfase zijn dan ook
alleen de voertuigbewegingen van belang. Hierbij is uitgegaan van totaal 8,2 ritten per etmaal. Naast de
gebruiksfase is ook de realisatiefase berekend.
Met behulp van de AERIUS Calculator zijn berekeningen opgesteld voor de realisatie- en de toekomstige
gebruiksfase. Uit de berekeningen volgt voor beide fasen geen bijdrage van stikstofdepositie. Er is gebruik
gemaakt van de AERIUS-Calculator versie 2023.1.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat geen vergunningsplicht geldt op grond van de Wet
natuurbescherming.


Het plan is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit.

4.1.3.   Geluid
De Wet geluidhinder (Wgh) regelt in welke mate geluid het woonmilieu mag belasten. Met name
geluidgevoelige objecten als woningen worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving. Voor
deze bescherming worden zoneringen opgesteld waarbinnen het bevoegd gezag grenswaarden bepaald.
De belangrijkste bronnen van geluidhinder zijn wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai.


Wegverkeerslawaai
De voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder voor woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen
binnen een geluidszone bedraagt 48 dB. Een geluidsbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde is
uitsluitend mogelijk indien een hogere waarde wordt vastgesteld.
Door Buijvoets is akoestisch onderzoek verricht naar verkeerslawaai (zie bijlage 2). Hieruit volgen deze
conclusies:


•    De geluidbelasting t.g.v. de N812 en Ravenstraat incl. aftrek bedraagt maximaal 57
     respectievelijk 41 dB.
•    Voor de Ravenstraat wordt de ambitie- en plafondwaarde van het
     beleid en de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van de Wet geluidhinder niet overschreden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                          Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                          11




•    Voor de N812 wordt de ambitie- en plafondwaarde van het beleid en de voorkeursgrenswaarde van
     48 dB van de Wet geluidhinder overschreden. De maximaal toelaatbare hogere grenswaarde van 53
     dB conform de Wet geluidhinder voor een nieuwe woning wordt ook overschreden.
     Een oplossing is :
     - de woning wordt 20 graden verdraaid zodat de voorgevel nagenoeg evenwijdig aan de N812 ligt
         en de oostgevel minder wordt belast;
     -   de voorgevel wordt uitgevoerd als een “dove gevel” (geen bewegende delen).
     Onder deze voorwaarden is de geluidbelasting in de overige rekenpunten maximaal 53 dB.


In artikel 110a lid 5 van de Wet geluidhinder is bepaald dat een hogere waarde alleen kan worden
verleend indien:
“Toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege het
industrieterrein, de weg of spoorweg, van de gevel van de betrokken woningen of andere
geluidsgevoelige gebouwen onderscheidenlijk aan de grens van de betrokken geluidsgevoelige terreinen
tot de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende
bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of
financiële aard.”


De maatregelen die voor de woning getroffen dienen te worden om aan de voorkeursgrenswaarde te
voldoen, ontmoeten overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële
aard. De maatregelen aan de gevels zijn het meest doelmatig.


Door Hurenkamp Architecten & Adviseurs is een akoestisch rapport uitgevoerd naar de karakteristieke
geluidwering van de gevels van de nieuwbouwwoning aan de Eltenseweg 1a te Babberich. Metingen
hebben uitgewezen dat er een hogere geluidbelasting op de noord- en oostgevels aanwezig is als gevolg
van wegverkeer (N812).
De berekeningen in dit onderzoek wijzen uit dat met de aangehouden bouwkundige uitgangspunten
wordt voldaan aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit 2012. Conform het geluidsrapport van Buij-
voets wordt de noordgevel (voorzijde) uitgevoerd als dove gevel.


Industrielawaai
Tevens is door Buijvoets akoestisch onderzoek verricht naar de geluidbelasting t.g.v. de camping
“Campschroer Steernebosch” op de gevels van de nieuwe woning (zie bijlage 3). Het doel van dit
onderzoek is na te gaan of de inrichting geen geluidoverlast zal veroorzaken bij de geplande woning van
derden om aan de geluidnormen van het gemeentelijk geluidbeleid te kunnen voldoen en welke
maatregelen eventueel mogelijk zijn.
Het onderzoek brengt de geluidssituatie in beeld zodat kan worden bepaald of in dit geval wordt voldaan
aan het principe van een goede ruimtelijke ordening voor de bestemmingswijziging.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                             Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                                 12




Tevens heeft het onderzoek tot doel om na te gaan in hoeverre de inrichting kan voldoen aan de
voorschriften uit het Activiteitenbesluit.


Uit het onderzoek volgen deze conclusies:
    •    In het kader van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij de geplande woning moet de
         laagbouw worden aangeduid als “niet wonen” of een geluidsscherm worden geplaatst. De
         initiatiefnemer kiest voor een 2 m hoog scherm. Het zwembad is alleen overdag geopend.
    •    Omdat conform art 2.18 lid 1a van het Activiteitenbesluit stemgeluid van de camping niet wordt
         getoetst zal de geluidbelasting LAr,LT nog aanzienlijk lager zijn waarmee de camping zeer ruim
         aan de normen kan voldoen. Het betreft dan alleen het rijden van voertuigen en grasmaaien op
         de camping. De camping wordt dus door de geplande woning niet extra beperkt in de
         activiteiten.


Het plan is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect geluid.

4.1.4.   Geur
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt in eerste instantie het wettelijk kader bij de beoordeling
van een milieuvergunning voor dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv geeft hiervoor normen in
relatie met geurgevoelige objecten in de nabijheid van een geprojecteerde veehouderij.
De Wgv heeft hierbij betrekking op twee aspecten. Ten eerste speelt de geurbelasting een rol bij de
beoordeling of er in het kader van een goede ruimtelijke ordening een goed woon- en leefklimaat kan
worden gegarandeerd. Ten tweede moet bij de belangenafweging worden nagegaan of een in de
omgeving gelegen veehouderij niet onevenredig in haar belangen wordt geschaad.
Het vaststellen van de bestemming wonen betekent het realiseren van een geurgevoelige functie; om te
bezien of er sprake is van een aanvaardbaar woon-en leefklimaat moet worden gekeken naar de invloed
van het dichtstbijzijnde veehouderijbedrijf. Aangezien in de omgeving geen intensieve veehouderij
voorkomt zijn alleen de vaste afstandsnormen voor melkrundvee van toepassing. Deze afstandsnorm
bedraagt 50 m in een situatie buiten de bebouwde kom.


De voorgenomen woonbestemming ligt in het buitengebied. De afstand tot een melkrundveebedrijf
beslaat veel meer 50 m.


Het plan is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect geur.

4.1.5.   Externe veiligheid
Bij een ruimtelijk plan bestaat de verplichting in te gaan op het beperken en beheersen van de risico’s
voor de omgeving die ontstaan door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze
verplichting komt voort uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                            Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                            13




transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). De wetgeving richt zich op
het beschermen van kwetsbare objecten waaronder woningen.


De externe veiligheid wordt bepaald door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in en rond het
plangebied. Veiligheidsafstanden tussen activiteiten met gevaarlijke stoffen en kwetsbare objecten, zoals
woningen moeten ervoor zorgen dat bij een eventuele calamiteit het aantal slachtoffers beperkt blijft. De
wet maakt hierbij onderscheid in plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR) ; het plaatsgebonden
risico is gebonden aan de kans op een dodelijk ongeluk; het groepsrisico slaat op het mogelijk aantal
slachtoffers. Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet worden vastgesteld of het plangebied is
gelegen binnen de PR en/of de invloedsgebieden van het GR. Binnen de 10-6-contour is het realiseren
van kwetsbare objecten niet toegestaan.


Op basis van de EV-signaleringskaart is een beoordeling gemaakt van de EV- situatie. In de omgeving
van het plangebied zijn de volgende risicobronnen geïnventariseerd:
- in oostelijke richting twee hogedruk aardgastransportleidingen van Gasunie;
- in zuidwestelijke richting de Betuwespoorlijn;
- in oostelijke richting de Rijksweg A12;
- in zuidelijke richting het aardgasexportstation A-181 van Gasunie.


In de volgende figuur worden de geïnventariseerde risicobronnen getoond.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                           Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                          14




De nieuw te realiseren woning wordt conform artikel 1, eerste lid letter l, sub a van het Bevi als een
kwetsbaar object aangemerkt. Voor kwetsbare objecten geldt een grenswaarde voor het PR10 -6 per
jaar.


Op basis van de uitgevoerde risico-inventarisatie komen dus in de omgeving van de planlocatie risicovolle
inrichtingen, buisleidingen en of risicovolle transportroutes voor. Er wordt verder ingegaan op de
geïnventariseerde risicobronnen.


Hogedruk aardgastransportleiding (Bevb)
De planlocatie ligt op ruim 120 meter vanaf twee hogedruk aardgastransportleidingen met de volgende
kenmerken:




In de volgende afbeelding is de ligging van de ruimtelijke ontwikkeling ten opzichte van het
invloedsgebied en de 100% letaliteitszone getoond.




De planlocatie ligt zowel binnen het invloedsgebied, het rood gearceerde gebied dat begrensd wordt
door de blauwe lijn in de figuur hierboven, als binnen de 100% letaliteitszone, begrensd door de blauwe
onderbroken lijn, van de twee hogedruk aardgastransportleidingen. Als een ruimtelijke ontwikkeling
binnen het invloedsgebied van een hogedruk aardgastransportleiding plaatsvindt moet deze aan het
Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) worden getoetst.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                           Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                         15




Op grond van het Bevb moet worden getoetst aan het plaatsgebonden risico 10 -6 per jaar, de ligging
van het plangebied ten opzichte van de belemmeringenstrook en het groepsrisico moet worden
beoordeeld en verantwoord.


Plaatsgebonden risico
Op een afstand van 5 meter vanaf het hart van de twee hogedruk aardgastransportleidingen bedraagt
het plaatsgebonden risico minder dan 10 -6 per jaar. Dit houdt in dat de ruimtelijke ontwikkeling voldoet
aan de grenswaarde van het PR10 -6 per jaar.


Belemmeringenstrook
De hogedruk aardgastransportleidingen hebben een werkdruk van maximaal 66,2 bar. Voor buisleidingen
met een druk groter dan 40 bar bedraagt de belemmeringenstrook 5 meter aan weerszijden van de
leiding. De planlocatie ligt hier ruimschoots buiten en is de belemmeringenstrook verder niet relevant
voor het ruimtelijk plan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                           Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                        16




Groepsrisico
Van ruimtelijke ontwikkelingen die binnen het invloedsgebied van een hogedruk aardgastransportleiding
plaatsvinden moet het groepsrisico worden beoordeeld en moet worden verantwoord. Het ruimtelijk plan
heeft betrekking op het mogelijk maken van een nieuwe woning. Voor een woning wordt gerekend met
een populatiegrootte van 2,4 personen die overdag 50% van de tijd aanwezig is en ‘s nachts 100%.


Het ruimtelijk plan ligt in een omgeving waarvan het berekende groepsrisico lager is dan 10% van de
oriëntatiewaarde van het groepsrisico. De toename van het groepsrisico van 1 woning is voor de
berekening van de hoogte van het groepsrisico verwaarloosbaar en levert geen toename op.


De vrijstaande hoekwoning aan twee wegen kan weinig problemen geven ten aanzien van de
zelfredzaamheid en de bestrijdbaarheid en bereikbaarheid van hulpdiensten.
De verantwoording groepsrisico is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag waarin zij het
restrisico accepteert. Eventueel kan hier de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), in samenspraak met
de VGGM desgevraagd, nog in adviseren.


Betuwespoorlijn en A12 (Bevt)
De planlocatie ligt op ruim 250 meter vanaf de Betuwespoorlijn en circa 900 meter vanaf de Rijksweg
A12, beide zijn transportroutes voor gevaarlijke stoffen die onderdeel vormen van respectievelijk het
Basisnet spoor en het Basisnet weg.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                           Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                              17




De planlocatie ligt buiten de toetsingsafstand van 200 meter (blauwe lijn), zoals is vastgelegd in het
Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Dit betekent dat de hoogte van het groepsrisico niet
hoeft te worden beoordeeld. Ook het plaatsgebonden risico 10 -6 per jaar is in verband met de grote
afstand tussen de planlocatie en de A12 niet relevant.


Daarentegen ligt de planlocatie wel binnen het invloedsgebied van de Betuweroute ter grootte van 460
meter vanwege het transport van zeer brandbare gassen en tevens binnen het invloedsgebied ter grootte
van circa 4 km ten gevolge van het transport van zeer toxische gassen en vloeistoffen. De planlocatie ligt
tevens binnen het invloedsgebied van de A12 ter grootte van 4 km ten gevolge van het transport van
toxische gassen en vloeistoffen. De invloedsgebieden zijn grijs gearceerd weergegeven.


Omdat de planlocatie binnen het invloedsgebied van de Betuwespoorlijn en de A12 ligt, dient het
groepsrisico te worden verantwoord. Door de toename van 2,4 personen levert dit geen toename op van
het groepsrisico, derhalve kan op grond van artikel 7 en 9 worden volstaan met een beperkte
verantwoording van het groepsrisico.
De vrijstaande hoekwoning aan twee wegen kan weinig problemen geven ten aanzien van de
zelfredzaamheid en de bestrijdbaarheid en bereikbaarheid van hulpdiensten.
De verantwoording groepsrisico is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag waarin zij het
restrisico accepteert. Eventueel kan hier de ODRA, in samenspraak met de VGGM desgevraagd, nog in
adviseren.


In verband met de ligging binnen het invloedsgebied veroorzaakt door het transport van toxische gassen
en vloeistoffen kunnen de volgende maatregel worden voorgeschreven: Ramen, deuren en
ventilatieopeningen moeten afsluitbaar zijn en de mechanische ventilatie moet uitgeschakeld kunnen
worden. Het plan houdt hier rekening mee.


Aardgasexportstation (Bevi)
De planlocatie op circa 400 meter vanaf het aardgasexportstation van Gasunie. Het gasexportstation is
een inrichting die onder de werkingssfeer van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) valt. Voor
deze inrichting is in 2019 een QRA opgesteld, waarin de ligging van het PR10 -6 is berekend en de
hoogte van het groepsrisico is bepaald. Op grond van het Bevi dient een ruimtelijk plan te worden
getoetst aan de grenswaarde van het PR10 -6 per jaar en dient de hoogte van het groepsrisico te
worden bepaald en dient het groepsrisico te worden verantwoord.
De ligging van het exportstation met de bijbehorende veiligheidszones is hieronder getoond.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                         Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                        18




Plaatsgebonden risico
De ligging van het PR10 -6 wordt met de rode lijn weergegeven. De planlocatie ligt ruimschoots buiten
het PR10 -6 per jaar. Het ruimtelijk plan voldoet hiermee aan de grenswaarde van het plaatsgebonden
risico.


Groepsrisico
Het plangebied ligt daarentegen wel binnen het PR10 -8, het invloedsgebied van het exportstation. Dit
houdt in dat de hoogte van het groepsrisico moet worden bepaald en dient te worden verantwoord.


Het in de QRA berekende groepsrisico ligt onder de oriëntatiewaarde van het groepsrisico. Door
toevoeging van slechts 1 woning met 2,4 personen aan de rand van het invloedsgebied zal dit niet leiden
tot een toename van het groepsrisico.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                           Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                         19




De verantwoording groepsrisico is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag waarin zij het
restrisico accepteert. Eventueel kan hier de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), in samenspraak met
de VGGM desgevraagd, nog in adviseren.


Geconcludeerd kan worden dat het plan uitvoerbaar is met betrekking tot het aspect externe veiligheid.



4.1.6.    Milieuzonering
In de naaste omgeving van de planlocatie zijn geen inrichtingen aanwezig waarvoor een toetsing
noodzakelijk is voor het aspect milieuzonering, afgezien van de bestaande camping. De camping met
zwembad gaat niet meer behoren bij de woonlocatie en hiervoor geldt dan een grootste richtafstand van
50 meter voor geluid. Aan deze afstand wordt niet voldaan.
Voor de camping is akoestisch onderzoek gedaan, zie paragraaf 4.1.3. Het plan is uitvoerbaar met
betrekking tot het aspect geluid en dus ook ten aanzien van de milieuzonering.




4.2       Water
Ruimtelijke ordening en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden sterk beïnvloed door
de klimaatverandering. Er is meer ruimte nodig voor water, omdat klimaatverandering zorgt voor hoge
piekafvoeren in de zomer en een gemiddeld hogere waterafvoer in de winter. Het gaat ook om
langduriger periodes van droogte en om extreem warm weer, waar vooral stedelijk gebied last van kan
hebben. Ook veranderingen in ruimtegebruik hebben gevolgen voor het waterbeheer. Het waterschap
wil vroegtijdig meedenken over plannen en ontwikkelingen om samen met de gemeente en andere
partners te zoeken naar de bijdrage die water kan leveren aan de verbetering van de leefomgeving.
Waterschap Rijn en IJssel werkt hierbij vanuit het Waterbeheerplan 2016-2021 waarin het taakgebied, de
doelen en de maatregelen die het waterschap t/m 2021 voor ogen heeft, staan beschreven. Een kompas
voor de langere termijn biedt de Watervisie 2030. Beide documenten bieden een samenwerkingsagenda
voor ieder die op het gebied van water een belang of betrokkenheid heeft.
Het waterschap laat in het waterbeheerplan zien welke ontwikkelingen voor het waterbeheer van belang
zijn en welke accenten in de samenwerking met de partners belangrijk zijn. Vanuit die verkenning is er
beleid gemaakt voor de periode 2016-2021, voor de volgende taakgebieden:
      •   Veilig water - Bescherming tegen overstromingen en werken aan veiligheid;
      •   Voldoende water - Zorgen voor de juiste hoeveelheid water en passende waterpeilen;
      •   Schoon water - Zorgen voor een goede waterkwaliteit voor mens, plant en dier;
      •   Afvalwater - Verwerken van afvalwater en het daaruit benutten van energie en grondstoffen;
      •   Vaarwegbeheer - Zorgen voor goede randvoorwaarden voor beroepsvaart op de Oude IJssel.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                           Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                         20




Beheer en onderhoud
De voorgenomen ontwikkelingen vormen geen belemmering voor het reguliere beheer en onderhoud
van het watersysteem. Het oppervlaktewaterpeil wordt binnen gewenste of vastgestelde marges
gehandhaafd. Wijzigingen aan het watersysteem en werkzaamheden in de keurzone dienen met een
watervergunning te worden uitgevoerd.


Waterveiligheid en waterkeringen
Het winterbed van rivieren en waterkeringen met bijbehorende beschermingszones hebben als primaire
functie het bieden van veiligheid tegen overstromingen. De ontwikkeling belemmert het functioneren van
de waterkering niet. Voor werkzaamheden in de keurzone van de waterkering wordt in overleg met het
waterschap een watervergunning aangevraagd.


Klimaatadaptatie
Een toename in het verharde oppervlak resulteert in een versnelde afvoer van hemelwater. Als dit
hemelwater niet vertraagd wordt afgevoerd wordt het watersysteem zwaarder belast en het
waterbezwaar naar benedenstroomse gebieden afgewenteld. Ook is er geen aanvulling van het
grondwater. Uitgangspunt is dat (nieuwe) ontwikkelingen minimaal hydrologisch neutraal zijn of een
verbetering ten opzichte van de huidige situatie.
Door de ontwikkelingen in het plangebied neemt het verhard oppervlak toe met circa 200 m2. Daarnaast
is het mogelijk om ook bestaand verhard oppervlak af te koppelen van het rioolstelsel zodat de kans op
wateroverlast door toekomstige regenbuien wordt verminderd. Het gaat hierbij om maximaal 100 m2.
Om wateroverlast te voorkomen wordt het hemelwater niet afgevoerd naar het rioolstelsel maar volgens
de trits vasthouden - bergen – afvoeren behandeld. Het hemelwater wordt ter plaatse geborgen in
infiltratie- of waterbergende voorzieningen. Op deze wijze kan regenbui T=100+10% worden
opgevangen in het plangebied tot aan maaiveld of op maaiveld geborgen worden zonder dat
waterschade optreedt, en vertraagd worden afgevoerd.
Bij voorkeur worden natte en laaggelegen gebieden, beekdalen, regionale bergingsgebieden en
overstromingsvlaktes niet bebouwd. Het plangebied beoogt geen kapitaalintensieve bouwwerken in deze
gebieden.


Waterkwaliteit
Het plan maakt geen functies mogelijk die tot verslechtering van de waterkwaliteit leiden. Om de
kwaliteit van het water te waarborgen, worden de volgende maatregelen getroffen: een bodempassage
middels een wadi.


Riolering en Afvalwaterketen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                           Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                             21




Een toename van het afvalwater heeft effect op het functioneren van de afvalwaterketen. Het
(gemeentelijk) rioolstelsel, de gemalen (overnamepunten) en de rioolwaterzuiveringsinstallatie kunnen de
toename van afvalwater van verwerken zonder daarmee het milieu zwaarder te belasten. Het hemelwater
wordt niet aangesloten op het rioolstelsel en zal ter plaatse infiltreren/geborgen worden. Tot slot worden
in de milieuzone van de RWZI of rioolgemaal geen hindergevoelige functies opgenomen, die het
functioneren van de installatie nu of in de toekomst kunnen belemmeren.


Grondwaterbeheer
De ontwikkeling leidt niet tot wijziging van de grondwaterstand. Er wordt niet gebouwd in een gebied
met een hoge grondwaterstand of kwel. De bouwwijze is aangepast aan de grondwaterstand en
zettingsgevoeligheid van de bodem door ophoging van het maaiveld, kruipruimteloos bouwen,
waterdicht bouwen, passende fundering, etc. Om de bestaande grondwaterstanden op peil te houden
worden maatregelen genomen om neerslag in de bodem te infiltreren of in andere voorzieningen vast te
houden of te bergen.


Het plan is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect water.




4.3     Ecologie
Bij ruimtelijke plannen moet rekening worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse en in de
omgeving van het plangebied. De Wet natuurbescherming beschermt natuurgebieden, inheemse soorten
en bosopstanden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in Gebiedsbescherming en Soortenbescherming.
De gebiedsbescherming betreft de Natura 2000 gebieden, waarbij ook de negatieve effecten van
invloeden van buiten deze gebieden moeten worden betrokken.
Bij de soortenbescherming gaat het om inheemse planten en diersoorten in en rond het plangebied,
waarvan de populaties bescherming nodig hebben, wat mogelijk met mitigerende of compenserende
maatregelen kan worden bereikt. Daarnaast geldt een algemene zorgplicht bij het uitvoeren van
werkzaamheden.


Door Econsultancy is in juni ’22 een ecologische quickscan gemaakt (zie bijlage 5). Hierin is het volgende
geconcludeerd:


Gebiedsbescherming
Het meest nabije natuurgebied (Natura 2000, Rijntakken) ligt op circa 1.300 meter van het plangebied;
de nieuwe woning zal geen invloed hebben.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                           Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                         22




Soortenbescherming
Ten aanzien van de algemene broedvogels geldt dat er geen overtredingen zullen plaats vinden als de
beukenhaag aan de Beekse weg buiten het broedseizoen wordt verwijderd. De zorgplicht is van
toepassing ten aanzien van algemene soorten amfibieën en grondgebonden zoogdieren.
Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn overtredingen ten aanzien van de
Wet natuurbescherming wegens het ontbreken van geschikt habitat, het ontbreken van sporen en/of
vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling niet aan de orde. Wel dient rekening te worden
gehouden met de algemene zorgplicht.


Het plan is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect ecologie.




4.4     Verkeer
Voor een goede ruimtelijke ordening dienen bij een functiewijziging ook de effecten van verkeer en
parkeren te worden beoordeeld.


De ontsluiting van de woning vindt plaats via de Eltenseweg. Dit is voor gemotoriseerd verkeer geen
doorgaande route en kent een zeer lage intensiteit. De nieuwe woning aan het begin van deze weg, nabij
de Beekseweg, zal amper een toename betekenen voor de route.
Het erf met een oppervlakte van ongeveer 1.460 m2 biedt voldoende ruimte voor het parkeren van
enkele auto’s voor de bewoners en bezoekers.


Het plan is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect verkeer.




4.5     Cultuurhistorie en archeologie
In elk bestemmingsplan moet worden aangegeven hoe met cultuurhistorische waarden en in het
bijzonder archeologie is omgegaan. Het belang van cultuurhistorie is vastgelegd in het Besluit Ruimtelijke
ordening. De bescherming van archeologische waarden is geregeld in de Erfgoedwet.


Cultuurhistorie
Het plangebied maakt volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente deel uit van 'Het
Kwartier'. Het landschap werd grotendeels gekenmerkt door noord-zuid georiënteerde, overwegend
smalle, strookvormige percelen, die in westelijke richting breder werden. De verkaveling is in het
zuidelijke deel sterk beïnvloed door de aanwezigheid van de buitenplaats Babberich, waardoor de
strookvormige verkaveling doorbroken wordt. Door de aanwezigheid van groene perceelsgrenzen en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                             Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                            23




bosjes heeft het gebied een kleinschalig karakter. Het gebied was afwisselend in gebruik als bouwland,
grasland en bos met in het zuidwestelijke deel de buitenplaats Babberich.
De bebouwing concentreerde zich voornamelijk in verspreide bebouwingslinten langs de Beekseweg en
de Steeg en in het oostelijke, hogere deel van het landschap als verspreide bebouwing op enige afstand
van de doorgaande wegen. In het langere, westelijke deel bevond de bebouwing zich overwegend op
terpen.


De kenmerkende beplanting op perceelsgrenzen en langs de infrastructuur is plaatselijk nog aanwezig.
Ook het bebouwingspatroon heeft zijn karakteristiek grotendeels behouden.
Dit geldt niet voor de omgeving van het plangebied, waar de aanleg van een bedrijventerrein, een
knooppunt van de A3, de aanleg van de N812 (met op- en afritten) en de aanwezigheid van
campingterreinen de oorspronkelijke historische structuur in meer of mindere mate heeft gewijzigd.


Archeologie
Op basis van het geldende bestemmingsplan is sprake van een hoge archeologische verwachting.
Daarom geldt een onderzoeksplicht voor bodemingrepen groter dan 200 m2 en dieper dan 50 cm. Het
voorliggende plan voorziet niet in dergelijke bodemingrepen. Daarbij is het perceel in het verleden lange
tijd in gebruik geweest als landbouwgrond met, inmiddels gesloopte, schuren. Aanwezige archeologische
resten in de bovengrond zijn dan niet meer aannemelijk.


Het plan is uitvoerbaar met betrekking tot de aspecten cultuurhistorie en archeologie.




4.6       Uitvoerbaarheid

4.6.1     Maatschappelijke uitvoerbaarheid
De initiatiefnemer hecht waarde aan een goede communicatie met de omwonenden. Voordat sprake was
van een formele aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de woning is overleg geweest met
omwonenden.
De eigenaar van de camping, tevens zoon van initiatiefnemer en toekomstige bewoner, is vanaf de start
van de planvorming betrokken geweest. In gezamenlijk overleg wordt een muur op de erfgrens geplaatst.


Op initiatief van de initiatiefnemer heeft op maandag 11april 2022 met omwonenden een informatief
gesprek plaatsgevonden. Hier is het concept-bouwplan van Hurenkamp Architecten & Adviseurs
toegelicht. Daarna zijn vier direct omwonenden nog eens persoonlijk bezocht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                         Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                                      24




4.6.2   Economische uitvoerbaarheid
De ontwikkeling is een initiatief van de eigenaar en toekomstige bewoner van de betreffende locatie. Met
deze eigenaar is een anterieure overeenkomst gesloten waardoor de gemeentelijke kosten anderszins
verzekerd zijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                     Eltenseweg 1a, Babberich
                                                                                        25




Bijlagen

1.   Rapportage verkennend bodemonderzoek en onderzoek asbest
     in bodem en puin Eltenseweg 1a te Babberich; Econsultancy, 7 juli 2022.
2.   Akoestisch onderzoek verkeerslawaai bouwplan Eltenseweg 1a te Babberich;
     Buijvoets bouw- en geluidsadvisering, 6 december 2023.
3.   Akoestisch onderzoek industrielawaai bouwplan Eltenseweg 1a te Babberich;
     Buijvoets bouw- en geluidsadvisering, 14 juni 2022.
4.   Nieuwbouw woning Eltenseweg 1a Babberich, Rapport karakteristieke geluidswering;
     Hurenkamp Architecten & Adviseurs, 11 december 2023.
5.   Quickscan Wet natuurbescherming, Eltenseweg 1a te Babberich;
     Econsultancy, 22 juni 2022.
6.   Rapportage Stikstofdepositie Nieuwbouw woonhuis Eltenseweg 1a te Babberich;
     S&W Bouwkundig Ingenieurs, 11 januari 2024.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>            Eltenseweg 1a, Babberich
                                       26




Bijlage 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN
ONDERZOEK ASBEST IN BODEM EN PUIN

ELTENSEWEG 1A

TE BABBERICH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Rapportage verkennend bodemonderzoek en
onderzoek asbest in bodem en puin
Eltenseweg 1a te Babberich


               Opdrachtgever          De heer Staats

                                      Sabastraat 13

                                      7556 TH Hengelo



             Rapportnummer            19011.001

               Versienummer           D1

                         Status       Eindrapportage

                         Datum        7 juli 2022



                     Vestiging        Gelderland
                                      Fabriekstraat 19c
                                      7005 AP Doetinchem
                                      088 - 5001600
                                      doetinchem@econsultancy.nl

                      Opsteller       De heer R. Beij, MSc

                         Paraaf



           Kwaliteitscontrole         De heer ing. R.J.E. Kok

                         Paraaf


 Kwaliteitszorg
 Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-
 en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op
 het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-
 form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-
 passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

 Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-
 boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

 Betrouwbaarheid
 Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een
 bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem,
 waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de
 milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op
 voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door
 Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt.

 In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econ-
 sultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor
 de juistheid en volledigheid van deze informatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                  INHOUDSOPGAVE

1   INLEIDING .................................................................................................................................. 1
2   AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE ................................................................................... 1
3   MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM ................................................................. 2
    3.1      Geraadpleegde bronnen ................................................................................................... 2
    3.2      Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie ............................................................... 2
    3.3      Toekomstige situatie ......................................................................................................... 3
    3.4      Calamiteiten ...................................................................................................................... 3
    3.5      Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie ........................................ 3
    3.6      Aangrenzende terreindelen/percelen ............................................................................... 3
    3.7      Terreininspectie ................................................................................................................ 3
    3.8      Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten ......................................................... 4
    3.9      Bodemopbouw en geohydrologie ..................................................................................... 4
4   CONCLUSIES MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM (ONDERZOEKSOPZET) 4
5   VELDWERK ................................................................................................................................ 5
    5.1      Algemeen.......................................................................................................................... 5
    5.2      Grondonderzoek ............................................................................................................... 5
             5.2.1  Visuele inspectie toplaag/maaiveld op asbest ................................................... 5
             5.2.2  Uitvoering veldwerk ............................................................................................ 6
             5.2.3  Algemene bodemopbouw en visuele inspectie opgegraven materiaal .............. 6
    5.3      Grondwateronderzoek ...................................................................................................... 7
             5.3.1  Uitvoering veldwerk ............................................................................................ 7
             5.3.2  Bemonstering ..................................................................................................... 7
6   LABORATORIUMONDERZOEK ................................................................................................ 7
    6.1      Uitvoering analyses .......................................................................................................... 7
    6.2      Toetsingskader ................................................................................................................. 9
    6.3      Resultaten grond- en grondwatermonsters verkennend bodemonderzoek ................... 10
    6.4      Resultaten verkennend onderzoek asbest ..................................................................... 11
    6.5      Interpretatie analyseresultaten ....................................................................................... 12
7   SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES ........................................................................ 13




                                                                                                                                          19011.001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN:

1.    - Topografische ligging van de locatie
2a.   - Locatieschets
2b.   - Foto's onderzoekslocatie
3a.   - Bodemprofielen
3b.   - Foto's asbestinspectiegaten, opgegraven en opgeboorde materiaal
4a.   - Analysecertificaten
4b.   - Getoetste analyseresultaten Circulaire bodemsanering
4c.   - Getoetste analyseresultaten Regeling bodemkwaliteit (indicatief)
5a.   - Toetsingskader Circulaire bodemsanering
5b.   - Toetsingskader Regeling bodemkwaliteit




                                                                           19011.001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>1      INLEIDING

De heer Staats heeft Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een verkennend bo-
demonderzoek en onderzoek asbest in bodem en puin op de locatie Eltenseweg 1a te Babberich.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de ruimtelijke onderbouwing voor een nieuwbouwwo-
ning.

Het onderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de
onderzoekslocatie bodemverontreiniging aanwezig is. Tevens heeft het onderzoek tot doel na te gaan
of de verdenking van verontreiniging met asbest van het terrein terecht is en (zo nodig) een indicatie-
ve uitspraak te doen over het asbestgehalte in de bodem en het puin. Op basis van de resultaten
wordt bepaald of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de voorgenomen nieuw te bouwen
woning.

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Land-
bodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek". Het bodemonderzoek is
uitgevoerd conform de NEN 5740+A1:2016 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond".
Het verkennend onderzoek asbest in bodem en puin is uitgevoerd conform de NEN
5707+C1:2016/C2:2017 "Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen
grond" en conform de NEN 5897+C1:2016/C2:2017 "Inspectie en monsterneming van asbest in
bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat".

Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001, 2002 en 2018.
Voor het veldwerk en bemonstering van asbest in puin is geen certificering van toepassing. De visue-
le inspectie is uitgevoerd door medewerkers, die gekwalificeerd zijn voor het protocol 2018 van de
BRL SIKB 2000.

De analyseresultaten met betrekking tot de bodem zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circu-
laire bodemsanering, aan de achtergrondwaarden voor grond. De resultaten met betrekking tot het
puin zijn getoetst aan de hergebruikswaarde uit de Regeling Bodemkwaliteit (bijlage A). Voor de spe-
cifieke toetsing wordt verwezen naar paragraaf 6.2.

De analyseresultaten zijn aanvullend indicatief getoetst aan de normwaarden voor toepassen van
grond of baggerspecie op of in de bodem uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1).

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001, 2002 en 2018 van de BRL SIKB
2000. In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te wor-
den.


2      AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan gren-
zende percelen en/of terreindelen binnen een afstand van 25 meter.

De onderzoekslocatie (± 2.000 m²) is gelegen aan de Eltenseweg 1a te Babberich (zie bijlage 1).




Rapport 19011.001 versie D1                                                                  Pagina 1 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>De onderzoekslocatie is kadastraal bekend als gemeente Oud-Zevenaar, sectie D, nummers 2669 en
1501 (deels).

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa
12,5 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 206.592, Y =
435.495.


3        MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM

3.1        Geraadpleegde bronnen

Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is een milieuhygiënisch vooronderzoek
bodem uitgevoerd op basis van de NEN 5725. In tabel 1 zijn de in het kader van het milieuhygiënisch
vooronderzoek bodem geraadpleegde bronnen weergegeven. Van de locatie en de directe omgeving
zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over het historische, huidige en toekom-
stige gebruik, eventuele calamiteiten, eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, de bodem-
opbouw en geohydrologie, verhardingen, kabels en leidingen.

Tabel 1.          Geraadpleegde bronnen


                              Onderdeel                                                         Bron

    Historisch, huidig en toekomstig gebruik                Opdrachtgever (contactpersoon: de heer Staats ), d.d. 6 mei 2022

    Locatiegegevens van internet:

    - Ondergrondse tanks, calamiteiten, eerder uitgevoerd   gelderland.omgevingsrapportage.nl, d.d. 15 mei 2022
    bodemonderzoek
    - historisch topografisch kaartmateriaal                www.topotijdreis.nl
    - basisregistratie grootschalige topografie             www.pdok.nl
    - kadastrale gegevens                                   www.kadaster.nl
    - hoogtekaart                                           www.ahn.nl
    - luchtfoto's                                           webservices.gbo-provincies.nl/lufo/services/wms
    - Google streetview                                     maps.google.nl
    - provinciale bodeminformatie                           www.bodemloket.nl
    - bodemopbouw                                           maps.bodemdata.nl
    - geo(hydro)logie                                       www.dinoloket.nl
    - kabels en leidingen                                   www.kadaster.nl/klic-wion

    Terreininspectie                                        Uitgevoerd door medewerker Econsultancy, d.d. 3 juni 2022



3.2        Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie

Uit historisch kaartmateriaal uit de periode 1900 - 2019 blijkt, dat de onderzoekslocatie tot 1955 deel
uit maakte van een natuur en agrarisch gebied. Op de kaart van 1962 is de eerste bebouwing op de
onderzoekslocatie zichtbaar. Op de kaart van 1970 lijkt de bebouwing gesloopt en elders op het ter-
rein gebouwd te zijn. Op de kaart van 1988 is te zien dat de reeds aanwezige bebouwing is uitge-
breid. Op de kaart van 2006 is te zien dat aan de zuidwestzijde van de onderzoekslocatie twee kleine
gebouwen zijn gerealiseerd welke in 2011 niet meer zichtbaar zijn. Sindsdien hebben ter plaatse van
de onderzoekslocatie geen noemenswaardige ruimtelijke veranderingen plaatsgevonden.

De onderzoekslocatie betreft een onbebouwd terrein dat gedeeltelijk is ingericht als parkeerplaats.
Ter plaatse van de parkeerplaats zijn in het verleden stacaravans gestald. Aan de zuidzijde is een
deel van een woning aanwezig geweest.




Rapport 19011.001 versie D1                                                                                                    Pagina 2 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Volgens de opdrachtgever en de Omgevingsrapportage van de provincie Gelderland heeft tot zover
bekend op de onderzoekslocatie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bo-
vengrondse tanks plaatsgevonden. Ook zijn er geen gegevens bekend omtrent overige potentieel
bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie.

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's
van de onderzoekslocatie.

3.3      Toekomstige situatie

De initiatiefnemer is voornemens een woonhuis op de locatie te bouwen.

3.4      Calamiteiten

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de Omgevings-
rapportage van de provincie Gelderland blijkt, niet dat er zich in het verleden bodembedreigende ca-
lamiteiten hebben voorgedaan.

3.5      Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd.

3.6      Aangrenzende terreindelen/percelen

In paragraaf 3.1 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en aan-
grenzende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen.

Aan de noord- en westzijde grenst de onderzoekslocatie aan woonhuizen en bijbehorende siertuinen.
Aan de oost- en zuidzijde grenst de onderzoekslocatie aan een caravanplaats.

Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend.

Uit de verzamelde informatie blijkt, dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende
verontreinigingen zijn te verwachten.

3.7      Terreininspectie

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-
terverontreiniging.

Tijdens de terreininspectie is gebleken dat de parkeerplaats voorzien is van puinverharding is aange-
troffen. Aangezien het een potentiële bron voor een verontreiniging met asbest betreft, is in overleg
met de opdrachtgever dit deel van de onderzoekslocatie aanvullend onderzocht conform de NEN
5898.




Rapport 19011.001 versie D1                                                                Pagina 3 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>3.8      Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten

Volgens de Bodemkwaliteitskaart van de Regio Arnhem (Witteveen en Bos, kenmerk: 109993/18-
013.498) is de onderzoekslocatie gelegen in een gebied met functieklassen ‘Wonen’. In dit gebied
voldoet de bovengrond aan kwaliteitsklasse ‘Wonen’ en de ondergrond aan kwaliteitsklasse
‘AW2000’.

3.9      Bodemopbouw en geohydrologie

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit laarpodzolgronden, die vol-
gens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit midden en grof zand, met wei-
nig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor klei en veen. De afzettingen, waarin deze bodem is
ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel.

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 12,0 m +NAP, waardoor het grondwa-
ter zich op ± 0,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens
de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in noordwestelijke richting.

De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.


4      CONCLUSIES MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK BODEM (ONDERZOEKSOPZET)

Uit het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem blijkt dat er met betrekking tot de chemische parame-
ters geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of landelijke diffuse achtergrond-
belasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen verontreinigende stoffen ver-
wacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrondwaarde voor grond en/of de
streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achtergrondgehalten als voor "antro-
pogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is aan te wijzen. Uit het milieuhygi-
enisch vooronderzoek bodem blijkt verder dat op de locatie voor asbest geen gehaltes worden ver-
wacht boven de interventiewaarde.

Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie
met betrekking tot de chemische parameters onderzocht dient te worden volgens de strategie "onver-
dacht, niet lijnvormig" (ONV-NL). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bo-
dem niet verontreinigd is.

Uit het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem blijkt verder dat met betrekking tot asbest sprake is
van voormalige en/of huidige bodembelasting op de locatie, waardoor het vermoeden van bodemver-
ontreiniging aanwezig is. Dit in verband met geconstateerde bouw- en sloopactiviteiten tijdens de
asbestverdachte periode en de aanwezigheid van puinverharding. Verwacht wordt, dat er verspreid
over de locatie wisselende gehalten aan verontreinigende stoffen voorkomen. De verwachte veront-
reinigende stoffen voor deze situatie is asbest.

Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie
met betrekking tot asbest onderzocht dient te worden volgens de strategie voor een "verdachte locatie
met diffuse bodembelasting en een heterogene verontreiniging op schaal van monsterneming, niet
lijnvormig" (VED-HE-NL). Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is het bepa-
len van de aard van de heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming.
Tevens wordt vastgesteld of de vermoede verontreinigende stof de achtergrondwaarde, de interven-
tiewaarde voor asbest of het geldend achtergrondgehalte overschrijdt.



Rapport 19011.001 versie D1                                                                Pagina 4 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Op basis van het “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecies”
blijkt dat vooralsnog heel Nederland (voornamelijk de bovengrond) als “verdacht” wordt aangemerkt
met betrekking tot de parametergroep PFAS. Dit betekent echter niet dat alle locaties per definitie
verdacht zijn op PFAS bóven de toetsnorm. Verwacht wordt, dat er verspreid over de onderzoekslo-
catie gelijke gehalten aan PFAS voorkomen.

Op basis van de resultaten van het milieuhygiënisch vooronderzoek concludeert Econsultancy dat
atmosferische depositie naar verwachting de enige (beperkte) bron van PFAS-verontreiniging op de
locatie is. Atmosferische depositie kan leiden tot beperkt verhoogde PFAS-gehalten in bodem en wa-
ter.

Indien bij het ontgraven of saneren sprake is van afvoer van de grond naar elders, is het voor de toe-
passing elders of de acceptatie bij een grondbank, verwerker of stortplaats noodzakelijk om onder-
zoek te doen naar PFAS. Op aangeven van de opdrachtgever maakt PFAS geen deel uit van onder-
havig onderzoek.

Verkennend onderzoek asbest in puin (NEN 5897)
Op basis van de huidige informatie is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te
worden volgens de strategie voor “halfverhardingslagen”. De doelstelling van het onderzoek is om na
te gaan of de verdenking van verontreiniging met asbest terecht is.


5      VELDWERK

5.1      Algemeen

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen,
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend
uit het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat
de locatieschets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten, gaten en de peilbuis. In
bijlage 3a zijn de bodemprofielen van de asbestinspectiegaten en de boringen opgenomen. Bijlage 3b
bevat enkele foto’s van de asbestinspectiegaten en het opgegraven en opgeboorde bodemmateriaal.

Het veldwerk is op 3 juni 2022 en 27 juni 2022 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de
heer A.G.C. Rondeel. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker
voor de protocollen 2001 en 2018 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en
waterbodemonderzoek".

5.2      Grondonderzoek

5.2.1       Visuele inspectie toplaag/maaiveld op asbest

Er zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In tabel 2 zijn enkele algeme-
ne gegevens met betrekking tot de visuele inspectie van de toplaag opgenomen.




Rapport 19011.001 versie D1                                                                 Pagina 5 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Tabel 2.                Visuele inspectie toplaag

                                   Aandachtsgebied                                                           Opmerking
Oppervlakte van geïnspecteerde locatie                                               2000 m²

Conditie toplaag                                                                     Droog

Beperkingen van de inspectie                                                         Geen

Weersomstandigheden                                                                  Zicht > 50 m
Zand, klei/leem en/of veen                                                           Zand

Los of (deels) vastgereden                                                           Los

Geen/matige vegetatie                                                                Geen

Geschatte inspectie-efficiëntie (tabel 2 NEN 5707)                                   90-100 %
Asbestverdacht materiaal op maaiveld aangetroffen?                                   Nee


5.2.2       Uitvoering veldwerk

Aan de hand van de geldende onderzoeksstrategieën zijn de werkzaamheden uitgevoerd zoals die in
tabel 3 zijn vermeld.

Tabel 3.         Uitgevoerde werkzaamheden


    Onderzoekslocatie                                  Veldwerk                                               Analyses
                              Boringen/gaten/peilbuizen            Verharding                    Grond                    Grondwater

 Onverhard terrein en         10 boringen (0,5 m -mv)       Onverhard, puinverhar-   standaardpakket (3x) (*B)      standaardpakket (1x)
 parkeerplaats                2 boringen (2,0 m -mv)        ding
                              1 peilbuis                                             asbest (kwantitatief) (3x)
                              17 (gaten) (*A)
    (*A)     De gaten hebben een afmeting van 0,3 x 0,3 x 0,5 m.
    (*B)     Inclusief organische stof en lutum (1x)


Van het opgeboorde en opgegraven materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 ge-
maakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen
met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn.

Ten behoeve van het verkennend onderzoek asbest zijn met behulp van een schep 17 gaten gegra-
ven met een afmeting van 30x30 cm tot een diepte van 0,5 m -mv. De boorpunten en gaten zijn ge-
combineerd. Van het opgeboorde en opgegraven materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN
5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bo-
demlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn. Ten
behoeve van het verkennend onderzoek asbest is het opgegraven materiaal gezeefd over een 20 mm
zeef en zintuiglijk beoordeeld.

5.2.3       Algemene bodemopbouw en visuele inspectie opgegraven materiaal

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn tot matig grof zand. De boven- en ondergrond
zijn plaatselijk bovendien zwak tot matig humeus. De ondergrond is plaatselijk zwak grindig.

De bovengrond ter plaatse van de parkeerplaats bestaat volledig uit puingranulaat. Het puingranulaat
is samengesteld uit bakstenen, beton, aardewerk en plastic. Verder zijn er zintuiglijk geen verontreini-
gingen en bijzonderheden waargenomen.

Tijdens de werkzaamheden zijn er zintuiglijk geen asbestverdachte materialen aangetroffen.




Rapport 19011.001 versie D1                                                                                                     Pagina 6 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Tabel 4 geeft een overzicht van de in het veld samengestelde (meng)monsters.

Tabel 4.          Overzicht van de samenstelling van de (meng)monsters

      (Meng)-              Meetpunt en trajecten                                                 Bijzonderheden
      monster                   (in m -mv)

     ASB-MM1        01 (0,00-0,50) 02 (0,00-0,50)            verdachte bovengrond
                    06 (0,00-0,50) 07 (0,00-0,50)            (zintuiglijk schoon)
                    11 (0,00-0,50) 09 (0,00-0,50)
     ASB-MM2        03 (0,20-0,50) 05 (0,20-0,50)            verdachte bovengrond
                    08 (0,00-0,50) 10 (0,00-0,50)            (zintuiglijk schoon)
                    12 (0,00-0,50) 13 (0,00-0,50)

     ASB-MM3        14 (0,00-0,28) 16 (0,00-0,19)            verdachte bovengrond
                    15 (0,00-0,29) 17 (0,00-0,25)            (volledig puingranulaat; bakstenen, beton, aardewerk en plastic)



5.3         Grondwateronderzoek

5.3.1           Uitvoering veldwerk

Centraal op de onderzoekslocatie is een peilbuis (filterstelling 2,1 - 3,1 m -mv) geplaatst. De filterstel-
ling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op3 juni
2022 is ingeschat. De peilbuis is direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een
week is het grondwater bemonsterd.

5.3.2           Bemonstering

De grondwaterbemonstering is op 10 juni 2022 uitgevoerd door de heer J.H.L. Vermorken. Deze me-
dewerker van Econsultancy in staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van
de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek".

De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de
NEN 5744:2011. Tabel 5 geeft een overzicht van de peilbuisgegevens en de resultaten van de veld-
metingen.

Tabel 5.                 Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater

    Peilbuis-         Situering peilbuis            Filterstelling   Grondwaterstand      Elektrisch Gelei-       Troebelheid   Zuurgraad
    nummer                                             (m -mv)           (m -mv)          dingsvermogen              (NTU)        (pH)
                                                                                              (µS/cm)

       07        centraal op onderzoekslocatie         2,1-3,1              1,4                  610                    14         5.9


6       LABORATORIUMONDERZOEK

6.1         Uitvoering analyses

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het
laboratorium zijn in totaal 3 grondmengmonsters samengesteld (2 grondmengmonsters van de bo-
vengrond en 1 grondmengmonster van de ondergrond). De 3 grondmengmonsters en het grond-
watermonsters zijn geanalyseerd op de volgende pakketten:




Rapport 19011.001 versie D1                                                                                                      Pagina 7 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>-        standaardpakket grond:
         droge stof, lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, mo-
         lybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen
         (PAK) en minerale olie;

-        standaardpakket grondwater:
         metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige
         aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale

Tabel 6 geeft een overzicht van de samenstelling van de grond(meng)monsters en de analysepakket-
ten.

Tabel 6.         Overzicht van de samenstelling van de grond(meng)monsters en de analysepakketten

    Grond(meng)-              Meetpunt en traject                    Analysepakket                             Bijzonderheden
      monster                      (m -mv)

       MM1          01 (0,00 - 0,50)                       standaardpakket grond                bovengrond
                    02 (0,00 - 0,50)                                                            (zintuiglijk schoon)
                    03 (0,30 - 0,80)
                    04 (0,00 - 0,50)
                    05 (0,20 - 0,70)
                    06 (0,00 - 0,30)
                    07 (0,00 - 0,40)

       MM2          08 (0,00 - 0,50)                       standaardpakket grond                bovengrond
                    09 (0,00 - 0,50)                                                            (zintuiglijk schoon)
                    10 (0,00 - 0,50)
                    11 (0,00 - 0,50)
                    12 (0,00 - 0,50)
                    13 (0,00 - 0,50)

       MM03         03 (0,80 - 1,30)                       standaardpakket grond                ondergrond
                    07 (0,80 - 1,10)                                                            (zintuiglijk schoon)
                    11 (1,00 - 1,50)


Verkennend onderzoek asbest in bodem/puin NEN 5707/NEN 5897
Ten aanzien van de parameter asbest zijn in het laboratorium in totaal 3 (meng)monsters geanaly-
seerd op het volgende analysepakket:

-        asbest (kwantitatief):
         droge stof, serpentijn asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet,
         tremoliet en actinoliet).

Tabel 7 geeft een overzicht van de samenstelling de (meng)monsters en het analysepakket.

Tabel 7.         Overzicht van de samenstelling van de (meng)monsters en het analysepakket

      (Meng)-       Meetpunten en traject (in m -            Analysepakket                               Bijzonderheden
      monster                  mv)

     ASB-MM1       01 (0,00-0,50) 02 (0,00-0,50)    asbest in bodem (NEN 5898 -2016) verdachte bovengrond
                   06 (0,00-0,50) 07 (0,00-0,50)                                     (zintuiglijk schoon)
                   11 (0,00-0,50) 09 (0,00-0,50)
     ASB-MM2       03 (0,20-0,50) 05 (0,20-0,50)    asbest in bodem (NEN 5898 -2016) verdachte bovengrond
                   08 (0,00-0,50) 10 (0,00-0,50)                                     (zintuiglijk schoon)
                   12 (0,00-0,50) 13 (0,00-0,50)

     ASB-MM3       14 (0,00-0,28) 16 (0,00-0,19)    asbest in puin (NEN 5898 - 2016)   verdachte bovengrond
                   15 (0,00-0,29) 17 (0,00-0,25)                                       (volledig puingranulaat; bakstenen, beton, aardewerk
                                                                                       en plastic)




Rapport 19011.001 versie D1                                                                                                      Pagina 8 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>6.2      Toetsingskader

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de
achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). Het toetsingska-
der voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de
toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onderscheiden waarden met de verschil-
lende niveaus:

-        achtergrondwaarde:
         deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
         van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lo-
         kale verontreinigingsbronnen;

-        streefwaarde:
         deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te
         waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht;

-        tussenwaarde:
         deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van
         grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratie-
         grens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden
         van ernstige bodemverontreiniging bestaat;

-        interventiewaarde:
         deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarbo-
         ven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschap-
         pen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de in-
         terventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interven-
         tiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en
         de saneringsurgentie te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde
         gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal
         niet noodzakelijk.

In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en
25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door
het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst.

De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van
verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt:

Grond:
            - niet verontreinigd:    gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet;
            - licht verontreinigd:   gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde;
            - matig verontreinigd:   gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde;
            - sterk verontreinigd:   gehalte > interventiewaarde.




Rapport 19011.001 versie D1                                                                    Pagina 9 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Grondwater:
      - niet verontreinigd:     concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet;
      - licht verontreinigd:    concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde;
      - matig verontreinigd:    concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde;
      - sterk verontreinigd:    concentratie > interventiewaarde.

De omgerekende gehalten naar gehalten in een standaardbodem zijn tevens indicatief getoetst aan
de Regeling bodemkwaliteit. Dit opgenomen resultaat geeft een indicatie van de kwaliteit van de
grond met betrekking tot grondverzet en/of (indien van toepassing) terugsaneerwaarden. Hierbij wordt
grond ingedeeld in de klassen Achtergrondwaarde, Wonen, Industrie en Niet Toepasbaar.

Verkennend bodemonderzoek asbest in bodem NEN 5707 en puin NEN 5897
De analyseresultaten met betrekking tot de bodem zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circu-
laire bodemsanering. De resultaten met betrekking tot het puin zijn getoetst aan de hergebruikswaar-
de uit de Regeling Bodemkwaliteit (bijlage A), VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling
met betrekking tot asbest is als volgt omschreven.

De interventiewaarde voor asbest is gelijk aan de maximale hergebruikswaarde uit de Regeling
bodemkwaliteit, welke de hergebruiksmogelijkheden van grond en puin bepaalt en is vastgesteld op
100 mg/kg d.s. Indien sprake is van een overschrijding van de hergebruikswaarde voor asbest in
bodem (“interventiewaarde”) is tevens sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging zoals
bedoeld in de Wet bodembescherming, onafhankelijk van het bodemvolume waarin deze asbestge-
halten zijn aangetoond. Indien sprake is van een overschrijding van de hergebruikswaarde voor as-
best in puin is sprake van een verontreiniging met asbest in puin en is mogelijk het Besluit asbestwe-
gen Wms van toepassing.

Indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de hergebruikswaarde (50 mg/kg d.s.) is het sta-
tistisch aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de hergebruikswaarde niet zal worden
overschreden. In deze gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek
asbest. Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de hergebruikswaarde is een nader onderzoek
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend.

6.3      Resultaten grond- en grondwatermonsters verkennend bodemonderzoek

Tabel 8 geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden. Tevens is het resultaat van de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit weerge-
geven.




Rapport 19011.001 versie D1                                                                Pagina 10 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Tabel 8.         Overschrijdingen toetsingskaders grond

    Grond(meng)-              Meetpnt en traject          Gehalte > AW                  Gehalte > T                 Gehalte > I                 Indicatieve
                                                        (licht verontreinigd)       (matig verontreinigd)       (sterk verontreinigd)          toetsing Rbk
      monster                     (m -mv)

         MM1             01 (0,00 - 0,50)           -                           -                           -                            Altijd Toepasbaar
                         02 (0,00 - 0,50)
                         03 (0,30 - 0,80)
                         04 (0,00 - 0,50)
                         05 (0,20 - 0,70)
                         06 (0,00 - 0,30)
                         07 (0,00 - 0,40)

         MM2             08 (0,00 - 0,50)           -                           -                           -                            Altijd Toepasbaar
                         09 (0,00 - 0,50)
                         10 (0,00 - 0,50)
                         11 (0,00 - 0,50)
                         12 (0,00 - 0,50)
                         13 (0,00 - 0,50)

        MM03             03 (0,80 - 1,30)           -                           -                           -                            Altijd Toepasbaar
                         07 (0,80 - 1,10)
                         11 (1,00 - 1,50)


Tabel 9 geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader
overschrijden.

Tabel 9.         Overschrijdingen toetsingskader grondwater

  Grondwater-                     Situering                      Concentratie > S                   Concentratie > T                    Concentratie > I
    monster                       peilbuis                      (licht verontreinigd)              (matig verontreinigd)                (sterk verontreinigd)

        07          Centraal op onderzoekslocatie          barium                             -                                   -


Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-
toetste analyseresultaten aan de Circulaire bodemsanering. Bijlage 4c bevat de getoetste analysere-
sultaten aan de Regeling bodemkwaliteit (indicatief).

6.4      Resultaten verkennend onderzoek asbest

Tabel 10 geeft een overzicht van de analytisch vastgestelde asbestgehalten (fractie < 20 mm).

Tabel 10.        Vastgestelde asbestgehalten fijne fractie (< 20 mm)

    (Meng)-                         Traject                         Asbestgehalte (< 20 mm)
    monster                        (m -mv)

   ASB-MM1         01 (0,00-0,50) 02 (0,00-0,50)            < 0,3 mg/kg d.s.
                   06 (0,00-0,50) 07 (0,00-0,50)
                   11 (0,00-0,50) 09 (0,00-0,50)
   ASB-MM2         03 (0,20-0,50) 05 (0,20-0,50)            < 0,6 mg/kg d.s.
                   08 (0,00-0,50) 10 (0,00-0,50)
                   12 (0,00-0,50) 13 (0,00-0,50)

   ASB-MM3         14 (0,00-0,28) 16 (0,00-0,19)            < 0,7 mg/kg d.s.
                   15 (0,00-0,29) 17 (0,00-0,25)


Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten.




Rapport 19011.001 versie D1                                                                                                                        Pagina 11 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>6.5      Interpretatie analyseresultaten

Uit de analyseresultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat geen van de geanalyseerde
parameters verhoogd is aangetoond in de bodem. In het grondwater is een licht verhoogde concen-
tratie van barium aangetoond. Deze metaalverontreiniging is hoogstwaarschijnlijk te relateren aan
regionaal verhoogde achtergrondconcentraties in het grondwater.

Uit de analyseresultaten van het verkennend onderzoek asbest in bodem en puin blijkt dat zintuiglijk
(fractie > 20 mm) en analytisch (fractie < 20 mm) geen asbest is aangetoond.




Rapport 19011.001 versie D1                                                                 Pagina 12 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>7      SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES

Econsultancy heeft in opdracht van De heer Staats een verkennend bodemonderzoek en onderzoek
asbest in bodem en puin uitgevoerd aan de Eltenseweg 1a te Babberich.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen nieuwbouw van een woonhuis
op de onderzoekslocatie.

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn tot matig grof zand. De boven- en ondergrond
zijn plaatselijk bovendien zwak tot matig humeus. De ondergrond is plaatselijk zwak grindig.

De bovengrond ter plaatse van de parkeerplaats bestaat volledig uit puingranulaat. Het puingranulaat
is samengesteld uit bakstenen, beton, aardewerk en plastic. Verder zijn er zintuiglijk geen verontreini-
gingen en bijzonderheden waargenomen.

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie
met betrekking tot de chemische parameters onderzocht dient te worden volgens de strategie “On-
verdacht” (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontrei-
nigd is.

Uit de resultaten is gebleken dat in de bodem geen verontreinigingen zijn geconstateerd. Het grond-
water is licht verontreinigd met barium. Deze metaalverontreiniging is hoogstwaarschijnlijk te relateren
aan regionaal verhoogde achtergrondconcentraties in het grondwater.

Gelet op het regionale karakter van de lichte metaalverontreinigingen in het grondwater en het ont-
breken van verontreinigingen in de grond kan de onderzoekslocatie als "onverdacht" ten opzichte van
haar omgeving worden beschouwd. Er bestaan volgens Econsultancy met betrekking tot de milieuhy-
giënische kwaliteit van de bodem dan ook géén belemmeringen voor de nieuwbouw op de onder-
zoekslocatie.

Verkennend onderzoek asbest in bodem (NEN 5707) en puin (NEN 5898)
Er zijn op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem, tijdens de terreininspectie en bij de
uitvoering van de veldwerkzaamheden aanwijzingen gevonden die aanleiding geven een asbestver-
ontreiniging op de locatie te verwachten.

In de bodem zijn zintuiglijk in de fractie > 20 mm geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Ana-
lytisch is in de fractie < 20 mm eveneens geen asbest aangetoond.

De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "verdacht" dient te worden beschouwd
wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, verworpen. Op basis van de onderzoeksresultaten
wordt gesteld dat er geen aanleiding bestaat tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest in
bodem en puin. In geval van grondwerkzaamheden op de locatie behoeven er ten aanzien van asbest
geen specifieke maatregelen te worden getroffen.




Rapport 19011.001 versie D1                                                                  Pagina 13 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Algemeen
Indien er bij werkzaamheden grond vrijkomt die niet op de locatie kan worden hergebruikt, zijn de
regels van het Besluit bodemkwaliteit, het “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende
grond en baggerspecie” of de regionale bodemkwaliteitskaart van toepassing.




Econsultancy
Doetinchem, 7 juli 2022


Rapport 19011.001 versie D1                                                            Pagina 14 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Topografische ligging van de locatie




                                                             Schaal 1:25.000
                                                   Deze kaart is noordgericht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                  Legenda
Symbolen:                              Polygonen:                                            Boringen:
   Asfalt                                  Ontgravingsvak                                       Boring tot 0,5 m -mv                                     Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 0,5 m -mv
   Klinker                                 Saneringslocatie                                     Boring tot 1,0 m -mv                                     Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,0 m -mv
   Beton                                   Partij ontgraven grond                               Boring tot 1,5 m -mv                                     Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,5 m -mv
   Ontgravingsdiepte (m -mv)               Toekomstige bebouwing                                Boring tot 2,0 m -mv                                     Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,0 m -mv
   Partijhoogte (m +mv)                    Voormalige bebouwing                                 Boring tot 2,5 m -mv                                     Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,5 m -mv
   Opnamerichting foto                     Asfaltverharding                                     Boring tot 3,0 m -mv                                     Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,0 m -mv
   Vloeistofdichte vloer                   Reparatievak asfalt                                  Boring tot 3,5 m -mv                                     Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,5 m -mv
   Prefab betonnen vloerplaat              Opslagtank (bovengronds)                             Boring tot 4,0 m -mv                                     Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,0 m -mv
   Tegels                                  Opslagtank (bovengronds in lekbak)                   Boring tot 4,5 m -mv                                     Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,5 m -mv
   Golfplaat (asbest verdacht)             Opslagtank (ondergronds)                             Boring tot 5,0 m -mv                                     Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 5,0 m -mv
   Boom                                    Struweel                                             Peilbuis (diep)                                          Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis (diep)
   Bos                                     Haag                                                 Peilbuis                                                 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis
   Struiken                                                                                     Boring voorgaand onderzoek tot 0,5 m -mv                 Kernboring 80 mm
   Gras
                                       Lijnen:                                                                                                           Kernboring 120 mm
                                                                                                Boring voorgaand onderzoek tot 1,0 m -mv
   Water                                   Bebouwing                                                                                                     Kernboring 120 mm + boring tot 0,5 m -mv
                                                                                                Boring voorgaand onderzoek tot 1,5 m -mv
   Braak                                   Grens onderzoekslocatie                                                                                       Kernboring 120 mm + boring tot 1,0 m -mv
                                                                                                Boring voorgaand onderzoek tot 2,0 m -mv
   Grind                                   Toekomstige bebouwing                                                                                         Kernboring 120 mm + boring tot 1,5 m -mv
                                                                                                Boring voorgaand onderzoek tot 2,5 m -mv
   Onverhard                               Voormalige bebouwing                                                                                          Kernboring 120 mm + boring tot 2,0 m -mv
                                                                                                Boring voorgaand onderzoek tot 3,0 m -mv
   Puinverharding                          Beschoeiing                                                                                                   Kernboring 120 mm + boring tot 2,5 m -mv
                                           Hekwerk                                              Boring voorgaand onderzoek tot 3,5 m -mv
   Talud                                                                                                                                                 Kernboring 120 mm + boring tot 3,0 m -mv
                                           Spoorlijn                                            Boring voorgaand onderzoek tot 4,0 m -mv
   Spoorbaan                                                                                                                                             Kernboring 120 mm + boring tot 3,5 m -mv
                                           Wandmonster                                          Boring voorgaand onderzoek tot 4,5 m -mv                 Kernboring 120 mm + boring tot 4,0 m -mv
   Fietspad
                                                                                                Boring voorgaand onderzoek tot 5,0 m -mv                 Kernboring 120 mm + boring tot 4,5 m -mv
   Parkeerplaats                       Verontreiniging:                                         Peilbuis voorgaand onderzoek (diep)                      Kernboring 120 mm + boring tot 5,0 m -mv
   Duiker
                                           Niet verontreinigd                                   Peilbuis voorgaand onderzoek                             Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 0,5 m -mv
   Voormalige duiker
                                           Gehalte >AW/S-waarde                                 Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm                          Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,0 m -mv
   Trafo
                                           Gehalte >T-waarde                                    Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 0,5 m -mv   Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,5 m -mv
   Pomp
                                           Gehalte >I-waarde                                    Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,0 m -mv   Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,0 m -mv
   Olie/vetafscheider
                                           Niet verontreinigd                                   Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,5 m -mv   Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,5 m -mv
   Mangat
                                           AW/S-waarde contour                                  Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,0 m -mv   Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,0 m -mv
   Riool inspectieput
                                           T-waarde contour                                     Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,5 m -mv   Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,5 m -mv
   Zinkput
                                           I-waarde contour                                     Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,0 m -mv   Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,0 m -mv
   Ontluchting
                                           Niet verontreinigd                                   Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,5 m -mv   Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,5 m -mv
   Vulpunt
                                           AW/S-waarde contour                                  Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,0 m -mv   Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 5,0 m -mv
   Sleuf asbestonderzoek 200x40x50cm
                                           T-waarde contour                                     Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,5 m -mv   Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis (diep)
                                           I-waarde contour                                     Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 5,0 m -mv   Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis
                                           Niet verontreinigd                                   Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis (diep)        Boring tot 0,5 m -waterbodem
                                           Licht verontreinigd                                  Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis               Boring tot 1,0 m -waterbodem
                                           Matig verontreinigd                                  Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm
                                           Sterk verontreinigd
                                           Verontreinigingsgraad onbekend
                                           Vindplaats asbestverdacht materiaal op maaiveld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 1.




 Foto 2.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 3.




 Foto 4.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




 Foto 5.




 Foto 6.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Bijlage 3   Boorprofielen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>            Profielen boringen                                                                                                                  Pagina 1 van 2




    Boring:                   01                                                Boring:                  02
     Datum veldwerk:   3-6-2022                                                 Datum veldwerk:   3-6-2022
                                   0     gras                                                                 0    gras
        0                                                                          0
                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                       Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                       1                 humeus, grijsbruin, Edelmanboor                          1                humeus, grijsbruin, Edelmanboor

                                   50                                                                         50
        50                                                                         50




    Boring:                   03                                                Boring:                  04
     Datum veldwerk:   3-6-2022                                                 Datum veldwerk:   3-6-2022
                                   0     puin                                                                 0    gras
        0                                                                          0
                                         Volledig puingranulaat, matig                                             Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                   20
                                         zandhoudend, Schep, baksteen,                            1                humeus, grijsbruin, Edelmanboor
                                         beton aardewerk grind
                                                                                                              50
        50             1                 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak       50
                                         humeus, grijsbruin, Edelmanboor
                                   80

                                         Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
      100                                grindig, donkerbeige, River
                       2


                       3
                                   150
      150
                                         Zand, matig fijn, zwak siltig,
                       4                 neutraalgrijs, Edelmanboor

                                   200
      200




    Boring:                   05                                                Boring:                  06
     Datum veldwerk:   3-6-2022                                                 Datum veldwerk:   3-6-2022
                                   0     puin                                                                 0    gras
        0                                                                          0
                                         Volledig puingranulaat, matig                                             Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                   20                                                             1
                                         zandhoudend, Schep, baksteen,                                        30
                                                                                                                   humeus, grijsbruin, Edelmanboor
                                         beton aardewerk grind
                                                                                                  2                Zand, matig fijn, zwak siltig,
                       1                                                                                      50
        50                               Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak       50                              neutraalbruin, Edelmanboor
                                   70    humeus, grijsbruin, Edelmanboor




    Boring:                   07                                                Boring:                  08
     Datum veldwerk:   3-6-2022                                                 Datum veldwerk:   3-6-2022
                                   0     gras                                                                 0    gras
        0                                                                          0
                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, matig                                      Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                       1                 humeus, donker grijsbruin,                                                humeus, grijsbruin, Edelmanboor
                                                                                                  1
                                   40    Edelmanboor
                                                                                                              50
        50                               Zand, matig fijn, zwak siltig, matig      50
                       2                 humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
                                   80

                                         Zand, matig grof, zwak siltig,
                       3
      100                                donkerbeige, Edelmanboor
                                   110

                                         Zand, matig fijn, zwak siltig,
                       4                 neutraalgrijs, Edelmanboor
      150

                       5

                                   200
      200
                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                         grindig, neutraalgrijs, Zuigerboor


      250




      300
                                   310




Projectcode: 19011.001
                                                                                                              Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>            Profielen boringen                                                                                                                 Pagina 2 van 2




    Boring:                   09                                                Boring:                  10
     Datum veldwerk:   3-6-2022                                                 Datum veldwerk:   3-6-2022
                                   0     braak                                                                0    gras
        0                                                                          0
                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                       Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                       1                 humeus, grijsbruin, Edelmanboor                          1                humeus, grijsbruin, Edelmanboor

                                   50                                                                         50
        50                                                                         50




    Boring:                   11                                                Boring:                  12
     Datum veldwerk:   3-6-2022                                                 Datum veldwerk:   3-6-2022
                                   0     braak                                                                0    gras
        0                                                                          0
                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                       Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                       1                 humeus, zwak wortelhoudend,                              1                humeus, grijsbruin, Edelmanboor
                                         grijsbruin, Edelmanboor
                                                                                                              50
        50                                                                         50
                                   60

                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
                       2                 humeus, neutraalbruin, Edelmanboor
                                   100
      100
                                         Zand, matig grof, zwak siltig,
                       3                 donkerbeige, Edelmanboor


      150
                       4
                                   170

                                         Zand, matig fijn, zwak siltig,
                       5
                                   200   beigegrijs, Edelmanboor
      200




    Boring:                   13                                                Boring:                  14
     Datum veldwerk:   3-6-2022                                                 Datum veldwerk:   27-6-2022
                                   0     gras                                                                 0    puin
        0                                                                          0
                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                       Volledig puingranulaat, sterk
                       1                 humeus, grijsbruin, Edelmanboor                                      28
                                                                                                              30
                                                                                                                   baksteenhoudend, matig
                                                                                                                   betonhoudend, zwak
                                   50                                                                              aardewerkhoudend, zwak
        50
                                                                                                                   plastichoudend, zwak zandhoudend,
                                                                                                                   Schep
                                                                                                                   Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                                                                                                   grindig, beigebruin, Edelmanboor




    Boring:                   15                                                Boring:                  16
     Datum veldwerk:   27-6-2022                                                Datum veldwerk:   27-6-2022
                                   0     puin                                                                 0    puin
        0                                                                          0
                                         Volledig puingranulaat, sterk                                        19
                                                                                                                   Volledig puingranulaat, sterk
                                   29    baksteenhoudend, matig                                               25   baksteenhoudend, matig
                                   35
                                         betonhoudend, zwak                                                        betonhoudend, zwak
                                         aardewerkhoudend, zwak                                                    aardewerkhoudend, zwak
                                         plastichoudend, zwak zandhoudend,                                         plastichoudend, zwak zandhoudend,
                                         Schep                                                                     Schep
                                         Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak                                        Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
                                         grindig, beigebruin, Edelmanboor                                          grindig, beigebruin, Edelmanboor




    Boring:                   17
     Datum veldwerk:   27-6-2022
                                   0     puin
        0
                                         Volledig puingranulaat, sterk
                                   25
                                   30    baksteenhoudend, matig
                                         betonhoudend, zwak
                                         aardewerkhoudend, zwak
                                         plastichoudend, zwak zandhoudend,
                                         Schep
                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
                                         grindig, beigebruin, Edelmanboor




Projectcode: 19011.001
                                                                                                              Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Bijlage 3b. Foto’s opgegraven materiaal inspectiegaten




Foto: Inspectiegat 01               Foto: Inspectiegat 02




Foto: Inspectiegat 03               Foto: Inspectiegat 04




Foto: Inspectiegat 05               Foto: Inspectiegat 06




                                                            PROJECTNUMMER
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Bijlage 3b. Foto’s opgegraven materiaal inspectiegaten




Foto: Inspectiegat 07               Foto: Inspectiegat 08




Foto: Inspectiegat 09               Foto: Inspectiegat 10




Foto: Inspectiegat 11               Foto: Inspectiegat 12




                                                            PROJECTNUMMER
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Bijlage 3b. Foto’s opgegraven materiaal inspectiegaten




Foto: Inspectiegat 13               Foto: Inspectiegat 14




Foto: Inspectiegat 15               Foto: Inspectiegat 16




Foto: Inspectiegat 17




                                                            PROJECTNUMMER
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. Maayke Koevoets
     Fabriekstraat 19c
     7005 AP DOETINCHEM




     Analysecertificaat
     Datum: 16-Jun-2022




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2022090236/1
     Uw project/verslagnummer                      19011.001
     Uw projectnaam                                Eltenseweg 1a Babberich
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               03-Jun-2022

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                19011.001                                                     Certificaatnummer/Versie             2022090236/1
     Uw   projectnaam                          Eltenseweg 1a Babberich                                       Startdatum analyse                   03-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                        Datum einde analyse                  16-Jun-2022
     Uw   monsternemer                         Arthur Rondeel                                                Rapportagedatum                      16-Jun-2022/15:37
                                                                                                             Bijlage                              A,B,C,D
                                                                                                             Pagina                               1/2


     Analyse                                                    Eenheid                        1                         2                  3

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen                                                        Uitgevoerd                 Uitgevoerd               Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                 % (m/m)                 93.0                       94.2                  93.4
S    Organische stof                                        % (m/m) ds                    2.8                       2.9
     Gloeirest                                              % (m/m) ds                      97                       97
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                           % (m/m) ds                    2.2                      <2.0

     Metalen
S    Barium (Ba)                                               mg/kg ds                  <20                       <20                   <20
S    Cadmium (Cd)                                              mg/kg ds                 0.20                   <0.20                    <0.20
S    Kobalt (Co)                                               mg/kg ds                 <3.0                       <3.0                  <3.0
S    Koper (Cu)                                                mg/kg ds                   6.7                       5.0                  <5.0
S    Kwik (Hg)                                                 mg/kg ds            <0.050                    <0.050                    <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                            mg/kg ds                 <1.5                       <1.5                  <1.5
S    Nikkel (Ni)                                               mg/kg ds                   5.4                       6.0                   6.6
S    Lood (Pb)                                                 mg/kg ds                     16                       17                  <10
S    Zink (Zn)                                                 mg/kg ds                     37                       39                   24

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                   mg/kg ds                 <3.0                       <3.0                  <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                   mg/kg ds                 <5.0                       <5.0                  <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                   mg/kg ds                 <5.0                       <5.0                  <5.0
     Minerale olie (C21-C30)                                   mg/kg ds                  <11                       <11                   <11
     Minerale olie (C30-C35)                                   mg/kg ds                   6.6                       6.6                  <5.0
     Minerale olie (C35-C40)                                   mg/kg ds                 <6.0                       <6.0                  <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                            mg/kg ds                  <35                       <35                   <35

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                    mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010
S    PCB 52                                                    mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010
S    PCB 101                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010
S    PCB 118                                                   mg/kg ds        <0.0010                     <0.0010                  <0.0010


Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (30-80) 04 (0-50) 05 (20-70) 06 (0-30) 07 (0-40) Grond (AS3000)                                                             12799726
2    MM02 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)             Grond (AS3000)                                                             12799727
3    MM03 03 (80-130) 07 (80-110) 11 (100-150)                                                                               Grond (AS3000)                  12799728



                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                             TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                   en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                19011.001                                                   Certificaatnummer/Versie                2022090236/1
     Uw   projectnaam                          Eltenseweg 1a Babberich                                     Startdatum analyse                      03-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                      Datum einde analyse                     16-Jun-2022
     Uw   monsternemer                         Arthur Rondeel                                              Rapportagedatum                         16-Jun-2022/15:37
                                                                                                           Bijlage                                 A,B,C,D
                                                                                                           Pagina                                  2/2


     Analyse                                                     Eenheid                     1                         2                  3

S    PCB 138                                                   mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                  <0.0010
                                                                                                                           2)
S    PCB 153                                                   mg/kg ds         <0.0010                    0.0011                 <0.0010
S    PCB 180                                                   mg/kg ds         <0.0010                    0.0010                 <0.0010
                                                                                                 1)                                           1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                  mg/kg ds           0.0049                   0.0056                    0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                 mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050
S    Fenanthreen                                               mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050
S    Anthraceen                                                mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050
S    Fluorantheen                                              mg/kg ds               0.11                   0.098                   <0.050
S    Benzo(a)anthraceen                                        mg/kg ds             0.060                    0.064                   <0.050
S    Chryseen                                                  mg/kg ds             0.066                    0.073                   <0.050
S    Benzo(k)fluorantheen                                      mg/kg ds           <0.050                   <0.050                    <0.050
S    Benzo(a)pyreen                                            mg/kg ds             0.063                    0.074                   <0.050
S    Benzo(ghi)peryleen                                        mg/kg ds             0.053                    0.059                   <0.050
S    Indeno(123-cd)pyreen                                      mg/kg ds             0.055                    0.068                   <0.050
                                                                                                                                              1)
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                mg/kg ds               0.55                       0.58                  0.35




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (30-80) 04 (0-50) 05 (20-70) 06 (0-30) 07 (0-40) Grond (AS3000)                                                            12799726
2    MM02 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)             Grond (AS3000)                                                            12799727
3    MM03 03 (80-130) 07 (80-110) 11 (100-150)                                                                             Grond (AS3000)                   12799728



                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                             Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                             MC
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                            TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                 en door de overheid van Luxemburg (MEV).                              RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022090236/1
                                                                                                                                                             Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       12799726                      MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (30-80) 04 (0-50) 05 ( 20-70) 06 (0-30) 07 (0-40)
       0539547802               07                 0         40         03-Jun-2022                         1

       0539547419               06                 0         30         03-Jun-2022                         1

       0539547415               01                 0         50         03-Jun-2022                         1

       0539547414               02                 0         50         03-Jun-2022                         1

       0539547421               04                 0         50         03-Jun-2022                         1

       0539547823               03                 30        80         03-Jun-2022                         1

       0539547631               05                 20        70         03-Jun-2022                         1


       12799727                      MM02 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0 -50) 13 (0-50)
       0539547393               12                 0         50         03-Jun-2022                         1

       0539547622               13                 0         50         03-Jun-2022                         1

       0539547413               08                 0         50         03-Jun-2022                         1

       0539547411               10                 0         50         03-Jun-2022                         1

       0539547412               11                 0         50         03-Jun-2022                         1

       0539547407               09                 0         50         03-Jun-2022                         1


       12799728                      MM03 03 (80-130) 07 (80-110) 11 (100-150)
       0539547811               07                 80        110        03-Jun-2022                         3

       0539547408               11                 100       150        03-Jun-2022                         3

       0539547814               03                 80        130        03-Jun-2022                         2




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022090236/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG


     Opmerking 2)
     PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022090236/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Voorbehandeling

     Cryogeen malen                                   W0106            Voorbehandeling                   AS3000

     Bodemkundige analyses

     Droge Stof                                       W0104            Gravimetrie                       pb 3010-2 en NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                   W0109            Gravimetrie                       pb 3010-3 en NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                     W0171            Sedimentatie                      pb 3010-4 en NEN 5753

     Metalen

     Barium (Ba)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0423            ICP-MS                            pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale olie

     Minerale Olie (C10-C40)                          W0202            GC-FID                            pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

     Polychloorbifenylen, PCB

     PCB (7)                                          W0271            GC-MS                             pb 3010-8 en NEN 6980

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

     PAK (10) (VROM)                                  W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

     PAK som AS3000/AP04                              W0271            GC-MS                             pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>    Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2022090236/1
                                                                                                                                                  Pagina 1/1

    Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
    monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.




     Analyse                                                                                       Monster nr.
     De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

     Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling)                                                          12799726
                                                                                                   12799727
                                                                                                   12799728




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. Maayke Koevoets
     Fabriekstraat 19c
     7005 AP DOETINCHEM




     Analysecertificaat
     Datum: 14-Jun-2022




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2022090237/1
     Uw project/verslagnummer                      19011.001
     Uw projectnaam                                Eltenseweg 1a Babberich
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               03-Jun-2022

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                19011.001                                                   Certificaatnummer/Versie                2022090237/1
     Uw   projectnaam                          Eltenseweg 1a Babberich                                     Startdatum analyse                      03-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                      Datum einde analyse                     14-Jun-2022
     Uw   monsternemer                         Arthur Rondeel                                              Rapportagedatum                         14-Jun-2022/22:53
                                                                                                           Bijlage                                 A,B,C
                                                                                                           Pagina                                  1/1


     Analyse                                                     Eenheid                     1                         2

     Extern / Overig onderzoek
                                                                                                 1)                        1)
     Droge stof (Extern)                                         % (m/m)              95.8                       93.3
                                                                                                 2)                        2)
     In behandeling genomen hoeveelheid                                 kg            13.3                       13.3
                                                                                                 1)                        1)
     Droge massa aangeleverd monster                                      g        12741                     12418
                                                                                                 1)                        1)
     Asbest fractie <0,5mm                                              mg          N.v.t.                   N.v.t.
                                                                                                 2)                        2)
     Asbest fractie 0,5-1mm                                             mg              0.0                       0.0
                                                                                                 2)                        2)
     Asbest fractie 1-2mm                                               mg              0.0                       0.0
                                                                                                 2)                        2)
     Asbest fractie 2-4mm                                               mg              0.0                       0.0
                                                                                                 2)                        2)
     Asbest fractie 4-8mm                                               mg              0.0                       0.0
                                                                                                 2)                        2)
     Asbest fractie 8-20mm                                              mg              0.0                       0.0
                                                                                                 2)                        2)
     Asbest fractie >20mm                                               mg              0.0                       0.0
                                                                                                 2)                        2)
     Asbest (som)                                                       mg              0.0                       0.0
                                                                                                 1)                        1)
     Totaal asbest (ondergrens)                                mg/kg ds                 0.0                       0.0
                                                                                                 1)                        1)
     Totaal asbest (bovengrens)                                mg/kg ds                 0.5                       1.0
                                                                                                 1)                        1)
     Serpentijn ondergrens                                     mg/kg ds                 0.0                       0.0
                                                                                                 1)                        1)
     Serpentijn bovengrens                                     mg/kg ds                 0.3                       0.5
                                                                                                 1)                        1)
     Amfibool ondergrens                                       mg/kg ds                 0.0                       0.0
                                                                                                 1)                        1)
     Amfibool bovengrens                                       mg/kg ds                 0.3                       0.5
                                                                                                 2)                        2)
     Asbest in grond                                           mg/kg ds               <0.3                       <0.5
                                                                                                 2)                        2)
     Totaal gehalte asbest                                     mg/kg ds               <0.3                       <0.5
                                                                                                 2)                        2)
     Serpentijn concentratie                                   mg/kg ds               <0.3                       <0.5
                                                                                                 2)                        2)
     Amfibool concentratie                                     mg/kg ds                 0.0                       0.0
                                                                                                 2)                        2)
     Totaal asbest hechtgebonden                               mg/kg ds                 0.0                       0.0
                                                                                                 2)                        2)
     Totaal asbest niet hechtgebonden                          mg/kg ds                 0.0                       0.0




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix          Monster nr.
1    ASB-MM1-1 ASB-MM1 (0-50)                                                                                              Asbestverdachte grond            12799729
2    ASB-MM2-1 ASB-MM2 (0-50)                                                                                              Asbestverdachte grond            12799730




                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                              Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                            Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                              VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022090237/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       12799729                    ASB-MM1-1 ASB-MM1 (0-50)
       1743807MG                ASB-MM1            0         50         03-Jun-2022                         1


       12799730                    ASB-MM2-1 ASB-MM2 (0-50)
       1743805MG                ASB-MM2            0         50         03-Jun-2022                         1




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022090237/1
                                                                                                                                                        Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).


     Opmerking 2)
     Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                               .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022090237/1
                                                                                                                                                        Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Extern / Overig onderzoek

     Droge stof (uitbesteed)                          W0004            Extern                            Uitbesteding

     Asbest NEN5898 (2016) ext                        W0004            Microscopie                       NEN 5898

     Asbest Grond NEN5898 2016 ext                    W0004            Microscopie                       NEN 5898



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1364127
Uw project omschrijving                         : 2022090237-19011.001
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 7206025
Uw referentie                                   : ASB-MM1-1 ASB-MM1 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 03/06/2022

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : D.v.G.
Analysedatum                               : 14-06-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   13300    g
Droge massa aangeleverde monster           :   12741    g
Percentage droogrest                       :   95,8     m/m %
Type zeving                                :   nat

  zeeffractie         massa       percentage       massa    percentage                aantal            massa
    (mm)            zeeffractie   zeeffractie    onderzocht onderzocht               asbest         asbest-houdend
                      (gram)       (m/m %)         (gram)    (m/m %)                (deeltjes)       materiaal (mg)
 <0,5 mm              10655,9              85,8        12,8        0,12                    n.v.t.                n.v.t.
 0,5-1 mm                345,2               2,8       99,8       28,91                        0                   0,0
 1-2 mm                  523,0               4,2      226,4       43,29                        0                   0,0
 2-4 mm                  523,0               4,2      523,0      100,00                        0                   0,0
 4-8 mm                  139,0               1,1      139,0      100,00                        0                   0,0
 8-20 mm                 138,9               1,1      138,9      100,00                        0                   0,0
 >20 mm                  100,3               0,8      100,3      100,00                        0                   0,0
 Totaal               12425,3             100,0      1240,2                                    0                   0,0

                                asbest totaal                              serpentijn asbest                                 amfibool asbest
  zeeffractie        gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens              gehalte       ondergrens bovengrens
    (mm)              asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)             asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)               asbest       (mg/kg ds) (mg/kg ds)
                    (mg/kg ds)                                   (mg/kg ds)                                     (mg/kg ds)
 <0,5 mm                      -
 0,5-1 mm                  0,0           0,0       0,1                    0,0             0,0             0,1             0,0            0,0            0,1
 1-2 mm                    0,0           0,0       0,4                    0,0             0,0             0,2             0,0            0,0            0,2
 2-4 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 4-8 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 8-20 mm                   0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 >20 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 Totaal                   <0,3           0,0       0,5                   <0,3             0,0             0,3             0,0            0,0            0,3

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

     Gebondenheid             Serpentijn asbest      Amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                     0,0                    0,0                     0,0
        niet hecht                  0,0                    0,0                     0,0
     totaal afgerond                0,0                    0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HEPU-OCCM-RUKQ-NNOU                                                                                     Ref.: 1364127_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1364127
Uw project omschrijving                         : 2022090237-19011.001
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 7206026
Uw referentie                                   : ASB-MM2-1 ASB-MM2 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 03/06/2022

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : N.A.
Analysedatum                               : 14-06-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster                 :   13310    g
Droge massa aangeleverde monster           :   12418    g
Percentage droogrest                       :   93,3     m/m %
Type zeving                                :   nat

  zeeffractie         massa       percentage       massa    percentage                aantal            massa
    (mm)            zeeffractie   zeeffractie    onderzocht onderzocht               asbest         asbest-houdend
                      (gram)       (m/m %)         (gram)    (m/m %)                (deeltjes)       materiaal (mg)
 <0,5 mm                9855,2             81,2        11,8        0,12                    n.v.t.                n.v.t.
 0,5-1 mm               1642,2             13,5       197,8       12,04                        0                   0,0
 1-2 mm                  181,9               1,5       66,8       36,72                        0                   0,0
 2-4 mm                  156,6               1,3      156,6      100,00                        0                   0,0
 4-8 mm                  156,3               1,3      156,3      100,00                        0                   0,0
 8-20 mm                 146,1               1,2      146,1      100,00                        0                   0,0
 >20 mm                    0,0               0,0        0,0      100,00                        0                   0,0
 Totaal               12138,3             100,0       735,4                                    0                   0,0

                                asbest totaal                              serpentijn asbest                                 amfibool asbest
  zeeffractie        gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens              gehalte       ondergrens bovengrens
    (mm)              asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)             asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)               asbest       (mg/kg ds) (mg/kg ds)
                    (mg/kg ds)                                   (mg/kg ds)                                     (mg/kg ds)
 <0,5 mm                      -
 0,5-1 mm                  0,0           0,0       0,5                    0,0             0,0             0,2             0,0            0,0            0,2
 1-2 mm                    0,0           0,0       0,5                    0,0             0,0             0,3             0,0            0,0            0,3
 2-4 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 4-8 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 8-20 mm                   0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 >20 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 Totaal                   <0,5           0,0       1,0                   <0,5             0,0             0,5             0,0            0,0            0,5

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

     Gebondenheid             Serpentijn asbest      Amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                     0,0                    0,0                     0,0
        niet hecht                  0,0                    0,0                     0,0
     totaal afgerond                0,0                    0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HEPU-OCCM-RUKQ-NNOU                                                                                     Ref.: 1364127_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 3 van 3

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1364127
Uw project omschrijving                         : 2022090237-19011.001
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project:                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                        de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                        analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                        Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                        staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                        nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                        verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                        tijdens de monsterneming.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HEPU-OCCM-RUKQ-NNOU                                                                                     Ref.: 1364127_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1364127
Uw project omschrijving                         : 2022090237-19011.001
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

7206025           ASB-MM1-1 ASB-MM1 (0-50)                                                   ASB-MM1                     0-.5              1743807MG

7206026           ASB-MM2-1 ASB-MM2 (0-50)                                                   ASB-MM2                     0-.5              1743805MG




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HEPU-OCCM-RUKQ-NNOU                                                                                     Ref.: 1364127_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1364127
Uw project omschrijving                         : 2022090237-19011.001
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                         Analysemethoden Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek                                      : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HEPU-OCCM-RUKQ-NNOU                                                                                     Ref.: 1364127_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. Maayke Koevoets
     Fabriekstraat 19c
     7005 AP DOETINCHEM




     Analysecertificaat
     Datum: 16-Jun-2022




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2022093796/1
     Uw project/verslagnummer                      19011.001
     Uw projectnaam                                Eltenseweg 1a Babberich
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               10-Jun-2022

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                19011.001                                                     Certificaatnummer/Versie             2022093796/1
     Uw   projectnaam                          Eltenseweg 1a Babberich                                       Startdatum analyse                   10-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                        Datum einde analyse                  16-Jun-2022
     Uw   monsternemer                         Joris Vermorken                                               Rapportagedatum                      16-Jun-2022/14:07
                                                                                                             Bijlage                              A,B,C
                                                                                                             Pagina                               1/2


     Analyse                                                     Eenheid                       1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                     µg/L                   83
S    Cadmium (Cd)                                                    µg/L             <0.20
S    Kobalt (Co)                                                     µg/L                 2.1
S    Koper (Cu)                                                      µg/L                 9.5
S    Kwik (Hg)                                                       µg/L          <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                  µg/L               <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                     µg/L                   14
S    Lood (Pb)                                                       µg/L               <2.0
S    Zink (Zn)                                                       µg/L                <10

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                         µg/L             <0.20
S    Tolueen                                                         µg/L             <0.20
S    Ethylbenzeen                                                    µg/L             <0.20
S    o-Xyleen                                                        µg/L             <0.10
S    m,p-Xyleen                                                      µg/L             <0.20
                                                                                                   1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                        µg/L               0.21
     BTEX (som)                                                      µg/L             <0.90
S    Naftaleen                                                       µg/L          <0.020
S    Styreen                                                         µg/L             <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                 µg/L             <0.20
S    Trichloormethaan                                                µg/L             <0.20
S    Tetrachloormethaan                                              µg/L             <0.10
S    Trichlooretheen                                                 µg/L             <0.20
S    Tetrachlooretheen                                               µg/L             <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                              µg/L             <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                              µg/L             <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                           µg/L             <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                           µg/L             <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                          µg/L             <0.10

Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                   Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    07(07-1-1)                                                                                                              Water (AS3000)                  12811577




                                                                                   Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                   A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                   V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                            W: Waals Gewest erkende verrichting

                                                                                   Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25        Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525            en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                       het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                             TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                   en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                19011.001                                                   Certificaatnummer/Versie             2022093796/1
     Uw   projectnaam                          Eltenseweg 1a Babberich                                     Startdatum analyse                   10-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                      Datum einde analyse                  16-Jun-2022
     Uw   monsternemer                         Joris Vermorken                                             Rapportagedatum                      16-Jun-2022/14:07
                                                                                                           Bijlage                              A,B,C
                                                                                                           Pagina                               2/2


     Analyse                                                     Eenheid                     1

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L          <0.10
     CKW (som)                                                        µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                  µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10
                                                                                                 1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L             <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L             <50




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix         Monster nr.
1    07(07-1-1)                                                                                                            Water (AS3000)                  12811577




                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                             Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                           Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                             MC
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                           TESTEN
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623                 en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022093796/1
                                                                                                                                                             Pagina 1/1
      Monster nr.                    Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       12811577                      07(07-1-1)
       0801012830               07                 210       310        10-Jun-2022                         1

       0680589439               07                 210       310        10-Jun-2022                         2

       0680600440               07                 210       310        10-Jun-2022                         3




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022093796/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                              .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022093796/1
                                                                                                                                                       Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Metalen

     Barium (Ba)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                     W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                       W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                   W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                      W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                        W0421            ICP-MS                            pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

     Xylenen som AS3000                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Aromaten (BTEXN)                                 W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Styreen                                          W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

     VOCl (11)                                        W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                      W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Vinylchloride                                    W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                               W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                            W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                              W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                            W0254            HS-GC-MS                          pb 3130-1

     Minerale olie

     Minerale olie (C10-C40)                          W0215            GC-FID                            pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525       en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A                  het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>     Econsultancy
     T.a.v. Ryan Beij
     Fabriekstraat 19c
     7005 AP DOETINCHEM




     Analysecertificaat
     Datum: 04-Jul-2022




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                      2022103084/1
     Uw project/verslagnummer                      19011.001
     Uw projectnaam                                Eltenseweg 1a Babberich
     Uw ordernummer
     Uw datum aanlevering monster(s)               27-Jun-2022

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                  Naam:                                  Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                    Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                    Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw   project/verslagnummer                19011.001                                                   Certificaatnummer/Versie                2022103084/1
     Uw   projectnaam                          Eltenseweg 1a Babberich                                     Startdatum analyse                      28-Jun-2022
     Uw   ordernummer                                                                                      Datum einde analyse                     04-Jul-2022
     Uw   monsternemer                         Andre Bruil                                                 Rapportagedatum                         04-Jul-2022/21:03
                                                                                                           Bijlage                                 A,B,C
                                                                                                           Pagina                                  1/1


     Analyse                                                     Eenheid                     1

     Extern / Overig onderzoek
                                                                                                 1)
     Droge stof (Extern)                                         % (m/m)              94.3
                                                                                                 1)
     Droge massa aangeleverd monster                                      g        28158
                                                                                                 1)
     Asbest fractie <0,5mm                                              mg          N.v.t.
                                                                                                 1)
     Totaal asbest (ondergrens)                                mg/kg ds                 0.0
                                                                                                 1)
     Totaal asbest (bovengrens)                                mg/kg ds                 1.3
                                                                                                 1)
     Serpentijn ondergrens                                     mg/kg ds                 0.0
                                                                                                 1)
     Serpentijn bovengrens                                     mg/kg ds                 0.7
                                                                                                 1)
     Amfibool ondergrens                                       mg/kg ds                 0.0
                                                                                                 1)
     Amfibool bovengrens                                       mg/kg ds                 0.7
                                                                                                 2)
     In behandeling genomen hoeveelheid                                 kg            29.9
                                                                                                 2)
     Asbest fractie 0,5-1mm                                             mg              0.0
                                                                                                 2)
     Asbest fractie 1-2mm                                               mg              0.0
                                                                                                 2)
     Asbest fractie 2-4mm                                               mg              0.0
                                                                                                 2)
     Asbest fractie 4-8mm                                               mg              0.0
                                                                                                 2)
     Asbest fractie 8-20mm                                              mg              0.0
                                                                                                 2)
     Asbest fractie >20mm                                               mg              0.0
                                                                                                 2)
     Asbest (som)                                                       mg              0.0
                                                                                                 2)
     Asbest in puin                                            mg/kg ds               <0.7
                                                                                                 2)
     Totaal gehalte asbest                                     mg/kg ds               <0.7
                                                                                                 2)
     Serpentijn concentratie                                   mg/kg ds               <0.7
                                                                                                 2)
     Amfibool concentratie                                     mg/kg ds                 0.0
                                                                                                 2)
     Totaal asbest hechtgebonden                               mg/kg ds                 0.0
                                                                                                 2)
     Totaal asbest niet hechtgebonden                          mg/kg ds                 0.0




Nr. Uw monsteromschrijving                                                                                                 Opgegeven monstermatrix          Monster nr.
1    ASB-MM3 ASB-MM3 (0-29) ASB-MM3 (0-29)                                                                                 Asbestverdachte grond            12843230




                                                                                 Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                              Akkoord
                                                                                 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
                                                                                 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting                            Pr.coörd.
                                                                                 V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                          W: Waals Gewest erkende verrichting                                              VA
                                                                                 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Venecoweg 5               BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth           IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59        BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be    KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be           BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022103084/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1
      Monster nr.                  Uw monsteromschrijving
       Barcode                  Boornr             Van      Tot         Uw datum monstername                Monsteromsch./Monstername ID

       12843230                    ASB-MM3 ASB-MM3 (0-29) ASB-MM3 (0-29)
       1739064MG                ASB-MM3            0         29         27-Jun-2022                         1

       1739067MG                ASB-MM3            0         29         27-Jun-2022                         2




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5                    BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth                IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59             BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be         KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be                BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022103084/1
                                                                                                                                                        Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).


     Opmerking 2)


     Deze bepaling is uitbesteed en uitgevoerd onder accreditatie L086.




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                               .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022103084/1
                                                                                                                                                        Pagina 1/1

     Analyse                                          Methode          Techniek                          Methode referentie

     Extern / Overig onderzoek

     Droge stof (uitbesteed)                          W0004            Extern                            Uitbesteding

     Asbest NEN5898 (2016) ext                        W0004            Microscopie                       NEN 5898

     Asbest Puin NEN5898 2016 ext                     W0004            Microscopie                       NEN 5898



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Venecoweg 5              BNP Paribas S.A. 227 9245 25   Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
NL-3771NB Barneveld       B-9810 Nazareth          IBAN: NL71BNPA0227924525
+31 (0)34 242 63 00       +32 (0)9 222 77 59       BIC: BNPANL2A
Info-env@eurofins.nl      belgie-env@eurofins.be   KvK/CoC: 09088623
www.eurofins.nl           www.eurofins.be          BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1375618
Uw project omschrijving                         : 2022103084-19011.001
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.
Monstercode                                     : 7235482
Uw referentie                                   : ASB-MM3 ASB-MM3 (0-29) ASB-MM3 (0-29)
Opgegeven bemonsteringsdatum                    : 27/06/2022

                                                            Asbestonderzoek
Initialen analist                          : G.N.
Analysedatum                               : 04-07-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster                 :   29860    g
Droge massa aangeleverde monster           :   28158    g
Percentage droogrest                       :   94,3     m/m %
Type zeving                                :   nat

  zeeffractie         massa       percentage       massa    percentage                aantal            massa
    (mm)            zeeffractie   zeeffractie    onderzocht onderzocht               asbest         asbest-houdend
                      (gram)       (m/m %)         (gram)    (m/m %)                (deeltjes)       materiaal (mg)
 <0,5 mm              17793,7              63,9        14,0        0,08                    n.v.t.                n.v.t.
 0,5-1 mm               2942,4             10,6       192,4        6,54                        0                   0,0
 1-2 mm                 1471,7               5,3      488,5       33,19                        0                   0,0
 2-4 mm                 1147,7               4,1      583,4       50,83                        0                   0,0
 4-8 mm                 2203,7               7,9     2203,7      100,00                        0                   0,0
 8-20 mm                2306,5               8,3     2306,5      100,00                        0                   0,0
 >20 mm                    0,0               0,0        0,0      100,00                        0                   0,0
 Totaal               27865,7             100,0      5788,5                                    0                   0,0

                                asbest totaal                              serpentijn asbest                                 amfibool asbest
  zeeffractie        gehalte     ondergrens bovengrens            gehalte     ondergrens bovengrens              gehalte       ondergrens bovengrens
    (mm)              asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)             asbest     (mg/kg ds) (mg/kg ds)               asbest       (mg/kg ds) (mg/kg ds)
                    (mg/kg ds)                                   (mg/kg ds)                                     (mg/kg ds)
 <0,5 mm                      -
 0,5-1 mm                  0,0           0,0       0,4                    0,0             0,0             0,2             0,0            0,0            0,2
 1-2 mm                    0,0           0,0       0,3                    0,0             0,0             0,1             0,0            0,0            0,1
 2-4 mm                    0,0           0,0       0,7                    0,0             0,0             0,3             0,0            0,0            0,3
 4-8 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 8-20 mm                   0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 >20 mm                    0,0           0,0       0,0                    0,0             0,0             0,0             0,0            0,0            0,0
 Totaal                   <0,7           0,0       1,3                   <0,7             0,0             0,7             0,0            0,0            0,7

Aangetroffen type asbest                   : Geen
Bijzonderheden waargenomen                 : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

     Gebondenheid             Serpentijn asbest      Amfibool asbest        totaal afgerond
          hecht                     0,0                    0,0                     0,0
        niet hecht                  0,0                    0,0                     0,0
     totaal afgerond                0,0                    0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.


Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen



Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: KTHP-JNNN-FDBM-ELNS                                                                                     Ref.: 1375618_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Tabel 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1375618
Uw project omschrijving                         : 2022103084-19011.001
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                               Opmerkingen m.b.t. analyses


Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.


Opmerking bij project:                - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
                                        de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
                                        analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
                                        Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
                                        staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
                                        nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
                                        verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
                                        tijdens de monsterneming.




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KTHP-JNNN-FDBM-ELNS                                                                                     Ref.: 1375618_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Bijlage 1 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1375618
Uw project omschrijving                         : 2022103084-19011.001
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                                           Barcodeschema's


Monstercode Uw referentie                                                                    uw monsterref.              uw diepte         uw barcode

7235482           ASB-MM3 ASB-MM3 (0-29) ASB-MM3 (0-29)                                      ASB-MM3                     0-.29             1739064MG
                                                                                             ASB-MM3                     0-.29             1739067MG




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KTHP-JNNN-FDBM-ELNS                                                                                     Ref.: 1375618_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Bijlage 2 van 2

                                                       ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode                                     : 1375618
Uw project omschrijving                         : 2022103084-19011.001
Opdrachtgever                                   : Eurofins Analytico B.V.


                                                     Analysemethoden Puin
In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek                                      : Conform NEN 5898




Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KTHP-JNNN-FDBM-ELNS                                                                                     Ref.: 1375618_certificaat_v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                   19011.001
Projectnaam                                                     Eltenseweg 1a Babberich
Ordernummer
Datum monstername                                               03-06-2022
Monsternemer                                                    Arthur Rondeel
Certificaatnummer                                               2022090236
Startdatum                                                      03-06-2022
Rapportagedatum                                                 16-06-2022

Analyse                                                         Eenheid                         1              GSSD         Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                         2,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                            2,2
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                               Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                                  93            93
Organische stof                                % (m/m) ds                                               2,8           2,8
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                               97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                               2,2           2,2
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                                <20        52,93                  20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                                 0,2      0,3311        -        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                               <3,0        7,225        -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                                 6,7         13,4       -          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                             <0,050       0,0498        -       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                               <1,5          1,05       -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                                 5,4       15,49        -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                                 16        24,73        -         10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                                 37          85,2       -         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                                <3,0         7,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                                <5,0        12,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                                <5,0        12,5
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                                 <11        27,5
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                                  6,6      23,57
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                                <6,0          15
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                                 <35        87,5        -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                          <0,0010         0,0025
PCB 52                                         mg/kg ds                                          <0,0010         0,0025
PCB 101                                        mg/kg ds                                          <0,0010         0,0025
PCB 118                                        mg/kg ds                                          <0,0010         0,0025
PCB 138                                        mg/kg ds                                          <0,0010         0,0025
PCB 153                                        mg/kg ds                                          <0,0010         0,0025
PCB 180                                        mg/kg ds                                          <0,0010         0,0025
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                           0,0049         0,0175        -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                             <0,050        0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                             <0,050        0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                             <0,050        0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                               0,11         0,11
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                               0,06         0,06
Chryseen                                       mg/kg ds                                              0,066        0,066
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                             <0,050        0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                              0,063        0,063
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                              0,053        0,053
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                              0,055        0,055
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                               0,55        0,547        -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      12799726         MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (30-80) 04 (0-50) 05 (20-70) 06 (0-30) 07 (0-40)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                   19011.001
Projectnaam                                                     Eltenseweg 1a Babberich
Ordernummer
Datum monstername                                               03-06-2022
Monsternemer                                                    Arthur Rondeel
Certificaatnummer                                               2022090236
Startdatum                                                      03-06-2022
Rapportagedatum                                                 16-06-2022

Analyse                                                         Eenheid                      2             GSSD          Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                     2,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                          2
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                             Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                             94,2           94,2
Organische stof                                % (m/m) ds                                           2,9            2,9
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                            97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                          <2,0            1,4
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                             <20       54,25                   20   190    555    920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                           <0,20      0,2314         -        0,2    0,6    6,8    13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                            <3,0       7,383         -          3     15   103    190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                               5       10,03         -          5     40   115    190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                          <0,050      0,0499         -       0,05   0,15   18,1    36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                            <1,5         1,05        -        1,5    1,5   95,8   190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                               6         17,5        -          4     35   67,5   100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                              17       26,32         -         10     50   290    530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                              39       90,47         -         20   140    430    720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                            <3,0       7,241
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                            <5,0       12,07
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                            <5,0       12,07
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                             <11       26,55
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                              6,6      22,76
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                            <6,0       14,48
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                             <35       84,48         -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                      <0,0010         0,0024
PCB 52                                         mg/kg ds                                      <0,0010         0,0024
PCB 101                                        mg/kg ds                                      <0,0010         0,0024
PCB 118                                        mg/kg ds                                      <0,0010         0,0024
PCB 138                                        mg/kg ds                                      <0,0010         0,0024
PCB 153                                        mg/kg ds                                       0,0011         0,0037
PCB 180                                        mg/kg ds                                        0,001         0,0034
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                       0,0056         0,0193         -      0,007   0,02   0,51     1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                          <0,050       0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                          <0,050       0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                          <0,050       0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                           0,098       0,098
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                           0,064       0,064
Chryseen                                       mg/kg ds                                           0,073       0,073
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                          <0,050       0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                           0,074       0,074
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                           0,059       0,059
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                           0,068       0,068
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                            0,58       0,576         -       0,35    1,5   20,8    40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      12799727         MM02 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer                                                 19011.001
Projectnaam                                                   Eltenseweg 1a Babberich
Ordernummer
Datum monstername                                             03-06-2022
Monsternemer                                                  Arthur Rondeel
Certificaatnummer                                             2022090236
Startdatum                                                    03-06-2022
Rapportagedatum                                               16-06-2022

Analyse                                                       Eenheid                    3             GSSD          Oordeel     RG    AW        T      I

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                  10
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                     25
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                         Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                         93,4           93,4
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                         <20          14                   20   190    555     920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                       <0,20        0,14         -        0,2    0,6    6,8     13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                        <3,0          2,1        -          3     15   103     190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                        <5,0          3,5        -          5     40   115     190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                      <0,050       0,035         -       0,05   0,15   18,1     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                        <1,5        1,05         -        1,5    1,5   95,8    190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                          6,6         6,6        -          4     35   67,5    100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                         <10            7        -         10     50   290     530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                          24          24         -         20   140    430     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                        <3,0            2,1
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                        <5,0            3,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                        <5,0            3,5
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                         <11            7,7
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                        <5,0            3,5
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                        <6,0            4,2
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                         <35           24,5      -        35    190    2600   5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                  <0,0010         0,0007
PCB 52                                         mg/kg ds                                  <0,0010         0,0007
PCB 101                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0007
PCB 118                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0007
PCB 138                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0007
PCB 153                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0007
PCB 180                                        mg/kg ds                                  <0,0010         0,0007
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                   0,0049         0,0049         -      0,007   0,02   0,51      1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Chryseen                                       mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                      <0,050       0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                      <0,050       0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                        0,35        0,35         -       0,35    1,5   20,8     40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      12799728         MM03 03 (80-130) 07 (80-110) 11 (100-150)


Eindoordeel:            Voldoet aan Achtergrondwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*                       groter dan Achtergrondwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
AW                      Achtergrondwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer                                                    19011.001
Projectnaam                                                      Eltenseweg 1a Babberich
Ordernummer
Datum monstername                                                10-06-2022
Monsternemer                                                     Joris Vermorken
Certificaatnummer                                                2022093796
Startdatum                                                       10-06-2022
Rapportagedatum                                                  16-06-2022

Analyse                                                          Eenheid                   1            GSSD              Oordeel            RG      S        T       I

Metalen
Barium (Ba)                                                      µg/L                              83         83              *               20     50     338    625
Cadmium (Cd)                                                     µg/L                           <0,20       0,14              -              0,2    0,4      3,2      6
Kobalt (Co)                                                      µg/L                             2,1        2,1              -                2     20       60   100
Koper (Cu)                                                       µg/L                             9,5        9,5              -                2     15       45     75
Kwik (Hg)                                                        µg/L                          <0,050      0,035              -             0,05   0,05   0,175     0,3
Molybdeen (Mo)                                                   µg/L                            <2,0        1,4              -                2      5     153    300
Nikkel (Ni)                                                      µg/L                              14         14              -                3     15       45     75
Lood (Pb)                                                        µg/L                            <2,0        1,4              -                2     15       45     75
Zink (Zn)                                                        µg/L                             <10          7              -               10     65     433    800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                                                          µg/L                           <0,20          0,14           -              0,2    0,2    15,1      30
Tolueen                                                          µg/L                           <0,20          0,14           -              0,2      7     504    1000
Ethylbenzeen                                                     µg/L                           <0,20          0,14           -              0,2      4      77     150
o-Xyleen                                                         µg/L                           <0,10          0,07
m,p-Xyleen                                                       µg/L                           <0,20          0,14
Xylenen (som) factor 0,7                                         µg/L                            0,21          0,21           -              0,2    0,2    35,1     70
BTEX (som)                                                       µg/L                           <0,90
Naftaleen                                                        µg/L                          <0,020      0,014              -             0,02   0,01      35     70
Styreen                                                          µg/L                           <0,20       0,14              -              0,2      6     153    300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                                                  µg/L                           <0,20          0,14           -              0,2   0,01     500    1000
Trichloormethaan                                                 µg/L                           <0,20          0,14           -              0,2      6     203     400
Tetrachloormethaan                                               µg/L                           <0,10          0,07           -              0,1   0,01       5      10
Trichlooretheen                                                  µg/L                           <0,20          0,14           -              0,2     24     262     500
Tetrachlooretheen                                                µg/L                           <0,10          0,07           -              0,1   0,01      20      40
1,1-Dichloorethaan                                               µg/L                           <0,20          0,14           -              0,2      7     454     900
1,2-Dichloorethaan                                               µg/L                           <0,20          0,14           -              0,2      7     204     400
1,1,1-Trichloorethaan                                            µg/L                           <0,10          0,07           -              0,1   0,01     150     300
1,1,2-Trichloorethaan                                            µg/L                           <0,10          0,07           -              0,1   0,01      65     130
cis 1,2-Dichlooretheen                                           µg/L                           <0,10          0,07
trans 1,2-Dichlooretheen                                         µg/L                           <0,10          0,07
CKW (som)                                                        µg/L                            <1,6
Tribroommethaan                                                  µg/L                           <0,20          0,14                                                630
Vinylchloride                                                    µg/L                           <0,10          0,07           -              0,2   0,01     2,5      5
1,1-Dichlooretheen                                               µg/L                           <0,10          0,07           -              0,1   0,01       5     10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                             µg/L                            0,14          0,14           -              0,2   0,01      10     20
1,1-Dichloorpropaan                                              µg/L                           <0,20          0,14
1,2-Dichloorpropaan                                              µg/L                           <0,20          0,14
1,3-Dichloorpropaan                                              µg/L                           <0,20          0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7                                  µg/L                            0,42          0,42           -              0,6    0,8    40,4     80
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                                          µg/L                            <10              7
Minerale olie (C12-C16)                                          µg/L                            <10              7
Minerale olie (C16-C21)                                          µg/L                            <10              7
Minerale olie (C21-C30)                                          µg/L                            <15           10,5
Minerale olie (C30-C35)                                          µg/L                            <10              7
Minerale olie (C35-C40)                                          µg/L                            <10              7
Minerale olie totaal (C10-C40)                                   µg/L                            <50             35           -              50     50      325    600
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen                                 µg/L                                          0,77 Geen oordeel mogelijk

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      12811577         07(07-1-1)


Eindoordeel:            Overschrijding Streefwaarde


Gebruikte afkortingen
-                       kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
*                       groter dan Streefwaarde
**                      groter dan Tussenwaarde
***                     groter dan Interventiewaarde


GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
RG                      Vereiste Rapportagegrens
S                       Streefwaarde
T                       Tussenwaarde
I                       Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Bijlage 4c Getoetste analyseresultaten
           (Regeling bodemkwaliteit; indicatief)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                 19011.001
Projectnaam                                                   Eltenseweg 1a Babberich
Ordernummer
Datum monstername                                             03-06-2022
Monsternemer                                                  Arthur Rondeel
Certificaatnummer                                             2022090236
Startdatum                                                    03-06-2022
Rapportagedatum                                               16-06-2022

Analyse                                                       Eenheid                         1              GSSD         Oordeel   RG Eis   AW      Wonen    Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                        2,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                           2,2
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                             Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                                  93           93
Organische stof                                % (m/m) ds                                              2,8          2,8
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                               97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                              2,2          2,2
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                              <20        52,93                   20                                 920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                               0,2      0,3311      <=AW        0,2     0,6      1,2         4,3     13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                             <3,0        7,225      <=AW          3      15       35        190     190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                               6,7         13,4     <=AW          5      40       54        190     190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                           <0,050       0,0498      <=AW       0,05   0,15      0,83         4,8     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                             <1,5          1,05     <=AW        1,5     1,5       88        190     190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                               5,4       15,49      <=AW          4      35                 100     100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                                16       24,73      <=AW         10      50     210         530     530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                                37         85,2     <=AW         20    140      200         720     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                             <3,0          7,5
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                             <5,0         12,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                             <5,0         12,5
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                              <11         27,5
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                              6,6        23,57
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                             <6,0           15
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                              <35         87,5      <=AW        35    190       190         500    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                       <0,0010          0,0025
PCB 52                                         mg/kg ds                                       <0,0010          0,0025
PCB 101                                        mg/kg ds                                       <0,0010          0,0025
PCB 118                                        mg/kg ds                                       <0,0010          0,0025
PCB 138                                        mg/kg ds                                       <0,0010          0,0025
PCB 153                                        mg/kg ds                                       <0,0010          0,0025
PCB 180                                        mg/kg ds                                       <0,0010          0,0025
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                        0,0049          0,0175      <=AW     0,0049   0,02      0,04        0,5       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                           <0,050        0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                           <0,050        0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                           <0,050        0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                             0,11         0,11
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                             0,06         0,06
Chryseen                                       mg/kg ds                                            0,066        0,066
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                           <0,050        0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                            0,063        0,063
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                            0,053        0,053
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                            0,055        0,055
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                             0,55        0,547      <=AW        0,5    1,5       6,8         40      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
1      12799726         MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (30-80) 04 (0-50) 05 (20-70) 06 (0-30) 07 (0-40)


Eindoordeel:            Altijd toepasbaar


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                 19011.001
Projectnaam                                                   Eltenseweg 1a Babberich
Ordernummer
Datum monstername                                             03-06-2022
Monsternemer                                                  Arthur Rondeel
Certificaatnummer                                             2022090236
Startdatum                                                    03-06-2022
Rapportagedatum                                               16-06-2022

Analyse                                                       Eenheid                        2            GSSD          Oordeel   RG Eis   AW      Wonen    Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                     2,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                          2
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                             Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                             94,2          94,2
Organische stof                                % (m/m) ds                                           2,9           2,9
Gloeirest                                      % (m/m) ds                                            97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                   % (m/m) ds                                          <2,0           1,4
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                             <20      54,25                    20                                 920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                           <0,20     0,2314       <=AW        0,2     0,6      1,2         4,3     13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                            <3,0      7,383       <=AW          3      15       35        190     190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                               5      10,03       <=AW          5      40       54        190     190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                          <0,050     0,0499       <=AW       0,05   0,15      0,83         4,8     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                            <1,5        1,05      <=AW        1,5     1,5       88        190     190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                               6        17,5      <=AW          4      35                 100     100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                              17      26,32       <=AW         10      50     210         530     530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                              39      90,47       <=AW         20    140      200         720     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                            <3,0      7,241
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                            <5,0      12,07
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                            <5,0      12,07
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                             <11      26,55
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                             6,6      22,76
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                            <6,0      14,48
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                             <35      84,48       <=AW        35    190       190         500    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                      <0,0010        0,0024
PCB 52                                         mg/kg ds                                      <0,0010        0,0024
PCB 101                                        mg/kg ds                                      <0,0010        0,0024
PCB 118                                        mg/kg ds                                      <0,0010        0,0024
PCB 138                                        mg/kg ds                                      <0,0010        0,0024
PCB 153                                        mg/kg ds                                       0,0011        0,0037
PCB 180                                        mg/kg ds                                        0,001        0,0034
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                       0,0056        0,0193       <=AW     0,0049   0,02      0,04        0,5       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                          <0,050      0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                          <0,050      0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                          <0,050      0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                           0,098      0,098
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                           0,064      0,064
Chryseen                                       mg/kg ds                                           0,073      0,073
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                          <0,050      0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                           0,074      0,074
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                           0,059      0,059
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                           0,068      0,068
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                            0,58      0,576       <=AW        0,5    1,5       6,8         40      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
2      12799727         MM02 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)


Eindoordeel:            Altijd toepasbaar


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer                                                19011.001
Projectnaam                                                  Eltenseweg 1a Babberich
Ordernummer
Datum monstername                                            03-06-2022
Monsternemer                                                 Arthur Rondeel
Certificaatnummer                                            2022090236
Startdatum                                                   03-06-2022
Rapportagedatum                                              16-06-2022

Analyse                                                      Eenheid                   3             GSSD          Oordeel   RG Eis   AW      Wonen    Industrie    IW

Bodemtype correctie
Organische stof                                                                                10                     #
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                                                   25                     #
Voorbehandeling
Cryogeen malen                                                                    Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof                                     % (m/m)                                       93,4           93,4
Metalen
Barium (Ba)                                    mg/kg ds                                       <20           14                   20                                 920
Cadmium (Cd)                                   mg/kg ds                                     <0,20        0,14       <=AW        0,2     0,6      1,2         4,3     13
Kobalt (Co)                                    mg/kg ds                                      <3,0          2,1      <=AW          3      15       35        190     190
Koper (Cu)                                     mg/kg ds                                      <5,0          3,5      <=AW          5      40       54        190     190
Kwik (Hg)                                      mg/kg ds                                    <0,050       0,035       <=AW       0,05   0,15      0,83         4,8     36
Molybdeen (Mo)                                 mg/kg ds                                      <1,5        1,05       <=AW        1,5     1,5       88        190     190
Nikkel (Ni)                                    mg/kg ds                                        6,6         6,6      <=AW          4      35                 100     100
Lood (Pb)                                      mg/kg ds                                       <10            7      <=AW         10      50     210         530     530
Zink (Zn)                                      mg/kg ds                                         24          24      <=AW         20    140      200         720     720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)                        mg/kg ds                                      <3,0            2,1
Minerale olie (C12-C16)                        mg/kg ds                                      <5,0            3,5
Minerale olie (C16-C21)                        mg/kg ds                                      <5,0            3,5
Minerale olie (C21-C30)                        mg/kg ds                                       <11            7,7
Minerale olie (C30-C35)                        mg/kg ds                                      <5,0            3,5
Minerale olie (C35-C40)                        mg/kg ds                                      <6,0            4,2
Minerale olie totaal (C10-C40)                 mg/kg ds                                       <35           24,5    <=AW        35    190       190         500    5000
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                         mg/kg ds                                <0,0010         0,0007
PCB 52                                         mg/kg ds                                <0,0010         0,0007
PCB 101                                        mg/kg ds                                <0,0010         0,0007
PCB 118                                        mg/kg ds                                <0,0010         0,0007
PCB 138                                        mg/kg ds                                <0,0010         0,0007
PCB 153                                        mg/kg ds                                <0,0010         0,0007
PCB 180                                        mg/kg ds                                <0,0010         0,0007
PCB (som 7) (factor 0,7)                       mg/kg ds                                 0,0049         0,0049       <=AW     0,0049   0,02      0,04        0,5       1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                                      mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Fenanthreen                                    mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Anthraceen                                     mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Fluorantheen                                   mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Benzo(a)anthraceen                             mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Chryseen                                       mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Benzo(k)fluorantheen                           mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Benzo(a)pyreen                                 mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Benzo(ghi)peryleen                             mg/kg ds                                    <0,050       0,035
Indeno(123-cd)pyreen                           mg/kg ds                                    <0,050       0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7)                     mg/kg ds                                      0,35        0,35       <=AW        0,5    1,5       6,8         40      40

Legenda

Nr.    Analytico-nr     Monster
3      12799728         MM03 03 (80-130) 07 (80-110) 11 (100-150)


Eindoordeel:            Altijd toepasbaar


Gebruikte afkortingen
GSSD                    Gestandaardiseerd gehalte
AW                      Achtergrondwaarde
<= AW                   kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis                  Vereiste rapportagegrens
IW                      Interventiewaarde


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Bijlage 5a Toetsingskader Circulaire bodemsanering
                                                          AW = achtergrondwaarde
                                                          S = streefwaarde
                                                          I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek)


                     voorkomen in:                                   Grond/sediment                        Grondwater
                                                                    (mg/kg droge stof)                (μg/l opgelost, tenzij
                                                                                                        anders vermeld)
  Stof/niveau
                                                           AW                    I                S                    I

  I.            Metalen
                antimoon (Sb)                              4,0                   22               -                 20
                arseen (As)                                20                    76               10                60
                barium (Ba)                                -                     920*             50                625
                cadmium (Cd)                               0,60                  13               0,4               6
                chroom (Cr)                                55                    -                1                 30
                chroom III                                 -                     180              -                 -
                chroom VI                                  -                     78               -                 -
                cobalt (Co)                                15                    190              20                100
                koper (Cu                                  40                    190              15                75
                kwik (Hg)                                  0,15                  -                0,05              0,3
                kwik (anorganisch)                         -                     36               -                 -
                kwik (organisch)                           -                     4                -                 -
                lood (Pb)                                  50                    530              15                75
                molybdeen (Mo)                             1,5                   190              5                 300
                nikkel (Ni)                                35                    100              15                75
                tin (Sn)                                   6,5                   -                -                 -
                vanadium (V)                               80                    -                -                 -
                zink (Zn)                                  140                   720              65                800

  II.           Anorganische verbindingen
                chloride                                   -                      -               100 (Cl/l)           -
                cyaniden-vrij                              3                     20               5                    1500
                cyaniden-complex                           5,5                   50               10                   1500
                thiocyanaat                                6,0                   20               -                    1500

  III.          Aromatische verbindingen
                benzeen                                    0,20                  1,1              0,2                  30
                ethylbenzeen                               0,20                  110              4                    150
                tolueen                                    0,20                  32               7                    1000
                xylenen                                    0,45                  17               0,2                  70
                styreen (vinylbenzeen)                     0,25                  86               6                    300
                fenol                                      0,25                  14               0,2                  2000
                cresolen (som)                             0,30                  13               0,2                  200
                dodecylbenzeen                             0,35                  -                -                    -
                aromatische oplosmiddelen (som)            2,5                   -                -                    -

  IV.           Polycyclische aromatische         kool-
                waterstoffen (PAK's)
                naftaleen                                                                         0,01                 70
                antraceen                                                                         0,0007               5
                fenantreen                                                                        0,003                5
                fluoranteen                                                                       0,003                1
                benzo(a)antraceen                                                                 0,0001               0,5
                chryseen                                                                          0,003                0,2
                benzo(a)pyreen                                                                    0,0005               0,05
                benzo(ghi)peryleen                                                                0,0003               0,05
                benzo(k)fluoranteen                                                               0,0004               0,05
                indeno(1,2,3cd)pyreen                                                             0,0004               0,05
                PAK (som 10)                               1,5                   40               -                            -

  V.            Gechloreerde koolwaterstoffen
                vinylchloride                              0,10                  0,1              0,01                 5
                dichloormethaan                            0,10                  3,9              0,01                 1000
                1,1-dichloorethaan                         0,20                  15               7                    900
                1,2-dichloorethaan                         0,20                  6,4              7                    400
                1,1-dichlooretheen                         0,30                  0,3              0,01                 10
                1,2-dichlooretheen (cis- en trans-)        0,30                  1                0,01                 20
                dichloorpropanen                           0,80                  2                0,8                  80
                trichloormethaan (chloroform)              0,25                  5,6              6                    400
                1,1,1-trichloorethaan                      0,25                  15               0,01                 300
                1,1,2-trichloorethaan                      0,3                   10               0,01                 130
                trichlooretheen (Tri)                      0,25                  2,5              24                   500
                tetrachloormethaan (Tetra)                 0,30                  0,7              0,01                 10
                tetrachlooretheen (Per)                    0,15                  8,8              0,01                 40
                monochloorbenzeen                          0,20                  15               7                    180
                dichloorbenzenen                           2,0                   19               3                    50
                trichloorbenzenen                          0,015                 11               0,01                 10
                tetrachloorbenzenen                        0,0090                2,2              0,01                 2,5
                pentachloorbenzeen                         0,0025                6,7              0,003                1
                hexachloorbenzeen                          0,0085                2,0              0,0009               0,5
                monochloorfenolen(som)                     0,045                 54               0,3                  100
                dichloorfenolen (som)                      0,20                  22               0,2                  30
                trichloorfenolen (som)                     0,0030                22               0,03                 10
                tetrachloorfenolen (som)                   0,015                 21               0,01                 10
                pentachloorfenol                           0,0030                12               0,04                 3
                PCB's (som 7)                              0,020                 1                0,01                 0,01
                chloornaftaleen (som)                      0,070                 23               -                    6
                monochlooranilinen (som)                   0,20                  50               -                    30
                dioxine (som I-TEQ)                                              0,00018                               -
                                                           0,000055                               -
                pentachlooraniline                                               -                                     -
                                                           0,15                                   -
* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Bijlage 5a Toetsingskader Circulaire bodemsanering
                     voorkomen in:                                Grond/sediment                    Grondwater
                                                                 (mg/kg droge stof)            (μg/l opgelost, tenzij
                                                                                                 anders vermeld)
  Stof/niveau
                                                       AW                            I     S                    I

  VI.           Bestrijdingsmiddelen
                chloordaan                             0,0200                 4            0,02 ng/l            0,2
                DDT (som)                              0,20                   1,7          -
                DDE (som)                              0,10                   2,3          -
                DDD (som)                              0,020                  34           -
                DDT/DDE/DDD (som)                      -                      -            0,004 ng/l           0,01
                aldrin                                 -                      0,32         0,009 ng/l           -
                dieldrin                               -                      -            0,1 ng/l             -
                endrin                                 -                      -            0,04 ng/l            -
                drins (som)                            0,015                  4            -                    0,1
                -endosulfan                           0,00090                4            0,2 ng/l             5
                -HCH                                  0,0010                 17           33 ng/l              -
                -HCH                                  0,0020                 1,6          8 ng/l               -
                -HCH (lindaan)                        0,0030                 1,2          9 ng/l               -
                HCH-verbindingen (som)                 -                      -            0,05                 1
                heptachloor                            0,00070                4            0,005 ng/l           0,3
                heptachloorepoxide (som)               0,0020                 4            0,005 ng/l           3
                hexachloorbutadieen                    0,003                  -            -                    -
                organochloorhoudende                   0,40                   -            -                    -
                bestrijdingsmiddelen(som landbodem)
                azinfos-methyl                         0,0075                 -            -                    -
                organotin verbindingen (som)           0,15                   2,5          0,05-16 ng/l         0,7
                tributyltin (TBT)                      0,065                  -            -                    -
                MCPA                                   0,55                   4            0,02                 50
                atracine                               0,035                  0,71         29 ng/l              150
                carburyl                               0,15                   0,45         2 ng/l               50
                carbofuran                             0,017                  0,017        9 ng/l               100
                4-chloormethylfenolen (som)            0,60                   -            -                    -
                niet-chloorhoudende bestr.mid. (som)   0,090                  -            -                    -


  VII.          Overige verontreinigingen
                asbest                                 -                      100          -                    -
                cyclohexanon                           2,0                    150          0,5                  15000
                dimethyl ftalaat                       0,045                  82           -                    -
                diethyl ftalaat                        0,045                  53           -                    -
                di-isobutylftalaat                     0,045                  17           -                    -
                dibutyl ftalaat                        0,070                  36           -                    -
                butyl benzylftalaat                    0,070                  48           -                    -
                dihexyl ftalaat                        0,070                  220          -                    -
                di(2-ethylhexyl)ftalaat                0,045                  60           -                    -
                ftalaten (som)                         -                      -            0,5                  5
                minerale olie                          190                    5000         50                   600
                pyridine                               0,15                   11           0,5                  30
                tetrahydrofuran                        0,45                   7            0,5                  300
                tetrahydrothiofeen                     1,5                    8,8          0,5                  5000
                tribroommethaan                        0,20                   75           -                    630
                ethyleenglycol                         5,0                    -            -                    -
                diethyleenglycol                       8,0                    -            -                    -
                acrylonitril                           2,0                    -            -                    -
                formaldehyde                           2,5                    -            -                    -
                isopropanol (2-propanol)               0,75                   -            -                    -
                methanol                               3,0                    -            -                    -
                butanol (1-butanol)                    2,0                    -            -                    -
                butylacetaat                           2,0                    -            -                    -
                ethylacetaat                           2,0                    -            -                    -
                methyl-tert-butyl ether (MTBE)         0,20                   -            -                    -
                methylethylketon                       2,0                    -            -                    -




Bodemtypecorrectie
Anorganische verbindingen

                                                                             a + b * % lut.+ c * % org.st.
                                                         Lb = Lst *
                                                                                  a + b * 25 + c * 10

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem;
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de
interventiewaarde vervangen door streefwaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Bijlage 5a Toetsingskader Circulaire bodemsanering
       STOF                  a            b              c

  arseen               15             0,4           0,4
  barium               30             5             0
  beryllium            8              0,9           0
  cadmium              0,4            0,007         0,021
  chroom               50             2             0
  cobalt               2              0,28          0
  koper                15             0,6           0,6
  kwik                 0,2            0,0034        0,0017
  lood                 50             1             1
  nikkel               10             1             0
  tin                  4              0,6           0
  vanadium             12             1,2           0
  zink                 50             3             1,5




Organische verbindingen
                                                                                   % org.st.
                                                                    Lb = Lst *
                                                                                     10

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde.


Nader onderzoek
De tussenwaarde (Tw) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader
onderzoek.
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan
is een nader onderzoek, op korte termijn,                                   Tw = 0,5 * (S + I)
noodzakelijk




Tw is de tussenwaarde; S is de streefwaarde en I is de interventiewaarde.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Bijlage 5b                             Toetsingskader Regeling bodemkwaliteit
                                        (grond en baggerspecie)

Normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem, voor de bodem
waarop grond of bagger wordt toegepast en voor verspreiden van baggerspecie over het
aangrenzende perceel (voor standaardbodem, in mg kg/ds).

                                       Achtergrondwaarden     Maximale      Maximale waarden     Maximale waarden       Maximale waarden grootschalige
                                                            waarden voor   bodemfunctieklasse   bodemfunctieklasse      toepassingen op of in de bodem
                                                             verspreiden         wonen               industrie
                                                                 van
             stofniveau                                     baggerspecie

                                                                over       Maximale waarden     Maximale waarden        Maximale      Emissietoetswaarden
                                                            aangrenzend     kwaliteitsklasse     kwaliteitsklasse    emissiewaarden
                                                             perceel (2)        wonen               industrie
                                           (mg/kg ds)        (mg/kg ds)       (mg/kg ds)           (mg/kg ds)        (mg/kg L/S 10)        (mg/kg ds)
I.     Metalen
       antimoon (Sb)                          4,0 *)                               15                  22                0,070                 9
       arseen (As)                             20                 x                27                  76                0,61                 42
       barium (Ba)                              -               (*B)                -                   -                  -                   -
       cadmium (Cd)                           0,60            x en 7,5             1,2                 4,3               0,051                4,3
       chroom (Cr)                             55                 x                62                  180               0,17                 180
       kobalt (Co)                             15               (*B)               35                  190               0,24                 130
       koper (Cu)                              40                 x                54                  190                1,0                 113
       kwik (Hg)                              0,15                x               0,83                 4,8               0,49                 4,8
       lood (Pb)                               50                 x               210                  530                15                  308
       molybdeen (Mo)                         1,5 *)            (*B)               88                  190               0,48                 105
       nikkel (Ni)                             35                 x                 -                  100               0,21                 100
       tin (Sn)                                6,5                                180                  900               0,093                450
       vanadium (V)                            80                                  97                  250                1,9                 146
       zink (Zn)                              140                x                200                  720                2,1                 430

II.    Overige anorganische
       stoffen                                                                                                             -
       chloride 3)                             3,0                                3,0                  20                 nvt                 nvt
       cyanide (vrij) 4)                       5,5                                5,5                  50                 nvt                 nvt
       cyanide (complex)                       6,0                                6,0                  20                 nvt                 nvt
       thiocyanaten (som)

III.   Aromatische stoffen
       benzeen                               0,20 *)                              0,20                  1                 nvt                 nvt
       ethylbenzeen                          0,20 *)                              0,20                 1,25               nvt                 nvt
       tolueen                               0,20 *)                              0,20                 1,25               nvt                 nvt
       xylenen (som)                         0,45 *)                              0,45                 1,25               nvt                 nvt
       styreen (vinylbenzeen                 0,25 *)                              0,25                  86                nvt                 nvt
       fenol                                  0,25                                0,25                 1,25               nvt                 nvt
       cresolen (som)                        0,30 *)                              0,30                  5                 nvt                 nvt
       dodecylbenzeen                        0,35 *)                              0,35                 0,35               nvt                 nvt
       aromatische oplosmiddelen              2,5 *)                              2,5                  2,5                nvt                 nvt
       (som) 6)

IV.    Polycyclische aromatische
       koolwaterstoffen (PAK's)
       naftaleen                                                 x                                                        nvt                 nvt
       fenantreen                                                x                                                        nvt                 nvt
       antraceen                                                 x                                                        nvt                 nvt
       fluorantheen                                              x                                                        nvt                 nvt
       chryseen                                                  x                                                        nvt                 nvt
       benzo(a)antraceen                                         x                                                        nvt                 nvt
       benzo(a)pyreen                                            x                                                        nvt                 nvt
       benzo(k)fluorantheen                                      x                                                        nvt                 nvt
       indeno(1,2,3cd)pyreen                                     x                                                        nvt                 nvt
       benzo(ghi)peryleen                                        x                                                        nvt                 nvt
       PAK's totaal (som 10)                   1,5                                6,8                  40                 nvt                 nvt

V.     Gechloreerde
       koolwaterstoffen
       a. (vluchtige)
       chloorkoolwaterstoffen                0,10 *)                              0,10                 0,1                nvt                 nvt
       monochlooretheen                       0,10                                0,10                 3,9                nvt                 nvt
       (vinylchloride) 7)                    0,20 *)                              0,20                 0,20               nvt                 nvt
       dichloormethaan                       0,20 *)                              0,20                  4                 nvt                 nvt
       1,1-dichloorethaan                    0,30 *)                              0,30                 0,30               nvt                 nvt
       1,2-dichloorethaan                    0,30 *)                              0,30                 0,30               nvt                 nvt
       1,1-dichlooretheen 7)                 0,80 *)                              0,80                 0,80               nvt                 nvt
       1,2-dichlooretheen (som)              0,25 *)                              0,25                  3                 nvt                 nvt
       dichloorpropanen (som)                0,25 *)                              0,25                 0,25               nvt                 nvt
       trichloormethaan (chloroform)         0,30 *)                              0,30                 0,30               nvt                 nvt
       1,1,1-trichloorethaan                 0,25 *)                              0,25                 2,5                nvt                 nvt
       1,1,2-trichloorethaan                 0,30 *)                              0,30                 0,7                nvt                 nvt
       trichlooretheen (Tri)                  0,15                                0,15                  4                 nvt                 nvt
       tetrachloormethaan (Tetra
       tetrachlooretheen (Per)
       b. chloorbenzenen
       monochloorbenzeen                      0,20 *)                              0,20                 5                 nvt                 nvt
       dichloorbenzenen (som)                 2,0 *)                               2,0                  5                 nvt                 nvt
       trichloorbenzenen (som)               0,015 *)                             0,015                 5                 nvt                 nvt
       tetrachloorbenzenen (som)            0,0090 *)                            0,0090                2,2                nvt                 nvt
       pentachloorbenzeen                    0,0025                              0,0025                 5                 nvt                 nvt
       hexachloorbenzeen                     0,0085                               0,027                1,4                nvt                 nvt
       chloorbenzenen (som)                                      x

       c. chloorfenolen
       monochloorfenolen (som)                0,045                               0,045                5,4                nvt                 nvt
       dichloorfenolen (som)                  0,20 *)                              0,20                 6                 nvt                 nvt
       trichloorfenolen (som)               0,0030 *)                            0,0030                 6                 nvt                 nvt
       tetrachloorfenolen (som)              0,015 *)            x                  1                   6                 nvt                 nvt
       pentachloorfenol                     0,0030 *)                              1,4                  5                 nvt                 nvt
       chloorfenolen (som)                       -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Bijlage 5b                              Toetsingskader Regeling bodemkwaliteit
                                         (grond en baggerspecie)
                                        Achtergrondwaarden     Maximale      Maximale waarden     Maximale waarden       Maximale waarden grootschalige
                                                             waarden voor   bodemfunctieklasse   bodemfunctieklasse      toepassingen op of in de bodem
                                                              verspreiden         wonen               industrie
                                                                  van
             stofniveau                                      baggerspecie

                                                                 over       Maximale waarden     Maximale waarden        Maximale      Emissietoetswaarden
                                                             aangrenzend     kwaliteitsklasse     kwaliteitsklasse    emissiewaarden
                                                              perceel (2)        wonen               industrie
                                            (mg/kg ds)        (mg/kg ds)       (mg/kg ds)           (mg/kg ds)        (mg/kg L/S 10)        (mg/kg ds)
       d. polychloorbifenylen
       (PCB's)                                                    x                                                        nvt                 nvt
       PCB 28                                                     x                                                        nvt                 nvt
       PCB 52                                                     x                                                        nvt                 nvt
       PCB 101                                                    x                                                        nvt                 nvt
       PCB 118                                                    x                                                        nvt                 nvt
       PCB 138                                                    x                                                        nvt                 nvt
       PCB 153                                                    x                                                        nvt                 nvt
       PCB 180                                0,020                               0,020                 0,5                nvt                 nvt
       PCB's (som 7)
       e. overige gechloreerde
       koolwaterstoffen
       monochlooranilinen (som)                0,20 *)                             0,20                 0,20               nvt                 nvt
       pentachlooraniline                      0,15 *)                              0,15                0,15               nvt                 nvt
       dioxine (som I-TEQ)                  0,000055 *)                          0,000055             0,000055             nvt                 nvt
       chloornaftaleen (som)                  0,070 *)                             0,070                 10                nvt                 nvt

VI.    Bestrijdingsmiddelen
       a. organochloor
       bestrijdings-
       middelen chloordaan (som)              0,0020              x               0,0020               0,0020              nvt                 nvt
       DDT (som)                                0,20              x                0,20                   1                nvt                 nvt
       DDE (som)                                0,10              x                0,13                  1,3               nvt                 nvt
       DDD (som)                               0,020              x                0,84                  34                nvt                 nvt
       DDT/DDE/DDD (som)                                                                                                   nvt                 nvt
       aldrin                                                     x                                                        nvt                 nvt
       dieldrin                                                   x                                                        nvt                 nvt
       endrin                                                     x                                                        nvt                 nvt
       isodrin                                                    x                                                        nvt                 nvt
       telodrin                                                   x                                                        nvt                 nvt
       drins (som)                            0,015                                0,04                 4,0                nvt                 nvt
       endosulfansulfaat                                          x                                     0,1                nvt                 nvt
       -endosulfan                          0,00090              x              0,00090              0,00090              nvt                 nvt
       -HCH                                  0,0010              x               0,0010                0,5                nvt                 nvt
       -HCH                                  0,0020              x               0,0020                0,5                nvt                 nvt
       -HCH (lindaan)                        0,0030              x                0,04                 0,5                nvt                 nvt
       -HCH                                                      x                                                        nvt                 nvt
       HCH-verbindingen (som)                                                                            0,1               nvt                 nvt
       heptachloor                           0,00070              x              0,00070                 0,1               nvt                 nvt
       heptachloorepoxide (som)               0,0020              x               0,0020               0,0020              nvt                 nvt
       hexachloorbutadieen                   0,003 *)             x                                                        nvt                 nvt
       organochloorhoudende
       bestrijdingsmiddelen(som                0,40                                0,40                 0,5                nvt                 nvt
       landbodem)
       b. organofosforpesticiden
       azinfos-methyl                        0,0075 *)                            0,0075               0,0075              nvt                 nvt

       c. organotin
       bestrijdingsmiddelen                    0,15                                0,5                 2,5 (9)             nvt                 nvt
       organotin verbindingen (som)           0,065                               0,065                0,065               nvt                 nvt
       8)

       tributyltin (TBT) 8)
       d. chloorfenoxy-azijnzuur
       herbiciden                             0,55 *)                              0,55                 0,55               nvt                 nvt
       MCPA
       e. overige
       bestrijdingsmiddelen                   0,035 *)                            0,035                 0,5                nvt                 nvt
       atrazine                               0,15 *)                             0,15                 0,45                nvt                 nvt
       carbaryl                               0,017 *)                            0,017                0,017               nvt                 nvt
       carbofuran (7)                         0,60 *)                             0,60                 0,60                nvt                 nvt
       4-chloormethylfenolen (som)
       niet-chloorhoudende                    0,090 *)                            0,090                 0,5                nvt                 nvt
       bestrijdingsmiddelen (som)
VII.   Overige stoffen
       asbest 10)                                                                  100                  100                nvt                 nvt
       cyclohexanon                            2,0 *)                               2,0                 150                nvt                 nvt
       dimethyl ftalaat 11)                   0,045 *)                              9.2                  60                nvt                 nvt
       diethyl ftalaat 11)                    0,045 *)                              5,3                 5,3                nvt                 nvt
       di-isobutylftalaat 11)                 0,045 *)                              1,3                 1,7                nvt                 nvt
       dibutyl ftalaat 11)                    0,070 *)                              5,0                  36                nvt                 nvt
       butyl benzylftalaat 11)                0,070 *)                              2,6                  48                nvt                 nvt
       dihexyl ftalaat 11)                    0,070 *)                              18                   60                nvt                 nvt
       di(2-ethylhexyl)ftalaat 11)            0,045 *)                              8,3                  60                nvt                 nvt
       minerale olie 12) 13)                    190             3000               190                  500                nvt                 nvt
       pyridine                                0,15 *)                             0,15                  1                 nvt                 nvt
       tetrahydrofuran                          0,45                               0,45                  2                 nvt                 nvt
       tetrahydrothiofeen                      1,5 *)                               1,5                 8,8                nvt                 nvt
       tribroommethaan (bromoform)             0,20 *)                             0,20                 0,20               nvt                 nvt
       ethyleenglycol                           5,0                                 5,0                 5,0                nvt                 nvt
       diethyleenglycol                         8,0                                 8,0                 8,0                nvt                 nvt
       acrylonitril                            0,1 *)                               0,1                 0,1                nvt                 nvt
       formaldehyde                            0,1 *)                               0,1                 0,1                nvt                 nvt
       isopropanol (2-propanol)                 0,75                               0,75                 0,75               nvt                 nvt
       methanol                                 3,0                                 3,0                 3,0                nvt                 nvt
       butanol (1-butanol)                     2,0 *)                               2,0                 2,0                nvt                 nvt
       butylacetaat                            2,0 *)                               2,0                 2,0                nvt                 nvt
       ethylacetaat                            2,0 *)                               2,0                 2,0                nvt                 nvt
       methyl-tert-butyl ether (MTBE)          0,20 *)                             0,20                 0,20               nvt                 nvt
       methylethylketon                        2,0 *)                               2,0                 2,0                nvt                 nvt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>Bijlage 5b                         Toetsingskader Regeling bodemkwaliteit
                                    (grond en baggerspecie)


Verklaring en de afkortingen en tekens
1)
       Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling. De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en
       de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden.
2)
       De msPAF wordt berekend voor de met x aangegeven stoffen. Indien geen waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld omdat de stof niet gemeten wordt) wordt gerekend met
       0,7 * bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). De baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het
       aangrenzende perceel
                        * de gehalten van de gemeten stoffen lager zijn dan de Interventiewaarde bodem, niet zijnde de bodem onder oppervlaktewater, en
                        * voor organische stoffen: msPAF < 20%, en
                        * voor metalen: msPAF < 50%, waarbij voor cadmium een maximum gehalte geldt. Voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF-
       berekening geldt de achtergrondwaarde (m.u.v. somparamaters waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken van de msPAF-berekening). Barium, kobalt,
       molybdeen en minerale olie maken geen deel uit van de msPAF-berekening. In plaats van de Achtergrondwaarde geldt voor deze vier stoffen de waarde, die vermeld is
       in de kolom ‘Maximale waarden verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel’. Voor de gemeten stoffen, die geen onderdeel uitmaken van de msPAF-
       berekening, worden de toetsingsregels van de Achtergrondwaarden toegepast.
3)
       Voor het toepassen van zeezand geldt de norm 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van zeezand op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak
       oppervlaktewater of zeewater met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5000 mg/l, geldt voor chloride geen maximale waarde.
4)
       Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou
       kunnen optreden, moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch
       Toelaatbare Concentratie in Lucht).
5)
       Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN 6655. Indien geen cyanide-vrij wordt
       verwacht, mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten).
6)
       De Achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 15 componenten, die tot deze somparameter worden gerekend (zie
       bijlage N). De hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens
       individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de Achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten niet worde n overschreden. Hetzelfde geldt
       voor de Maximale waarde wonen en de Maximale waarde industrie. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per component een maximum
       gehalte van 0,45 mg/kg ds, zowel voor de Achtergrondwaarde als de Maximale waarden wonen en industrie.
7)
       De Interventiewaarde van deze stoffen zijn gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de
       risico’s nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht.
8)
       De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds, met uitzondering van de normwaarden met voetnoot 9.
9)
       De eenheid van de Maximale Waarde Industrie voor organotinverbindingen (som) is mg organotin/kg ds.
10)
       Zijnde het gehalte serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. Deze eis bedraagt 100 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het
       Productenbesluit Asbest.
11)
       Het is onzeker of de Achtergrondwaarden en Maximale waarden wonen voor de ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een
       knelpunt.
12)
       Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei vorm van verontreiniging met minerale olie wordt aangetoond in
       grond/baggerspecie, dan dient naast het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te
       worden.
13)
       Voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie een maximale waarde van 2.000 mg/kg ds.
*)
       Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikba ar zijn om een betrouwbare P95 af
       te leiden.
(*A)
       De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor barium
       tijdelijk buiten werking gesteld. Als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron, dan kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen op basis
       van de voormalige Interventiewaarde (920 mg/kg d.s. voor droge toepassingen en 625 mg/kg d.s. voor toepassingen in oppervlaktewater).
(*B)
       De individuele normen voor metalen voor het verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen worden tijdelijk buitenwerking gesteld, totdat deze metalen zijn
       geïntegreerd in de ms-PAF.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>            Eltenseweg 1a, Babberich
                                       27




Bijlage 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>                       BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING




                                                 Akoestisch onderzoek verkeers-

                                                 lawaai bouwplan Eltenseweg 1a

                                                 te Babberich.




                                                Adviseur :                 ing. Wim Buijvoets

                                                Opdrachtgever :            A.J.G. Campschroer
                                                                           Beekseweg 28
                                                                           6909 DT Babberich


                                                Contactpersoon :           Paul Staats

                                                Datum :                    6 december 2023

                                                Werknummer :               22.028




Oude Almeloseweg 16 7576 PE Oldenzaal           mobiel : 06-54763258 E-mail : info@buijvoets.nl



Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd conform de R.V.O.I ’98, incl. wijzigingen en aanvullingen, zoals gedeponeerd ter griffie van de
arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 12-november 1997 (een samenvatting van hoofdzaken is bij ons kantoor opvraagbaar)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE


INHOUDSOPGAVE ____________________________________________ I
1      INLEIDING ____________________________________________ 1
       1.1   Wijzigen bestemmingsplan t.b.v. het bouwplan en de Wet geluidhinder .........1

       1.2   Grenswaarden wegverkeer ..............................................................................2

       1.3   Berekening geluidbelasting ..............................................................................3

2      GELUIDBELASTING WEGVERKEERSLAWAAI ____________________ 4
       2.1   Verkeerscijfers..................................................................................................4

       2.2   Berekening geluidbelasting ..............................................................................4

       2.3   Resultaten en toetsing......................................................................................5

       2.4   Maatregelen reductie geluidbelasting...............................................................5

       2.5   Criteria hogere waarden ...................................................................................6

BIJLAGEN

                                                                                                                  bladzijde




    Bouwplan Eltenseweg 1a te Babberich                                               pagina i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>1     INLEIDING

      In opdracht van de heer A.J.G. Campschroer is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de
      geluidbelasting door wegverkeerslawaai op de gevels van de nieuwe woning op het perceel
      aan de Eltenseweg 1a te Babberich, gemeente Zevenaar. Daarbij is gebruik gemaakt van de
      volgende gegevens :
      - situatie met positie woning van de opdrachtgever,
      - verkeersgegevens Eltenseweg en Ravenstraat van de gemeente Zevenaar
      - verkeersgegevens N831 van de provincie Gelderland
      De situatie is weergegeven in de plot in bijlage I.

1.1   Wijzigen bestemmingsplan t.b.v. het bouwplan en de Wet geluidhinder
      Op basis van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening van
      een bestemmingsplan of vaststelling van een projectafwijkingsbesluit een akoestisch
      onderzoek te worden ingesteld. Het akoestisch onderzoek bepaalt de geluidsbelasting aan
      de gevel van de geluidsgevoelige bestemming die vanwege de weg/spoorweg en/of
      industrielawaai wordt ondervonden. Het onderzoek is alleen noodzakelijk als de
      geluidsgevoelige     bestemming     binnen    de    wettelijke     geluidszone       van    de
      weg/spoorweg/industrieterrein gesitueerd is.

      Spoorweglawaai Betuweroute
      Voorts bevindt zich verder ten zuiden, op een afstand van circa 280 m, de Betuweroute. Op
      dit spoor rijden alleen goederentreinen. Langs de Betuweroute zijn geluidschermen
      gerealiseerd. Voor de Betuweroute geldt een zonebreedte van 1.000 m waarbinnen
      akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Hoofdspoorwegen hebben een
      geluidproductieplafond (GPP-waarde) middels referentiepunten langs de (spoor)wegen (om
      de 100 meter, vijftig meter van de spoorlijn en op 4 meter hoogte).
      De GPP-waarde in registerpunt 13995 op 50 m uit de spoorlijn bedraagt 58.5 dB. De woning
      ligt op ca 280 m uit de spoorlijn. De reductie vanwege de grotere afstand bedraagt 10 x log
      280/50 = 7.5 dB waarmee de geluidbelasting LDEN bij de geplande woning na correctie ca
      58.5 – 7.5 = 51 dB bedraagt en ruim onder de voorkeursgrenswaarde van 55 dB is gelegen.
      De geluidcontourenkaart geeft dit ook aan (zie bijlage I). Een nader onderzoek naar
      spoorweglawaai is daarom niet uitgevoerd.

      Wegverkeer
      In artikel 74.1 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een
      wettelijke geluidszone hebben waarvan de grootte is opgenomen in onderstaande tabel.
      Wettelijke geluidszones van wegen :
      Aantal rijstroken                          stedelijk gebied   buitenstedelijk gebied
      1 of 2 rijstroken                          200 m              250 m
      3 of 4 rijstroken                          350 m              400 m
      5 of meer rijstroken                       350 m              600 m


      De zone is gelegen aan weerszijden van de weg en begint naast de buitenste rijstrook.
      Eventuele parkeerstroken, voet- of fietspaden en vluchtstroken worden niet tot de weg
      gerekend en vallen binnen de zone. De zone langs een weg omvat het gebied waarbinnen
      extra aandacht moet worden geschonken aan het geluid afkomstig van de betrokken weg.


                             Bouwplan Eltenseweg 1a te Babberich            pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>      Binnen een zone moet worden gestreefd naar een akoestisch optimale situatie. Dit betekent
      dat er bij nieuwe ontwikkelingen, zoals het opstellen van bestemmingsplannen, het verlenen
      van (individuele) bouwvergunningen en het aanleggen van infrastructurele werken, het
      akoestische aspect van de plannen direct in kaart moet worden gebracht. Zodoende kan in
      een vroeg stadium worden onderkend of plannen doorgang kunnen vinden danwel of
      maatregelen nodig zijn om een akoestisch gunstig klimaat te creëren.

      De hiervoor genoemde zones gelden niet voor :
       wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2);
       wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2).

      De geplande woning ligt in “buitenstedelijk” gebied binnen de wettelijk vastgestelde
      geluidszone, als bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, van de N812, Eltenseweg en
      Ravenstraat.
      De Eltenseweg met een lage intensiteit van 55 mtvgn/etmaal ligt op 70 m afstand en is niet
      relevant.

1.2   Grenswaarden wegverkeer
      De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting LDEN op de gevels van een woning t.g.v.
      een weg bedraagt 48 dB.
      Onder bepaalde voorwaarden kan, indien voor de geplande vervangende bouw een
      bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is, door B & W een ontheffing worden verleend tot
      een hogere grenswaarde van maximaal 53 dB in “buitenstedelijk” gebied. Om een hogere
      grenswaarde aan te kunnen vragen moet worden voldaan aan twee voorwaarden :
      - de optredende geluidbelasting moet lager zijn dan de maximaal toelaatbare
         gevelbelasting, in dit geval 53 dB (art 83 van de Wgh),
      - de situatie moet passen in het gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van vaststelling
         van de hogere grenswaarden.

      De gemeente Zevenaar heeft het beleid t.a.v. de voorkeursgrenswaarden en de ten hoogste
      toelaatbare geluidsbelasting opgenomen in de “Gemeentelijk Geluidbeleid 2008 Zevenaar.
      De geplande woning ligt in het gebied “Historische lintbebouwing in buitengebied” van
      Zevenaar met een ambitiewaarde “onrustig 53 dB” en een bovengrens “lawaaiig 53 dB”.
      Het toetsen aan de ambities zijn overigens alleen van toepassing voor de nieuwe situaties :
      Hiermee wordt bedoeld :
         de aanleg van een nieuwe weg of spoorlijn bij bestaande woningen
         de bouw van woningen bij een bestaande weg of spoorlijn
         de vestiging van een bedrijf bij bestaande woningen
         de bouw van woningen bij een bestaand bedrijf
      De in dit beleid gestelde voorwaarden hebben betrekking op het onvoldoende doeltreffend
      zijn van de mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, dan wel op het ontmoeten van
      overwegende bezwaren van stedebouwkundige, landschappelijke of financiële aard.
      Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dient voor wegverkeerslawaai de
      procedure gevolgd. Daarbij hoort de ter visielegging van het akoestisch onderzoek.




                        Bouwplan Eltenseweg 1a te Babberich            pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>1.3   Berekening geluidbelasting
      De op de woning invallende geluidbelasting LDEN kan worden bepaald met een rekenmodel,
      volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012, standaard-methode I of II. In
      deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van de rekenmethode II.
      Deze methoden zijn gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het
      aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en
      de    geluidoverdracht      tussen   de   weg     en    de    immissiepunten     (geplande
      bouwvlak/woninggevel).




                        Bouwplan Eltenseweg 1a te Babberich            pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>2     GELUIDBELASTING WEGVERKEERSLAWAAI


2.1   Verkeerscijfers
      Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een prognose van
      de verkeersgegevens voor een weekdag in de toekomstige situatie over minimaal 10 jaar
      (2032).
      De weg- en verkeersgegevens van de N812 voor het jaar 2021 zijn afkomstig uit Atlas
      Gelders Verkeer zoals in tabel I weergegeven. Groei van het verkeer is daar ongeveer
      gemiddeld 1 % per jaar. Dus 2032 = Gelders Verkeer 2019 (voor COVID)*1,138. Voor de
      uurpercentages en voertuigcategorieën zijn de tellingen van 2021 aangehouden. Van de
      Ravenstraat is door de gemeente een intensiteit uit 2019 opgegeven. Voor de
      uurpercentages en voertuigcategorieën zijn kengetallen voor een landelijke ontsluitingsweg
      aangehouden. Voor de autonome groei is gerekend met 1% per jaar.


      TABEL I : overzicht weg- en verkeersgegevens

      omschrijving                                            N812                Ravenstraat

      - etmaalintensiteit weekdag 2019                        5330              pre corona 1190
      - etmaalintensiteit weekdag 2021                        5140                     -
      - etmaalintensiteit weekdag 2032                        6066                    1354
      - dag/avond/nachtuurintensiteit %                  6.9/2.37/0.96%          6.8/2.7/0.95%
      - percentage motorrijwielen                              0                       0
      - percentage lichte motorvoert. D/A/N              85.6/94.3/84.8%              92%
      - percentage middelzw vrachtw. D/A/N                8.5/4.5/7.4%                6%
      - percentage zware vrachtwagens D/A/N               5.9/1.2/7.8%                2%
      - wettelijke rijsnelheid km/uur                          60                      60
      - wegdek                                                DAB                     DAB


2.2   Berekening geluidbelasting
      Berekend is de invallende geluidbelasting LDEN bij de geplande woning, dat is de gemiddelde
      geluidbelasting van de dag, avond en nachtperiode.
      Toetsing van de geluidbelasting aan de grenswaarden gebeurt volgens de Wgh per weg.
      Alvorens de geluidbelasting te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB mag de
      berekende waarde op grond van art. 110g van de Wet geluidhinder worden verminderd
      (i.v.m. het stiller worden van motorvoertuigen) met 5 dB voor wegen met een wettelijke
      maximum snelheid tot 70 km/uur.
      De geluidbelasting is berekend conform het gestelde in het “Reken- en meetvoorschrift
      geluidhinder 2012” ex art 110d van de wet geluidhinder, methode II.
      In het rekenmodel (DGMR-Geomilieu) zijn schematisch opgenomen :
      - de wegen met intensiteiten,
      - de bouwblokken, objecten en verharde bodemgebieden (algemene bodemfactor =1),
      - hoogtelijnen
      - waarneempunten met een waarneemhoogte van 1.5 m boven de vloer op een hoogte
          van 1.5 en 4.5 m boven het maaiveld
      Voor de rekenmodelgegevens en resultaten wordt verwezen naar de berekening in bijlage I.



                              Bouwplan Eltenseweg 1a te Babberich          pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>2.3   Resultaten en toetsing
      De geluidbelasting t.g.v. de N812 en Ravenstraat incl. aftrek bedraagt maximaal 57
      respectievelijk 41 dB. Voor de Ravenstraat wordt de ambitie- en plafondwaarde van het
      beleid en de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van de Wet geluidhinder niet overschreden.
      Voor de N812 wordt de ambitie- en plafondwaarde van het beleid en de
      voorkeursgrenswaarde van 48 dB van de Wet geluidhinder overschreden. De maximaal
      toelaatbare hogere grenswaarde van 53 dB conform de Wet geluidhinder voor een nieuwe
      woning wordt ook overschreden. Over de positie van de woning is overleg geweest met het
      bevoegde gezag.
      De oplossing is :
      - de woning wordt 20 graden verdraaid zodat de voorgevel nagenoeg evenwijdig aan de
         N812 ligt (zie plot in bijlage I) en de oostgevel minder wordt belast
      - de voorgevel wordt uitgevoerd als een “dove gevel” (geen bewegende delen)
      Onder deze voorwaarden is de geluidbelasting in de overige rekenpunten maximaal 53 dB.

2.4   Maatregelen reductie geluidbelasting
      In artikel 110a lid 5 van de Wet geluidhinder is bepaald dat een hogere waarde alleen kan
      worden verleend indien :
        toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege het
        industrieterrein, de weg of spoorweg, van de gevel van de betrokken woningen of andere
        geluidsgevoelige gebouwen onderscheidenlijk aan de grens van de betrokken geluidsgevoelige
        terreinen tot de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel
        overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige,
        landschappelijke of financiële aard.


      Hierna wordt op mogelijke maatregelen om de geluidbelasting te reduceren ingegaan.
      Maatregelen om de geluidbelasting te reduceren worden onderzocht in de volgorde
      bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen.

      Bronmaatregelen
      Het geluid door een voertuig wordt veroorzaakt door motor- en bandengeluid. In de loop der
      jaren zijn voertuigen, met name vrachtwagens veel stiller geworden, daar is in de
      rekenmethode al rekening mee gehouden. De verwachting is dat voertuigen in de toekomst
      nog stiller worden. Door toepassing van de zgn tijdelijke aftrek wordt daar rekening mee
      gehouden. De initiatiefnemer van het bouwplan ten behoeve waarvan dit akoestisch
      onderzoek wordt uitgevoerd heeft geen invloed op het reduceren van het motor- en
      bandengeluid aan het voertuig evenals op het verminderen van de verkeersintensiteit.
      Wel is het mogelijk een reductie te krijgen op het bandengeluid door aanpassing van het
      wegdektype.
      Toepassing van een wegdek met DDL-B over een lengte van ca 100 m levert een reductie
      op van 2.8 dB en is nog niet voldoende. De kosten hiervan bedragen bij een prijs van € 100,-
      /m2 incl. BTW en een oppervlakte van ca 600 m2 € 60.000,- incl. BTW.
      De wegbeheerder zal niet instemmen voor de aanpak van een klein wegdeel omdat dit
      onderhoudstechnisch en bij de gladheidbestrijding tot problemen leidt. Stil asfalt over een
      korte lengte kan uit civieltechnisch oogpunt niet wordt verlangd.




                           Bouwplan Eltenseweg 1a te Babberich                 pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>      Vergroten afstand
      Door een grotere afstand tussen de gevels en de N812 ontstaat een lagere geluidbelasting.
      De bestaande bedrijfswoning licht dicht op de camping. De wens is om dichter op de
      Beekseweg (N812) te bouwen zodat een ruimere tuin op het zuiden ontstaat en de afstand
      tot de camping groter wordt. Een verschuiving van enkele meters heeft geen significant
      effect.

      Overdrachtsmaatregelen
      Overdrachtsmaatregelen (geluidschermen, wallen) langs de weg(en) zijn niet reëel. Voor
      voldoende effect moet een scherm over voldoende lengte en hoogte zo dicht mogelijk op de
      weg zijn geprojecteerd, dat is in dit geval niet op eigen grond realiseerbaar en
      landschappelijk gezien niet gewenst.
      Onder de veranda is een scherm noodzakelijk om de achtergevel onder het terras af te
      schermen.

      Maatregelen aan de gevels
      Wanneer een hogere waarde wordt verleend zijn maatregelen aan de gevels noodzakelijk.
      De vereiste geluidwering GA;k bedraagt maximaal (62 – 23=) 29 dB voor de “dove” voorgevel
      en maximaal 25 dB voor de niet dove andere gevels. Tot een geluidwering van ca 28-29 dB
      kan met normale HR++ beglazing in de belaste gevels worden volstaan. Wanneer wordt
      gekozen voor een natuurlijke toevoer via openingen in de geluidbelaste gevel zijn
      susroosters noodzakelijk. De suskasten komen dan i.p.v. normale roosters. De meerkosten
      voor de susroosters in het plan beperken zich tot ca € 500,- excl. BTW er van uitgaande dat
      zo veel mogelijk via de minder belaste achter- en rechterzijgevel wordt geventileerd.

      Conclusie maatregelen
      De maatregelen die voor de woning getroffen dienen te worden om aan de
      voorkeursgrenswaarde    te  voldoen,      ontmoeten      overwegende    bezwaren     van
      stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. De maatregelen aan de gevels zijn
      het meest doelmatig.

2.5   Criteria hogere waarden
      De nieuwbouw ter plaatse dient ter vervanging van bestaande bebouwing waarmee wordt
      voldaan aan een locatie-specifiek kenmerk als ontheffingsgrond.
      Bij het toekennen van een verzoek om hogere waarde voor geluidgevoelige bestemmingen
      tot en met de geluidklasse “zeer onrustig” worden aanvullend de volgende criteria bij de
      afweging betrokken :
      1. het geluidsaspecten vanaf eerste ontwerpstadium te betrekken
      2. bij appartementen en seniorenwoningen minimaal 1 verblijfsruimte aan de geluidsluwe
          zijde en bij eengezinswoningen minimaal 3 verblijfsruimten aan de geluidsluwe zijde
      3. bij een aanvraag om bouwvergunning een akoestisch onderzoek te worden gevoegd en
          wordt getoetst of wordt voldaan aan de binnenniveau van het Bouwbesluit




                        Bouwplan Eltenseweg 1a te Babberich            pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>De gecumuleerde geluidbelasting (indien zich dit voordoet) moet bij de afweging voor het
verlenen van een hogere waarde in beeld worden gebracht.
Cumulatie rail- ,wegverkeerslawaai en industrielawaai wordt bepaald aan de hand van de
rekenmethode opgenomen in het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012.
Deze rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één
geluidsbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door
verschillende geluidsbronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde
voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden, dat is hier niet aan
de orde omdat spoorweglawaai onder de voorkeursgrenswaarde ligt en ook voor
industrielawaai met een geluidscherm sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
De woning heeft een geluidluwe zuidgevel en een luw gelegen tuin waarmee een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat wordt gerealiseerd.
Door voldoende gevelmaatregelen wordt het binnenniveau van 33 dB gewaarborgd.
Voor de woning wordt een hogere waarde aangevraagd van 53 dB t.g.v. verkeerslawaai op
de N812.


                                                                        Ing. Wim Buijvoets.




                  Bouwplan Eltenseweg 1a te Babberich            pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING




          Bijlage I

          Kaarten railverkeer, weggegevens

          modelgegevens wegverkeerslawaai




       Bouwplan Eltenseweg 1a te Babberich
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>Snelheid Ravenstraat (zuidwaarts richting N812) gemiddeld in september 2022




Snelheid Ravenstraat (noordwaarts richting A12) gemiddeld in september 2022




Intensiteiten (gemiddeld per etmaal in 2019 (pre corona))
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>rekenparameters

Rapport:   Lijst van model eigenschappen
Model:     verdaaid model met dove gevel okt '23

Model eigenschap
Omschrijving                               verdaaid model met dove gevel okt '23
Verantwoordelijke                          Wim
Rekenmethode                               #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

Aangemaakt door                            Wim op 29-3-2022
Laatst ingezien door                       Wim op 6-12-2023
Model aangemaakt met                       Geomilieu V4.50

Dagperiode                                 07:00 - 19:00
Avondperiode                               19:00 - 23:00
Nachtperiode                               23:00 - 07:00
Samengestelde periode                      Lden
Waarde                                     Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte                   0
Rekenhoogte contouren                      4
Detailniveau toetspunt resultaten          Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids              Groepsresultaten
Zoekafstand [m]                            --
Max. reflectie afstand tot bron [m]        --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]   --
Standaard bodemfactor                      1,00
Zichthoek [grd]                            2
Maximale reflectiediepte                   1
Reflectie in woonwijkschermen              Ja
Geometrische uitbreiding                   Volledige 3D analyse
Luchtdemping                               Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]                       0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie                  Conform standaard
Waarde voor C0                             3,50




Geomilieu V4.50                                                                                6-12-2023 10:17:25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>modelgegevens

Model:   verdaaid model met dove gevel okt '23
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam   Omschr.        ISO_H     ISO M.   Hdef.           Type     Cpl   Cpl_W   Helling   Wegdek   V(MR(D))   V(MR(A))   V(MR(N))   V(MR(P4))   V(LV(D))   V(LV(A))   V(LV(N))   V(LV(P4))
1      N812            0,00       0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5         0   W0             --         --         --          --         60         60         60          --
2      Ravenstraat     0,00       0,00   Relatief   Verdeling   False     1,5         0   W0             --         --         --          --         60         60         60          --




Geomilieu V4.50                                                                                                                                                           6-12-2023 10:19:25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>modelgegevens

Model:   verdaaid model met dove gevel okt '23
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam   V(MV(D))   V(MV(A))   V(MV(N))   V(MV(P4))   V(ZV(D))   V(ZV(A))   V(ZV(N))   V(ZV(P4))   Totaal aantal   %Int(D)   %Int(A)   %Int(N)   %Int(P4)   %MR(D)   %MR(A)   %MR(N)   %MR(P4)
1            60         60         60          --         60         60         60          --         6066,00      6,90      2,37      0,96         --       --       --       --        --
2            60         60         60          --         60         60         60          --         1354,00      6,80      2,70      0,95         --       --       --       --        --




Geomilieu V4.50                                                                                                                                                               6-12-2023 10:19:25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>modelgegevens

Model:   verdaaid model met dove gevel okt '23
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam   %LV(D)   %LV(A)   %LV(N)   %LV(P4)   %MV(D)   %MV(A)   %MV(N)   %MV(P4)   %ZV(D)   %ZV(A)   %ZV(N)   %ZV(P4)   MR(D)   MR(A)   MR(N)   MR(P4)    LV(D)    LV(A)   LV(N)   LV(P4)
1       85,60    94,30    84,80        --     8,50     4,50     7,40        --     5,90     1,20     7,80        --      --      --      --       --   358,28   135,57   49,38       --
2       92,00    92,00    92,00        --     6,00     6,00     6,00        --     2,00     2,00     2,00        --      --      --      --       --    84,71    33,63   11,83       --




Geomilieu V4.50                                                                                                                                                          6-12-2023 10:19:25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>modelgegevens

Model:   verdaaid model met dove gevel okt '23
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam      MV(D)     MV(A)      MV(N)   MV(P4)     ZV(D)      ZV(A)         ZV(N)   ZV(P4)   LE (D) 63   LE (D) 125   LE (D) 250   LE (D) 500   LE (D) 1k   LE (D) 2k   LE (D) 4k   LE (D) 8k
1         35,58      6,47       4,31       --     24,69       1,73          4,54       --       83,46        91,74        98,16       103,32      108,53      105,03       98,28       88,90
2          5,52      2,19       0,77       --      1,84       0,73          0,26       --       75,18        83,57        89,70        95,20      101,45       97,93       91,14       81,16




Geomilieu V4.50                                                                                                                                                         6-12-2023 10:19:25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>modelgegevens

Model:   verdaaid model met dove gevel okt '23
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam   LE (A) 63   LE (A) 125   LE (A) 250   LE (A) 500   LE (A) 1k   LE (A) 2k   LE (A) 4k   LE (A) 8k   LE (N) 63   LE (N) 125   LE (N) 250   LE (N) 500   LE (N) 1k   LE (N) 2k   LE (N) 4k
1          76,47        84,79        90,73        96,60      103,24       99,69       92,89       82,64       75,29        83,38        89,82        95,17      100,13       96,60       89,85
2          71,17        79,56        85,69        91,19       97,44       93,91       87,13       77,15       66,63        75,02        81,15        86,65       92,90       89,38       82,59




Geomilieu V4.50                                                                                                                                                             6-12-2023 10:19:25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>modelgegevens

Model:   verdaaid model met dove gevel okt '23
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam   LE (N) 8k   LE (P4) 63   LE (P4) 125   LE (P4) 250   LE (P4) 500   LE (P4) 1k   LE (P4) 2k   LE (P4) 4k   LE (P4) 8k
1          80,54           --            --            --            --           --           --           --           --
2          72,61           --            --            --            --           --           --           --           --




Geomilieu V4.50                                                                                                               6-12-2023 10:19:25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>modelgegevens

Model:   verdaaid model met dove gevel okt '23
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam   Omschr.   Maaiveld   Hdef.      Hoogte A   Hoogte B   Hoogte C   Hoogte D   Hoogte E   Hoogte F   Gevel
1                    0,00   Relatief       1,50         --         --         --         --         --      Ja
2                    0,00   Relatief       1,50         --         --         --         --         --      Ja
3                    0,00   Relatief       1,50       4,50         --         --         --         --      Ja
4                    0,00   Relatief       1,50       4,50         --         --         --         --      Ja
5                    0,00   Relatief         --       4,50         --         --         --         --      Ja

6                    0,00   Relatief       1,50        --         --         --         --         --      Ja
7                    0,00   Relatief       1,50        --         --         --         --         --      Ja




Geomilieu V4.50                                                                                                  6-12-2023 10:19:25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>modelgegevens

Model:   verdaaid model met dove gevel okt '23
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam   Omschr.                Bf
1      zwembad+verharding   0,00
2      verharding           0,00
3      verharding           0,00
4      Beekseweg            0,00
5      weg                  0,00

6      weg                  0,00
7      weg                  0,00
                            0,00




Geomilieu V4.50                                                                    6-12-2023 10:19:25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>modelgegevens

Model:   verdaaid model met dove gevel okt '23
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam   Omschr.           Hoogte   Maaiveld   Hdef.      Gebruiksfunctie       Cp   Zwevend   Refl. 63   Refl. 125   Refl. 250   Refl. 500   Refl. 1k   Refl. 2k   Refl. 4k   Refl. 8k
1      gebouw              6,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
2      gebouw              6,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
3      gebouw              6,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
4      gebouw              6,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
5      gebouw              6,00       0,00   Relatief                     0   dB     False       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

6      gebouw              6,00       0,00   Relatief                     0   dB    False       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
7      gebouw              6,00       0,00   Relatief                     0   dB    False       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
8      gebouw              6,00       0,00   Relatief                     0   dB    False       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
9      gebouw              6,00       0,00   Relatief                     0   dB    False       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
10     woning              6,00       0,00   Relatief                     0   dB    False       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

11     woning laagbouw     3,00       0,00   Relatief                     0 dB      False       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80




Geomilieu V4.50                                                                                                                                                              6-12-2023 10:19:25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>modelgegevens

Model:   verdaaid model met dove gevel okt '23
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam   Omschr.     ISO_H     ISO M.   Hdef.        Cp   Zwevend   Refl.L 63   Refl.L 125   Refl.L 250   Refl.L 500   Refl.L 1k   Refl.L 2k   Refl.L 4k   Refl.L 8k   Refl.R 63   Refl.R 125
1      erfgrens     0,00       0,00   Relatief   0 dB       Nee        0,80         0,80         0,80         0,80        0,80        0,80        0,80        0,80        0,80         0,80




Geomilieu V4.50                                                                                                                                                          6-12-2023 10:19:25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>modelgegevens

Model:   verdaaid model met dove gevel okt '23
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam   Refl.R 250   Refl.R 500   Refl.R 1k   Refl.R 2k   Refl.R 4k   Refl.R 8k
1            0,80         0,80        0,80        0,80        0,80        0,80




Geomilieu V4.50                                                                  6-12-2023 10:19:25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>            Eltenseweg 1a, Babberich
                                       28




Bijlage 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>                       BUVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING




                                                 Akoestisch onderzoek industrie-

                                                 lawaai bouwplan Eltenseweg 1a

                                                 te Babberich.




     opdrachtnummer
     22.028


     datum
     14 juni 2022


     opdrachtgever
     A.J.G. Campschroer
     Beekseweg 28
     6909 DT Babberich


     auteur
     Wim Buijvoets




Oude Almeloseweg 16 7576 PE Oldenzaal           mobiel : 06-54763258 E-mail : info@buijvoets.nl



Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd conform de R.V.O.I ’98, incl. wijzigingen en aanvullingen, zoals gedeponeerd ter griffie van de
a.rrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 12-november 1997 (een samenvatting van hoofdzaken is bij ons kantoor opvraagbaar)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>                                                                                        Woning Eltenseweg 1a Babberich
                                                                                        22.028
                                                                                        14 juni 2022
                                                                                        pagina i




1    INLEIDING ____________________________________________ 1
     1.1   Milieuzonering ..................................................................................................1

     1.2   Gebiedsgericht geluidbeleid gemeente Zevenaar............................................2

     1.3   Verkeersaantrekkende werking ........................................................................3

     1.4   Waarneempunten .............................................................................................3

2    UITGANGSPUNTEN _____________________________________ 4
     2.1   Planologische mogelijkheden en het feitelijk gebruik .......................................4

     2.2   Representatieve bedrijfssituatie .......................................................................5

     2.3   Bedrijfsactiviteiten.............................................................................................5

3    GELUIDBELASTING _____________________________________ 8
     3.1   Rekenmodel .....................................................................................................8

     3.2   Bronvermogensniveaus....................................................................................8

     3.3   Geluidoverdracht ..............................................................................................9

     3.4   Bedrijfstijden en bedrijfstijdcorrecties ...............................................................9

     3.5   Beoordelingsniveaus ......................................................................................10

4    CONCLUSIES ________________________________________ 11
     4.1   Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT toetsing RO..............................11

     4.2   Maximale geluidniveaus LAmax toetsing RO ....................................................11

     4.3   Conclusie toetsing RO....................................................................................12

     4.4   Toetsing normen Activiteitenbesluit................................................................12

BIJLAGEN

                                                                                                                bladzijde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>                                                                                     Woning Eltenseweg 1a Babberich
                                                                                     22.028
                                                                                     14 juni 2022
                                                                                     pagina 1




 1    INLEIDING

      In opdracht van de heer A.J.G. Campschroer is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de
      geluidbelasting t.g.v. de camping “Campschroer Steernebosch” op de gevels van de
      vervangende woning op het perceel aan de Eltenseweg 1a te Babberich, gemeente Zevenaar.
      Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende gegevens :
      - situatie met positie woning van de opdrachtgever,
      - informatie over de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever,
      - voorschriften uit het Activiteitenbesluit
      - geluidbeleid gemeente Zevenaar

      De bestaande woning is een bedrijfswoning op het perceel met de bestemming bedrijven. De
      bedrijfsbestemming moet worden gewijzigd in “wonen” zo dat de woning niet meer bij de
      camping hoort.
      Het doel van dit onderzoek is na te gaan of de inrichting geen geluidoverlast zal veroorzaken bij
      de geplande woning van derden om aan de geluidnormen van het gemeentelijk geluidbeleid te
      kunnen voldoen en welke maatregelen eventueel mogelijk zijn.
      Het onderzoek brengt de geluidssituatie in beeld zodat kan worden bepaald of in dit geval wordt
      voldaan aan het principe van een goede ruimtelijke ordening voor de bestemmingswijziging.
      Tevens heeft het onderzoek tot doel om na te gaan in hoeverre de inrichting kan voldoen aan
      de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

1.1   Milieuzonering
      Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van
      het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. De toelaatbare afstand tussen inrichtingen en
      milieugevoelige functies, in dit geval een woning, is daarbij afhankelijk van de hindercategorie
      waarbinnen deze inrichtingen vallen. Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van een
      bedrijf op milieuhygiënische aspecten wordt het instrument milieuzonering gehanteerd.
      Milieuzonering is in dit geval bedoeld om de geplande woning te toetsen op de aanwezige
      camping.
      Door middel van de milieuvergunning en de daarbij behorende vergunningsvoorschriften wordt
      de gewenste milieukwaliteit gerealiseerd. De basiszoneringslijst (Bedrijven en Milieuzonering,
      VNG, 2009) relateert milieuhindersoorten aan een minimale afstand tussen milieubelastende en
      milieugevoelige bestemmingen. De zogenaamde hindercategorie loopt uiteen van 1 t/m 6 en is
      direct afgeleid van de grootste afstand oplopend van 0 tot 1500 m.
      In de onderhavige situatie is milieuzonering van belang voor de geplande woning m.b.t de
      camping. Een camping met milieucategorie 3.1 heeft een zone van 50 m voor een rustige
      woonwijk en 30 m voor gemengd gebied.
         Citaat gemengd gebied : Een gemend gebied is een gebied met matige tot sterke functiemenging. Direct naast
         woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleinere bedrijven. Gebieden die direct langs de
         hoofdinfrastructuur liggen behoren ook tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde
         milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te
         hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.


      De vervangende woning ligt langs een hoofdinfrastructuur (Beekseweg) in een” gemengd
      gebied” met een richtafstand van 30 m.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>                                                                                       Woning Eltenseweg 1a Babberich
                                                                                       22.028
                                                                                       14 juni 2022
                                                                                       pagina 2




      De bedrijvenlijst geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen. Op een grotere
      afstand worden milieugevoelige bestemmingen aanvaardbaar geacht. Op een kleinere afstand
      kan een nader onderzoek noodzakelijk zijn zoals in dit geval.
      Wat onder een goede ruimtelijke ordening moet worden verstaan en welke bronnen of aspecten
      hierin moeten worden meegenomen ligt niet in wetgeving vast. Hierna wordt ingegaan op het
      toetsingskader.

1.2   Gebiedsgericht geluidbeleid gemeente Zevenaar
      De geluidbelasting wordt afzonderlijk in de dag-, avond en nachtperiode aan 2 maten getoetst
      waarbij de normen ’s nachts lager liggen dan overdag :
      - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT; dit niveau is de gemiddelde geluidbelasting (des
        te langer luidruchtige activiteiten duren des te hoger de geluidbelasting LAr,LT in een periode),
      - de maximale geluidniveaus, LAmax, dit zijn de hoogst gemeten of berekende geluidniveaus in
        de meterstand “Fast” (bijv. door het remmen/optrekken van een voertuig, laden/lossen,
        blaffen hond, sluiten portier, open deur fabriek enz).

      In de hoofdstukken 2 en 3 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening wordt
      ingegaan op de reikwijdte van een gemeentelijke nota industrielawaai en de bijbehorende
      grenswaarden.
      De gemeente Zevenaar heeft gemeentelijk geluidbeleid geformuleerd en vastgesteld in de nota
      “Gemeentelijk Geluidbeleid 2008 Zevenaar”. De camping/geplande woning ligt in het gebied
      “Historische lintbebouwing in buitengebied” van Zevenaar met een ambitieklasse en
      bovengrens “redelijk rustig 50 dB(A)” en een bovengrens “redelijk rustig 50 dB(A)”. De camping
      valt ook onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.
      In het geluidbeleid is geen aandacht besteed aan piekgeluiden LAmax, hiervoor wordt
      aangesloten bij de normen van het Activiteitenbesluit.
      De grenswaarden bij woningen volgens het geluidbeleid en Activiteitenbesluit zijn in tabel I
      samengevat.


      TABEL I : geluidbeleid                       ambitiewaarden beleid            bovengrens beleid (=Activiteitenbesluit)

      periode    tijden                          LAr,LT             LAmax              LAr,LT                   LAmax
                                                                                                                      1
      dag        07:00-19:00 uur                  50                  70                 50                      70
      avond      19:00-23:00 uur                  45                  65                 45                      65
      nacht      23:00-07:00 uur                  40                  60                 40                      60

      1   tussen 07 en 19 uur opgenomen piekniveaus zijn niet van toepassing op het laden en lossen t.b.v. de inrichting bij
          toetsing aan het Activiteitenbesluit


      De geluidbelasting is bepaald met een rekenmodel, volgens de Handleiding meten en rekenen
      industrielawaai, methode II.8, rekening houdend met de geografische gegevens en de
      bedrijfsactiviteiten.

      Bij herkenbaar muziekgeluid voor de gevels van woningen moet de geluidbelasting met 10
      dBA moet worden verhoogd alvorens te toetsen aan de grenswaarden. Luide muziek is op de
      camping niet toegestaan uitgezonderd een feestavond, gasten mogen elkaar niet hinderen. Bij
      de geplande woninggevel van derden is derhalve geen muziekgeluid herkenbaar.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>                                                                       Woning Eltenseweg 1a Babberich
                                                                       22.028
                                                                       14 juni 2022
                                                                       pagina 3




      Bij het bepalen van de geluidniveaus conform het Activiteitenbesluit blijft buiten beschouwing
      (art 2.18) :
      1a het stemgeluid afkomstig van bezoekers op een onverwarmd en onoverdekt terrein, tenzij dit
          terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein
      1f het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij
          gemeentelijke verordening regels zijn gesteld
      Bij het bepalen van de maximale geluidniveaus blijft buiten beschouwing :
      3a het geluid als gevolg van het komen en gaan van bezoekers (dus ook door het rijden van
          voertuigen).

      Toetsing goede ruimtelijke ordening en stemgeluid
      In het kader van toetsing aan een goede ruimtelijke ordening moet stemgeluid wel worden
      meegewogen evenals het geluid als gevolg van het komen en gaan van bezoekers. Het gaat
      dan om het stemgeluid vanaf het campingterrein.

1.3   Verkeersaantrekkende werking
      De invallende geluidbelasting op de woninggevels t.g.v. verkeer van en naar de inrichting op de
      openbare weg wordt beoordeeld conform de circulaire “Geluidhinder veroorzaakt door
      wegverkeer van en naar de inrichting” d.d. 29 februari 1996 (Ministerie van VROM). Dit betekent
      dat dit verkeer uitsluitend wordt beoordeeld op het equivalente geluidniveau LAeq en de
      normstelling daarvoor aansluit bij de Wet geluidhinder (Wgh, 50 dBA voorkeursgrenswaarde).
      Het indirecte lawaai door voertuigen op de openbare weg van en naar de inrichting wordt
      beoordeeld bij geluidgevoelige bestemmingen waar dit nog afzonderlijk akoestisch herkenbaar
      is t.o.v. het overige verkeer. Het indirecte verkeer van en naar de camping wordt direct
      opgenomen in het heersende verkeersbeeld op de drukke Beekseweg en is buiten
      beschouwing gelaten.

1.4   Waarneempunten
      De geluidbelasting dient te worden beoordeeld volgens de Handleiding meten en rekenen
      industrielawaai (1999).
      De geluidbelasting moet worden gemeten voor de gevels van woningen op een hoogte waar de
      geluidoverlast kan worden ondervonden. Gebruikelijk is daarbij om overdag de geluidbelasting
      op 1.5 m (begane grond niveau) en in de avond/nacht op verdiepingshoogte (5 m of hoger) te
      beoordelen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>                                                                                          Woning Eltenseweg 1a Babberich
                                                                                          22.028
                                                                                          14 juni 2022
                                                                                          pagina 4




2     UITGANGSPUNTEN


2.1   Planologische mogelijkheden en het feitelijk gebruik
      In het onderzoek moeten twee zaken worden onderscheiden :
      - de planologische mogelijkheden
      - het feitelijk gebruik

      Planologische mogelijkheden
      De planologische mogelijkheden kunnen ruimer zijn dan de feitelijke invulling, zowel qua
      gebruiksmogelijkheden als qua gebruiksperiode. Jurisprudentie laat zien dat het uitgangspunt
      de planologisch maximaal mogelijke situatie dient te zijn.
      Volgens jurisprudentie hoeft niet van de theoretische maximale planologische mogelijkheid te
      worden uitgegaan, maar kan voor een representatieve invulling daarvan worden gekozen. Het
      gaat daarbij om de maximale mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, maar die mogen
      niet louter theoretisch van aard zijn. Het gaat dus niet om een theoretisch absoluut worst/case
      scenario, maar van een realistische worst/case invulling van de maximale planologische
      mogelijkheden.
      Bij de planologische mogelijkheden kan voor een bepaalde milieucategorie worden uitgegaan
      van een leeg terrein waarop de activiteiten plaatsvinden met een maximale invulling, dit is een
      theoretische worst case waarop de richtafstand is gebaseerd.
      Bij een maximale invulling vinden dicht bij de woning/bouwvlakken veel activiteiten plaats. Bij
      de planologische mogelijkheden kan voor een bepaalde milieucategorie worden uitgegaan van
      een leeg terrein waarop de activiteiten plaatsvinden, dit is een theoretische worst case waarop
      de richtafstand uit de VNG is gebaseerd. De maximale invulling kan worden berekend door op
      een leeg terrein een kavelbron te modelleren zodat op 30 m uit de grens van het terrein een
      geluidsbelasting van 50 dB(A) etmaalwaarde wordt berekend.
      Met dit model kunnen dan ook de andere contourwaarden worden berekend. Omdat de
      relevante bronnen transportbewegingen en stemgeluid zijn is een gemiddelde bronhoogte
      (motor) van 1.5 m gehanteerd en de geluidcontour (etmaalwaarde) berekend op een hoogte
      van 5 m. Voor de oppervlaktebronnen is een spectrum voor stemgeluid gehanteerd op een
      hoogte van 1.5 m. De berekening wordt behandeld in hoofdstuk 2. In de tabel II staat de
      berekende bronsterkte bij een maximale invulling op een leeg terrein voor de beoogde situatie.

       Tabel II : type bedrijf met milieucategorie VNG en bronsterkte
                                                                                    2
       terrein bedrijf                  categorie   oppervlakte     bronsterkte/m       bronsterkte terrein LWA
                                                                2
       camping                          3.1         ±15.129 m       57.4                99.2


      Op een leeg half verhard terrein met een maximale invulling bedraagt het langtijdgemiddelde
      beoordelingsniveau LAr,LT op de woning in punt 3 op 5 m hoogte 47 dBA in de avondperiode
      waarmee de ambitie- en plafondwaarde met 2 dB(A) wordt overschreden. Op 1.5 m hoogte
      bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT op de woning in punt 1 52 dBA in
      de dagperiode waarmee de ambitie- en plafondwaarde met 2 dB(A) wordt overschreden. Punt
      1 is de zuidgevel van bijgebouwen zonder verblijfsruimten. Wanneer de zuidgevel als een
      “dove gevel” wordt beschouwd vervalt toetsing en is geen sprake van een overschrijding in de
      andere rekenpunten waarbij nog geen rekening is gehouden met een geluidscherm.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>                                                                          Woning Eltenseweg 1a Babberich
                                                                          22.028
                                                                          14 juni 2022
                                                                          pagina 5




      Feitelijk gebruik
      Voor het feitelijk gebruik kan mogelijk met een akoestisch onderzoek worden aangetoond dat
      hier geen sprake is van een onaanvaardbare situatie. Dit wordt hierna behandeld.

2.2   Representatieve bedrijfssituatie
      Geluidvoorschriften dienen (mede) te zijn afgestemd op de geluidemissie die de inrichting
      onder normale omstandigheden veroorzaakt, veelal aangeduid als de "representatieve
      bedrijfssituatie (RBS)". Het gaat hier om de beoordelingsgrootheden die representatief zijn
      voor de geluidemissie. Zie de definitie in de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.
      Bij inrichtingen waarvan die emissie in hoofdzaak wordt bepaald door constante
      geluidsbronnen (bijvoorbeeld ventilatoren) geeft het vaststellen van de RBS geen problemen.
      Anders ligt dat bij inrichtingen waarbij er sprake is van discontinue bedrijfssituaties,
      voortdurend wisselende activiteiten en dergelijke. De representatieve bedrijfssituatie zal in dat
      geval betrekking hebben op een voor de geluiduitstraling kenmerkende bedrijfsvoering bij
      volledige capaciteit van de inrichting.
      Daarnaast kunnen zich regelmatige en incidentele afwijkingen van de representatieve
      bedrijfssituatie voordoen. Van geval tot geval zal moeten worden beoordeeld welke situatie als
      representatieve bedrijfssituatie moet worden gezien.

2.3   Bedrijfsactiviteiten
      De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten bestaan uit voertuigbewegingen, installaties en
      stemgeluid.
      De geluidbelasting wordt per periode (dag, avond, nacht) beoordeeld voor een representatieve
      bedrijfssituatie welke regelmatig voorkomt (>12 x per jaar).
      Ten aanzien van de bedrijfscondities en uitgangspunten zijn in overleg met de opdrachtgever
      de volgende akoestisch relevante gegevens gehanteerd (voor routes, bronposities zie
      plottertekening in bijlage I).

      Rijden voertuigen
      Volgens de CROW-publicatie 317 (okt. 2012) heeft een camping een parkeerbehoefte van
      gemiddeld 1.2 per plaats, dat is voor de huidige 50 staanplaatsen (1.2 x 50 =) 60
      parkeerplaatsen. De campinggasten parkeren hun auto’s op het terrein bij de staanplaatsen.

      Bij een akoestisch onderzoek naar een inrichting wordt uitgegaan van een drukke dag welke
      regelmatig voorkomt, dat zal in het zomerseizoen in de weekenden zijn. De meeste gasten
      gebruiken niet dagelijks hun auto, in een “worst case” is scenario uitgegaan van 2 bewegingen
      per standplaats per etmaal tussen 07 en 23 uur, dat zijn 50 x 2 = 100 bewegingen over hget
      terrein. Verder komen er ook nog gasten die hun auto bij de receptie kunnen parkeren. In een
      “worst case” scenario wordt gerekend met in totaal 120 bewegingen per etmaal. Deze
      bewegingen vinden in de dag- en avondperiode plaats met een gangbare verdeling van 86
      resp. 14%. Tussen 23 en 07 uur is de camping voor gasten gesloten. In de nacht vinden geen
      bewegingen plaats uitgezonderd enkele bewegingen op de parkeerplaats bij de receptie,
      gerekend wordt met 4 bewegingen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>                                                                 Woning Eltenseweg 1a Babberich
                                                                 22.028
                                                                 14 juni 2022
                                                                 pagina 6




Installaties en bijeenkomstruimte (kantine)
Het sanitairgebouw heeft huishoudelijke installaties (cv, warm water, ventilatie enz) volgens
moderne technieken welke akoestisch niet relevant zijn. De pompen t.b.v. de waterzuivering
van het zwembad zijn geluidarm en niet herkenbaar bij de geplande woning (LAeq < 40 dBA).
Een bijeenkomstruimte (kantine) ligt op ruim 75 m uit de geplande woning. Eventueel
muziekgeluid mag bij de geplande woning niet herkenbaar zijn. Een incidentele feestavond
met muziek in de open lucht hoort niet tot de representatieve bedrijfssituatie. Daar is
afhankelijk van de positie van de luidsprekers een algemene ontheffing voor nodig.

Stemgeluid
Zwembad
Stemgeluid is vooral dominant bij stemverheffen, roepen/schreeuwen (bijv. kinderen vanaf een
speelterrein, zwembad enz). Het betreft een relatief kleine camping niet speciaal gericht op
gezinnen. Om het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT t.g.v. stemgeluid op het terrein
te kunnen vast stellen moet een inschatting worden gemaakt van het aantal mensen, het
bijbehorende bronvermogen en de tijdsduur. Het maximum aantal kampeerders bij een
gemiddelde bezetting van 2 persoon/plaats is 100. Uitgangspunt is dat het na 23 uur op de
camping stil moet zijn.
Voor de modellering van het menselijk stemgeluid is aansluiting gezocht bij de publicatie
“Geluidhinder van recreatieve attracties zoals o.a. Zwembaden en pretparken” van het
Nederlands Akoestisch Genootschap, journaal nr. 123 van d.d. Mei 1994. Deze publicatie
geeft inzicht in het bronvermogen van menselijk stemgeluid van bezoekers van o.a.
zwembaden. Voor het bronvermogen van bezoekers van de buitenbaden is 72 dB(A) +
10*LOG (aantal bezoekers) gehanteerd, voor de bezoekers van de ligweide is 70 dB(A) +
10*LOG (aantal bezoekers) gehanteerd. Op basis van de gerefereerde publicatie is voor het
bezoekersaantal van het zwembad uitgegaan van 1 persoon per 5 m2 (ca 50 m2 : LWA = 82) en
voor bezoekers van het verharde deel rondom het zwembad 1 persoon per 10 m2 (ca 200 m2 :
LWA = 83). Als openingstijd is gerekend met 9 uur overdag en 1 uur in de avond (tot 20 uur).

Camping
Normaal stemgeluid tussen een gering aantal personen met bronvermogenniveaus LWA van ca
65 dBA en pieken van ca 75 - 80 dBA is buiten de inrichting niet herkenbaar. Dit is het
normale rustige stemgeluid op de staanplaatsen dat als niet relevant kan worden beschouwd.
Luidruchtiger stemgeluid komt hoofdzakelijk voor bij meer mensen in een groep. Kleine
campings in een landelijke omgeving trekken hoofdzakelijk gezinnen en ouderen die voor de
rust komen en van de natuur willen genieten. Grote groepen luidruchtige jongeren of een
vriendengroep komt niet voor. Volgens de huisregels moet het tussen 23 en 07 uur stil zijn.
Het is natuurlijk niet uitgesloten dat een groep mensen bij elkaar op bezoek gaat waarmee
luider stemgeluid voorkomt. Uitgegaan wordt van een groep luider pratende mensen, met af
en toe stemverheffing en een bronvermogen van 80 dBA met pieken tot 100 dBA. In een
“worst case” scenario vindt dit plaats op een standplaats het dichtst bij de geplande woning
van derden (bron 1). Gerekend wordt met 4 uur in de dag en 4 uur in de avond (19 – 23 uur).
Op de camping is geen speelveld voor balspelen met hoge geluidniveaus.

Gras maaien
Een kleine zitgrasmaaier is gemodelleerd als een mobile bron op het terrein met een tijdsduur
van 1 uur en een bronvermogen LWA van 100 dBA (opgave fabrikant).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>                                                                                 Woning Eltenseweg 1a Babberich
                                                                                 22.028
                                                                                 14 juni 2022
                                                                                 pagina 7




Hierna staat een omschrijving van de akoestische relevante activiteiten/bronnen met het
aantal bewegingen van voertuigen en een inschatting van de tijdsduur voor stemgeluid (worst
case).


Tabel II : aantal transporten en/of tijd in gebruik per dag

nummer                                geluidbronnen/activiteiten per dag              Dag       Avond    Nacht
route/bron                                                                            7-19 uur 19-23 uur 23-7 uur

route 1 (alles naar route 2 t/m 5)    rijden lichte voertuigen 100 x                  86 x      14 x     -
route 2                               rijden lichte voertuigen 12 x                   10        2        -
route 3                               rijden lichte voertuigen 40 x                   34        6        -
route 4                               rijden lichte voertuigen 20 x                   17        3        -
route 5                               rijden lichte voertuigen 28 x                   24        4        -
routes 6 bezoekers + na 23 uur        rijden lichte voertuigen bezoekers 20 x         17 x      3x       4x
bron 1                                luid stemgeluid in groep pratende mensen        4 uur     4 uur
oppervlaktebron zwembad               stemgeluid zwembad                              9 uur     1 uur
oppervlaktebr verharding rond bad stemgeluid zwembad                                  9 uur     1 uur
grasmaaier LWA = 100 dBA              grasmaaien 1 x /week                            1 uur     -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>                                                                        Woning Eltenseweg 1a Babberich
                                                                        22.028
                                                                        14 juni 2022
                                                                        pagina 8




3     GELUIDBELASTING

      De geluidbelasting t.g.v. voertuigen/machines kan worden bepaald met een rekenmodel
      (methode II-8), rekening houdend met de geografische gegevens en de representatieve
      bedrijfssituatie. Het model is een benadering van de werkelijkheid en in dit geval de enige
      methode om met een broninventarisatie een betrouwbaar beeld te krijgen van de
      geluidimmissie in de omgeving.

3.1   Rekenmodel
      De geluidoverdracht naar de omgeving is bepaald met een rekenmodel, waarin zijn
      opgenomen:
      - de bedrijfsgebouwen, de omliggende woningen en geluidreflecterende (harde)
          bodemvlakken
      - de geluidbronnen met hun posities en bronvermogensniveaus LW
      - een kavelbron voor het model met de planologische geluidruimte
      - immissiepunten op de woninggevel op 1.5 en 5 m boven maaiveld.
      Bijlage I geeft een overzicht en plottertekeningen met de invoergegevens van het rekenmodel.

      Basisformule geluidoverdracht
      Bij een directe geluidmeting onder meteocondities wordt het zgn gestandaardiseerd
      immissieniveau Li vastgesteld. Dit is het equivalente (gemiddelde) of maximale geluidniveau
      gedurende een bepaalde periode van één of meerdere bronnen. Het gestandaardiseerd
      immissieniveau Li per bron kan ook worden berekend volgens :
         Li    = LWR – D                                dBA         waarin

      LWR   = het immissierelevante bronvermogensniveau in dBA
      D    = verzamelterm van alle verzwakkingen meth. II-8)

      Modellering en betrouwbaarheid
      Voor een betrouwbare indruk van de geluidbijdrage van de relevante geluidbronnen is een
      juiste modellering van groot belang (het aantal en positie(s) van de bronnen, objecten e.d.)
      vooral indien sprake is van geluidafschermende en/of reflecterende objecten. De verfijning van
      het model is hierbij afhankelijk van de afstand tussen de bron en het meetpunt en eventuele
      tussenliggende objecten. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de
      modelleringsrichtlijnen uit de Handleiding industrielawaai en de handleiding van het software
      pakket (DGMR Geomilieu).

3.2   Bronvermogensniveaus
      De     basis    voor    de    geluidoverdrachtsberekeningen   vormen     de   gehanteerde
      bronvermogenniveaus van de verschillende geluidbronnen (transport, gevels, installaties e.d)
      onder     representatieve     bedrijfsomstandigheden     als   hierna    behandeld.      De
      bronvermogenniveaus van de relevante geluidbronnen zijn afgeleid uit metingen, kengetallen,
      ervaringscijfers of gebaseerd op een aanname (nieuwe geluidbron).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>                                                                          Woning Eltenseweg 1a Babberich
                                                                          22.028
                                                                          14 juni 2022
                                                                          pagina 9




      Mobiele geluidbronnen (voertuigen e.d) en installaties/machines op het terrein
      Bij mobiele bronnen (voertuigen) is de bronsterkte afhankelijk van het type voertuig,
      snelheid/toerental, bestrating en de bediening cq het rijgedrag. Uitgegaan wordt van een
      normaal rijgedrag binnen de inrichting met een lage maximum snelheid. Voor berekeningen
      van wegverkeerslawaai (volgens RMG ‘2012) wordt bij een snelheid van 30 km/uur gerekend
      met een bronvermogensniveau van 92.6 dBA respectievelijk voor lichte voertuigen (gemiddeld
      Nederlands wagenpark). Bij het rustig rijden/manoeuvreren van voertuigen met lagere
      snelheden in een lager toerental liggen de bronvermogens nog lager. Gerekend wordt met
      gemiddeld 89 dBA voor het rijden/manoeuvreren van lichte voertuigen binnen de inrichting,
      met pieken van 95 dBA door optrekken. Het piekbronvermogen bij het dichtslaan van portieren
      op het parkeerterrein bedraagt max. 100 dBA.

3.3   Geluidoverdracht
      De equivalente (gemiddelde) geluidsbelasting LAeq t.g.v. een bepaalde bedrijfstoestand wordt
      bepaald uit het (A-gewogen) gestandaardiseerde immissieniveau volgens:

               LAeq= Li - Cb - Cm                             [dBA]

      waarin   Li = gestandaardiseerd immissieniveau onder meteocondities
               Cm = meteocorrectie (0 tot 5 dB) afhankelijk van hoogtes en ri
               Cb = bedrijfstijd-correctie = -10 log Tb/To
               To = tijdsduur van de beoordelingsperiode (dag, avond of
                    nacht, voor tijden zie normstelling rapport)
               Tb = effectieve bedrijfstijd in die periode

      De etmaalwaarde Letmaal (of Bi voor gezoneerde industrieterreinen) in referentiepunten of bij de
      woninggevels wordt bepaald uit de hoogste van de volgende waarden :
      - Ldag,
      - Lavond + 5 dBA,
      - Lnacht + 10 dBA.

3.4   Bedrijfstijden en bedrijfstijdcorrecties
      Afhankelijk van de bedrijfstijd van een geluidbron moet per periode een bedrijfstijdcorrectie Cb
      in rekening worden gebracht.
      De bedrijfstijdcorrecties zijn afgeleid uit de informatie zoals beschreven onder bedrijfscondities
      in hoofdstuk 2 en tabel II.
      De relevante voertuigbewegingen worden verzorgd via verschillende routes (zie tabel II en de
      situatieplot in bijlage I). De rijroute is verdeeld in deeltrajecten met een bronpositie in het
      midden daarvan. Voor het rijden van voertuigen op het terrein is uitgegaan van een
      gemiddelde snelheid incl. manoeuvreren van 10 km/uur op basis waarvan de rijtijd per traject
      in het rekenmodel berekend.

      Planologische ruimte
      Voor de planologische ruimte is gerekend met een bedrijfsduurcorrectie van 0, 5 en 10 dB
      voor de dag-, avond- en nachtperiode.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Woning Eltenseweg 1a Babberich
                                                                                                   22.028
                                                                                                   14 juni 2022
                                                                                                   pagina 10




3.5   Beoordelingsniveaus
      Tabel III geeft een overzicht van de beoordelingsniveaus LAr,LT en LAmax onder de genoemde
      bedrijfsactiviteiten. De maximale geluidniveaus zijn berekend met een de onderstaande
      bronvermogens :
       auto ’s sluiten portier/optrekken:LWmax = 100 dBA
       roepen standplaats:               LWmax = 95 dBA
       luid roepen zwembad:              LWmax = 105 dBA
       gillen zwembad:                   LWmax = 110 dBA


      TABEL III                                   geluidbelasting LAr,LT                                               LAmax

      punt                    dag Hw =1.5               avond Hw =5                nacht Hw =5       dag             avond           nacht
                  feitelijk     planologisch feitelijk    planologisch feitelijk    planologisch     Hw =1.5         Hw =5           Hw =5
                                                                                                                 1
      1                  46            52           -             -           -             -               73               -               -
                                                                                                                 1
      2                  45            50           -             -           -             -               73               -               -
                                                                                                                                 1
      3                   -             -          42            47          18             42               -          70               59
                                                                                                                                 1
      4                   -             -          38            44          20             39               -          68               60
      5                  35            45           -             -           -             -               62               -               -
      6                  36            47           -             -           -             -               62               -               -
      norm                        50                        45                         40                   70           65              60

      1      t.g.v. stemgeluid zwembad


      De berekening met gegevens is toegevoegd in bijlage I.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>                                                                       Woning Eltenseweg 1a Babberich
                                                                       22.028
                                                                       14 juni 2022
                                                                       pagina 11




4     CONCLUSIES


4.1   Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT toetsing RO
      Planologische ruimte
      Met de planologische geluidruimte, gemodelleerd in een kavelbron gelijkmatig verdeeld over
      het terrein, wordt de streefwaarde van 50 dBA (etmaalwaarde) voor een gemengd gebied
      voor de geluidbelasting LAr,LT voor de gevels van de woning in de punten 1 en 3 met 2 dBA
      overschreden.
      Punt 1 ligt op de zuidgevel van de laagbouw met werkplaats en opslag wat geen
      verblijfsruimten zijn. Wanneer de laagbouw in het bestemmingsplan wordt aangeduid als
      ”niet wonen” vervalt toetsing. Een andere oplossing voor de dagperiode is het plaatsen van
      een van 27 m lang en 2 m hoog scherm (zie plot in bijlage I).

      Punt 3 is de zuidgevel van de verdieping. De overschrijding in de avond/nacht is theoretisch
      met een oppervlaktebron. Afscherming is alleen effectief met een hoog scherm van ca 40 x 4
      m hoog. Dit is landschappelijk/stedebouwkundig gezien niet gewenst.
      Een andere oplossing is een grotere afstand tussen de woning en de camping in de
      avond/nacht. Dit is mogelijk door het zwembad, wat direct naast de woning grenst, in de
      avond/nacht niet te gebruiken. In de praktijk betekent dit alleen overdag geopend tot 19 uur
      wat kan worden vastgelegd. Dan is bij de woning sprake van een aanvaardbaar woon- en
      leefklimaat.

      Feitelijke situatie
      In de feitelijke situatie kan ruimschoots aan de gestelde normen worden voldaan van het
      gemeentelijk geluidbeleid, ook met het zwembad tot 20 uur in gebruik.

4.2   Maximale geluidniveaus LAmax toetsing RO
      Dagperiode
      Onder de genoemde uitgangspunten worden de grenswaarden voor piekgeluiden in de
      dagperiode overschreden in de rekenpunten 1 en 2 als gevolg van stemgeluid op het
      zwembad. Deze punten liggen op de gevels van de laagbouw met werkplaats en opslag wat
      geen verblijfsruimten zijn. Wanneer de laagbouw in het bestemmingsplan wordt aangeduid
      als ”niet wonen” vervalt toetsing. Een andere oplossing voor de dagperiode is het plaatsen
      van een van 27 m lang en 2 m hoog scherm (zie plot in bijlage I).

      Avondperiode
      In de avondperiode worden de grenswaarden voor piekgeluiden overschreden in de
      rekenpunten 3 en 4 als gevolg van stemgeluid op het zwembad. Afscherming is alleen
      effectief met een 27 m lang en 4 m hoog scherm. Dit is landschappelijk/stedebouwkundig
      gezien niet gewenst.
      Een andere oplossing is het zwembad, wat direct naast de woning grenst, in de avond/nacht
      niet te gebruiken. In de praktijk betekent dit alleen overdag geopend tot 19 uur wat kan
      worden vastgelegd. Dan is bij de woning sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>                                                                      Woning Eltenseweg 1a Babberich
                                                                      22.028
                                                                      14 juni 2022
                                                                      pagina 12




4.3   Conclusie toetsing RO
      In het kader van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij de geplande woning moet de
      laagbouw worden aangeduid als “niet wonen” of een geluidsscherm worden geplaatst. De
      initiatiefnemer kiest voor een 2 m hoog scherm. Het zwembad is alleen overdag geopend.

4.4   Toetsing normen Activiteitenbesluit
      Omdat conform art 2.18 lid 1a van het Activiteitenbesluit stemgeluid van de camping niet
      wordt getoetst zal de geluidbelasting LAr,LT nog aanzienlijk lager zijn waarmee de camping
      zeer ruim aan de normen kan voldoen. Het betreft dan alleen het rijden van voertuigen en
      gras maaien op de camping. De camping wordt dus door de geplande woning niet extra
      beperkt in de activiteiten.




                                                                                  ing. Wim Buijvoets.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>                 BUVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING




                          Bijlage I

                          Situatie en gegevens rekenmodel




opdrachtnummer
22.028


datum
14 juni 2022


opdrachtgever
A.J.G. Campschroer
Beekseweg 28
6909 DT Babberich


auteur
Wim Buijvoets
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>23                                                     25
                                                                                                                                        27                       29




                                    BEEKSEW
                                            EG




                                                                                                           PERCEELGRENS




                                                                                            16000
                                                                   HWA INFILTRATIEKRATTEN                                                    INRIT
                                                                   OP TERREIN



     26
                                    ELT
                                        ENS
                                           EW
                                              EG




                                                                                                               FYSIEKE ERFAFSCHEIDING
                                                                                                               (HAAG O.I.D.)

                         2                                                                          1501



                                                                                                                                                     28A - 28H
                                                                    7000




                                                                                                                                28
                                                            3000




          DWA RIOLERING AANSLUITEN
                                                   INRIT




          OP BESTAANDE UITLEGGER GEMEENTE




                                                                         0
                                                                     1150
                                                                                  2x PARKEREN




                                            4
                                                                    ELTE
                                                                        NSEW




                                                                                                                                                                 RENVOOI Situatie
                                                                             EG




                                                                                                                                                                                      KADASTRAAL BEKEND:
                                                                                                                                                                                      Gemeente: Zevenaar
                                                                                                                                                                                      Sectie:
                                                                                                                                                                                      Nr.:      1501

                                                                                                                                                                                      - HWA, hemelwaterafvoer, riolering
                                                                                                                                                                                      - DWA, vuilwaterafvoer, buitenriolering
                                                                                                                                                                                      - Perceelgrens



                                                                                                                                                                  project:

                                                                                                                                                                  NIEUWBOUW WOONHUIS                                                                   BABBERICH
                                                                                                                                                                  projectlocatie:                           architect:         hd   projectfase:

                                                                                                                                                                  Eltenseweg 1a                             projectleider:    vvv   OMGEVINGSVERGUNNING
                                                                                                                                                                  6909 DG Babberich                         modelleur:         jw   tekeningnummer:                       projectnummer:
                                                                                                                                                                                                            maateenheid:      mm    HA_OV_001_                                18093
                                                                                                                                                                  opdrachtgever:
                                                                                                                                                                                                            schaal:         1:500
                                                                                                                                                                                                                                    onderwerp:
                                                                                                                                                                                                            formaat:         A2.L
                                                                                                                                                                                                            datum:     08-09-2021   Situatie
                                                                                                                                                                                                            wijz.:
                                                                                                                                                                  T

                                                                                                                                                                                                                                             Hurenkamp Architecten & Adviseurs bv

                                                                                                                                                                                                                                             Kerkallee 43             6882 AM Velp

                                                                                                                                                                                                                                             T 026 361 38 12

                                                                                                                                                                                                                                             Email          architecten@hurenkamp.nl

                                                                                                                                                                                                                                             Website              www.hurenkamp.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>rekenparameters planlologische ruimte

Rapport:   Lijst van model eigenschappen
Model:     model planologische ruimte contour op 5 m hoogte avond

Model eigenschap
Omschrijving                        model planologische ruimte contour op 5 m hoogte avond
Verantwoordelijke                   Wim
Rekenmethode                        #2|Industrielawaai|IL|

Aangemaakt door                     Wim op 29-3-2022
Laatst ingezien door                Wim op 14-6-2022
Model aangemaakt met                Geomilieu V4.50

Dagperiode                          07:00 - 19:00
Avondperiode                        19:00 - 23:00
Nachtperiode                        23:00 - 07:00
Samengestelde periode               Etmaalwaarde
Waarde                              Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte            0
Rekenhoogte contouren               5
Detailniveau toetspunt resultaten   Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids       Groepsresultaten
Meteorologische correctie           Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor               1,0
Absorptiestandaarden                HMRI-II.8
Dynamische foutmarge                --
Clusteren gebouwen                  Ja
Verwijderen binnenwanden            Ja




Geomilieu V4.50                                                                              14-6-2022 20:10:11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>model planlologische ruimte

Model:   model planologische ruimte contour op 5 m hoogte avond
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam   Omschr.           Hoogte   Maaiveld   Hdef.      TypeLw    Cb(D)   Cb(A)   Cb(N)   DeltaL   DeltaH   Negeer obj.   LwM2 31   LwM2 63   LwM2 125   LwM2 250   LwM2 500   LwM2 1k
1      oppervlaktebron     1,50       0,00   Relatief     False    0,00    5,00   10,00     10,0     10,0            Ja     30,00     35,00      35,00      38,00      44,00     51,00




Geomilieu V4.50                                                                                                                                                         14-6-2022 19:34:15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>model planlologische ruimte

Model:   model planologische ruimte contour op 5 m hoogte avond
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam   LwM2 2k   LwM2 4k   LwM2 8k   Lw 31   Lw 63   Lw 125   Lw 250   Lw 500   Lw 1k   Lw 2k   Lw 4k   Lw 8k   Red 31   Red 63   Red 125   Red 250   Red 500   Red 1k   Red 2k
1        51,00     41,00     37,00   71,80   76,80    76,80    79,80    85,80   92,80   92,80   82,80   78,80    -2,50    -2,50     -2,50     -2,50     -2,50    -2,50    -2,50




Geomilieu V4.50                                                                                                                                                 14-6-2022 19:34:15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>model planlologische ruimte

Model:    model planologische ruimte contour op 5 m hoogte avond
          versie van Gebied - Gebied
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Red 4k   Red 8k
1         -2,50    -2,50




Geomilieu V4.50                                                                  14-6-2022 19:34:15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>model planlologische ruimte

Model:   model planologische ruimte contour op 5 m hoogte avond
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Grids, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam   Omschr.   Hoogte   Maaiveld   DeltaX   DeltaY
                   5,00       0,00       10       10




Geomilieu V4.50                                                    14-6-2022 19:34:15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>model planlologische ruimte

Model:   model planologische ruimte contour op 5 m hoogte avond
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam   Omschr.   Maaiveld   Hdef.      Hoogte A   Hoogte B   Hoogte C   Hoogte D   Hoogte E   Hoogte F   Gevel
1                    0,00   Relatief       1,50         --         --         --         --         --      Ja
2                    0,00   Relatief       1,50         --         --         --         --         --      Ja
3                    0,00   Relatief         --       5,00         --         --         --         --      Ja
4                    0,00   Relatief         --       5,00         --         --         --         --      Ja
5                    0,00   Relatief       1,50         --         --         --         --         --      Ja

6                    0,00   Relatief       1,50        --         --         --         --         --      Ja




Geomilieu V4.50                                                                                                  14-6-2022 19:34:15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>model planlologische ruimte

Model:   model planologische ruimte contour op 5 m hoogte avond
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam   Omschr.                Bf
1      zwembad+verharding   0,00
2      verharding           0,00
3      verharding           0,00
4      Beeksweweg           0,00
5      weg                  0,00

6      weg                  0,00
7      weg                  0,00
8      campingterrein       0,50




Geomilieu V4.50                                                            14-6-2022 19:34:15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>model planlologische ruimte

Model:   model planologische ruimte contour op 5 m hoogte avond
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam   Omschr.           Hoogte   Maaiveld   Hdef.      Functie       Cp   Refl. 31   Refl. 63   Refl. 125   Refl. 250   Refl. 500   Refl. 1k   Refl. 2k   Refl. 4k   Refl. 8k
1      gebouw              6,00       0,00   Relatief             0   dB       0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
2      gebouw              6,00       0,00   Relatief             0   dB       0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
3      gebouw              6,00       0,00   Relatief             0   dB       0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
4      gebouw              6,00       0,00   Relatief             0   dB       0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
5      gebouw              6,00       0,00   Relatief             0   dB       0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

6      gebouw              6,00       0,00   Relatief             0   dB      0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
7      gebouw              6,00       0,00   Relatief             0   dB      0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
8      gebouw              6,00       0,00   Relatief             0   dB      0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
9      gebouw              6,00       0,00   Relatief             0   dB      0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
10     woning              6,00       0,00   Relatief             0   dB      0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

11     woning laagbouw     3,00       0,00   Relatief             0 dB        0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
11     gebouw              3,00       0,00   Relatief             0 dB        0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80




Geomilieu V4.50                                                                                                                                                             14-6-2022 19:34:15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>model planlologische ruimte

Model:   model planologische ruimte contour op 5 m hoogte avond
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam   Omschr.     ISO_H    ISO M.   Hdef.        Cp   Refl.L 31   Refl.L 63   Refl.L 125   Refl.L 250   Refl.L 500   Refl.L 1k   Refl.L 2k   Refl.L 4k   Refl.L 8k   Refl.R 31   Refl.R 63
1      scherm       0,00      0,00   Relatief   0 dB        0,80        0,80         0,80         0,80         0,80        0,80        0,80        0,80        0,80        0,80        0,80




Geomilieu V4.50                                                                                                                                                          14-6-2022 19:34:15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>model planlologische ruimte

Model:   model planologische ruimte contour op 5 m hoogte avond
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam   Refl.R 125   Refl.R 250   Refl.R 500   Refl.R 1k   Refl.R 2k   Refl.R 4k   Refl.R 8k
1            0,80         0,80         0,80        0,80        0,80        0,80        0,80




Geomilieu V4.50                                                                               14-6-2022 19:34:15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>resultaten LAR,LT planlologische ruimte

Rapport:          Resultatentabel
Model:            model planologische ruimte contour op 5 m hoogte avond
                  LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:            (hoofdgroep)
Groepsreductie:   Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving   Hoogte    Dag   Avond   Nacht   Etmaal     Li
1_A                          1,50   52,4    47,4    42,4     52,4   53,5
2_A                          1,50   50,2    45,2    40,2     50,2   51,7
3_B                          5,00   51,5    46,5    41,5     51,5   52,0
4_B                          5,00   49,4    44,4    39,4     49,4   50,0
5_A                          1,50   44,8    39,8    34,8     44,8   46,7

6_A                         1,50    47,2   42,2    37,2     47,2    48,3




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50                                                            14-6-2022 19:35:41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>rekenparameters feitelijke situatie

Rapport:   Lijst van model eigenschappen
Model:     feitelijke situatie LAr,LT met scherm

Model eigenschap
Omschrijving                        feitelijke situatie LAr,LT met scherm
Verantwoordelijke                   Wim
Rekenmethode                        #2|Industrielawaai|IL|

Aangemaakt door                     Wim op 29-3-2022
Laatst ingezien door                Wim op 14-6-2022
Model aangemaakt met                Geomilieu V4.50

Dagperiode                          07:00 - 19:00
Avondperiode                        19:00 - 23:00
Nachtperiode                        23:00 - 07:00
Samengestelde periode               Etmaalwaarde
Waarde                              Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte            0
Rekenhoogte contouren               1,5
Detailniveau toetspunt resultaten   Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids       Groepsresultaten
Meteorologische correctie           Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor               1,0
Absorptiestandaarden                HMRI-II.8
Dynamische foutmarge                --
Clusteren gebouwen                  Ja
Verwijderen binnenwanden            Ja




Geomilieu V4.50                                                             14-6-2022 20:17:27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>modelgegevens feitelijke situatie

Model:   feitelijke situatie LAr,LT met scherm
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam   Omschr.                      ISO_H     ISO M.   Hdef.      Aantal(D)    Aantal(A)   Aantal(N)   Cb(D)   Cb(A)   Cb(N)   Gem.snelheid   Max.afst.   Lw 31   Lw 63   Lw 125
1      LV 100 x                      0,75       0,00   Relatief          86           14          --   18,46   21,58      --             10       25,00      --   65,00    68,00
2      LV 12 x                       0,75       0,00   Relatief          10            2          --   27,97   30,19      --             10       25,00      --   65,00    68,00
3      LV 40 x                       0,75       0,00   Relatief          34            6          --   22,04   24,81      --             10       25,00      --   65,00    68,00
4      LV 20 x                       0,75       0,00   Relatief          17            3          --   25,72   28,49      --             10       25,00      --   65,00    68,00
5      LV 28 x                       0,75       0,00   Relatief          24            4          --   23,02   26,03      --             10       25,00      --   65,00    68,00

6      LV gasten 20x + na 23 uur     0,75       0,00   Relatief           17          3           4    25,93   28,69   30,45            10       25,00      --    65,00    68,00




Geomilieu V4.50                                                                                                                                                   14-6-2022 20:18:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>modelgegevens feitelijke situatie

Model:    feitelijke situatie LAr,LT met scherm
          versie van Gebied - Gebied
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Lw 250   Lw 500   Lw 1k    Lw 2k   Lw 4k    Lw 8k   Red 31   Red 63      Red 125   Red 250   Red 500   Red 1k   Red 2k   Red 4k   Red 8k
1         72,00    81,00   87,00    84,00   77,00    67,00     0,00     0,00         0,00      0,00      0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
2         72,00    81,00   87,00    84,00   77,00    67,00     0,00     0,00         0,00      0,00      0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
3         72,00    81,00   87,00    84,00   77,00    67,00     0,00     0,00         0,00      0,00      0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
4         72,00    81,00   87,00    84,00   77,00    67,00     0,00     0,00         0,00      0,00      0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
5         72,00    81,00   87,00    84,00   77,00    67,00     0,00     0,00         0,00      0,00      0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

6         72,00    81,00   87,00    84,00   77,00    67,00     0,00        0,00      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00     0,00     0,00




Geomilieu V4.50                                                                                                                                     14-6-2022 20:18:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>modelgegevens feitelijke situatie

Model:   feitelijke situatie LAr,LT met scherm
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam   Omschr.                 Hoogte   Maaiveld   Hdef.      TypeLw    Cb(D)   Cb(A)   Cb(N)   DeltaL   DeltaH   Negeer obj.   LwM2 31   LwM2 63   LwM2 125   LwM2 250   LwM2 500   LwM2 1k
1      grasmaaien                0,50       0,00   Relatief      True   20,79      --      --     10,0     10,0            Ja        --     47,84      61,84      66,84      69,84     70,84
2      grasmaaien                0,50       0,00   Relatief      True   17,78      --      --     10,0     10,0            Ja        --     44,57      58,57      63,57      66,57     67,57
3      grasmaaien                0,50       0,00   Relatief      True   14,77      --      --     10,0     10,0            Ja        --     40,91      54,91      59,91      62,91     63,91
4      grasmaaien                0,50       0,00   Relatief      True   17,78      --      --     10,0     10,0            Ja        --     44,99      58,99      63,99      66,99     67,99
5      grasmaaien                0,50       0,00   Relatief     False   20,79      --      --     10,0     10,0            Ja        --     72,00      86,00      91,00      94,00     95,00

6      zwembad                   0,50       0,00   Relatief     True     1,25    6,02     --      3,0      3,0            Ja        --      43,75     46,75      48,75      55,75      62,75
7      verharding rondom bad     1,50       0,00   Relatief     True     1,25    6,02     --      3,0      3,0            Ja        --      38,53     41,53      43,53      50,53      57,53




Geomilieu V4.50                                                                                                                                                           14-6-2022 20:18:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>modelgegevens feitelijke situatie

Model:   feitelijke situatie LAr,LT met scherm
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam   LwM2 2k   LwM2 4k   LwM2 8k   Lw 31   Lw 63   Lw 125   Lw 250   Lw 500    Lw 1k    Lw 2k    Lw 4k    Lw 8k   Red 31   Red 63   Red 125   Red 250   Red 500   Red 1k   Red 2k
1        68,84     61,84     52,84      --   72,00    86,00    91,00    94,00    95,00    93,00    86,00    77,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00
2        65,57     58,57     49,57      --   72,00    86,00    91,00    94,00    95,00    93,00    86,00    77,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00
3        61,91     54,91     45,91      --   72,00    86,00    91,00    94,00    95,00    93,00    86,00    77,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00
4        65,99     58,99     49,99      --   72,00    86,00    91,00    94,00    95,00    93,00    86,00    77,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00
5        93,00     86,00     77,00      --   96,54   110,54   115,54   118,54   119,54   117,54   110,54   101,54     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00

6        58,75     46,75     34,75     --    61,00    64,00    66,00    73,00    80,00    76,00    64,00    52,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00
7        53,53     41,53     29,53     --    62,00    65,00    67,00    74,00    81,00    77,00    65,00    53,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00




Geomilieu V4.50                                                                                                                                                     14-6-2022 20:18:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>modelgegevens feitelijke situatie

Model:    feitelijke situatie LAr,LT met scherm
          versie van Gebied - Gebied
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam     Red 4k   Red 8k
1          0,00     0,00
2          0,00     0,00
3          0,00     0,00
4          0,00     0,00
5          0,00     0,00

6          0,00     0,00
7          0,00     0,00




Geomilieu V4.50                                                                  14-6-2022 20:18:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>modelgegevens feitelijke situatie

Model:   feitelijke situatie LAr,LT met scherm
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep       ItemID      Grp.ID                    Datum   Naam   Omschr.                               Vorm           X           Y   Hoogte   Rel.H   Maaiveld   Hdef.
--              37           0   21:56,   12   jun 2022   2      sluiten portier                       Punt   206613,36   435496,35     1,30    1,30       0,00   Relatief
--              38           0   21:17,   12   jun 2022   3      luid gillen                           Punt   206606,99   435468,08     1,30    1,30       0,00   Relatief
--              39           0   21:17,   12   jun 2022   1      groep mensen terras bij standplaats   Punt   206587,76   435461,50     1,50    1,50       0,00   Relatief
--             119           0   21:37,   12   jun 2022   4      luid roepen bij zwembad               Punt   206605,06   435472,31     1,70    1,70       0,00   Relatief
--             120           0   21:37,   12   jun 2022   5      roepen bij standplaats                Punt   206585,93   435460,94     1,70    1,70       0,00   Relatief




Geomilieu V4.50                                                                                                                                            14-6-2022 20:18:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>modelgegevens feitelijke situatie

Model:    feitelijke situatie LAr,LT met scherm
          versie van Gebied - Gebied
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep                  Type   Richt.     Hoek   Cb(u)(D)   Cb(u)(A)   Cb(u)(N)   Cb(%)(D)   Cb(%)(A)   Cb(%)(N)   Cb(D)   Cb(A)   Cb(N)   GeenRefl.   GeenDemping   GeenProces   Lw 31   Lw 63
--       Normale   puntbron     0,00   360,00         --         --         --         --         --         --   99,00   99,00   99,00         Nee           Nee          Nee      --   72,00
--       Normale   puntbron     0,00   360,00         --         --         --         --         --         --   99,00   99,00      --         Nee           Nee          Nee      --   82,00
--       Normale   puntbron     0,00   360,00      4,001      4,000         --     33,343    100,000         --    4,77    0,00      --         Nee           Nee          Nee      --   52,00
--       Normale   puntbron     0,00   360,00         --         --         --         --         --         --   99,00   99,00      --         Nee           Nee          Nee      --   82,00
--       Normale   puntbron     0,00   360,00         --         --         --         --         --         --   99,00   99,00      --         Nee           Nee          Nee      --   72,00




Geomilieu V4.50                                                                                                                                                              14-6-2022 20:18:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>modelgegevens feitelijke situatie

Model:   feitelijke situatie LAr,LT met scherm
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep    Lw 125   Lw 250   Lw 500    Lw 1k    Lw 2k    Lw 4k   Lw 8k   Lw Totaal   Red 31   Red 63   Red 125   Red 250   Red 500   Red 1k   Red 2k   Red 4k   Red 8k   Lwr 31   Lwr 63
--        81,00    88,00    89,00    93,00    97,00    91,00   76,00       99,94     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00     0,00     0,00       --    72,00
--        91,00    98,00    99,00   103,00   107,00   101,00   86,00      109,94     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00     0,00     0,00       --    82,00
--        61,00    68,00    69,00    73,00    77,00    71,00   56,00       79,94     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00     0,00     0,00       --    52,00
--        91,00    98,00    99,00   103,00   107,00   101,00   86,00      109,94     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00     0,00     0,00       --    82,00
--        81,00    88,00    89,00    93,00    97,00    91,00   76,00       99,94     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00     0,00     0,00     0,00     0,00       --    72,00




Geomilieu V4.50                                                                                                                                                   14-6-2022 20:18:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>modelgegevens feitelijke situatie

Model:    feitelijke situatie LAr,LT met scherm
          versie van Gebied - Gebied
Groep:    (hoofdgroep)
          Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep    Lwr 125   Lwr 250   Lwr 500   Lwr 1k   Lwr 2k   Lwr 4k   Lwr 8k   Lwr Totaal
--         81,00     88,00     89,00    93,00    97,00    91,00    76,00        99,94
--         91,00     98,00     99,00   103,00   107,00   101,00    86,00       109,94
--         61,00     68,00     69,00    73,00    77,00    71,00    56,00        79,94
--         91,00     98,00     99,00   103,00   107,00   101,00    86,00       109,94
--         81,00     88,00     89,00    93,00    97,00    91,00    76,00        99,94




Geomilieu V4.50                                                                         14-6-2022 20:18:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>modelgegevens feitelijke situatie

Model:   feitelijke situatie LAr,LT met scherm
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam   Omschr.   Maaiveld   Hdef.      Hoogte A   Hoogte B   Hoogte C   Hoogte D   Hoogte E   Hoogte F   Gevel
1                    0,00   Relatief       1,50         --         --         --         --         --      Ja
2                    0,00   Relatief       1,50         --         --         --         --         --      Ja
3                    0,00   Relatief         --       5,00         --         --         --         --      Ja
4                    0,00   Relatief         --       5,00         --         --         --         --      Ja
5                    0,00   Relatief       1,50         --         --         --         --         --      Ja

6                    0,00   Relatief       1,50        --         --         --         --         --      Ja




Geomilieu V4.50                                                                                                  14-6-2022 20:18:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>modelgegevens feitelijke situatie

Model:   feitelijke situatie LAr,LT met scherm
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam   Omschr.                Bf
1      zwembad+verharding   0,00
2      verharding           0,00
3      verharding           0,00
4      Beeksweweg           0,00
5      weg                  0,00

6      weg                  0,00
7      weg                  0,00
8      weg                  0,00




Geomilieu V4.50                                                            14-6-2022 20:18:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>modelgegevens feitelijke situatie

Model:   feitelijke situatie LAr,LT met scherm
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam   Omschr.           Hoogte   Maaiveld   Hdef.      Functie       Cp   Refl. 31   Refl. 63   Refl. 125   Refl. 250   Refl. 500   Refl. 1k   Refl. 2k   Refl. 4k   Refl. 8k
1      gebouw              6,00       0,00   Relatief             0   dB       0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
2      gebouw              6,00       0,00   Relatief             0   dB       0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
3      gebouw              6,00       0,00   Relatief             0   dB       0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
4      gebouw              6,00       0,00   Relatief             0   dB       0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
5      gebouw              6,00       0,00   Relatief             0   dB       0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

6      gebouw              6,00       0,00   Relatief             0   dB      0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
7      gebouw              6,00       0,00   Relatief             0   dB      0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
8      gebouw              6,00       0,00   Relatief             0   dB      0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
9      gebouw              6,00       0,00   Relatief             0   dB      0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
10     woning              6,00       0,00   Relatief             0   dB      0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80

11     woning laagbouw     3,00       0,00   Relatief             0 dB        0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80
11     gebouw              3,00       0,00   Relatief             0 dB        0,80       0,80        0,80        0,80        0,80       0,80       0,80       0,80       0,80




Geomilieu V4.50                                                                                                                                                             14-6-2022 20:18:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>modelgegevens feitelijke situatie

Model:   feitelijke situatie LAr,LT met scherm
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam   Omschr.     ISO_H    ISO M.   Hdef.        Cp   Refl.L 31   Refl.L 63   Refl.L 125   Refl.L 250   Refl.L 500   Refl.L 1k   Refl.L 2k   Refl.L 4k   Refl.L 8k   Refl.R 31   Refl.R 63
1      scherm       4,00      0,00   Relatief   0 dB        0,80        0,80         0,80         0,80         0,80        0,80        0,80        0,80        0,80        0,80        0,80




Geomilieu V4.50                                                                                                                                                          14-6-2022 20:18:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>modelgegevens feitelijke situatie

Model:   feitelijke situatie LAr,LT met scherm
         versie van Gebied - Gebied
Groep:   (hoofdgroep)
         Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam   Refl.R 125   Refl.R 250   Refl.R 500   Refl.R 1k   Refl.R 2k   Refl.R 4k   Refl.R 8k
1            0,80         0,80         0,80        0,80        0,80        0,80        0,80




Geomilieu V4.50                                                                               14-6-2022 20:18:26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>resultaat LAr,LT feitelijke situatie met scherm

Rapport:          Resultatentabel
Model:            feitelijke situatie LAr,LT met scherm
                  LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:            (hoofdgroep)
Groepsreductie:   Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving   Hoogte    Dag   Avond   Nacht   Etmaal     Li
1_A                          1,50   35,0    33,0    13,4     38,0   65,2
2_A                          1,50   37,1    33,9    20,5     38,9   68,4
3_B                          5,00   41,2    40,5    18,9     45,5   68,2
4_B                          5,00   38,8    33,0    20,3     38,8   65,7
5_A                          1,50   34,9    31,7    18,4     36,7   66,3

6_A                         1,50    35,8   39,4     0,4     44,4    62,9




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50                                                            14-6-2022 20:19:33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>resultaat LAr,LT feitelijke situatie zonder scherm

Rapport:          Resultatentabel
Model:            feitelijke situatie LAr,LT
                  LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:            (hoofdgroep)
Groepsreductie:   Nee

Naam
Toetspunt   Omschrijving   Hoogte    Dag   Avond   Nacht   Etmaal     Li
1_A                          1,50   46,4    44,0     7,2     49,0   76,0
2_A                          1,50   44,8    40,0    19,7     45,0   75,4
3_B                          5,00   45,0    42,3    17,8     47,3   73,3
4_B                          5,00   43,4    38,1    19,7     43,4   71,6
5_A                          1,50   35,3    32,0    18,3     37,0   66,5

6_A                         1,50    36,4   39,4    -1,2     44,4    63,4




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50                                                            14-6-2022 20:21:47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>resultaat LAmax feitelijke situatie met scherm

Rapport:    Resultatentabel
Model:      feitelijke situatie LAr,LT met scherm
            LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep:      (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt   Omschrijving   Hoogte    Dag   Avond   Nacht
1_A                          1,50   62,7    62,7    56,9
2_A                          1,50   64,2    64,2    64,2
3_B                          5,00   63,2    63,2    60,2
4_B                          5,00   62,1    62,1    60,7
5_A                          1,50   61,7    61,7    60,3

6_A                         1,50    61,7   61,7    42,5




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50                                            14-6-2022 20:20:59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>resultaat LAmax feitelijke situatie zonder scherm

Rapport:    Resultatentabel
Model:      feitelijke situatie LAr,LT
            LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep:      (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt   Omschrijving   Hoogte    Dag   Avond   Nacht
1_A                          1,50   73,3    73,3    43,1
2_A                          1,50   72,6    72,6    63,3
3_B                          5,00   70,3    70,3    58,8
4_B                          5,00   68,2    68,2    59,6
5_A                          1,50   62,2    62,2    60,3

6_A                         1,50    61,7   61,7    40,4




Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50                                            14-6-2022 20:23:06
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>            Eltenseweg 1a, Babberich
                                       29




Bijlage 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>   NIEUWBOUW WONING ELTENSEWEG 1a
                        BABBERICH
RAPPORT KARAKTERISTIEKE GELUIDWERING




                      Projectnummer:        18.093
                      Datum:            11-07-2022
                                   gew. 11-12-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>Projectnummer :             18093
        Datum :        11-07-2022
                  gew. 27-02-2023
                  gew. 11-12-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>         Opdrachtgever             :      Dhr. Campschroer




         Project                   :      Nieuwbouw Eltenseweg 1a te Babberich

         Projectnummer             :      18093

         Titel                     :      Rapport karakteristieke geluidwering

         Inhoud                    :      1- Inleiding
                                          2- Situatie
                                          3- Rekenresultaten geluidsbelasting
                                          4- Eisen geluidwering gevel
                                          5- Ventilatie
                                          6- Berekening geluidwering
                                          7- Conclusie

         Bijlagen                         I- Berekeningen geluidwering

         Datum                     :      11-07-2022
                                          gew. 27-02-2023
                                          gew. 11-12-2023


         Samengesteld door         :      ing. E. Kant




         Onder verantwoording van Hurenkamp
                                  :             Architecten & Adviseurs
                                  Kerkallee 43 6882 AM VELP
                                  Tel. 026 - 361 38 12
                                  e-mail : architecten@hurenkamp.nl
                                  website : www.hurenkamp.nl




©        2023 - Hurenkamp Architecten & Adviseurs te Velp.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm
of op wijze dan ook, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Hurenkamp Architecten bna te Velp.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>Rapport karakteristieke geluidwering                                              Eltenseweg 1a te Babberich




1        Inleiding
Ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de vrijstaande woning aan de
Eltenseweg 1a te Babberich heeft Hurenkamp Architecten & Adviseurs in opdracht van dhr. Campschroer
een onderzoek uitgevoerd naar de geluidwering van de gevels voor de woning.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt of het noodzakelijk is dat er geluidwerende voorzieningen worden
getroffen in geluidgevoelige gevels van het plan. In deze rapportage vindt u de bevindingen van het
onderzoek.



2        Situatie
De locatie aan de Eltenseweg 1a te Babberich zal een vrijstaande woning worden. De woningen zal 2
bouwlagen hoog worden, waarvan de 2e bouwlaag een zolder onder een zadeldak betreft. De woning zal
ongeveer 9 meter hoog worden.

Het plangebied ligt nabij de N812. Vanuit het rapport ‘Akoestisch onderzoek verkeerslawaai’ (Buijvoets
Bouw & Geluidsadvisering, d.d. 06 december 2023) blijkt de geluidbelasting vanaf de N812 de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet Geluidhinder (Wgh) te overschrijden. Voor de woning wordt
een hogere waarde aangevraagd van 53 dB t.g.v. verkeerslawaai op de N812.




                                        Pagina 1 van 5                                     december 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>Rapport karakteristieke geluidwering                                              Eltenseweg 1a te Babberich




3        Rekenresultaten geluidbelasting
De geluidbelastingen op de gevels zijn ten gevolge van het wegverkeer in kaart gebracht door Buijvoets
Bouw & Geluidsadvisering middels software-programma Geomilieu. Onderstaand figuur geeft de
maatgevende geluidbelastingen op de verschillende gevels weer. Deze geluidsbelastingen zijn afkomstig
van de N812.




Figuur 2 : Geluidbelasting op de gevels (Bron gegevens: Buijvoets Bouw & Geluidsadvisering d.d. 22 december
2022)




                                        Pagina 2 van 5                                     december 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>Rapport karakteristieke geluidwering                                               Eltenseweg 1a te Babberich




4        Eisen geluidwering gevel
Conform het Bouwbesluit 2012 afdeling 3.1 ‘Bescherming tegen geluid van buiten’ wordt een minimale
karakteristieke geluidwering bepaald voor weglawaai. Samengevat geldt hiervoor:

De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied bedraagt
minimaal de geluidsbelasting (van weg- of spoorwegverkeer) minus 33 dB, waarbij een minimum geldt van
20 dB.

De geluidbelasting op de kritische gevels (noord en oost) is resp. 62 en 58 dB. Hieruit is voor wegverkeer af
te leiden dat de noordgevel een minimale karakteristieke geluidwering van 62 – 33 = 29 dB dient te
bedragen. De oostgevel dient een minimale karakteristieke geluidwering van 58 -33 = 25 dB te hebben.



5        Ventilatie
De woning wordt uitgerust met een balansventilatie. Er zijn derhalve geen gevelroosters die een invloed
hebben op de karakteristieke geluidwering van de gevel.



6        Berekening geluidwering
6.1 Bepalingsmethode
De karakteristieke geluidwering van de gevel Ga,k dient, overeenkomstig afdeling 3.1 van het Bouwbesluit
2012, te worden berekend volgens NEN 5077. Voor de berekeningen van dit akoestisch onderzoek is een
rekentool gebruikt waarmee basisberekeningen kunnen worden gemaakt. De rekentool is gebaseerd op de
geldende norm.

De berekeningen zijn uitgevoerd voor een aantal maatgevende verblijfsruimte/gevels, betreffende de
woonkamer/keuken en slaapkamer.

6.2 Bouwkundige uitgangspunten
Onderstaande uitgangspunten zijn aangehouden bij het maken van de berekeningen:
    - Dichte geveldelen betreffen spouwmuren: standaardwaarde van 46 dB aangehouden
    - Beglazing: HR++ glas: standaardwaarde van 28 dB aangehouden
    - Naaddichting: goede enkele kierdichting toegepast bij te openen vensters
          o Standaardwaarde voor dubbele kierdichting: 35 dB .
    - Scharnierkap, SlimFix XT

6.3 Resultaten
Op basis van de hierboven genoemde uitgangspunten zijn de berekeningen uitgevoerd voor de
maatgevende verblijfsruimtes. In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven van de berekeningen.
Voor de uitgebreidere berekeningen wordt verwezen naar bijlage I.

 Verblijfsruimte                                    Geluid-     Vereiste         Berekende        VOLDOET?
                                                    belasting   geluidwering     geluidwering
 Begane grond, woonkamer, noordgevel                62 dB       29 dB            31,9 dB          JA
 Verdieping, slaapkamer, noordgevel                 62 dB       29 dB            31,4 dB          JA
 Begane grond, woonkamer, oostgevel                 58 dB       25 dB            25,4 dB          JA
 Verdieping, slaapkamer, oostgevel                  58 dB       25 dB            26,9 dB          JA




                                         Pagina 3 van 5                                     december 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>Rapport karakteristieke geluidwering                                          Eltenseweg 1a te Babberich




7        Conclusie
In opdracht van dhr. Campschroer heeft Hurenkamp Architecten & Adviseurs een akoestisch onderzoek
uitgevoerd naar de karakteristieke geluidwering van de gevels van de nieuwbouw woning aan de
Eltenseweg 1a te Babberich. Metingen hebben uitgewezen dat er een hogere geluidbelasting op de noord-
en oostgevels aanwezig is als gevolg van wegverkeer (N812).

De berekeningen is dit onderzoek wijzen uit dat met de aangehouden bouwkundige uitgangspunten wordt
voldaan aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit 2012. Conform het geluidsrapport van Buijvoets dient
de noordgevel uitgevoerd te worden als dove gevel.




Velp, 11 december 2023




Ing. E. Kant
Hurenkamp Architecten & Adviseurs.




                                       Pagina 4 van 5                                  december 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>Rapport karakteristieke geluidwering                    Eltenseweg 1a te Babberich




Bijlage I – Berekeningen karakteristieke geluidwering




                                       Pagina 5 van 5            december 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre>           Berekening geluidwering van de gevel

Betreft:  Vrijstaande woning Eltenseweg 1a te Babberich
          Woonkamer, oostgevel
                                                    2
Vensteroppervlak:                         16,8 m
Isolatiewaarde beglazing:                   28    dB(A)
Spouwmuur/steenachtig:                     7,0    m2
Isolatiewaarde:                             46    dB(A)
Oppervlak panelen:                         0,0    m2
Isolatiewaarde:                             25    dB(A)
Oppervlak pannendak:                       0,0    m2
Isolatiewaarde:                             22    dB(A)
Lengte ventilatieroosters:                   0    m
Isolatiewaarde DneA:                       258 dB(A)
Omtrek te openen vensters:                23,6 m
Isolatiewaarde:                             35    dB(A)

Karakteristieke geluidwering van de gevel GA;k:

                                           25,4 dB(A)
Geluidbelasting op de gevel Lden:             58   dB
Bouwbesluit-eis GA;k:                         25   dB(A)
Beoordeling:                               voldoet
Rapportage
De karakteristieke geluidwering van de gevels GA;k is berekend op basis van de
geluidisolerende eigenschappen van de diverse gevel-onderdelen. De berekeningen
zijn gebaseerd op de norm NEN 5077 "Geluidwering in gebouwen" die in het
Bouwbesluit aangewezen is. De berekening geldt voor wegverkeersgeluid. Op
laboratorium-isolatiewaarden van leveranciers is een praktijk-correctie van ten
minste 2 dB toegepast.
v161129                                                         www.geluidrapport.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>           Berekening geluidwering van de gevel

Betreft:  Vrijstaande woning Eltenseweg 1a te Babberich
          Slaapkamer, Noordgevel
Vensteroppervlak:                          3,5    m2
Isolatiewaarde beglazing:                   28    dB(A)
                                                    2
Spouwmuur/steenachtig:                    14,9 m
Isolatiewaarde:                             46    dB(A)
Oppervlak panelen:                         0,0    m2
Isolatiewaarde:                             25    dB(A)
Oppervlak pannendak:                       0,0    m2
Isolatiewaarde:                             22    dB(A)
Lengte ventilatieroosters:                   0    m
Isolatiewaarde DneA:                       258 dB(A)
Omtrek te openen vensters:                   0    m
Isolatiewaarde:                             35    dB(A)

Karakteristieke geluidwering van de gevel GA;k:

                                           31,9 dB(A)
Geluidbelasting op de gevel Lden:             62   dB
Bouwbesluit-eis GA;k:                         29   dB(A)
Beoordeling:                               voldoet
Rapportage
De karakteristieke geluidwering van de gevels GA;k is berekend op basis van de
geluidisolerende eigenschappen van de diverse gevel-onderdelen. De berekeningen
zijn gebaseerd op de norm NEN 5077 "Geluidwering in gebouwen" die in het
Bouwbesluit aangewezen is. De berekening geldt voor wegverkeersgeluid. Op
laboratorium-isolatiewaarden van leveranciers is een praktijk-correctie van ten
minste 2 dB toegepast.
v161129                                                         www.geluidrapport.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre>           Berekening geluidwering van de gevel

Betreft:  Vrijstaande woning Eltenseweg 1a te Babberich
          Slaapkamer, Oostgevel
Vensteroppervlak:                          0,0    m2
Isolatiewaarde beglazing:                   28    dB(A)
Spouwmuur/steenachtig:                     2,3    m2
Isolatiewaarde:                             46    dB(A)
Oppervlak panelen:                         0,0    m2
Isolatiewaarde:                             25    dB(A)
                                                    2
Oppervlak pannendak:                      10,1 m
Isolatiewaarde:                             29    dB(A)
Lengte ventilatieroosters:                   0    m
Isolatiewaarde DneA:                        25    dB(A)
Omtrek te openen vensters:                   0    m
Isolatiewaarde:                             35    dB(A)

Karakteristieke geluidwering van de gevel GA;k:

                                           26,9 dB(A)
Geluidbelasting op de gevel Lden:             58   dB
Bouwbesluit-eis GA;k:                         25   dB(A)
Beoordeling:                               voldoet
Rapportage
De karakteristieke geluidwering van de gevels GA;k is berekend op basis van de
geluidisolerende eigenschappen van de diverse gevel-onderdelen. De berekeningen
zijn gebaseerd op de norm NEN 5077 "Geluidwering in gebouwen" die in het
Bouwbesluit aangewezen is. De berekening geldt voor wegverkeersgeluid. Op
laboratorium-isolatiewaarden van leveranciers is een praktijk-correctie van ten
minste 2 dB toegepast.
v161129                                                         www.geluidrapport.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre>           Berekening geluidwering van de gevel

Betreft:  Vrijstaande woning Eltenseweg 1a te Babberich
          Woonkamer, Noordgevel
Vensteroppervlak:                          4,3    m2
Isolatiewaarde beglazing:                   28    dB(A)
                                                    2
Spouwmuur/steenachtig:                    15,6 m
Isolatiewaarde:                             46    dB(A)
Oppervlak panelen:                         0,0    m2
Isolatiewaarde:                             25    dB(A)
Oppervlak pannendak:                       0,0    m2
Isolatiewaarde:                             22    dB(A)
Lengte ventilatieroosters:                   0    m
Isolatiewaarde DneA:                       258 dB(A)
Omtrek te openen vensters:                   0    m
Isolatiewaarde:                             35    dB(A)

Karakteristieke geluidwering van de gevel GA;k:

                                           31,4 dB(A)
Geluidbelasting op de gevel Lden:             62   dB
Bouwbesluit-eis GA;k:                         29   dB(A)
Beoordeling:                               voldoet
Rapportage
De karakteristieke geluidwering van de gevels GA;k is berekend op basis van de
geluidisolerende eigenschappen van de diverse gevel-onderdelen. De berekeningen
zijn gebaseerd op de norm NEN 5077 "Geluidwering in gebouwen" die in het
Bouwbesluit aangewezen is. De berekening geldt voor wegverkeersgeluid. Op
laboratorium-isolatiewaarden van leveranciers is een praktijk-correctie van ten
minste 2 dB toegepast.
v161129                                                         www.geluidrapport.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>            Eltenseweg 1a, Babberich
                                       30




Bijlage 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre>QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING

ELTENSEWEG 1A

TE BABBERICH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre>Rapportage quickscan Wet natuurbescherming
Eltenseweg 1a te Babberich


               Opdrachtgever          Camping Campschroer

                                      Beekseweg 28

                                      6909 DT Babberich



             Rapportnummer            19011.002

               Versienummer           D1

                         Status       Eindrapportage

                         Datum        22 juni 2022



                     Vestiging        Gelderland
                                      Fabriekstraat 19c
                                      7005 AP Doetinchem
                                      088 - 5001600
                                      doetinchem@econsultancy.nl

                      Opsteller       De heer G.J. Sieperda, MSc

                         Paraaf




           Kwaliteitscontrole         De heer J.G. Boogaard, BSc

                         Paraaf



Kwaliteitszorg
Econsultancy is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en onder-
zoeksbureaus die werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en die de belan-
gen behartigt van groene adviesbureaus. Het Netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belangheb-
benden een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk.

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-
boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

Betrouwbaarheid
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving ten aanzien van
natuurwetgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de onderzoeks-
locatie voor beschermde soorten en het al dan niet voorkomen van soorten. De gebruikte informatie omtrent verspreiding van
soorten is deels afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming worden verstrekt aan derden of op enige andere
wijze openbaar gemaakt worden. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke be-
slissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onderzoek neemt.

In het algemeen kan gesteld worden dat een quickscan geldig is voor een periode van 2 tot 3 jaar, tenzij in deze periode de
ecologische omstandigheden wezenlijk zijn veranderd en/of de Wet natuurbescherming, dan wel inzichten hieromtrent zijn
gewijzigd. Bij uitstel van de uitvoering van een project met meer dan 3 jaar verdient het de aanbeveling de resultaten van de
quickscan opnieuw te toetsen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 206 ======================================================================

<pre>                                                   INHOUDSOPGAVE

1    INLEIDING .................................................................................................................................. 1
2    GEBIEDSBESCHRIJVING ......................................................................................................... 2
     2.1      Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving ............................................................... 2
     2.2      Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen ..................... 4
3    ONDERZOEKSMETHODIEK ..................................................................................................... 5
4    OVERZICHT VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING ..................................................... 6
     4.1      Zorgplicht .......................................................................................................................... 6
     4.2      Soortenbescherming ........................................................................................................ 6
     4.3      Gebiedenbescherming ..................................................................................................... 7
     4.4      Houtopstanden ................................................................................................................. 8
5    AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN .................................. 9
     5.1      Vogels ............................................................................................................................... 9
     5.2      Vleermuizen .................................................................................................................... 11
     5.3      Overige zoogdieren ........................................................................................................ 12
     5.4      Reptielen, amfibieën en vissen....................................................................................... 13
     5.5      Ongewervelden............................................................................................................... 14
     5.6      Planten ............................................................................................................................ 14
6    TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING ......................................................................... 15
     6.1      Broedvogels .................................................................................................................... 15
     6.2      Algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën .................................................... 15
     6.3      Overige soort(groep)en .................................................................................................. 15
7    TOETSING AAN GEBIEDENBESCHERMING ........................................................................ 16
     7.1      Natura 2000 .................................................................................................................... 16
     7.2      Natuurnetwerk Nederland ............................................................................................... 17
8    HOUTOPSTANDEN ................................................................................................................. 17
9    SAMENVATTING EN CONCLUSIES ....................................................................................... 18




Bijlage 1            toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming
Bijlage 2            verklarende woordenlijst

                                                                                                                                          19011.002
</pre>

====================================================================== Einde pagina 206 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 207 ======================================================================

<pre>1      INLEIDING

Econsultancy heeft van Camping Campschroer opdracht gekregen voor het uitvoeren van een
quickscan Wet natuurbescherming aan de Eltenseweg 1a te Babberich.

De quickscan Wet natuurbescherming is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging.

De quickscan Wet natuurbescherming heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie
planten- en diersoorten aanwezig of te verwachten zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een
beschermde status hebben en die mogelijk negatieve invloed kunnen ondervinden door de voorge-
nomen ingreep. Tevens is beoordeeld of de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op Natura
2000-gebieden, houtopstanden die middels de Wet natuurbescherming zijn beschermd, of op gebie-
den die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland.

Deze quickscan Wet natuurbescherming toetst de ecologische potenties van de onderzoekslocatie en
betreft geen volwaardig soortspecifiek onderzoek. Met behulp van de quickscan Wet natuurbescher-
ming kan uitsluitsel worden gegeven over de noodzaak tot aanvullend onderzoek.

Econsultancy is lid van de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus en werkt volgens de door het
Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. In dat kader verklaart Econsultancy ten behoeve
van de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest voor ecologische advisering of ecolo-
gisch onderzoek.




Rapport 19011.002 versie D1                                                               Pagina 1 van 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 207 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 208 ======================================================================

<pre>2      GEBIEDSBESCHRIJVING

2.1      Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving

De onderzoekslocatie (± 2.000 m²) ligt aan de Eltenseweg 1a, te Babberich. In figuur 1 is de ligging
van de onderzoekslocatie weergegeven.




Figuur 1. Topografische ligging van de onderzoekslocatie.



De onderzoekslocatie betreft een braakliggend perceel dat voornamelijk bestaat uit gemaaid gras-
land. Daarnaast is er een oude composthoop aanwezig en ligt er in het stuk grasland een put die af-
gesloten is met een metalen luik. Aan de Beekse weg omvat de onderzoekslocatie ook een lage beu-
kenhaag en enkele laanbomen (eiken). Tussen de onderzoekslocatie en de Eltenseweg bevindt zich
een dichte struweelhaag en enkele grote eiken, deze struweelhaag hoort niet bij de onderzoeksloca-
tie. Ten zuiden van de onderzoekslocatie staat een half afgebroken schuur, de helft die ooit op de
onderzoekslocatie gelegen was is al afgebroken. Er is dus geen bebouwing aanwezig op de onder-
zoekslocatie.

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Beekseweg (N812) en de Eltenseweg in het buitengebied
van Babberich. De directe omgeving wordt gekarakteriseerd door een kleinschalig landbouwland-
schap en twee campings.




Rapport 19011.002 versie D1                                                               Pagina 2 van 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 208 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 209 ======================================================================

<pre>In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figu-
ren 3 t/m 5 geven een impressie van de onderzoekslocatie, middels foto’s die zijn genomen tijdens
het veldbezoek.




Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie en directe omgeving.




Figuur 3. Overzichtsfoto van de onder-    Figuur 4. Half afgebroken schuur op de   Figuur 5. Beplanting tussen onder-
zoekslocatie.                             grens van de onderzoekslocatie.          zoekslocatie en de Beekse weg en
                                                                                   Eltense weg.




Rapport 19011.002 versie D1                                                                                Pagina 3 van 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 209 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 210 ======================================================================

<pre>2.2      Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen

De initiatiefnemer is voornemens één nieuwbouwwoning op de onderzoekslocatie te realiseren. In
figuur 6 is het planvoornemen ingetekend op de onderzoekslocatie.




Figuur 6. Toekomstige situatie van de onderzoekslocatie volgens het huidige planvoornemen.



Ten behoeve van dit voornemen zal de beukenhaag tussen de onderzoekslocatie en de Beekseweg
worden verwijderd. De laanbomen zullen hierbij behouden blijven. De heg tussen de Eltenseweg en
de onderzoekslocatie valt buiten de perceelsgrens en zal behouden blijven.




Rapport 19011.002 versie D1                                                                  Pagina 4 van 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 210 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 211 ======================================================================

<pre>3      ONDERZOEKSMETHODIEK

Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een veldbezoek en een bureauonderzoek. Op
deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten
beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie.

Het veldbezoek is afgelegd op 1 juni 2022. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoekslocatie,
alsmede de directe omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke aan-
wezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.

Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert
judgement” nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onder-
zoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Gelderland opgevraagd.
Actuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en Fauna
(NDFF) opgevraagd.

De quickscan Wet natuurbescherming is een toets van de ecologische potenties van de onder-
zoekslocatie en betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige on-
derzoek geen inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie
beslaat meerdere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het
jaar.




Rapport 19011.002 versie D1                                                                Pagina 5 van 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 211 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 212 ======================================================================

<pre>4      OVERZICHT VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING

Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep
op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten aanzien van
potentiële overtredingen van de Wet natuurbescherming bij de meest voorkomende soorten en soort-
groepen. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft enkel
een beschrijving van de vigerende wetgeving. De Wet natuurbescherming is gericht op:

      •     het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde en het
            behouden en herstellen van de biologische diversiteit;
      •     het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maat-
            schappelijke functies;
      •     het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waarde-
            volle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhisto-
            rische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies.

De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt gro-
tendeels bij de provincies. De provincie is bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met mo-
gelijke gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen) én
voor Natura 2000-gebieden (de gebiedenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke ingrepen
waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag.

4.1       Zorgplicht

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking
op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels
overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng
beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden verme-
den.

In bijlage 1 wordt dit artikel nader toegelicht.

4.2       Soortenbescherming

Bij een quickscan wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of voortplantingsplaatsen aan-
wezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingsregimes. Vervolgens wordt beoordeeld of
de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt geacht.

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati-
onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-
door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten;

            •     soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1);
            •     soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5);
            •     andere soorten (artikel 3.10).

In bijlage 1 worden deze artikelen nader toegelicht.




Rapport 19011.002 versie D1                                                                         Pagina 6 van 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 212 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 213 ======================================================================

<pre>4.3       Gebiedenbescherming

Indien een plangebied in of nabij een beschermd gebied is gelegen, dan dient te worden bepaald of
er een (extern) effect valt te verwachten. Het gaat daarbij om Natura 2000-gebieden en gebieden
behorend tot het Natuurnetwerk Nederland.

4.3.1       Natura 2000

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora
en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 wil men deze flora en
fauna duurzaam beschermen. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft voor Nederland
ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1
miljoen hectare. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Euro-
pese Unie die zijn aangewezen op grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Het doel van Natura
2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit.

Binnen een gebied kan spanning optreden tussen economie en ecologie. In een zogenaamd beheer-
plan leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn. Uitgangspunt is
steeds het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans met wat
particulieren en ondernemers willen. Het opstellen gebeurt daarom in overleg met alle direct betrok-
kenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschap-
pen. Samen geven ze invulling aan beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Ne-
derlandse Natura 2000-gebieden (bron: Regiegroep Natura 2000).

Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct
verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in
combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-
gebied. (artikel 2.7, lid 2).

Handelingen die een negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden, worden slechts onder strik-
te voorwaarden toegestaan. Een vergunning is vereist. Door middel van het Nederlandse vergun-
ningsstelsel wordt een zorgvuldige afweging gewaarborgd. De vergunningen zullen beoordeeld en
afgegeven worden door de desbetreffende provincie.

4.3.2       Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen na-
tuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende
agrarisch gebied.

Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit:

      •    bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken;
      •    gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;
      •    landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
      •    ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de Noordzee en de Waddenzee;
      •    alle Natura 2000-gebieden.




Rapport 19011.002 versie D1                                                                 Pagina 7 van 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 213 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 214 ======================================================================

<pre>Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie
zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk,
genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-
werk behoren.

De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Nederland loopt via
het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen.

4.4      Houtopstanden

De bescherming van houtopstanden conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft als
doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle zelf-
standige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of meer of
rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat. In bijlage 1 (tabel VI) worden de regels nader toege-
licht.

Wanneer houtopstanden geveld worden, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet natuurbescher-
ming, geldt een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie (artikel 4.2
Wnb). Op basis van deze melding wordt door de provincie beoordeeld of de voorgenomen velling
aanvaardbaar is in het kader van natuur- en landschapswaarden. Indien er geen bezwaar is om de
houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming om binnen 3 jaar na
het vellen of tenietgaan van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te plan-
ten. Er geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in
het kader van natuurbeheer en natuurbehoud.

Indien bij de voorgenomen ontwikkeling herplantplicht geldt, maar niet voldaan kan worden aan de
herplantplicht op de projectlocatie zelf, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden met betrek-
king tot de herplantplicht bij de desbetreffende provincie. De provincie toetst vervolgens of voldaan
wordt aan de bij de provinciale verordening gestelde regels voor herbeplanting op andere perceels-
gronden. Deze regels hebben onder andere betrekking op de kwaliteit, oppervlakte en locatie van de
andere grond en de natuurwaarde van de te vellen houtopstand. Tevens kan ontheffing verleend
worden van herplantplicht ter plaatse, indien gewerkt wordt via een door het ministerie goedgekeurde
gedragscode die gebruikt mag worden door een van de betrokken partijen voor een wijze van vellen
en een wijze van herplanten.




Rapport 19011.002 versie D1                                                                Pagina 8 van 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 214 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 215 ======================================================================

<pre>5      AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN

Het voorkomen van planten- en diersoorten in een gebied wordt mede bepaald door de aanwezigheid
van geschikt leefgebied. Een soort kan in zijn leefgebied gebruik maken van verschillende plekken
om te verblijven. Al deze plekken (biotopen) kunnen een bepaalde functie voor de soort vervullen. In
dit hoofdstuk wordt op basis van het aanwezige habitat / verblijfsmogelijkheden samen met versprei-
dingsgegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen voorko-
men. Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- of voort-
plantingsplaatsen, foerageergebied en verbindingsroutes. Tevens wordt beoordeeld of de voorgeno-
men plannen een negatief effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. In
hoofdstuk 6 wordt beschreven welke juridische implicaties dit voor het project heeft.

5.1      Vogels

5.1.1       Broedvogels (nesten jaarrond beschermd)

De nesten van een aantal broedvogels zijn ook beschermd op het moment dat ze niet voor de voort-
planting in gebruik zijn. In het agrarisch buitengebied kunnen dit zijn: huismus, roek, steenuil, kerkuil,
ransuil, sperwer, boomvalk, buizerd en havik. Van deze soorten kan de aanwezigheid van nestplaat-
sen van de kerkuil en steenuil op voorhand worden uitgesloten. Deze soorten broeden in schuren,
gebouwen en nestkasten. De vervallen schuur op de onderzoekslocatie vormt geen geschikte broed-
plaats voor kerkuil en steenuil. Ook in de directe omgeving van de onderzoekslocatie werden geen
potentiele nestgelegenheden voor deze soorten aangetroffen.

Huismus
De huismus nestelt eveneens in kolonieverband onder dakpannen en in gaten en kieren van gebou-
wen. Op de onderzoekslocatie is geen bebouwing aanwezig waardoor nestgelegenheden voor de
huismus zijn uitgesloten. Daarnaast is de half afgebroken schuur grenzend aan de onderzoekslocatie
is niet geschikt als broedplaats voor de huismus. Het dak is opengewerkt waardoor er geen beschutte
plekken in de schuur aanwezig zijn. De aanwezigheid van nesten van de huismus is daarmee uitge-
sloten.

Tijdens het veldbezoek in het kader van deze quickscan werden wel foeragerende huismussen waar-
genomen. Deze huismussen broeden onder de dakpannen van woonhuizen en schuren in de directe
omgeving van de onderzoekslocatie. De heggen die de onderzoekslocatie omgeven vormen geschikt
foerageergebied voor de huismus. Een deel van deze heg moet worden verwijderd ten behoeve van
het planvoornemen. Gezien de kleinschaligheid van het landschap in de directe omgeving van de
onderzoekslocatie gaat het hier echter niet om essentieel foerageergebied. Er zijn voldoende bos-
schages in de omgeving om het verlies van foerageergebied van de huismus als gevolg van het plan-
voornemen op te vangen. Het toekomstig gebruik van het perceel als woonerf kan daarnaast ook
bijdragen aan een verbetering van de leefomgeving van de huismus ten opzichte van de huidige situ-
atie (braakliggend terrein). Negatieve gevolgen ten aanzien van de huismus zijn daarmee uitgesloten.

Roek
Roeken broeden in (grote) kolonies in hoge bomen. Door de hoge dichtheid aan nesten vallen deze
kolonies meteen op. Op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie
zijn dergelijke kolonies niet aangetroffen. De aanwezigheid van nesten van de roek is daarom met
zekerheid uit te sluiten.




Rapport 19011.002 versie D1                                                                     Pagina 9 van 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 215 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 216 ======================================================================

<pre>Ransuil, sperwer en boomvalk
De ransuil, sperwer en boomvalk maken gebruik van oude nesten van zwarte kraai en ekster of nes-
ten van vergelijkbare grote. Tijdens het uitvoeren van deze quickscan werd één dergelijk nest aange-
troffen in een eik aan de Eltenseweg. Dit betreft een vervallen en verwaaid eksternest. Gezien de
staat van dit nest ten tijde van het veldbezoek, is dit nest niet in gebruik door een jaarrond bescherm-
de roofvogel. De aanwezigheid van nesten van ransuil, sperwer of boomvalk is daarmee uitgesloten.
Overigens blijft de groenstrook tussen de Eltenseweg en de onderzoekslocatie behouden bij het hui-
dige planvoornemen en blijft daarmee ook het (voormalige) nest ongemoeid.

Buizerd en havik
Buizerd en havik broeden in zeer grote nesten die ook wel horsten genoemd worden. Deze horsten
bevinden zicht hoog in de boomkroon en zijn zeer opvallend. Tijdens het veldbezoek werden geen
horsten aangetroffen op de onderzoekslocatie of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie.
De aanwezigheid van nestplaatsen van buizerd en havik is daarmee uitgesloten.

De broedvogels waarvan het nest in uitzonderlijke gevallen eveneens jaarrond is beschermd, zijn
voornamelijk holenbroeders, zoals spechten en mezen, of makers van grote nesten, zoals ekster en
zwarte kraai. Op de onderzoekslocatie werd één oud nest van een ekster aangetroffen (figuur 7), ook
hangt er een mezenkast aan één van de eiken aan de Beekse weg. Daarnaast werden in het half
afgebroken schuurtje naast de onderzoekslocatie resten van een boerenzwaluwnest aangetroffen
(figuur 8). Actief in gebruik zijnde nesten zijn niet aangetroffen in deze schuur, op de onderzoeksloca-
tie zelf is geen geschikte broedgelegenheid aanwezig voor de boerenzwaluw.

Het gaat hierbij echter om algemeen voorkomende soorten, die ook in de directe omgeving voldoende
broedgelegenheid hebben. Er zijn derhalve geen bijzondere ecologische omstandigheden die recht-
vaardigen dat de nesten van genoemde soorten op de onderzoekslocatie een jaarrond beschermde
status zouden moeten hebben. Het verwijderen van opgaande vegetatie buiten het broedseizoen is
voldoende om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen (zie hoofdstuk 6).




Figuur 7. Oud nest van ekster in een van de eiken tussen de   Figuur 8. Oud boerenzwaluw nest in half afgebroken schuur.
onderzoekslocatie en de Eltense weg.




Rapport 19011.002 versie D1                                                                                  Pagina 10 van 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 216 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 217 ======================================================================

<pre>5.1.2       Overige broedvogels

De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals
houtduif, merel en roodborst. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat
ze als zodanig in gebruik zijn. Overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming
zijn te voorkomen (zie hoofdstuk 6).

5.2      Vleermuizen

Volgens verspreidingsgegevens en de verspreidingsatlas van de NDFF is de onderzoekslocatie gele-
gen in een deel van Nederland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, fran-
jestaart, Bechstein's vleermuis, meervleermuis, Brandt's vleermuis, baardvleermuis, bosvleermuis en
watervleermuis.

Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie
Gebouwbewonende vleermuissoorten zoals de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger gebruiken
ruimtes in spouwmuren, onder dakpannen en achter boeidelen als rust- en voortplantingsplaats. Op
de onderzoekslocatie is geen bebouwing aanwezig. De aanwezigheid van verblijfplaatsen van ge-
bouwbewonende vleermuissoorten op de onderzoekslocatie is daarmee uitgesloten.

De aanwezige bomen op de onderzoekslocatie zijn onderzocht op holtes, spleten en/of loshangend
schors, die kunnen dienen als potentiële vaste rust- of voortplantingsplaats voor boombewonende
vleermuizen. Deze zijn niet aangetroffen en daarmee zijn ook verblijfplaatsen van boombewonende
vleermuizen uit te sluiten.

Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie
De half afgebroken schuur die grenst aan de onderzoekslocatie is niet geschikt als verblijfplaats voor
gebouwbewonende vleermuizen. Er zijn geen ruimtes in de muren en het dak van de schuur waar
vleermuizen gebruik van kunnen maken. De bomen in de directe omgeving van de onderzoekslocatie
zijn onderzocht op holtes, spleten en/of loshangend schors. Er zijn geen bomen aangetroffen met
dergelijke potentiële verblijfsplaatsen voor boombewonende vleermuissoorten.

Foerageerhabitat
De onderzoekslocatie zal, gelet op het aanwezige habitat gebruikt kunnen worden door in de omge-
ving verblijvende vleermuizen als gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger om te
foerageren. De plannen zullen echter niet leiden tot aantasting van belangrijk foerageerhabitat, de
aanwezig bomen op en nabij de onderzoekslocatie zullen behouden blijven alsmede de struweelhaag
tussen de Eltenseweg en de onderzoekslocatie. Gezien de kleinschaligheid van het landschap in de
directe omgeving, waarbij akkers en velden worden afgewisseld met heggen en bosschages, zal de
voorgenomen ingreep niet leiden tot een significant verlies van foerageermogelijkheden.




Rapport 19011.002 versie D1                                                                 Pagina 11 van 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 217 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 218 ======================================================================

<pre>Vliegroutes
Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels,
beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. De laanbomen
langs de Beekse en Eltense weg kunnen mogelijk dienen als vliegroute voor vleermuizen. De aanwe-
zige bomen alsmede de struweelhaag tussen de Eltenseweg en de onderzoekslocatie blijven onaan-
getast, er treedt dan ook geen verstoring op van deze potentiele vliegroute. De heg langs de Beek-
seweg zal wel verwijderd worden ten behoeve van de voorgenomen ingreep. De laanbomen in deze
heg blijven echter behouden waardoor geen verstoring op zal treden in de potentiele vliegroute langs
de Beekse weg. Een toename van verlichting langs de laanbomen als gevolg van de ingreep zou ook
tot verstoring van een mogelijke vliegroute kunnen leiden. Gezien de reeds aanwezige verlichting en
bebouwing langs de Beekse weg is het onwaarschijnlijk dat het planvoornemen zal leiden tot extra
verstoring. Een significante verstoring van deze potentiele vliegroute als gevolg van nieuwbouw op de
onderzoekslocatie is daarmee uit te sluiten.

5.3      Overige zoogdieren

Alle zoogdieren in Nederland zijn beschermd. Voor sommige algemeen voorkomende soorten geldt
een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Op deze wijze is er onderscheid te maken in
streng beschermde en minder streng beschermde soorten.

Streng beschermde soorten
Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF en Broekhuizen et al. (2016) ligt de onderzoekslocatie
binnen het verspreidingsgebied van de volgende streng beschermde grondgebonden zoogdieren:
boommarter, steenmarter, bunzing, wezel, hermelijn, das en eekhoorn.

Steenmarter en boommarter
De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter en boommarter. De steenmarter
komt in de omgeving veelvuldig voor. Steenmarters gebruiken hooizolders, loze ruimtes onder het
dak, schuurtjes maar ook stenenstapels of takkenhopen, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft
binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. De put op de onderzoekslocatie is goed afgeslo-
ten met een metalen luik waardoor deze ontoegankelijk is voor steenmarters (figuur 9). De aan de
onderzoekslocatie grenzende half afgebroken schuur is in potentie wel geschikt als verblijfplaats voor
de steenmarter. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooiresten, aange-
troffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of voortplantingsplaats door
deze soort. Bij intensief gebruik van een locatie door deze soort zijn dergelijke sporen vrij eenvoudig
aan te treffen. Gelet op het ontbreken hiervan kan worden gesteld dat de onderzoekslocatie niet in
gebruik is door de steenmarter.

De boommarter maakt gebruik van grote boomhol-
tes als voortplantings- en verblijfsplaats. Er zijn
tijdens het veldbezoek geen boomholtes aangetrof-
fen op de onderzoekslocatie of in de directe omge-
ving van de onderzoekslocatie, de aanwezigheid
van vaste rust- en verblijfsplaatsen van de boom-
marter is daarmee ook uitgesloten.

                                                      Figuur 9. Put afgesloten door metalen luik.




Rapport 19011.002 versie D1                                                                         Pagina 12 van 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 218 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 219 ======================================================================

<pre>Eekhoorn
De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de eekhoorn. De eiken op en in de directe omge-
ving van de onderzoekslocatie zijn gedurende het veldbezoek onderzocht op de aanwezigheid van
eekhoornnesten. Er zijn geen nesten van eekhoorns aangetroffen, zodat de aanwezigheid van een
vaste rust- of voortplantingsplaats van de eekhoorn kan worden uitgesloten.

Das
De onderzoekslocatie zou mogelijk kunnen dienen als foerageergebied voor in de omgeving verblij-
vende dassen. Gedurende het veldbezoek zijn echter geen dassensporen, zoals graafputjes of ach-
tergebleven haren op, of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie aangetroffen. Gegevens
van de NDFF tonen geen meldingen van dassen nabij de planlocatie in de afgelopen 5 jaar. Tevens
ontbreekt het op de planlocatie aan reliëf waar dassen een verblijfplaats (burcht) kunnen graven.
Overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van dassen als gevolg van de voorgenomen
ingreep is op voorhand uit te sluiten.

Bunzing, wezel en hermelijn
De bunzing en wezel komen volgens de verspreidingsgegevens van de NDFF voor in de omgeving
van de onderzoekslocatie. Ondanks dat de hermelijn niet in de omgeving is waargenomen, is het
mogelijk dat ook deze soort voorkomt in de omgeving. De heggen op en direct grenzend aan de on-
derzoekslocatie kunnen mogelijk dienen als foerageer gebied of migratieroute. De struweelhaag aan
de Eltenseweg vormt geschikt leefgebied voor kleine marterachtigen. Deze haag maakt echter geen
deel uit van de onderzoekslocatie waardoor negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen werk-
zaamheden zijn uitgesloten. De beukenhaag aan de Beekseweg is aan de binnenkant zeer open en
is daardoor niet geschikt als essentieel leefgebied of voor de aanwezigheid van vaste rust- en voort-
plantingsplaatsen. Op de onderzoekslocatie zijn geen takkenhopen, takkenrillen of houtwallen aan-
wezig waardoor er de aanwezigheid van vaste rust- of verblijfplaatsen van kleine marterachtigen is
uitgesloten. De voorgenomen werkzaamheden zullen daardoor niet leiden tot overtreding van de Wet
natuurbescherming ten aanzien van kleine marterachtigen.

Licht beschermde soorten
De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het
gaat daarbij om algemene soorten als konijn, egel en rosse woelmuis. De voorgenomen werkzaam-
heden leiden mogelijk tot negatieve effecten ten aanzien van deze soorten (zie hoofdstuk 6).

5.4      Reptielen, amfibieën en vissen

Reptielen
Volgens gegevens van de NDFF is er in de afgelopen 5 jaar in de directe omgeving van de onder-
zoekslocatie alleen de streng beschermde reptielensoort de hazelworm waargenomen. Daarnaast ligt
de onderzoekslocatie in het verspreidingsgebied van de zandhagedis, de gladde slang en de levend-
barende hagedis.

Reptielen stellen specifieke eisen aan het habitat die betrekking hebben op verschillende factoren. Op
de onderzoekslocatie is geen geschikt habitat voor de zandhagedis, gladde slang of levendbarende
hagedis aanwezig. Daarmee is het voorkomen van deze soorten op de onderzoekslocatie uitgesloten.
De hazelworm wordt voornamelijk waargenomen op bos- en heideterreinen, maar maakt daarnaast
gebruik van tal van verschillende habitattypes. Doordat de onderzoekslocatie niet binnen het kernge-
bied van de soort valt en het habitat niet geschikt is (braakliggend terrein), is het niet aannemelijk dat
er een bestaande populatie aanwezig is. Doordat er geen geschikte verbindingen tussen de onder-
zoekslocatie en de dichtstbijzijnde vindplekken van de hazelworm zijn is ook het incidenteel voorko-
men van de hazelworm op de onderzoekslocatie redelijkerwijs uit te sluiten.



Rapport 19011.002 versie D1                                                                    Pagina 13 van 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 219 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 220 ======================================================================

<pre>Amfibieën en vissen
Doordat wateroppervlakten als poelen, sloten en plassen op de onderzoekslocatie ontbreken zijn
voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën en het voorkomen van vissen op de onderzoekslocatie
uitgesloten. De onderzoekslocatie vormt weinig geschikt landhabitat voor amfibieën. Incidenteel kun-
nen algemene soorten als bruine kikker en gewone pad beschutting vinden in de heggen op en in de
directe omgeving van de onderzoekslocatie. Voor de mogelijk incidenteel te verwachten soorten geldt
een algehele vrijstelling van de Wet natuurbescherming (zie hoofdstuk 6).

5.5      Ongewervelden

Libellen
Voor libellen geldt dat water nodig is voor de voortplanting. Gezien het ontbreken hiervan kan gesteld
worden dat deze soortgroep niet in staat is zich in de huidige situatie te vestigen.

Vlinders
Beschermde vlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat. Bij het habitat is het be-
langrijk dat aan de eisen van alle stadia van de vlindersoort wordt voldaan. Voor de beschermde
soorten in Nederland geldt dat deze veelal gebonden zijn aan zeldzame waardplanten, die vaak al-
leen in natuurterreinen zijn te vinden. Geschikte waardplanten voor beschermde vlindersoorten als
sleedoornpage (sleedoorn) en kleine ijsvogelvlinder (kamperfoelie) zijn op de onderzoekslocatie niet
aanwezig. In de heg tussen de onderzoekslocatie en de Eltenseweg zijn wel enkele jonge iepen aan-
getroffen. De iep is de waardplant van de beschermde vlindersoorten iepenpage en grote vos. Deze
soorten zetten echter alleen eieren af op grote en oude bomen. Het is daarom uitgesloten dat er op
de onderzoekslocatie geschikt voortplantingshabitat is voor een (deel) populatie van een beschermde
vlindersoort.

Overige soorten
Overige beschermde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoren, zijn op
de onderzoekslocatie uit te sluiten. Er is geen geschikt habitat voor dergelijke beschermde soorten op
de onderzoekslocatie aanwezig en er zijn geen waarnemingen bekend in de directe omgeving van de
onderzoekslocatie.

5.6      Planten

De onderzoekslocatie bestaat voor een groot deel uit gemaaid soortenarm grasland. Daarnaast is een
oude composthoop aanwezig die dicht begroeid is met brandnetels en ruigte soorten. De heg tussen
de onderzoekslocatie en de Eltenseweg bestaat uit een dichte begroeiing van jonge iep, vlier en en-
kele grote eiken. De heg aan de Beekseweg betreft een beukenhaag met daarin enkele grote eiken.
In dergelijke vegetatietypen worden geen beschermde plantsoorten verwacht. Deze zijn dan ook niet
waargenomen tijdens het veldbezoek.




Rapport 19011.002 versie D1                                                                 Pagina 14 van 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 220 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 221 ======================================================================

<pre>6      TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING

Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van ver-
bodsbepalingen uit soortbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming optreden. In dit
hoofdstuk wordt beschreven voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Wet
natuurbescherming en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te voorkomen. Verder wordt
beschreven voor welke soorten een vervolgtraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat toetsing van de
ingreep aan de Wet natuurbescherming op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet mogelijk
is, en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van ontheffingen.

6.1      Broedvogels

6.1.1       Algemene broedvogels

Voor de algemene broedvogelsoorten die op de onderzoekslocatie zijn te verwachten geldt dat, indien
de verwijdering van de beukenhaag aan de Beekse weg buiten het broedseizoen plaatsvindt, er geen
overtredingen plaats zullen vinden met betrekking tot deze soorten. Artikel 3.1 van de Wet natuurbe-
scherming (Het is verboden nesten te beschadigen, te vernielen of weg te nemen) is van toepassing.
De nesten mogen echter wel worden weggenomen wanneer deze op dat moment niet in gebruik zijn.
In de Wet natuurbescherming wordt geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal
kan voor het broedseizoen de periode maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is ech-
ter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment van ingrijpen.

6.2      Algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën

Voor de te verwachten algemene soorten zoogdieren en amfibieën geldt dat de voorgenomen werk-
zaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als gevolg van graafwerkzaamheden kunnen dieren
verwond of gedood worden en holen kunnen worden verwijderd. Dit houdt een overtreding van artikel
3.10 van de Wet natuurbescherming in. Voor de te verwachten soorten geldt, op grond van het pro-
vinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ontwikkelingen echter een vrijstelling, waardoor geen ontheffing
hoeft te worden aangevraagd. Het is echter in het kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om vol-
doende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan
te worden om het doden van individuen te voorkomen. Gezien de beperkte omvang van de te verwij-
deren groenstrook zijn in het kader van deze zorgplicht redelijkerwijs geen speciale maatregelen te
treffen.

6.3      Overige soort(groep)en

Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de
overige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis
van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van
de ingreep in dit geval niet aan de orde.




Rapport 19011.002 versie D1                                                                  Pagina 15 van 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 221 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 222 ======================================================================

<pre>7      TOETSING AAN GEBIEDENBESCHERMING

In algemene zin kan er door een plan sprake zijn van negatieve gevolgen, op vanuit de Wet natuur-
bescherming aangewezen beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven voor welke ge-
bieden er mogelijk sprake is van negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen ingrepen op de
onderzoekslocatie. Verder wordt beschreven of een vervolgtraject noodzakelijk is en wat de eventuele
consequenties zijn ten aanzien van vergunningen.

7.1      Natura 2000

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat
aangewezen is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, Rijntakken, bevindt
zich op circa 1.3 kilometer afstand ten westen van de onderzoekslocatie (zie figuur 10).




Figuur 10. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van Natura 2000.



De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Indien er sprake zou zijn van
een effect, betreft dit een extern effect, zoals toenamen van geluid, trilling, licht of depositie van stik-
stof. Externe effecten als gevolg van de voorgenomen plannen op de onderzoekslocatie zijn, gezien
de afstand tot de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden in combinatie met de aard van de plan-
nen niet te verwachten. De voorgenomen ingreep bestaat uit het realiseren van een enkel woonhuis
waardoor de verandering van het gebruik van het perceel geen significante externe effecten zal heb-
ben op het nabijgelegen Natura 2000-gebied. Vervolgonderzoek met betrekking tot Natura 2000 ge-
bieden wordt niet noodzakelijk geacht.




Rapport 19011.002 versie D1                                                                      Pagina 16 van 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 222 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 223 ======================================================================

<pre>7.2      Natuurnetwerk Nederland

De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk. Het meest nabijgelegen gebied
bevindt zich circa 0.25 kilometer ten zuiden van de onderzoekslocatie. In figuur 11 is de ligging van
de onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland weergegeven.




Figuur 11. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland.



De onderzoekslocatie is gelegen op 0.25 kilometer afstand van een onderdeel van het Gelders Na-
tuurnetwerk (GNN). Het Natuurnetwerk betreft in Gelderland een louter planologische bescherming
van de aangewezen gebieden zelf. Aangezien het planvoornemen niet leidt tot een wijziging van de
bestemming van de nabij gelegen onderdelen van het Natuurnetwerk zijn aanvullende maatregelen of
aanvullend advies ten aanzien van het GNN niet aan de orde.


8      HOUTOPSTANDEN

De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bo-
men, gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). Het is verboden deze
houtopstanden geheel of gedeeltelijk te vellen zonder voorafgaande melding bij gedeputeerde staten.
In dit hoofdstuk wordt beschreven of er bij de voorgenomen kap sprake is van meldingsplicht en her-
plantplicht conform artikel 4.2 en artikel 4.3 van de Wet natuurbescherming. Verder wordt beschreven
of er vervolgmaatregelen getroffen dienen te worden ten behoeve van de voorgenomen houtkap.

De voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie zal niet leiden tot het kappen van de eiken aan de
Eltense of Beekseweg. Overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde
houtopstanden is daardoor niet aan de orde.




Rapport 19011.002 versie D1                                                                Pagina 17 van 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 223 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 224 ======================================================================

<pre>9        SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Econsultancy heeft in opdracht van Camping Campschroer een quickscan Wet natuurbescherming
uitgevoerd aan de Eltenseweg 1a te Babberich.

De quickscan Wet natuurbescherming is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging.
Het onderzoek heeft tot doel om in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten,
gebieden of houtopstanden aanwezig zijn die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde
status hebben en die mogelijk negatieve gevolgen kunnen ondervinden door de voorgenomen in-
greep.

De initiatiefnemer is voornemens een woonhuis te bouwen op de onderzoekslocatie. Ten behoeve
van deze ingreep zal een kleine hoeveelheid groen verwijderd moeten worden bestaande uit een
beukenhaag. De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende
soorten en soortgroepen is weergegeven in tabel I. In de tabel is samengevat of de voorgenomen
ingreep mogelijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen,
zoals soortgericht nader onderzoek of vergunningstrajecten. In de tabel is weergegeven of maatrege-
len noodzakelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te
voorkomen.

Tabel I.        Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen

                 Soortgroep             Geschikt    Ingreep       Nader     Ontheffings-        Bijzonderheden / opmerkingen*
                                         habitat   verstorend   onderzoek    aanvraag

    Broedvogels      algemeen              ja          ja          nee          nee        het verwijderen van nestgelegenheden
                                                                                           buiten het broedseizoen uitvoeren.

                     jaarrond              ja         nee          nee          nee        leefgebied huismus wordt niet aangetast.
                     beschermd

    Vleermuizen      verblijfplaatsen     nee         nee          nee          nee        -

                     foerageergebied       ja         nee          nee          nee        -

                     vliegroutes           ja         nee          nee          nee        -

    Grondgebonden zoogdieren               ja       mogelijk       nee          nee        aandacht voor zorgplicht ten aanzien van
                                                                                           algemene soorten.

    Amfibieën                           minimaal    mogelijk       nee          nee        aandacht voor zorgplicht ten aanzien van
                                                                                           algemene soorten.

    Reptielen                             nee         nee          nee          nee        -

    Vissen                                nee         nee          nee          nee        -

    Libellen en vlinders                  nee         nee          nee          nee        -

    Overige ongewervelden                 nee         nee          nee          nee        -

    Vaatplanten                           nee         nee          nee          nee        -



    Gebiedsbescherming                   Gebied     Ingreep       Nader     Vergunning-
                                        aanwezig   verstorend   onderzoek      plicht

    Natura 2000                           km          nee          nee          nee        -

    Natuurnetwerk Nederland               km          nee          nee          nee        -

    Houtopstanden                         n.v.t                                            -
* Wijzigingen in het planvoornemen kunnen van invloed zijn op de uitkomst van het onderzoek.




Rapport 19011.002 versie D1                                                                                              Pagina 18 van 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 224 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 225 ======================================================================

<pre>Conclusie
Ten aanzien van de algemene broedvogels geldt dat er geen overtredingen zullen plaats vinden als
de beukenhaag aan de Beekse weg buiten het broedseizoen wordt verwijderd. De zorgplicht is van
toepassing ten aanzien van algemene soorten amfibieën en grondgebonden zoogdieren.

Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn overtredingen ten aanzien van
de Wet natuurbescherming wegens het ontbreken van geschikt habitat, het ontbreken van sporen
en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling niet aan de orde. Wel dient rekening te wor-
den gehouden met de algemene zorgplicht.




Econsultancy
Doetinchem, 22 juni 2022




Rapport 19011.002 versie D1                                                                  Pagina 19 van 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 225 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 226 ======================================================================

<pre>GERAADPLEEGDE BRONNEN

Broekhuizen, S., Spoelstra, K., Thissen, J., Canters, K. & Buys, J. (2016). Atlas van de Nederlandse zoogdieren -
        Natuur van Nederland 12. Naturalis Biodiversity Center & EIS Kenniscentrum Insecten en andere onge-
        wervelden, Leiden.

BIJ12 (2017a). Kennisdocument huismus. Opgehaald van https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-009-
        Kennisdocument-Huismus-1.0.pdf.

Limpens H. & Regelink J. (2017). Vleermuizen en planologie. Zoogdiervereniging, Nijmegen.

Ministerie van Economische Zaken (2016). Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen. Lees hier wat de Wet
         natuurbescherming daarover regelt. Versie 1.3, december 2016. Ministerie van Economische Zaken,
         Den Haag.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (z.d.). Natura 2000 gebieden. Geraadpleegd op 22 juni
         2022 van https://www.natura2000.nl/gebieden.

Nationale Database Flora en Fauna (z.d.). Uitvoerportaal; zoekgebied buitengebied Babberich, periode 2017-
        2022. NDFF. Geraadpleegd op 22 juni 2022 van https://ndff-ecogrid.nl.

Sovon (z.d.). Soortenoverzicht. Geraadpleegd op 22 juni 2022 van https://stats.sovon.nl/stats/soorten.

Verspreidingsatlas (z.d.). NDFF Verspreidingsatlas. Geraadpleegd op 22 juni 2022 van
        https://www.verspreidingsatlas.nl/.

Wet natuurbescherming (2015, 16 december). Opgehaald van: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-
        02-17.

Provinciale bronnen

Gelderland
Provincie Gelderland (2021, maart). Planoviewer - Geconsolideerde Omgevingsverordening Gelderland (maart
         2021). Geraadpleegd op 22 juni 2022 van https://gldanders.planoview.nl/planoview/.

Provincie Gelderland (z.d.). Bijlage Kernkwaliteiten Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone. Ge-
         raadpleegd op 22 juni 2022 van
         https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-
         gc08/b_NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc08_733.pdf.

Provincie Gelderland (z.d.). Natuurregels in Gelderland. Geraadpleegd op 22 juni 2022 van
         https://gelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=38465e1d8fec467ba027024c1e3
         476d1.




Rapport 19011.002 versie D1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 226 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 227 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming
Zorgplicht

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking
op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels
overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd (zie tabel II). Het gaat daarbij in de praktijk vooral om
minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te
worden vermeden.

Tabel II. Zorgplicht

  Artikel 1.11. Zorgplicht

        1.       Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild le-
                 vende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
        2.       De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige
                 gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild le-
                 vende dieren en planten:
                 a) dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
                 b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te
                     voorkomen, of
                 c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.



Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; “de zorgplicht kan wel door toepassing van
bestuursdwang worden gehandhaafd”. Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat
wanneer men een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen
hebben, men zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de
kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het voorgenomen handelen. De zorg-
plicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen overtreding van een verbodsbepaling
plaats. Indien er aanleiding is maatregelen te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor het
betreffende beschermde natuurgebied en de betreffende soortgroep in deze rapportage worden aan-
gegeven.

Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati-
onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-
door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten;

             •      soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1);
             •      soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5);
             •      andere soorten (artikel 3.10).

In tabel III t/m V worden deze artikelen nader toegelicht.




Rapport 19011.002 versie D1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 227 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 228 ======================================================================

<pre>Tabel III. Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.1 Wet natuurbescherming
  Artikel 3.1. Soorten van de Vogelrichtlijn

    1.        Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogel-
              richtlijn te doden of te vangen.
    2.        Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of
              nesten van vogels weg te nemen.
    3.        Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
    4.        Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
    5.        Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van in-
              standhouding van de desbetreffende vogelsoort.

  Toelichting

  Alle inheemse vogelsoorten in Nederland vallen onder de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een richtlijn vanuit de Europese Unie uit 1979 en
  heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten
  waarop het Verdrag van toepassing is. De lijst met soorten is niet limitatief.


Tabel IV. Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.5 Wet natuurbescherming
  Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-
  drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn


         1.     Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te van-
                gen.
         2.     Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
         3.     Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
         4.     Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen.
         5.     Het is verboden planten van soorten uit de Habitatrichtlijn of het Verdrag van Bern in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzette-
                lijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

  Toelichting

  Het gaat bij artikel 3.5 over in het wild levende dieren van verschillende soortgroepen. In de wet wordt voor vogelsoorten uit bijlage II van het
  verdrag van Bern geen uitzondering gemaakt. Van de vogelsoorten die in Nederland voorkomen is hieronder een selectie gemaakt. Van de
  overige soortengroepen zijn alle soorten genoemd.

  Soorten

  Planten               drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasscherm, zomerschroeforchis


  Zoogdieren            bever, hamster, hazelmuis, lynx, Noordse woelmuis, otter, wolf, wilde kat


  Walvisachtigen        bruinvis, bultrug, butskop (hille), dwergpotvis, dwergvinvis, gestreepte dolfijn, gewone dolfijn, gewone spitsdolfijn, gewone vinvis, griend, grijze
                        dolfijn, kleine zwaardwalvis, narwal, Noordse vinvis, orka, potvis, spitsdolfijn van Gray, tuimelaar, walrus witflankdolfijn, witsnuitdolfijn, witte
                        dolfijn

  Vleermuizen           Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoor-
                        vleermuis, grijze grootoorvleermuis, grote hoefijzerneus, grote rosse vleermuis, ingekorven vleermuis, kleine dwergvleermuis, kleine hoefijzer-
                        neus, laatvlieger, meervleermuis, mopsvleermuis, Noordse vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, vale
                        vleermuis, watervleermuis


  Amfibieën             boomkikker, geelbuikvuurpad, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad, vroedmeesterpad


  Reptielen             dikkopschildpad, gladde slang, Kemps’ zeeschildpad, lederschildpad, muurhagedis, soepschildpad, zandhagedis


  Vissen                houting, steur


  Vlinders              apollovlinder, boszandoog, donker pimpernelblauwtje, grote vuurvlinder, moerasparelmoervlinder, monarchvlinder, pimpernelblauwtje, teunis-
                        bloempijlstaart, tijmblauwtje, zilverstreephooibeestje

  Libellen              bronslibel, gaffellibel, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, mercuurwaterjuffer, Noordse winterjuffer, oostelijke witsnuitlibel, rivierrom-
                        bout, sierlijke witsnuitlibel

  Insecten              brede geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, heldenbok, juchtleerkever, oeveraas, vermiljoenkever


  Overig                Bataafse stroommossel, platte schijfhoren




Rapport 19011.002 versie D1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 228 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 229 ======================================================================

<pre>  Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-
  drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn

  Vogels               appelvink, baardman, beflijster, bergeend, bergfluiter, bijeneter, blauwborst, blauwe kiekendief, boerenzwaluw, bontbekplevier, bonte strandlo-
                       per, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, boompieper, boomvalk, bosrietzanger bosruiter, bosuil, braamsluiper, brandgans, bruine
                       kiekendief, buizerd, casarca, Cetti’s zanger, draaihals, duinpieper, dwergmeeuw, dwergstern, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, fitis,
                       fluiter, geelgors, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, geoorde fuut, glanskop, goudhaan, grasmus, graspieper, graszanger, grauwe kieken-
                       dief, grauwe klauwier, grauwe vliegenvanger, griel, groene specht, groenling, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, grote karekiet, grote
                       stern, grote zilverreiger, havik, heggenmus, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kerkuil, klapekster, klein waterhoen, kleine barmsijs, kleine bonte
                       specht, kleine karekiet, kleine plevier, kleine zilverreiger, kleinst waterhoen, kluut, kneu, koolmees, koereiger, kraanvogel , krekelzanger,
                       kortsnavelboomkruiper, kruisbek, kuifmees, kwak, kwartelkoning, lepelaar, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, Noordse stern, oehoe,
                       oeverloper, oeverpieper, oeverzwaluw, ooievaar, orpheusspotvogel, paapje, pestvogel, pimpelmees, poelruiter, porseleinhoen, purperreiger,
                       putter, ransuil, rietgors, rietzanger, rode wouw, roerdomp, roodborst, roodborsttapuit, roodhalsfuut, rouwkwikstaart, sijs, slangenarend, slecht-
                       valk, smelleken, snor, sperwer, spotvogel, sprinkhaanzanger, steenuil, steltkluut, strandplevier, taigaboomkruiper, tapuit, tjiftjaf, torenvalk,
                       tuinfluiter, velduil, visarend, visdief, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal, winterkoning, witbandkruisbek, witte kwikstaart, witwangstern,
                       nachtzwaluw, woudaap, zeearend, zwarte mees, zwarte ooievaar, zwarte roodstaart, zwarte specht, zwarte stern, zwarte wouw, zwartkop,
                       zwartkopmeeuw



Tabel V. Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.10 Wet natuurbescherming
  Artikel 3.10. Andere soorten

  Het is verboden om:

        1.    In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage,
              onderdeel A1, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen.
        2.    De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen.
        3.    Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B2, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk
              te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

  Toelichting

  Het gaat bij artikel 10 om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders, libellen en kevers. Dieren zijn opgenomen in
  bijlage onderdeel A1. Planten zijn opgenomen in bijlage onderdeel B2 van de Wet natuurbescherming. Voor een aantal zoogdieren, amfibie-
  en en reptielen geldt per provincie een vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Dit verschilt per provincie. De betreffende soorten zijn
  aangegeven met een sterretje. Daarnaast is het mogelijk dat sommige provincies ook ‘eigen’ beschermde soorten hanteren, als aanvulling
  op het landelijke.

  Soorten

  Dieren            Zoogdieren      aardmuis*, boommarter, bosmuis*, bunzing*, damhert, das, dwergmuis*, dwergspitsmuis*, edelhert, eekhoorn*, egel*, eikelmuis,
                                    gewone bosspitsmuis*, gewone zeehond, grote bosmuis, grijze zeehond, haas*, hermelijn*, huisspitsmuis*, konijn*, molmuis,
                                    ondergrondse woelmuis*, ree*, rosse woelmuis*, steenmarter*, tweekleurige bosspitsmuis*, veldmuis*, veldspitsmuis, vos*,
                                    waterspitsmuis, wezel*, wild zwijn, woelrat*

                    Amfibieën       Alpenwatersalamander, bruine kikker*, gewone pad*, kleine watersalamander*, meerkikker*, middelste groene kikker*, vin-
                                    pootsalamander, vuursalamander

                    Reptielen       adder, hazelworm*, levendbarende hagedis*, ringslang


                    Vissen          beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, kwabaal


                    vlinders        aardbeivlinder, bosparelmoervlinder, bruin dikkopje, bruine eikenpage, donker pimpernelblauwtje, duinparel-
                                    moervlinder, gentiaanblauwtje, grote parelmoervlinder, grote vos, grote vuurvlinder, grote weerschijnvlinder,
                                    iepenpage, kleine heivlinder, kleine ijsvogelvlinder, kommavlinder, pimpernelblauwtje, sleedoornpage, spie-
                                    geldikkopje, veenbesblauwtje, veenbesparelmoervlinder, veenhooibeestje, veldparelmoervlinder, zilveren
                                    maan

                    Libellen        beekrombout, bosbeekjuffer, donkere waterjuffer, gevlekte glanslibel, gewone bronlibel, hoogveenglanslibel,
                                    Kempense heidelibel, speerwaterjuffer

                    Overige         Europese rivierkreeft, vliegend hert
                    soorten

  Planten           akkerboterbloem, akkerdoornzaad, akkerogentroost, beklierde ogentroost, berggamander, bergnachtorchis, blaasvaren,
                    blauw guichelheil, bokkenorchis, bosboterbloem, bosdravik, brave hendrik, brede wolfsmelk, breed wollegras, bruinrode
                    wespenorchis, dennenorchis, dreps, echte gamander, franjegentiaan, geelgroene wespenorchis, geplooide vrouwenmantel,
                    getande veldsla, gevlekt zonneroosje, glad biggenkruid, gladde zegge, groene nachtorchis, groensteel, groot spiegelklokje,
                    grote bosaardbei, grote leeuwenklauw, honingorchis, kalkboterbloem, kalketrip, karthuizeranjer, karwijselie, kleine ereprijs,
                    kleine schorseneer, stijve wolfsmelk, kleine wolfsmelk, kluwenklokje, knollathyrus, knolspirea, korensla, kranskarwij, kruip-
                    tijm, lange zonnedauw, liggende ereprijs, moerasgamander, muurbloem, naakte lathyrus, naaldenkervel, pijlscheefkalk,
                    roggelelie, rood peperboompje, rozenkransje, ruw parelzaad, scherpkruid, schubvaren, schubzegge, smalle raai, spits
                    havikskruid, steenbraam




Rapport 19011.002 versie D1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 229 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 230 ======================================================================

<pre>Volgens artikel 3.31 zijn de verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op
handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het
Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van
bestendig beheer, bestendig gebruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.

Houtopstanden

De bescherming van houtopstanden onder conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft
als doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle
zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of
meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.

Binnen de Wet natuurbescherming zijn op houtopstanden de artikelen van toepassing die zijn opge-
nomen in tabel VI.

Tabel VI. Bescherming houtopstanden in de Wet natuurbescherming
  Artikel 4.1             De artikelen uitgezonderd artikel 4.6 zijn niet van toepassing op:
                               a)     Houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom;
                               b)     Houtopstanden op erven of in tuinen;
                               c)     Fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
                               d)     Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;
                               e)     Kweekgoed;
                               f)     Wegbeplantingen, beplantingen langs waterwagen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden be-
                                      staande uit wilgen en populieren;
                               g)     het dunnen van een houtopstand;
                               h)     uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie
                                      van houtige biomassa, indien zij:
                                           1.    ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
                                           2.    bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aan-
                                                 eengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee
                                                 meter, en
                                           3.    zijn aangelegd na 1 januari 2013.

  Artikel 4.2             1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het perio-
                          diek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten.

                          3. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter be-
                          scherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden.


  Artikel 4.3 lid 1 en    Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of
  2                       hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op bosbouwkundig verantwoorde
                          wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand.

                          De rechthebbende vervangt binnen drie jaar na de herbeplanting, bedoeld in het eerste lid, herbeplanting die niet is
                          aangeslagen.

  Artikel 4.4 lid 1       De artikelen 4.2, eerste en derde lid, en 4.3, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op:

                          het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar wordt gerealiseerd
                          overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode.

                          het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel in het
                          kader van natuurontwikkeling en -beheer

  Artikel 4.5
                          Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van artikel 4.3, eerste en tweede lid, ten behoeve van herbeplan-
                          ting op andere grond, indien de herbeplanting voldoet aan bij provinciale verordening gestelde regels.




Rapport 19011.002 versie D1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 230 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 231 ======================================================================

<pre>Bijlage 2               Verklarende woordenlijst
Activiteitenplan
      Een activiteitenplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het activiteitenplan zijn maatrege-
      len verwoord waarmee de functionaliteit van een rust- of voortplantingsplaats van een beschermde soort behouden blijft
      en schade aan individuen wordt voorkomen.

Broedseizoen
     Voor het broedseizoen staat in de wet geen vaste periode. De looptijd verschilt per soort en varieert per jaar. Veel vogel-
     soorten broeden ongeveer tussen 15 maart en 15 augustus.

Expert Judgement
     Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring.

Externe werking
     Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/NNN hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied,
     ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" ge-
     noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-
     lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/NNN, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.

Foerageerhabitat
     Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.

Foerageren
     Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).

Functioneel leefgebied
     Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of
     voortplantingsplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren,
     wanneer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren,
     eieren te leggen en jongen groot te brengen.

Gunstige staat van instandhouding
    Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de
    soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype.

Habitat
     Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en
     levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven,
     groeien en zich voortplanten.

Kraamverblijfplaats
     Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel
     kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kan op-
     lopen tot meerdere honderden exemplaren.

Landhabitat
    Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik
    van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-
    gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.

Landschappelijk inpassingsplan
    Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat vol-
    doet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling
    past in het landschap.

Mitigerende maatregelen
      Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren.

Omgevingscheck
    Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die
    door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld
    op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen.



Rapport 19011.002 versie D1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 231 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 232 ======================================================================

<pre>Ontheffing
     De Wet natuurbescherming is bedoeld om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze
     kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde
     voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een be-
     sluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt.

Paarverblijfplaats
     Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te
     paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijf-
     plaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken.

Populatie
     Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-
     leerd is van andere zulke groepen.

Rode Lijst
     Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-
     zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en
     voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een
     dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk
     wel een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud
     te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten.

Significant negatief effect
      Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-
      gebied dreigen te worden aangetast.

       Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel
       vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde
       passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of
       leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-
       doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten,
       het gebied moet geschikt zijn voor de soorten.

Voortplantingsplaats of rustplaats
     Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een individu. De Wet natuurbe-
     scherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of voortplantingsplaats is. Dit is soortafhankelijk.

Vliegroute
      Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.

Winterverblijfplaats
     Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar
     koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of
     enkele individuen.

Zomerverblijfplaats
    Buiten de kraamperiode worden deze door groepjes vrouwtjes en jongen gebruikt, in de kraamperiode door individuele
    mannetjes.




Rapport 19011.002 versie D1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 232 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 233 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 233 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 234 ======================================================================

<pre>            Eltenseweg 1a, Babberich
                                       31




Bijlage 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 234 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 235 ======================================================================

<pre>                          Rapportage Stikstofdepositie


                                 Nieuwbouw woonhuis
                              Eltenseweg 1a te Babberich




Projectnr:        2230293
Datum:            11-01-2024
Versie:           2.1
Contactpersoon:   G. van den Berghen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 235 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 236 ======================================================================

<pre>2230293 Nieuwbouw woonhuis Eltenseweg 1a te Babbberich
Rapportage Stikstofdepositie
11-01-2024



Inhoudsopgave


1.      Inleiding........................................................................................................................................................... 3
2.      Situatie ............................................................................................................................................................ 3
      2.1        Rekenpunten ......................................................................................................................................... 4
      2.2        Realisatie(aanleg)fase ............................................................................................................................ 5
      2.3        Toekomstige gebruiksfase ..................................................................................................................... 7
3.      Conclusies ....................................................................................................................................................... 8
I.      Bijlage ‘Rapportage AERIUS Calculator Realisatie(aanleg)fase’ ....................................................................... I
II.     Bijlage ‘Rapportage AERIUS Calculator Gebruiksfase’ .................................................................................... II
III.    Bijlage ‘Invoergegevens realisatie(aanleg)fase’ ............................................................................................. III




                                                                                    -2-                                                           Dan weet u het exact.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 236 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 237 ======================================================================

<pre>2230293 Nieuwbouw woonhuis Eltenseweg 1a te Babbberich
Rapportage Stikstofdepositie
11-01-2024



1.    Inleiding

Aan de Eltenseweg 1a in Babberich wordt een vrijstaande woning gerealiseerd. Voor zowel de realisatie(aanleg)-
fase en de gebruiksfase van de nieuw te bouwen woning, zijn met behulp van de AERIUS Calculator berekeningen
gemaakt om te kunnen bepalen of er sprake is van een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden
in de omgeving. In de berekeningen is gebruik gemaakt van de AERIUS-Calculator versie 2023.1.

2.    Situatie

De nieuw te bouwen woning wordt niet voorzien van een gasaansluiting maar zal worden verwarmd d.m.v. een
warmtepomp. Voor het berekenen van de stikstofdepositie in de gebruiksfase zijn dan ook alleen de
voertuigbewegingen van belang.




Naast de gebruiksfase is ook de realisatie(aanleg)fase van belang. Met behulp van de AERIUS Calculator (versie
2023.1) zijn berekeningen opgesteld voor de beide fases.

In deze rapportage wordt volstaan met het maken van een aantal screenshots uit de calculator. De rapportages
uit de AERIUS Calculator zijn in bijlage I en II opgenomen. Ook staat er in de rapportage een link, waarmee een
export van de projectbestanden kan worden gedownload. Deze kunnen in de calculator worden geïmporteerd
en op die manier kunnen de resultaten worden gecontroleerd.




                                                     -3-                                    Dan weet u het exact.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 237 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 238 ======================================================================

<pre>2230293 Nieuwbouw woonhuis Eltenseweg 1a te Babbberich
Rapportage Stikstofdepositie
11-01-2024



2.1   Rekenpunten

Met behulp van de AERIUS Calculator is de stikstof depositie berekend op alle relevante natuurgebieden.




                                                    -4-                                    Dan weet u het exact.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 238 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 239 ======================================================================

<pre>2230293 Nieuwbouw woonhuis Eltenseweg 1a te Babbberich
Rapportage Stikstofdepositie
11-01-2024



2.2      Realisatie(aanleg)fase

Voor de realisatie(aanleg)fase is uitgegaan van een bouwtijd van één jaar. Omdat er sprake is van een tijdelijk
project, zijn alle emissies ingevoerd in één kalenderjaar.

Ten behoeve van de aanlegfase zijn de volgende invoergegevens in AERIUS gebruikt:

Bron werktuigen sloopfase:
-   rupskraan.

Bron werktuigen bouwfase:
-   graafmachine;
-   boorstelling/heistelling;
-   betonpomp;
-   mobiele kranen;
-   trilplaat;
-   minigraver.

In bijlage III zijn de invoergegevens nader gespecificeerd.

In het onderzoek wordt voor mobiele bronnen gerekend met het gebruik van AdBlue. Dat is mogelijk, maar dient
in de praktijk dan ook daadwerkelijk te worden toegepast. Dit vergt dus extra aandacht bij de keuzes voor het in
te zetten machinepark.

Bron stationair verkeer op bouwterrein:
Er is sprake van 880 ritten zwaar verkeer in de aanlegfase. Dit betekend 880 ritten = 440 vrachtwagens op de
bouwlocatie met een gemiddelde wachttijd van 5 minuten = 440 x 5 = 2.200 minuten (2.200/60 = 36,7 uur).
Uitgangspunt hierbij is, dat de helft van de vrachtwagens niet stationair blijft draaien bij het lossen op de
bouwplaats door middel van een reeds aanwezige kraan. De andere helft heeft een lostijd van 10 minuten
waarbij de motor stationair blijft draaien.

 Verkeers-         Voertuig type                        Jaar        Aantal         Waarde                  Waarde           Totaal NH3   Totaal NOX
 categorie                                                                         stationair NH3          stationair NOX   in gram      in gram
                                                                                   in gram/uur             in gram/uur
 Zwaar             Vrachtwagen > 20 ton                 2024          36,7             0,9024                  80,6676        33,12       2.960,5
Bron: Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2023 “Bijlage 1 Stationaire emissies wegverkeer”.


Bron verkeer:
Verkeer van en naar de bouwlocatie:
-   licht verkeer: 1.100 ritten/jaar;
-   zwaar verkeer: 880 ritten/jaar.

De verkeersbewegingen zijn ingevoerd als lijnbron. Er is gerekend vanaf de bouwlocatie tot aan de Rijksweg A12,
alwaar het verkeer wordt opgenomen in het heersend verkeersbeeld.




                                                                           -5-                                              Dan weet u het exact.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 239 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 240 ======================================================================

<pre>2230293 Nieuwbouw woonhuis Eltenseweg 1a te Babbberich
Rapportage Stikstofdepositie
11-01-2024




Resultaten

Uit de berekeningen volgt een bijdrage van 0,00 mol/ha/j.
Er is dus geen sprake van stikstofdepositie t.g.v. de realisatie(aanleg)fase van dit project.




                                                        -6-                                     Dan weet u het exact.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 240 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 241 ======================================================================

<pre>2230293 Nieuwbouw woonhuis Eltenseweg 1a te Babbberich
Rapportage Stikstofdepositie
11-01-2024



2.3    Toekomstige gebruiksfase

Aangezien de nieuw te bouwen woning wordt verwarmd door middel van een warmtepomp is voor de
gebruiksfase alleen gerekend met de verkeersbewegingen.

Voor de verkeersbewegingen zijn we uitgegaan van de volgende aantallen (conform CROW publicatie 381 –
december 2018):

 Object                    Aantal         Stedelijkheid *        Ligging         Verkeers-     Totaal bewegingen
                                                                                 bewegingen    / etmaal
 Vrijstaande woning      1                Weinig stedelijk       Buitengebied      7,8 – 8,6           8,2
 Totaal verkeersbewegingen                                                                             8,2

* Voor het bepalen van de stedelijkheidsgraad is uitgegaan van;
 https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/regionaal/inwoners

De verkeersbewegingen zijn ingevoerd als lijnbron. Er is gerekend vanaf het eigen terrein tot aan de Rijksweg
A12, alwaar het verkeer wordt opgenomen in het heersend verkeersbeeld.




Resultaten

Uit de berekeningen volgt een bijdrage van 0,00 mol/ha/j.
Er is dus geen sprake van stikstofdepositie t.g.v. de gebruiksfase van dit project.




                                                               -7-                               Dan weet u het exact.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 241 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 242 ======================================================================

<pre>2230293 Nieuwbouw woonhuis Eltenseweg 1a te Babbberich
Rapportage Stikstofdepositie
11-01-2024



3.     Conclusies

Aan de Eltenseweg 1a in Babberich wordt een vrijstaande woning gerealiseerd. Voor zowel de realisatie(aanleg)-
fase en de gebruiksfase van de nieuw te bouwen woning, zijn met behulp van de AERIUS Calculator berekeningen
gemaakt om te kunnen bepalen of er sprake is van een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden
in de omgeving.

De nieuw te bouwen woning wordt niet voorzien van een gasaansluiting maar zal worden verwarmd d.m.v. een
warmtepomp. Voor het berekenen van de stikstofdepositie in de gebruiksfase zijn dan ook alleen de
voertuigbewegingen van belang. Hierbij is uitgegaan van totaal 8,2 ritten per etmaal. Naast de gebruiksfase is
ook de realisatiefase berekend.

Met behulp van de AERIUS Calculator zijn berekeningen opgesteld voor de realisatie- en de toekomstige
gebruiksfase. Uit de berekeningen volgt voor beide fasen geen bijdrage van stikstofdepositie. Er is gebruik
gemaakt van de AERIUS-Calculator versie 2023.1. Het AERIUS analysebestand (GML) met rekenresultaten,
bronnen en rekenpunten is hier te downloaden.

In het onderzoek wordt voor mobiele bronnen gerekend met het gebruik van AdBlue. Dat is mogelijk, maar dient
in de praktijk dan ook daadwerkelijk te worden toegepast. Dit vergt dus extra aandacht bij de keuzes voor het in
te zetten machinepark.

Op basis van de resultaten uit de berekeningen kan worden geconcludeerd dat zowel voor de
realisatie(aanleg)fase en de gebruiksfase geen vergunningsplicht geldt, t.a.v. stikstofdepositie, op grond van de
Wet natuurbescherming.




                                                      -8-                                     Dan weet u het exact.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 242 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 243 ======================================================================

<pre>2230293 Nieuwbouw woonhuis Eltenseweg 1a te Babbberich
Rapportage Stikstofdepositie
11-01-2024



I.   Bijlage ‘Rapportage AERIUS Calculator Realisatie(aanleg)fase’




                                              -I-                    Dan weet u het exact.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 243 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 244 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 244 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 245 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Projectberekening




                   Contactgegevens
                   Rechtspersoon                           S&W Bouwkundig Ingenieurs
                   Inrichtingslocatie                      Eltenseweg 1a,
                                                           6909 DG Babberich
                   Activiteit
                   Omschrijving                            Nieuwbouw woning Eltenseweg 1a te Babberich [2230293]
                   Toelichting                             Het slopen van een bestaande woning en het bouwen van een
                                                           nieuwe vrijstaande woning.
                   Berekening
                   AERIUS kenmerk                          RNniqn6p1FWR
                   Datum berekening                        11 januari 2024, 16:14
                   Rekenconfiguratie                       Wnb-rekengrid
                   Totale emissie                          Rekenjaar                Emissie NH₃    Emissie NOₓ
                   Realisatiefase - Beoogd                 2024                     0,6 kg/j       22,8 kg/j
                   Resultaten                              Hoogste bijdrage         Hexagon        Gebied
                   Realisatiefase - Beoogd                 -
                   Gekarteerd oppervlak met toename (ha)   -
                   Gekarteerd oppervlak met afname (ha)    -
                   Grootste toename                        -
                   Grootste afname                         -




RNniqn6p1FWR (11 januari 2024)                                                                                         2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 245 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 246 ======================================================================

<pre>                                                                                         Projectberekening




                   Realisatiefase (Beoogd), rekenjaar 2024

                   Emissiebronnen                                                    Emissie NH₃   Emissie NOₓ

                    1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |     0,4 kg/j    10,1 kg/j
                        Aanlegfase
                    4 Anders... | Anders... | Stationair bouwverkeer                   33,1 g/j     3,0 kg/j
                    Verkeersnetwerk                                                   0,2 kg/j     9,8 kg/j




RNniqn6p1FWR (11 januari 2024)                                                                                   3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 246 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 247 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Projectberekening




                   Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                   gebieden.




                                   500 m

                        Habitatrichtlijn                                Grootste toename (projectberekening)
                        Vogelrichtlijn                                  Grootste afname (projectberekening)
                        Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                        Niet bepaald                                    Hoogste totaal (achtergrond +
                                                                        projectberekening)
                   De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:
                   beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).
RNniqn6p1FWR (11 januari 2024)                                                                                  4/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 247 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 248 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Projectberekening




                   Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Realisatiefase"
                   (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                 Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste afname
                                 gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    (mol N/ha/jr)
                                                N/ha/jr)                       N/ha/jr)
                   Totaal                   -             -              -               -              -               -




RNniqn6p1FWR (11 januari 2024)                                                                                                 5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 248 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 249 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Projectberekening




                   Realisatiefase, Rekenjaar 2024
                     1    Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning
                   Naam                Aanlegfase                                         NOₓ                          10,1 kg/j
                   Locatie             X:206588,35                                        NH₃                           0,4 kg/j
                                       Y:435473,7
                   Oppervlakte         0,03 ha
                   Naam                   Stageklasse                       Brandstof­-   Draaiuren AdBlue       Stof Emissie
                                                                            verbruik                verbruik
                   Rupskraan 120kW        Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,   184 l/j       8 u/j     11 l/j       NOₓ       1,1
                                          diesel, SCR: ja                                                                 kg/j
                                                                                                                 NH₃      44,2
                                                                                                                           g/j
                   Graafmachine 120kW Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,       184 l/j       8 u/j     11 l/j       NOₓ       1,1
                                      diesel, SCR: ja                                                                     kg/j
                                                                                                                 NH₃      44,2
                                                                                                                           g/j
                   Heistelling 220kW      Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,   244 l/j       8 u/j     15 l/j       NOₓ       1,2
                                          diesel, SCR: ja                                                                 kg/j
                                                                                                                 NH₃      58,6
                                                                                                                           g/j
                   Betonpomp 200kW        Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,   119 l/j       6 u/j     7 l/j        NOₓ       0,7
                                          diesel, SCR: ja                                                                 kg/j
                                                                                                                 NH₃      28,6
                                                                                                                           g/j
                   Mobiele kraan 60T      Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,   617 l/j       28 u/j    37 l/j       NOₓ       3,5
                   130kW                  diesel, SCR: ja                                                                 kg/j
                                                                                                                 NH₃       0,1
                                                                                                                          kg/j
                   Mobiele kraan 45T      Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,   428 l/j       21 u/j    26 l/j       NOₓ       2,3
                   120kW                  diesel, SCR: ja                                                                 kg/j
                                                                                                                 NH₃       0,1
                                                                                                                          kg/j
                   Minigraver 13kW        Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW,    11 l/j        4 u/j                  NOₓ       0,2
                                          diesel, SCR: nee                                                                kg/j
                                                                                                                 NH₃       0,0
                                                                                                                          kg/j
                   Trilplaat              Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW,    3 l/j         2 u/j                  NOₓ      70,0
                                          diesel, SCR: nee                                                                 g/j
                                                                                                                 NH₃       0,0
                                                                                                                          kg/j




RNniqn6p1FWR (11 januari 2024)                                                                                                     6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 249 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 250 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Projectberekening



                     2    Wegverkeer | Weg
                   Naam                           Werkverkeer                                            Links Rechts NOₓ    2,5 kg/j
                   Locatie                        X:207174,54 Y:435479,66        Type scherm             - -          NO₂    0,5 kg/j
                   Lengte                         1.390,49 m                     Hoogte                  - -          NH₃    0,1 kg/j
                   Wegtype                        Buitenweg                      Afstand tot de weg      -    -
                   Rijrichting                    Beide richtingen
                   Tunnelfactor                   1
                   Type hoogteligging             Normaal
                   Weghoogte t.o.v. maaiveld      0m
                   Verkeer                             Max. snelheid                     Aantal voertuigbewegingen            In file
                   Licht verkeer                       Voorgeschreven factoren           1.100,0 /jaar                        0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer           Voorgeschreven factoren           880,0 /jaar                          0,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                 Voorgeschreven factoren           0,0 /jaar                            0,0 %
                   Busverkeer                          Voorgeschreven factoren           0,0 /jaar                            0,0 %
                     3    Wegverkeer | Weg
                   Naam                           Manoeuvreren bouwverkeer                               Links Rechts NOₓ    7,3 kg/j
                   Locatie                        X:207174,54 Y:435479,66        Type scherm             - -          NO₂    1,7 kg/j
                   Lengte                         1.390,49 m                     Hoogte                  - -          NH₃    70,4 g/j
                   Wegtype                        Buitenweg                      Afstand tot de weg      -    -
                   Rijrichting                    Beide richtingen
                   Tunnelfactor                   1
                   Type hoogteligging             Normaal
                   Weghoogte t.o.v. maaiveld      0m
                   Verkeer                            Max. snelheid                    Aantal voertuigbewegingen              In file
                   Licht verkeer                      Voorgeschreven factoren          0,0 /jaar                              0,0 %
                   Middelzwaar vrachtverkeer          Voorgeschreven factoren          880,0 /jaar                          100,0 %
                   Zwaar vrachtverkeer                Voorgeschreven factoren          0,0 /jaar                              0,0 %
                   Busverkeer                         Voorgeschreven factoren          0,0 /jaar                              0,0 %
                     4    Anders... | Anders...
                   Naam                 Stationair      Uittreedhoogte      0,0 m             NOₓ                            3,0 kg/j
                                        bouwverkeer     Warmteinhoud        0,000 MW          NH₃                            33,1 g/j
                   Locatie              X:206590,99     Spreiding           0m
                                        Y:435474,87
                   Oppervlakte          0,04 ha
                   Wijze van ventilatie Niet geforceerd
                   Temporele variatie Continue Emissie
                   Disclaimer
                   Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                   kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                   aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                   Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                   is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                   verleend, zijn voorbehouden.
                   Rekenbasis
                   Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                   AERIUS versie                     2023.1_20231207_46ea8e9191
                   Database versie                   2023.1_46ea8e9191_calculator_nl_stable
                   Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                   https://www.aerius.nl/
RNniqn6p1FWR (11 januari 2024)                                                                                                          7/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 250 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 251 ======================================================================

<pre>2230293 Nieuwbouw woonhuis Eltenseweg 1a te Babbberich
Rapportage Stikstofdepositie
11-01-2024



II.   Bijlage ‘Rapportage AERIUS Calculator Gebruiksfase’




                                              - II -        Dan weet u het exact.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 251 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 252 ======================================================================

<pre>Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.




   Overzicht
   Samenvatting situaties
   Resultaten
   Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 252 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 253 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Projectberekening




                    Contactgegevens
                    Rechtspersoon                           S&W Bouwkundig Ingenieurs
                    Inrichtingslocatie                      Eltenseweg 1a,
                                                            6909 DG Babberich
                    Activiteit
                    Omschrijving                            Nieuwbouw woning Eltenseweg 1a te Babberich [2230293]
                    Toelichting                             Het slopen van een bestaande woning en het bouwen van een
                                                            nieuwe vrijstaande woning.
                    Berekening
                    AERIUS kenmerk                          Rt6sDy4hDzH9
                    Datum berekening                        11 januari 2024, 16:14
                    Rekenconfiguratie                       Wnb-rekengrid
                    Totale emissie                          Rekenjaar                Emissie NH₃    Emissie NOₓ
                    Toekomstige Gebruiksfase - Beoogd       2024                     74,5 g/j       0,8 kg/j
                    Resultaten                              Hoogste bijdrage         Hexagon        Gebied
                    Toekomstige Gebruiksfase - Beoogd       -
                    Gekarteerd oppervlak met toename (ha)   -
                    Gekarteerd oppervlak met afname (ha)    -
                    Grootste toename                        -
                    Grootste afname                         -




Rt6sDy4hDzH9 (11 januari 2024)                                                                                          2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 253 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 254 ======================================================================

<pre>                                                                                      Projectberekening




                    Toekomstige Gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2024

                    Emissiebronnen                                      Emissie NH₃          Emissie NOₓ

                         Verkeersnetwerk                                 74,5 g/j             0,8 kg/j




Rt6sDy4hDzH9 (11 januari 2024)                                                                             3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 254 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 255 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Projectberekening




                    Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
                    gebieden.




                                    500 m

                         Habitatrichtlijn                                Grootste toename (projectberekening)
                         Vogelrichtlijn                                  Grootste afname (projectberekening)
                         Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
                         Niet bepaald                                    Hoogste totaal (achtergrond +
                                                                         projectberekening)
                    De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:
                    beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).
Rt6sDy4hDzH9 (11 januari 2024)                                                                                   4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 255 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 256 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Projectberekening




                    Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Toekomstige
                    Gebruiksfase" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie
                                 Berekend (ha   Hoogste totale Met toename Grootste           Met afname (ha Grootste afname
                                 gekarteerd)    depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol   gekarteerd)    (mol N/ha/jr)
                                                N/ha/jr)                       N/ha/jr)
                    Totaal                  -             -              -               -              -               -




Rt6sDy4hDzH9 (11 januari 2024)                                                                                                 5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 256 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 257 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Projectberekening




                    Toekomstige Gebruiksfase, Rekenjaar 2024
                      1    Wegverkeer | Weg
                    Naam                        Gebruiksverkeer                                  Links Rechts NOₓ   0,8 kg/j
                    Locatie                     X:207174,53 Y:435479,65    Type scherm           - -          NO₂   0,2 kg/j
                    Lengte                      1.390,49 m                 Hoogte                - -          NH₃   74,5 g/j
                    Wegtype                     Buitenweg                  Afstand tot de weg    -     -
                    Rijrichting                 Beide richtingen
                    Tunnelfactor                1
                    Type hoogteligging          Normaal
                    Weghoogte t.o.v. maaiveld   0m
                    Verkeer                                Max. snelheid   Aantal voertuigbewegingen                In file
                    Licht verkeer                          80 km/uur       8,2 /etmaal                              0,0 %
                    Middelzwaar vrachtverkeer              80 km/uur       0,0 /etmaal                              0,0 %
                    Zwaar vrachtverkeer                    80 km/uur       0,0 /etmaal                              0,0 %
                    Busverkeer                             80 km/uur       0,0 /etmaal                              0,0 %
                    Disclaimer
                    Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,
                    kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen
                    aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
                    Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar
                    is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden
                    verleend, zijn voorbehouden.
                    Rekenbasis
                    Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
                    AERIUS versie                     2023.1_20231207_46ea8e9191
                    Database versie                   2023.1_46ea8e9191_calculator_nl_stable
                    Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                    https://www.aerius.nl/




Rt6sDy4hDzH9 (11 januari 2024)                                                                                                 6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 257 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 258 ======================================================================

<pre>2230293 Nieuwbouw woonhuis Eltenseweg 1a te Babbberich
Rapportage Stikstofdepositie
11-01-2024



III.   Bijlage ‘Invoergegevens realisatie(aanleg)fase’




                                              - III -    Dan weet u het exact.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 258 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 259 ======================================================================

<pre>Tijdsduur bouwfase totaal                  12 maanden


Invoergegevens bouwfase

Type werktuig               Vermogen (KW) Bouwjaar      Stageklasse       Draaiuren    Belasting Brandstof verbruik Brandstof verbruik Ad Blue (%)                                    Ad Blue
                                                                                                 L/uur1             L/jaar             (max. 6%)                                      (L/jaar)
Mobiele werktuigen
Sloopfase
Rupskraan                           120        > 2014        IV                 8         69%                    22,94                         184                       6%                 11
Bouwfase
Graafmachine                        120        > 2014        IV                  8        69%                    22,94                         184                       6%                 11
Heistelling                         220        > 2014        IV                  8        50%                    30,50                         244                       6%                 15
Betonpomp                           200        > 2014        IV                  6        35%                    19,81                         119                       6%                 7
Mobiele kraan (60 ton)              130        > 2014        IV                 28        61%                    22,04                         617                       6%                 37
Mobiele kraan (45 ton)              120        > 2014        IV                 21        61%                    20,39                         428                       6%                 26
Minigraver (13kW)                    13        > 2014        IV                  4        69%                     2,82                         11
Trilplaat                            10        > 2014        IV                  2        40%                     1,39                          3


Totaal
                                                                                          1
                                                                                              bron :   https://publications.tno.nl/publication/34638932/J5ZV26/TNO-2021-R12305-tab.xlsx


Verkeersbewegingen bouwfase Soort                       Aantal           per

Dieplader                   Zwaarverkeer                             4   jaar
Vrachtwagen                 Zwaarverkeer                           840   jaar
Betonmixer                  Zwaarverkeer                            16   jaar
Bak vrachtwagen             Zwaarverkeer                            20   jaar
Totaal zwaar verkeer                                               880   jaar
Bus transport               Lichtverkeer                          1100   jaar




                                                            2230293 - Bijlage III invoergegevens V2.1_11-01-2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 259 =================================================================

<br><br>