<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                        A                                                                                                                                                                                                                                                                                                            BVO PLATTEGRONDEN                                GO PLATTEGRONDEN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Bouwlaag       oppervlakte                       Bouwlaag             oppervlakte

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 A                                   00                216,8 m²                       00                     188,2 m²
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     01                93,7 m²                        01                     65,1 m²
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       310,6 m²                                              253,3 m²




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              N



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PV-panelen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   conform
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   berekening




                                                                                                                                                                         geëmailleerd glas




                               1500+
                                                                                                                                        1.03
                                                                                                       1889




                                                                                                                                      badkamer
                               2600+                                                                                                   7,6 m²                MV
B                                                                                                                                        BR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          B   B                      B
                                                                                                       100




                                                                                 1.02                                                                                                                                              1.04
                                                                                                                                                                  1.01                                                                                                                                                                                                                                                                   RENVOOI Particulier eigendom
                                       DOVE GEVEL




                                                                          slaapkamer                                                                        overloop                                                         slaapkamer
                                                                                                       1250




                                                                                                                             vlizo-
                                                                               23,1 m²                                       trap      RM-wo                                                                                   23,0 m²
                                                                                                                                                   4370          5,8 m²
                                                                                     VR                                                                                                                                            VR                                                                                                                                                                                                    Toetsing op basis van art. 1.12a (woonfunctie voor particulier eigendom) van het Bouwbesluit 2012 toegestaan.
                               NOK                                                                                                                                VKR
        A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                De afdelingen 4.3, 4.4, 4.5 & 4.6 en artikel 6.10 zijn niet van toepassing. Wat betreft de afdelingen 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,
                                                                                                       100




                                                                                                                                                   balustrade                                                   voorzetwand
                                                                                                                                                   1000+ vl.p.                                                       1.05                                                                                                                                                                                                                3.11, 4.1, 4.2 en 4.7 zijn de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing.
                                                                                             A = 220mm                                                                                                            techniek
                                                                                             O = 185mm
                                                                                                                                                                                                                    3,5 m²
                                                                                                                                                                             1050
                                                          370                   4120                          100                        3020             100
                                                                                                                                                            100                           100100                      TR           4090                         370

                               2600+                                                                                                            VIDE
                                                                                                                                                                                 WP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         RENVOOI NEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - Electra installatie volgens     : NEN 1010                   - Meterkast inrichting volgens: NEN 2768
                               1500+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - Waterinstallatie volgens        : NEN 1006                     (m.b.t. woonfunctie)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - C.V. installatie volgens        : NEN 3028                   - Binnenriolering volgens     : NTR 3216
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - Gasinstallatie volgens          : NEN 1078                     (aansluiten op bestaand)



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         RENVOOI Isolatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Rc-waarde begane grond vloer                                                      : ≥ 3,7 m2 K/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Rc-waarde wanden                                                                  : ≥ 4,7 m2 K/W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 A                           Rc-waarde daken                                                                   : ≥ 6,3 m2 K/W
                                                                                                                                                        A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    U-waarde ramen, deuren en kozijnen                                                : ≤ 1,2 W/m2K
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Gemiddelde u-waarde ramen, deuren en kozijnen                                     : ≤ 1,65 W/m2K
                                                    1ᵉ VERDIEPING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DAKOVERZICHT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         RENVOOI Ruimtebenamingen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BR          = Badruimte                                        TO           = Toiletruimte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BU          = Buitenruimte                                     TR           = Technische ruimte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             FR          = Functie ruimte                                   VKR          = Verkeersruimte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             GVR         = Gemeenschappelijke verkeersruimte                VR           = Verblijfsruimte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             OR          = Onbenoemde ruimte


                                                                                                                                                        A                                                                                                                                                                                                                                                                                RENVOOI Algemeen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - Toilet- en badruimten waterdicht afwerken conform art. 3.23 van het Bouwbesluit 2012.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - Daglicht volgens daglichtberekening.
                                                                                                 8690 = 79 K                                                                                                    2860 = 26 K                                                 5280 = 48 K                                       4280 = 39 K-V
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - Ventilatie volgens ventilatieberekening.
                                                    430    550                        3530                          430                           3530                       220          870                       1094           896                      2496                         1904                880    1640                 1110              1530                                                                                              - Constructie volgens opgave constructeur.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - Alle constructieve onderdelen, benodigd voor het instandhouden van de brandwerende scheidingen,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               brandwerend afwerken op bezwijken overeenkomendebrandwerendheid brandwerende scheiding.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - Inbraakwering woning:
        660 = 6 K




                                                                                                                                                                                                                                                                                                      HWA Ø 80                                                                                                                                                 Inbraakwering constructieve onderdelen, bereikbaar voor inbraak volgens NEN 5087 dienen te
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - Wering van ratten en muizen in woningen volgens artikel 3.68 t/m 3.70.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2190




                                                                                                                                                                                           contour getimmerd
                                                                                                                                                                                           boeiboord                                                                              5280                                                   3540
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - Nieuwe trappen voldoen minimaal aan artikel 2.33 t/m 2.36 van het Bouwbesluit 2012 (nieuwbouw).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - Vloer- en trapscheidingen voldoen minimaal aan artikel 2.17 t/m 2.20 van het Bouwbesluit 2012
        4290 = 39 K




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (nieuwbouw).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0.08
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - Hoogteverschil t.p.v. toegang gebouw max. 20 mm, volgens artikel 6.49 van het Bouwbesluit 2012.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1110




                                                                                                                                                                                                                                                                                                 werkplaats
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4850
                        4290




                                                                                                                                                                                                                                                                                                   39,3 m²                                                                                                                                                   - Vrije doorgang deuren min. 850 x 2300mm, tenzij anders aangegeven.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     OR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0.12                         0.11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      entree
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - PRINCIPE TRAP                                                        - PRINCIPE TRAPHEK
                                                                                                houten kolommen (op poeren)                                                                                                                                                                                               toilet
                                                                                                terrasoverkapping                                                                                                                                                                                                         1,3 m²                      3,7 m²
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TO                          VKR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1000         100          2440                    contour                                                                                                                                                         100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       luifel
                                                                                                                                                                  870




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 4280




                                                                                                                                                                         HWA Ø 80                                                                                                                                                                                                                                                                              AANTREDE = MIN. 220                                                                              H.O.H. SPIJLEN =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               100




                                                            HWA Ø 80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12750 = 116 K-V




                                                                                                                    0.13
        2530 = 23 K




                                                                                                                                                                                                                                0.07                                                                                                                                                                                                                           OPTREDE = MAX. 187.5                                                                             MAX. 100MM
                                                                                                       overdekt terras
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ENTREE




                                                                                                                                                                                                                             bijkeuken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1500




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1000
                                                                                                                26,8 m²
                                                                                                                                                                  1094
                                                                                                                                                          2860




                                                                                                                                                                                                                              12,4 m²                                                                              MV                           RM-wo
                                                                                                                    BU
                                                                                                                                                                                                                                                         2740




                                                                                                                                                                                                                                OR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     A                       vloerpeil                                                          vloerpeil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               100
                                                           330




                                                                                                                                                                                                                                   4090                         200                       3650                     200                   3540
                                                                                                                                                                  896




                                                                                                                                                                                                                                                    WD          WM                        0.09




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                O
                                                                                                                                                                                                                                                                                         garage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1110
                        1750




                                                                                                                                                                                                                                                         100
                                                           370




                                                                                                                                                                                                                                                                                         20,3 m²
                                                                                                                                                                                                                                                                                           OR                                           0.10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       opslag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 760
                                                                                                                                                                                                                                                         2390




                                                                                                                                                                                                                                           0.06                                                                                        19,3 m²
                                                                                                                                  MV                                                                                                 badkamer                                                                                            OR                                                                                              RENVOOI Bouwkundig
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               5460
                        1110




                                                                              0.05

B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         B
                                                                                                      3475




                                                                                                                                                                                                                                          7,9 m²
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1110




                                                                  woonkamer keuken                                                                                                                                                          BR
                                                                          43,5 m²                                                                                                                                             MV                                                                                                                                                                                                                             - Metselwerk - baksteen.                                                 - Hwa, hemelwaterafvoer.
                                                                              VR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - Metselwerk - keramische bouwsteen                                      - Dwa, vuilwaterafvoer, buitenriolering.
                                       DOVE GEVEL




                                                                                                                                                                                                                                                         100




                                                          370                                                                                     12780                                                                                                         370
        8350 = 76 K-V




                                                                                                                                         3020             100                1150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - Niet dragende binnenwand.                                   HWA        - Hemelwaterafvoer.
    A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      HWA Ø 80                                                                                                                                               - Prefab beton.                                               MV         - Ruimte voorzien van mechanische
                        2630




                                                           6950




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2190




                                                                                                                                                                                                                   0.02
                                                                                                                                                                                                                  toilet                                                                                                                                                                                                                                     - Isolatiemateriaal.                                                       ventilatie.
                                                                                                      100




                                                                                                                           200




                                                                                                                                                                                                                  1,5 m²                                                                                                                                                                                                                                     - Verticale gevelbekleding +
                                                                                                                                                                                             1500




                                                                                                                                                RM-wo
                                                                                                                                                                                                                    TO
                                                                                                                                                                           MV                                                                                                                                                                                                                                                                                  geïsoleerd HSB.                                 Nieuw aan te brengen rioleringen en afvoeren
                                                                                                                                                                                                                                                         4480




                                                                                                                                                0.01                                                                                 0.03
                                                                                                                                                                                             1325 100 350 100




                                                                                                                                              entree                                                                          slaapkamer                                                                                                                                                                                                                                                                       aansluiten op bestaande uitleggers gemeente.
                                                                                                      3375




                                                                                                                                                                                                                                   18,3 m²
                        1110




                                                                                                                                              11,8 m²
                                                                                                                                                VKR                                                                                  VR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3080 = 28 K




                                                                                             A = 220mm
                                                                                             O = 185mm

                                                                                4120                          100                                  4270                             200                                            4090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           project:
                        1750




                                                           370




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NIEUWBOUW WOONHUIS                                                                                                     BABBERICH
                                                          HWA Ø 80                                                                                                                                                                                  HWA Ø 80

                                                                                                                                                 ENTREE
                                                                                                                                                                                          contour getimmerde
                                                                                                                                                                                          goot + luifel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           projectlocatie:                                               architect:          hd              projectfase:

                                                    430     770        1110           760      1110                   1530                        2100                          1530                              1110         760           1110         770         430                                          1310          450     760     450            1310                                                                       Eltenseweg 1a                                                 projectleider:     vvv              OMGEVINGSVERGUNNING
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6909 DG Babberich                                             modelleur:          jw              tekeningnummer:                       projectnummer:
                                                                                                                                        13520 = 123 K-V                                                                                                                           3310 = 30 K+V                               4280 = 39 K-V
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         maateenheid:       mm               HA_OV_100_                                18093
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           opdrachtgever:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         schaal:          1:100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             onderwerp:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         formaat:         A1.L+
                                                                                                                                                        A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                datum:      08-09-2021              Plattegronden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         wijz.: A 19-12-2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           T
                                                    BEGANE GROND
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Hurenkamp Architecten & Adviseurs bv

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Kerkallee 43             6882 AM Velp

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      T 026 361 38 12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Email          architecten@hurenkamp.nl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Website               www.hurenkamp.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>