<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Vormvrije M.E.R.
Beoordelingsnotitie
Realisatie Zonneveld Werkhoven
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Vormvrije M.E.R.
Beoordelingsnotitie
Realisatie Zonneveld Werkhoven




                                 Opdrachtgever
                                 LC Energy
                                 Bronland 12
                                 6708 WH Wageningen
                                 T 085-0499604
                                 E marius@LCenergy.nl
                                 W www.lcenergy.nl



                                 Opdrachtnemer
                                 Eelerwoude
                                 Postbus 53
                                 7470 AB Goor
                                 T ( 0547) 26 35 15
                                 E info@eelerwoude.nl
                                 I   www.eelerwoude.nl




                                 Projectgegevens:
                                 Projectnummer: P8526
                                 Datum: 13-11-2019



                                 © Eelerwoude 2019, niets uit deze uitgave mag
                                 worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
                                 worden zonder schriftelijke toestemming van
                                 Eelerwoude bv.
                                 De opmaak van dit rapport gaat uit van dubbelzijdig
                                 afdrukken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUD


INLEIDING .......................................................................................................................... 5
1.1           AANLEIDING ....................................................................................................... 5
1.2           M.E.R.-BEOORDELING ...................................................................................... 5
1.3           KENMERKEN LOCATIE, OMGEVING EN PLAN .............................................. 6
1.4           INITIATIEF VOOR EEN ZONNEVELD EN LOCATIEKEUZE ............................ 9
1.5           TECHNISCHE GEGEVENS ZONNEVELD ....................................................... 10
1.6           INRICHTINGSPLAN .......................................................................................... 12
HET PROJECT ................................................................................................................. 15
2.1           OMVANG VAN HET PROJECT ........................................................................ 15
2.2           CUMULATIE MET ANDERE PROJECTEN ...................................................... 15
2.3           CONSTRUCTIE ................................................................................................. 15
EFFECTEN ....................................................................................................................... 16
3.1           AANLEGWERKZAAMHEDEN EN HINDER ..................................................... 16
3.2           INPASSING IN HET LANDSCHAP................................................................... 16
3.3           BODEM .............................................................................................................. 17
3.4           ARCHEOLOGIE ................................................................................................ 17
3.5           CULTUURHISTORIE......................................................................................... 18
3.6           NATUUR EN EMISSIE ...................................................................................... 18
3.7           GELUID ............................................................................................................. 19
3.8           WATERHUISHOUDING EN -KWALITEIT ........................................................ 20
3.9           LUCHTKWALITEIT ........................................................................................... 21
CONCLUSIE ..................................................................................................................... 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1        .


INLEIDING

1.1   Aanleiding
Twee grondeigenaren hebben het plan opgevat om een zonneveld (voor een termijn van
30 jaar) te realiseren ter grootte van netto 22,7 hectare (paneeloppervlakte), in het
buitengebied, tussen Houten, Odijk en Werkhoven, in de gemeente Bunnik. Voor de
ontwikkeling en realisatie van het zonneveld zijn de grondeigenaren de samenwerking
aangegaan met LC Energy. LC Energy is een dochteronderneming van Low Carbon, een
Britse investeringsmaatschappij gespecialiseerd in duurzame energie projecten. LC
Energy is hierbij ook een samenwerking aangegaan met QING, een ervaren Nederlands
adviesbureau in duurzame energie (QING heeft o.a. de bouw van Zonnepark AVRI op de
vuilstortplaats van Geldermalsen begeleid). LC Energy en haar partners hebben al meer
dan 400 MW aan duurzame energie projecten ontwikkeld, gefinancierd en gerealiseerd in
binnen- en buitenland.

Met een dergelijk zonneveld kunnen circa 10.000 huishoudens worden voorzien van
elektriciteit. Hiermee wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de
duurzaamheidsdoelstellingen van het Rijk, de provincie Utrecht en de gemeente Bunnik.

Om dit plan verder te realiseren is een omgevingsvergunning in afwijking van het
bestemmingsplan noodzakelijk. Onderdeel van de procedure is het beoordelen van milieu-
effecten in de vormvrije M.E.R. beoordelingsnotitie, ook wel aanmeldnotitie genoemd.


1.2   M.e.r.-beoordeling
Op 1 april 2011 is het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een
belangrijke wijziging betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D
(betreft de m.e.r.-beoordeling) van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Indien
een activiteit onder de drempelwaarden blijft, dient alsnog een vormvrije m.e.r.-beoordeling
uitgevoerd te worden.
Het komt er op neer dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteiten die
voorkomen op de D-lijst, moet worden beoordeeld of er een m.e.r. gemaakt moet worden.
Voor projecten of activiteiten die beneden de drempelwaarden vallen moet een toets
worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten.
Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Deze vormvrije
m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:
    1. belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r. beoordeling
         noodzakelijk;
    2. belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een
         m.e.r.-beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De toetsing in het kader van de vormvrije M.E.R.-beoordeling dient te geschieden aan
de hand van       de     selectiecriteria   in   bijlage    III   van    de EEG-richtlijn
milieueffectbeoordeling. In deze bijlage staan drie hoofdcriteria centraal:
     • de kenmerken van het project;
     • de plaats van het project;
     • de kenmerken van de potentiële effecten.

Het project maakt een functiewijziging naar een zonneveld mogelijk. Voor
landinrichtingsprojecten (D9), waar dit project enigszins vergelijkbaar mee is, geldt een
grenswaarde van 125 hectare. Het project blijft met een omvang van circa 22,7 hectare
netto en 46 hectare bruto ruim onder de drempel. Daarnaast geldt dat voor de oprichting,
wijziging of uitbreiding van een industriële installatie (D22.1) bestemd voor de productie
van elektriciteit, stoom en warm water, een drempelwaarde geldt van een vermogen van
200 megawatt (thermisch) of meer (voor een electriciteitscentrale) en, indien het een
wijziging of uitbreiding betreft:
1°. het vermogen met 20% of meer toeneemt, of;
2°. de inzet van een andere brandstof tot doel heeft.
Het voorliggende project betreft een zonneveld met ruim minder opgewekt vermogen, en
er wordt geen stoom en warm water geproduceerd.

Er is geen sprake van een landinrichting als bedoeld in de Wet inrichting landelijk gebied.
De ontwikkeling van een zonneveld valt pas onder deze categorie als deze onderdeel
uitmaakt van een groter landinrichtingsproject. Ook categorie D22.1 is niet van toepassing,
aangezien er productie van elektriciteit, stoom en warm water nodig is om hier onder te
vallen. Het zonneveld wekt alleen energie op. Geconcludeerd kan worden dat voor
zonnevelden geen mer-beoordeling of vormvrije m.e.r. beoordeling nodig is.

Aangezien het plan wel kenmerken vertoont van diverse beoordelingscategorieën zoals
hiervoor omschreven, zo wordt er wel elektriciteit opgewekt, getuigt het van een goede en
zorgvuldige ruimtelijke ordening en belangenafweging om voornoemde beoordeling van
milieueffecten te doen. Hiertoe is deze vormvrije M.E.R. beoordeling wel opgesteld.



1.3   Kenmerken locatie, omgeving en plan
Ligging plangebied
Het plangebied is netto 22,7 hectare groot, en bruto circa 46 hectare. Het plangebied ligt
met twee zijden ingeklemd tussen de Werkhovenseweg (N229) en de Achterdijk, in het
gebied ‘Noord van Oostromdijkje’. Momenteel is op een deel van het plangebied een teler
van Sedum aanwezig (vetplanten voor daktuinen etc.). Het andere deel is in gebruik als
weiland voor melkvee.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Afbeelding 1: Ligging en begrenzing plangebied (met zwarte lijnen). De locatie met de zwarte stippellijn betreft
de locatie van een ander plan voor een zonneveld (Vlowijker zonneweide).


Ontstaan van het landschap
Het plangebied ligt in het voormalige stroomgebied van de Kromme Rijn. Toen het gebied
nog niet bedijk was verplaatste het stroomgebied van de rivier zich regelmatig. De
overstromingen en dichtslibbingen vormden het landschap. Het grovere riviermateriaal
(zand en zavel) werd afgezet dichtbij de rivier. Zo ontstonden hoger gelegen oeverwallen
en stevige vruchtbare grond. Deze hogere gronden waren veilig om te wonen en
verwassen te verbouwen. Het fijnere riviermateriaal (klei) zonk pas na vermindering van
de stroomsnelheid in de vlakkere ondiepere delen. Deze vlakkere gebieden zijn
rivierkomvlakten. Ze liggen in een lange smalle lengterichting tussen de Lek en de Kromme
Rijn. Het noordoostelijk deel van het plangebied betreft een hoger gelegen rivieroeverwal.
Hierop loopt de Werkhovenseweg, deze ligt op circa +4 meter NAP Het midden van het
plangebied betreft het een komvlakte. Op het laagste punt loopt de Vlowijkerwetering, circa
+2 meter NAP. Deze wetering is gegraven om de afwatering van het gebied te verbeteren.
Hierdoor werd de grond geschikter voor landbouw. Ook op de kavels zelf zijn vrijwel overal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>greppels in de lengterichting gemaakt om de waterafvoer te verbeteren. Deze greppels
hebben op sommige stukken een behoorlijke diepte en zijn in het veld goed waarneembaar.
Aan de zuidwestzijde ligt het plangebied weer iets hoger. De Achterdijk ligt op een
rivieroeverwalvlakte op circa +2,5 meter NAP.

Historische verkaveling en landschappelijke elementen
De Werkhovenseweg en de Achterdijk met de daarbij horende bebouwing zijn belangrijke
structuren in het landschap. De Werkhovenseweg vormt de verbinding tussen Werkhoven
en Odijk. De Werkhovenseweg werd oorspronkelijk begeleid door bomen maar deze zijn
verdwenen. De Achterdijk vormt historische gezien niet direct een verbinding tussen twee
kernen maar loopt tegenwoordig vanaf van de Kromme Rijn, ter hoogte van Fort Vechten
tot aan Werkhoven. Vanaf de Werkhovenseweg en de Achterdijk is het gebied verkavelt.
De kavels zijn smal en rechthoekig en liggen haaks op de wegen. De verkaveling was
oorspronkelijk nog smaller en kleinschaliger dan in de huidige situatie. Dit heeft mede te
maken met de natte omstandigheden in deze lagere rivierkomvlakte. Om enkele kavels
stond beplanting. Deze beplanting diende als afbakening voor het vee en werd gebruikt als
geriefhout. De kavelbeplanting is gedurende de jaren grotendeels verdwenen. In de
lengterichting staan slechts nog enkele elzen, knotwilgen en bosvakken. Deze restanten
zullen worden behouden. Ook de boerderijen werden haaks op de weg gebouwd. De erven
ontstonden op de overgang van de oeverwal naar de komvlakte. Hierdoor staan veel
boerderijen op enige afstand van de Werkhovenseweg en de Achterdijk. Rondom deze
erven is bij de overgang naar de komvlakte vaak veel ruimte met doorzichten op het
achterliggende landschap. Op de oeverwal staan tussen de erven vaak fruitboomgaarden.
Deze fruitboomgaarden domineren van oudsher dit gebied. Op de percelen staan nu vooral
moderne laagstamboomgaarden. Nabij de erven staan regelmatig nog (jonge)
hoogstambomen zoals vroeger. Verder zijn bij de erven op de oeverwallen lage hagen en
(solitaire) notenbomen karakteristiek.

Bodem en bijbehorende beplantingssoorten
De oeverwal bestaat uit een kalkhoudende ooivaaggronden, bestaande uit zware zavel en
lichte klei. Van nature ontwikkelt zich op deze bodem een Abelen-Iepenbos. Deze
autochtone inheemse vegetatie bestaat uit de hoofdsoorten gladde iep, grauwe abeel,
eenstijlige meidoorn, egelantier, es, gewone vlier, hazelaar, hondsroos, kardinaalsmuts,
kruisbes, ijsterbes, sleedoorn, Spaanse aak, ruwe berk, tweestijlige meidoorn,
wegendoorn, zomereik en winterlinde. De komvlakte bestaat uit den kalkloze
poldervaaggrond. Dit is de groeiplaats voor een Essen-Iepenbos. De hoofdsoorten uit deze
autochtone inheemse vegetatie betreffen; es, gladde iep, aalbes, eenstijlige meidoorn,
egelantier, Gelderse roos, hazelaar, hondsroos, kardinaalsmuts, kers, rode kornoelje,
sleedoorn, Spaanse aak, tweestijlige meidoorn, wegendoorn en zomereik. Het toepassen
van inheems autochtone vegetatie biedt als voordeel dat de soorten zich goed ontwikkelen
en daardoor minder gevoelig voor ziekten.

Recreatief gebruik
Het buitengebied rondom de stad Utrecht wordt veel gebruikt voor fietsrecreatie. Zo is de
Achterdijk onderdeel van het Fietsknooppuntennetwerk. Ook het Oostromsdijkje is een
bekende fietsroute onder racefietsers en dagjesfietsers. Het vrij liggende fietspad langs de
Werkhovenseweg wordt veel gefietst door scholieren. Hier rijdt ook de bus op een aparte
busstrook. Daarnaast zijn er meerdere plekken die bezoekers aantrekken rondom het
plangebied. Zo ligt net ten noorden van het plangebied, aan de Werkhovenseweg, de
boerderijcamping Prinsenhof. Iets zuidelijker aan de Werkhovenseweg bevindt zich de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Italiaanse landgoedwinkel Landrucci. Tuincentrum Werkhoven ligt aan de Achterdijk, ten
zuiden van het plangebied. Vanuit de directe omgeving van het plangebied voor het
zonneveld, is de behoefte kenbaar gemaakt aan een informeel ommetje door het
komgebied.

Natuurwaarden van het gebied
Het plangebied wordt momenteel agrarisch gebruikt. De openheid van de komvlakte is
aantrekkelijk voor weidevogels. Ter plaatse van de locatie van het zonneveld, en in de
directe nabijheid, zijn geen bekende plaatsen waar weidevogels broeden. Wel zijn er
weidevogels waargenomen in de nabijheid van het plangebied. Door de realisatie van het
zonneveld zal het areaal voor de weidevogels afnemen. Echter voor andere flora en fauna
kan de komst van het zonneveld meerwaarde bieden. Er zijn geen beschermde plant- of
mossoorten in het gebied aanwezig maar extensief beheer kan bijdragen aan een
kruidenrijkere vegetatie. Verder maken diverse vleermuissoorten mogelijk gebruik van het
plangebied. Zij maken daarbij gebruik van lijnvormige elementen als de knotwilgenrijen. Al
zijn deze elementen nu niet essentieel voor de vleermuizen om zich te verplaatsen. Het
toevoegen van lijnvormige elementen versterkt wel de gebruikswaarde voor deze soorten.
Daarnaast zijn haas, ree, vos, mol en diverse algemene muizen te verwachten in het
plangebied. Deze soorten gebruiken het plangebied om zich te verplaatsen. Het bieden
van ruimte voor deze en andere diersoorten om het gebied te kruizen biedt een ecologische
meerwaarde. Verder ontbreekt in het plangebied een goede ontwikkelde water- en
oevervegetatie. Hierdoor is het plangebied matig geschikt voor de grote modderkruiper.
Het maken van een ecologische oever biedt meerwaarde bieden voor vissoorten als de
grote modderkruiper.

Water
In het gebied liggen diverse watergangen van Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden. In het planproces heeft overleg plaatsgevonden omtrent de benodigde
beheerpaden langs deze watergangen. Hierbij is overeengekomen dat langs de
hoofdwatergangen (o.a. de Vlowijkerwetering) aan één zijde een beheerpad van 5 meter
dient te worden aangehouden. Langs de overige watergangen dient aan één zijde een
beheerpad van 3 meter te worden vrijgehouden. Hiermee wordt afgeweken van de legger
van het hoogheemraadschap. Daarnaast biedt de Vlowijkerwetering potentie voor een
ecologische oever. De wetering dient niet te breed gemaakt te worden in verband met het
beheer. De Vlowijkerwetering zal maximaal met vijf meter verbreedt worden, zodat de
totale breedte van de watergang maximaal 8 meter betreft. Daarnaast is er op verzoek van
het hoogheemraadschap afgewogen of er dammen en duikers nabij de Vlowijkerwetering
en de Achterdijk weggehaald kunnen worden. Gebleken is dat binnen de plangrenzen alle
aanwezige dammen en duikers nodig zijn voor het onderhoud van het plangebied of de
ontsluiting vormen voor een erf of aangrenzende kavel. Door gebruik te maken van de
bestaande dammen en duikers hoeven er echter geen nieuwe duikers en dammen in de
watergangen te worden gerealiseerd.




1.4   Initiatief voor een zonneveld en locatiekeuze
LC Energy wil binnen het plangebied, ingeklemd tussen de Werkhovenseweg (N229) en
de Achterdijk, een zonneveld realiseren van netto 22,7 hectare groot (panelenveld), en
bruto circa 46 hectare. Het realiseren van zonnevelden is noodzakelijk om de
overheidsdoelstellingen te behalen. De gemeente Bunnik wil in 2040 klimaatneutraal zijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Hiervoor is het noodzakelijk dat op grote schaal duurzame energie wordt opgewekt,
bijvoorbeeld door de realisatie van windmolens en zonnevelden. Hiertoe wil de gemeente
maximaal 40 hectare netto aan zonnevelden realiseren in de periode tot 2022 en maximaal
70 hectare in de periode tot 2030.

Het alleen toestaan van zonnepanelen op daken is niet voldoende. Er zijn ook diverse
redenen waarom niet alle daken geschikt zijn. Ook zijn er nog vele ogenschijnlijk geschikte
daken die uiteindelijk toch niet geschikt blijken te zijn. Dit door bijvoorbeeld esthetische
bezwaren, de aanwezigheid van rieten daken, constructie technische bezwaren, te klein
dakoppervlak en hinderlijke schaduw.

Om tot een geschikt plangebied voor een zonneveld te komen heeft LC Energie een
locatiescan uitgevoerd. Deze locatiescan is als separate bijlage toegevoegd. Het
voorliggende plangebied, waar LC Energy op uit is gekomen, betreft lage gronden welke
bestaan uit zware klei met een hoge grondwaterstand. Hierdoor is de begaanbaarheid van
het land matig tot slecht. De afstand tot een aansluiting op het elektriciteitsnet is circa 3,5
kilometer (hemelsbreed) waardoor dit project financieel uitvoerbaar is (deze afstand mag
niet te groot zijn) en de afstand tot de bebouwde kom is ruim 500 meter. Het plangebied
ligt niet in het Nederlands NatuurNetwerk en kent geen monumentale archeologische
waarden. In de omgeving zijn wel veel gebieden aangeduid met monumentale
archeologische waarden.

Ook heeft LC Energy gesprekken gevoerd met twee agrariërs. Eén betreft de voorzitter
van LTO midden Nederland. De ander betreft een agrariër uit de directe omgeving.
Hiermee zijn verschillende grondsituaties overlegd. Met LTO zijn kavels besproken uit de
ruimere omgeving. Deze waren slechter bruikbaar voor landbouw. Deze kavels bleken niet
geschikt als zonneveld, omdat ze erg ver van de netinpassing lagen. Met de agrariër die
naastgelegen grond bezit is besproken een grondruil te organiseren waarbij LC Energy
enkele hectare landschappelijke inpassing inlevert en ruilt tegen enkele hectares
landbouwgrond. Dit leidde tot weerstand bij omwonenden en de landschapsdeskundige
van de gemeente. Enerzijds zou de bestaande kavelstructuur hierdoor doorbroken worden,
anderzijds zou de ecologische ruimte omgezet worden tot akkerbouw met maïs, tarwe en
aardappelen. Dit is niet beoordeeld als een vooruitgang.


1.5   Technische gegevens zonneveld
Het plangebied voor de ontwikkeling van het zonneveld is bruto circa 46 hectare groot.
Hiervan wordt 22,7 hectare gebruikt voor de panelen, circa 10 hectare aan
landschappelijke inrichting buiten het panelenveld, circa 8 hectare landschappelijke
inrichting tussen het panelenveld en circa 5 hectare aan kruidenrijk grasland tussen de
panelen. Het elektrisch vermogen bedraagt circa 40 MWp. Met een dergelijk zonneveld
kunnen circa 10.000 huishoudens worden voorzien van elektriciteit.

De panelen (inclusief constructie) worden in de lengterichting van de kavel georiënteerd
en de stellages worden 1,50 meter hoog. Tussen de rijen wordt een ruimte van 1,50 meter
aangehouden. Daarnaast worden drie inkoopstations (van Stedin, 2,50 meter hoog) en
vijftien transformatorstations (2,60 meter hoog) gerealiseerd. Achter elk
transformatorstation worden omvormers geplaatst. Rond het veld met panelen is een
hekwerk noodzakelijk (vanwege veiligheid, beveiliging, verzekeringsvoorwaarde). Het
hekwerk wordt 2 meter hoog.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Alle technische tekeningen van de bouwwerken, inclusief doorsnede van de constructie
met panelen, zijn separaat bijgevoegd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>1.6    Inrichtingsplan
Het zonneveld wordt landschappelijk ingepast. Hiertoe is een inrichtingsplan opgesteld,
welke separaat is bijgevoegd.




Afbeelding 2: Weergave overzichtstekening inrichtingsplan (en goed leesbare overzichtstekening is opgenomen
in het separaat bijgevoegde inrichtingsplan).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>De grotere landschappelijke context
Het zonneveld Werkhoven ligt op de overgang van de oeverwal (noordoostzijde) naar de
rivierkomvlakte. De landschappelijke karakteristieken die horen bij deze landschappelijke
typering komen terug in het ontwerp. Zo wordt op de oeverwallen van oudsher gewoond,
buiten de invloedsfeer van de rivier. Hier is het landschap steviger beplant en veelal in
gebruik voor laan- en fruitboomteelt. De rivierkomvlakten liggen lager en bieden een weids
uitzicht. De gronden waren vroeger te nat voor akkerbouw en ook in de huidige tijd worden
dergelijke gebieden veelal gebruikt als weidegrond. Het plangebied wordt momenteel ook
gebruikt voor de teelt van sedum. De rivierkomvlakte ligt centraal in het plangebied. Op de
oeverwal loopt de Werkhovenseweg en de Achterdijk ligt op een oeverwalachtige vlakte.
Vanaf de erven is het komgebied verkaveld in smalle rechthoekige stroken. Deze
verkaveling is karakteristiek voor dit gebied en wordt bij de inpassing van het zonneveld
behouden en ruimtelijk versterkt.

Behouden verkaveling en doorzichten
In het ontwerp worden de watergangen in de lengterichting vrijgehouden. Door aan
weerszijden van de watergang een strook van tenminste drie meter vrij te houden voor
kruidenrijke stroken worden de verkavelingslijnen in het landschap benadrukt. Langs de
watergangen worden doorzichten door het zonneveld geboden. De breedte van de
doorzichten verschilt per perceel. Zo is ervoor gekozen tussen de twee zonnevelden (dit
zonneveld van LC Energy, en een naastgelegen, te realiseren zonneveld) meer ruimte vrij
te laten zodat beide ontwikkelingen los van elkaar komen te liggen. Op andere plekken
wordt door het behouden van bestaande beplanting en toevoegen van beplanting de
lengterichting van de percelen benadrukt. Tot slot wordt de kavelstructuur benadrukt door
de paneelopstelling. De paneelopstelling wordt in de lengterichting van de percelen
geplaatst, parallel aan de watergangen. Bijkomend positief effect is dat rafelranden zoveel
mogelijk worden voorkomen.

Behoud openheid en afstand van de weg
De boerderijen staan veelal op de overgang van de oeverwal naar de komvlakte. Hierdoor
verspringen de erven ten aanzien van de Werkhovenseweg en de Achterdijk. Deze
verspringingen zijn karakteristiek. Tussen de erven is veelal zicht op de achterliggende
open komvlakte. Er is voor gekozen de paneelopstelling te laten beginnen in de komvlakte,
op afstand van de bestaande erven. De oeverwallen zijn aangeduid als archeologisch
waardevol. Op deze manier worden deze gebieden ontzien van ontgravingen ten behoeve
van het zonneveld. Per kavel is gekeken welke afstand ten aanzien van de weg gehanteerd
diende te worden op basis van de landschappelijke ondergrond en de beleving vanuit de
nabijgelegen woningen. Deze afstand varieert bij de Achterweg tussen de 55 en 150 meter.
Bij de Werkhovenseweg liggen de panelen op circa 230 tot 460 meter vanaf de weg.
Daarnaast wordt de paneelopstelling 1,50 meter hoog ten opzichte van het maaiveld.
Hierdoor blijven de panelen ruim onder ooghoogte vanaf de omliggende hoger gelegen
erven en wegen. De openheid rondom en de doorzichten op de komvlakte tussen de erven
wordt dan ook gewaarborgd.

Diversiteit randen zonneveld
Per kavel is bepaald of en welke landschappelijke inpassing wenselijk is. Het zonneveld
hoeft niet op alle plekken uit het zicht te worden genomen. Door het aanbrengen van plek
specifieke landschappelijke elementen ontstaat geen monotone invulling over meerdere
kavels, maar een gevarieerd beeld vanuit het omliggende landschap. Bij de inpassing van
het zonneveld is gekozen uit autochtone inheemse beplantingselementen die passen bij
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>de komvlakte. De beplantingselementen worden ingezet om enerzijds de panelen uit het
zicht te nemen en anderzijds de lengterichting van de kavels en de landschappelijke
overgangen te benadrukken. Zo wordt op de overgang van de oeverwal naar de komvlakte
hagen en fruitboomgaarden toegepast. Langs de watergangen worden lijnelementen als
knotwilgenrijen en (elzen)singels aangeplant om de lengterichting van de kavels te
benadrukken. Hierbij is ook gekeken naar de historische kaarten om de juiste positie van
de beplanting te bepalen. Het toepassen van diverse landschappelijke elementen draagt
bij aan de biodiversiteit in het landschap. De lijnelementen bieden een grote meerwaarde
voor diverse diersoorten als vleermuizen, zoogdieren en insecten. Daarnaast benadrukt de
beplanting de rechthoekige kavelpercelen. Het zonneveld past daardoor goed bij de maat
en schaal van het landschap.

Ecologische oever
Het watersysteem in de komvlakte heeft een belangrijke functie voor de landbouw. Uit
gesprekken met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden blijkt dat er geen grote
wateropgaven in het gebied spelen. Wel kan een ecologische oever in de A-watergangen
een bijdrage leveren aan de natuurwaarde. In het ontwerp is aan de noordzijde van de
Vlowijkerwetering, de LE011622 en de LE010665 ruimte gereserveerd voor een
ecologische oever. Deze oevers bieden meerwaarde voor de grote modderkruiper en
andere vissen en amfibieën. Daarnaast accentueert de natuurvriendelijke oever het laagste
punt in het plangebied en vormt de wetering een verbindend element tussen de
verschillende kavels.

Versterken recreatienetwerk in het gebied
Aan de zuidoostzijde van het plangebied wordt ruimte geboden voor het maken van een
(lokale) wandeling. Dit betreft een gemaaid graspad. De route langs het zonneveld zal niet
specifiek worden aangegeven, omdat vooral de directe omgeving gebruik wil maken van
dit ommetje. Het wandelpad loopt langs meerdere landschappelijke elementen waaronder
een losse haag. In deze haag staan vrucht- en notensoorten die wandelaars mogen
plukken. Bij de start van de het ommetje zal aan zowel de noord- als zuidzijde een klein
bordje worden geplaatst met de aanduiding ‘niet toegestaan hier te wandelen met de hond’.
Over een aantal watergangen zullen planken worden gelegd om van de Achterdijk naar de
Werkhovenseweg te kunnen lopen.

Dubbel ruimtegebruik
De betrokken gronden, buiten het hekwerk, worden omgevormd naar bloem- en kruidenrijk
grasland/hooiland. De gronden worden beheerd door omliggende agrarische bedrijven
(gevestigd op direct omliggende agrarische bouwpercelen), wat hen een biologisch divers
maaisel geeft. Daarnaast wordt binnen de hekken van het zonneveld een voedermengsel
ingezaaid van Engels raaigras en Witte klaver, wat wordt geoogst door een omliggend
agrarisch bedrijf. Het Engels raaigras en de Witte klaver dient als vers voer voor de koeien.
De invulling als zonneveld is tijdelijk. De agrarische bestemming blijft behouden. Na
ontmanteling van het zonneveld, kunnen de gronden weer volledig agrarisch worden
gebruikt.

Beplantings- en beheerplan
Het ontwerp is nader uitgewerkt in het separaat bijgevoegde inrichtingsplan
(‘Landschappelijk Inpassingsplan’). Hierin is ook de beplanting en het beheer nader
uitgewerkt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>2
HET PROJECT

2.1   Omvang van het project
De omvang van het project wordt in deze vooral bepaald door de grootte van het aan te
leggen zonneveld en de daarbij omliggende inpassingsmaatregelen. De grootte van het
project is netto 25 hectare groot, en bruto circa 46 hectare.

Het zonneveld zal op jaarbasis circa 40 GWh aan stroom produceren. Dit is voldoende
stroom voor ongeveer 10.000 woningen. De panelen liggen georiënteerd op het
zuidoosten, en de stellages worden maximaal 1,50 meter meter hoog.


2.2   Cumulatie met andere projecten
Fysiek is er geen directe samenloop met andere projecten, hoewel er in de nabijheid wel
nog een zonneveld wordt ontwikkeld. Het project wordt zelfstandig uitgevoerd en zal
zelfstandig draaien. Er zijn geen milieu-effecten welke, al dan niet cumulatief, leiden tot
een verslechtering van het milieu. Door het duurzame opwekken zal het cumulatief juist bij
kunnen dragen aan een beter milieu.


2.3   Constructie
De zonnepanelen worden geplaatst op heipalen, die tot ongeveer 1,5 m –Mv de grond in
gaan. Bij beëindiging van het zonneveld kunnen deze relatief eenvoudig worden
weggenomen. Bij het bouwen/monteren van het project zullen afvalstoffen ontstaan. Dit
zijn losse materialen welke afgevoerd kunnen en zullen worden. Dit zal geen grootschalig
nadelig effect sorteren op het beperkt aanwezig bodemleven. Bij het fabriceren van
panelen zullen ook afvalstoffen ontstaan. Dit valt buiten de reikwijdte van dit project, maar
zal in die situatie geborgd zijn middels een vergunning voor de assemblagefaciliteit.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>3
EFFECTEN

In dit hoofdstuk worden de aanwezige en potentiële milieu-effecten behandeld.


3.1   Aanlegwerkzaamheden en hinder
Gedurende de aanlegwerkzaamheden, en tijdens de ontmanteling, zullen er kortstondig
tijdelijke effecten kunnen optreden door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden,
bouwwerkzaamheden, beplantingswerkzaamheden tijdelijk afgesloten c.q. geblokkerde
wegen etc. Deze werkzaamheden kunnen tevens kortstondig tot hinder voor nabijgelegen
woningen leiden door geluid en verkeersbewegingen. Bij het bouwen/monteren van het
project zullen afvalstoffen ontstaan. Dit zijn losse materialen welke afgevoerd kunnen en
zullen worden. Dit zal geen grootschalig nadelig effect sorteren op het beperkt aanwezig
bodemleven. Er zijn bij het creëren van dergelijke projecten altijd risico’s. Deze hinder wordt
hier ingeschat als minimaal, gezien de zeer beperkte bevolkingsdichtheid van het gebied.
Wanneer het zonneveld gerealiseerd is kan er gedurende een eerste periode van ca. twee
jaar wat hinder worden ervaren vanwege de uitstraling van het zonneveld. Dit omdat de
landschappelijke inpassingsmaatregelen nog niet volgroeid zijn. Dit betreft een
persoonsafhankelijke perceptie en zal met de tijd verdwijnen doordat de begroeiing verder
zal groeien.

Bij de realisatie van een zonneveld bestaan er risico’s op ongevallen tijdens de
bouwwerkzaamheden. Dit risico is min of meer gelijk aan andere bouwwerkzaamheden
van bijvoorbeeld woningen. Het risico is wellicht wat kleiner omdat de materialen en
constructie beperkt is in aard en omvang. Met betrekking tot de aansluiting is het wellicht
wat groter omdat er gewerkt wordt met hoge voltages. De vigerende
veiligheidsvoorschriften zullen daarin dan ook strikt gevolgd moeten worden. Tevens zullen
voorzorgmaatregelen genomen worden ten aanzien van het onmogelijk maken van
toetreding tot de bouwplaats. Na realisatie is de kans op ongevallen minimaal. Het
zonneveld zal daartoe ook voorzien moeten worden van een hekwerk, zoals in de plannen
is opgenomen.

Er worden geen gevaarlijke stoffen gebruikt of verwerkt. De panelen zelf zullen kant-en-
klaar aangeleverd worden waardoor, afgezien van montage, geen verdere verwerking
nodig is.


3.2   Inpassing in het landschap
Er kan sprake zijn van een langerdurend nadelig effect met betrekking tot hetgeen als
hinder kan worden ervaren, namelijk het verloren gaan van het landelijke karakter en het
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>uitzicht van omwonenden. Door het project goed landschappelijk in te passen worden deze
effecten zo veel mogelijk tegengegaan.
Met gebiedseigen elementen wordt het zonneveld ingepast in de ruimtelijke structuur. De
landschappelijke inpassing wordt aan de buitenkant van het zonneveld en het hekwerk
geplaatst. De transformatoren worden langs de onderhoudspaden in het zonneveld
geplaatst voor een zo rustig mogelijke uitstraling naar de omgeving.


3.3   Bodem
De grond wordt nu gebruikt als weidegrond en voor het telen van Sedum. Na het uitvoeren
van de werkzaamheden ter oprichting van het project zal de bodem verder niet worden
aangetast. Overigens zijn de werkzaamheden ook gering van diepte. Door de open
bodemstructuur onder zonnevelden is de verwachting dat het bodemleven niet zal
verslechteren. Er zijn derhalve geen nadelige effecten voor de bodem te verwachten.

Realisatie van een zonneveld kan op deze plek voor de komende decennia een stabiele
situatie bieden waar geen chemicaliën (kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen)
worden toegepast. Dit biedt kansen voor verbetering van het bodemleven, de
bodemstructuur, verbetering van het zelfreinigend vermogen en daarnaast extra habitat
voor bestuivers en plaagbestrijders.


3.4   Archeologie
Aardkundige, archeologische waarden moeten zoveel mogelijk worden behouden. Op
basis van het verdrag van Malta en de wet op de archeologische monumentenzorg is het
uitgangspunt gesteld om archeologisch erfgoed zoveel mogelijk terplekke te bewaren en
maatregelen te nemen om dit te bewerkstelligen.

De verstoorder van de bodem is verantwoordelijk voor het behoud van de archeologische
resten. Daar waar behoud ter plekke niet mogelijk is, betaalt de verstoorder het
archeologisch onderzoek en de mogelijke opgravingen. Voor ruimtelijke plannen die
archeologische waarden bedreigen, moeten betrokken partijen in beeld brengen welke
archeologische waarden in het geding zijn.

In het bestemmingsplan 'Buitengebied Bunnik 2011' zijn archeologische
verwachtingswaarden per gebied aangegeven, door middel van dubbelbestemmingen (zie
afbeelding 3). Het grootste deel van het plangebied heeft geen dubbelbestemming met
archeologische waarden. Aan de oostzijde van het plangebied heeft een smalle strook
grond binnen het plangebied de dubbelbestemming ‘waarde – Archeologie 4’. Hier geldt
een onderzoeksplicht bij grotere ontgravingen dan 5000 m 2 en dieper dan 0,5 meter. Ook
ligt aan deze zijde nog een smalle strook (aan de wegzijde) met de dubbelbestemming
‘waarde – Archeologie 3’. Hier geldt een onderzoeksplicht bij grotere ontgravingen dan 500
m2 en dieper dan 0,5 meter. Tot slot ligt aan de zuidwestzijde van het plangebied nog een
kleine strook grond met de dubbelbestemming ‘waarde – Archeologie 3’.


Door de realisatie van het zonneveld worden palen, enkele kleinschalige bouwwerken
(zoals een inkoopstation en transformatoren), een hekwerk en beplanting geplaatst. Verder
zullen kabels in het gebied worden gelegd, en worden enkele paden aangelegd. Bij deze
realisatie blijft het totale oppervlakte aan bodemverstoring zeer gering. De gronden worden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>aan de randen van het plangebied (waar de dubbelbestemmingen van toepassing zijn) niet
geroerd, dieper dan 0,5 meter, over een oppervlakte van meer 500 m2. De
natuurvriendelijke oever wordt gerealiseerd binnen een gebied waar geen archeologische
waarden gelden. Er is dan ook geen nader archeologisch onderzoek noodzakelijk.




Afbeelding 3: Weergave verbeelding ‘Buitengebied bestemmingsplan Bunnik 2011’, waarbij met de arcering met
plusjes is aangeven op welke delen van het plangebied de dubbelbestemmingen ‘waarde – Archeologie 3 en 4’
van toepassing zijn.



3.5    Cultuurhistorie
Met de ontwikkeling van dit plan worden geen karakteristieke gebouwen gesloopt of
cultuurhistorisch waardevolle elementen verwijderd. Dit is niet de aard van het gebied en
ook niet de aard van de werkzaamheden binnen dit project. De omvang is niet zodanig dat
het van invloed is op karakteristieke gebouwen in de omgeving van het plangebied.


3.6    Natuur en emissie
Het project is niet gelegen in een zonering van het Natuur Netwerk Nederland of binnen
een Natura 2000-gebied. De oprichting van het project zal gepaard gaan met
werkzaamheden. Deze werkzaamheden zouden tijdelijke verstoring kunnen veroorzaken
bij amfibien, reptielen of andere dieren. Hiervoor is een onderzoek naar de aanwezige flora
en fauna uitgevoerd waaruit blijkt dat er geen negatieve effecten zijn te verwachten (voor
het onderzoek wordt verwezen naar de separate bijlagen).

In de directe omgeving van het plangebied liggen geen Natura 2000-gebieden. Er is
daarom geen reden om aan te nemen dat er kans is op een belemmering van de
kernopgaven van Natura 2000-gebieden, zij het door een rechtstreekse invloed,
cumulatieve invloed of externe werking. Een toetsing op grond van de Wet
natuurbescherming wordt daarom niet noodzakelijk geacht.

Het plangebied en de directe omgeving maken geen onderdeel uit van het NNN (zie
afbeelding 4). Het plangebied ligt op circa 600 meter van het dichtstbijzijnde NNN-gebied.
Met de voorgenomen werkzaamheden worden geen negatieve effecten verwacht op de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>wezenlijke waarden en kenmerken van de NNN. Van afname van areaal is geen sprake.
Tevens worden geen effecten verwacht die de wezenlijke waarden en kenmerken van het
NNN significant aantasten. Daarbij wordt onder de zonnepanelen en aan de randen van
de percelen met zonnepanelen, nieuwe natuur gevormd door het aanleggen van
verschillende grassen en groenstroken langs de rand van het plangebied. Een toetsing aan
het NNN-beleid wordt daarom niet noodzakelijk geacht.




Afbeelding 4. Ligging plangebied (rood) ten opzichte van het NNN (groen).


De activiteiten leiden niet tot een emissie van stikstof of fijnstof. De panelen zijn
vanzelfsprekend niet aan de oppervlakte vervuilend. Ook zal het zonneveld geen
significante verkeersaantrekkende werking hebben. Er zijn daarom geen nadelige effecten
te verwachten ten aanzien van emissies aan de lucht.


3.7    Geluid
Bij de bouwwerkzaamheden zal er sprake kunnen zijn van enige geluidsproductie door
beton- en montagewerk. Er is daarnaast geen sprake van industrielawaai vanuit het nieuw
te realiseren zonneveld. In het plangebied worden zonnepanelen geplaatst. Deze
zonnepanelen produceren geen geluid. Daarnaast worden er ook geen installaties
opgenomen die een wezenlijke geluidsemissie veroorzaken. De inkoopstations hebben
een bronvermogen van maximaal 10,0 MVA, de transformatorstations hebben een
bronvermogen van maximaal 10,0 MVA en omvormers, die ook nog enig geluid kunnen
produceren, hebben een bronvermogen van maximaal 300 kW. In de VNG-uitgave
'Bedrijven en milieuzonering' valt dit onder de activiteit 'elektriciteitsdistributiebedrijven met
transformatorvermogen tot 10 MVA'. Voor deze activiteit is in de richtafstanden tabel voor
het aspect geluid 30 meter opgenomen. Dit betekent dat wordt geadviseerd om, op basis
van een goede ruimtelijke ordening, een afstand van minimaal 30 meter aan te houden met
geluidsgevoelige functies. De inkoopstations, De transformatorstations en de omvormers
worden op aanmerkelijk grotere afstand van de bestaande burgerwoningen gesitueerd.
Met betrekking tot geluid blijft dan ook een aanvaardbaar woon- en leefklimaat aanwezig.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Daarnaast is er, vanwege de hellende positie van de panelen, geen wezenlijke reflectie
van omgevingsgeluid. Door de hellende positie kaatst geluid omhoog. Op het gebied van
geluidsproductie zijn er geen negatieve effecten te verwachten.


3.8     Waterhuishouding en -kwaliteit
Het voorliggende plan heeft geen negatieve gevolgen voor de waterhuishouding. Onder de
zonnepanelen wordt geen gesloten verharding aangelegd, waardoor het regenwater vrij
kan infiltreren. Compensatie van verharding is daardoor ook niet aan de orde. De toename
van verhard oppervlak is aanmerkelijk minder dan de grens van 1000 m 2. De panelen en
de constructie wordt uitgevoerd met niet-uitloogbare materialen. Er komt geen afvalwater
vrij. Het plan heeft dan ook geen schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie.

In het gebied liggen diverse watergangen van Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden. In het planproces heeft overleg plaatsgevonden omtrent de benodigde
beheerpaden langs deze watergangen. Hierbij is overeengekomen dat langs de
hoofdwatergangen (o.a. de Vlowijkerwetering) aan één zijde een beheerpad van 5 meter
dient te worden aangehouden. Langs de overige watergangen dient aan één zijde een
beheerpad van 3 meter te worden vrijgehouden. Hiermee wordt afgeweken van de legger
van het hoogheemraadschap.




Afbeelding 5: Legger oppervlaktewater Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden met daarop de
primaire (blauw) en tertiaire watergangen (groen).


Uit gesprekken met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden blijkt dat er geen
grote wateropgaven in het gebied spelen. In het ontwerp is aan de noordzijde van de
Vlowijkerwetering, de LE011622 en de LE010665, wel ruimte gereserveerd voor een
ecologische oever (zie voor een profiel het separaat bijgevoegde inrichtingsplan). Deze
oevers bieden meerwaarde voor de grote modderkruiper en andere vissen en amfibieën.
Daarnaast accentueert de natuurvriendelijke oever het laagste punt in het plangebied en
vormt de wetering een verbindend element tussen de verschillende kavels. De
Vlowijkerwetering zal maximaal met vijf meter verbreedt worden, zodat de totale breedte
van de watergang maximaal 8 meter betreft.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>In de eerste vijf jaar zal de ecologische oever één keer per jaar voor 50% gemaaid, over
een periode van twee jaar wordt dan de hele oever gemaaid. Tijdens het maaien, mag de
gemaaide oeverlengte maximaal 200 meter betreffen. Zo is altijd een deel van de oevers
beplant met overjarig riet. Dit biedt beschutting aan kleine vogels en insecten. Het beheer
van de ecologische oever zal plaatsvinden in overleg met het Hoogheemraadschap de
Stichtse Rijnlanden.

Daarnaast is er op verzoek van het hoogheemraadschap afgewogen of er dammen en
duikers nabij de Vlowijkerwetering en de Achterdijk weggehaald kunnen worden. Gebleken
is dat binnen de plangrenzen alle aanwezige dammen en duikers nodig zijn voor het
onderhoud van het plangebied of de ontsluiting vormen voor een erf of aangrenzende
kavel. Door gebruik te maken van de bestaande dammen en duikers hoeven er echter
geen nieuwe duikers en dammen in de watergangen te worden gerealiseerd.


3.9   Luchtkwaliteit
Het wettelijk kader met betrekking tot de luchtkwaliteit is sinds 2007 vastgelegd in
hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Wm) en in de algemene maatregel van bestuur:
‘Niet in betekenende mate bijdragen’ (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling NIBM
(Regeling NIBM). In titel 5.2 van de Wm is het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL) geregeld. In dit programma staat onder andere beschreven wanneer
en hoe overschrijding van luchtkwaliteitsnormen moet worden aangepakt. In het
programma wordt rekening gehouden met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
Ontwikkelingen die binnen het programma passen hoeven niet te worden getoetst aan de
luchtkwaliteitsnormen.

Voor ontwikkelingen die niet in betekende mate bijdragen aan luchtverontreiniging, hoeft
geen onderzoek te worden gedaan naar de luchtkwaliteit.

Op grond van de NIBM-tool is een ontwikkeling ‘in betekende mate’ bij een toename van
het aantal verkeersbewegingen met ruim 800 per dag (met 5% aandeel vrachtverkeer). De
voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van een zonneveld. De
verkeersbewegingen die de ontwikkeling van een zonneveld met zich mee brengt, zijn
alleen tijdens de aanleg- en ontmantelingsfases merkbaar. In deze twee fases zal er tijdelijk
sprake zijn van een grotere toename van verkeersbewegingen. Nadat de bouw van het
zonnveld is afgerond daalt het aantal verkeersbewegingen weer naar de oude situatie.

Zelfs tijdens de bouwperiode zal het aantal verkeersbewegingen ruimschoots onder de 800
per dag blijven. Daardoor leidt de ontwikkeling niet tot een verslechtering van de
luchtkwaliteit én kan de ontwikkeling niet als ‘niet in betekenende mate’ worden gezien.

Gelet op het voorgaande wordt gesteld dat nader onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit
niet noodzakelijk is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>4
CONCLUSIE

Tijdens de aanleg- en ontmantelingsfase zal er kortdurend overlast en hinder kunnen
worden ervaren, zonder dat dit resulteert in langetermijn effecten dan wel schade. Het
zonneveld wordt overigens aangelegd met respect voor de bodem en door de open cultuur
is ook hier geen schade te verwachten. De constructie wordt zodanig aangelegd dat er
geen schade ontstaat en het systeem makkelijk demontabel is.

De locatie is onderzocht op het gebied van aanwezige ecologische en archeologische
waarden. Hieruit blijkt dat het gebied geschikt is voor planontwikkeling. De locatie is niet
gelegen in een Natura 2000-gebied, Natuur Netwerk Nederland-zonering of andere
beschermde gebieden.

Resumerend zullen er zowel tijdens de aanlegfase, als tijdens de gebruiksfase, als tijdens
de ontmantelingsfase, geen significante negatieve effecten bestaan voor het milieu.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>