<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage gemeente Houten:                       IS14.01237



           ļGroot onderhoud en vervanging
            Houten                                                                                                                          Groot onderhoud                                                                                                      Vervanging                                                                                                               Regulier onderhoud (2)
                                                                                                                                                                                     Termijn                                                                                                                                                                                                      Begroot
                                                                     Areaal                                                                 Eenh. prijs           GO waarde                        Jaarlijkse last                                               Eenh. prijs       Vervangings       Ter­   Jaarlijkse last                                                                                                          Jaarlijkse last      Huidig                                                                                                                                  Uitgangspunten groot onderhoud en
            Code         Beschrijving object                                        Eenh.                   Omschrijving                                                                 Eff.                         Omschrijving                                                                                          Omschrijving                                                                                                                              Verschil       Risico                                               Uitgangspunten eenheidsprijzen
                                                                     2013                                                                   PGO                     WGO           TGO,no                LGO                                                      PV                waarde W         mijn TV       TV                                                        Preventief    Correctief    Overig         Schade        LR                   budget                                                                                                                                  vervangingstermijnen

            Deelplan 3
            3.1a         Asfaltverharding hoofdinfrastructuur          235.357               Vernieuwen asfaltverharding, frezen en         ē        32       ē     7.465.524                      ē      533.252                                                                                                                                                                                                                                                                    Onvoldoende stroefheid, zwaardere voertuigen,        Gebaseerd op de bestekken van de laatste 5 jaar.        Snelheid op de Rondweg 70 km/h.
                         (Rondweg, De Staart, De Rede, De                                    afvoeren bestaande constructie, beperkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 hogere verkeersintensiteit, strooizout, strenge      Inclusief 12Z voor algemene kosten en winst en          Steeds uitvoering met de nieuwste beproefde
                         Koppeling, Beusichemseweg,                                          herstellen onderlaag ^ 10ZZ), aanbrengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                winters, wortelopdruk, spattingen en                 risico, 8Z voor verkeersmaatregelen en 2Z voor          technieken.
                         Schal kwijkseweg)                                                   nieuwe asfaltlaag, inclusief aanbrengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 verzakkingen.                                        aanvullende kosten (aanhelen in- en uitritten,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zie begroting   Asfalt HI                   ē       -     ē    11.541   ē        640   ē     5.088   ē         17.269                                Aansprakelijkstellingen kunnen van invloed zijn op   aanvullen bermen, etc.).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     de uitgaven voor regulier onderhoud.
                         I d e m
            3.1b                                                       235.357 m         2
                                                                                             Uitgebreid herstellen onderlaag incl.          i         Ī0~ ē         2.414.763         56        56 ē       43.121 Vervanging niet van toepassing, waarde                           ē    9.880.287             ē           -                                                                                                                                                          Nieuwe technische ontwikkelingen kunnen in de      Inclusief 12ZZ voor algemene kosten en winst en
                                                                                             herprofieleren (extra kosten boven normale                                                                           nodig om vervangingswaarde areaal te                                                                                                                                                                                                                               toekomst kansen bieden.                            risico en 2Z voor aanvullende kosten (aanhelen in-
                                                                                             GO) ^ 10ZZ extra herstellen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               en uitritten, aanvullen bermen, etc.).
            3.2a         Asfaltverharding fietspaden en                228.473               Vernieuwen asfaltverharding, frezen en         i        40" ē          9.198.323         20        20 ē     459.916                                                                                                                                                                                                                                                                     Onvoldoende stroefheid, zwaardere voertuigen,      Gebaseerd op de bestekken van de laatste 5 jaar.          Gebruik van nieuw type roodasfalt zonder blanke
                         fietsstraten                                                        afvoeren bestaande constructie, beperkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 hogere verkeersintensiteit, strooizout, strenge    Inclusief 12Z voor algemene kosten en winst en            bitumen. I n het asfaltareaal fiestpaden zit ook het
                                                                                             herstellen onderlaag ^ 10ZZ), aanbrengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                winters, wortelopdruk, spattingen en verzakkingen. risico, 8Z voor verkeersmaatregelen en 2Z voor            enkele betonnen fietspad langs de
                                                                                             nieuwe asfaltlaag, inclusief aanbrengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Aansprakelijkstellingen kunnen van invloed zijn op aanvullende kosten (aanhelen in- en uitritten,            Beusichemseweg.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     de uitgaven voor regulier onderhoud.               aanvullen bermen, etc.).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zie begroting   Asfalt fiets                ē       -     ē    11.203   ē        622   ē     1.085   ē         12.910                                Nieuwe technische ontwikkelingen kunnen in de
            3.2b                                                       228.473               Uitgebreid herstellen onderlaag incl.          ~         10 ē          2.344.133         80        80 ē       29.302 Vervanging niet van toepassing, waarde                           ē   11.542.456             ē           -                                                                                                                                                          toekomst kansen bieden.                            Gebaseerd op de bestekken van de laatste 5 jaar.
                                                                                             herprofieleren (extra kosten boven normale                                                                           nodig om vervangingswaarde areaal te                                                                                                                                                                                                                               Rood asfalt waarin blanke bitumen is verwerkt.     Inclusief 12Z voor algemene kosten en winst en
                                                                                             GO) ^ 10ZZ extra herstellen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Mogelijk is de kortere levensduur nog              risico en 2Z voor aanvullende kosten (aanhelen in-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     onvoldoende meegenomen in de ramingen.             en uitritten, aanvullen bermen, etc.).

            3.3a         Asfaltverharding voetpaden                     44.500               Plaatselijk frezen en vernieuwen               ē             2   ē       106.800         25        25 ē          4.272                                                                                                                                                                                                                                                                  Zwaardere voertuigen, strooizout, strenge winters,   Gebaseerd op de bestekken van de laatste 5 jaar.
                                                                                             asfaltverharding deklaag ^ 10ZZ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        wortelopdruk, spattingen en verzakkingen.            Inclusief 12Z voor algemene kosten en winst en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Aansprakelijkstellingen kunnen van invloed zijn op   risico en 8Z voor verkeersmaatregelen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     de uitgaven voor regulier onderhoud.
            3.3b                                                        44.500               Uitgebreid herstellen asfaltverharding         ē         10      ē      448.560        100     100 ē             4.486 Vervanging niet van toepassing, waarde                         ē     555.360              ē           -     Zie begroting   Asfalt voet                 ē       -     ē     2.182   ē        121   ē     1.017   ē          3.320                                Nieuwe technische ontwikkelingen kunnen in de        Gebaseerd op de bestekken van de laatste 5 jaar.
                                                                                             inclusief onderlagen. Frezen en afvoeren                                                                               nodig om vervangingswaarde areaal te                                                                                                                                                                                                                             toekomst kansen bieden.                              Inclusief 12Z voor algemene kosten en winst en
                                                                                             bestaande constructie en aanbrengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     De duurzaamheid van Terrastap. De gemeente
                                                                                             nieuwe asfaltconstructie. (10ZZ extra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   heeft hiermee nog geen ervaring.
                                                                                             herstellen t.o.v. 3.3a)
            3.4a         Gesloten verharding (asfalt) overige          529.098               Vernieuwen asfaltverharding, frezen en                  32" ē         16.782.989         25        25 ē      671.320                                                                                                                                                                                                                                                                    Onvoldoende stroefheid, zwaardere voertuigen,        Gebaseerd op de bestekken van de laatste 5 jaar.
                         wegen binnen en buiten bebouwde kom.                                afvoeren bestaande constructie, beperkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 hogere verkeersintensiteit, strooizout, strenge      Inclusief 12Z voor algemene kosten en winst en
                         (excl. voetpaden)                                                   herstellen onderlaag, aanbrengen nieuwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 winters, wortelopdruk, spattingen en verzakkingen.   risico, 8Z voor verkeersmaatregelen en 2Z voor
                                                                                             asfaltlaag, inclusief aanbrengen belijning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Zwaardere aslasten vormen met name een risico        aanvullende kosten (aanhelen in- en uitritten,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zie begroting   Asfalt overig               ē       -     ē    25.945   ē    1.440     ē     2.197   ē         29.582                                voor de wegkanten van dijkwegen.                     aanvullen bermen, etc.).
            3.4b                                                       529.098               Uitgebreid herstellen onderlaag incl.          ē         10 ē          5.428.545       100     100 ē          54.285 Vervanging niet van toepassing, waarde                           ē   22.211.534             ē           -                                                                                                                                                          Aansprakelijkstellingen kunnen van invloed zijn op   Inclusief 12ZZ voor algemene kosten en winst en
                                                                                             herprofieleren (extra kosten boven normale                                                                           nodig om vervangingswaarde areaal te                                                                                                                                                                                                                               de uitgaven voor regulier onderhoud.                 risico en 2Z voor aanvullende kosten (aanhelen in-
                                                                                             GO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Nieuwe technische ontwikkelingen kunnen in de        en uitritten, aanvullen bermen, etc.).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     toekomst kansen bieden.
                                                                                                               0
            3.5a         Elementen verharding, (klinkers, tegels,      329.057               Herstraten van 20Zo elementenverharding        ē        23 ē           7.627.541         35        50 ē      152.551                                                                                                                                                                                                                                                                    Onvoldoende stroefheid, zwaardere voertuigen,        Gebaseerd op de bestekken van de laatste 5 jaar.        De veegactiviteit (momenteel 4 keer per jaar).
                         banden)                                                             (herstellen halfverharding of aanbrengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                hogere verkeersintensiteit, strenge winters,         Inclusief 12Z voor algemene kosten en winst en          Een serviceploeg van 3 medewerkers voor het
                                                                                             halfverharding inclusief constructie conform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            wortelopdruk en verzakkingen.                        risico, 8Z voor verkeersmaatregelen en 2Z voor          dagelijkse onderhoud is nodig voor het
                                                                                             bestaande ontwerp, hierbij wordt ca. 15 Z                                                                                Vervanging niet van toepassing, waarde                                                                                                                                                                                                                         Aansprakelijkstellingen kunnen van invloed zijn op   aanvullende kosten (aanhelen in- en uitritten,          onderhoud met de huidige budgetten.
                                                                                             van het verhardingmateriaal vervangen door                                                                               nodig om vervangingswaarde areaal te                                                                                                                                                                                                                           de uitgaven voor regulier onderhoud.                 aanvullen bermen, etc.).
                                                                                                                                                                                                                                                                                   ē   94.406.453             ē           -                                                                                                                                                          Borstelen (vooral met stalen borstels).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zie begroting   Elementen                   ē             ē    53.274   ē    5.477     ē    11.613   ē         70.365
            3.5b                                                     1.645.285               Herstraten van 100Z elementenverharding        ē        34 ē          56.268.747         50        50 ē    1.125.375                                                                                                                                                                                                                                                                    Graafwerkzaamheden door derden. Wat dit betreft      Gebaseerd op de bestekken van de laatste 5 jaar.
                                                                                             (herstellen halfverharding of aanbrengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                gaan we er vanuit dat de financiële vergoeding bij   Inclusief 12Z voor algemene kosten en winst en
                                                                                             halfverharding inclusief constructie conform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            graafwerkzaamheden door derden daadwerkelijk         risico en 2Z voor aanvullende kosten (aanhelen in-
                                                                                             bestaande ontwerp, hierbij wordt ca. 100 Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              beschikbaar komen voor het herstellen van            en uitritten, aanvullen bermen, etc.).
                                                                                             van het verhardingmateriaal vervangen door                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              eventuele verzakkingen achteraf.

            3.6a         Halfverharding                                 22.500               Plaatselijk herstellen schades dmv. losfrezen ē              6   ē       135.000         10        10 ē       13.500                                                                                                                                                                                                                                                                    Zwaardere voertuigen, hogere verkeersintensiteit, Gebaseerd op de bestekken van de laatste 5 jaar.
                                                                                             en weer aftrillen toplaag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               strenge winters, wortelopdruk en verzakkingen.     Inclusief 12Z voor algemene kosten en winst en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Aansprakelijkstellingen kunnen van invloed zijn op risico en 8Z voor verkeersmaatregelen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     de uitgaven voor regulier onderhoud.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zie begroting                               ē       -     ē    13.650   ē        -     ē        -    ē         13.650
            3.6b                                                        22.500               Vervangen van de halfverharding. Opnemen ē               17      ē      378.000          25        25 ē       15.120 Vervanging niet van toepassing, waarde                           ē     513.000              ē           -                                                                                                                                                                                                             Gebaseerd op de bestekken van de laatste 5 jaar.
                                                                                             en afvoeren bestaande toplaag en                                                                                     nodig om vervangingswaarde areaal te                                                                                                                                                                                                                                                                                  Inclusief 12Z voor algemene kosten en winst en
                                                                                             aanbrengen nieuwe toplaag

            3.7a         Straatverlichting (masten) momenteel           12.200 st            GO stalen mast schilderen en kleine            ē             -   ē               -        9        12 ē              - Lichtmast vervangen incl. armatuur           ē       616       ē    7.515.200       36                      Zie begroting   DP 3 Armaturen              ē    97.500   ē 109.500     ē 268.750      ē     2.500   ē       478.250                                 Na afloop van contract Citytec komen                 Inclusief 12ZZ voor algemene kosten en winst en         Uitgangspunt is het 1 op 1 vervangen van
                         totaal pakket Citytec.                                              reparaties onderdeel van                                                                                               (Armatuur niet in prijs opgenomen. Die wordt                                                                                                                                                                                                                     onderhoudslasten ten bate BOR voorziening.                                                                   elementen. I n Houten-zuid gaan we uit van het
                                                                                             beheerovereenkomst met CityTec.                                                                                        in categorie 3.7b meegerekend)                                                                                                                                                                                                                                   Nieuwe elementen zijn meestal duurzamer en                                                                   Politie Keurmerk Veilig Wonen, in Houten-noord
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     daardoor ook kostbaarder dan de originele                                                                    niet.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     elementen die vaak niet meer leverbaar zijn.
            3.7b         Straatverlichting (armaturen) momenteel
                         totaal pakket Citytec.
                                                                        12.200               GO kleine reparaties aan armaturen
                                                                                             onderdeel van beheerovereenkomst met
                                                                                                                                            ē             -   ē               -        6        9 ē               - Armatuur vervangen                                   588            7.173.600        18       *             Zie begroting   DP 3 Masten                 T~   55.000 ~      58.500 ~     74.750     T~    4.000   i        192.250                                                                                     Inclusief 12ZZ voor algemene kosten en winst en         Uitgangspunt is het gebruik van (relatief dure)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  armaturen voor ledlampen.
                                                                                                    c
            3.8a         VRI 1e catagore ((zeer) groot Kruispunt)               3 st         GO be taat uit: stalen masten conserveren      ē      7.800      ē       23.400          10        15 ē          1.560 Vervangen masten/portalen (per kruispunt)    ē    114.000      ē     342.000        30 ē           11.400                                                                                                                                                                                                             Inclusief 12ZZ voor algemene kosten en winst en         Uitgangspunt is het 1 op 1 vervangen van
                         Masten en portalen                                                  (excl. vervangen lichtbronnen en lussen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     risico en 8Z voor verkeersmaatregelen.                  elementen met gebruik van de nieuwste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  beproefde technieken. De kosten zijn inclusief
            3.8b         VRI 1e catagorie ((zeer) groot Kruispunt)              3 st         Renovatie behuizing armaturen, per             ē      1.200      ē         3.600         10        20 ē            180 Vervangen lantaarns (per kruispunt)          ē     72.000      ē     216.000        20 ē           10.800 Zie begroting     DP 3 VRI 1e cat             ē    13.500   ē     3.000   ē    9.000     ē     1.000   ē         26.500                                                                                     Inclusief   12Z voor algemene kosten en winst en        bekabeling.
                         Lantaarns                                                           kruispunt 15Z v/d armaturen (excl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           risico en   8Z voor verkeersmaatregelen.
            3.8c         VRI 1e catagorie ((zeer) groot Kruispunt)              3 st         All-inn contract behoudens de behuizing        ē             -   ē               -        0        0 ē               - Vervangen automaat (per kruispunt)           ē    138.000      ē     414.000         15 ē          27.600                                                                                                                                                                                                             Inclusief   12Z voor algemene kosten en winst en
                         Automaat                                                            buitenzijde automaat.Verwachting geen GO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     risico en   8Z voor verkeersmaatregelen.
            3.9a         VRI 2e catagorie (grote (dubbel                        6 st         GO bestaat uit: stalen masten conserveren      ē      5.700      ē       34.200          10        15 ē          2.280 Vervangen masten/portalen vervangen per      ē     96.000      ē     576.000        30 ē           19.200                                                                                                                                                                                                             Inclusief 12Z voor algemene kosten en winst en          De kosten zijn inclusief bekabeling.
                         kruispunt/dubbele splitsing) Masten en                              (excl. vervangen lichtbronnen en lussen)                                                                               30 jaar (per kruispunt)                                                                                                                                                                                                                                                                                               risico en 8Z voor verkeersmaatregelen.
                         portalen
            3.9b         VRI 2e catagore (grote (dubbel                         6 st.        Renovatie behuizing armaturen, per             ē      1.020      ē         6.120         10        20 ē           306 Vervangen lantaarns (per kruispunt)           ē     57.000      ē     342.000        20 ē           17.100                                                                                                                                                                                                             Inclusief 12ZZ voor algemene kosten en winst en
                         kruispunt/dubbele splitsing) Lantaarns                              kruispunt 15Z v/d armaturen (excl.                                                                                                                                                                                                 Zie begroting   DP 3 VRI 2e cat             ē    27.000   ē     6.000   ē   15.500     ē     2.000   ē         50.500                                                                                     risico en 8Z voor verkeersmaatregelen.
                                                                                             vervangen lichtbronnen en lussen)
            3.9c         VRI 2e catagorie (grote (dubbel                        6 st.        All-inn contract behoudens de behuizing        ē             -   ē               -        0        0 ē               - Vervangen automaat (per kruispunt)           ē    100.800      ē     604.800         15 ē          40.320                                                                                                                                                                                                             Inclusief 12Z voor algemene kosten en winst en
                         kruispunt/dubbele splitsing) Automaat                               buitenzijde automaat.Verwachting geen GO

            3.10a        VR I 3e catagore (gemiddelde                          11 st         GO bestaat uit: stalen masten conserveren      ē      4.800      ē       52.800          10        15 ē          3.520 Vervangen masten/portalen vervangen per      ē     54.000      ē     594.000        30 ē           19.800                                                                                                                                                                                                             Inclusief 12ZZ voor algemene kosten en winst en         De kosten zijn inclusief bekabeling.
                         buurtontsluitingsweg) masten en portalen                            (excl. vervangen lichtbronnen en lussen)                                                                               30 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               risico en 8Z voor verkeersmaatregelen.

            3.10b        VRI 3e catagorie (gemiddelde                          11 st         Renovatie behuizing armaturen, per             ē       900       ē         9.900         10        20 ē           495 Vervangen lantaarns                           ē     45.000      ē     495.000        20 ē           24.750                                                                                                                                                                                                             Inclusief 12Z voor algemene kosten en winst en
                         buurtontsluitingsweg) armaturen                                     kruispunt 15Z v/d armaturen (excl.                                                                                                                                                                                                 Zie begroting   DP 3 VRI 3e cat             ē    27.000   ē     6.000   ē   18.750     ē     2.000   ē         53.750                                                                                     risico en 8Z voor verkeersmaatregelen.
                                                                                             vervangen lichtbronnen en lussen)
            3.10c        VR I 3e catagore (gemiddelde                          11 st         All-inn contract behoudens de behuizing        ē             -   ē               -        0        0 ē               - Vervangen automaat                           ē     84.000      ē     924.000         15 ē          61.600                                                                                                                                                                                                             Inclusief 12ZZ voor algemene kosten en winst en
                         buurtontsluitingsweg) automaat                                      buitenzijde automaat.Verwachting geen GO

            3.11         Markt en evenementenkasten                            20 st         Vervangen van schakel en verdeelinrichting     ē      2.240      ē       44.800          10        15 ē          2.987 Vervangen bouwkundige gedeelte               ē      8.960      ē     179.200        30 ē            5.973                   DP 3 Markt- en evenementenk ē      750    ē     4.000   ē   30.000     ē     2.000   ē         36.750                                                                                     Inclusief 12Z voor algemene kosten en winst en

            3.12         Bewegwijzering (Nationale en lokale                  175 st         Schilderwerkzaamheden van masten en            ē       670" ē            106.680         10        20 ē          5.334 Vervanging van masten en bebording, incl     ē      4.115      ē     720.090        20 ē           36.005 Zie begroting     DP 3 Bewegwijzering         ē       -     ē     4.000   ē   25.200     ē     7.500   ē         36.700                                                                                     Inclusief 12Z voor algemene kosten en winst en
                         bewegwÿzerng)                                                       portalen. Vervanging van                                                                                                LWW. Frequentie is gemiddelde van borden                                                                                                                                                                                                                                                                             risico en 8Z voor verkeersmaatregelen.
                                                                                             (installatie)onderdelen                                                                                                 en dragers
            3.13a        Straatmeubilair (banken, klappalen en           2.309 st            Niet van toepassing                            ē             -   ē               -        0        0 ē                - Vervangen gehele object                     ē       392       ē     905.128         15 ē          60.342 Zie begroting     DP 3 Straatmeubilair        ē       -     ē       -     ē        -     ē    13.500   ē         13.500                                                                                     Inclusief 12ZZ voor algemene kosten en winst en
                         afvalbakken)
            3.13b        Houtenaren                                      6.000 st            Niet van toepassing                            ē             -   ē               -        0        0 ē               - Vervangen gehele object                      ē        101      ē     604.800       120 ē            5.040 Zie begroting     DP 3 Houtenaren             ē       -     ē       -     ē        -     ē     2.250   ē          2.250                                                                                     Inclusief 12ZZ voor algemene kosten en winst en         De levensduur is 120 jaar omdat het kunststof
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  paaltjes zijn. Kapotte palen betreft bijna altijd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  schade.
            3.13c        Verkeersborden en straatnaamborden              9.629               Niet van toepassing                            ē             -   ē               -        0        0 ē               - Vervanging bebording en draagconstructie     ē       210       ē    2.018.855       30 ē           67.295 Zie begroting     DP 3 Straatnaamborden       ē       -     ē       -     ē        -     ē     2.000   ē          2.000                                                                                     Inclusief 12Z voor algemene kosten en winst en          In de cyclus van 30 jaar worden de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          risic. De prijs is een gewogen gemiddelde (40Z          verkeersborden na 15 jaar vervangen. De
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          verkeersbord, 60Z straatnaambord). De prijzen           dragers gaan wel 30 jaar mee. Straatnaamborden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          zijn berekend voor een termijn van 30 jaar.             gaan in zijn geheel 30 jaar mee.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Verkeersb. incl. paal en plaatsing: ē 150 (30 jr)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Verkeersb. incl. plaatsing (excl. paal): ē 90 (15 jr)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Straatnb incl. paal en plaatsing: ē 152 (30 jr)
            3.14         PR ISpanelen incl. software en beheer                  1
                                                                                    st       Vervangen en upgraden van software en          ē     56.000      ē       56.000          10        20 ē          2.800 Vervanging gehele installatie                ē    336.000      ē     336.000        20 ē           16.800 Zie begroting     DP 3 PRIS                   ē     7.750   ē     2.000   ē        -     ē     1.000   ē         10.750                                                                                     Inclusief 12Z voor algemene kosten en winst en
                                                                                             elektrische onderdelen
            3.15         Elektrische I nzinkbare palen                          5 st         Vervangen van (elektrische) onderdelen         ē      7.840      ē       39.200           5        8 ē           5.227 Vervanging gehele installatie                ē     44.800      ē     224.000         15 ē          14.933 Zie begroting     DP 3 BFA                    ē     7.750   ē     4.000            500   ē     3.000   ē         15.250                                                                                     Inclusief 12Z voor algemene kosten en winst en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ē



            3.16         Handmatig inzinkbare palen                             7 st         Vervangen van onderdelen                       ē       840" ē              5.880          5        10 ē           588 Vervanging gehele installatie                 ē      2.744      ē       19.208        10 ē           1.921 Zie begroting     DP 3 Handmatig inzb palen   ē      875    ē      340" ē          -     ē     2.500   ē          3.715                                                                                     Inclusief 12Z voor algemene kosten en winst en

            3.17         Belijning                                      14.600               Herstellen of aanbrengen van markering verf ē            18 ē           262.800           5        5 ē        52.560 Vervanging alleen indien de deklaag van        ē             -   ē          -           0 ē             -     Zie begroting                               ē       -     ē      500 ē           -     ē      500    ē          1.000                                Vanwege uitvoering van belijning binnen projecten Gebaseerd op het laatste bestek.
                                                                                             en of thermoplast of plakmarkering                                                                                   asfalt wordt vernieuwd in een wegvak                                                                                                                                                                                                                               kan het met de huidige budgetten uit. Bij minder  Inclusief 12Z voor algemene kosten en winst en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     projecten zal achterstand oplopen waardoor        risico en 8Z voor verkeersmaatregelen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     budgetverhoging noodzakelijk is.

            3.18a        Wegbermen verhard                               6.286               Grasbetontegels ophogen en tegelijk           ē         33" ē           207.438          15        15 ē       13.829 Vervanging niet van toepassing, waarde         ē             -   ē          -           0 ē             -                                                                                                                                                                                                               0,15 x 40 + 0,85 x 50 = ē 48,50
                                                                                             vervangen. Areaal is 10Z van het totale                                                                              nodig om vervangingswaarde areaal te                                                                                                                                                                                                                                                                                    Inclusief 12Z voor algemene kosten en winst en
                                                                                             wegberm areaal van de Rondweg en de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          risico en 8Z voor verkeersmaatregelen.
                                                                                             wegen in het buitengebied. 15Z hiervan
                                                                                             bestaat uit kunststof tegels die hergebruikt                                                                                                                                                                                       Zie begroting   Bermen                      ē       -      ē      -     ē        -     ē     1.000   ē          1.000
                                                                                             worden.
            3.18b        Wegbermen onverhard                            56.500      m   2    Aanvullen en verlagen van onverharde          ē              3   ē       169.500          5        5 ē        33.900 Vervanging niet van toepassing, waarde         ē             -   ē          -           0 ē             -                                                                                                                                                                                                               0,15 x 40 + 0,85 x 50 = ē 48,50
                                                                                             bermen.Omvang is indicatief. Prijs en termijn                                                                        nodig om vervangingswaarde areaal te                                                                                                                                                                                                                                                                                    Inclusief 12Z voor algemene kosten en winst en
                                                                                             is gemiddeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                risico en 8Z voor verkeersmaatregelen.
            Subtotaal                                                                         C                                  3.232.064                                                         C   3.232.064      C                                440.879                     C 163.312.971              C       440.879                                               C 237.125     C 315.636     C 450.750      C    67.750   C      1.071.261   C 1.448.792   C   ­377.531                                                        i                                                       i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>I
Deelplan 4 I
Subtotaal I

Deelplan 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1                                                      1
5.1a           Bruggen hout                                75         Vervangen onderdelen zoals dek, leuningen, ē          57.600   ē   4.320.000   25   50 ē      86.400 Object wordt geheel vervangen door een          ē    80.400   ē    6.030.000   50 ē      120.600 Zie begroting     DP 5 brug hout                ē    3.000   ē   12.000   ē    4.000   ē    5.250   ē    24.250                               Blootstelling aan strooizout kan een negatief effect Op basis van de ervaringen in de afgelopen 5 jaar.Het betreft inschattingen op basis van eigen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0
                                                                      kantplanken. Conserveren liggers,                                                                    object met identieke functionaliteit. Oude                                                                                                                                                                                                     hebben op de levensduur van houten bruggen,          Inclusief 12Zo voor algemene kosten en winst en   ervaringen gecombineerd met gegevens van
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                      aanbrengen beschoeiing tot 2m buiten brug,                                                           object wordt verwijderd                                                                                                                                                                                                                        stalen bruggen en oudere betonnen bruggen.           rsico en 8Zo voor verkeersmaatregelen.            adviesbureau Westenberg.
                                                                      repareren of vervangen funderingspalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Een grote toename van de verkeersintensiteit kan                                                       Viaducten zijn als brug in het areaal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          een negatief effect hebben op de levensduur van                                                        meegenomen.
5.1b           Bruggen beton                               60         Grootschalig betonwerk, reparaties.                   11.400   ē    684.000    30   45 ē      15.200 Object wordt geheel vervangen door een          ē   151.200   ē    9.072.000   90 ē      100.800 Zie begroting     DP 5 brug beton               ē    1.600   ē    7.500   ē    2.000   ē    1.750   ē    12.850                                                                                    Op basis van de ervaringen in de afgelopen 5 jaar.Keermuren zyn als damwand in het areaal
                                                                      Conserveren stalen leuningen (excl. Asfalt)                                                          object met identieke functionaliteit. Oude                                                                                                                                                                                                     Kunststof dekken is een erg nieuw product                             0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Inclusief 12Zo voor algemene kosten en winst en   meegenomen.
                                                                                                                                                                           object wordt verwijderd                                                                                                                                                                                                                        waarvan nog onduidelijk is wat de levensduur                  0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               rsico en 8Zo voor verkeersmaatregelen.            De groot onderhoudstermijnen zijn een
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          exact zal zijn.                                                                                        gemiddelde van de onderhoudstermijnen van de
5.1c           Bruggen staal middelgroot                   45         Grootschalig schilderwerk en slijtlaag                18.000   ē    810.000    18   23 ē      34.714 Object wordt geheel vervangen door een          ē   108.000   ē   4.860.000    70 ē       69.429 Zie begroting     DP 5 brug staal mdl           ē    1.000   ē    3.000   ē    1.500   ē    1.000   ē     6.500                               De slijtlaag van stalen bruggen kan loslaten.        Op basis van de ervaringen in de afgelopen 5 jaar.verschillende onderdelen van de objecten.
                                                                                                                                                                           object met identieke functionaliteit. Oude                                                                                                                                                                                                                                                                           0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Inclusief 12Zo voor algemene kosten en winst en   De gemeente heeft weinig geluidsschermen in
                                                                                                                                                                           object wordt verwijderd                                                                                                                                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               rsico en 8Zo voor verkeersmaatregelen.            bezit. Een aandachtspunt is wel dat de nieuwe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 geluidsschermen van Prorail langs het spoor in
5.1d           Bruggen staal groot (Rondweg) + houten        2        Grootschalig schilderwerk en slijtlaag                78.000   ē    156.000    18   23 ē       6.686 Object wordt geheel vervangen door een          ē   228.000   ē     456.000    70 ē        6.514                                                                                                                                                                                                   Op basis van de ervaringen in de afgelopen 5 jaar. de Vinex door de gemeente zijn betaald. DHet
               Rietplasbrug (360 m)                                                                                                                                        object met identieke functionaliteit. Oude                                                                                                                                                                                                                                                                           0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Inclusief 12Zo voor algemene kosten en winst en    onderhoud doet Prorail. Mogelijk is echter
                                                                                                                                                                           object wordt verwijderd                                                                                                                                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              rsico en 8Zo voor verkeersmaatregelen.             contractueel geregeld dat de gemenete Houten
                                                                                                                                                                                                                                                                              Zie begroting   DP 5 brug staal grt           ē     500    ē     750    ē     500    ē    1.000   ē     2.750                                                                                                                                      op termijn de verangingskosten betaald.
5.1e           Bruggen staal groot (spoor)                   1
                                                                 st   Grootschalig schilderwerk en slijtlaag                78.000   ē     78.000    19   19 ē       4.216 Object wordt geheel vervangen door een          ē   696.000   ē     696.000    70 ē        9.943                                                                                                                                                                                                                                                      De beschoeiingen zijn niet van hardhout. Het
                                                                                                                                                                           object met identieke functionaliteit. Oude                                                                                                                                                                                                                                                                                                            betreft ook geen beschoeingen voor vaarwater.
                                                                                                                                                                           object wordt verwijderd
5.1f           Bruggen metselwerk en overig                20         Grootschalig voegwerk, reparaties.                    21.600   ē    432.000    30   45 ē       9.600 Object wordt geheel vervangen door een          ē   102.000   ē    2.040.000   90 ē       22.667 Zie begroting     DP 5 brug metselw en overig   ē    1.300   ē    2.000   ē    1.500   ē    1.750   ē     6.550                                                                                   Op basis van de ervaringen in de afgelopen 5 jaar.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0
                                                                      Conserveren leuningen (excl. verharding)                                                             object met identieke functionaliteit. Oude                                                                                                                                                                                                                                                         nclusief 12Zo voor algemene kosten en winst en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                           object wordt verwijderd                                                                                                                                                                                                                                                                            rsico en 8Zo voor verkeersmaatregelen.

5.2            Duikers                                    395         Meestal geen GO, maar direct vervangen           ē         -   ē           -    0    0 ē            - Object wordt geheel vervangen door een         ē     6.000   ē    2.370.000   80 ē       29.625 Zie begroting     DP 5 duikers                  ē     600    ē    3.750   ē     500    ē    4.000   ē     8.850                                                                                   Op basis van de ervaringen in de afgelopen 5 jaar.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                            object met identieke functionaliteit. Oude                                                                                                                                                                                                                                                        Inclusief 12Zo voor algemene kosten en winst en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                            object wordt verwijderd                                                                                                                                                                                                                                                                           rsico en 8Zo voor verkeersmaatregelen.

5.3            Keermuren (incl. geluidsschermen)          180         Grootschalig voegwerk/grootschalig               ē     3.360   ē    604.800    25   38 ē      16.128 Object wordt geheel vervangen door een          ē    13.440   ē    2.419.200   75 ē       32.256 Zie begroting     DP 5 keermuren                ē    2.500   ē    1.500   ē   11.000   ē    1.000   ē    16.000                                                                                   Op basis van de ervaringen in de afgelopen 5 jaar.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0
                                                                      betonwerk. Inclusief kitvoegen en                                                                    object met identieke functionaliteit. Oude                                                                                                                                                                                                                                                         Inclusief 12Zo voor algemene kosten en winst en
                                                                                                                                                                           object wordt verwijderd

5.4a           Tunnels auto                                           Grootschalige betonreparaties, grootschalig          534.000   ē   2.136.000   30   40 ē      53.400 Object wordt geheel vervangen door een          ē 4.800.000   ē   19.200.000   120                 Zie begroting   DP 5 tunnels auto             ē    3.500   ē    2.250   ē   15.000   ē    1.250   ē    22.000                                                                                   Op basis van de ervaringen in de afgelopen 5 jaar.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0
                                                                      schilderwerk leuningen. Vervangen                                                                    object met identieke functionaliteit.                                                                                                                                                                                                                                                              Inclusief 12Zo voor algemene kosten en winst en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                      kitvoegen en dilatatievoegen. Excl. asfalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              rsico en 8Zo voor verkeersmaatregelen.

5.4b           Tunnels fiets                               31         Grootschalige betonreparaties, grootschalig           36.000   ē   1.116.000   30   40 ē      27.900 Object wordt geheel vervangen door een          ē 2.400.000   ē   74.400.000   120                 Zie begroting   DP 5 tunnels fiets            ē    4.000   ē    2.250   ē    8.000   ē    1.250   ē    15.500                                                                                   Op basis van de ervaringen in de afgelopen 5 jaar.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0
                                                                      schilderwerk leuningen. Vervangen                                                                    object met identieke functionaliteit.                                                                                                                                                                                                                                                              Inclusief 12Zo voor algemene kosten en winst en
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                      dilatatievoegen (en asfalt) in fietspad. Excl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          rsico en 8Zo voor verkeersmaatregelen.
                                                                      asfalt
5.5            Beschoeiingen                            12.500        Geen groot onderhoud aan beschoeiingen           ē         -   ē           -    0    0 ē            - Vervangen beschoeiingen naast                  ē        84   ē    1.050.000   35 ē       30.000 Zie begroting     DP 5 Beschoeiing              ē      -     ē    1.875   ē     200    ē     500    ē     2.575                                                                                   Op basis van de ervaringen in de afgelopen 5 jaar.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                            watergangen en natuurvriendelijke oevers.                                                                                                                                                                                                                                                         Inclusief 12Zo voor algemene kosten en winst en
                                                                                                                                                                            Oude object wordt verwijderd.

5.6            Steigers                                    30 st      Vervangen onderdelen zoals dek, leuningen,            15.680        470.400    25   50         9.408 Object wordt geheel vervangen door een          ē    20.160   ē     604.800    50 ē       12.096 Zie begroting     DP 5 Steigers                      1.000   ē    3.750   ē    1.500   ē    1.000   ē     7.250                                                                                    Op basis van de ervaringen in de afgelopen 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0
                                                                      vervangen palen.                                                                                      object met identieke functionaliteit. Oude                                                                                                                                                                                                                                                        jaar.Inclusief 12Zo voor algemene kosten en winst
                                                                                                                       ē             ē                         ē
                                                                                                                                                                            object wordt verwijderd                                                                                                                         ē



5.7            Stuwen                                      25         Meestal geen GO, maar direct vervangen           ē         -   ē           -    0    0 ē            - Object wordt geheel vervangen door een         ē    22.400   ē     560.000    35 ē       16.000 Zie begroting     DP 5 Stuwen                   ē      -     ē    3.000   ē      -     ē    1.000   ē     4.000                                                                                   Op basis van de ervaringen in de afgelopen 5 jaar.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0
                                                                                                                                                                            object met identieke functionaliteit. Oude                                                                                                                                                                                                                                                        Inclusief 12Zo voor algemene kosten en winst en
                                                                                                                                                                            object wordt verwijderd

5.8                                                          5        uitvoeren reparaties, aanpassen                  ē    11.200   ē     56.000    10   15 ē       3.733 Object wordt geheel vervangen door een          ē    22.400   ē     112.000    30 ē        3.733 Zie begroting     DP 5 Fonteinen                ē    2.500   ē    4.000   ē    2.000   ē     500    ē     9.000                                                                                   Op basis van de ervaringen in de afgelopen 5 jaar.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0
                                                                      elektra/pompen                                                                                       object met identieke functionaliteit.                                                                                                                                                                                                                                                              Inclusief 12Zo voor algemene kosten en winst en


Subtotaal                                                             C                                    267.386                                             C   267.386   C                                   453.663                 C 123.870.000          C   453.663                                                 C   21.500   C   47.625   C   47.700   C   21.250   C   138.075   C   178.485   C   -40.410
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Deelplan 6
6.1a         Waterbodems                                   164.996          uitvoeren baggerwerkzaamheden incl het         ē       0,9      ē    147.836     12      12 ē         12.320 Niet van toepassing                                ē        -                      0 ē       -                                                                                                                                                   Monitoring van de aanwas van baggerspecie moet De eenheidsprijs per m2 is berekend op basis van         Het is de bedoeling om de
                                                                            verwerken van uitkomende baggerspecie op                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      beter inzicht opleveren inzake het moment van      de kosten van baggeren per m3 bagger. Als            baggerwerkzaamheden in de gemeente
                                                                            locatie direct op aangrenzend perceel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           uitgangspunt is genomen dat het baggeren van 1       uiteindelijk over een periode van 10 jaar
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Exoten , wanneer we deze niet bestrijden.          m2 waterbodem (met 20 cm bagger) 20Zo kost van       gelijkmatig te verspreiden.
6.1b         Waterbodems                                   335.148          uitvoeren baggerwerkzaamheden incl het         ē       6,2      ē   2.064.510    12      12 ē        172.043 Niet van toepassing                                ē        -                      0 ē       -                                                                                                                                                   Het tijdig realiseren van een weilanddepot voor de de verwerking van 1m3 bagger.
                                                                            transporteren van uitkomende baggerspecie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     bagger waarvan de verwerking daarvoor in           De kosten van het op de kant zetten van bagger
                                                                            in nabijgelegen weilanddepot.                                                                                                                                                                                   Zie begroting   DP 6 Waterbodems              ē      -       ē   58.200   ē      -     ē     -      ē    58.200                               aanmerking komt.                                   zijn berekend op basis van werkelijke kosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (inhuur kraan). Bij de kosten van vervoer naar een
6.1c         Waterbodems                                    15.468          uitvoeren baggerwerkzaamheden incl het         ē       8,4      ē    129.934     12      12 ē         10.828 Niet van toepassing                                ē        -                      0 ē       -                                                                                                                                                                                                      depot is uitgegaan van een nabijgelegen
                                                                            verwerken van uitkomende baggerspecie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            weilanddepot.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0
                                                                            afvoeren naar verwerkingslocatie elders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Inclusief 12Zo voor algemene kosten en winst en


6.2a         Bomen 1e catagore (hoger dan 15 m);            13.000           Niet van toepassing                           ē            -   ē           -      0       0 ē                 - Boom kappen, afvoeren en herplanten door ē           576    ē 7.488.000 (1)   91 ē    82.286 Zie begroting     Bomen 1e cat                  ē   43.400     ē   39.200   ē   27.935   ē   -4.500   ē   106.035                               Boomziektes zoals messaria, iepziekte,             In de praktijk plaatsen we bomen van de 1e           De gehanterede eenheidprijzen en termijnen zijn
             incl. gemeentelijke bomen met een                                                                                                                                               vergelijkbaar exemplaar van ca. 3 jaar oud in                                                                                                                                                                                                essentaksterfte, bacterievuur en kastanjeziekte.   categore met de maat 18-20. Deze zijn wat minder     bepaald op basis van eigen ervaringen en
             bijzondere waarde.                                                                                                                                                              de maat 18-20 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                               kwetsbaar dan slechts 3 jaar oude bomen.             gegevens van het CROW.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Inclusief 12Zo voor algemene kosten en winst en      Werzaamheden zoals snoeien en VTA-controles
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             rsico en 8Zo voor verkeersmaatregelen.               wordt gedaan door eigen personeel. De kosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  hiervan zijn niet in de tabel opgenomen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0
6.2b         Bomen 2e categore (8 - 15 m hoog); incl.       10.500           Niet van toepassing                           ē            -   ē           -      0       0 ē                 - Boom kappen, afvoeren en herplanten door ē           480    ē   5.040.000     65 ē    77.538 Zie begroting     Bomen 2e cat                  ē   14.400     ē    9.000   ē    8.160   ē   -4.500   ē    27.060                                                                                  Inclusief 12Zo voor algemene kosten en winst en      Er is van uitgegaan dat bomen buiten de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0
             gemeentelijke bomen met een bÿzondere                                                                                                                                           vergelijkbaar exemplaar van ca. 3 jaar oud in                                                                                                                                                                                                                                                   rsico en 8Zo voor verkeersmaatregelen.               bebouwde kom/Rondweg een langere
             waarde.                                                                                                                                                                         de maat 18-20 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    levensduur hebben dan daarbinnen (bij het
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  bepalen van de vervangingtermijnen is daarom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  rekening gehouden met het aantal bomen bine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  en buiten de bebouwde kom). Binnen de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  bebouwde kom hoeven bomen bij uitval niet altijd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  vervangen te worden. Buiten de bebouwde kom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  is de gemeente daartoe wel verplicht.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Werzaamheden zoals snoeien en VTA-controles
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  wordt gedaan door eigen personeel. De kosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  hiervan zijn niet in de tabel opgenomen.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0
6.2c         Bomen 3e catagore (lager dan 8 m); incl.        5.000           Niet van toepassing                           ē            -   ē           -      0       0 ē                 - Boom kappen, afvoeren en herplanten door ē           420    ē   2.100.000     33 ē    63.636 Zie begroting     Bomen 3e cat                  ē    4.200     ē    5.600   ē    4.205   ē   -4.500   ē     9.505                                                                                  Inclusief 12Zo voor algemene kosten en winst en      Werzaamheden zoals snoeien en VTA-controles
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0
             gemeentel oke bomen met een bÿzondere                                                                                                                                           vergelijkbaar exemplaar van ca. 3 jaar oud in                                                                                                                                                                                                                                                   rsico en 8Zo voor verkeersmaatregelen.               wordt gedaan door eigen personeel. De kosten
             waarde.                                                                                                                                                                         de maat 18-20 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    hiervan zijn niet in de tabel opgenomen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0
6.3          Bosplantsoen                                  230763            Niet van toepassing                           ē            -   ē           -      0       0 ē                 - Vervangen bosplantsoen i.v.m. locaties die     ē       3    ē     775.364     40 ē    19.384 Zie begroting     Bosplantsoen                  ē    8.000     ē   18.200   ē     250    ē   -4.500   ē    21.950                                                                                  Inclusief 12Zo voor algemene kosten en winst en      Er zijn bosplantsoenvakken die geheel vernieuwd
                                                                                                                                                                                             dichtgroeien en dood hout vorming ontstaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          moeten worden wat aanzienlijk meer kost dan de
                                                                                                                                                                                             Herplant op basis van biodiversiteit voor de                                                                                                                                                                                                                                                                                                         genoemde ē3,-Ari2. Gemiddeld klopt dit bedrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  echter.
Subtotaal                                                                    C                                 195.190                                                   C       195.190      C                                 242.845                  C 15.403.364         C   242.845                                                 C   70.000     C 130.200    C   40.550   C ­18.000    C   222.750   C   172.900   C   49.850

Deelplan 7
7.1          Kleine speeltoestellen tot ē 5000 (excl.          750 st       verlenging levensduur door ontbrekende of      ē      678       ē    508.267       8     16 ē         31.767 vervangen speeltoestel voor een                    ē    2.420   ē   1.815.240     16 ē   113.453 Zie begroting     DP 7 Kleine speeltoestellen   ē      -       ē   45.160   ē   14.562   ē     750    ē    60.472                               - Wijzigingen in de bevolkingssamenstelling van    Incl. valondergrond en op basis van de prijzen van   De vervangingstermijn van 16 jaar is een
             ondergrond).                                                   slecht functionerende onderdelen te                                                                          gelijkwaardig exemplaar                                                                                                                                                                                                                          een wijk kan leiden tot andere behoefte aan        de afgelopen 4 jaar.                                 aanname op baisi van het gebruik van duurzame
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0
             Bij de grootonderhouds- en                                     vervangen waarbij het toestel niet meer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       speeltoestellen.                                   Inclusief 12Zo voor algemene kosten en winst en      materialen.
             vervangingskosten zijn de kosten voor de                       bruikbaar is (wettelijke norm). Tevens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - Recent worden er nieuwe uitgangspunten
             ondergrond wel meegenomen.                                     valondergronden herstellen en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 gehanteerd bij het vervangen van toestellen. Er    Bij het onderscheid tussen kleine, gemiddelde en
                                                                            schoonmaken (incl. zandondergronden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          wordt in plaats van direct vervangen eerst groot   grote speeltoestellen op basis van de
7.2          Gemiddelde speeltoestellen van                    126 st       verlenging levensduur door ontbrekende of      ē    2.331       ē    293.705       8     16 ē         18.357 vervangen speeltoestel voor een                    ē    8.325   ē   1.048.945     16 ē    65.559 Zie begroting     DP 7 Middelgrote speeltoest   ē      -       ē    7.536   ē    2.430   ē     500    ē    10.466                               onderhoud gedaan. Wat de uitwerking hiervan        aanschafwaarde is de waarde van de
             ē 5000 - ē 10000 (excl. ondergrond)                            slecht functionerende onderdelen te                                                                          gelijkwaardig exemplaar                                                                                                                                                                                                                          exact is, zal de praktijk leren.                   valondergrond niet meegenomen.
             Bij de grootonderhouds- en                                     vervangen waarbij het toestel niet meer
             vervangingskosten zÿn de kosten voor de                        bruikbaar is (wettelijke norm). Tevens
             ondergrond wel meegenomen.                                     valondergronden herstellen en
                                                                            schoonmaken (incl. zandondergronden)
7.3          Grote speeltoestellen van                           25 st      verlenging levensduur door ontbrekende of      ē    6.117       ē    152.919       8     16 ē              9.557 vervangen speeltoestel voor een                ē   21.846   ē     546.140     16 ē    34.134 Zie begroting     DP 7 Grote speeltoestellen    ē      -       ē    1.438   ē     464    ē     250    ē     2.152
             ē 10000 - ē 50000 (excl. ondergrond)                           slecht functionerende onderdelen te                                                                              gelijkwaardig exemplaar
             Bij de grootonderhouds- en                                     vervangen waarbij het toestel niet meer
             vervangingskosten zijn de kosten voor de                       bruikbaar is (wettelijke norm). Tevens
             ondergrond wel meegenomen.                                     valondergronden herstellen en
                                                                            schoonmaken (incl. zandondergronden)
Subtotaal                                                                   C                                     59.681                                                 C        59.681      C                                 213.145                  C   3.410.325        C   213.145                                                 C          ­   C   54.135   C   17.456   C    1.500   C    73.090   C   157.681   C   ­84.591




*            Sinds de overdracht van lichtmasten van CityTec naar de gemeente enkele jaren geleden is een structureel jaarlijks krediet van ē 300.000 ter beschikking gesteld door de
             gemeente ten bate van de vervanging van armaturen en lichtmasten. Vanwege dit krediet is in bovenstaande berekening geen bedrag opgenomen voor vervanging van
             openbare verlichting. Dit wordt betaald uit de algemene middelen.
*   *        Omdat de vervangingsdatum zo ver in de toekomst ligt, zijn de jaarlijkse lasten voor vervanging van deze objecten niet meegenomen. Kapitaliseren op het moment dat dit speelt
             is een realistischer benadering dan nu een jaarlijkse last mee te rekenen voor iets wat meer dan een mensenleven van ons verwijderd is.
             De jaarlijkse last voor vervanging van de tunnels bedraagt ē 676.667.

(1)          Totale huidige boomwaarde (incl. alle particuliere bomen) is ē 48.000.000,-.

(2)          Teruggang in regulier onderhoud alleen mogelijk als dat op termijn geen stijging van de groot onderhoudskosten betekent.

Algemene risico's
De eenheidsprijzen zijn veelal gebaseerd op nacalculatie van recente bestekken (van de afgelopen 5 jaar). Gezien de ongunstige economische omstandigheden is het niet uit te sluiten dat
de prijzen bij betere economische omstandigheden weer zullen stijgen.
Algemene uitgangspunten
Het beeldkwaliteitskader vormt het uitgangspunt voor het te handhaven zichtbare kwaliteitsniveau van de verschillende onderdelen van de buitenruimte. (zie Beeldkwaliteitskader Openbare
Ruimte, december 2012). Veilig, functioneel en duurzaam (geen kapitaalvernietiging) worden als een gegeven beschouwd.
Aanname is dat er niets aan adaptief onderhoud (vergroten van de functionaliteit op basis van gebruikerswensen) wordt gedaan. In geval van adaptief onderhoud zal de raad extra geld
beschikbaar moeten stellen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>