<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage gemeente Houten: IS17.00350
                                    Geuronderzoek Beelen, locatie Houten
                                    ANTE16B2, mei 2016
                                    Olfasense B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                      titel: Geuronderzoek Beelen, locatie Houten
         rapportnummer:      ANTE16B2
        vervangt rapport:    ANTE16B1
              projectcode:   ANTE16B
             trefwoorden:    afvalverwerking, geuremissie, geurbelasting,
                             veranderingsvergunning
           opdrachtgever:    Antea Nederland BV
                             Postbus 24
                             8440 AA HEERENVEEN
                             Nederland
                             +31 (0)513 63 45 67 telefoon
                             info.nl@anteagroup.com
          contactpersoon:    de heer E. Koomen
          opdrachtnemer:     Olfasense B.V.
                             Zekeringstraat 48
                             1014 BT Amsterdam
                             Nederland
                             +31 20 6255104 telefoon
                             nl@olfasense.com
                auteur(s):   drs. Anouk Snik - van den Burg
            goedgekeurd:     voor Olfasense B.V. door
                             drs. F.J.H. Vossen, directeur
                   datum:    26 mei 2016
                copyright:   © 2016, Olfasense B.V.
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                   pagina 2 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1   Inleiding                                                                     4
2   Situatiebeschrijving                                                          5
    2.1 Ligging van het bedrijf                                                   5
    2.2 Beschrijving van de activiteiten                                          6
         2.2.1 Huidig / vergund                                                   6
         2.2.2 Aangevraagde activiteiten                                          7
3   Geuremissie vergunde situatie                                                 8
4   Geuremissie aangevraagde situatie                                             9
    4.1 Afleiding kengetallen                                                     9
         4.1.1 Algemeen                                                           9
         4.1.2 Groenafval en huishoudelijk afval                                  9
         4.1.3 Sorteerzeefzand                                                   10
    4.2 Berekening van de geuremissie                                            10
         4.2.1 Algemeen                                                          10
         4.2.2 Groenafval                                                        11
         4.2.3 (Grof) huishoudelijk afval en bedrijfsafval                       12
         4.2.4 Sorteerzeefzand                                                   13
    4.3 Overzicht berekening geuremissies                                        15
5   Toetsingskader                                                               16
    5.1 Landelijk geurbeleid                                                     16
    5.2 Gebruikelijke toetsingswaarden                                           16
    5.3 Voorgesteld toetsingskader                                               17
6   De geurbelasting van de omgeving                                             18
    6.1 Verspreidingsmodel                                                       18
    6.2 Invoergegevens                                                           18
    6.3 Resultaten van de verspreidingsberekeningen                              19
    6.4 Bespreking van de resultaten                                             23
7   Samenvatting en conclusie                                                    24
Bijlagen     26
Bijlage A    Fluctuerende bronnen                                                27
Bijlage B    Outputbestande verspreidingsberekeningen                            28
Bijlage C    Vergelijking vergunde en aangevraagde geurbelasting                 35
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                          pagina 3 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1 Inleiding
In opdracht van Antea Nederland BV is door Olfasense B.V. een geuronderzoek uitgevoerd voor
Beelen Midden-Nederland B.V. te Houten (hierna Beelen). Het onderzoek is uitgevoerd in het kader
van een aanvraag revisievergunning.
Bij Beelen vindt op- en overslag en be- en verwerking van diverse afvalstromen plaats. De
vigerende vergunning van het bedrijf dateert uit 2007. In 2010 werd tevens een
veranderingsvergunning aangevraagd. Deze had echter geen gevolgen voor het aspect geur.
Het geuronderzoek heeft tot doel om de geuremissie- en immissiesituatie in beeld te brengen voor
de vergunde en aangevraagde situatie. Daartoe is de emissie als gevolg van de inrichting bepaald
aan de hand van kengetallen. Op basis van de emissies zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd
met het Nieuw Nationaal Model (NNM) ter bepaling van de geurbelasting in de omgeving.
Voorliggend onderzoek is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 presenteert de ligging van het bedrijf
en geeft een beschrijving van de bedrijfssituatie in de vergunde (huidige) en aangevraagde
situatie. Hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de geuremissie in de vergunde situatie. De
geuremissie als gevolg van Beelen in de aangevraagde situatie wordt in Hoofdstuk 4 berekend.
Hoofdstuk 5 gaat in op het toetsingskader en hoofdstuk 6 beschrijft de geurbelasting van de
omgeving van het bedrijf. Hoofdstuk 7 sluit af met een samenvatting en conclusie.
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                      pagina 4 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2 Situatiebeschrijving
2.1 Ligging van het bedrijf
Het bedrijfsterrein van Beelen is gelegen aan de Schonauwenseweg 8 te Houten. In onderstaande
figuur is de ligging van het bedrijfsterrein weergegeven op een satellietopname. De driehoek aan
de Oostzijde van het terrein vormt de uitbreiding; de stippellijn geeft de begrenzing van het
terrein weer in de huidige situatie. De meest nabijgelegen woonbebouwing is rood gemarkeerd.
Figuur a: Ligging van Beelen Midden Nederland B.V. te Houten.
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                       pagina 5 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.2 Beschrijving van de activiteiten
2.2.1 Huidig / vergund
De volgende activiteiten zijn vergund:
   opslag en overslag en bewerken van groenafval (berm- en slootmaaisel, snoeihout en stronken)
   opslag en overslag en bewerken van rest- en sloophout
   opslag, overslag en sorteren van bouw- en sloopafval
   opslag, overslag en bewerken van puin
   opslag, overslag van (grof) huishoudelijk afval en bedrijfsafval
   opslag, overslag en bewerken van ferro metalen en non-ferro metalen
   opslag en overslag van bulkgoederen
   opslag en overslag van dakafval
   opslag en overslag van gips, papier/karton en kunststoffen
   opslag en overslag van (incidenteel in het aangeboden afval aangetroffen) KCA/KGA en
    asbesthoudende materialen
   het stallen van containers en materieel
   uitvoeren van reinigings-, onderhouds-, reparatie- en herstelwerkzaamheden en stalling van
    containers, voertuigen, machines en materieel.
   opslag en overslag van sorteerzeefzand (en vergelijkbare materialen)
In de vergunde situatie is de inrichting van maandag tot en met zaterdag geopend van 6 uur ’s
ochtends tot 23 uur ’s avonds.
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                      pagina 6 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2.2.2 Aangevraagde activiteiten
De capaciteit van de diverse activiteiten gaat in de aangevraagde situatie omhoog. Het betreft het
huishoudelijk afval (15.000 wordt 25.000 ton/jr) en het sorteerzeefzand (15.000 wordt
20.000 ton/jr). Opgemerkt wordt dat de geuremissie als gevolg van sorteerzeefzand in het
eerdere onderzoek niet is beschouwd. Een overzicht van de geurrelevante activiteiten is
weergegeven in tabel 1.
Tabel 1: geurrelevante activiteiten (aangevraagd)
 Activiteit                     Maximale capaciteit        Maximale tijdsduur                Maximale
                                     (ton/jaar)           handelingen (h/jaar)         opslagcapaciteit (ton)
 Opslag en overslag en                 10.000                       1.000                         50
 bewerken van groenafval
 Opslag en overslag van                25.000                       1.000                        100
 (grof) huishoudelijk afval
 en bedrijfsafval
 Opslag en overslag van                20.000                          -                        2.200
 sorteerzeefzand
In de aangevraagde situatie zal groenafval worden aangevoerd / gesorteerd, verkleind, opgeslagen
(opgebulkt) en afgevoerd. Sorteren houdt in dat verschillende materialen op verschillende locaties
worden gestort. Mogelijk wordt grover materiaal met een kraan van het fijnere materiaal
gescheiden. Verkleinen houdt in dat het grovere materiaal (snoeihout en stobben) wordt
geshredderd. Opslag vindt plaats inpandig en in afgedekte containers en ook los gestort op het
buitenterrein. Het verkleinen van groenafval vindt plaats in de buitenlucht.
(Grof) huishoudelijk afval en bedrijfsafval wordt aangevoerd, gesorteerd in de sorteerlijn,
opgeslagen (opgebulkt) en weer afgevoerd. In de sorteerlijn worden verschillende materialen
(bijvoorbeeld plastic en metalen) afgescheiden. Het sorteren vindt inpandig plaats. Opslag vindt
deels inpandig of in afgedekte containers en deels in de buitenlucht plaats.
Sorteerzeefzand komt vrij bij het sorteerproces van bouw- en sloopafval. Daarnaast wordt ook
sorteerzeefzand van derden aangevoerd. Binnen de inrichting wordt sorteerzeefzand opgeslagen
en mogelijk geïmmobiliseerd. Het deel dat niet wordt geïmmobiliseerd wordt afgevoerd.
In de aangevraagde situatie is de inrichting 24 uur per dag, 7 dagen per week in bedrijf 1.
Aangevraagd wordt een situatie waarin de activiteiten die in de buitenlucht plaatsvinden op iedere
locatie van het bedrijfsterrein kunnen zijn gesitueerd. Daartoe is uitgegaan van een ‘worst case’
situatie: Voor wat betreft de op- en overslagen wordt uitgegaan van het midden van de fysieke
uitbreiding. Alleen voor sorteerzeefzand geldt, dat een deel ook buiten deze fysieke uitbreiding zal
worden opgeslagen, ten zuiden van de bedrijfshal. Voor het verkleinen, zeven en mengen is
uitgegaan van een locatie ten noorden van de bedrijfshal. Ter plaatse van het noordelijke gedeelte
van de bedrijfshal wordt verder slechts niet-geurend materiaal verwerkt / opgeslagen.
1
   De inrichting is gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend. De inrichting kan derhalve van
   maandag tot en met zondag van 0:00 uur t/m 24:00 uur in bedrijf zijn. Hoofdzakelijk vinden de uitpandige
   bewerkingsactiviteiten plaats van 07.00-19.00, de uitpandige activiteiten zijde Schonauwenseweg van 06.00-
   19.00 en de inpandige activiteiten van 06.00-24.00 uur. Buiten deze perioden worden de werkzaamheden tot
   een minimum beperkt. Ook de bedrijfsactiviteiten op de zon- en wettelijk feestdagen worden tot een minimum
   beperkt.
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                                 pagina 7 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3 Geuremissie vergunde situatie
Een overzicht van de geuremissie in de vergunde situatie is weergegeven in tabel 2. Deze tabel is
afkomstig uit het geurrapport RBKM07A3 2, welke ten grondslag ligt aan de vigerende vergunning
van het bedrijf.
De geurconcentratie en geuremissie worden uitgedrukt in Europese odour units (ouE), ofwel ouE/m3
en ouE/h. In de rapportage van 2007 werd nog gerapporteerd in Nederlandse geureenheden (ge).
Voor de omrekening van ge/h naar ouE/h geldt per definitie3: 2 ge/h = 1 ouE/h.
Tabel 2: Overzicht geuremissie van Beelen (vergund)
 Bron                                     Emissie         Emissieduur        Jaarlijkse        Bijdrage
                                                                              emissie
                                        [*106 ouE/h]           [h/jr]      [*109 ouE/jr]         [%]
 Aanvoer van groenafval                     10,6               1.000            10,6              4,9
 Tijdelijke opslag groenafval               13,4               8.760           116,9             54,3
 Overslag groenafval                         9,0               1.000            9,0               4,2
 Aanvoer (grof) huishoudelijk afval en
                                            18,4               1.667            30,6             14,2
 bedrijfsafval
 Tijdelijke opslag (grof) huishoudelijk
                                             2,7               8.760            23,2             10,8
 afval en bedrijfsafval
 Overslag (grof) huishoudelijk afval en
                                            15,0               1.667            25,0             11,6
 bedrijfsafval
 TOTAAL                                                                        215,4            100%
2
  ‘Geuronderzoek Beelen Midden Nederland te Houten’, 27 april 2007, kenmerk: BKRM07A3
3
    NeR, paragraaf 2.9.1
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                             pagina 8 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4 Geuremissie aangevraagde situatie
4.1 Afleiding kengetallen
4.1.1 Algemeen
Een deel van de geurrelevante activiteiten vindt inpandig plaats (in de grote hal). De hieronder
genoemde kengetallen zijn echter gemeten aan activiteiten en opslag in de open lucht en houden
geen rekening met emissiereductie als gevolg van de hal. Odournet heeft metingen uitgevoerd om
het effect van het inpandig uitvoeren van activiteiten vast te stellen 4. Daaruit volgde dat inpandige
activiteiten met open deuren een emissiereductie van 38% oplevert ten opzichte van activiteiten in
de buitenlucht. Deze emissiereductie wordt verhoogd naar 63% wanneer alle deuren gesloten zijn.
Bij deze metingen was sprake van een open nok over de gehele lengte van de hal. Voor
activiteiten die inpandig plaatsvinden worden de kengetallen verminderd met 38%.
4.1.2 Groenafval en huishoudelijk afval
Voor wat betreft de geuremissiekengetallen voor de op- en overslag van groenafval en
huishoudelijk (bedrijfs-)afval wordt aansluiting gezocht bij BKRM07A3; de rapportage die werd
opgesteld als onderdeel van de aanvraag van de vigerende vergunning: de gebruikte kengetallen
zijn ongewijzigd. In tabel 4 en 5 zijn deze kengetallen opgenomen.
Het verkleinen van groenafval is al bij veel composteringen gemeten, veelal omdat de kengetallen
uit de BVOR (Het Branche-geuronderzoek, de bedrijfstakstudie voor groencomposteringen,
uitgevoerd in 1994) vrij hoog lijken te zijn (variërend van 18,5 tot 42 *106 ouE/ton). In tabel 3 is
een overzicht gegeven van de gemeten geuremissies tijdens het verkleinen bij enkele
groencomposteringen.
Tabel 3: Overzicht geuremissie verkleinen van groenafval
 Samenstelling materiaal                          Afkomstig van                  Specifieke geuremissie
                                                                                      [*106 ouE/ton]
 Snoeihout                                              BVOR                               21,5
 Gras/hooi                                              BVOR                               42,0
 Gras, plantsoen- en snoeihout                          BVOR                               18,5
 Gras, plantsoen- en snoeihout                        GRCV06B                              6,21)
 Gras, plantsoen- en snoeihout                        PRNH01D                               2,7
 Gras/hooi                                            SCMR02E                               0,9
 Gras (max 10%) en plantsoen- en                      NVAZ02A                              15,2
 snoeihout
 Snoeihout en stobben                                  VVCO97                               2,0
1) Indicatieve meting
Uit de tabel blijkt dat de in BVOR genoemde emissies veruit de hoogste waarden zijn, die
bovendien door Odournet niet zijn gereproduceerd. In de berekeningen zal worden uitgegaan van
4
   ‘Geuronderzoek Van Vliet Contrans - Meetrapport als aanvulling van het milieu-effektrapport en
   vergunningsaanvraag Wet Milieubeheer’, PRAO-rapportnummer VVCO97B, ir. I.J. Smit, drs. F.J.H. Vossen, juni
   1997.
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                                pagina 9 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>de waarde uit VVC0975 gemeten aan snoeihout en stobben van 2,0 *106 ouE/ton, aangezien het in
dit geval materiaal van dezelfde samenstelling betreft.
Tabel 4: Kengetallen groenafval
 Activiteit                                                                     Kengetal
 Opslag groenafval                                                        0,43 *106 ouE/ton/h
 Overslag groenafval                                                       0,435 *106 ouE/ton
 Verkleinen groenafval                                                      2,0 *106 ouE/ton
Tabel 5: Kengetallen grijs huishoudelijk afval (bedrijfsafval)
 Activiteit                                                                     Kengetal
 Opslag huishoudelijk afval                                                0,04 *106 ouE/m2/h
 Overslag / sorteren huishoudelijk afval                                    0,50 *106 ouE/ton
4.1.3 Sorteerzeefzand
Voor de berekening van de geuremissie als gevolg van de op- en overslag van sorteerzeefzand
wordt gebruik gemaakt van kengetallen afkomstig van door Olfasense uitgevoerde metingen aan
dit type materiaal.
In tabel 6 zijn de kengetallen voor de activiteiten met sorteerzeefzand opgenomen.
Tabel 6: Kengetallen sorteerzeefzand
 Activiteit                                                                     Kengetal
 Opslag sorteerzeefzand                                                  0,013 *106 ouE/(m2*h)
 Overslag sorteerzeefzand                                                  0,017 *106 ouE/ton
4.2 Berekening van de geuremissie
4.2.1 Algemeen
Algemene aannames:
    Activiteiten bij het bedrijf kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsvinden. Dit geldt
     met name voor de aan- en afvoer. De overige activiteiten, zoals het verkleinen, mengen, zeven
     en sorteren zullen normaalgesproken gedurende de dag plaatsvinden.
    Aan- en afvoer geschiedt altijd met vrachtwagens. Aan- en afvoer vindt plaats met
     vrachtgroottes van 10 ton (groenafval), 15 ton (huishoudelijk afval) en 25 ton
     (sorteerzeefzand). Lossen van een vracht duurt maximaal 10-15 minuten, laden 15 minuten.
5
  ‘Geuronderzoek Van Vliet Contrans - Meetrapport als aanvulling van het milieu-effektrapport en
    vergunningsaanvraag Wet Milieubeheer’, PRAO-rapportnummer VVCO97B, ir. I.J. Smit, drs. F.J.H. Vossen, juni
    1997
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                               pagina 10 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>4.2.2 Groenafval
4.2.2.1 Algemeen
Het groenafval dat bij Beelen wordt aangeleverd bestaat uit berm- en slootmaaisel, snoeihout en
stronken. Geuremissie treedt op bij aanvoer, opslag, verkleinen en afvoer.
4.2.2.2 aanvoer
Er wordt jaarlijks 10.000 ton groenafval ingenomen. Dit wordt aangevoerd met vrachtwagens. De
inhoud van een vrachtwagen bedraagt gemiddeld circa 10 ton per vracht. Een vrachtwagen wordt
gelost in maximaal 10 minuten. Dit betekent dat de uurcapaciteit 60 ton/h bedraagt. Daarbij
treedt een momentane uurgemiddelde emissie op van {60 * 0,435*106 } = 26,1*106 ouE/h. Er
wordt vanuit gegaan dat per uur 1 vracht wordt gelost. De uurgemiddelde emissie tijdens een uur
waarin gelost wordt, kan nu worden berekend volgens de formule voor fluctuerende emissies (zie
bijlage B), en de tijdsduur van het losproces (10 minuten): {26,1 *106 * (10/60)1/2} = 10,7 *106
ouE/h . Deze geuremissie treedt op gedurende 10.000/10 = 1.000 uren per jaar.
4.2.2.3 Opslag
Het groenafval wordt tijdelijk opgeslagen alvorens het weer wordt afgevoerd, waarbij het mogelijk
ook eerst wordt verkleind. Voor groenafval geldt dat opslag van de grove fractie, zoals stammen
en stobben, niet geurrelevant is, voordat het is verkleind. Opslag van de fijnere fractie is wel
geurrelevant. In de berekeningen is aangenomen dat alle groenafval een relevante geuremissie tot
gevolg heeft.
Op enig moment wordt binnen de inrichting maximaal 50 ton groenafval opgeslagen. Daarvan
wordt minimaal 15 % opgeslagen in afgedekte containers. Het overige wordt los gestort
(opgebulkt) inpandig (43% ofwel 21,3 ton) of in de buitenlucht (43%, 21,3 ton). Wanneer opslag
plaatsvindt in afgedekte containers is geen sprake van geuremissie. Wanneer los gestort wordt in
de bedrijfshal, dan zal sprake zijn van een geuremissie die 38 % lager is ten opzichte van de
geuremissie als gevolg van opslag in de buitenlucht (zie paragraaf 4.1.1 ). Opslag in de buitenlucht
vindt slechts plaats gedurende 50% van de tijd (4.380 uren per jaar).
Het geuremissiekengetal voor de opslag van groenafval is 0,43 *106 ouE/ton/h. De geuremissie als
gevolg van de opslag van groenafval wordt als volgt berekend:
Geuremissie opslag in de hal: 21,3 ton * 0,43 *106 ouE/ton/h * (1-0,38) = 5,7 *106 ouE/h
gedurende 8.760 uren per jaar.
Geuremissie opslag buiten: 21,3 ton*0,43 *106 ouE/ton/h = 9,2 *106 ouE/h gedurende 4.380
uren per jaar.
4.2.2.4 Verkleinen
Het verkleinen van groenafval vindt plaats in de buitenlucht met behulp van een
shredderinstallatie. Alleen het grove materiaal (snoeihout en stobben) wordt verkleind. Voor de
berekening van de geuremissie wordt er vanuit gegaan dat 50 % van het groenafval wordt
verkleind. Dit is een veilige benadering, omdat dit percentage in de praktijk waarschijnlijk lager zal
liggen.
De gemiddelde uurcapaciteit van de shredder voor het verkleinen van groenafval bedraagt
50 ton/h6. Ten behoeve van het verkleinen van groenafval is de shredderinstallatie 5.000/50 =
6
   De maximale capaciteit van de shredder bedraagt 200 ton/h, voor groenafval bedraagt de gemiddelde
   capaciteit tijdens verkleinen 50 ton/h.
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                            pagina 11 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>100 uren per jaar in gebruik. Het kengetal voor het verkleinen van dit type groenafv al is 2,0 *106
ouE/ton. De geuremissie als gevolg van het verkleinen van groenafval wordt berekend volgens
50*2,0 *106 ouE/ton = 100 *106 ouE/h en treedt op gedurende 100 uren per jaar.
4.2.2.5 Afvoer
Het groenafval wordt met een kraan in containers overgebracht. Voor de berekening van de
geuremissie als gevolg van de afvoer van groenafval wordt geen rekening gehouden met het feit
dat een deel van het groenafval reeds in containers is opgeslagen.
Gemiddeld wordt per keer 10 ton groenafval afgevoerd en het laden neemt ongeveer een kwartier
in beslag. De capaciteit van de kraan bedraagt dus {10 / (15/60)} = 40 ton/h. Daarbij treedt een
momentane uurgemiddelde emissie op van {40 * 0,435*106 } = 17,4*106 ouE/h. Er wordt vanuit
gegaan dat in een uur één vracht wordt gelost. De uurgemiddelde emissie tijdens een uur waarin
gelost wordt, kan nu worden berekend volgens de formule voor fluctuerende emissies (zie bijlage
B), en de tijdsduur van het losproces (10 minuten): {17,4 *106 * (15/60)1/2} = 8,7 *106 ouE/h .
Deze geuremissie treedt op gedurende 1.000 uren per jaar.
4.2.3 (Grof) huishoudelijk afval en bedrijfsafval
4.2.3.1 Algemeen
Het (grof) huishoudelijk en bedrijfsafval dat bij Beelen wordt ingenomen wordt binnen de inrichting
opgeslagen en gesorteerd alvorens het weer wordt afgevoerd. Alle activiteiten met (grof)
huishoudelijk afval en bedrijfsafval vinden inpandig plaats.
4.2.3.2 Aanvoer
Dit type afval wordt aangevoerd met vrachtwagens. Eén vrachtwagen bevat gemiddeld circa 15
ton (grof) huishoudelijk afval of bedrijfsafval en de lostijd bedraagt maximaal 10 minuten. Op
jaarbasis wordt bij Beelen 25.000 ton (grof) huishoudelijk afval en bedrijfsafval ingenomen, wat
neerkomt op 1.667 vrachten. In een uur worden meerdere vrachten gelost (uitgegaan wordt van 6
vrachten per uur). Dit betekent dat per uur 90 ton wordt gelost. Het lossen gebeurt inpandig,
waardoor een reductiepercentage geldt van 38 % op de geuremissie. De momentane geuremissie
kan zo worden berekend op {60 * 0,5*106 } = 30 *106 ouE/h. Er wordt vanuit gegaan dat in een
uur één vracht wordt gelost. De uurgemiddelde emissie tijdens een uur waarin gelost wordt, kan
nu worden berekend volgens de formule voor fluctuerende emissies (zie bijlage A), en de tijdsduur
van het losproces (10 minuten): {30 *106 * (15/60)1/2} = 11,4 *106 ouE/h . Deze geuremissie
treedt op gedurende 1.667 uren per jaar.
4.2.3.3 Opslag
Het (grof) huishoudelijk- en bedrijfsafval wordt tijdelijk opgeslagen alvorens het weer wordt
afgevoerd (en eventueel gesorteerd). Op enig moment wordt binnen de inrichting maximaal
100 ton (grof) huishoudelijk en bedrijfsafval opgeslagen.
Evenals bij groenafval, wordt minimaal 15% daarvan in afgedekte containers opgeslagen. Het
overige wordt los gestort inpandig (85 % ofwel 85 ton). Wanneer opslag plaatsvindt in afgedekte
containers is geen sprake van geuremissie. Het materiaal wordt opgeslagen in de bedrijfshal. Dit
betekent dat sprake zal zijn van een geuremissie die 38 % lager is ten opzichte van de
geuremissie als gevolg van opslag in de buitenlucht (zie paragraaf 4.1.1 ). Er vindt geen opslag in
de buitenlucht plaats van dit type materiaal.
Het geuremissiekengetal voor de opslag van (grof) huishoudelijk en bedrijfsafval is
0,04 *106 ouE/m2/h. Met een dichtheid van dit type materiaal van circa 0,3 ton/m3, wordt een
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                      pagina 12 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>volume opgeslagen van 333 m3. Daarvan wordt 50 m 3 in containers opgeslagen, en 283 m3
inpandig. Opslag los inpandig vindt plaats in stortvlakken / tegen keerwanden. De keerwanden zijn
4 meter hoog en de maximale opslaghoogte is 8 meter. Het geuremitterend oppervlak is berekend
door uit te gaan van een piramidevormige opslag van 4 meter boven de keerwanden. Ook is het
oppervlak van de open zijkant tussen de keerwanden meegenomen. De totale oppervlakte komt
daarmee op 108 m2. De geuremissie als gevolg van de opslag wordt dan als volgt berekend:
Geuremissie opslag in de hal (werktijden): 108 *0,04 *106 *(1-0,38) =2,7 *106 ouE/h gedurende
8.760 uren per jaar.
4.2.3.4 Sorteren
Het sorteren van (grof) huishoudelijk en bedrijfsafval geschiedt inpandig (weliswaar met geopende
deuren) in een sorteerinstallatie. In deze sorteerinstallatie wordt naast huishoudelijk en
bedrijfsafval ook bouw-en sloopafval verwerkt. Voor de berekening van de geuremissie wordt er
vanuit gegaan dat 60 % van de jaardoorzet (15.000 ton) (grof) huishoudelijk afval en bedrijfsaval
wordt gesorteerd in deze installatie.
De geuremissie als gevolg van het sorteren van (grof) huishoudelijk afval en bedrijfsafval bedraagt
dan {50 ton/h *0,5 *106 ouE/ton*(1 -0,38)} = 15,5 *106 ouE/h gedurende 300 uren per jaar.
4.2.3.5 Afvoer
Het (grof) huishoudelijk afval en bedrijfsafval wordt met een kraan in containers overgebracht. Per
vracht van 15 ton neemt dit ongeveer een kwartier in beslag. Per jaar wordt bij Beelen 25.000 ton
(grof) huishoudelijk afval en bedrijfsafval afgevoerd, wat neerkomt op 1.667 vrachten. In een uur
worden meerdere vrachten geladen (uitgegaan wordt van 4 vrachten per uur). Dit betekent dat
per uur 60 ton wordt geladen (inpandig). Daarbij treedt een momentane geuremissie op van {60 *
 0,5 *106*(1 - 0,38)} = 18,6 *106 ouE/h. Bij het laden van én vracht in een uur bedraagt de
uurgemiddelde geuremissie dan {18,6 *106 * (15/60)1/2} = 9,3 *106 ouE/h . Deze geuremissie
treedt op gedurende 1.667 uren per jaar.
4.2.4 Sorteerzeefzand
4.2.4.1 Aanvoer
Sorteerzeefzand wordt deels aangevoerd vanuit de inrichting zelf (hal), en is deels afkomstig van
derden. Aanvoer geschiedt met vrachtgroottes van 25 ton, die in circa 15 mi nuten worden gelost.
Op jaarbasis wordt 20.000 ton sorteerzeefzand aangevoerd, wat neerkomt op 800 vrachten. De
uurcapaciteit van het lossen bedraagt daarmee 100 ton/h. Daarbij treedt een momentane
uurgemiddelde emissie op van {100 * 0,017*106 } = 1,7 *106 ouE/h. Er wordt vanuit gegaan dat in
een uur niet meer dan één vracht wordt gelost. De uurgemiddelde emissie tijdens een uur waarin
een vracht wordt gelost, wordt dan berekend volgens de formule voor fluctuerende emissies (zie
bijlage B), en de tijdsduur van het losproces (15 minuten): {1,7 *106 * (15/60)1/2} = 0,85 *106
ouE/h . Deze geuremissie treedt op gedurende 800 uren per jaar.
4.2.4.2 Opslag
Sorteerzeefzand wordt tijdelijk opgeslagen alvorens het weer wordt afgevoerd (of wordt
geïmmobiliseerd). Op enig moment wordt binnen de inrichting maximaal 2.200 ton
sorteerzeefzand opgeslagen.
Een deel van het sorteerzeefzand wordt opgeslagen op een locatie ten zuiden van de bedrijfshal
(uitgegaan wordt van 50 %). Het overige deel van de opslag vindt plaats op het terrein van de
uitbreiding.
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                       pagina 13 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Het geuremissiekengetal voor de opslag van sorteerzeefzand is 0,013 *106 ouE/m2/h. Opslag vindt
plaats in stortvakken / tegen keerwanden in de buitenlucht. Het sorteerzeefzand heeft een
gemiddelde dichtheid van 0,8 ton/m3. Het totale volume dat wordt opgeslagen bedraagt daarmee
2.200/0,8 = 2.750 m3. De maximale opslaghoogte is 8 meter (4 meter boven de keerwanden).
Voor de bepaling van het geur emitterend oppervlak is uitgegaan van een piramide met een
hoogte van 4 meter boven de keerwanden. Tevens is de zijkant van de opslag (tussen de
keerwanden) meegenomen. Daarmee komt het totale geuremitterende oppervlak op 638 m2. De
geuremissie als gevolg van de opslag van sorteerzeefzand bedraagt dan {638 *0,013 *106 =}
8,3 *106 ouE/h en treedt op gedurende 8.760 uren per jaar.
4.2.4.3 Mengen
Mogelijk kan sorteerzeefzand worden bijgemengd in het immobilisatieproces. Zoals reeds genoemd
is immobilisatie niet geurrelevant, maar kan bij het mengproces wel geur vrijkomen.
Voor de berekening van de geuremissie als gevolg van het bijmengen van sorteerzeefzand bij het
immobilisatieproces wordt het kengetal gebruikt voor de overslag van sorteerzeefzand, namelijk
0,017 *106 ouE/ton.
Sorteerzeefzand wordt met ca. 35 ton/h bijgemengd. Maximaal wordt 100 % (20.000 ton per jaar)
van het sorteerzeefzand bijgemengd. De geuremissie tijdens een uur waarin gemengd wordt
bedraagt {35*0,017} = 0,6 *106 ouE/h en treedt op gedurende 20.000/35 = 571 uren per jaar.
Na het mengen wordt het immobilisaat direct afgevoerd om elders uit te harden of intern in mallen
toegepast voor productie cq uitharding van betonnen jumboblokken. Als er al sprake zou zijn van
geuremissie als gevolg van dit uitharden, dan zal de emissie veel lager zijn dan als gevolg van het
mengen. De emissie als gevolg van het mengen is al dusdanig laag (een emissie van <1 *106 ouE/h
kan als gering worden gezien), dat het uitharden derhalve geen relevante geurbron betreft.
4.2.4.4 Afvoer
Alle sorteerzeefzand dat gemengd wordt tot immobilisaat hoeft niet te worden afgevoerd (het
wordt al als niet-geurend immobilisaat (tevens gesloten) afgevoerd). Daar echter mogelijk niet alle
sorteerzeefzand wordt geïmmobiliseerd, zal tevens een deel na opslag worden afgevoerd. Om het
immobiliseren en de afvoer niet ‘dubbel’ te rekenen, wordt gekeken naar welke bron de hoogste
geuremissie heeft. Deze zal in het model worden opgenomen. Indien alle 20.000 ton
sorteerzeefzand wordt afgevoerd, in vrachten van 25 ton die in 15 minuten geladen worden, dan is
geuremissie als gevolg van de afvoer gelijk aan de geuremissie als gevolg van de aanvoer van
sorteerzeefzand, namelijk 0,9 *106 ouE/h gedurende 800 uren per jaar. De geuremissie als
gevolg van afvoer is hoger dan de geuremissie als gevolg van immobiliseren (vanwege de kortere
tijdsduur van overslag). Om die reden wordt voor de berekening van de geurbelasting uitgegaan
van 20.000 ton per jaar afvoer. Deze benadering is ‘worst-case.
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                      pagina 14 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>4.3 Overzicht berekening geuremissies
In tabel 7 zijn de geuremissies als gevolg van de verschillende bronnen samengevat, waarbij
tevens de bijdrage per bron aan de jaaremissie is weergegeven. Uit de tabel blijkt dat de opslag
van de diverse afvalstromen de grootste bijdrage levert aan de jaarlijkse geuremissie (ruim 70%).
De jaarlijkse emissie bedraagt 256 *109 ouE/jr en neemt daarmee 19% toe ten opzichte van de
vergunde situatie (215 *109 ouE/jr).
Tabel 7: Overzicht geuremissie van Beelen (aanvraag)
 Bron                                     Emissie    Emissieduur       Jaarlijkse        Bijdrage
                                                                        emissie
                                        [*106 ouE/h]    [h/jr]       [*109 ouE/jr]         [%]
 Aanvoer groenafval                         10,7         1.000            10,7              4,2
 Tijdelijke opslag groenafval inpandig       5,7         8.760            49,7             19,4
 Tijdelijke opslag groenafval uitpandig      9,2         4.380            40,1             15,7
 Verkleinen groenafval                      100,0          100            10,0              3,9
 Afvoer groenafval                           8,7         1.000            8,7               3,4
 Aanvoer (grof) huishoudelijk afval en      11,4         1.667            19,0              7,4
 bedrijfsafval
 Tijdelijke opslag (grof) huishoudelijk      2,7         8.760            23,5              9,2
 afval en bedrijfsafval
 Sorteren (grof) huishoudelijk afval en     15,5           300            4,7               1,8
 bedrijfsafval
 Afvoer (grof) huishoudelijk afval en        9,3         1.667            15,5              6,1
 bedrijfsafval
 Aanvoer sorteerzeefzand                    0,85           800            0,7               0,3
 Tijdelijke opslag sorteerzeefzand           8,3         8.760            72,6             28,3
 Mengen sorteerzeefzand                      0,6           571            0,3               0,1
 Afvoer sorteerzeefzand                     0,85           800            0,7               0,3
 TOTAAL                                                                  256,1            100%
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                      pagina 15 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>5 Toetsingskader
5.1 Landelijk geurbeleid
In artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit 7 wordt ingegaan op het toetsingskader voor geur. Het
algemene uitgangspunt is het voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau beperken van
geurhinder. Het bevoegd gezag beoordeelt welke mate van geurhinder nog aanvaardbaar is.
In de Handleiding geur8 is uitgewerkt hoe het aanvaardbaar hinderniveau voor geur van
bedrijfsmatige activiteiten anders dan veehouderij kan worden bepaald. Voor bepaalde
bedrijfstakken zijn in het Activiteitenbesluit specifieke geurvoorschriften opgenomen (bijvoorbeeld
voor composteren).
5.2 Gebruikelijke toetsingswaarden
De kans op geurhinder wordt vaak beoordeeld aan de hand van geurcontouren. Een geurcontour
geeft een geurimmissieconcentratie in combinatie met een bepaalde overschrijdingsfrequentie
(uitgedrukt als percentielwaarde) weer. Bijvoorbeeld: de contour van 1 ouE/m3 als 98-percentiel
vormt de begrenzing van het gebied waarbinnen een geurconcentratie van 1 ouE/m3 méér dan 2%
van de tijd (175 h/jr) wordt overschreden.
Uit de Bijzondere regelingen uit de NeR en richtlijnen voor andere bedrijfstakken blijkt dat de
volgende overschrijdingsfrequenties en geurconcentraties gebruikelijk zijn:
Overschrijdingsfrequentie
Voor aaneengesloten woonbebouwing wordt in de Bijzondere Regelingen de 98-percentielwaarde
toegepast.
Voor verspreid liggende woningen en voor bedrijfswoningen wordt vaak een ruimere
toetsingswaarde gehanteerd dan voor aaneengesloten woonbebouwing, bijvoorbeeld de 95-
percentielwaarde9.
Geurconcentratie
Een geurconcentratie van 1 ouE/m3 is gedefinieerd als de geurconcentratie waarbij van een groep
mensen met een gemiddeld reukvermogen (panel geselecteerd volgens NEN-EN 13725) de helft
van de mensen de geur nog net kan onderscheiden van geurvrije lucht.
In de Bijzondere Regelingen liggen de toetsingswaarden in een bereik van 0,5 tot 5 ouE/m3 als 98-
percentielwaarde; grensconcentraties lager dan 0,5 ouE/m3 komen in de Bijzondere Regelingen
niet voor.
Indien wordt aangesloten bij de Bijzondere regelingen, geldt 0,5 ouE/m3 als 98-percentielwaarde
als strengste toetsingswaarde. Deze waarde wordt doorgaans op nieuwe inrichtingen van
toepassing geacht, voor bestaande inrichtingen wordt in het algemeen een ruimere grenswaarde
toegepast. Van de normering van 0,5 ouE/m3 als 98-percentielwaarde kan onderbouwd worden
afgeweken, bijvoorbeeld op basis van de verwachte hinderlijkheid van de geur. De hinderlijkheid
kan worden gekwantificeerd door middel van hedonische metingen.
7
   http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2016-01-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.3_Artikel2.7a
8
   Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen),
   zie http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/geur/handleiding-geur/
9
   De betreffende immissieconcentratie wordt gedurende minder dan 5% van de tijd overschreden.
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                             pagina 16 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>5.3 Voorgesteld toetsingskader
In de beschikking van het bedrijf van 28 augustus 2007 zijn de normen voor geurhinder
opgenomen, die van toepassing zijn in de huidige situatie. Vanwege het feit dat desti jds de op- en
overslag van groenafval bepalend was voor de geuremissie als gevolg van Beelen, werd uitgegaan
van het toetsingskader voor groencomposteringen uit de (toenmalige) bijzondere regeling G2 van
de NeR.
1. een streefwaarde van 0,5 ouE/m3 en een richtwaarde van 1,5 ouE/m3 als 95-percentielwaarde
     bij verspreid liggende woningen, (agrarische) bedrijfswoningen en bedrijven;
2. een streefwaarde van 0,5 ouE/m3 en een richtwaarde van 1,5 ouE/m3 als 98-percentielwaarde
     bij (aaneengesloten) woonbebouwing;
3. een streefwaarde van 5 ouE/m3 en een richtwaarde van 15 ouE/m3 als 99,99-percentielwaarde
     voor piekemissies bij (aaneengesloten) woonbebouwing.
Uit onderhavig geuronderzoek blijkt dat voor de geuremissie in de aangevraagde situatie ook het
huishoudelijk / bedrijfsafval en sorteerzeefzand bepalend zijn, hoewel het groenafval ook in de
aangevraagde situatie nog verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de geur. Voor
huishoudelijk afval geldt dat de geurende fractie overwegend uit GFT bestaat. Hoewel er bij het
bedrijf geen sprake zal zijn van composteren, zal de geur afkomstig van het materiaal binnen de
inrichting sterk overeenkomen met de geur van een GFT-compostering / groencompostering.
Om die reden kan worden aangesloten bij de bijzondere regelingen voor groencomposteringen
(G2) en GFT composteringen (G4) van de NeR, en wordt voorgesteld het bestaande toetsingskader
te handhaven. De contouren van bovengenoemde toetsingswaarden worden derhalve in beeld
gebracht.
De gemeente Houten heeft aangegeven dat gezien de mate van wijzigingen het bedrijf wordt
beoordeeld als zijnde een nieuwe situatie, waardoor de streefwaarden van toepassing zijn. Daarbij
wordt een beperkte mate voor ontwikkeling toegestaan van 20%, die ook toelaatbaar wordt geacht
voor verruiming van de bestaande geurcontour en –emissie uit 2007.
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                     pagina 17 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>6 De geurbelasting van de omgeving
6.1 Verspreidingsmodel
De geurbelasting van de omgeving rondom de bronnen wordt berekend met behulp van een
verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Nieuw
Nationaal Model (NNM). De gebruikte pc-applicatie is Geomilieu V3.11, module STACKS-G.
Het Nieuw Nationaal Model beschrijft het transport en de verdunning van stoffen in de atmosfeer
op basis van het Gaussisch pluimmodel. Het betreft een ‘lange termijn’ berekening en de
beschouwde periode bedraagt daarom tenminste een jaar. De gebruikte meteorologische gegevens
bestaan uit uurgemiddelde gegevens van onder meer de windrichting, de windsnelheid, de zonne -
instraling en de temperatuur. Het NNM berekent op verschillende roosterpunten de
immissieconcentratie voor elk afzonderlijk uur van de beschouwde periode. Hieruit wordt be rekend
gedurende welk percentage van de jaarlijkse uren (de overschrijdingsfrequentie) een bepaalde
uurgemiddelde immissieconcentratie wordt overschreden. Het resultaat wordt weergegeven in de
vorm van geurcontouren.
6.2 Invoergegevens
Invoergegevens voor het verspreidingsmodel zijn bronkenmerken zoals de geuremissie en de
emissieduur en omgevingskenmerken. Tabel 8 geeft een overzicht van de te gebruiken
brongegevens.
Tabel 8: Brongegevens voor de verspreidingsberekeningen
 Bronomschrijving                X            Y        H        Emissie         Emissie       Emissieduur
                                                                 6
                                [m]          [m]      [m]     [10 ouE/h]        [ouE/s]           [h/jr]
 Groenafval
 Aanvoer                      141.228      446.564      2         10,7            2.960           1.000
 Opslag inpandig              141.146      446.596      2          5,7            1.577           8.760
 Verkleinen                   141.129      446.642      2        100,0           27.778            100
 Afvoer                       141.228      446.564      2          8,7            2.417           1.000
 Huishoudelijk afval
 (/bedrijfsafval)
 Aanvoer                      141.146      446.596      2         11,4            3.164           1.667
 Opslag inpandig              141.146      446.596      2          2,7             744            8.760
 Sorteren                     141.146      446.596      2         15,5            4.306            300
 Afvoer                       141.146      446.596      2          9,3            2.583           1.667
 Sorteerzeefzand
 Aanvoer                      141.228      446.564      2          0,9             236             800
 Opslag oost + opslag groen   141.210      446.546    1,5         13,3            3.695           8.760
 uitpandig1)
 Opslag west                  141.150      446.561    1,5          4,1            1.151           8.760
 Mengen                       141.228      446.564      2          0,6             165             571
 Afvoer                       141.228      446.564      2          0,9             236             800
1) De uitpandige opslag van groenafval en de opslag oost sorteerzeefzand zijn ingevoerd als één bron.
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                             pagina 18 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Thermische en impulsstijging. Voor elk van de bronnen geldt dat warmte-inhoud en kinetische flux
niet relevant zijn.
De overige invoerparameters zijn weergegeven in tabel 9.
Tabel 9: Invoerparameters voor de verspreidingsberekening met het NNM
 Meteorologische periode                 1995 – 2004
 Ruwheidslengte z0                       0,234 m1)
 Immissiegebied                          RDC X: 140.000 – 143.000
                                         RDC Y: 445.000 – 448.000
                                         (3.000 x 3.000 m)
 Roosterafstand                          60 m
 Receptorhoogte                          1,5 m
1) De ruwheidslengte is bepaald aan de hand van de KNMI ruwheidsfile (op basis van de gridcoördinaten in
Amersfoortse coördinaten).
Het scenariobestand van de verspreidingsberekeningen is opgenomen in bijlage B.
6.3 Resultaten van de verspreidingsberekeningen
In figuur b zijn de contouren weergegeven van 0,5 ouE/m3 en 1,5 ouE/m3 als 95-percentielwaarde,
die respectievelijk gelden als streefwaarde en richtwaarde voor verspreid liggende
woonbebouwing. In figuur c zijn de contouren weergegeven van 0,5 ouE/m3 en 1,5 ouE/m3 als 98-
percentielwaarde, die respectievelijk gelden als streefwaarde en richtwaarde voor aaneengesloten
woonbebouwing. Figuur d geeft de contouren weer van 5 en 15 ouE/m3 als 99,99-
percentielwaarde, die respectievelijk gelden als streef- en richtwaarde voor aaneengesloten
woonbebouwing.
In bijlage C is een figuur opgenomen met daarin de geurbelasting als 98-percentielwaarde voor
zowel de vergunde als aangevraagde situatie.
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                           pagina 19 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Figuur b: Contouren van 0,5 ouE/m3 en 1,5 ouE/m3 als 95-percentielwaarde als gevolg
van Beelen in de aangevraagde situatie
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                           pagina 20 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Figuur c: Contouren van 0,5 ouE/m3 en 1,5 ouE/m3 als 98-percentielwaarde als gevolg
van Beelen in aangevraagde situatie
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                           pagina 21 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Figuur d: Contouren van 5 ouE/m3 en 15 ouE/m3 als 99,99-percentielwaarde als gevolg
van Beelen in aangevraagde situatie
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                          pagina 22 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>6.4 Bespreking van de resultaten
Uit de resultaten van de verspreidingsberekeningen blijkt dat binnen de contour van de
streefwaarde van 0,5 ouE/m3 als 95-percentielwaarde alleen de drie direct naastgelegen woningen
gelegen zijn.
Enkele woningen van de dichtstbij gelegen aaneengesloten woonbebouwing ligt binnen de
voorgestelde streefwaarden van respectievelijk 0,5 ouE/m3 als 98-percentielwaarde en 5 ouE/m3 als
99,99-percentielwaarde.
Ter informatie is in onderstaande tabel een overzicht gegeven van de berekende geurbelasting op
enkele toetspunten, te weten de direct naastgelegen verspreid liggende woningen (T01 t/m T03)
en de aaneengesloten woonbebouwing (T04 t/m T07). De ligging van de toetspunten is ook in de
bovenstaande figuren zichtbaar.
Uit de tabel blijkt dat de maximale geurbelasting ter plaatse van de verspreid liggende woningen
1,3 ouE/m3 als 95-percentielwaarde bedraagt. De maximale geurbelasting ter plaatse van de
aaneengesloten woonbebouwing bedraagt respectievelijk 0,7 ouE/m3 als 98-percentielwaarde en
6,3 ouE/m3 als 99,99-percentielwaarde.
Uit de vergelijking met de vergunde situatie (zie bijlage C) blijkt dat de geurbelasting in de
aangevraagde situatie enigszins toeneemt ten opzichte van de vergunde situatie: er is een aantal
woningen meer gelegen binnen de contour van de streefwaarde van 0,5 ouE/m3 als 98-
percentielwaarde. Dit past binnen het toetsingskader zoals door de gemeente gehanteerd, waar
sprake mag zijn van een geringe toename van 20%.
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                       pagina 23 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>7 Samenvatting en conclusie
In opdracht van Antea Nederland BV is door Olfasense B.V. een geuronderzoek uitgevoerd voor
Beelen Midden-Nederland B.V. te Houten (hierna Beelen). Het onderzoek is uitgevoerd in het kader
van een aanvraag revisievergunning.
Bij Beelen vindt op- en overslag en be- en verwerking van diverse afvalstromen plaats. De
vigerende vergunning van het bedrijf dateert uit 2007. In 2010 werd tevens een
veranderingsvergunning aangevraagd. Deze had echter geen gevolgen voor het aspect geur. Het
bedrijf is nu voornemens om de doorzet van enkele geurrelevante stromen te vergroten.
Het geuronderzoek had tot doel om de geuremissie- en immissiesituatie in beeld te brengen voor
de aangevraagde situatie. Daartoe is de emissie als gevolg van de inrichting bepaald aan de hand
van kengetallen. Op basis van de emissies zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd met het
Nieuw Nationaal Model (NNM) ter bepaling van de geurbelasting in de omgeving.
De berekende emissies als gevolg van de verschillende bronnen zijn in tabel 10 samengevat,
waarbij tevens de bijdrage per bron aan de jaaremissie is weergegeven. Uit de tabel blijkt dat de
opslag van de diverse afvalstromen de grootste bijdrage levert aan de jaarlijkse geuremissie (ruim
70%). De jaarlijkse emissie bedraagt 256 *109 ouE/jr, waardoor sprake is van een toename van de
geurbelasting met 19% toe ten opzichte van de vergunde situatie (215 *109 ouE/jr).
Tabel 10: Overzicht geuremissie van Beelen (aanvraag)
 Bron                                     Emissie    Emissieduur      Jaarlijkse        Bijdrage
                                                                       emissie
                                        [*106 ouE/h]    [h/jr]      [*109 ouE/jr]         [%]
 Aanvoer groenafval                         10,7         1.000           10,7              4,2
 Tijdelijke opslag groenafval inpandig       5,7         8.760           49,7             19,4
 Tijdelijke opslag groenafval uitpandig      9,2         4.380           40,1             15,7
 Verkleinen groenafval                      100,0         100            10,0              3,9
 Afvoer groenafval                           8,7         1.000            8,7              3,4
 Aanvoer (grof) huishoudelijk afval en      11,4         1.667           19,0              7,4
 bedrijfsafval
 Tijdelijke opslag (grof) huishoudelijk      2,7         8.760           23,5              9,2
 afval en bedrijfsafval
 Sorteren (grof) huishoudelijk afval en     15,5          300             4,7              1,8
 bedrijfsafval
 Afvoer (grof) huishoudelijk afval en        9,3         1.667           15,5              6,1
 bedrijfsafval
 Aanvoer sorteerzeefzand                    0,85          800             0,7              0,3
 Tijdelijke opslag sorteerzeefzand           8,3         8.760           72,6             28,3
 Mengen sorteerzeefzand                      0,6          571             0,3              0,1
 Afvoer sorteerzeefzand                     0,85          800             0,7              0,3
 TOTAAL                                                                 256,1            100%
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                     pagina 24 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de maximale geurbelasting ter plaatse van de verspreid
liggende woningen 1,3 ouE/m3 als 95-percentielwaarde bedraagt. De maximale geurbelasting ter
plaatse van de aaneengesloten woonbebouwing bedraagt respectievelijk 0,7 ouE/m3 als 98-
percentielwaarde en 6,3 ouE/m3 als 99,99-percentielwaarde.
De geurbelasting blijkt daarmee weliswaar hoger dan de voorgestelde streefwaarden, de toename
van de emissie en immissie ten opzichte van de vergunde situatie bedraagt circa 20%, waarmee
kan worden voldaan aan het toetsingskader van de gemeente Houten, die stelt dat een beperkte
ruimte voor ontwikkeling is toegestaan van 20%.
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                    pagina 25 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlagen
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016 pagina 26 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bijlage A               Fluctuerende bronnen
Bronnen die binnen een uur afwisselend wel en niet actief zijn, worden ‘fluctuerende’ bronnen
genoemd. Een voorbeeld hiervan is het lossen van een vrachtwagen, dat per keer meestal korter
dan 5 minuten duurt en verspreid over de dag plaatsvindt.
In de beschikbare verspreidingsmodellen wordt gerekend met hele uren en de gebruikte
meteorologische gegevens zijn uurgemiddelden. Om een fluctuerende bron zó in het
verspreidingsmodel op te nemen dat de immissiesituatie niet wordt over- of onderschat, moet de
emissie worden omgerekend naar een zogenaamde ‘uurgemiddelde’ emissie 10.
Voor de omrekening van de geuremissie van een fluctuerende bron naar een uurgemiddelde
emissie wordt de volgende formule 11 toegepast:
          Euurgemiddeld = Emomentaan    * f1/2                                                       formule i
waarin:
          Euurgemiddeld          [ouE/h]                                     = uurgemiddelde geuremissie
          Emomentaan [ouE/h]     = momentane geuremissie tijdens de uurfractie f
          f           [-]        = uurfractie waarbinnen de momentane geuremissie E fractie optreedt.
De emissieduur waarin E uurgemiddeld optreedt, wordt gelijk gesteld aan het aantal hele uren waarin
de fluctuerende bron actief is.
Een voorbeeld:
De geuremissie Emomentaan tijdens het lossen van een vrachtwagen bedraagt 100 *106 ouE/h. Het
lossen vindt dagelijks plaats tussen 7 h en 19 h, dus verspreid over 12 uur. Per werkdag lossen
gemiddeld 36 vrachtwagens hun lading in gemiddeld 5 minuten per keer. Per uur lossen dus 3
vrachtwagens hun lading en treedt gedurende 15 minuten (3 maal 5 minuten) de geuremissie van
100 *106 ouE/h op. De uurfractie f is gelijk aan 15 minuten per 60 minuten, ofwel 1/4.
Hieruit volgt: Euurgemiddeld = Emomentaan * f1/2 = 100 *106 ouE/h * (1/4) 1/2 = 50 *106 ouE/h.
Deze uurgemiddelde emissie treedt op gedurende 12 uur per dag, ofwel 4.380 h/jr.
10
          ‘Toepassing stankconcentratienorm op discontinue en fluctuerende bronnen’, Publicatiereeks lucht nr.
   82.
11
          De hier gebruikte notatie wijkt af van die in de Publicatiereeks lucht, de uitkomst van de formule is
   gelijk.
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                                   pagina 27 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Bijlage B           Outputbestande verspreidingsberekeningen
Projectdata
applicatie                        computerprogramma                      STACKS+ VERSIE 2015.1
                                  release datum                           Release 29 mei 2015
                                  versie PreSRM tool                                      15.120
datum berekening                  starttijd berekening (datum/tijd)                2-5-2016 12:43
receptorpunten (rijksdriehoek) totaal aantal receptorpunten                                   601
                                  regematig grid                         onbekend
                                  aantal gridpunten horizontaal          nvt
                                  aantal gridpunten vertikaal            nvt
                                  meest westelijke punt (X-coord.)                        139800
                                  meest oostelijke punt (X-coord.)                        142400
                                  meest zuidelijke punt (Y-coord.)                        445700
                                  meest noordelijke punt (Y-coord.)                       447800
                                  naam receptorpunten bestand            points.dat
                                  receptorhoogte (m)                      1.50
meteorologie                      meteo-dataset                           uit PreSRM
                                  begindatum en tijdstip                  1995 1 1 1
                                  einddatum en tijdstip                   2004 12 31 24
                                  X-coordinaat (m)                                        141106
                                  Y-coordinaat (m)                                        446763
                                  monte-carlo percentage (%)              100.0
terreinruwheid                    ruwheidslengte (m)                      0.23
                                  bron ruwheidslengte PreSRM (ja/nee)    ja
                                  ruwheidslengte bepaald in gebied
                                  X-coord. links onder                                    140000
                                  Y-coord. links onder                                    445000
                                  X-coord. rechts boven                                   143000
                                  Y-coord. rechts boven                                   448000
stofgegevens                      component                              Geur
                                  toetsjaar                                                  1995
                                  ozon correctie (ja/nee)                nvt
                                  percentielen berekend (ja/nee)         ja
                                  middelingstijd percentielen (uur)                             1
                                  depositie berekend                     nee
                                  eigen achtergrondconcentratie gebruikt nee
bronnen                           aantal bronnen                                               13
zeezoutcorrectie (voor PM10)      concentratie (ug/m3)                   nvt
                                  overschrijdingsdagen                   nvt
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                  pagina 28 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Brongegevens
Onderstaand is het bronnenbestand opgenomen. De bronnamen zijn als volgt:
1 = aanvoer groenafval
2 = tijdelijke opslag groenafval (inpandig)
3, 11a = tijdelijke opslag groenafval (uitpandig) (3) en sorteerzeefzand oost (11a)
4 = verkleinen groenafval
5 = afvoer groenafval
6 = aanvoer (grof) huishoudelijk afval en bedrijfsafval
7 = tijdelijke opslag (grof) huishoudelijk afval en bedrijfsafval
8 = sorteren (grof) huishoudelijk afval en bedrijfsafval
9 = afvoer (grof) huishoudelijk afval en bedrijfsafval
10 = aanvoer sorteerzeefzand
11b = tijdelijke opslag sorteerzeefzand west
12 = mengen sorteerzeefzand
13 = afvoer sorteerzeefzand
Administratie              Broncoordinaten      Gegevens gebouwinvloed
bronnummer bronnaam X (m)            Y (m)      X gebouw (midden)
                                                           Y gebouw (midden)
                                                                    hoogte gebouw
                                                                            breedte(m)
                                                                                     gebouw
                                                                                     lengte gebouw
                                                                                             orientatie
                                                                                             (m)     (m)gebouw (°)
              1 3, 11a     141228.0 446564.0       0.0        0.0     0.0     0.0       0.0     0.0
              2 11b        141167.9 446579.1       0.0        0.0     0.0     0.0       0.0     0.0
              3          1 141228.0 446564.0    141138.0 446618.4 14.0        45.3     60.2 17.7
              4          5 141228.0 446564.0    141138.0 446618.4 14.0        45.3     60.2 17.7
              5          6 141146.0 446596.0    141138.0 446618.4 14.0        45.3     60.2 17.7
              6          9 141146.0 446596.0    141138.0 446618.4 14.0        45.3     60.2 17.7
              7         10 141228.0 446564.0    141138.0 446618.4 14.0        45.3     60.2 17.7
              8         13 141228.0 446564.0    141138.0 446618.4 14.0        45.3     60.2 17.7
              9          7 141146.0 446596.0    141138.0 446618.4 14.0        45.3     60.2 17.7
             10          2 141146.0 446596.0    141138.0 446618.4 14.0        45.3     60.2 17.7
             11          8 141146.0 446596.0    141138.0 446618.4 14.0        45.3     60.2 17.7
             12          4 141129.0 446642.0    141138.0 446618.4 14.0        45.3     60.2 17.7
             13         12 141228.0 446564.0    141138.0 446618.4 14.0        45.3     60.2 17.7
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                       pagina 29 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Oppervlaktebron                       Schoorsteen gegevens         Parameters
lengte bron
        breedte
             (m) bron
                  hoogte
                      (m)bron
                          orientatie
                                (m) bron
                                      hoogte
                                          (°) (m)
                                               inw. diameter
                                                        uitw.(m)
                                                              diameter
                                                                   actuele
                                                                       (m)rookgassnelheid (m/s)
   35.4 35.4        1.5      90.0       0.0      0.00     0.00       0.0
   35.4 35.4        1.5      90.0       0.0      0.00     0.00       0.0
   0.0     0.0      0.0      0.0        2.0      0.30     0.40       0.7
   0.0     0.0      0.0      0.0        2.0      0.30     0.40       0.7
   0.0     0.0      0.0      0.0        2.0      0.30     0.40       0.7
   0.0     0.0      0.0      0.0        2.0      0.30     0.40       0.7
   0.0     0.0      0.0      0.0        2.0      0.30     0.40       0.7
   0.0     0.0      0.0      0.0        2.0      0.30     0.40       0.7
   0.0     0.0      0.0      0.0        2.0      0.30     0.40       0.7
   0.0     0.0      0.0      0.0        2.0      0.30     0.40       0.7
   0.0     0.0      0.0      0.0        2.0      0.30     0.40       0.7
   0.0     0.0      0.0      0.0        2.0      0.30     0.40       0.7
   0.0     0.0      0.0      0.0        2.0      0.30     0.40       0.7
rookgastemperatuur (K) rookgas debiet (Nm3/s) gem. warmte emissie (MW) warmte-emissie afh. van meteo
   0.0                   0.000                    0.00                   nee
   0.0                   0.000                    0.00                   nee
  285.0                  0.050                    0.00                   ja
  285.0                  0.050                    0.00                   ja
  285.0                  0.050                    0.00                   ja
  285.0                  0.050                    0.00                   ja
  285.0                  0.050                    0.00                   ja
  285.0                  0.050                    0.00                   ja
  285.0                  0.050                    0.00                   ja
  285.0                  0.050                    0.00                   ja
  285.0                  0.050                    0.00                   ja
  285.0                  0.050                    0.00                   ja
  285.0                  0.050                    0.00                   ja
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                      pagina 30 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Emissie
emissievracht (kg/uur of ouE /s)   Perc.initieel NO2 (%) emissie uren (aantal/jr)
    3695.0                         nvt                    8767.2
    1151.0                         nvt                    8767.2
    2960.0                         nvt                    1009.9
    2417.0                         nvt                    1009.3
    3164.0                         nvt                    1672.5
    2583.0                         nvt                    1694.4
    236.0                          nvt                    763.8
    236.0                          nvt                    833.9
    744.0                          nvt                    8767.2
    1577.0                         nvt                    8767.2
    4306.0                         nvt                    321.7
   27778.0                         nvt                    120.3
    165.0                          nvt                    573.8
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                    pagina 31 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Emissieprofielen
gegeven is de fractie van de gemiddelde emissiesterkte over de bedrijfsuren per tijdseenheid
                                uren van de dag
bronnummer bronnaamgem. emissievracht
                                0-1 uur (kg/uur
                                          1-2 uur of ouE
                                                      2-3 /s)
                                                          uur 3-4 uur 4-5 uur 5-6 uur 6-7 uur
         1 3, 11a      13302000.0 1.000        1.000       1.000      1.000     1.000      1.000     1.000
         2 11b         4143600.0 1.000         1.000       1.000      1.000     1.000      1.000     1.000
         3          1 10656000.00.108       0.119      0.118       0.112     0.114      0.116     0.119
         4          5 8701200.0 0.117       0.113      0.115       0.117     0.115      0.114     0.115
         5          6 11390400.00.189       0.192      0.193       0.190     0.192      0.189     0.194
         6          9 9298800.0 0.191       0.197      0.194       0.186     0.198      0.192     0.190
         7         10 849600.0 0.089        0.085      0.087       0.085     0.089      0.089     0.083
         8         13 849600.0 0.094        0.096      0.095       0.096     0.096      0.097     0.095
         9          7 2678400.0 1.000          1.000       1.000      1.000     1.000      1.000     1.000
        10          2 5677200.0 1.000          1.000       1.000      1.000     1.000      1.000     1.000
        11          8 15501600.00.035       0.037      0.039       0.035     0.035      0.038     0.036
        12          4 100000800.00.014      0.014      0.013       0.015     0.013      0.013     0.014
        13         12 594000.0 0.065        0.062      0.066       0.067     0.065      0.066     0.066
7-8 uur 8-9 uur 9-10 uur 10-11 uur 11-12 uur 12-13 uur 13-14 uur 14-15 uur 15-16 uur
     1.000       1.000     1.000      1.000      1.000        1.000      1.000     1.000       1.000
     1.000       1.000     1.000      1.000      1.000        1.000      1.000     1.000       1.000
  0.111      0.117      0.119      0.111      0.114       0.118       0.115     0.113       0.117
  0.116      0.115      0.113      0.115      0.115       0.116       0.115     0.116       0.116
  0.188      0.190      0.193      0.188      0.193       0.186       0.194     0.189       0.188
  0.194      0.195      0.194      0.189      0.199       0.193       0.188     0.196       0.192
  0.089      0.090      0.086      0.085      0.088       0.091       0.083     0.088       0.090
  0.096      0.093      0.096      0.095      0.094       0.096       0.098     0.096       0.093
     1.000       1.000     1.000      1.000      1.000        1.000      1.000     1.000       1.000
     1.000       1.000     1.000      1.000      1.000        1.000      1.000     1.000       1.000
  0.034      0.038      0.038      0.036      0.035       0.039       0.036     0.036       0.037
  0.013      0.013      0.014      0.015      0.013       0.013       0.014     0.013       0.014
  0.066      0.061      0.068      0.068      0.064       0.065       0.066     0.067       0.062
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                           pagina 32 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>16-17 uur 17-18 uur 18-19 uur 19-20 uur 20-21 uur 21-22 uur 22-23 uur 23-24 uur
     1.000       1.000    1.000      1.000    1.000    1.000    1.000     1.000
     1.000       1.000    1.000      1.000    1.000    1.000    1.000     1.000
  0.119      0.111     0.118     0.118     0.114    0.111    0.118     0.118
  0.116      0.115     0.115     0.115     0.115    0.114    0.114     0.116
  0.194      0.187     0.193     0.190     0.192    0.192    0.189     0.194
  0.194      0.191     0.198     0.196     0.186    0.199    0.193     0.192
  0.084      0.089     0.085     0.091     0.084    0.088    0.089     0.083
  0.094      0.096     0.095     0.092     0.098    0.096    0.094     0.094
     1.000       1.000    1.000      1.000    1.000    1.000    1.000     1.000
     1.000       1.000    1.000      1.000    1.000    1.000    1.000     1.000
  0.038      0.036     0.036     0.039     0.036    0.036    0.038     0.037
  0.014      0.014     0.013     0.014     0.015    0.013    0.014     0.014
  0.067      0.067     0.062     0.068     0.068    0.065    0.062     0.067
dagen van de week
maandag dinsdag woensdagdonderdagvrijdag zaterdag zondag
     1.000       1.000    1.000      1.000    1.000    1.000    1.000
     1.000       1.000    1.000      1.000    1.000    1.000    1.000
  0.116      0.115     0.113     0.119     0.113    0.117    0.114
  0.114      0.117     0.113     0.117     0.114    0.117    0.115
  0.200      0.184     0.193     0.194     0.183    0.199    0.182
  0.194      0.191     0.195     0.192     0.197    0.190    0.195
  0.087      0.088     0.086     0.089     0.085    0.088    0.086
  0.093      0.096     0.095     0.094     0.097    0.092    0.098
     1.000       1.000    1.000      1.000    1.000    1.000    1.000
     1.000       1.000    1.000      1.000    1.000    1.000    1.000
  0.038      0.036     0.038     0.036     0.036    0.037    0.036
  0.014      0.013     0.015     0.011     0.016    0.012    0.015
  0.069      0.063     0.068     0.065     0.065    0.067    0.062
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                  pagina 33 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>maanden van het jaar
januari februari maart          april   mei    juni
  0.999          1.010 0.999     0.999   0.999   0.999
  0.999          1.010 0.999     0.999   0.999   0.999
  0.110      0.120     0.115     0.115   0.119   0.111
  0.112      0.120     0.113     0.115   0.115   0.116
  0.186      0.198     0.184     0.195   0.191   0.191
  0.191      0.197     0.189     0.190   0.198   0.194
  0.089      0.090     0.088     0.086   0.087   0.084
  0.095      0.098     0.092     0.102   0.088   0.097
  0.999          1.010 0.999     0.999   0.999   0.999
  0.999          1.010 0.999     0.999   0.999   0.999
  0.038      0.038     0.037     0.036   0.034   0.037
  0.013      0.014     0.013     0.012   0.015   0.013
  0.061      0.073     0.060     0.071   0.061   0.064
juli        augustus septemberoktober novemberdecember
  0.999      0.999     0.999     0.999   0.999   0.999
  0.999      0.999     0.999     0.999   0.999   0.999
  0.115      0.113     0.118     0.117   0.112   0.117
  0.114      0.112     0.118     0.115   0.116   0.116
  0.197      0.182     0.192     0.189   0.192   0.193
  0.196      0.192     0.191     0.192   0.191   0.198
  0.088      0.089     0.086     0.090   0.084   0.086
  0.095      0.095     0.100     0.088   0.099   0.093
  0.999      0.999     0.999     0.999   0.999   0.999
  0.999      0.999     0.999     0.999   0.999   0.999
  0.037      0.036     0.039     0.036   0.037   0.035
  0.016      0.013     0.013     0.014   0.012   0.017
  0.070      0.060     0.073     0.060   0.066   0.067
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                pagina 34 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Bijlage C Vergelijking vergunde en aangevraagde
geurbelasting
In de figuur op de volgende pagina is de geurbelasting weergegeven als 98-percentielwaarde,
waarin zowel de vergunde als aangevraagde contouren zijn weergegeven. De blauwe contouren
betreffen de aangevraagde situatie, de rode en groene contouren zijn de vergunde contouren
(overgenomen uit BKRM07A3).
Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016                                   pagina 35 van 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Olfasense B.V.  ANTE16B2  26 mei 2016 pagina 36 van 36</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>