<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Memo




memonummer                0458073.125
datum                     1 december 2020
aan                       M. Valkenaars           Vicoma Engineering
van                       R. Dekker               Antea Group
Goedkeuring               A. Aerts                Antea Group
project                   Stikstofberekening transformatorstation Houten
projectnr.                0458073.125
betreft                   Uitgangspunten en resultaten AERIUS-berekening transformatorstation Houten
Aerius-kenmerk            RoG2rViVGJmG, S1qQ4FgAoaFy

Deze memo beschrijft de uitgangspunten en de resultaten van de enkelvoudige AERIUS-berekening van de
ontwikkeling van een kV-station aan de Schonauwenseweg in Houten. In het projectgebied wordt door Stedin een 50
kV/21 kV station gerealiseerd.

De ontwikkeling ligt op circa 8,8 km tot het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid. In dit
Natura 2000-gebied is sprake van een overspannen situatie doordat op verschillende habitattypen de
achtergrondwaarde hoger is dan de kritische depositiewaarde (KDW). In voorliggende memo worden
achtereenvolgens weergegeven: de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de berekening, de resultaten van de
berekening en ons advies ten aanzien van de vervolgstap(pen).




Figuur 1: Ligging projectgebied (rood omcirkeld) ten opzichte van diverse Natura 2000-gebieden.




blad 1 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>memonummer: 0458073.125
betreft: Uitgangspunten en resultaten AERIUS-berekening transformatorstation Houten




      1        Wettelijk kader

Binnen de EU worden de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en waardevolle soorten en habitattypen
aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze Natura 2000-gebieden moeten samen een Europees ecologisch netwerk
vormen om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. De juridische basis voor dit netwerk zijn de Europese
Vogel- en Habitatrichtlijn, die in Nederland zijn doorvertaald in de Wet natuurbescherming (Wnb). Per gebied worden
voor de soorten en habitattypen instandhoudingsdoelstellingen bepaald. Dit kunnen behouds- of uitbreidings-
/verbeteringsdoelstellingen zijn.

Het is verplicht om plannen en projecten te beoordelen op de gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Voor projecten
geldt een vergunningsplicht als het project een significant gevolg kan hebben op een Nederlands Natura 2000-gebied
(art. 2.7 lid 2, Wnb). Bij vaststelling van plannen moet het bevoegd gezag rekening houden met de gevolgen van het
plan voor Natura 2000-gebieden (art. 2.7 lid 1, Wnb).

Bij plannen of projecten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied dient in een oriënterende fase onderzocht
te worden of de ontwikkeling een significant (negatief) gevolg op het betreffende Natura 2000-gebied kan hebben.
Indien na dit onderzoek op voorhand niet kan worden uitgesloten dat de activiteit een significant gevolg heeft, dient
meer gedetailleerd dan in de oriënterende fase in kaart gebracht te worden wat de effecten van de activiteit kunnen
zijn.

Deze analyse heet een ‘passende beoordeling’. Wanneer uit de passende beoordeling alsnog de zekerheid wordt
verkregen dat de activiteit geen significant gevolg heeft, staat de Wet natuurbescherming besluitvorming (voor wat
betreft gebiedsbescherming) niet in de weg.

      2        Uitgangspunten

   2.1         Algemeen
Om de stikstofemissie van voorliggende ontwikkeling te achterhalen, is een enkelvoudige berekening uitgevoerd, dat
wil zeggen: een berekening van de realisatiefase- en een berekening van de gebruiksfase van de beoogde eindsituatie.
Aangezien de stikstofemissie in de realisatiefase en de gebruiksfase op verschillende momenten plaatsvindt (eerst
realiseren, dan gebruiken) is voor de realisatiefase gekozen voor het rekenjaar 2021. Voor de gebruiksfase is 2023 als
rekenjaar gehanteerd. Ten behoeve van de berekeningen is gebruikgemaakt van de meest recente versie van AERIUS
Calculator (2020).

   2.2         Realisatiefase
In de realisatiefase is sprake van stikstofemissies als gevolg van de volgende activiteiten: bouwrijp maken, bouwen en
aanbrengen klinkerverharding (bron 1) en bouwverkeer als gevolg van het bouwrijp maken, bouwen en aanbrengen
van de klinkerverharding (bron 2, 3 en 4). De ligging van de wegvakken is te zien op figuur 2 en in bijlage 1.

Bouw transformatorstation
Voor het bouwen is één vlakbron gemodelleerd (bron 3). Voor de realisatie zijn de werkzaamheden naar het aantal
draaiuren per machine inzichtelijk gemaakt door Stedin. Hierbij is uitgegaan van werktuigen stage 3b (vanaf 2011) en
vrachtwagens minimaal Euro V (vanaf 2008). Uitzondering is de injectiepomp. Hier is uitgegaan van stage 3a (vanaf
2007). Alhoewel bekend is welke werkzaamheden uitgevoerd worden is worst-case nog 10% van de totale emissie
extra opgenomen. Indien gedurende het proces nog onvoorziene werkzaamheden, die nu nog niet bekend zijn,
benodigd zijn, kan dit ondervangen worden door de 10% extra meegenomen emissies. Het is ook goed mogelijk dat
deze emissies niet uitgestoten worden.




blad 2 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>   memonummer: 0458073.125
   betreft: Uitgangspunten en resultaten AERIUS-berekening transformatorstation Houten




   Voor het berekenen van deze door diesel aangedreven werktuigen wordt in AERIUS gebruik gemaakt van de volgende
   formules:

   -        ES = TS * EFS_CI * CI / 1000
   -        EW = V * Be * G * EFW / 1000
   -        E = ES + EW

   Uiteenzetting afkortingen:
   ES                    =       De emissie tijdens stationair draaien [kg/jaar]
   TS                    =       De tijd dat het werktuig stationair draait [uur/jaar]
   EFS_CI                =       De emissiefactor tijdens stationair draaien per liter cilinderinhoud [gram/liter cilinderinhoud/uur]
   CI                    =       De cilinderinhoud van het werktuig [liter]

   EW                    =       De emissie tijdens belast draaien [kg/jaar]
   V                     =       Het volle vermogen van het werktuig [kW]
   Be                    =       Lastfactor: de fractie van het volle vermogen dat daadwerkelijk wordt gebruikt tijdens belasting [-]
   G                     =       Het aantal uren per jaar dat het werktuig wordt gebruikt [uren/jaar]
   EFW                   =       De emissiefactor tijdens belast draaien [gram/kWh]

   Voor de werktuigen zijn de emissiefactoren NOx en NH3 met bijbehorende lastfactoren aangehouden zoals die in
   Aerius worden gehanteerd1. In onderstaande tabellen zijn de berekende emissies van de mobiele werktuigen
   weergegeven.

   Tabel 1: NOx-emissies
Materieel                 Stage- Draaiuren             Draaiuren        Vermogen Cilinder- Em.fact. Em.fact.                            Last-           Emissie          Emissie   Emissie
                          klasse   belast              stationair                 inhoud     belast stationair                         factor            belast         stationair  totaal
                           [ - ] [uur/jaar]            [uur/jaar]         [kW]     [liter] [gr/kWh]   [gr/L                              [-]           [kg/jaar]         [kg/jaar [kg/jaar]
                                                                                                     CI/uur]
Graafmachine
                                                                                                                                                               74,6             6,6           81,2
(middel)                       3b               312              62              150            7,5            2,3           14,2           0,69
Graafmachine
                                                                                                                                                               43,9             2,0           45,9
(licht)                        3b               192              38               75          3,75             4,4           14,2           0,69
Graafmachine
                                                                                                                                                                 8,7            0,6            9,2
(mini)                         3b                72              14               60            2,8            2,9           14,2           0,69
Shovel                         3b               312              62               75          3,75             3,5           14,2           0,55               45,0             3,3           48,3
Dumper                         3B                23                5             200            10               3           14,2           0,69                 9,6            0,7           10,3
Heimachine                     3B                96              19              100              5            5,5           14,2           0,69               36,6             1,3           37,9
Inject. Pomp                   3A                96              19              100              5            8,8           14,2           0,34               28,4             1,3           29,7
Mobiele kraan
                                                                                                                                                               10,9             1,1           12,0
>35 ton                        3b                23                5             300            15             2,6           14,2           0,61
Mobiele kraan
                                                                                                                                                               45,4             4,1           49,5
tot 35 ton                     3b               143              29              200            10             2,6           14,2           0,61
Betonpomp                      3b                60              12              300            15               3           14,2           0,69               37,4             2,6           40,0
Onvoorziene werkzaamheden                                                                                                                                      34,0             2,4           36,4
Totaal                                                                                                                                                        391,9            26,0         400,5




   1
       https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/mobiliteit-logistiek/roadmaps/sustainable-traffic-and-transport/sustainable-mobility-and-logistics/emissiefactoren-voor-stikstofdepositieberekeningen/



   blad 3 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>   memonummer: 0458073.125
   betreft: Uitgangspunten en resultaten AERIUS-berekening transformatorstation Houten




   Tabel 2: NH3-emissies
Materieel          Stage- Draaiuren        Draaiuren Vermo Cilinder-     Em.fact.     Em.fact.     Last-     Emissie    Emissie          Emissie
                   klasse   belast         stationair  gen  inhoud        belast     stationair   factor      belast   stationair         totaal
                   [-]    [uur/jaar]       [uur/jaar] [kW]   [liter]    [gr/kWh]       [gr/L        [-]      [kg/jaar] [kg/jaar         [kg/jaar]
                                                                                      CI/uur]
Graafmachine
                                                                                                               0,079         0,002            0,080
(middel)               3b          312           62     150      7,5      0,002435      0,0033        0,69
Graafmachine
                                                                                                               0,025         0,000            0,026
(licht)                3b          192           38      75     3,75    0,00252556      0,0033        0,69
Graafmachine
                                                                                                               0,008         0,000            0,008
(mini)                 3b           72           14      60      2,8    0,00262618      0,0033        0,69
Shovel                 3b          312           62      75     3,75    0,00294817      0,0033        0,55     0,038         0,001            0,039
Trekker/dumper         3B           23            5     200      10     0,00278717      0,0033        0,69     0,009         0,000            0,009
Heimachine             3B           96           19     100       5     0,00289786      0,0033        0,69     0,019         0,000            0,020
Inject. Pomp           3A           96           19     100       5     0,00309189    0,003293        0,34     0,010         0,000            0,010
Mobiele kraan
                                                                                                               0,010         0,000            0,010
>35 ton                3b           23            5     300      15     0,00238469      0,0033        0,61
Mobiele kraan
                                                                                                               0,042         0,001            0,043
tot 35 ton             3b          143           29     200      10     0,00238469      0,0033        0,61
Betonpomp              3b           60           12     300      15     0,00278717      0,0033        0,69     0,035         0,001            0,035
Onvoorziene werkzaamheden                                                                                      0,027         0,001            0,028
Totaal                                                                                                         0,302         0,006            0,308


   Bouwverkeer
   Als gevolg van de bouwactiviteiten zal verkeer rijden van en naar het plangebied. Er is onderscheid gemaakt in lichte
   motorvoertuigen (personenauto’s), licht/middelzwaar bouwverkeer en zwaar bouwverkeer. Het aantal verwachte
   lichte/middelzware- en zware verkeersbewegingen is aangeleverd door Stedin. Voor het aantal lichte
   verkeersbewegingen (personeel) is een worst-case aanname gedaan. Hierbij is uitgegaan van gemiddeld 4 personen (8
   verkeersbewegingen) per dag gedurende een jaar. Deze verkeersbewegingen zijn gemodelleerd op de betrokken
   wegvakken. Voor de aantallen verkeersbewegingen is uitgegaan van:
        -   Licht verkeer (personeel): 2.920 motorvoertuigbewegingen/jaar.
        -   Licht/middelzwaar bouwverkeer: 249 motorvoertuigbewegingen/jaar.
        -   Zwaar bouwverkeer: 306 motorvoertuigbewegingen/jaar.

   In totaal is sprake van 2.920 lichte verkeersbewegingen, 249 lichte/middelzware verkeersbewegingen en 306 zware
   verkeersbewegingen per jaar vanwege de bouwactiviteiten in de realisatiefase.

   Verkeersverspreiding
   De verspreiding van de motorvoertuigbewegingen in de realisatiefase per wegvak is weergegeven in tabel 3. Alle
   wegvakken zijn gemodelleerd als type wegverkeer ‘binnen bebouwde kom’. Het verkeer is zoals aangegeven in de
   handleiding van Aerius gemodelleerd tot het is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Gelet op de ligging t.o.v.
   de A27 wordt verwacht dat 100% richting de A27 beweegt. Figuur 2 toont de verkeersverspreiding van de wegvakken.

   Tabel 3: Motorvoertuigbewegingen/jaar per wegvak in realisatiefase
    Bron          Naam wegvak                   Verspreiding    Aantal bewegingen      Aantal bewegingen     Aantal                  Stagnatie
                                                verkeer in %    licht verkeer per      licht/middel zwaar    bewegingen
                                                                jaar                   verkeer per jaar      zwaar verkeer
                                                                                                             per jaar
    Bron 2        Ontsluiting plangebied        100%            2.920                  249                   306                     100%
    Bron 3        Schonauwenseweg –             100%            2.920                  249                   306                     n.v.t.
                  aansluiting Rondweg
    Bron 4        Rondweg –                     100%            2.920                  249                   306                     n.v.t.
                  aansluiting A27




   blad 4 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>memonummer: 0458073.125
betreft: Uitgangspunten en resultaten AERIUS-berekening transformatorstation Houten




Figuur 2: Ligging wegvakken van het verkeer in de realisatiefase



   2.3           Gebruiksfase

Voor de gebruiksfase is het rekenjaar 2023 aangehouden. Dit is het jaar dat de bebouwing in gebruik genomen wordt.
Uitgangspunt is dat bij de gebruiksfase geen sprake is van een stikstofuitstoot. Er vindt in de gebruiksfase dan ook
geen stikstofuitstoot plaats als direct gevolg van de ontwikkeling. Wel zorgt het voornemen ervoor dat er meer
verkeer van en naar het projectgebied kan rijden. Dit verkeer stoot wel stikstof uit.

Verkeersgeneratie
Het transformatorstation aan de Schonauwenseweg te Houten betreft een onbemand station. Wekelijks zullen om
deze reden hooguit 1 à 2 lichte verkeersbewegingen plaatsvinden van en naar het projectgebied. Worst-case is 4
verkeersbewegingen per week aangehouden in onderhavige berekening. Jaarlijks komt dit neer op 212 lichte
verkeersbewegingen.

Verkeersverspreiding
De verspreiding van de motorvoertuigbewegingen in de realisatiefase per wegvak is weergegeven in tabel 4. Alle
wegvakken zijn gemodelleerd als type wegverkeer ‘binnen bebouwde kom’. Het verkeer is zoals aangegeven in de
handleiding van Aerius gemodelleerd tot het is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Gelet op de ligging t.o.v.
de A27 wordt verwacht dat 100% richting de A27 beweegt. Figuur 3 toont de verkeersverspreiding van de wegvakken.


Tabel 4: Motorvoertuigbewegingen/jaar per wegvak in gebruiksfase
 Bron          Naam wegvak                      Verspreiding verkeer in %   Aantal bewegingen licht verkeer per   Stagnatie
                                                                            jaar
 Bron 2        Ontsluiting plangebied           100%                        212                                   100%
 Bron 3        Schonauwenseweg – aansluiting    100%                        212                                   n.v.t.
               Rondweg
 Bron 4        Rondweg –                        100%                        212                                   n.v.t.
               aansluiting A27




blad 5 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>memonummer: 0458073.125
betreft: Uitgangspunten en resultaten AERIUS-berekening transformatorstation Houten




Figuur 3: Ligging wegvakken van het verkeer in de gebruiksfase



      3        Resultaten
   3.1         Realisatiefase
AERIUS Calculator toont voor de realisatiefase geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar (zie figuur 4). De
invoergegevens en resultaten van de realisatiefase zijn tevens weergegeven in bijlage 1.




Figuur 4: Resultaat AERIUS-berekening realisatiefase



blad 6 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>memonummer: 0458073.125
betreft: Uitgangspunten en resultaten AERIUS-berekening transformatorstation Houten




   3.2         Gebruiksfase
AERIUS Calculator toont voor de gebruiksfase geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar (zie figuur 5). De
invoergegevens en resultaten van de gebruiksfase zijn tevens weergegeven in bijlage 2.




Figuur 5: Resultaat AERIUS berekening gebruiksfase



      4        Conclusie
Voor uw voorgenomen ontwikkeling toont AERIUS Calculator voor beide fasen geen rekenresultaten hoger dan 0,00
mol/ha/jaar. Er is géén Wnb-vergunning benodigd.




blad 7 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>memonummer: 0458073.125
betreft: Uitgangspunten en resultaten AERIUS-berekening transformatorstation Houten




Bijlage 1:                Realisatiefase




blad 8 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                   Dit document bevat rekenresultaten van
                                   AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                   berekende stikstofbijdragen per
                                   stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                   basis van rekenpunten die overlappen met
                                   habitattypen en/of leefgebieden die
                                   aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                   natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                   aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                   mogelijk wel relevant.

                                   De berekening op basis van stikstofemissies
                                   gaat uit van de componenten ammoniak
                                   (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                   Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                   Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                   toelichting verwijzen wij u naar de website
                                   www.aerius.nl.




Berekening Realisatiefase
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens




                                   Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                   bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                   documentatie is te raadplegen via:
                                   https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                 S1qQ4FgAoaFy (01 december 2020)
                                                                                       pagina 1/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    Resultaten




       Contact         Rechtspersoon                              Inrichtingslocatie


                       Vicoma Engineering                         Schonauwenseweg, - Houten


     Activiteit        Omschrijving                               AERIUS kenmerk


                       Realisatie transformatorstation            S1qQ4FgAoaFy
                       Houten


                       Datum berekening                           Rekenjaar                   Rekenconfiguratie


                       01 december 2020, 17:03                    2021                        Berekend voor natuurgebieden


Totale emissie                            Situatie 1


                       NOx                417,11 kg/j


                       NH3                < 1 kg/j



   Resultaten          Natuurgebied

    Hectare met
 hoogste bijdrage      Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
       (mol/ha/j)


   Toelichting        Aerius berekening realisatiefase (2021) transformatorstation Houten




         Resultaten   Realisatiefase                                                                  S1qQ4FgAoaFy (01 december 2020)
                                                                                                                           pagina 2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                             Resultaten



   Locatie
Realisatiefase




   Emissie         Bron
                   Sector
                                                                             Emissie NH3          Emissie NOx

Realisatiefase
                                    Bron 1                                     < 1 kg/j         400,50 kg/j
                                    Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie


                                    Bron 2                                     < 1 kg/j             1,33 kg/j
                                    Wegverkeer | Binnen bebouwde kom


                                    Bron 3                                     < 1 kg/j             2,01 kg/j
                                    Wegverkeer | Binnen bebouwde kom


                                    Bron 4                                     < 1 kg/j            13,27 kg/j
                                    Wegverkeer | Binnen bebouwde kom




      Resultaten   Realisatiefase                                              S1qQ4FgAoaFy (01 december 2020)
                                                                                                     pagina 3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Resultaten



  Emissie                                             Naam                    Bron 1
(per bron)                                            Locatie (X,Y)           141230, 446630
Realisatiefase
                                                      NOx                     400,50 kg/j
                                                      NH3                     < 1 kg/j



                   Voertuig         Omschrijving              Uitstoot    Spreiding   Warmte Stof                     Emissie
                                                            hoogte (m)          (m)   inhoud
                                                                                        (MW)


                   AFW              Realisatie                    4,0         4,0         0,0 NOx               400,50 kg/j
                                    transformatorstatio                                       NH3                   < 1 kg/j
                                    n




                                                      Naam                    Bron 2
                                                      Locatie (X,Y)           141266, 446587
                                                      NOx                     1,33 kg/j
                                                      NH3                     < 1 kg/j



                   Soort             Voertuig                         Aantal voertuigen Stof                          Emissie


                   Standaard         Licht verkeer                      2.920,0 / jaar NOx                           < 1 kg/j
                                                                                       NH3                           < 1 kg/j


                   Standaard         Middelzwaar                         249,0 / jaar NOx                            < 1 kg/j
                                     vrachtverkeer                                    NH3                            < 1 kg/j


                   Standaard         Zwaar vrachtverkeer                 306,0 / jaar NOx                            < 1 kg/j
                                                                                      NH3                            < 1 kg/j




      Resultaten   Realisatiefase                                                              S1qQ4FgAoaFy (01 december 2020)
                                                                                                                    pagina 4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Resultaten



                                               Naam                   Bron 3
                                               Locatie (X,Y)          141307, 446712
                                               NOx                    2,01 kg/j
                                               NH3                    < 1 kg/j



             Soort            Voertuig                         Aantal voertuigen Stof                          Emissie


             Standaard        Licht verkeer                    2.920,0 / jaar NOx                             < 1 kg/j
                                                                              NH3                             < 1 kg/j


             Standaard        Middelzwaar                        249,0 / jaar NOx                             < 1 kg/j
                              vrachtverkeer                                   NH3                             < 1 kg/j


             Standaard        Zwaar vrachtverkeer                 306,0 / jaar NOx                            < 1 kg/j
                                                                               NH3                            < 1 kg/j




                                               Naam                   Bron 4
                                               Locatie (X,Y)          139278, 447507
                                               NOx                    13,27 kg/j
                                               NH3                    < 1 kg/j



             Soort            Voertuig                         Aantal voertuigen Stof                          Emissie


             Standaard        Licht verkeer                    2.920,0 / jaar NOx                           4,23 kg/j
                                                                              NH3                            < 1 kg/j


             Standaard        Middelzwaar                        249,0 / jaar NOx                            3,11 kg/j
                              vrachtverkeer                                   NH3                             < 1 kg/j


             Standaard        Zwaar vrachtverkeer                 306,0 / jaar NOx                          5,93 kg/j
                                                                               NH3                           < 1 kg/j




Resultaten   Realisatiefase                                                             S1qQ4FgAoaFy (01 december 2020)
                                                                                                             pagina 5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Resultaten



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 2020_20201124_13fd900ebd
                 Database       versie 2020_20201124_13fd900ebd
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020




    Resultaten   Realisatiefase                                                                             S1qQ4FgAoaFy (01 december 2020)
                                                                                                                                 pagina 6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>memonummer: 0458073.125
betreft: Uitgangspunten en resultaten AERIUS-berekening transformatorstation Houten




Bijlage 2:                Gebruiksfase




blad 9 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                   Dit document bevat rekenresultaten van
                                   AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
                                   berekende stikstofbijdragen per
                                   stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
                                   basis van rekenpunten die overlappen met
                                   habitattypen en/of leefgebieden die
                                   aangewezen zijn in het kader van de Wet
                                   natuurbescherming, gekoppeld aan een
                                   aangewezen soort, of nog onbekend maar
                                   mogelijk wel relevant.

                                   De berekening op basis van stikstofemissies
                                   gaat uit van de componenten ammoniak
                                   (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

                                   Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
                                   Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
                                   toelichting verwijzen wij u naar de website
                                   www.aerius.nl.




Berekening Gebruiksfase
  Kenmerken
  Samenvatting emissies
  Depositieresultaten
  Gedetailleerde emissiegegevens




                                   Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
                                   bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
                                   documentatie is te raadplegen via:
                                   https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
                                                                RoG2rViVGJmG (01 december 2020)
                                                                                      pagina 1/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   Resultaten




       Contact         Rechtspersoon                             Inrichtingslocatie


                       Vicoma Engineering                        Schonauwenseweg, - Houten


     Activiteit        Omschrijving                              AERIUS kenmerk


                       Realisatie transformatorstation           RoG2rViVGJmG
                       Houten


                       Datum berekening                          Rekenjaar                   Rekenconfiguratie


                       01 december 2020, 11:57                   2023                        Berekend voor natuurgebieden


Totale emissie                            Situatie 1


                       NOx                < 1 kg/j


                       NH3                < 1 kg/j



   Resultaten          Natuurgebied

    Hectare met
 hoogste bijdrage      Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
       (mol/ha/j)


   Toelichting        Aerius berekening gebruiksfase (2023) transformatorstation Houten




         Resultaten   Gebruiksfase                                                                  RoG2rViVGJmG (01 december 2020)
                                                                                                                          pagina 2/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                    Resultaten



  Locatie
Gebruiksfase




  Emissie        Bron
                 Sector
                                                                   Emissie NH3           Emissie NOx

Gebruiksfase
                                Bron 1                               < 1 kg/j               < 1 kg/j
                                Wegverkeer | Binnen bebouwde kom


                                Bron 2                               < 1 kg/j               < 1 kg/j
                                Wegverkeer | Binnen bebouwde kom


                                Bron 3                               < 1 kg/j               < 1 kg/j
                                Wegverkeer | Binnen bebouwde kom




    Resultaten   Gebruiksfase                                        RoG2rViVGJmG (01 december 2020)
                                                                                           pagina 3/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Resultaten



  Emissie                                       Naam                   Bron 1
(per bron)                                      Locatie (X,Y)          141266, 446587
Gebruiksfase
                                                NOx                    < 1 kg/j
                                                NH3                    < 1 kg/j



                 Soort          Voertuig                        Aantal voertuigen Stof                           Emissie


                 Standaard      Licht verkeer                      212,0 / jaar NOx                             < 1 kg/j
                                                                                NH3                             < 1 kg/j




                                                Naam                   Bron 2
                                                Locatie (X,Y)          141307, 446712
                                                NOx                    < 1 kg/j
                                                NH3                    < 1 kg/j



                 Soort          Voertuig                        Aantal voertuigen Stof                           Emissie


                 Standaard      Licht verkeer                      212,0 / jaar NOx                             < 1 kg/j
                                                                                NH3                             < 1 kg/j




                                                Naam                   Bron 3
                                                Locatie (X,Y)          139278, 447507
                                                NOx                    < 1 kg/j
                                                NH3                    < 1 kg/j



                 Soort          Voertuig                        Aantal voertuigen Stof                           Emissie


                 Standaard      Licht verkeer                      212,0 / jaar NOx                             < 1 kg/j
                                                                                NH3                             < 1 kg/j




    Resultaten   Gebruiksfase                                                            RoG2rViVGJmG (01 december 2020)
                                                                                                               pagina 4/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Resultaten



Disclaimer       Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
                 ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
                 informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
                 geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis       Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
                 AERIUS         versie 2020_20201124_13fd900ebd
                 Database       versie 2020_20201124_13fd900ebd
                 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
                 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020




    Resultaten   Gebruiksfase                                                                              RoG2rViVGJmG (01 december 2020)
                                                                                                                                 pagina 5/5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>