<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1
Afkortingen en begrippenlijst.
       BBB                 bergbezinkbassin
       DWA                 droog-weerafvoer
       CUWVO               Commissie Uitvoering Wet Oppervlakte Water
       GRP                 Gemeentelijk Riolerings Plan
       GS                  Gescheiden Stelsel
       IBA                 installatie voor individuele behandeling van afvalwater
       IPvE                Integraal Programma van Eisen
       i.e.                inwoner equivalent
       IT                  infiltratie
       RWA                 regenweerafvoer
       POC                 pompovercapaciteit
       RWZI                rioolwaterzuiveringsinrichting
       VGS                 Verbeterd Gescheiden Stelsel
       VWA                 Vuilwater Afvoer
       WABO                Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
       WHP                 Waterhuishoudingsplan
       WVO                 Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
 Begrippenlijst
       NPR 3218            Nederlandse praktijkrichtlijn Buitenriolering onder vrij verval : Aanleg en
                           onderhoud
       NPR 3398            Nederlandse praktijkrichtlijn Buitenriolering: Inspectie en
                           toestandsbeoordeling van riolen
       NEN 3399            Nederlandse Normalisatie Buitenriolering: Classificatiesysteem bij visuele
                           inspectie van riolen
       NEN-EN 13508-2      Deze norm geeft, afhankelijk van de inspectiemethode, in de Nederlandse
                           situatie aan welke codes volgens NEN EN 13508-2 normatief of informatief
                           zijn, alsmede de wijze waarop waarnemingen worden geclassificeerd.
       Aansluitleiding     Leiding tussen een gebouw of een kolk en een knooppunt of leiding.
       Aansluitvergunning  Vergunning die wordt afgegeven door de beheerder van een
                           zuiveringstechnisch werk voor de aansluiting op dat werk.
       Afvalwater          Alle water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan -
                           ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
       Afvoerend oppervlak Het naar de riolering afwaterende oppervlak.
       Afkoppelen          Regenwater dat is aangesloten op de riolering op een andere wijze laten
                           afstromen.
       Basisrioleringsplan Voor een vergunningsaanvraag opgesteld document met de huidige situatie
                           van de riolering en de uit te voeren verbeteringsmaatregelen.
       Bemalingsgebied     Een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt
                           verwijderd.
       Bergbezinkbassin    Reservoir voor de tijdelijke opslag van afvalwater, waarin tevens slibafzetting
                           plaatsvindt met een voorziening om het slib te kunnen verwijderen en waaruit
                           overstortingen kunnen plaatsvinden.
       Berging             De inhoud van de riolering uitgedrukt in M³ of in mm ten opzichte van het
                           afvoerend oppervlak.
       Helofytenfilter     Een afgescheiden gebied, ingeplant met biezen, waarin afvalwater horizontaal
                           circuleert
                                                1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Buitenriolering         Verzameling van objecten bedoeld voor de inzameling en het transport van
                        afvalwater met uitsluiting van de binnenriolering, zie NEN 3215.
Categorie 1-bouwstof    Bouwstof die geen van de samenstellingswaarden voor organische stoffen en
                        – in geval het grond betreft – tevens geen van de samenstellingswaarden
                        voor anorganische stoffen overschrijdt en op zodanig wijze wordt gebruikt dat
                        - ook indien geen isolatiemaatregelen worden genomen – geen van de
                        immissiewaarden voor anorganische stoffen wordt overschreden.
Classificatie           De indeling van toestandsaspecten in klassen.
Drainagesysteem         Samenhangend geheel van doorlatende buizen, drainageputten en
                        bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en het transport van
                        grondwater.
Drainagewater           Grondwater, ingezameld door een ingegraven doorlatend buizensysteem.
Droog-weerafvoer        De hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een droogweersituatie via
                        het rioolstelsel wordt afgevoerd.
Drukriolering           Riolering waarbij het transport plaatsvindt door overdruk.
Gemeentelijk
Rioleringsplan          Document op grond van de Wet Milieubeheer waarin het vastgestelde riole-
                        ringsbeleid van de gemeente is beschreven.
Gemengd rioolstelsel    Rioolstelsel, waarbij afvalwater door één leidingstelsel wordt getransporteerd.
Gescheiden rioolstelsel Rioolstelsel, waarbij afvalwater exclusief neerslag door een leidingstelsel
                        wordt getransporteerd en neerslag door een afzonderlijk leidingstelsel
                        (rechtstreeks naar oppervlaktewater of een infiltratievoorziening) wordt
                        afgevoerd.
Grondwater              Grondwater is water in de bodem onder de grondwaterspiegel. Wat betreft het
                        grondwater behandelt het GRP alleen het oppervlakkige grondwater in
                        stedelijk gebied omdat de gemeente hiervoor het bevoegd gezag is. Voor het
                        buitengebied is dit het HDSR.
Hemelwater              Hemelwater wordt in het GRP gebruikt als verzamelnaam voor water dat uit
                        de hemel valt zoals in de vorm van regen, sneeuw of ijzel.
Huishoudelijk
afvalwater              Afvalwater uit particuliere huishoudens.
Hydraulische
berekening              Het door berekenen bepalen van het hydraulisch functioneren van een riool-
                        stelsel.
Infiltratievoorziening  Een voorziening waarbij al- dan niet verontreinigd hemelwater in de bodem
                        kan zakken.
Ingrijpmaatstaf         Een zodanig slechte classificatie van de schadebeelden dat maatregelen
                        noodzakelijk zijn.
Inspectie               Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand.
Kolk                    Ingegraven bak voor de opvang van neerslag afkomstig van er op
                        aangesloten oppervlakken, voor het laten bezinken van in dit water
                        meegevoerde bezinkbare stoffen en voor de afvoer van dit water naar de
                        riolering.
Lozingspunt             Het punt waar afvalwater het in beschouwing genomen rioolstelsel in- of
                        uitstroomt.
Lozingsvergunning       Vergunning op grond van een wet om te mogen lozen.
Lozingsvoorziening      Een voorziening waarin afvalwater in-of uitstroomt.
Maatstaf                Grenswaarde (getalsmatig) op basis waarvan wordt geconcludeerd of aan
                        een functionele eis wordt voldaan.
Onderhoud               Herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van
                        objecten ongewijzigd wordt gehandhaafd.
Onderzoek               Verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodat
                        informatie kan worden afgeleid over de toestand en het functioneren van de
                                              2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                       buitenriolering.
Oppervlaktewater       Onder oppervlaktewater verstaan we het water dat zich in vloeibare vorm aan
                       de oppervlakte van de aarde bevindt.
Overstorting           De lozing van afvalwater via een overstortdrempel.
Overstortings-
gebeurtenis            De gebeurtenis bestaande uit alle overstortingsperioden en
                       overstortingspauzes, waarbij een overstortingspauze niet groter is dan een
                       bepaalde tijdsduur.
Overstortings-
hoeveelheid            De totale hoeveelheid overgestort afvalwater in een bepaalde tijdsduur per
                       eenheid van volume (m³) of in eenheid van volume per eenheid van
                       horizontaal oppervlak (mm).
Persleiding            Leiding waardoor onder overdruk afvalwater wordt getransporteerd.
Pompovercapaciteit     Het deel van de pompcapaciteit dat beschikbaar is voor de regenwaterafvoer.
Randvoorziening        Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel, die als doel
                       heeft de lozing van vuil uit het rioolstelsel op oppervlaktewater te
                       verminderen.
Real-time-control      Sturing van afvalwaterstromen gebaseerd op het continu waarnemen,
                       registreren en verwerken van (meet)gegevens.
Reeksberekening        Hydraulische berekening met een neerslagreeks.
Regenweerafvoer        De hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een regenweersituatie via
                       het rioolstelsel wordt afgevoerd.
Regenwaterriool        Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag.
Regenwaterrioolstelsel Rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag.
Renovatie              Herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een ingrijpende
                       toestandswijziging wordt doorgevoerd; evenaren technische staat van
                       nieuw aanleg.
Reparatie              Herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een beperkte
                       toestandswijziging wordt doorgevoerd.
Restlevensduur         Tijd vanaf het moment van waar neming tot het moment waarop het
                       betreffende object naar verwachting niet meer aan de gestelde maatstaven
                       voldoet.
Riolering              Het geheel aan voorzieningen voor de inzameling en het transport van
                       afvalwater met uitzondering van zuiveringstechnische werken.
Rioleringsbeheerder    Rechtspersoon belast met de zorg voor de riolering.
(Stichting )RIONED     Overkoepelende organisatie waarin alle bij het rioleringsbeheer betrokken
                       instanties zijn vertegenwoordigd.
Riool                  Samenstel van buizen tussen twee putten, bestemd voor de inzameling en/of
                       het transport van afvalwater.
Rioolbeheersysteem     Een systeem waarin op systematische wijze rioleringsgegevens worden
                       opgeslagen.
Rioolgemaal            Een inrichting voor het verpompen van afvalwater.
Rioolput               Constructie toegang gevend tot het rioolstelsel.
Rioolheffing           Jaarlijkse heffing van de gemeente per aansluiting voor de dekking van de
                       kosten verbonden aan het rioleringsbeheer.
Rioolstelsel           Samenhangend geheel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen
                       voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Rioolstreng            Aanduiding voor de riolering tussen het hart van een put en het hart van een
                       volgende put (niet noodzakelijk de eerstvolgende).
Septic tank            Bezinkbak mede bestemd voor beperkte biologische afbraak van de
                       verontreiniging in afvalwater.
Straatkolk             Kolk met horizontaal boveninlaat rooster, waarvan de bovenzijde gelijk ligt
                       met het wegoppervlak.
                                             3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Stedelijk afvalwater    De zorg voor rioolbeheer heeft haar wettelijke basis gekregen in de Wet
                        Milieubeheer (WM). Voor de Wet Milieubeheer is al het water waarvan de
                        gebruiker zich ontdoet van stedelijk afvalwater.
Telemetriesysteem       Een systeem waarbij op afstand besturing of signalering kan plaatsvinden.
Transportriool          Riool hoofdzakelijk bestemd voor het transport van afvalwater.
Vacuümriolering         Riolering waarbij het transport plaatsvindt door onderdruk.
Verbeterd gemengd
rioolstelsel            Gemengd rioolstelsel met (rand)voorzieningen die de vuiluitworp richting
                        oppervlaktewater beperken ten opzichte van de traditionele gemengde
                        rioolstelsels.
Verbeterd gescheiden
rioolstelsel            Gescheiden rioolstelsel met voorzieningen waardoor een deel van de
                        neerslag naar het vuilwaterriool wordt afgevoerd.
Verbeteren              Het aanpassen van het oorspronkelijke functioneren.
Vervangen               Herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het bestaande object
                        wordt verwijderd en een nieuw gelijkwaardige object wordt teruggeplaatst.
Vervuilingseenheid      Maat waarmee de hoeveelheid van vervuiling van afvalwater wordt berekend.
Vervuilingswaarde       Som van het aantal inwoner equivalenten en/of het aantal
                        vervuilingseenheden die dient voor de berekening van de aanslag voor de
                        zuiveringsheffing en de belasting van de AWZI.
Visuele inspectie       Het op directe wijze of op indirecte wijze via optische hulpmiddelen
                        inspecteren van de toestand.
Vrijvervalriool         Riool waardoor afvalwater door de zwaartekracht wordt getransporteerd.
Vuilreducerende
voorziening             Een voorziening bestemd om bij het optreden van een overstorting de
                        vuiluitworp te beperken.
Vuiluitworp/vuilemissie Het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een rioolstelsel op het
                        oppervlaktewater via overstorten en/of uitlaten.
Vuilwaterriool          Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk-
                        en bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag.
Vuilwaterrioolstelsel   Rioolstelsel voor de inzameling en het transport van huishoudelijk- en
                        bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag.
Water op straat         Het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau.
Waterkwaliteits-
doelstelling            De gewenste situatie voor de kwaliteit van een oppervlaktewater.
Wateroverlast           Het optreden van inundaties waarbij hinder of schade wordt ondervonden.
Wvo                     Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Wortelingroei           De wortels van bomen of planten, die door voegen, scheuren of via gebouw-
                        of kolkaansluitingen het riool zijn ingegroeid.
Zinker                  Een verdiept gedeelte van een leiding ter plaatse van een object
                                              4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>