<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage 13. Maatregelen tegen wateroverlast, verantwoordelijkheid gemeente en particulier.
Tot 15 cm water op de as van de weg is nog acceptabel. Bij een hoger waterniveau dan 15 cm neemt
de gemeente maatregelen die het waterniveau beperken tot deze grens. In situaties waarbij een lager
waterniveau dan 15 cm op de as van de weg wateroverlast ontstaat in een gebouw, dient de
gebouweigenaar zelf beschermende maatregelen te treffen.
Onderstaande figuren lichten één en ander grafisch toe.
Situatie 1. 15 cm water op straat in relatie tot gebouw: geen maatregelen nodig
Situatie 2a. 15 cm water op straat in relatie tot gebouw: water loopt over de erfgrens richting gebouw
dat niet geheel voldoet aan het Bouwbesluit, er zal wateroverlast optreden in de garage.
De gebouweigenaar heeft in situatie 2 twee mogelijkheden:
    A. Water accepteren en het gebouw aan de binnenzijde waterproof maken door het aanbrengen
         van tegelwerk en zorgdragen dat er geen kwetsbare objecten onder het bouwpeil worden
         geplaatst. Wanneer water de laaggelegen garage instroomt, ontstaat er geen schade.
    B. Water keren door het gebouw bij de erfgrens te beschermen door het aanbrengen van een
         extra drempel. De hoogte van de drempel moet dan 16 cm boven het straatniveau liggen. De
         gebouweigenaar voert de werkzaamheden op eigen terrein uit, de gemeente verzorgt het
         aanpassen van de verharding op openbaar terrein tot bijvoorbeeld een hoogte van 10 cm
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>         boven het straatpeil (wat nog een acceptabel wegprofiel oplevert). De drempel steekt 6 cm
         boven dit niveau uit.
Situatie 2b. 15 cm water op straat: een waterkering voorkomt wateroverlast in de garage.
Wanneer er in de bovenstaande voorbeelden meer dan 15 cm water op straat staat, dan zal een
drempel van 16 cm boven het straatpeil niet voldoen en zijn aanvullende maatregelen nodig. Dit kan
zijn een hogere drempel of een aanpassing in de buitenruimte waardoor het water weg kan stromen
voordat dit een kritieke hoogte bereikt. In overleg met de eigenaar van het desbetreffende pand wordt
de meest passende oplossing gezocht met aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van de
eigenaar wanneer het pand niet geheel voldoet aan de hiervoor genoemde norm van het Bouwbesluit.
De situatie kan zich voordoen dat de gemeente moet besluiten geen maatregelen te treffen omdat
deze te kostbaar zijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>