<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober
2023, voorstelnr. 657690 gelezen en besluit;
gelet op het bepaalde in artikel 154 van de Gemeentewet en de relevante bepalingen in de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 10,32a van de Wet milieubeheer en de Algemene wet
bestuursrecht en daaraan verwante regelgeving:
vast te stellen de
Verordening tot de eerste wijziging van de Verordening afvoer hemelwater en grondwater
gemeente Houten (Verordening afvoer hemelwater en grondwater).
Artikel I
De Verordening afvoer hemelwater en grondwater wordt als volgt gewijzigd.
Artikel 4 lid 1 wordt gewijzigd in:
Het is verboden om bij bestaande bouw in een gebied, aangewezen door middel van een besluit van
de beheerder, hemelwater of grondwater te lozen in een openbaar vuilwaterriool.
Toelichting: Gewijzigd is: “of op de openbare weg” is verwijderd.
Artikel 6 lid 1 wordt gewijzigd in:
Ter voorkoming van wateroverlast en schade in de toekomst dient bij nieuwbouw in een gebied,
aangewezen door middel van een besluit van de beheerder, een waterberging te worden aangelegd
die minimaal 40 mm water kan bergen per m2 verhard oppervlak (daken, paden en terrassen). Een
dergelijke berging moet geplaatst worden tussen de regenwaterafvoer en de regenwater riolering of
een lozingspunt op oppervlaktewater. Vanuit de (ondergrondse) berging moet het water in de grond
kunnen infiltreren. Om wateroverlast te voorkomen moet de ondergrondse infiltratievoorziening
worden voorzien van een overloop naar oppervlaktewater of regenwaterriool. Indien een waterberging
niet haalbaar is dient een gelijkwaardige alternatieve oplossing voor het bergen van het hemelwater
worden gerealiseerd.
Toelichting: Gewijzigd is: “15 mm” is vervangen door “40 mm”
Artikel II
Deze eerste wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van
bekendmaking.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 14 december 2023.
de griffier,             de voorzitter,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>