<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>PvE Koningin Julianastraat 23 Houten, gemeente Houten (UT)




                              Programma van Eisen
 Locatie                           Houten
 Projectnaam                       Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven, Koningin Julianastraat 23
                                   te Houten, gemeente Houten (UT)
 Plaats binnen archeologisch proces:
 x   IVO – Proefsleuven (IVO-P)
  0 IVO – Overig (IVO-O)
 0 Opgraven
 0 IVO-P variant Archeologische begeleiding
 0 Opgraven variant Archeologische begeleiding
 Opsteller                      Naam, adres, telefoon, e-mail                  datum        paraaf
 Auteur                                         Laagland archeologie B.V.      16-9-2024
                                Virulyweg 21F-G
                                7602 RG Almelo



 controle/goedkeuring                                                           17-9-
 (Senior KNA-archeoloog)         Virulyweg 21F-G                                2024
                                 7602 RG Almelo



 Opdrachtgever                  Naam, adres, telefoon, e-mail                  datum        paraaf

                                BJZ.nu




 Goedkeuring bevoegde overheid
                                 Naam, adres, telefoon, e-mail                  datum       paraaf
 X Gemeente                      Gemeente Houten                                19-9-2024
 0 Provincie                     Postbus 30
 0 Rijk                          3990 DA Houten
                                 De gemeente wordt hierin
 0 Overig                        vertegenwoordigd door:




 Kennisgeving Depot
                                Naam, adres, telefoon, e-mail                   Datum       paraaf
 Depot                          Provinciaal Depot voor Bodemvondsten
                                Utrecht
                                Depotutrecht@provincie-utrecht.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>PvE Koningin Julianastraat 23 Houten, gemeente Houten (UT)




    INHOUDSOPGAVE


1   Administratieve gegevens onderzoeksgebied _______________________________ 4
2   Aanleiding en motivering van het onderzoek _______________________________ 4
3   Eerder uitgevoerd onderzoek ___________________________________________ 5
4   Archeologische Verwachting ____________________________________________ 5
          4.1    Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context _______________   5
          4.2    Aard en ouderdom van de vindplaatsen _______________________________          7
          4.3    Begrenzing en oppervlakte van de vindplaatsen _________________________       7
          4.4    Structuren en sporen ______________________________________________           8
          4.5    Anorganische artefacten ___________________________________________           8
          4.6    Organische artefacten _____________________________________________           8
          4.7    Archeozoölogische en botanische resten _______________________________        8
          4.8    Motivatie _______________________________________________________             8
          4.9    Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen ____________________    8
          4.10   Gaafheid en conservering __________________________________________           8
5 Doelstelling en vraagstelling ____________________________________________ 9
          5.1    Doelstelling _____________________________________________________            9
          5.2    Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders _______________________        9
          5.3    Vraagstelling ____________________________________________________            9
          5.4    Onderzoeksvragen ________________________________________________             9
6 Methoden en technieken ______________________________________________ 10
          6.1    Methoden en technieken __________________________________________             10
          6.2    Strategie ______________________________________________________              10
          6.3    Omgang kwetsbare vondsten en monsters ____________________________            10
          6.4    Aardwetenschappelijk onderzoek____________________________________            11
          6.5    Anorganische artefacten __________________________________________            11
          6.6    Organische artefacten ____________________________________________            11
          6.7    Archeozoölogische, archeobotanische en fysisch antropologische resten _____   12
          6.8    Overige resten __________________________________________________             12
          6.9    Dateringstechnieken _____________________________________________             12
          6.10   Beperkingen____________________________________________________               12
7 Uitwerking en conservering ____________________________________________ 13
          7.1    Structuren, grondsporen, vondstspreidingen___________________________         13
          7.2    Analyse aardwetenschappelijke gegevens _____________________________          13
          7.3    Anorganische artefacten __________________________________________            13
          7.4    Organische artefacten ____________________________________________            13
          7.5    Archeozoölogische en -botanische resten _____________________________         13
          7.6    Beeldrapportage ________________________________________________              13

8 (De)selectie en conservering __________________________________________ 14
          8.1    Selectie materiaal voor uitwerking __________________________________ 14
          8.2    Selectie materiaal voor deponering en verwijdering _____________________ 14
          8.3    Selectie materiaal voor conservering _________________________________ 14

9 Deponering ________________________________________________________ 15
          9.1    Eisen betreffende depot ___________________________________________ 15
          9.2    Te leveren product _______________________________________________ 15
10         Randvoorwaarden en aanvullende eisen ___________________________ 16
          10.1   Personele randvoorwaarden _______________________________________             16
          10.2   Overlegmomenten _______________________________________________               16
          10.3   Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie ______________________     16
          10.4   Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen ________________________         16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>PvE Koningin Julianastraat 23 Houten, gemeente Houten (UT)



11         Wijzigingen en afwijkingen ten opzichte van het PvE __________________ 17
          11.1   Wijzigingen tijdens het veldwerk ____________________________________        17
          11.2   Belangrijke wijzigingen ___________________________________________          17
          11.3   Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk _____________   17
          11.4   Procedure van wijzing tijdens uitwerking en conservering ________________    17

Literatuur 18
Bijlage 1: Lijst met te verwachten aantallen _________________________________ 19
Bijlage 2: Overzicht te raadplegen specialisten _______________________________ 20
Bijlage 3: onderzoeksgebied _____________________________________________ 21
Bijlage 4: Puttenplan ___________________________________________________ 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>PvE Koningin Julianastraat 23 Houten, gemeente Houten (UT)




  1       ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED




 Projectnaam                           Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven Koningin
                                       Julianastraat 23 te Houten, gemeente Houten (UT)
 Provincie                             Utrecht
 Gemeente                              Houten
 Plaats                                Houten
 Toponiem                              Koningin Julianastraat 23
 Kaartbladnummer                       38F
 x,y-coördinaten                       139702/448516
                                       139653/448487
                                       139729/448478
                                       139704/448464

 CMA/AMK-status                        -
 Archis-monumentnummer                 n.v.t.
 Archis-waarnemingsnummer              -
 Oppervlakte plangebied                ca. 2070 m2
 Oppervlakte onderzoeksgebied          705 m2
 Huidig grondgebruik                   Deels bebouwd


 Grondwatertrap                        IVu




  2       AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK


De aanleiding tot het proefsleuvenonderzoek vormt de geplande sloop van de huidige bebouwing
en de ontwikkeling van nieuwbouw aan de Koningin Julianastraat 23 te Houten. Het terrein is
momenteel deels bebouwd. Met de geplande nieuwbouw wordt grondverzet uitgevoerd. Hierdoor
kunnen eventueel in de bodem aanwezige archeologische resten worden aangetast. De beoogde
funderingsdiepte is 92 centimeter onder peil en vermoedelijk wordt op staal gefundeerd.
Rekening wordt gehouden met een bufferzone van ca. 30 centimeter onder de maximale
funderingsdiepte. In een eerder stadium is een inventariserend veldonderzoek – verkennende
fase uitgevoerd. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de bodem in delen van het bouwterrein nog
intact is en dat archeologische resten zijn te verwachten. Het uit te voeren
proefsleuvenonderzoek is een vervolg op het eerder uitgevoerde onderzoek.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>PvE Koningin Julianastraat 23 Houten, gemeente Houten (UT)




   3     EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK



Eerder uitgevoerd onderzoek

Bureauonderzoek
Uitvoerder                               Laagland Archeologie BV
Uitvoeringsperiode                       Augustus 2024
Rapportage                                                   2024: Bureauonderzoek en
                                         Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase
                                         Koningin Julianastraat 23 te Houten, gemeente
                                         Houten (UT), Almelo (Laagland Archeologie
                                         Rapport 1409).
Veldonderzoek
Uitvoerder                     Laagland Archeologie BV
Uitvoeringsperiode             Augustus 2024
Uitvoeringsmethode             Verkennend booronderzoek
Rapportage                                         2024: Bureauonderzoek en
                               Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase
                               Koningin Julianastraat 23 te Houten, gemeente
                               Houten (UT), Almelo (Laagland Archeologie
                               Rapport 1409).
Vondsten/monsters/documentatie Laagland Archeologie Almelo



   4     ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING


4.1      REGIONALE ARCHEOLOGISCHE EN CULTUURLANDSCHAPPELIJKE CONTEXT

Geologie, geomorfologie en bodem:
Het plangebied ligt in het Utrechts-Gelders rivierengebied. De basis van dit landschap is gevormd
in de laatste IJstijd (Weichselien), toen hier een brede, maar relatief ondiepe riviervlakte werd
uitgesleten door vlechtende rivierstelsels. Tegen het einde van het Weichselien stoven in de
riviervlakte rivierduinen op. Gedurende het Holoceen werd de waterlast gelijkmatiger. De
vlechtende rivierstelsels ontwikkelden zich tot meanderende rivieren. De natuurlijke rivierlopen
van meanderende rivieren kennen een hoge dynamiek, waarbij waterlopen zich constant
verplaatsen door erosie- en sedimentatieprocessen.
Uit geraadpleegde paleogeografische kaarten van de Rijn-Maas delta blijkt dat het plangebied op
de Jutphaas-stroomgordel ligt welke actief was rond het Laat-Neolithicum – Vroege IJzertijd (ca.
1845 tot 765 v. Chr.). De Jutphaas-stroomgordel is deel van de Linschotense stroomstelsel welke
afwatert in westelijke richting. Op basis van paleogeografische reconstructies voor de IJzertijd en
Romeinse Tijd ligt in de uitloper van de Jutphaas-stroomgordel een restgeul. Direct ten westen
van het plangebied ligt de Hoon-stroomgordel. De Hoon-stroomgordel was actief van het Midden-
Neolithicum tot de Midden-Bronstijd (ca. 2950 – 1780 v. Chr.).
In DINO-loket zijn aantal boringen in de omgeving van het plangebied geraadpleegd in de
omgeving van het plangebied. Op basis van de geraadpleegde boringen bestaat de ondergrond
voornamelijk uit oever-op-beddingafzettingen van de (holocene) Formatie van Echteld. De
pleistocene ondergrond bestaat uit afzettingen van vlechtende riviersystemen (Formatie van
Kreftenheye). Dit betreft een pakket matig grove tot uiterst grove veelal grindige zanden. De
grindigheid van deze lagen varieert van zwak tot sterk grindig.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>PvE Koningin Julianastraat 23 Houten, gemeente Houten (UT)



De pleistocene ondergrond ligt globaal op een diepte van 10 à 11 m -mv. Specifiek in boring
B38F0345 op ongeveer 200 m ten noorden van het plangebied zijn de pleistocene afzettingen op
10,95 m -mv (8,43 m -NAP) aangetroffen.
Deze zijn vanaf 2,10 m -mv (0,42 m +NAP) afgedekt met (Holocene) grove zanden voornamelijk
grindige zanden, die naar boven toe fijner worden zonder grindbijmenging. Alleen bovenin vanaf
2,10 tot 3,00 m -mv (0,48 m -NAP tot 0,42 m +NAP) zijn de fijne zanden matig grindig. Het gaat
bij dit zandpakket om beddingafzettingen van de Formatie van Echteld. Deze beddingafzettingen
zijn vanaf 1,25 m -mv (1,27 m +NAP) afgedekt met een matig humeuze kleilaag, die
oeverafzettingen moet representeren. Tenslotte is er een opgebracht, antropogeen pakket
aangetroffen, dat niet in het DINO-loket beschreven staat.
Op de geomorfologische kaart ligt het plangebied in een bebouwde zone die niet in kaart
gebracht is. Op basis van de omgeving zijn rivierkomvlakten (1M46), rivierkom- en
oeverwalachtige vlakten (2M48) of stroomruggen of stroomgordels (10B44) te verwachten.
Op het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) ligt het plangebied op een hoger gelegen zone
die overeen lijkt te komen met de Jutphaas stroomgordel. Ten zuidwesten van het plangebied ligt
een laaggelegen gebied van de vroegere overstromingsvlakte. In detail is te zien dat de
bebouwing aan de Koningin Julianastraat, inclusief de bebouwing binnen het plangebied,
opgehoogd is.
Bodemkundig ligt het plangebied direct grenzend aan een zone van kalkloze poldervaaggronden
in zavel en lichte klei met profielverloop 3, of 3 en 4 (Rn67C). In de verdere directe omgeving
liggen kalkloze ooivaaggronden (Rd90C) en kalkhoudende ooivaaggronden in zware zavel en
lichte klei (Rd90A).
Poldervaaggronden zijn sterk – zwak siltige klei/ of zavelgronden zonder duidelijke
bodemvorming, waarin periodieke hoge grondwaterstanden kunnen voorkomen. Ze hebben geen
veen binnen 80 cm en geen donkere bovengrond. Ze kunnen kalkhoudend of kalkloos zijn. De
gronden zijn geheel gerijpt.
Ooivaaggronden zijn diepbruine en goed gehomogeniseerde zavel- en kleigronden. Ze kunnen
kalkhoudend of kalkloos zijn. Ooivaaggronden worden naar onderen meestal lichter. Onder de
bovengrond bevindt zich een, tot beneden de 50 cm diepte doorgaande, door verwering ontstane
laag, de Bw-horizont. Door een goede interne drainage van het bodemprofiel, te zien aan een
egale bruinkleuring en het verdwijnen van roestvlekken, kan een -van oorsprong nattere-
poldervaaggrond overgaan in een ooivaaggrond.


Archeologie en historie
De oudste van bewoning in Houten gaat terug tot 2200 v. Chr. Het huidige Houten dateert uit de
Vroege Middeleeuwen rond 700 na Chr. In de omgeving van het plangebied zijn diverse
waarnemingen gedaan, daterend uit onder andere de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de
Nieuwe tijd. In de omgeving zijn tevens enkele archeologische begeleidingen uitgevoerd, waarbij
sporen uit de IJzertijd – Middeleeuwen zijn aangetroffen.

Op de eerste kadastrale kaart (circa 1832) is het plangebied en haar omgeving nog onbebouwd.
Het terrein is op de OAT (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel) aangeduid als bouwland, gelegen
buiten de dorpskern van Houten. De voorloper van de huidige Koningin Julianastraat is al aanwezig.
Op basis van de rondomliggende verkaveling kan worden aangenomen dat deze weg jonger is dan
de bouwlanden. Op de topografische kaart van 1850 is het plangebied onbebouwd en in gebruik als
bouwland. Vanaf 1883 is het plangebied deel geweest van een erf met één enkel gebouw. Volgens
het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) ligt hier een langhuisboerderij gedateerd in 1919.
Mogelijk betreft het een eerdere fase van de boerderij. Rond 1937 is aan de zuidzijde een weg
aangelegd waarbij de contouren van het plangebied tot stand gekomen zijn. Binnen het plangebied
stond een bijgebouw. Vanaf 1970 is het plangebied tijdelijk onbebouwd geweest tot 1984. Op de
kaart van 1984 is de huidige bebouwing aanwezig en later rond 1990 is het westelijk deel van het
plangebied bebouwd. Na 1990 lijken er geen veranderingen meer plaats te hebben gevonden
binnen het plangebied.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>PvE Koningin Julianastraat 23 Houten, gemeente Houten (UT)



De archeologische verwachting voor de perioden Laat-Paleolithicum tot Midden-Neolithicum hangt
samen met het pleistocene landoppervlak dat tenminste op 10,0 m -mv te verwachten is. Tot die
diepte zijn geen bodemverstoringen voorzien en om die reden is de verwachting voor deze
perioden weinig relevant. Er geldt een hoge archeologische verwachting vanaf het Laat-Neolithicum
tot de Late Middeleeuwen vanwege de ligging op de Jutphaas-stroomgordel en archeologische
vondsten in de omgeving van het plangebied. Omdat binnen het plangebied bebouwing ontbreekt
op het vroegste kaartmateriaal is de archeologische verwachting middelhoog voor de Nieuwe Tijd.

Resultaten voorgaand booronderzoek
Algemeen zijn crevasse-op-oever-op-beddingafzettingen aangetroffen onder een dunne tot dikke A-
horizont, bestaande uit twee subhorizonten (bouwvoor en onderste subhorizont A-horizont). In de
boringen 1 en 5 wordt deze profielopbouw, afgezien de crevasseafzettingen bovenin het profiel,
gekenmerkt door een fining-upward profiel. Terwijl in de boringen 2 en 4 direct bovenop de
beddingafzettingen oeverafzettingen liggen, die in eerste instantie uit zwak zandige klei bestaan die
naar boven toe sterk zandig worden (boring 2 en 4). In boring 3 liggen oever-op-
beddingafzettingen. Hier worden deze afgedekt door een zandlaag. In ieder geval vindt vanaf de
eerste laag oeverafzettingen, bovenop beddingafzettingen een coarsening-upward plaats in de
boringen 2 t/m 4 en vanaf een bepaald niveau vindt er dan fining-upward plaats. Deze
opeenvolging (fining-upward - coarsening-upward - fining upward) is karakteristiek voor een
reactivatie. In boring 3 lijkt het erop dat er een geul is gereactiveerd is, terwijl in de boringen 2 en
4 zandigere klei (zandigere oeverafzettingen/crevasseafzettingen) zijn afgezet op de oever van
deze gereactiveerde geul. De bovenste fining-upward opeenvolging is tenslotte afgedekt door
crevasseafzettingen/afzettingen van een uitloper van een crevasse. De top van de natuurlijke
afzettingen is aangetroffen op 20 à 50 cm -mv (2,18 à 2,79 m +NAP). De top van de
oeverafzettingen, afgedekt met crevasseafzettingen is aangetroffen op 80 à 130 cm -mv (1,69 à
2,05 m +NAP).
Algemeen is een onverstoorde bodemopbouw aangetroffen. In boring 1 is op 80 tot 120 cm -mv
een met crevasseafzettingen afgedekte laklaag aangetroffen. In boring 2 is een laklaag direct op de
beddingafzettingen aangetroffen.

In de bouwvoor van boring 5 is een beetje kolengruis aangetroffen, terwijl in de daar
onderliggende (onderste) subhorizont enkele houtskool - en baksteenspikkels zijn aangetroffen.
Deze bijmengingen zijn weinig archeologisch relevant omdat deze van elders kunnen komen en/of
geen context hebben. Vervolgens zijn in de crevasseafzettingen verbrande leemspikkels (boring 1
en 5) en botfragmentjes (boring 3, 4 en 5) aangetroffen. In boring 5 is ook verbrand bot gezien.
Het is onduidelijk of het om dierlijk of menselijk bot ging. In ieder geval moet het verbrande bot als
duidelijk antropogene indicator worden gezien. Het bot kan verbrand zijn bij de voedselbereiding,
maar het kunnen evengoed crematieresten zijn. Verder is wat houtskool aangetroffen in de
crevasseafzettingen van boring 2 t/m 4. In de daaronder liggende oeverafzettingen zijn enkele
houtskoolspikkels (boring 3 t/m 5) en enkele verbrande leemspikkels (boring 5) aangetroffen. In
boring 2 is in de beddingafzettingen op ongeveer 190 cm -mv een kleibrokje met daarin houtskool
aangetroffen. Het gaat om houtskool in een verspoelde context

Selectieadvies en selectiebesluit
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt nader archeologisch onderzoek geadviseerd conform
protocol 4003 IVO (landbodems). Geadviseerd is om dit onderzoek uit te voeren in de vorm van
een proefsleuvenonderzoek.

4.2      AARD EN OUDERDOM VAN DE VINDPLAATSEN

Vooralsnog wordt rekening gehouden met archeologische resten uit het Laat-Neolithicum tot en
met de Nieuwe tijd. Archeologische resten uit oudere perioden kunnen wel in het plangebied
aanwezig zijn, maar liggen op een diepte die met de nieuwbouw niet wordt bereikt. In principe
wordt rekening gehouden met een groot aantal archeologische complextypen uit de betreffende
perioden.

4.3      BEGRENZING EN OPPERVLAKTE VAN DE VINDPLAATSEN

Deze paragraaf kan op dit moment nog niet concreet ingevuld worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>PvE Koningin Julianastraat 23 Houten, gemeente Houten (UT)



4.4      STRUCTUREN EN SPOREN

Diepere grondsporen uit de periode Laat-Neolithicum – Nieuwe tijd (nederzettingen, boerderijen,
greppels en putten/kuilen) kunnen plaatselijk in de intacte top van de crevasse- of
oeverafzettingen nog intact zijn.

4.5      ANORGANISCHE ARTEFACTEN

Artefacten kunnen bestaan uit (bewerkt) vuursteen, natuursteen, aardewerkfragmenten,
verbrande leem, baksteen, glas en metaal.

4.6      ORGANISCHE ARTEFACTEN

Organische materialen waarmee rekening gehouden dient te worden zijn hout, dierlijk bot, leer
en textiel. Deze materialen kunnen vooral worden aangetroffen in diepere sporen in de
grondwaterzone. Dierlijk bot kan ook worden verwacht in de kleiige oeverafzettingen en de
afdekkende crevasseafzettingen.

4.7      ARCHEOZOÖLOGISCHE EN BOTANISCHE RESTEN

In diepere grondsporen in de grondwaterzone kunnen macrobotanische resten worden verwacht.
In de kalkrijke klei van het rivierengebied blijven archeozoölogische resten over het algemeen
goed bewaard. Bij het verkennend booronderzoek zijn ook botresten aangetroffen.

4.8      MOTIVATIE

Omdat het in dit stadium nog om een waarderend onderzoek gaat waarmee het complextype nog
nader vastgesteld gaat worden betreft het een brede verwachting van dateringen, complextypen
en aan te treffen materiaal.

4.9      ARCHEOLOGISCHE STRATIGRAFIE EN DIEPTE VAN VONDSTLAGEN

Archeologische resten kunnen worden verwacht in de crevasseafzettingen en in de top van de
oeverafzettingen. De crevasseafzettingen bevinden zich op ca. 30 – 50 cm -mv. De
oeverafzettingen liggen direct onder de crevasseafzettingen op ca. 80 cm -mv.

4.10     GAAFHEID EN CONSERVERING

De gaafheid van eventuele vindplaatsen kan variëren als gevolg van de wisselende diepten van
eventuele bodemverstoringen.
In geval van vindplaatsen uit de late prehistorie ligt de archeologische waarde in de mate waarin
grondsporen nog grotendeels intact zijn en in het horizontale vlak nog samenhang vertonen.
Indien in de resterende B-, BC- of C-horizonten nog sporen leesbaar zijn, mogen dergelijke
vindplaatsen nog als ‘gaaf’ beschouwd worden.
Meestal is alleen in oude, opgevulde laagten en in diepe sporen zoals waterputten vanwege de
natte condities sprake van redelijke conservatieomstandigheden. Mogelijk zijn in het
onderzoeksgebied nog waterputten of –kuilen aanwezig, al dan niet met houten putconstructies
(kistwerk, vlechtwerk of holle boomstammen).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>PvE Koningin Julianastraat 23 Houten, gemeente Houten (UT)




     5   DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING


5.1      DOELSTELLING

Het proefsleuvenonderzoek heeft tot doel gegevens te verkrijgen om de archeologische
verwachting te toetsen en eventueel aanwezige vindplaatsen op te sporen en te waarderen. Op
basis van de waardering kan de behoudenswaardigheid van de vindplaats binnen het plangebied
worden vastgesteld.

5.2      RELATIE MET NOAA EN/OF ANDERE ONDERZOEKSKADERS

Omdat het in dit stadium nog om een waarderend onderzoek gaat waarmee het complextype nog
nader vastgesteld gaat worden, kan nog niet concreet worden ingehaakt op onderzoeksvragen en
andere onderzoekskaders.

5.3      VRAAGSTELLING

Aangezien vooralsnog moet worden aangetoond of er een vindplaats aanwezig is, kan er nog
geen specifieke vraagstelling worden opgesteld. De onderzoeksvragen zijn daarom nog algemeen
van aard.

5.4      ONDERZOEKSVRAGEN

1.   Zijn er in het onderzoeksgebied vindplaatsen met archeologische sporen en resten aanwezig?
2.   Wat is de aard (complextype), omvang en fysieke kwaliteit daarvan?
3.   Uit welke periode dateren deze?
4.   Waar bevinden deze resten zich (horizontaal en verticaal)?
5.   Wat is de bodemkundige opbouw en hoe intact is deze?
6.   Wat is de waardestelling middels de KNA-waarderingscriteria? Is de vindplaats
     behoudenswaardig?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>PvE Koningin Julianastraat 23 Houten, gemeente Houten (UT)




   6     METHODEN EN TECHNIEKEN


6.1      METHODEN EN TECHNIEKEN

Er worden drie proefsleuven aangelegd volgens de indicatieve ligging op het puttenplan in bijlage
4. Mochten de plaatselijke omstandigheden dit noodzakelijk maken (kabels/leidingen, bomen),
dan heeft de uitvoerder de vrijheid in beperkte mate van de geplande ligging af te wijken.
In de proefsleuven worden leesbare vlakken aangelegd conform de KNA-leidraad Veldhandleiding
Archeologie en overige veldwerkspecificaties volgens het vigerende KNA-protocol IVO-P. Bij de
aanleg van de vlakken wordt laagsgewijs verdiept tot op het beoogde leesbare vlakniveau. Voor
zover nodig vanwege de onderzoeksvragen worden sporen gecoupeerd en afgewerkt. In ieder
geval moet getracht worden aan de hand van spoorvondsten deze te dateren. De
opgravingsleider maakt in overleg met de senior-archeoloog een beredeneerde keuze voor een
selectie van te couperen en af te werken sporen. Vondsten worden zo mogelijk gekoppeld aan
sporen of lagen en verzameld in vakken van maximaal 4x5 meter.
Alle relevante veldopnames worden voorzien van een noordpijl, schaalaanduiding en fotobord.
Daar waar het bordje storend is (met het oog op publicaties) kan tevens een identieke foto
zonder beeldidentificatie worden gemaakt.

6.2      STRATEGIE

De geplande locatie van de proefsleuven is aangegeven in bijlage 4 (Puttenplan). De
proefsleuven liggen op de locatie van de geplande nieuwbouw en variëren in lengte. De
westelijke proefsleuf heeft een lengte van 20 meter. De zuidelijke proefsleuf is 15 meter lang en
de noordelijke proefsleuf is 10 meter lang. Alle proefsleuven hebben een breedte van 4 meter.
Door de proefsleuven op de locatie van de geplande nieuwbouw aan te leggen wordt een goed
beeld verkregen over de archeologische resten die als gevolg van de nieuwbouw worden
verstoord.
Het vlak wordt aangelegd op een niveau waarin eventuele archeologische sporen leesbaar zijn. In
principe wordt het vlak aangelegd in de top van de oeverafzettingen, op ca. 1 m -mv. Indien in
de crevasseafzettingen tijdens het verdiepen sporen worden waargenomen, wordt op dit niveau
een vlak aangelegd. Vervolgens wordt niet voor de gehele proefsleuf een tweede vlak in de top
van de oeverafzettingen aangelegd. In plaats daarvan wordt in een deel waar geen sporen zijn
een kijkgat gemaakt tot in de top van de oeverafzettingen.
In principe wordt per put ten minste één vlak aangelegd.
In totaal wordt een oppervlak van ongeveer 180 m2 ontgraven. Dit is circa 8,7% van het
oppervlak van het plangebied, waarmee aan de minimale dekkingsgraad van 5% wordt voldaan.
Voor eventuele uitbreiding wegens onverwachte of onduidelijke sporensituaties wordt 20 m2
ingecalculeerd.

6.3      OMGANG KWETSBARE VONDSTEN EN MONSTERS

Door de projectleider wordt in overleg met de senior archeoloog bepaald welke kwetsbare
vondsten en monsters worden verzameld en op welke wijze deze worden geborgen. Alle
verzamelde artefacten worden behandeld conform de KNA-specificatie OS11.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>PvE Koningin Julianastraat 23 Houten, gemeente Houten (UT)



6.4      STRUCTUREN EN GRONDSPOREN

Alle aangetroffen archeologisch relevante sporen worden handmatig gecoupeerd, gefotografeerd
getekend en afgewerkt tot zover dat er voldoende daterend materiaal is verkregen. Van in het
veld herkenbare structuren worden minimaal enkele van de sporen afgewerkt. Waterputten
worden, indien aangetroffen, vooralsnog niet nader onderzocht maar in het vlak
gedocumenteerd. Wel dienen in sporen die vermoedelijk waterputten zijn, enkele steekguts of
Edelmanboringen te worden gezet om meer inzicht in de aard en diepte van deze sporen te
krijgen.
Muurwerk wordt gedocumenteerd conform de gangbare bouwhistorische richtlijnen (beschrijving
van steenformaten, specie, breedte, versnijdingen, relaties en aansluitingen en waar mogelijk
lagenmaat en metselverband). Waar aanwezig wordt de insteek gedocumenteerd in een coupe of
profiel haaks op het muurwerk. Van muurwerk dat duidelijk na ca. 1880 gedateerd kan worden,
volstaat het vastleggen van de ligging en de redenen van de datering.

6.5      AARDWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Omdat al veel bekend is over de geologie van dit gebied blijft het aardwetenschappelijk
onderzoek beperkt. Van elke put worden van de meest representatieve putwanden een tweetal
kolomopnames gemaakt met een beschrijving van de lithologische lagen conform de ASB met
speciale aandacht voor bodemhorizontbeschrijving en genese van een eventueel cultuurdek.

6.6      ANORGANISCHE ARTEFACTEN

Alle aangetroffen artefacten worden verzameld, volgens de bovenstaande systematiek en
conform de leidraden 'Veldwerk' en 'Eerste hulp bij kwetsbaar Vondstmateriaal'.
Van keramisch bouwmateriaal wordt van elke soort/type het meest complete of representatieve
exemplaar verzameld per structuur/spoor. Tijdens de ontgravingen wordt de grond, inclusief de
stort, intensief onderzocht met een metaaldetector. Metaalvondsten en bijzondere vondsten of
vondstconcentraties, voor zover niet gekoppeld aan sporen van beperkte omvang, worden als
puntvondsten apart geborgen en driedimensionaal ingemeten.
Aangezien er te weinig informatie is om een gefundeerde onderbouwing van de te verwachten
vondstaantallen op te stellen, zijn de te verwachten aantallen (op basis van KNA-specificatie
PS07) niet in dit PvE opgenomen.

6.7      ORGANISCHE ARTEFACTEN

Alle aangetroffen artefacten worden verzameld, volgens de bovenstaande systematiek. Dergelijke
vondsten dienen behandeld te worden conform de KNA-specificatie OS11. De uitvoerder is er
voor verantwoordelijk dat er in het veld voldoende geschikt verpakkingsmateriaal aanwezig is
voor het tijdelijk opslaan van de geborgen organische artefacten. Een selectie van eventuele
houten paaltjes en dergelijke dienen zodanig verzamelt en verpakt te worden dat datering door
middel van 14C- of dendrodatering mogelijk is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>PvE Koningin Julianastraat 23 Houten, gemeente Houten (UT)



6.8       ARCHEOZOÖLOGISCHE, ARCHEOBOTANISCHE EN FYSISCH ANTROPOLOGISCHE
               RESTEN

Uit kansrijke sporen worden paleo-ecologische monsters genomen voor een quick scan, op basis
waarvan besloten kan worden of uitgebreide uitwerking van de monsters noodzakelijk is.
Rekening moet worden gehouden met twee paleo-ecologische monsters. Ook archeozoölogische
resten kunnen worden verwacht. Archeozoölogische resten worden alleen verzameld uit
antropogene context. Verspoeld dierlijk bot hoeft niet te worden verzameld. Met fysisch
antropologische resten wordt vooralsnog niet gerekend.

6.9       OVERIGE RESTEN

Deze worden behandeld naar bevind van zaken door de leidinggevend archeoloog, eventueel na
overleg met het bevoegd gezag en opdrachtgever.1 Uitgangspunt vormt altijd de KNA-specificatie
OS11.

6.10      DATERINGSTECHNIEKEN

Indien in sporen houtskoolbrokken worden aangetroffen, worden deze bemonsterd voor 14C-
datering. Houtskoolmonsters dienen alleen genomen te worden uit een duidelijke en zinvolle
context (geen houtskoolmonsters uit het vlak buiten sporen, niet uit akkerlagen of
plaggendekken). Daadwerkelijke datering middels deze technieken vindt uitsluitend plaats na
overleg met en toestemming van de regio-archeoloog.

6.11      BEPERKINGEN

Het onderzoek beperkt zich inhoudelijk tot het beantwoorden van de onderzoeksvragen en
ruimtelijk tot de begrenzingen van het plangebied. Verwacht wordt dat de sporendichtheid
relatief gering is. Alleen wanneer een (vroeg)middeleeuws erf wordt aangetroffen is met een
grote sporendichtheid te rekenen. Bovendien kunnen daar steenbouwresten worden
aangetroffen. Steenbouw dient wel als spoor in het vlak te worden gedocumenteerd, maar wordt
niet volledig buiten de geplande put vrijgelegd.




1Indien de beslissing gevolgen heeft voor het inhoudelijk resultaat van het onderzoek en/of extra kosten voor
veldwerk, uitwerking en/of rapportage met zich meebrengt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>PvE Koningin Julianastraat 23 Houten, gemeente Houten (UT)




   7     UITWERKING EN CONSERVERING


7.1      STRUCTUREN, GRONDSPOREN, VONDSTSPREIDINGEN

De uitwerking van de sporen vindt plaats tot het niveau dat noodzakelijk is voor de
beantwoording van de onderzoeksvragen. Standaard worden alle sporen beoordeeld op hun aard
(natuurlijk vs. antropogeen, vermoedelijke genese, functie en eventueel fasering) en gekoppeld
aan de dateringen van het bijbehorende vondstmateriaal. Vervolgens wordt geprobeerd een
relatie te leggen met andere (vermoedelijk) gelijktijdige sporen om zo structuren te
onderscheiden. Deze structuren worden gevisualiseerd op een Alle sporen Kaart (ASK) en/of een
speciale structurenkaart en ingekleurd naar de aard.

7.2      ANALYSE AARDWETENSCHAPPELIJKE GEGEVENS

De uitwerking vindt plaats tot een niveau dat noodzakelijk is voor de beantwoording van de
onderzoeksvragen en geeft voldoende inzicht in de aangetroffen terreinomstandigheden om
uitspraken te kunnen doen over de geogenese van locatie en de geschiktheid voor bewoning /
andere vormen van gebruik.

7.3      ANORGANISCHE ARTEFACTEN

De uitwerking van de vondsten vindt plaats tot het niveau dat noodzakelijk is voor de
beantwoording van de onderzoeksvragen.
Het vondstmateriaal moet worden gewassen en gesplitst op vondstcategorie, met uitzondering
van de vondsten die in verband met conservering niet gewassen mogen worden. De vondsten
worden per materiaalcategorie beschreven conform de daarvoor gebruikelijke determinaties (ten
minste conform ABR), geteld en eventueel gewogen. Al het vondstmateriaal uit gesloten
contexten zoals afvalkuilen wordt uitgewerkt.
Bij aanvang van de uitwerking dient een selectie van het materiaal te worden gemaakt dat
gedetermineerd moet worden door een specialist. Bij (vergankelijke) vondsten dient in eerste
instantie minimaal gezorgd te worden voor stabilisering van de staat waarin ze zijn gevonden. De
keuze hiervoor dient gemaakt te worden door de specialist. Een overzicht van het aantal te
analyseren vondsten wordt opgenomen in het evaluatierapport. Alle monsters die bij de evaluatie
geselecteerd zijn voor nader of later onderzoek worden gezeefd en behandeld conform de KNA-
specificatie OS11. Alle overige monsters worden afgestoten. Nadat het materiaal door
specialisten is onderzocht en gedetermineerd, dienen de resultaten aan de sporen te worden
gekoppeld en geanalyseerd in het licht van de onderzoeksvragen.

7.4      ORGANISCHE ARTEFACTEN

Idem.

7.5      ARCHEOZOÖLOGISCHE EN -BOTANISCHE RESTEN

Idem.

7.6      BEELDRAPPORTAGE

Het rapport bevat tenminste een alle-sporen-kaart, met daarop aangegeven de interpretatie en
datering van de sporen en structuren. Er dienen foto's van belangrijke sporen te worden
opgenomen, evenals profieltekeningen waaruit de profielopbouw duidelijk wordt.
Eventueel kunnen foto’s worden opgenomen van de kenmerkende vondsten waarop de datering
van de sporen/lagen is gebaseerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>PvE Koningin Julianastraat 23 Houten, gemeente Houten (UT)




   8     (DE)SELECTIE EN CONSERVERING


8.1      SELECTIE MATERIAAL VOOR UITWERKING

Bij onderzoeken onder protocol 4003 (IVO) worden eventuele vondsten en/of monsters
beoordeeld op geschiktheid voor analyse, geanalyseerd en gedocumenteerd. Voor uitwerking en
analyse van vondsten en/of monsters dient een voorstel opgesteld te worden dat door de
archeologische adviseur namens het bevoegd gezag en de opdrachtgever beoordeeld en
geaccordeerd dient te worden. Dit kan per mail of in een beknopt tekstdocument. Bij
onderzoeken onder het protocol 4003 IVO-P is een evaluatierapport vereist.

8.2      SELECTIE MATERIAAL VOOR DEPONERING EN VERWIJDERING

In de selectie en/of evaluatiefase wordt beslist welke vondsten en monsters worden uitgewerkt.
Het resterende deel kan worden gedeponeerd of verwijderd. Dit gedeselecteerde materiaal kan
pas na goedkeuring verwijderd worden. ‘Verwijdering’ kan inhouden dat het wordt geschonken
aan musea of educatieve instellingen. Het kan ook worden vernietigd, waarbij als stelregel geldt
dat het ter destructie wordt aangeboden, opdat het niet abusievelijk als artefact in het
bodemarchief terecht komt. Bodemvondsten zijn krachtens de wet eigendom van de provincie, de
gemeente of de Staat, en de beslissing over definitieve verwijdering ligt dan ook bij hen.

8.3      SELECTIE MATERIAAL VOOR CONSERVERING

Conform de KNA dienen alle kwetsbare vondsten en monsters geconserveerd te worden geleverd
aan het archeologisch depot, tenzij schriftelijk en op grond van het selectierapport anders is
aangegeven door de depothouder/eigenaar. Indien materiaal wordt geconserveerd, dan wordt
door de specialist een conserveringsrapport opgesteld waarin is vastgelegd welke vondsten en
monsters op welke wijze met welke materialen zijn geconserveerd. Dit conserveringsrapport,
indien uitgevoerd onder protocol 4004 (Opgraven), dient ter goedkeuring te worden voorgelegd
aan de depothouder/eigenaar. Deze goedkeuring is niet vereist voor onderzoek uitgevoerd onder
protocol 4003 (IVO).
Al in het veld worden kwetsbare voorwerpen zo goed mogelijk gestabiliseerd conform de KNA-
specificatie OS11. Indien er vondsten worden aangetroffen die door hun aard en staat niet op
deze procedure kunnen wachten, wordt hier telefonisch overleg gevoerd met de opdrachtgever
en de provinciaal archeoloog. De gemaakte afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd en
tevens te worden opgenomen in het evaluatierapport.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>PvE Koningin Julianastraat 23 Houten, gemeente Houten (UT)




    9    DEPONERING


9.1      EISEN BETREFFENDE DEPOT

Vondsten mogen tijdens het veldwerk en na afloop daarvan niet uitgeleend worden aan derden,
anders dan voor onderzoeksdoeleinden of pas nadat ze zijn geconserveerd en gedeponeerd in het
archeologisch depot van de betreffende provincie (Provinciaal depot voor Bodemvondsten
Utrecht, depotutrecht@provincie-utrecht.nl). Het archeologisch bureau dient bij te houden waar
vondsten verblijven voor onderzoek elders.
De vondsten worden conform de richtlijnen deponering (KNA versie 4.2) geordend, uitgesplitst,
verpakt, gecodeerd en voorzien van bijbehorende documentatie. Tevens moet de volledige
digitale documentatie inclusief rapportage worden gedeponeerd in het E-depot van de
Nederlandse Archeologie (EDNA).

9.2      TE LEVEREN PRODUCT

(Deel)producten:
De volgende producten dienen minimaal geleverd te worden:
▪   De noodzaak tot een voorstel voor dateringen, conservatie en dergelijke wordt direct na afloop
    van het veldwerk bepaald door opdrachtgever, -nemer en bevoegde overheid.
▪   Conceptrapportage.
▪   Ter deponering gereed gemaakte vondsten en onderzoeksdocumentatie.
▪   Eindproduct is een rapport volgens KNA-specificatie OS 15, en de bepalingen in dit PvE.
▪   Een bewijs (af te geven door de ontvangende instantie) van overdracht van vondsten en
    documentatie.

Inhoud eindrapport:
Het rapport bevat ten minste de volgende onderdelen:
▪   Toegepaste onderzoeksmethode,
▪   Relevant eerder onderzoek in de directe omgeving,
▪   Hoofdstuk Sporen en Structuren; in dit hoofdstuk dienen, naast een bespreking van de
    belangrijkste sporen, alle aangetroffen structuren individueel besproken en afgebeeld te
    worden,
▪   Hoofdstuk Vondsten met bijdragen van specialisten,
▪   Hoofdstuk Synthese met daarin terugkoppeling naar eerder onderzoek,
▪   Een systematische beantwoording van de onderzoeksvragen,
▪   Sporen- en vondstenlijst,
▪   Relevant historisch kaartmateriaal,
▪   Gegevensbestanden van de geanalyseerde monsters,
▪   Sporenkaart, structurenkaart en faseringskaart.

Verschijning en oplaag eindrapport:
Het rapport wordt door de uitvoerder uitgegeven als KNA-standaardrapport. Er wordt tenminste
rapporten beschikbaar gesteld aan de RCE, de provincie, het provinciaal depot en de gemeente.
De definitieve versie verschijnt pas na verwerking van de op- en aanmerkingen van het bevoegd
gezag en de opdrachtgever op het conceptrapport. De opdrachtgever ontvangt het rapport
digitaal (Pdf-file).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>PvE Koningin Julianastraat 23 Houten, gemeente Houten (UT)




    10    RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN


10.1     PERSONELE RANDVOORWAARDEN

Het onderzoek moet door een adequaat bezet veldteam uitgevoerd worden. Het veldteam bestaat
minimaal uit een gekwalificeerd senior KNA-archeoloog met een gedegen kennis van de fysische
geografie van het rivierengebied.

10.2     OVERLEGMOMENTEN

De exacte uitvoeringsplanning dient in overleg met de opdrachtgever te worden vastgesteld.

10.3     KWALITEITSBEWAKING, TOEZICHT, OVERLEG EN EVALUATIE

De projectleider van de uitvoerder is in eerste lijn belast met de kwaliteitsbewaking van het
project. Voor aanvang van het onderzoek vindt een korte bespreking plaats met de betrokkenen
van het veldwerk.

10.4     OVERIGE RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN

▪   De uitvoerder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van een onderzoeksmelding bij
    de RCE (via ARCHIS3).
▪   De uitvoerder is uiteraard ook verantwoordelijk voor het voldoen aan overige wet- en
    regelgeving (o.a. ARBO, veiligheid derden en milieuregelgeving) en besteedt in zijn plan
    van aanpak aandacht aan de relevante punten.
▪   Er is bij het opstellen van deze versie van het PvE geen rekening gehouden met eventuele
    bodemverontreiniging.
▪   Dit PvE betreft de eisen die vanwege het archeologisch belang aan het onderzoek worden
    gesteld. Dit laat onverlet dat wettelijke en andere regelgeving aangaande het uitvoeren van
    werkzaamheden moet worden gevolgd (o.a. Arbowet).
▪   De uitvoerder is in bezit van een geldig certificaat BRL SIKB 4000 Archeologie met het protocol
    4003 IVO-P.
▪   Bij aanvang van het onderzoek wordt melding gedaan aan de regio-archeoloog.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>PvE Koningin Julianastraat 23 Houten, gemeente Houten (UT)




   11 WIJZIGINGEN EN AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN HET PVE


11.1     WIJZIGINGEN TIJDENS HET VELDWERK

Indien tijdens het onderzoek vondsten worden gedaan waarvan de omvang, aard of complexiteit
niet voorzien was, neemt de senior archeoloog onmiddellijk contact op met de opdrachtgever, de
regio-archeoloog en de depothouder.

11.2     BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

In gezamenlijk overleg tussen de opdrachtgever, regio-archeoloog en archeologisch aannemer
wordt bezien welke strategiewijziging nodig is en of een aanpassing van het PvE en/of de
opdracht noodzakelijk is. De aanpassingen ten opzichte van het PvE worden vastgelegd in een
Nota van Wijzigingen, op te stellen door de projectleider van de uitvoerder.

11.3     PROCEDURE VAN WIJZIGING NA DE EVALUATIEFASE VAN HET VELDWERK

Wijziging van de opdracht ná de evaluatiefase van een proefsleuvenonderzoek is zelden of nooit
aan de orde. Iedere vorm van meerwerk en/of wijziging behoeft dan ook specifieke,
voorafgaande goedkeuring van de opdrachtgever en het bevoegd gezag.

11.4     PROCEDURE VAN WIJZING TIJDENS UITWERKING EN CONSERVERING

Wijziging van de opdracht tijdens de uitwerking van een proefsleuvenonderzoek is zelden of nooit
aan de orde. Iedere vorm van meerwerk en/of wijziging behoeft dan ook specifieke,
voorafgaande goedkeuring van de opdrachtgever en het bevoegd gezag.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>PvE Koningin Julianastraat 23 Houten, gemeente Houten (UT)




  LITERATUUR


ARCHIS III, archeologische database voor Nederland.

BRL4000 Archeologie versie 4.2, 2018. www.sikb.nl

Nederlands Normalisatie-instituut, 1989. Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van
onverharde grondmonsters. Nederlands Normalisatie-instituut, Delft.

                    2024: Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase
Koningin Julianastraat 23 te Houten, gemeente Houten (UT), Almelo (Laagland Archeologie Rapport
1409).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>PvE Koningin Julianastraat 23 Houten, gemeente Houten (UT)




  BIJLAGE 1: LIJST MET TE VERWACHTEN AANTALLEN


 Onderzoek                                                   Verwachting


 Omvang                                                      Verwachte aantal m2


 Vondstcategorie                                             Verwachte aantallen (N)
 Aardewerk
 Bouwmateriaal
 Metaal (ferro)
 Metaal (non-ferro)
 Slakmateriaal
 Vuursteen
 Overig natuursteen
 Glas
 Menselijk botmateriaal onverbrand
 Menselijk botmateriaal verbrand
 Dierlijk botmateriaal onverbrand
 Dierlijk botmateriaal verbrand
 Visresten (handverzameld)
 Schelpen
 Hout
 Houtskool(monsters)
 Textiel
 Leer
 Submoderne materialen


 Monstername                                                 Verwachte aantallen (N)
 Algemeen biologisch monster (ABM)
 Algemeen zeefmonster (AZM)
 Pollen, diatomeeën en andere microfossielen
 Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek
 Monsters voor micromorfologisch onderzoek
 Monsters voor luminescentiedatering (OSL)
 Monsters voor koolstofdatering (14C)
 Vismonsters
 DNA
 Dendrochronologisch monster
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>PvE Koningin Julianastraat 23 Houten, gemeente Houten (UT)




  BIJLAGE 2: OVERZICHT TE RAADPLEGEN SPECIALISTEN



                                            Raadplegen bij   Raadplegen bij   Raadplegen bij
 Vondstcategorie
                                            PvA              veldwerk”        uitwerking
 Aardewerk                                  nee              nee              ja
 Bouwmateriaal                              nee              nee              ja
 Metaal (ferro)                             nee              nee              ja
 Metaal (non-ferro)                         nee              nee              ja
 Slakmateriaal                              nee              nee              ja
 Vuursteen                                  nee              nee              ja
 Overig natuursteen                         nee              nee              ja
 Glas                                       nee              nee              ja
 Menselijk botmateriaal onverbrand          nee              nee              ja
 Menselijk botmateriaal verbrand            nee              nee              ja
 Dierlijk botmateriaal onverbrand           nee              nee              ja
 Dierlijk botmateriaal verbrand             nee              nee              ja
 Visresten                                  nee              nee              ja
 Schelpen                                   nee              nee              ja
 Hout                                       nee              nee              ja
 Houtskool(monsters)                        nee              nee              ja
 Textiel                                    nee              nee              ja
 Leer                                       nee              nee              ja
 Submoderne materialen                      nee              nee              nee


 Monstername
 Algemeen biologisch monster (ABM)          nee              nee              ja
 Algemeen zeefmonster (AZM)                 nee              nee              ja
 Pollen, diatomeeën en andere               nee              nee              ja
 microfossielen
 Monsters voor anorganisch chemisch         nee              nee              ja
 onderzoek
 Monsters voor micromorfologisch            nee              nee              ja
 onderzoek
 Monsters voor luminescentiedatering        nee              nee              ja
 (OSL)
 Monsters voor koolstofdatering (14C)       nee              nee              ja
 DNA                                        nee              nee              ja
 Dendrochronologisch monster                nee              nee              ja
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>PvE Koningin Julianastraat 23 Houten, gemeente Houten (UT)




   BIJLAGE 3: ONDERZOEKSGEBIED




Ligging van het plangebied
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>PvE Koningin Julianastraat 23 Houten, gemeente Houten (UT)




  BIJLAGE 4: PUTTENPLAN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>