<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Rapport               Element          Afbeelding   Bevinding

Gemeentehuis Houten   De entree -                   Er ontbreekt hoog
                      Buitentrap                    contrasterende
                                                    markering op de
                                                    traptreden.




Gemeentehuis Houten   De entree -                   De leuning bevindt zich
                      Buitentrap                    enkel in het midden van
                                                    de trap.




Gemeentehuis Houten   De entree -                   Voor de entree bevindt
                      Tourniquetdeur                zich een plek waar
                                                    gerookt wordt.




Gemeentehuis Houten   De entree -                   Er bevindt zich geen
                      Tourniquetdeur                knop voor het verlagen
                                                    van de snelheid van de
                                                    tourniquetdeur.




Gemeentehuis Houten   De entree -                   De glazen deur bevat
                      Tourniquetdeur                geen hoog
                                                    contrasterende
                                                    markering of de
                                                    markering zit niet op de
                                                    juiste hoogte.


Gemeentehuis Houten   De entree                     De glazen deur bevat
                                                    geen hoog
                                                    contrasterende
                                                    markering of de
                                                    markering zit niet op de
                                                    juiste hoogte.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Gemeentehuis Houten   De wachtruimte -   De tafel heeft een 62cm
                      Wachtruimte        vrij onderrijdbare
                                         hoogte.




Gemeentehuis Houten   De wachtruimte -   De tafel heeft een 43cm
                      Wachtruimte        vrij inrijdbare diepte.




Gemeentehuis Houten   De wachtruimte -   Er ontbreken stoelen
                      Wachtruimte        zonder armleuningen.




Gemeentehuis Houten   De                 Het bedienpaneel
                      drankautomaat in   bevindt zich op 148cm
                      de wachtruimte -   hoogte.
                      Geen bemande
                      balie:
                      drankautomaat


Gemeentehuis Houten   De                 De drankautomaat in de
                      drankautomaat in   wachtruimte heeft geen
                      de wachtruimte -   standaardindeling.
                      Geen bemande
                      balie:
                      drankautomaat


Gemeentehuis Houten   Het loket - Zit-   Er zijn onvoldoende
                      loket              stoelen met rug- en
                                         armleuningen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Gemeentehuis Houten   De spreekkamer -    De vrije draaicirkel is
                      Ruimte              120cm boven 30cm
                                          hoogte van de vloer.




Gemeentehuis Houten   De spreekkamer -    Er ontbreken stoelen
                      Ruimte              zonder armleuningen.




Gemeentehuis Houten   De vergaderzaal -   Het oppervlak van de
                      Hellingbaan         hellingbaan is
                                          onvoldoende
                                          contrasterend tov het
                                          aangrenzende
                                          vloeroppervlak.


Gemeentehuis Houten   De vergaderzaal -   De vrije opstelruimte
                      Handmatige          aan de duwzijde van de
                      toegangsdeur        deur is 0cm breed.




Gemeentehuis Houten   De vergaderzaal -   Er ontbreken stoelen
                      Ruimte              zonder armleuningen.




Gemeentehuis Houten   De raadzaal -       Er ontbreekt een bordje
                      Rolstoelplaats      met tekst en/of
                                          rolstoelsymbool bij de
                                          rolstoelplaats.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Gemeentehuis Houten   De raadzaal -         Er ontbreekt een
                      Ringleiding           ringleiding of
                                            vergelijkbare
                                            gehoorondersteuning in
                                            de raadzaal.



Gemeentehuis Houten   Het restaurant -      De glazen deur bevat
                      Handmatige            geen hoog
                      toegangsdeur          contrasterende
                                            markering of de
                                            markering zit niet op de
                                            juiste hoogte.


Gemeentehuis Houten   Het restaurant -      Er zijn onvoldoende
                      Tafel                 stoelen met rug- en
                                            armleuningen.




Gemeentehuis Houten   Het                   Er bevindt zich een
                      rolstoelvriendelijk   deurdranger op de
                      toilet                deur.




Gemeentehuis Houten   Het                   De vrije transferruimte
                      rolstoelvriendelijk   is 113cm lang.
                      toilet




Gemeentehuis Houten   Het                   Er bevindt zich een
                      rolstoelvriendelijk   obstakel in de
                      toilet                transferruimte naast de
                                            closetpot.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Gemeentehuis Houten    Het                   Er ontbreekt een vrij
                       rolstoelvriendelijk   opstelvlak in de
                       toilet                breedterichting voor de
                                             toiletpot.




Gemeentehuis Houten    De nooduitgang        De nooddeur was niet
                       bij de Raadzaal -     te openen op het
                       Automatische          moment van toetsen.
                       nooddeur




Cultureel Centrum de   De                    De
Wiese                  parkeervoorzienin     gehandicaptenparkeerpl
                       g - Haakse GPP        aats is 290cm breed.




Cultureel Centrum de   De entree -           Er bevindt zich een
Wiese                  Drempel               hoogteverschil van 5cm
                                             hoog.




Cultureel Centrum de   De entree -           Voor de entree bevindt
Wiese                  Handmatige in         zich een plek waar
                       entreedeur            gerookt wordt.




Cultureel Centrum de   De entree -           De glazen deur bevat
Wiese                  Handmatige in         geen hoog
                       entreedeur            contrasterende
                                             markering of de
                                             markering zit niet op de
                                             juiste hoogte.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Cultureel Centrum de   De entree -        Er bevindt zich een
Wiese                  Drempel            hoogteverschil van 3cm
                                          hoog.




Cultureel Centrum de   De entree -        De deur opent met 6kg
Wiese                  Handmatige         trek-/duwkracht.
                       tussendeur




Cultureel Centrum de   De entree -        De glazen deur bevat
Wiese                  Handmatige         geen hoog
                       tussendeur         contrasterende
                                          markering of de
                                          markering zit niet op de
                                          juiste hoogte.


Cultureel Centrum de   De garderobe met   De kledinghaakjes
Wiese                  kledinghaakjes -   bevinden zich op 154cm
                       Garderobe          hoogte.




Cultureel Centrum de   Vergaderzaal 1 -   De glazen deur bevat
Wiese                  Handmatige         geen hoog
                       toegangsdeur       contrasterende
                                          markering of de
                                          markering zit niet op de
                                          juiste hoogte.


Cultureel Centrum de   Vergaderzaal 1 -   De glazen wand bevat
Wiese                  Handmatige         geen hoog
                       toegangsdeur       contrasterende
                                          markering of de
                                          markering zit niet op de
                                          juiste hoogte.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Cultureel Centrum de   Vergaderzaal 2 -      De vrije opstelruimte
Wiese                  Handmatige            aan de duwzijde van de
                       tussendeur            deur is 25cm breed.




Cultureel Centrum de   Vergaderzaal 2 -      Er ontbreken stoelen
Wiese                  Ruimte                zonder armleuningen.




Cultureel Centrum de   De biljartzaal -      De glazen deur bevat
Wiese                  Handmatige            geen hoog
                       toegangsdeur          contrasterende
                                             markering of de
                                             markering zit niet op de
                                             juiste hoogte.


Cultureel Centrum de   De biljartzaal -      Er ontbreken stoelen
Wiese                  Ruimte                zonder armleuningen.




Cultureel Centrum de   De grote zaal -       Er ontbreken stoelen
Wiese                  Ruimte                zonder armleuningen.




Cultureel Centrum de   Het                   De deur heeft geen
Wiese                  rolstoelvriendelijk   beugel of deze bevindt
                       toilet                zich aan de verkeerde
                                             kant.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Cultureel Centrum de   Het                   De vrije
Wiese                  rolstoelvriendelijk   doorgangsbreedte naar
                       toilet                de zijwaartse
                                             transferruimte naast de
                                             closetpot is 58cm.



Cultureel Centrum de   Het                   De vrije transferruimte
Wiese                  rolstoelvriendelijk   naast de closetpot is
                       toilet                61cm.




Cultureel Centrum de   Het                   De vrije transferruimte
Wiese                  rolstoelvriendelijk   is 104cm lang.
                       toilet




Cultureel Centrum de   De nooduitgang        Er bevindt zich een
Wiese                  van vergaderzaal 1    drempel van 3cm hoog.
                       - Drempel




Cultureel Centrum de   De nooduitgang        Er bevindt zich een
Wiese                  van vergaderzaal 1    drempel van 3cm hoog.
                       - Drempel




Cultureel Centrum de   De nooduitgang        Er bevindt zich een
Wiese                  van vergaderzaal 2    hoogteverschil van
                       - Trap                51cm of hoger.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Cultureel Centrum de   De nooduitgang       Er ontbreekt een
Wiese                  van vergaderzaal 2   leuning bij de trap.
                       - Trap




Cultureel Centrum de   De nooduitgang       De hellingbaan heeft
Wiese                  van vergaderzaal 2   een stijgingspercentage
                       - Hellingbaan        van 12%.




Cultureel Centrum de   De nooduitgang       Er bevindt zich een
Wiese                  van het café -       drempel van 3cm hoog.
                       Drempel




Cultureel Centrum de   De nooduitgang       Er bevindt zich een
Wiese                  van het café -       drempel van 8cm hoog.
                       Drempel




Kinderbibliotheek      Het inlever en       Inleverautomaat heeft
Schoneveld             uitleenautonaat in   geen standaardindeling.
                       de bibliotheek -
                       Automaat




Kinderbibliotheek      De nooduitgang -     De deur opent met 7kg
Schoneveld             Handmatige           trek-/duwkracht.
                       nooddeur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Kinderbibliotheek      De nooduitgang -   Er bevindt zich een
Schoneveld             Drempel            drempel van 9cm hoog.




Kinderbibliotheek      De nooduitgang     De route vanaf de
Schoneveld                                nooduitgang is niet
                                          verhard.




Sporthal De Wetering   De entree -        De hellingbaan heeft
                       Drempelhulp        niet dezelfde vrije
                                          doorgangsbreedte als
                                          de deur.




Sporthal De Wetering   De entree -        De glazen deur bevat
                       Handmatige in      geen hoog
                       entreedeur         contrasterende
                                          markering of de
                                          markering zit niet op de
                                          juiste hoogte.


Sporthal De Wetering   De entree -        De glazen wand bevat
                       Handmatige in      geen hoog
                       entreedeur         contrasterende
                                          markering of de
                                          markering zit niet op de
                                          juiste hoogte.


Sporthal De Wetering   De reguliere       De kledinghaken
                       kleedkamer         bevinden zich op 161cm
                                          hoogte.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Sporthal De Wetering   De reguliere        Er ontbreekt een
                       douche              zitmogelijkheid in de
                                           douche.




Sporthal De Wetering   De sportruimte -    De deur opent met 5kg
                       Handmatige          trek-/duwkracht.
                       toegangsdeur




Sporthal De Wetering   De sportruimte -    De glazen deur bevat
                       Handmatige          geen hoog
                       toegangsdeur        contrasterende
                                           markering of de
                                           markering zit niet op de
                                           juiste hoogte.


Sporthal De Wetering   De rolstoelplaats   Er bevindt zich een
                       op de tribune -     hoogteverschil van
                       trap                >100cm hoog.




Sporthal De Wetering   De rolstoelplaats   Er ontbreekt hoog
                       op de tribune -     contrasterende
                       trap                markering op de
                                           traptreden.




Sporthal De Wetering   De rolstoelplaats   Het is een open trap.
                       op de tribune -
                       trap
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Sporthal De Wetering   De rolstoelplaats   De bovenzijde van de
                       op de tribune -     leuning bevindt zich op
                       trap                98cm.




Sporthal De Wetering   De rolstoelplaats   Er bevindt zich geen
                       op de tribune -     rolstoelplaats op de
                       trap                tribune.




Sporthal De Wetering   Het regulier        Het toilet is niet
                       publiek toilet -    bereikbaar en/of
                       Regulier toilet     betreedbaar met een
                                           rolstoel/rollator.De
                                           deuren zijn minder dan
                                           80cm breed.


Sporthal De Wetering   De nooduitgang      Er bevindt zich een
                       van sportzaal 1 -   drempel van 17cm
                       Drempel             hoog.




Sporthal De Wetering   De nooduitgang      Er bevinden zich
                       van sportzaal 2 -   obstakels (die niet
                       Route               nagelvast zijn) op de
                                           route.




Sporthal De Wetering   De nooduitgang      Er bevindt zich een
                       van sportzaal 2 -   drempel van 23cm
                       Drempel             hoog.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Sporthal De Wetering   De nooduitgang      Er bevindt zich een
                       van sportzaal 3 -   drempel van 13cm
                       Drempel             hoog.




Sporthal De Wetering   De nooduitgang      Er bevindt zich een
                       van de              drempel van 22cm
                       kleedkamergang -    hoog.
                       Drempel




Sporthal De Wetering   De aangepaste       Er ontbreekt een
                       kleedkamer          aangepaste kleedkamer.




Sporthal de Slinger    De entree -         Er bevindt zich een
                       Drempel             hoogteverschil van
                                           10cm hoog.




Sporthal de Slinger    De reguliere        De kledinghaken
                       kleedkamer          bevinden zich op 165cm
                                           hoogte.




Sporthal de Slinger    De reguliere        De vrije opstelruimte
                       kleedkamer -        aan de duwzijde van de
                       Handmatige          deur is 0cm breed.
                       uitgangsdeur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Sporthal de Slinger   De reguliere          Er ontbreekt een
                      douche                zitmogelijkheid in de
                                            douche.




Sporthal de Slinger   De rolstoelplaats     Er bevindt zich een
                      op de tribune -       hoogteverschil van
                      trap                  >100cm hoog.




Sporthal de Slinger   De rolstoelplaats     Er ontbreekt hoog
                      op de tribune -       contrasterende
                      trap                  markering op de
                                            traptreden.




Sporthal de Slinger   De rolstoelplaats     Er ontbreekt een bordje
Sporthal de Slinger   op de tribune -
                      Het                   met alarm
                                            Het  tekst en/of
                                                       werkt niet.
                      trap
                      rolstoelvriendelijk   rolstoelsymbool bij de
                      toilet                rolstoelplaats.




Sporthal de Slinger   De nooduitgang        Er bevindt zich een
                      van de sportzaal      drempel van 20cm
                      rechts - Drempel      hoog.




Sporthal de Slinger   De nooduitgang        De route vanaf de
                      van sportzaal         nooduitgang is niet
                      rechts                egaal.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Sporthal de Slinger     De nooduitgang       Er bevindt zich een
                        van sportzaal        drempel van 13cm
                        rechts - Drempel     hoog.




Sporthal de Slinger     De nooduitgang       Er bevindt zich een
                        van de sportzaal     drempel van 14cm
                        links - Drempel      hoog.




Sporthal de Slinger     De nooduitgang       De route vanaf de
                        van de sportzaal     nooduitgang is niet
                        links                egaal.




Sporthal de Slinger     De aangepaste        Er ontbreekt een
                        kleedkamer           aangepaste kleedkamer.




Sporthal De Kruisboog   De                   Er ontbreekt markering
                        parkeervoorzienin    rondom de
                        g - Haakse GPP       gehandicaptenparkeerpl
                                             aats.




Sporthal De Kruisboog   De entree - Entree   Er ontbreekt een
                        zichtbaar            duidelijke aanduiding
                                             van de entree van de
                                             locatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Sporthal De Kruisboog   De entree       De route is niet egaal.




Sporthal De Kruisboog   De entree -     Het opritje heeft een
                        Opritje         stijgingspercentage van
                                        37%.




Sporthal De Kruisboog   De entree -     Er bevindt zich een
                        Drempel         hoogteverschil van 7cm
                                        hoog.




Sporthal De Kruisboog   De entree -     De glazen deur bevat
                        Handmatige in   geen hoog
                        entreedeur      contrasterende
                                        markering of de
                                        markering zit niet op de
                                        juiste hoogte.


Sporthal De Kruisboog   De entree -     Er bevindt zich een
                        Drempel         hoogteverschil van 4cm
                                        hoog.




Sporthal De Kruisboog   De entree -     De deur opent met 6kg
                        Handmatige      trek-/duwkracht.
                        tussendeur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Sporthal De Kruisboog   De entree -          De glazen deur bevat
                        Handmatige           geen hoog
                        tussendeur           contrasterende
                                             markering of de
                                             markering zit niet op de
                                             juiste hoogte.


Sporthal De Kruisboog   De kantine -         De deur opent met 6kg
                        Handmatige           trek-/duwkracht.
                        toegangsdeur




Sporthal De Kruisboog   De kantine - Tafel   De tafel heeft een 63cm
                                             vrij onderrijdbare
                                             hoogte.




Sporthal De Kruisboog   De kantine - Tafel   Er ontbreken stoelen
                                             zonder armleuningen.




Sporthal De Kruisboog   De kantine           De tafel is onvoldoende
                                             verlicht.




Sporthal De Kruisboog   De reguliere         De kledinghaken
                        kleedkamer           bevinden zich op 160cm
                                             hoogte.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Sporthal De Kruisboog   De reguliere         Er ontbreekt een
                        douche               zitmogelijkheid in de
                                             douche.




Sporthal De Kruisboog   De sportruimte -     De glazen deur bevat
                        Handmatige           geen hoog
                        toegangsdeur         contrasterende
                                             markering of de
                                             markering zit niet op de
                                             juiste hoogte.


Sporthal De Kruisboog   De tribune in de     Er ontbreekt reliëf op
                        sportruimte - Lift   het oproeppaneel.




Sporthal De Kruisboog   De tribune in de     De liftdeur is niet
                        sportruimte - Lift   automatisch.




Sporthal De Kruisboog   De tribune in de     Er ontbreekt een
                        sportruimte - Lift   akoestische
                                             verdiepingsmelder in de
                                             lift.




Sporthal De Kruisboog   De tribune in de     Er ontbreekt een
                        sportruimte - Lift   evacuatiestoel/-matras.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Sporthal De Kruisboog   De tribune in de     De liftcabine heeft te
                        sportruimte - Lift   zwakke verlichting.




Sporthal De Kruisboog   De tribune in de     De periodieke
                        sportruimte - Lift   liftkeuring is niet meer
                                             geldig.




Sporthal De Kruisboog   De tribune in de     Er ontbreekt hoog
                        sportruimte - Trap   contrasterende
                                             markering op de
                                             traptreden.




Sporthal De Kruisboog   De tribune in de     Het is een open trap.
                        sportruimte - Trap




Sporthal De Kruisboog   De tribune in de     De bovenzijde van de
                        sportruimte - Trap   leuning bevindt zich op
                                             98cm.




Sporthal De Kruisboog   De tribune in de     De trap bevindt zich in
                        sportruimte - Trap   de directe
                                             verplaatsingslijn en er
                                             ontbreekt een tactiele
                                             indicator.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Sporthal De Kruisboog   De tribune in de      De glazen deur bevat
                        sportruimte -         geen hoog
                        Handmatige            contrasterende
                        toegangsdeur          markering of de
                                              markering zit niet op de
                                              juiste hoogte.


Sporthal De Kruisboog   De tribune in de      De glazen wand bevat
                        sportruimte -         geen hoog
                        Handmatige            contrasterende
                        toegangsdeur          markering of de
                                              markering zit niet op de
                                              juiste hoogte.


Sporthal De Kruisboog   De tribune in de      Er ontbreekt een bordje
                        sportruimte -         met tekst en/of
                        Tribune               rolstoelsymbool bij de
                                              rolstoelplaats.




Sporthal De Kruisboog   Het                   De vrije opstelruimte
                        rolstoelvriendelijk   aan de duwzijde van de
                        toilet -              deur is 17cm breed.
                        Handmatige
                        toegangsdeur



Sporthal De Kruisboog   Het                   De deur heeft geen
                        rolstoelvriendelijk   beugel of deze bevindt
                        toilet                zich aan de verkeerde
                                              kant.




Sporthal De Kruisboog   Het                   Er wordt niet binnen 2
                        rolstoelvriendelijk   minuten gereageerd op
                        toilet                het alarmkoord.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Sporthal De Kruisboog   Het                   De kantelspiegel biedt
                        rolstoelvriendelijk   geen/onvoldoende zicht
                        toilet                op 120cm ooghoogte
                                              en/of is niet verstelbaar
                                              door de bezoeker.



Sporthal De Kruisboog   Nooduitgang van       Er bevindt zich een
                        de                    drempel van 11cm
                        kleedkamergang -      hoog.
                        Drempel




Sporthal De Kruisboog   Nooduitgang van       De route vanaf de
                        de                    nooduitgang is niet
                        kleedkamergang        egaal.




Sporthal De Kruisboog   Nooduitgang van       Er bevindt zich een
                        sportruimte 3 -       drempel van 7cm hoog.
                        Drempel




Sporthal De Kruisboog   Nooduitgang van       De route vanaf de
                        sportruimte 3         nooduitgang is niet
                                              egaal.




Sporthal De Kruisboog   Nooduitgang van       Er bevinden zich
                        sportruimte 2 -       obstakels (die niet
                        Route                 nagelvast zijn) op de
                                              route.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Sporthal De Kruisboog   Nooduitgang van     Er bevindt zich een
                        sportruimte 2 -     drempel van 14cm
                        Drempel             hoog.




Sporthal De Kruisboog   Nooduitgang van     De route vanaf de
                        sportruimte 2       nooduitgang is niet
                                            verhard.




Sporthal De Kruisboog   Nooduitgang van     Er bevindt zich een
                        sportruimte 1 -     drempel van 14cm
                        Drempel             hoog.




Sporthal De Kruisboog   Nooduitgang van     Er bevinden zich
                        sportruimte 1 -     obstakels (die niet
                        Route               nagelvast zijn) op de
                                            route.




Sporthal De Kruisboog   De aangepaste       Er ontbreekt een
                        kleedkamer          aangepaste kleedkamer.




SCC Schoneveld          De                  Er ontbreekt markering
                        parkeervoorzienin   rondom de
                        g - Haakse GPP      gehandicaptenparkeerpl
                                            aats.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>SCC Schoneveld   De entree -        Er bevindt zich een
                 Drempel            hoogteverschil van 4cm
                                    hoog.




SCC Schoneveld   De entree -        De glazen deur bevat
                 Automatische       geen hoog
                 toegangsdeur       contrasterende
                 naar entreedeur    markering of de
                                    markering zit niet op de
                                    juiste hoogte.


SCC Schoneveld   De entree -        De glazen wand bevat
                 Automatische       geen hoog
                 toegangsdeur       contrasterende
                 naar entreedeur    markering of de
                                    markering zit niet op de
                                    juiste hoogte.


SCC Schoneveld   De entree -        De glazen deur bevat
                 Automatische       geen hoog
                 tussendeur         contrasterende
                                    markering of de
                                    markering zit niet op de
                                    juiste hoogte.


SCC Schoneveld   De entree -        De glazen wand bevat
                 Automatische       geen hoog
                 tussendeur         contrasterende
                                    markering of de
                                    markering zit niet op de
                                    juiste hoogte.


SCC Schoneveld   De garderobe met   De kledinghaakjes
                 kledinghaakjes -   bevinden zich op 153cm
                 Garderobe          hoogte.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>SCC Schoneveld   De spreekkamer      De glazen deur bevat
                 en cursusruimte 1   geen hoog
                 & 2 - Handmatige    contrasterende
                 tussendeur          markering of de
                                     markering zit niet op de
                                     juiste hoogte.


SCC Schoneveld   De spreekkamer      Er zijn onvoldoende
                 en cursusruimte 1   stoelen met rug- en
                 & 2 - Ruimte        armleuningen.




SCC Schoneveld   De Lenstrazaal -    Er ontbreken stoelen
                 Ruimte              zonder armleuningen.




SCC Schoneveld   De muziekruimte     De tactiele letter is
                 1 t/m 4 - Lift      minder dan 0,7mm
                                     hoog.




SCC Schoneveld   De muziekruimte     Er ontbreekt reliëf op
                 1 t/m 4 - Lift      het bedienpaneel.




SCC Schoneveld   De muziekruimte     Er ontbreekt een
                 1 t/m 4 - Lift      akoestische
                                     verdiepingsmelder in de
                                     lift.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>SCC Schoneveld   De muziekruimte    Er ontbreekt een
                 1 t/m 4 - Lift     evacuatiestoel/-matras.




SCC Schoneveld   De muziekruimte    De periodieke
                 1 t/m 4 - Lift     liftkeuring is niet meer
                                    geldig.




SCC Schoneveld   De muziekruimte    Er ontbreekt hoog
                 1 t/m 4 - Trap     contrasterende
                                    markering op de
                                    traptreden.




SCC Schoneveld   De muziekruimte    De vrije opstelruimte
                 1 t/m 4 -          aan de duwzijde van de
                 Handmatige         deur is 0cm breed.
                 toegangsdeur




SCC Schoneveld   De muziekruimte    Er zijn onvoldoende
                 1 t/m 4 - Ruimte   stoelen met rug- en
                                    armleuningen.




SCC Schoneveld   De danszaal -      De glazen deur bevat
                 Handmatige         geen hoog
                 tussendeur         contrasterende
                                    markering of de
                                    markering zit niet op de
                                    juiste hoogte.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>SCC Schoneveld   De Grantine -         De zithoogte van de
                 Tafel                 stoel zonder rug- en
                                       armleuningen is 59cm.




SCC Schoneveld   Het                   De knop is niet duidelijk
                 rolstoelvriendelijk   zichtbaar door hoog
                 toilet -              contrasterend
                 Automatische          kleurgebruik.
                 tussendeur



SCC Schoneveld   Het                   De glazen deur bevat
                 rolstoelvriendelijk   geen hoog
                 toilet -              contrasterende
                 Automatische          markering of de
                 tussendeur            markering zit niet op de
                                       juiste hoogte.


SCC Schoneveld   Het                   De deur heeft geen
                 rolstoelvriendelijk   beugel of deze bevindt
                 toilet                zich aan de verkeerde
                                       kant.




SCC Schoneveld   Het                   Het alarmkoord hangt
                 rolstoelvriendelijk   op 13cm hoogte.
                 toilet




SCC Schoneveld   Het                   Het alarmkoord is niet
                 rolstoelvriendelijk   contrasterend t.o.v. de
                 toilet                achtergrond.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>SCC Schoneveld   Het                   De vrije
                 rolstoelvriendelijk   doorgangsbreedte naar
                 toilet                de zijwaartse
                                       transferruimte naast de
                                       closetpot is 71cm.



SCC Schoneveld   Het                   De kantelspiegel biedt
                 rolstoelvriendelijk   geen/onvoldoende zicht
                 toilet                op 120cm ooghoogte
                                       en/of is niet verstelbaar
                                       door de bezoeker.



SCC Schoneveld   De nooduitgang        Er bevindt zich een
                 vanuit de             hoogteverschil van
                 bovenverdieping -     51cm of hoger.
                 Trap




SCC Schoneveld   De nooduitgang        Er bevindt zich een
                 vanuit de             drempel van 3cm hoog.
                 bovenverdieping -
                 Drempel




SCC Schoneveld   De nooduitgang        De deur heeft een vrije
                 vanuit de Grantine    doorgangsbreedte van
                 - Handmatige          82cm wanneer één
                 nooddeur              deurvleugel open staat.




SCC Schoneveld   De nooduitgang        De deur opent met 6kg
                 vanuit de Grantine    trek-/duwkracht.
                 - Handmatige
                 nooddeur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>SCC Schoneveld   De nooduitgang       Er bevindt zich een
                 vanuit de Grantine   drempel van 3cm hoog.
                 - Drempel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Conclusie                  Advies Brons                            Advies Zilver

Hierdoor is er valgevaar                                           Breng een visueel contrasterende
voor met name                                                      streep aan van 4cm tot 5cm (of
slechtziende bezoekers.                                            maximaal 6,5cm) over de voorrand
                                                                   van de aantrede van een trede, over
                                                                   de volle breedte van de trede, met de
                                                                   LRV van het lichtere oppervlak ≥ 50
                                                                   punten, (verschil in LRV ≥ 60 punten).
                                                                   De visueel contrasterende streep
Hierdoor kunnen
                                                                   mag maximaal 1cm lager op het
bezoekers die slecht ter
                                                                   stootbord terugkeren. De visuele
been zijn de trap lastig
                                                                   indicator op de aantrede mag
of niet gebruiken.
                                                                   maximaal 1,5cm vanaf de voorkant
                                                                   van de neus terug liggen.


Hierdoor kunnen
mensen die door
chronische longziekten
een verminderde
conditie hebben het
gebouw niet rookvrij
betreden.
Hierdoor kunnen
bezoekers met een
scootmobiel, rolstoel of
rollator de
tourniquetdeur niet of
lastig gebruiken.


Hierdoor ontstaat er       Breng waarschuwingsmarkering aan        Breng waarschuwingsmarkering aan
botsgevaar voor met        op het glas, welke contrasterend is     op het glas, welke contrasterend is
name slechtziende          ten opzichte van de achtergrond.        ten opzichte van de achtergrond.
bezoekers.                 Deze markering dient aan de             Deze markering dient aan de
                           volgende voorwaarden te                 volgende voorwaarden te
                           voldoen:Tussen 90 en 160cm              voldoen:Tussen 90 en 160cm
                           hoogte;7,5cm hoge contrasterende        hoogte;7,5cm hoge contrasterende
                           markering over de volledige breedte     markering over de volledige breedte
Hierdoor ontstaat er
                           van het glas of 15 cm hoge              van het glas of 15 cm hoge
botsgevaar voor met
                           contrasterende markering over 50%       contrasterende markering over 50%
name slechtziende
                           van de breedte van het glas;Indien de   van de breedte van het glas;Indien de
bezoekers.
                           contrasterende markering                contrasterende markering
                           transparant is, dan mag deze            transparant is, dan mag deze
                           maximaal 40% transparantie              maximaal 40% transparantie
                           hebben;Visueel contrast met de          hebben;Visueel contrast met de
                           achtergrond (wand, vloer, stoelen en    achtergrond (wand, vloer, stoelen en
                           tafels);Vermijd donkere markering       tafels);Vermijd donkere markering
                           zoals zwart voor glazen wanden en       zoals zwart voor glazen wanden en
                           deuren aan de buitenzijde van een       deuren aan de buitenzijde van een
                           locatie. Breng de markering aan op      locatie. Breng de markering aan op
                           de buitenzijde en tot 2cm van de        de buitenzijde en tot 2cm van de
                           rand. Dit voorkomt mogelijke barsten    rand. Dit voorkomt mogelijke barsten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Hierdoor kunnen            Zorg ervoor dat 5% (minimaal één)      Zorg ervoor dat 5% (minimaal één)
bezoekers met een          van de tafels voldoet aan de           van de tafels voldoet aan de
rolstoel niet optimaal     volgende eis: vrij onderrijdbaar met   volgende eis: vrij onderrijdbaar met
gebruik maken van de       68cm vrije hoogte, 70cm vrije          70cm vrije hoogte, 70cm vrije
tafel.                     breedte en 35cm diepte (voor een       breedte en 35cm diepte (voor een
                           persoon met rolstoel).                 persoon met rolstoel).


Hierdoor kunnen
bezoekers met een
rolstoel niet optimaal
gebruik maken van de
tafel.



Hierdoor zijn de
zitplaatsen niet
integraal toegankelijk
voor mensen met
obesitas.



Hierdoor is het          Zorg voor een bedienhoogte van 70- Zorg voor een bedienhoogte van 70-
bedienpaneel niet/lastig 135cm.                             135cm.
te gebruiken voor
bezoekers met een
scootmobiel of rolstoel.



Hierdoor is de
drankautomaat in de
wachtruimte niet/lastig
te gebruiken voor
bezoekers met een
visuele beperking.


Hierdoor hebben                                                   Zorg ervoor dat minimaal 5% van de
bezoekers die slecht ter                                          stoelen voor bezoekers (bij minder
been zijn onvoldoende                                             dan 20 stoelen, minimaal één)
steun bij het zitten en                                           stoelen zijn met rug- en
opstaan.                                                          armleuningen. Let op; Dit geldt per
                                                                  functie in een ruimte.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Hierdoor is er             Zorg voor een vrije draaicirkel van
onvoldoende                minimaal 135cm vanaf 30cm hoogte
manoeuvreerruimte          van de vloer (tussen vaste obstakels).
voor bezoekers met een
rolstoel of rollator.



Hierdoor zijn de
zitplaatsen niet
integraal toegankelijk
voor mensen met
obesitas.



Hierdoor ontstaat er
valgevaar voor met
name slechtziende
bezoekers.




Hierdoor is het lastig
voor bezoekers met een
scootmobiel, rolstoel of
rollator om de deur
zelfstandig te openen.



Hierdoor zijn de
zitplaatsen niet
integraal toegankelijk
voor mensen met
obesitas.



Hierdoor is het            Zorg ervoor dat de rolstoelplaats(en)
onduidelijk dat de         duidelijk herkenbaar is (zijn) met een
plaats(en) gereserveerd    bordje met tekst en/of een
zijn voor bezoekers met    rolstoelsymbool. Dit is niet van
een rolstoel.              toepassing als er sprake is van vaste
                           plaatsen die gereserveerd kunnen
                           worden in de ticketverkoop. Het is
                           ook niet van toepassing als er
                           assistentie aanwezig is om (indien
                           gewenst) iemand te begeleiden naar
                           de rolstoelplaats.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Hierdoor kunnen
bezoekers met een
gehoorapparaat het
versterkte geluid in de
raadzaal niet of niet
goed horen.


Hierdoor ontstaat er     Breng waarschuwingsmarkering aan         Breng waarschuwingsmarkering aan
botsgevaar voor met      op het glas, welke contrasterend is      op het glas, welke contrasterend is
name slechtziende        ten opzichte van de achtergrond.         ten opzichte van de achtergrond.
bezoekers.               Deze markering dient aan de              Deze markering dient aan de
                         volgende voorwaarden te                  volgende voorwaarden te
                         voldoen:Tussen 90 en 160cm               voldoen:Tussen 90 en 160cm
                         hoogte;7,5cm hoge contrasterende         hoogte;7,5cm hoge contrasterende
                         markering over de volledige breedte      markering over de volledige breedte
Hierdoor hebben                                                   Zorg ervoor dat minimaal 5% van de
                         van het glas of 15 cm hoge               van het glas of 15 cm hoge
bezoekers die slecht ter                                          stoelen voor bezoekers (bij minder
                         contrasterende markering over 50%        contrasterende markering over 50%
been zijn onvoldoende                                             dan 20 stoelen, minimaal één)
                         van de breedte van het glas;Indien de    van de breedte van het glas;Indien de
steun bij het zitten en                                           stoelen zijn met rug- en
                         contrasterende markering                 contrasterende markering
opstaan.                                                          armleuningen. Let op; Dit geldt per
                         transparant is, dan mag deze             transparant is, dan mag deze
                                                                  functie in een ruimte.
                         maximaal 40% transparantie               maximaal 40% transparantie
                         hebben;Visueel contrast met de           hebben;Visueel contrast met de
Hierdoor kunnen          achtergrond (wand, vloer, stoelen en     Verwijder
                                                                  achtergrond  de(wand,
                                                                                   deurdranger
                                                                                           vloer, op  de en
                                                                                                  stoelen
bezoekers met een        tafels);Vermijd donkere markering        deur.  Plaats bij donkere
                                                                  tafels);Vermijd    aangepaste    ruimtes
                                                                                                markering
scootmobiel, rolstoel, zoals zwart voor glazen wanden en          zoals een
                                                                         zwart voor glazen wanden enof
                                                                              aangepaste     kleedkamer
rollator en bezoekers    deuren aan de buitenzijde van een        rolstoelvriendelijk   toilet een
                                                                  deuren aan de buitenzijde       vanbeugel
                                                                                                       een
met beperkte arm-        locatie. Breng de markering aan op       op  de binnenzijde
                                                                  locatie.              van de deur
                                                                            Breng de markering      aanenop
/handfunctie de deur     de buitenzijde en tot 2cm van de         over  de  gehele   breedte   van
                                                                  de buitenzijde en tot 2cm van de  de deur
lastig zelfstandig       rand. Dit voorkomt mogelijke barsten     op  75-95cm
                                                                  rand.          hoogte.mogelijke
                                                                         Dit voorkomt      Aanbevolen     is
                                                                                                      barsten
openen.                  in het glas (thermische                  een  beugel
                                                                  in het        die met de hand goed
                                                                          glas (thermische
Hierdoor kunnen niet
                         glasbreuk);Geschikte                     omvatbaar     is, maximaal 8cm
                                                                  glasbreuk);Geschikte
alle bezoekers met een
                         kleurcombinaties zijn o.a.: wit-zwart,   uitsteekt  ten opzichte
                                                                  kleurcombinaties           van de
                                                                                       zijn o.a.:     deur en
                                                                                                  wit-zwart,
rolstoel een transfer
                         wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-   zo  dicht mogelijk
                                                                  wit-antraciet,       aan de lichtgroen-
                                                                                    geel-blauw,
maken.
                         donkerrood, lichtgroen-zwart.            scharnierzijde    van  de deur bevestigd
                                                                  donkerrood, lichtgroen-zwart.
                         Ongeschikte kleurcombinaties             is.
                                                                  Ongeschikte kleurcombinaties
                         vanwege kleurenblindheid zijn: rood-     vanwege kleurenblindheid zijn: rood-
                         groen en rood-zwart;Vermijd              groen en rood-zwart;Vermijd
Hierdoor kunnen niet     spiegelend of sterk reflecterend         Verwijder
                                                                  spiegelendhet     obstakel
                                                                                of sterk      uit de
                                                                                          reflecterend
alle bezoekers met een glas;De markering mag in eigen             transferruimte
                                                                  glas;De markering mag inclosetpot.
                                                                                     naast  de   eigen
rolstoel een zijwaartse huisstijl zijn, maar moet wel voldoen     huisstijl zijn, maar moet wel voldoen
transfer maken.          aan bovenstaande voorwaarden.            aan bovenstaande voorwaarden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Hierdoor kunnen niet
alle bezoekers met een
rolstoel een transfer
maken.




Hierdoor konden                                                 Zorg voor een vrije doorgangsbreedte
sommige aspecten van                                            van de deur van minimaal 80cm.
de deur niet                                                    Voor en na de deur mogen geen
gecontroleerd worden.                                           drempels of hoogteverschillen
                                                                aanwezig zijn (of maximaal 3cm).Zorg
                                                                ervoor dat een drempelhulp of
                                                                hellingbaan minimaal even breed is
                                                                als de (dubbele) deur en houd bij het
Hierdoor hebben                                                 Indien een haakse of evenwijdige
                                                                realiseren van elke helling of
bezoekers met een                                               openbare
                                                                hellingbaan rekening met de
rolstoel of rollator niet                                       gehandicaptenparkeerplaats:Leg
                                                                volgende
voldoende ruimte om                                             minimaal één
                                                                stijgingspercentages:Hoogteverschil 3
(veilig) in- en uit te                                          gehandicaptenparkeerplaats aan met
                                                                t/m 10 cm: stijgingspercentage
stappen aan de zijkant                                          een afmeting van 600x300cm; op een
                                                                maximaal 24%.Hoogteverschil 11 t/m
van de auto.                                                    aaneengesloten stroef oppervlak
                                                                25 cm: stijgingspercentage maximaal
                                                                (geen schelpen, open bestrating
Hierdoor kunnen        Verhoog de vloer of bestrating (of       Verhoog   de vloer of bestrating
                                                                21%.Hoogteverschil    26 t/m 100(ofcm:
                                                                e.d.); met een verkeersbord E06 of
bezoekers met een      indien dat niet mogelijk is zorg voor    indien  dat niet mogelijk
                                                                stijgingspercentage       is zorg14%.
                                                                                     maximaal     voor
                                                                een ander bord met rolstoelsymbool
                       een drempelhulp) zodat er geen
scootmobiel, rolstoel of                                        een drempelhulp) zodat er geen
                                                                en een 'P'. Zorg voor een duidelijke
                       hoogteverschil meer is (of maximaal
rollator de entree lastig                                       hoogteverschil meer is (of maximaal
                                                                afbakening van het parkeervlak t.o.v.
of niet gebruiken.     3cm).Realiseer een stabiele,             2cm). Realiseer een stabiele,
                                                                de omliggende bestrating d.m.v.
                       nagelvaste hellingbaan met anti-slip,    nagelvaste hellingbaan met anti-slip,
                                                                lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of
                       die 300kg kan dragen en een              die 300kg kan dragen en een
                                                                een vlak met contrastwaarde van 0,3
                       stijgingspercentage heeft van            stijgingspercentage heeft van
Hierdoor kunnen                                                 t.o.v. de aansluitende bestrating.
                       maximaal 24%. De hellingbaan moet        maximaal 20%. De hellingbaan moet
mensen die door                                                 Indien er een stoeprand is, zorg voor
                       over de gehele lengte een vrije          over de gehele lengte een vrije
chronische longziekten                                          een opritje op maximaal 5m afstand
                       breedte hebben van minimaal 90cm.        breedte hebben van minimaal 90cm.
een verminderde                                                 van het parkeervak met minimaal
                       Indien het hoogteverschil zich bij een   Indien het hoogteverschil zich bij een
conditie hebben het                                             85cm vrije doorgangsbreedte. Indien
                       deur bevindt, dan is de vrije            deur bevindt, dan is de vrije
gebouw niet rookvrij                                            de verkeerssituatie dit niet toelaat
                       doorgangsbreedte van de                  doorgangsbreedte van de
betreden.                                                       dan dient het opritje zo dichtbij
                       hellingbaan of drempelhulp               hellingbaan of drempelhulp
                                                                mogelijk te zijn.
Hierdoor ontstaat er   tenminste gelijk aan de vrije            tenminste gelijk aan de vrije
botsgevaar voor met    doorgangsbreedte van de deur.            doorgangsbreedte van de deur.
name slechtziende      Indien er onvoldoende ruimte is voor
bezoekers.             een nagelvaste hellingbaan of
                       drempelhulp, dan is er een losse
                       drempelhulp en een bordje bij de
                       entree met rolstoelsymbool en de
                       tekst 'drempelhulp beschikbaar'
                       aanwezig. Eventueel kan er een
                       bereikbare en bedienbare
                       bel/intercom bij het bordje
                       geïnstalleerd worden waarmee
                       assistentie opgeroepen kan worden
                       zodat de losse drempelhulp geplaatst
                       kan worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Hierdoor kunnen                                             Realiseer een stabiele, nagelvaste
bezoekers met een                                           hellingbaan met anti-slip, die 300kg
scootmobiel, rolstoel of                                    kan dragen en een
rollator de entree lastig                                   stijgingspercentage heeft van
of niet gebruiken.                                          maximaal 20%. De hellingbaan heeft
                                                            over de gehele lengte een vrije
                                                            doorgangsbreedte die tenminste
                                                            gelijk is aan de vrije
Hierdoor kunnen                                             Zorg ervoor dat de deur zelfstandig
                                                            doorgangsbreedte van de deur.
bezoekers met een                                           geopend kan worden. Hiervoor zijn
scootmobiel, rolstoel,                                      verschillende opties (overleg met de
rollator en bezoekers                                       beheerder of contactpersoon van de
met beperkte arm-                                           locatie over de daadwerkelijke
/handfunctie de deur                                        uitvoering):1. Indien er een
moeilijk zelfstandig                                        deurdranger aanwezig is, onderzoek
openen.                                                     of de openingsweerstand zo licht
Hierdoor ontstaat er
                                                            mogelijk afgesteld kan worden
botsgevaar voor met
                                                            waardoor de trek-/duwkracht
name slechtziende
                                                            maximaal 4kg is. Houd hierbij
bezoekers.
                                                            rekening met brandveiligheid en
                                                            compartimentering van het gebouw.
                                                            2. Plaats een magnetische deurstop
                                                            en zorg ervoor dat de deur tijdens
Hierdoor zijn de         Zorg dat er ook op 70-135cm hoogte Zorg  dat er ook geopend
                                                            openingstijden    op 70-135cm
                                                                                        is. Dehoogte
kledinghaakjes           ten minste twee kledinghaken zijn. ten  minste twee
                                                            magneetstop    kankledinghaken     zijn.
                                                                                gekoppeld worden
niet/lastig te gebruiken                                    aan een brandveiligheidssysteem,
voor kleine mensen of                                       waardoor de deur bij brand kan
bezoekers met een                                           sluiten. Doe dit altijd in overleg met
rolstoel.                                                   de brandweer.3. Installeer een
                                                            mechanische deurdranger waarbij de
                                                            openingsweerstand zo licht mogelijk
Hierdoor ontstaat er
                                                            afgesteld kan worden, waardoor de
botsgevaar voor met
                                                            trek-/duwkracht maximaal 4kg is.
name slechtziende
                                                            Houd hierbij rekening met
bezoekers.
                                                            brandveiligheid en
                                                            compartimentering van het gebouw.
                                                            4. Installeer een automatische
                                                            deurdranger. Indien deze
Hierdoor ontstaat er                                        aangestuurd wordt met één of
botsgevaar voor met                                         meerdere bedieningsknoppen, zorg
name slechtziende                                           dan dat de bedienhoogte hiervan 70-
bezoekers.                                                  135cm is. Indien nodig zorg dat er bij
                                                            de installatie rekening wordt
                                                            gehouden met het
                                                            brandveiligheidssysteem en
                                                            toegangscontrole systeem.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Hierdoor is het lastig
voor bezoekers met een
scootmobiel, rolstoel of
rollator om de deur
zelfstandig te openen.



Hierdoor zijn de
zitplaatsen niet
integraal toegankelijk
voor mensen met
obesitas.



Hierdoor ontstaat er
botsgevaar voor met
name slechtziende
bezoekers.




Hierdoor zijn de
zitplaatsen niet
integraal toegankelijk
voor mensen met
obesitas.



Hierdoor zijn de
zitplaatsen niet
integraal toegankelijk
voor mensen met
obesitas.



Hierdoor kunnen             Plaats een beugel op de binnenzijde
bezoekers in een            van de deur en over de gehele
rolstoel moeilijk de deur   breedte van de deur op 75-95cm
achter zich                 hoogte. Aanbevolen is een beugel die
dichttrekken.               met de hand goed omvatbaar is,
                            maximaal 8cm uitsteekt ten opzichte
                            van de deur en zo dicht mogelijk aan
                            de scharnierzijde van de deur
                            bevestigd is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Hierdoor kunnen niet
alle bezoekers met een
rolstoel een transfer
maken.




Hierdoor kunnen niet
alle bezoekers met een
rolstoel een transfer
maken.




Hierdoor kunnen niet
alle bezoekers met een
rolstoel een transfer
maken.




Hierdoor kunnen
bezoekers met een
scootmobiel, rolstoel of
rollator de nooduitgang
lastig of niet gebruiken.



Hierdoor kunnen
bezoekers met een
scootmobiel, rolstoel of
rollator de nooduitgang
lastig of niet gebruiken.



Hierdoor kunnen             Bij hoogteverschillen van meer dan
bezoekers met een           25cm is het toegestaan om te zorgen
scootmobiel, rolstoel of    voor een evacuatiematras om het
rollator de nooduitgang     hoogteverschil op de route te
lastig of niet gebruiken.   overbruggen. Deze matrassen zijn te
                            gebruiken bij rechte trappen.
                            Integreer het gebruik van de
                            evacuatiematras in de
                            bedrijfshulpverleningsorganisatie,
                            alsmede in BHV trainingen en
                            oefeningen en bezoekersbeheer.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Hierdoor kunnen             Realiseer een leuning bij de trap op
bezoekers die slecht ter    85-95cm hoogte (gemeten loodrecht
been zijn en bezoekers      van voorkant aantrede tot bovenzijde
met een visuele             leuning).
beperking de trap lastig
of niet gebruiken.


Hierdoor is de
hellingbaan niet/lastig
te gebruiken voor
bezoekers met een
scootmobiel, rolstoel of
rollator en voor
bezoekers die slecht ter
been zijn.
Hierdoor kunnen
bezoekers met een
scootmobiel, rolstoel of
rollator de nooduitgang
lastig of niet gebruiken.



Hierdoor kunnen             Verhoog de vloer of bestrating (of
bezoekers met een           indien dat niet mogelijk is zorg voor
scootmobiel, rolstoel of    een drempelhulp) zodat er geen
rollator de nooduitgang     hoogteverschil meer is (of maximaal
lastig of niet gebruiken.   3cm). Realiseer een stabiele,
                            nagelvaste hellingbaan met anti-slip,
                            die 300kg kan dragen en een
                            stijgingspercentage heeft van
Hierdoor is
                            maximaal 24%. De hellingbaan moet
inleverautomaat
                            over de gehele lengte een vrije
niet/lastig te gebruiken
                            breedte hebben van minimaal 90cm.
voor bezoekers met een
                            Indien het hoogteverschil zich bij een
visuele beperking.
                            deur bevindt, dan is de vrije
                            doorgangsbreedte van de
                            hellingbaan of drempelhulp
Hierdoor kunnen             tenminste gelijk aan de vrije
bezoekers met een           doorgangsbreedte van de deur.
scootmobiel, rolstoel,
rollator of bezoekers
met beperkte arm-
/handfunctie de deur
niet zelfstandig openen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Hierdoor kunnen                                               Verhoog de vloer of bestrating (of
bezoekers met een                                             indien dat niet mogelijk is zorg voor
scootmobiel, rolstoel of                                      een drempelhulp) zodat er geen
rollator de nooduitgang                                       hoogteverschil meer is (of maximaal
lastig of niet gebruiken.                                     3cm). Realiseer een stabiele,
                                                              nagelvaste hellingbaan met anti-slip,
                                                              die 300kg kan dragen en een
                                                              stijgingspercentage heeft van
Hierdoor kunnen
                                                              maximaal 24%. De hellingbaan moet
bezoekers met een
                                                              over de gehele lengte een vrije
scootmobiel, rolstoel of
                                                              breedte hebben van minimaal 90cm.
rollator en bezoekers
                                                              Indien het hoogteverschil zich bij een
die slecht ter been zijn
                                                              deur bevindt, dan is de vrije
de openbare weg lastig
                                                              doorgangsbreedte van de
bereiken.
                                                              hellingbaan of drempelhulp
Hierdoor kunnen                                               De  hellingbaan
                                                              tenminste   gelijkmoet  over
                                                                                 aan de     de gehele
                                                                                         vrije
bezoekers met een                                             lengte   een vrije breedte
                                                              doorgangsbreedte      van dehebben
                                                                                            deur. die
scootmobiel, rolstoel,                                        gelijk is aan de breedte van de
rollator de hellingbaan                                       (dubbele) deur.
lastig of niet gebruiken.



Hierdoor ontstaat er
botsgevaar voor met
name slechtziende
bezoekers.




Hierdoor ontstaat er
botsgevaar voor met
name slechtziende
bezoekers.




Hierdoor zijn de         Zorg dat er ook op 70-135cm hoogte
kledinghaken niet/lastig ten minste twee kledinghaken zijn.
te gebruiken voor kleine
mensen of bezoekers
met een rolstoel.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Hierdoor kunnen             Zorg ervoor dat er ten minste 1        Zorg ervoor dat er ten minste 1
bezoekers met een           douche uitgevoerd is met een           douche uitgevoerd is met een
rolstoel of rollator niet   douchestoel of een opklapbaar          douchestoel of een opklapbaar
of lastig gebruik maken     douchezitje. In geval van een losse    douchezitje. In geval van een losse
van de douche.              douchestoel, zorg ervoor dat deze      douchestoel, zorg ervoor dat deze
                            aanwezig is tijdens het verblijf. U    aanwezig is tijdens het verblijf. U
                            kunt de stoel verwijderen indien het   kunt de stoel verwijderen indien het
                            niet nodig is. Overleg met de          niet nodig is. Overleg met de
Hierdoor kunnen                                                    Zorg ervoor dat de deur zelfstandig
                            bezoeker waar de douchestoel           bezoeker waar de douchestoel
bezoekers met een                                                  geopend kan worden. Onderzoek of
                            geplaatst dient te worden.             geplaatst dient te worden.
scootmobiel, rolstoel,                                             de openingsweerstand zo licht
rollator en bezoekers                                              mogelijk afgesteld kan worden
met beperkte arm-                                                  waardoor de trek-/duwkracht
/handfunctie de deur                                               maximaal 4kg is. Houd hierbij
moeilijk zelfstandig                                               rekening met brandveiligheid en
openen.                                                            compartimentering van het gebouw.
Hierdoor ontstaat er
botsgevaar voor met
name slechtziende
bezoekers.




Hierdoor kunnen
bezoekers met een
scootmobiel, rolstoel of
rollator de
rolstoelplaats in de
sportruimte lastig of
niet betreden.
Hierdoor is er valgevaar
voor met name
slechtziende bezoekers.




Hierdoor ontstaat
valgevaar voor
bezoekers die slecht ter
been zijn en bezoekers
met een visuele
beperking.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Hierdoor kunnen
bezoekers die slecht ter
been zijn en bezoekers
met een visuele
beperking de trap lastig
of niet gebruiken.


Hierdoor kunnen             Zorg voor een integraal toegankelijke       Zorg voor een integraal toegankelijke
bezoekers met een           rolstoelplaats op een geschikte plek        rolstoelplaats op een geschikte plek
rolstoel geen gebruik       waar een rolstoelbezoeker, met een          waar een rolstoelbezoeker, met een
maken van de tribune.       eventuele metgezel de voorstelling          eventuele metgezel de voorstelling
                            (of film, wedstrijd etc.) kan zien.         (of film, wedstrijd etc.) kan zien.
                            Indien deze geplaatst wordt op de           Indien deze geplaats wordt op de
                            tribune, realiseer dan een lift bij het     tribune, realiseer een lift bij het
                            hoogteverschil.Realiseer bij voorkeur       hoogteverschil.Realiseer bij voorkeur
Hierdoor kunnen             Realiseer een toilet welke voldoet          Realiseer een toilet welke voldoet
                            een platformlift, plateaulift of kooilift   een platformlift, plateaulift of kooilift
bezoekers met een           aan de volgende punten:- een route          aan de volgende punten:- een route
                            welke voldoet aan de volgende               welke voldoet aan de volgende
rolstoel/rollator en        met een vrije doorgangsbreedte van          met een vrije doorgangsbreedte van
                            punten:- oproeppaneel op een                punten:- oproeppaneel op een
bezoekers die slecht ter    90cm naar het toilet;- drempelvrije         90cm naar het toilet;- drempelvrije
                            bedienhoogte van 70-135cm;- deur            bedienhoogte van 70-135cm;-
been zijn niet naar het     doorgang;- deur(en) met een vrije           doorgang;- deur(en) met een vrije
                            (indien van toepassing) met een vrije       oproeppaneel maximaal 50cm
toilet.                     doorgangsbreedte van minimaal               doorgangsbreedte van minimaal
                            doorgangsbreedte van minimaal               horizontaal uit een inwendige hoek;-
                            80cm;- automatische lichtschakelaar         80cm;- automatische lichtschakelaar
                            80cm;- minimale afmeting van                oproeppaneel voorzien van reliëf (of
                            of lichtschakelaar op maximaal              of lichtschakelaar op maximaal
Hierdoor kunnen             85x120cm (75x100cm bij opklapbare           Verhoog     de vloer
                                                                        braille);- deur    metofeenbestrating
                                                                                                       vrije      of
                            135cm hoogte;- toiletrol aan de             135cm hoogte;- toiletrol aan de
bezoekers met een           plateau platformlift). Indien deze          zorg   voor een hellingbaan
                                                                        doorgangsbreedte                    zodat er
                                                                                                 van minimaal
                            armsteun of binnen 65cm van het             armsteun of binnen 65cm van het
scootmobiel, rolstoel of    rolstoelplaats zonder lift bereikt          geen    hoogteverschil      meer
                                                                        85cm (indien van toepassing);-      is (of
                            hart van de closetpot;- prullenbak die      hart van de closetpot;- prullenbak die
rollator de nooduitgang     wordt of zal worden, houdt rekening         maximaal     3cm).
                                                                        liftdeur is met      Realiseer4kg
                                                                                           maximaal        eenduw-
                            met de hand te openen is;-                  met de hand te openen is;-
lastig of niet gebruiken.   met onderstaande criteria:Zorg              stabiele,
                                                                        /trekkracht nagelvaste
                                                                                       te openen   hellingbaan
                                                                                                      (indien van  met
                            handdroger of handdoek(automaat)            handdroger of handdoek(automaat)
                            ervoor dat tenminste 1 plaats een           anti-slip,  die  300kg    kan  dragen
                                                                        toepassing);- minimale afmeting van       en
                            op maximaal 135cm hoogte;-                  op maximaal 135cm hoogte;-
                            rolstoelplaats is. De rolstoelplaats        een   stijgingspercentage
                                                                        85x120cm      (75x100cm bijheeft         van
                                                                                                           opklapbare
                            zeepdispenser op maximaal 135cm             zeepdispenser op maximaal 135cm
                            dient minimaal 70cm breed en                maximaal     21%. De hellingbaan
                                                                        plateau platformlift);-      bedienpaneel moet
Hierdoor is de              hoogte vanaf de onderkant.                  Verwijder
                                                                        hoogte vanaf of verplaats     het
                                                                                          de onderkant.
                            120cm lang te zijn met de                   over   de  gehele   lengte   een
                                                                        op een bedienhoogte van 70-135cm;-  vrije
nooduitgang lastig of                                                   obstakel/de obstakels.
                            opstelrichting in de zichtrichting naar     breedte    hebben
                                                                        bedienpaneel          van minimaal
                                                                                           voorzien    van reliëf90cm.
                                                                                                                     (of
niet te bereiken voor
                            de voorstelling (of film, wedstrijd         Indien   hetevacuatiestoel/-matras
                                                                        braille);-    hoogteverschil zich bij een
bezoekers met een
                            etc.). Zorg bij een rolstoelplaats bij      deur   bevindt,   dan is de 1vrije
                                                                        beschikbaar (minimaal             per
scootmobiel, rolstoel of
                            sportwedstrijden en in sporthallen          doorgangsbreedte
                                                                        gebouw). Indien deze     vanplaats
                                                                                                       de zonder
rollator en voor
                            voor een veilige plek.                      hellingbaan     of drempelhulp
                                                                        lift bereikt wordt     of zal worden,
bezoekers die slecht ter
                                                                        tenminste
                                                                        houdt rekeninggelijkmet
                                                                                              aan onderstaande
                                                                                                    de vrije
been zijn en bezoekers
Hierdoor kunnen                                                         Verhoog     de
                                                                        doorgangsbreedtevloer
                                                                        criteria:Zorg ervoorvanof  bestrating
                                                                                                   datde    deur.of 1
                                                                                                        tenminste
met een visuele
bezoekers met een                                                       zorg
                                                                        plaatsvoor
                                                                                 eeneen    hellingbaanis.zodat
                                                                                      rolstoelplaats          De er
beperking.
scootmobiel, rolstoel of                                                geen    hoogteverschil
                                                                        rolstoelplaats              meer is (of
                                                                                          dient minimaal        70cm
rollator de nooduitgang                                                 maximaal     3cm).   Realiseer     een
                                                                        breed en 120cm lang te zijn, met een
lastig of niet gebruiken.                                               stabiele,
                                                                        gelijkmatig nagelvaste
                                                                                       oppervlakhellingbaan
                                                                                                     en met de met
                                                                        anti-slip,  die 300kg
                                                                        opstelrichting     in de kan   dragen ennaar
                                                                                                  zichtrichting
                                                                        een   stijgingspercentage       heeft van
                                                                        de voorstelling (of film, wedstrijd
                                                                        maximaal
                                                                        etc.). Zorg 21%.
                                                                                      ervoor Dedat
                                                                                                 hellingbaan
                                                                                                     de           moet
                                                                        over   de  gehele   lengte   een    vrije
                                                                        rolstoelplaats duidelijk herkenbaar is
                                                                        breedte
                                                                        met een hebben
                                                                                    bordje metvan tekst
                                                                                                    minimaal
                                                                                                           en/of90cm.
                                                                                                                   een
                                                                        Indien het hoogteverschil
                                                                        rolstoelsymbool.       Dit is nietzich
                                                                                                             vanbij een
                                                                        deur   bevindt,
                                                                        toepassing     alsdan   is de vrije
                                                                                           er sprake     is van vaste
                                                                        doorgangsbreedte         van   de
                                                                        plaatsen die gereserveerd kunnen
                                                                        hellingbaan
                                                                        worden     in deofticketverkoop.
                                                                                            drempelhulp Het is
                                                                        tenminste     gelijk  aan de vrije
                                                                        ook niet van toepassing         als er
                                                                        doorgangsbreedte
                                                                        assistentie aanwezig is omdeur.
                                                                                                 van   de    (indien
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Hierdoor kunnen                                                     Verhoog de vloer of bestrating of
bezoekers met een                                                   zorg voor een hellingbaan zodat er
scootmobiel, rolstoel of                                            geen hoogteverschil meer is (of
rollator de nooduitgang                                             maximaal 3cm). Realiseer een
lastig of niet gebruiken.                                           stabiele, nagelvaste hellingbaan met
                                                                    anti-slip, die 300kg kan dragen en
                                                                    een stijgingspercentage heeft van
                                                                    maximaal 21%. De hellingbaan moet
Hierdoor kunnen                                                     Verhoog de vloer of bestrating of
                                                                    over de gehele lengte een vrije
bezoekers met een                                                   zorg voor een hellingbaan zodat er
                                                                    breedte hebben van minimaal 90cm.
scootmobiel, rolstoel of                                            geen hoogteverschil meer is (of
                                                                    Indien het hoogteverschil zich bij een
rollator de nooduitgang                                             maximaal 3cm). Realiseer een
                                                                    deur bevindt, dan is de vrije
lastig of niet gebruiken.                                           stabiele, nagelvaste hellingbaan met
                                                                    doorgangsbreedte van de
                                                                    anti-slip, die 300kg kan dragen en
                                                                    hellingbaan of drempelhulp
                                                                    een stijgingspercentage heeft van
                                                                    tenminste gelijk aan de vrije
                                                                    maximaal 21%. De hellingbaan moet
Hierdoor kunnen                                                     Realiseer   een aangepaste
                                                                    doorgangsbreedte      van de deur.
                                                                    over de gehele lengte een vrije
bezoekers met een                                                   kleedruimte (ook wel 'miva'
                                                                    breedte hebben van minimaal 90cm.
rolstoel of rollator en                                             kleedruimte genoemd) die voldoet
                                                                    Indien het hoogteverschil zich bij een
bezoekers die slecht ter                                            aan de volgende punten: - een route
                                                                    deur bevindt, dan is de vrije
been zijn zich lastig of                                            met een vrije doorgangsbreedte van
                                                                    doorgangsbreedte van de
niet aan- en uitkleden.                                             minimaal 90cm naar de kleedruimte;
                                                                    hellingbaan of drempelhulp
                                                                    - drempelvrije doorgang;- deur(en)
                                                                    tenminste gelijk aan de vrije
                                                                    met een vrije doorgangsbreedte van
Hierdoor kunnen             Zorg ervoor dat er geen                 Zorg  ervoor dat er geen
                                                                    doorgangsbreedte      van de deur.
                                                                    minimaal 85cm en een trek-
bezoekers met een           hoogteverschil meer is (of maximaal     hoogteverschil meer is (of maximaal
                                                                    /duwkracht van maximaal 4kg;- een
scootmobiel, rolstoel of    3cm). Realiseer een stabiele,           2cm). Realiseer een stabiele,
                                                                    vrije doorgangshoogte van minimaal
rollator de entree lastig   nagelvaste hellingbaan met anti-slip,   nagelvaste hellingbaan met anti-slip,
                                                                    210cm. Indien dat niet mogelijk is,
of niet gebruiken.          die 300kg kan dragen en een             die 300kg kan dragen en een
                                                                    breng gevarenmarkering aan in een
                            stijgingspercentage heeft van           stijgingspercentage heeft van
                                                                    hoogcontrasterende kleur;- vrije
                            maximaal 24%. De hellingbaan heeft      maximaal 17%. De hellingbaan heeft
                                                                    draaicirkel van minimaal 150cm tot
                            over de gehele lengte een vrije         over de gehele lengte een vrije
Hierdoor zijn de            Zorg dat er ook op 70-135cm hoogte      Zorg
                                                                    30cmdat    er ook
                                                                           hoogte      op 70-135cm
                                                                                     vanaf de vloer;- hoogte
                                                                                                      de
                            doorgangsbreedte die tenminste          doorgangsbreedte die tenminste
kledinghaken niet/lastig    ten minste twee kledinghaken zijn.      ten  minste
                                                                    ruimte   heefttwee  kledinghaken
                                                                                    toegang  met een zijn.
                            gelijk is aan de vrije                  gelijk is aan de vrije
te gebruiken voor kleine                                            schuifdeur, gordijn of deur;- indien
                            doorgangsbreedte van de deur.           doorgangsbreedte van de deur.
mensen of bezoekers                                                 de ruimte een deur bevat die geen
                            Indien er onvoldoende ruimte is voor
met een rolstoel.                                                   schuifdeur is, dan draait de deur naar
                            een nagelvaste hellingbaan of
                                                                    buiten;- ten minste twee
                            drempelhulp, dan is er een losse
                                                                    kledinghaken op 70-135cm hoogte te
                            drempelhulp en een bordje bij de
                                                                    bereiken;- vermelding op of naast de
Hierdoor is het lastig      entree met rolstoelsymbool en de
                                                                    deur;- indien er een schuifdeur of
voor bezoekers met een      tekst 'drempelhulp beschikbaar'
                                                                    deur toegang geeft, dan is deze van
scootmobiel, rolstoel of    aanwezig. Eventueel kan er een
                                                                    binnenuit afsluitbaar;- visueel
rollator om de deur         bereikbare en bedienbare
                                                                    schoon;- indien een lichtschakelaar,
zelfstandig te openen.      bel/intercom bij het bordje
                                                                    dan is hiervan de bedienhoogte 70-
                            geïnstalleerd worden waarmee
                                                                    135cm;- er is een alarmkoord
                            assistentie opgeroepen kan worden
                                                                    aanwezig en bedienbaar op 20-50cm
                            zodat de losse drempelhulp geplaatst
                                                                    hoogte.
                            kan worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Hierdoor kunnen               Zorg ervoor dat er ten minste 1        Zorg ervoor dat er ten minste 1
bezoekers met een             douche uitgevoerd is met een           douche uitgevoerd is met een
rolstoel of rollator niet     douchestoel of een opklapbaar          douchestoel of een opklapbaar
of lastig gebruik maken       douchezitje. In geval van een losse    douchezitje. In geval van een losse
van de douche.                douchestoel, zorg ervoor dat deze      douchestoel, zorg ervoor dat deze
                              aanwezig is tijdens het verblijf. U    aanwezig is tijdens het verblijf. U
                              kunt de stoel verwijderen indien het   kunt de stoel verwijderen indien het
                              niet nodig is. Overleg met de          niet nodig is. Overleg met de
Hierdoor kunnen
                              bezoeker waar de douchestoel           bezoeker waar de douchestoel
bezoekers met een
                              geplaatst dient te worden.             geplaatst dient te worden.
scootmobiel, rolstoel of
rollator de
rolstoelplaats in de
sportruimte lastig of
niet betreden.
Hierdoor is er valgevaar
voor met name
slechtziende bezoekers.




Hierdoor is het                                                      Zorg ervoor dat de rolstoelplaats(en)
onduidelijk
Hierdoor     dat de
          kunnen                                                     duidelijk herkenbaar is (zijn) met een
plaats(en)  gereserveerd
bezoekers met een                                                    bordje met tekst en/of een
zijn voor bezoekers
beperking   geen hulpmet                                             rolstoelsymbool. Dit is niet van
een rolstoel.
krijgen als ze ten val zijn                                          toepassing als er sprake is van vaste
gekomen of in andere                                                 plaatsen die gereserveerd kunnen
noodsituaties.                                                       worden in de ticketverkoop. Het is
                                                                     ook niet van toepassing als er
                                                                     assistentie aanwezig is om (indien
Hierdoor kunnen                                                      Verhoog de vloer of bestrating of
                                                                     gewenst) iemand te begeleiden naar
bezoekers met een                                                    zorg voor een hellingbaan zodat er
                                                                     de rolstoelplaats.
scootmobiel, rolstoel of                                             geen hoogteverschil meer is (of
rollator de nooduitgang                                              maximaal 3cm). Realiseer een
lastig of niet gebruiken.                                            stabiele, nagelvaste hellingbaan met
                                                                     anti-slip, die 300kg kan dragen en
                                                                     een stijgingspercentage heeft van
                                                                     maximaal 21%. De hellingbaan moet
Hierdoor kunnen
                                                                     over de gehele lengte een vrije
bezoekers met een
                                                                     breedte hebben van minimaal 90cm.
scootmobiel, rolstoel of
                                                                     Indien het hoogteverschil zich bij een
rollator en bezoekers
                                                                     deur bevindt, dan is de vrije
die slecht ter been zijn
                                                                     doorgangsbreedte van de
de openbare weg lastig
                                                                     hellingbaan of drempelhulp
bereiken.
                                                                     tenminste gelijk aan de vrije
                                                                     doorgangsbreedte van de deur.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Hierdoor kunnen
bezoekers met een
scootmobiel, rolstoel of
rollator de nooduitgang
lastig of niet gebruiken.



Hierdoor kunnen             Verhoog de vloer of bestrating of
bezoekers met een           zorg voor een hellingbaan zodat er
scootmobiel, rolstoel of    geen hoogteverschil meer is (of
rollator de nooduitgang     maximaal 3cm). Realiseer een
lastig of niet gebruiken.   stabiele, nagelvaste hellingbaan met
                            anti-slip, die 300kg kan dragen en
                            een stijgingspercentage heeft van
                            maximaal 21%. De hellingbaan moet
Hierdoor kunnen
                            over de gehele lengte een vrije
bezoekers met een
                            breedte hebben van minimaal 90cm.
scootmobiel, rolstoel of
                            Indien het hoogteverschil zich bij een
rollator en bezoekers
                            deur bevindt, dan is de vrije
die slecht ter been zijn
                            doorgangsbreedte van de
de openbare weg lastig
                            hellingbaan of drempelhulp
bereiken.
                            tenminste gelijk aan de vrije
Hierdoor kunnen             Realiseer   een aangepaste
                            doorgangsbreedte       van de deur.
bezoekers met een           kleedruimte (ook wel 'miva'
rolstoel of rollator en     kleedruimte genoemd) die voldoet
bezoekers die slecht ter    aan de volgende punten: - een route
been zijn zich lastig of    met een vrije doorgangsbreedte van
niet aan- en uitkleden.     minimaal 90cm naar de kleedruimte;
                            - drempelvrije doorgang;- deur(en)
                            met een vrije doorgangsbreedte van
Hierdoor is het voor        Zorg voor een duidelijke afbakening
                            minimaal 85cm en een trek-
bezoekers niet duidelijk    van het parkeervlak t.o.v. de
                            /duwkracht van maximaal 4kg;- een
hoe zij de auto moeten      omliggende bestrating d.m.v. lijnen
                            vrije doorgangshoogte van minimaal
parkeren en wordt door      (breedte minimaal 10cm) en/of een
                            210cm. Indien dat niet mogelijk is,
andere auto's mogelijk      vlak met contrastwaarde van 0,3
                            breng gevarenmarkering aan in een
geen rekening               t.o.v. de aansluitende bestrating.
                            hoogcontrasterende kleur;- vrije
gehouden met de
                            draaicirkel van minimaal 150cm tot
ruimte die nodig is om
Hierdoor is het met         Breng   het huisnummer
                            30cm hoogte                  of de naam
                                              vanaf de vloer;-   de
in- en uit te stappen.
name voor bezoekers         van  de locatie
                            ruimte             aan op de
                                     heeft toegang     metgevel
                                                              een of op
met een visuele             bewegwijzerbordjes
                            schuifdeur, gordijn ofindeur;- indien
beperking onduidelijk       contrasterende
                            de ruimte een deur  kleuren
                                                     bevattendieopzichte
                                                                 geen
waar de entree zich         van  de achtergrond.
                            schuifdeur                Geschikte
                                          is, dan draait   de deur naar
bevindt.                    kleurencombinaties
                            buiten;- ten minste twee zijn onder
                            andere:    wit-zwart,  wit-antraciet,
                            kledinghaken op 70-135cm hoogte          geel-
                                                                       te
                            blauw,   lichtgroen-donkerrood,
                            bereiken;-   vermelding op of naast de
                            lichtgroen-zwart.
                            deur;- indien er een  Ongeschikte
                                                     schuifdeur of
                            kleurcombinaties
                            deur toegang geeft,   zijn:
                                                     danrood-groen
                                                           is deze vanen
                            rood-zwart.
                            binnenuit afsluitbaar;- visueel
                            schoon;- indien een lichtschakelaar,
                            dan is hiervan de bedienhoogte 70-
                            135cm;- er is een alarmkoord
                            aanwezig en bedienbaar op 20-50cm
                            hoogte.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Hierdoor kunnen                                                          Realiseer een egaal pad.
bezoekers met een
scootmobiel, rolstoel of
rollator en bezoekers
die slecht ter been zijn
de route lastig
overbruggen.
Hierdoor is het opritje
niet/lastig te gebruiken
voor bezoekers met een
scootmobiel, rolstoel of
rollator en voor
bezoekers die slecht ter
been zijn.
Hierdoor kunnen           Verhoog de vloer of bestrating (of             Verhoog de vloer of bestrating (of
bezoekers met een         indien dat niet mogelijk is zorg voor          indien dat niet mogelijk is zorg voor
scootmobiel, rolstoel of  een drempelhulp) zodat er geen                 een drempelhulp) zodat er geen
rollator de entree lastig hoogteverschil meer is (of maximaal            hoogteverschil meer is (of maximaal
of niet gebruiken.        3cm). Realiseer een stabiele,                  2cm). Realiseer een stabiele,
                          nagelvaste hellingbaan met anti-slip,          nagelvaste hellingbaan met anti-slip,
                          die 300kg kan dragen en een                    die 300kg kan dragen en een
                          stijgingspercentage heeft van                  stijgingspercentage heeft van
Hierdoor ontstaat er
                          maximaal 24%. De hellingbaan moet              maximaal 17%. De hellingbaan moet
botsgevaar voor met
                          over de gehele lengte een vrije                over de gehele lengte een vrije
name slechtziende
                          breedte hebben van minimaal 90cm.              breedte hebben van minimaal 90cm.
bezoekers.
                          Indien het hoogteverschil zich bij een         Indien het hoogteverschil zich bij een
                          deur bevindt, dan is de vrije                  deur bevindt, dan is de vrije
                          doorgangsbreedte van de                        doorgangsbreedte van de
                          hellingbaan of drempelhulp                     hellingbaan of drempelhulp
Hierdoor kunnen           Verhoog
                          tenminstedegelijk
                                        vloeraan
                                               of bestrating
                                                   de vrije (of          Verhoog
                                                                         tenminstedegelijk
                                                                                      vloeraan
                                                                                            of bestrating
                                                                                               de vrije (of
bezoekers met een         indien  dat niet mogelijk
                          doorgangsbreedte       van deis deur.
                                                          zorg voor      indien  dat niet mogelijk
                                                                         doorgangsbreedte    van deis deur.
                                                                                                      zorg voor
scootmobiel, rolstoel of een
                          Indiendrempelhulp)
                                  er onvoldoendezodatruimte
                                                        er geenis voor   een drempelhulp) zodat er geen
rollator de entree lastig hoogteverschil    meer   is (of
                          een nagelvaste hellingbaan of    maximaal      hoogteverschil meer is (of maximaal
of niet gebruiken.        3cm).Realiseer
                          drempelhulp, dan  eenisstabiele,
                                                  er een losse           2cm). Realiseer een stabiele,
                          nagelvaste   hellingbaan
                          drempelhulp en een bordje   met bij
                                                            anti-slip,
                                                                de       nagelvaste hellingbaan met anti-slip,
                          die  300kg
                          entree   metkan  dragen en eenen de
                                       rolstoelsymbool                   die 300kg kan dragen en een
                          stijgingspercentage     heeft van
                          tekst 'drempelhulp beschikbaar'                stijgingspercentage heeft van
Hierdoor kunnen                                                          Zorg ervoor dat de deur zelfstandig
                          maximaal
                          aanwezig. Eventueel kan er eenmoet
                                      24%.  De  hellingbaan              maximaal 20%. De hellingbaan moet
bezoekers met een                                                        geopend kan worden. Hiervoor zijn
                          over de gehele lengte een vrije                over de gehele lengte een vrije
scootmobiel, rolstoel, bereikbare en bedienbare                          verschillende opties (overleg met de
                          breedte   hebben
                          bel/intercom        van bordje
                                          bij het  minimaal 90cm.        breedte hebben van minimaal 90cm.
rollator en bezoekers                                                    beheerder of contactpersoon van de
                          Indien  het hoogteverschil
                          geïnstalleerd worden waarmee    zich bij een   Indien het hoogteverschil zich bij een
met beperkte arm-                                                        locatie over de daadwerkelijke
                          deur   bevindt,
                          assistentie     dan is de vrije
                                       opgeroepen      kan worden        deur bevindt, dan is de vrije
/handfunctie de deur                                                     uitvoering):1. Indien er een
                          doorgangsbreedte       van de geplaatst
                          zodat de losse drempelhulp                     doorgangsbreedte van de
moeilijk zelfstandig                                                     deurdranger aanwezig is, onderzoek
                          hellingbaan
                          kan  worden.  of drempelhulp                   hellingbaan of drempelhulp
openen.                                                                  of de openingsweerstand zo licht
                          tenminste gelijk aan de vrije                  tenminste gelijk aan de vrije
                                                                         mogelijk afgesteld kan worden
                          doorgangsbreedte van de deur.                  doorgangsbreedte van de deur.
                                                                         waardoor de trek-/duwkracht
                          Indien er onvoldoende ruimte is voor
                                                                         maximaal 4kg is. Houd hierbij
                          een nagelvaste hellingbaan of
                                                                         rekening met brandveiligheid en
                          drempelhulp, dan is er een losse
                                                                         compartimentering van het gebouw.
                          drempelhulp en een bordje bij de
                                                                         2. Plaats een magnetische deurstop
                          entree met rolstoelsymbool en de
                                                                         en zorg ervoor dat de deur tijdens
                          tekst 'drempelhulp beschikbaar'
                                                                         openingstijden geopend is. De
                          aanwezig. Eventueel kan er een
                                                                         magneetstop kan gekoppeld worden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Hierdoor ontstaat er
botsgevaar voor met
name slechtziende
bezoekers.




Hierdoor kunnen                                               Zorg ervoor dat de deur zelfstandig
bezoekers met een                                             geopend kan worden. Hiervoor zijn
scootmobiel, rolstoel,                                        verschillende opties (overleg met de
rollator en bezoekers                                         beheerder of contactpersoon van de
met beperkte arm-                                             locatie over de daadwerkelijke
/handfunctie de deur                                          uitvoering):1. Indien er een
moeilijk zelfstandig                                          deurdranger aanwezig is, onderzoek
openen.                                                       of de openingsweerstand zo licht
Hierdoor kunnen          Zorg ervoor dat 5% (minimaal één)    Zorg ervoor dat 5% (minimaal één)
                                                              mogelijk afgesteld kan worden
bezoekers met een        van de tafels voldoet aan de         van de tafels voldoet aan de
                                                              waardoor de trek-/duwkracht
rolstoel niet optimaal   volgende eis: vrij onderrijdbaar met volgende eis: vrij onderrijdbaar met
                                                              maximaal 4kg is. Houd hierbij
gebruik maken van de     68cm vrije hoogte, 70cm vrije        70cm vrije hoogte, 70cm vrije
                                                              rekening met brandveiligheid en
tafel.                   breedte en 35cm diepte (voor een     breedte en 35cm diepte (voor een
                                                              compartimentering van het gebouw.
                         persoon met rolstoel).               persoon met rolstoel).
                                                              2. Plaats een magnetische deurstop
                                                              en zorg ervoor dat de deur tijdens
Hierdoor zijn de                                              openingstijden geopend is. De
zitplaatsen niet                                              magneetstop kan gekoppeld worden
integraal toegankelijk                                        aan een brandveiligheidssysteem,
voor mensen met                                               waardoor de deur bij brand kan
obesitas.                                                     sluiten. Doe dit altijd in overleg met
                                                              de brandweer.3. Installeer een
                                                              mechanische deurdranger waarbij de
                                                              openingsweerstand zo licht mogelijk
Hierdoor is deze lastig
                                                              afgesteld kan worden, waardoor de
bruikbaar voor met
                                                              trek-/duwkracht maximaal 4kg is.
name slechtziende
                                                              Houd hierbij rekening met
bezoekers.
                                                              brandveiligheid en
                                                              compartimentering van het gebouw.
                                                              4. Installeer een automatische
                                                              deurdranger. Indien deze
Hierdoor zijn de         Zorg dat er ook op 70-135cm hoogte aangestuurd wordt met één of
kledinghaken niet/lastig ten minste twee kledinghaken zijn.   meerdere bedieningsknoppen, zorg
te gebruiken voor kleine                                      dan dat de bedienhoogte hiervan 70-
mensen of bezoekers                                           135cm is. Indien nodig zorg dat er bij
met een rolstoel.                                             de installatie rekening wordt
                                                              gehouden met het
                                                              brandveiligheidssysteem en
                                                              toegangscontrole systeem.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Hierdoor kunnen              Zorg ervoor dat er ten minste 1
bezoekers met een            douche uitgevoerd is met een
rolstoel of rollator niet    douchestoel of een opklapbaar
of lastig gebruik maken      douchezitje. In geval van een losse
van de douche.               douchestoel, zorg ervoor dat deze
                             aanwezig is tijdens het verblijf. U
                             kunt de stoel verwijderen indien het
                             niet nodig is. Overleg met de
Hierdoor ontstaat er
                             bezoeker waar de douchestoel
botsgevaar voor met
                             geplaatst dient te worden.
name slechtziende
bezoekers.




Hierdoor kunnen                                                     Breng bordjes met reliëfletters aan
bezoekers met een                                                   op of naast de knoppen van het
visuele beperking geen                                              oproeppaneel. Zorg ervoor dat de
gebruik maken van het                                               letterhoogte 15 tot 55mm hoog en
oproeppaneel.                                                       het reliëf tussen 1 en 1,5mm dik is.
                                                                    Het is ook mogelijk om de letters of
                                                                    cijfers uit te frezen. Hiervoor gelden
                                                                    dezelfde eisen m.b.t. hoogte en dikte
Hierdoor is het voor
                                                                    (diepte).
bezoekers met een
scootmobiel, rolstoel of
rollator lastig om de lift
te betreden.



Hierdoor kunnen
bezoekers met een
visuele beperking niet
zelfstandig gebruik
maken van de lift.



Hierdoor kunnen                                                     Zorg dat er minimaal één
bezoekers met een                                                   evacuatiematras per gebouw
rolstoel niet veilig                                                beschikbaar is. Plaats deze bij de
vluchten bij                                                        vluchttrap of bij de BHV-
calamiteiten.                                                       hulpmiddelen. De aanwezige trap
                                                                    moet dan wel toegankelijk zijn voor
                                                                    gebruik met deze matras.
                                                                    Spiltrappen, smalle trappen en
                                                                    trappen met een kwart- of halfrond
                                                                    er in zijn hiervoor niet geschikt. In dat
                                                                    geval is een evacuatiestoel een optie.
                                                                    Integreer het gebruik van de
                                                                    evacuatiematras of evacuatiestoel in
                                                                    de bedrijfshulpverleningsorganisatie,
                                                                    alsmede in BHV trainingen en
                                                                    oefeningen en bezoekersbeheer.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Hierdoor kunnen
slechtziende bezoekers
zich moeilijk oriënteren.




Hierdoor is de lift
mogelijk niet veilig voor
gebruikers.




Hierdoor is er valgevaar
voor met name
slechtziende bezoekers.




Hierdoor ontstaat
valgevaar voor
bezoekers die slecht ter
been zijn en bezoekers
met een visuele
beperking.


Hierdoor kunnen
bezoekers die slecht ter
been zijn en bezoekers
met een visuele
beperking de trap lastig
of niet gebruiken.


Hierdoor is er valgevaar
voor met name
bezoekers met een
visuele beperking.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Hierdoor ontstaat er
botsgevaar voor met
name slechtziende
bezoekers.




Hierdoor ontstaat er
botsgevaar voor met
name slechtziende
bezoekers.




Hierdoor is het             Zorg ervoor dat de rolstoelplaats(en)
onduidelijk dat de          duidelijk herkenbaar is (zijn) met een
plaats(en) gereserveerd     bordje met tekst en/of een
zijn voor bezoekers met     rolstoelsymbool. Dit is niet van
een rolstoel.               toepassing als er sprake is van vaste
                            plaatsen die gereserveerd kunnen
                            worden in de ticketverkoop. Het is
                            ook niet van toepassing als er
Hierdoor is het lastig
                            assistentie aanwezig is om (indien
voor bezoekers met een
                            gewenst) iemand te begeleiden naar
scootmobiel, rolstoel of
                            de rolstoelplaats.
rollator om de deur
zelfstandig te openen.



Hierdoor kunnen             Plaats een beugel op de binnenzijde
bezoekers in een            van de deur en over de gehele
rolstoel moeilijk de deur   breedte van de deur op 75-95cm
achter zich                 hoogte. Aanbevolen is een beugel die
dichttrekken.               met de hand goed omvatbaar is,
                            maximaal 8cm uitsteekt ten opzichte
                            van de deur en zo dicht mogelijk aan
                            de scharnierzijde van de deur
Hierdoor kunnen
                            bevestigd is.
bezoekers met een
beperking bij
noodsituaties geen hulp
krijgen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Hierdoor hebben niet        Verplaats de kantelbare spiegel zodat
alle bezoekers de           een bezoeker in een rolstoel erbij kan
mogelijkheid om de          en de spiegel kan kantelen of plaats
spiegel te gebruiken.       een nieuwe spiegel. De onderzijde
                            van de spiegel moet zich bevinden op
                            max. 100cm hoogte en de bovenzijde
                            op min. 150cm hoogte.
Hierdoor kunnen             Verhoog de vloer of bestrating of
bezoekers met een           zorg voor een hellingbaan zodat er
scootmobiel, rolstoel of    geen hoogteverschil meer is (of
rollator de nooduitgang     maximaal 3cm). Realiseer een
lastig of niet gebruiken.   stabiele, nagelvaste hellingbaan met
                            anti-slip, die 300kg kan dragen en
                            een stijgingspercentage heeft van
                            maximaal 21%. De hellingbaan moet
Hierdoor kunnen
                            over de gehele lengte een vrije
bezoekers met een
                            breedte hebben van minimaal 90cm.
scootmobiel, rolstoel of
                            Indien het hoogteverschil zich bij een
rollator en bezoekers
                            deur bevindt, dan is de vrije
die slecht ter been zijn
                            doorgangsbreedte van de
de openbare weg lastig
                            hellingbaan of drempelhulp
bereiken.
                            tenminste gelijk aan de vrije
Hierdoor kunnen             Verhoog    de vloer ofvan
                            doorgangsbreedte       bestrating
                                                      de deur.(of
bezoekers met een           indien dat niet mogelijk is zorg voor
scootmobiel, rolstoel of    een drempelhulp) zodat er geen
rollator de nooduitgang     hoogteverschil meer is (of maximaal
lastig of niet gebruiken.   3cm). Realiseer een stabiele,
                            nagelvaste hellingbaan met anti-slip,
                            die 300kg kan dragen en een
                            stijgingspercentage heeft van
Hierdoor kunnen
                            maximaal 24%. De hellingbaan moet
bezoekers met een
                            over de gehele lengte een vrije
scootmobiel, rolstoel of
                            breedte hebben van minimaal 90cm.
rollator en bezoekers
                            Indien het hoogteverschil zich bij een
die slecht ter been zijn
                            deur bevindt, dan is de vrije
de openbare weg lastig
                            doorgangsbreedte van de
bereiken.
                            hellingbaan of drempelhulp
Hierdoor is de              Verwijder
                            tenminste of   verplaats
                                        gelijk aan dehet
                                                       vrije
nooduitgang lastig of       obstakel/de   obstakels.
                            doorgangsbreedte     van de deur.
niet te bereiken voor
bezoekers met een
scootmobiel, rolstoel of
rollator en voor
bezoekers die slecht ter
been zijn en bezoekers
met een visuele
beperking.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Hierdoor kunnen             Verhoog de vloer of bestrating of
bezoekers met een           zorg voor een hellingbaan zodat er
scootmobiel, rolstoel of    geen hoogteverschil meer is (of
rollator de nooduitgang     maximaal 3cm). Realiseer een
lastig of niet gebruiken.   stabiele, nagelvaste hellingbaan met
                            anti-slip, die 300kg kan dragen en
                            een stijgingspercentage heeft van
                            maximaal 21%. De hellingbaan moet
Hierdoor kunnen
                            over de gehele lengte een vrije
bezoekers met een
                            breedte hebben van minimaal 90cm.
scootmobiel, rolstoel of
                            Indien het hoogteverschil zich bij een
rollator en bezoekers
                            deur bevindt, dan is de vrije
die slecht ter been zijn
                            doorgangsbreedte van de
de openbare weg lastig
                            hellingbaan of drempelhulp
bereiken.
                            tenminste gelijk aan de vrije
Hierdoor kunnen             Verhoog    de vloer ofvan
                            doorgangsbreedte       bestrating
                                                      de deur.of
bezoekers met een           zorg voor een hellingbaan zodat er
scootmobiel, rolstoel of    geen hoogteverschil meer is (of
rollator de nooduitgang     maximaal 3cm). Realiseer een
lastig of niet gebruiken.   stabiele, nagelvaste hellingbaan met
                            anti-slip, die 300kg kan dragen en
                            een stijgingspercentage heeft van
                            maximaal 21%. De hellingbaan moet
Hierdoor is de
                            over de gehele lengte een vrije
nooduitgang lastig of
                            breedte hebben van minimaal 90cm.
niet te bereiken voor
                            Indien het hoogteverschil zich bij een
bezoekers met een
                            deur bevindt, dan is de vrije
scootmobiel, rolstoel of
                            doorgangsbreedte van de
rollator en voor
                            hellingbaan of drempelhulp
bezoekers die slecht ter
                            tenminste gelijk aan de vrije
been zijn en bezoekers
Hierdoor kunnen             Realiseer  een aangepaste
                            doorgangsbreedte     van de deur.
met een visuele
bezoekers met een           kleedruimte (ook wel 'miva'
beperking.
rolstoel of rollator en     kleedruimte genoemd) die voldoet
bezoekers die slecht ter    aan de volgende punten: - een route
been zijn zich lastig of    met een vrije doorgangsbreedte van
niet aan- en uitkleden.     minimaal 90cm naar de kleedruimte;
                            - drempelvrije doorgang;- deur(en)
                            met een vrije doorgangsbreedte van
Hierdoor is het voor        Zorg voor een duidelijke afbakening
                            minimaal 85cm en een trek-
bezoekers niet duidelijk    van het parkeervlak t.o.v. de
                            /duwkracht van maximaal 4kg;- een
hoe zij de auto moeten      omliggende bestrating d.m.v. lijnen
                            vrije doorgangshoogte van minimaal
parkeren en wordt door      (breedte minimaal 10cm) en/of een
                            210cm. Indien dat niet mogelijk is,
andere auto's mogelijk      vlak met contrastwaarde van 0,3
                            breng gevarenmarkering aan in een
geen rekening               t.o.v. de aansluitende bestrating.
                            hoogcontrasterende kleur;- vrije
gehouden met de
                            draaicirkel van minimaal 150cm tot
ruimte die nodig is om
                            30cm hoogte vanaf de vloer;- de
in- en uit te stappen.
                            ruimte heeft toegang met een
                            schuifdeur, gordijn of deur;- indien
                            de ruimte een deur bevat die geen
                            schuifdeur is, dan draait de deur naar
                            buiten;- ten minste twee
                            kledinghaken op 70-135cm hoogte te
                            bereiken;- vermelding op of naast de
                            deur;- indien er een schuifdeur of
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Hierdoor kunnen             Verhoog de vloer of bestrating (of       Verhoog de vloer of bestrating (of
bezoekers met een           indien dat niet mogelijk is zorg voor    indien dat niet mogelijk is zorg voor
scootmobiel, rolstoel of    een drempelhulp) zodat er geen           een drempelhulp) zodat er geen
rollator de entree lastig   hoogteverschil meer is (of maximaal      hoogteverschil meer is (of maximaal
of niet gebruiken.          3cm).Realiseer een stabiele,             2cm). Realiseer een stabiele,
                            nagelvaste hellingbaan met anti-slip,    nagelvaste hellingbaan met anti-slip,
                            die 300kg kan dragen en een              die 300kg kan dragen en een
                            stijgingspercentage heeft van            stijgingspercentage heeft van
Hierdoor ontstaat er
                            maximaal 24%. De hellingbaan moet        maximaal 20%. De hellingbaan moet
botsgevaar voor met
                            over de gehele lengte een vrije          over de gehele lengte een vrije
name slechtziende
                            breedte hebben van minimaal 90cm.        breedte hebben van minimaal 90cm.
bezoekers.
                            Indien het hoogteverschil zich bij een   Indien het hoogteverschil zich bij een
                            deur bevindt, dan is de vrije            deur bevindt, dan is de vrije
                            doorgangsbreedte van de                  doorgangsbreedte van de
                            hellingbaan of drempelhulp               hellingbaan of drempelhulp
Hierdoor ontstaat er        tenminste gelijk aan de vrije            tenminste gelijk aan de vrije
botsgevaar voor met         doorgangsbreedte van de deur.            doorgangsbreedte van de deur.
name slechtziende           Indien er onvoldoende ruimte is voor
bezoekers.                  een nagelvaste hellingbaan of
                            drempelhulp, dan is er een losse
                            drempelhulp en een bordje bij de
                            entree met rolstoelsymbool en de
                            tekst 'drempelhulp beschikbaar'
Hierdoor ontstaat er
                            aanwezig. Eventueel kan er een
botsgevaar voor met
                            bereikbare en bedienbare
name slechtziende
                            bel/intercom bij het bordje
bezoekers.
                            geïnstalleerd worden waarmee
                            assistentie opgeroepen kan worden
                            zodat de losse drempelhulp geplaatst
                            kan worden.
Hierdoor ontstaat er
botsgevaar voor met
name slechtziende
bezoekers.




Hierdoor zijn de         Zorg dat er ook op 70-135cm hoogte Zorg dat er ook op 70-135cm hoogte
kledinghaakjes           ten minste twee kledinghaken zijn. ten minste twee kledinghaken zijn.
niet/lastig te gebruiken
voor kleine mensen of
bezoekers met een
rolstoel.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Hierdoor ontstaat er
botsgevaar voor met
name slechtziende
bezoekers.




Hierdoor hebben            Zorg ervoor dat minimaal 5% van de
bezoekers die slecht ter   stoelen voor bezoekers (bij minder
been zijn onvoldoende      dan 20 stoelen, minimaal één)
steun bij het zitten en    stoelen zijn met rug- en
opstaan.                   armleuningen. Let op; Dit geldt per
                           functie in een ruimte.


Hierdoor zijn de
zitplaatsen niet
integraal toegankelijk
voor mensen met
obesitas.



Hierdoor kunnen
bezoekers met een
visuele beperking lastig
of geen gebruik maken
van het oproeppaneel.



Hierdoor kunnen            Breng bordjes met reliëfletters aan
bezoekers met een          op of naast de knoppen van het
visuele beperking geen     bedieningspaneel. Zorg ervoor dat de
gebruik maken van het      letterhoogte 15 tot 55mm hoog en
bedienpaneel.              het reliëf tussen 1 en 1,5mm dik is.
                           Het is ook mogelijk om de letters of
                           cijfers uit te frezen. Hiervoor gelden
                           dezelfde eisen m.b.t. hoogte en dikte
Hierdoor kunnen
                           (diepte).
bezoekers met een
visuele beperking niet
zelfstandig gebruik
maken van de lift.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Hierdoor kunnen             Zorg dat er minimaal één
bezoekers met een           evacuatiematras per gebouw
rolstoel niet veilig        beschikbaar is. Plaats deze bij de
vluchten bij                vluchttrap of bij de BHV-
calamiteiten.               hulpmiddelen. De aanwezige trap
                            moet dan wel toegankelijk zijn voor
                            gebruik met deze matras.
                            Spiltrappen, smalle trappen en
Hierdoor is de lift
                            trappen met een kwart- of halfrond
mogelijk niet veilig voor
                            er in zijn hiervoor niet geschikt. In dat
gebruikers.
                            geval is een evacuatiestoel een optie.
                            Integreer het gebruik van de
                            evacuatiematras of evacuatiestoel in
                            de bedrijfshulpverleningsorganisatie,
                            alsmede in BHV trainingen en
Hierdoor is er valgevaar    oefeningen en bezoekersbeheer.
voor met name
slechtziende bezoekers.




Hierdoor is het lastig
voor bezoekers met een
scootmobiel, rolstoel of
rollator om de deur
zelfstandig te openen.



Hierdoor hebben             Zorg ervoor dat minimaal 5% van de
bezoekers die slecht ter    stoelen voor bezoekers (bij minder
been zijn onvoldoende       dan 20 stoelen, minimaal één)
steun bij het zitten en     stoelen zijn met rug- en
opstaan.                    armleuningen. Let op; Dit geldt per
                            functie in een ruimte.


Hierdoor ontstaat er
botsgevaar voor met
name slechtziende
bezoekers.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Hierdoor hebben
bezoekers die slecht ter
been zijn onvoldoende
steun bij het gaan zitten
en opstaan.



Hierdoor kunnen
bezoekers met een
visuele beperking geen
gebruik maken van de
bedieningsknop.



Hierdoor ontstaat er
botsgevaar voor met
name slechtziende
bezoekers.




Hierdoor kunnen             Plaats een beugel op de binnenzijde
bezoekers in een            van de deur en over de gehele
rolstoel moeilijk de deur   breedte van de deur op 75-95cm
achter zich                 hoogte. Aanbevolen is een beugel die
dichttrekken.               met de hand goed omvatbaar is,
                            maximaal 8cm uitsteekt ten opzichte
                            van de deur en zo dicht mogelijk aan
                            de scharnierzijde van de deur
Hierdoor kunnen
                            bevestigd is.
bezoekers met een
beperking bij
noodsituaties geen hulp
krijgen.



Hierdoor is het
alarmkoord toilet lastig
vindbaar voor met
name bezoekers met
een visuele beperking.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Hierdoor kunnen niet
alle bezoekers met een
rolstoel een transfer
maken.




Hierdoor hebben niet        Verplaats de kantelbare spiegel zodat
alle bezoekers de           een bezoeker in een rolstoel erbij kan
mogelijkheid om de          en de spiegel kan kantelen of plaats
spiegel te gebruiken.       een nieuwe spiegel. De onderzijde
                            van de spiegel moet zich bevinden op
                            max. 100cm hoogte en de bovenzijde
                            op min. 150cm hoogte.
Hierdoor kunnen             Bij hoogteverschillen van meer dan
bezoekers met een           25cm is het toegestaan om te zorgen
scootmobiel, rolstoel of    voor een evacuatiematras om het
rollator de nooduitgang     hoogteverschil op de route te
lastig of niet gebruiken.   overbruggen. Deze matrassen zijn te
                            gebruiken bij rechte trappen.
                            Integreer het gebruik van de
                            evacuatiematras in de
Hierdoor kunnen
                            bedrijfshulpverleningsorganisatie,
bezoekers met een
                            alsmede in BHV trainingen en
scootmobiel, rolstoel of
                            oefeningen en bezoekersbeheer.
rollator de nooduitgang
lastig of niet gebruiken.



Hierdoor kunnen
bezoekers met een
scootmobiel, rolstoel of
rollator lastig of niet
naar buiten.



Hierdoor kunnen
bezoekers met een
scootmobiel, rolstoel,
rollator of bezoekers
met beperkte arm-
/handfunctie de deur
niet zelfstandig openen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Hierdoor kunnen
bezoekers met een
scootmobiel, rolstoel of
rollator de nooduitgang
lastig of niet gebruiken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Advies Goud                           Rendement   Moeilijkheidsgraad          Adviescategorie

Breng een visueel contrasterende       4          1. Gemakkelijk te           Organisatorisch
streep aan van 4cm tot 5cm (of                    realiseren                  (bestickering)
maximaal 6,5cm) over de voorrand
van de aantrede van een trede, over
de volle breedte van de trede, met de
LRV van het lichtere oppervlak ≥ 50
punten, (verschil in LRV ≥ 60 punten).
De visueel contrasterende streep
Realiseer een leuning aan beide        3          2. Goed te realiseren       Bouwtechnisch (trap,
mag maximaal 1cm lager op het
zijden van de trap op 85–90cm                                                 lift, hellingbaan)
stootbord terugkeren. De visuele
hoogte (gemeten loodrecht van
indicator op de aantrede mag
voorkant aantrede tot bovenzijde
maximaal 1,5cm vanaf de voorkant
leuning).
van de neus terug liggen.


Zorg ervoor dat er een rookvrije      5           1. Gemakkelijk te           Organisatorisch
route naar de entree mogelijk is.                 realiseren                  (obstakels)




Zorg dat er een knop is om de       2             3. Moeilijk te realiseren   Bouwtechnisch
draaisnelheid van de tourniquetdeur                                           (toegangstechniek)
te verlagen. Zorg voor een
bedienhoogte van 70-135cm.




Breng waarschuwingsmarkering aan 4                1. Gemakkelijk te           Organisatorisch
op het glas, welke contrasterend is               realiseren                  (bestickering)
ten opzichte van de achtergrond.
Deze markering dient aan de
volgende voorwaarden te voldoen:2
banen, tussen 90 tot 100cm en
tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm
hoge contrasterende markering over
Breng waarschuwingsmarkering aan 4                1. Gemakkelijk te           Organisatorisch
de volledige breedte van het glas of
op het glas, welke contrasterend is               realiseren                  (bestickering)
15cm hoge contrasterende markering
ten opzichte van de achtergrond.
over 50% van de breedte van het
Deze markering dient aan de
glas;Indien de contrasterende
volgende voorwaarden te voldoen:2
markering transparant is, dan mag
banen, tussen 90 tot 100cm en
deze 40% transparantie
tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm
hebben;Visueel contrast met de
hoge contrasterende markering over
achtergrond (wand, vloer, stoelen en
de volledige breedte van het glas of
tafels);Vermijd donkere markering
15cm hoge contrasterende markering
zoals zwart voor glazen wanden en
over 50% van de breedte van het
deuren aan de buitenzijde van een
glas;Indien de contrasterende
locatie. Breng de markering aan op
markering transparant is, dan mag
de buitenzijde en tot 2cm van de
deze 40% transparantie
rand. Dit voorkomt mogelijke barsten
hebben;Visueel contrast met de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Zorg ervoor dat 5% (minimaal één)      5   1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
van de tafels voldoet aan de               realiseren              (meubilair)
volgende eis: vrij onderrijdbaar met
70cm vrije hoogte, 70cm vrije
breedte en 60cm diepte (voor een
persoon met rolstoel).


Zorg ervoor dat 5% (minimaal één)      5   1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
van de tafels voldoet aan de               realiseren              (meubilair)
volgende eis: vrij onderrijdbaar met
70cm vrije hoogte, 70cm vrije
breedte en 60cm diepte (voor een
persoon met rolstoel).


Zorg ervoor dat minimaal 5% van de 2       1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
stoelen voor bezoekers (bij minder         realiseren              (meubilair)
dan 20 stoelen, minimaal één)
stoelen zijn zonder armleuningen. De
stoelen dienen een zithoogte te
hebben tussen 45 en 50cm. Let op;
Dit geldt per functie in een ruimte.
Zorg voor een bedienhoogte van 70- 3       2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch
135cm.                                                             (elektrotechnisch
                                                                   inclusief verlichting)




Zorg ervoor dat de automaat een        3   1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
standaardindeling heeft met reliëf ter     realiseren              (betalen)
plaatse van de 5.




Zorg ervoor dat minimaal 5% van de 3       1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
stoelen voor bezoekers (bij minder         realiseren              (meubilair)
dan 20 stoelen, minimaal één)
stoelen zijn met rug- en
armleuningen EN de stoelen dienen
een zithoogte te hebben tussen 45 en
50cm. Let op; Dit geldt per functie in
een ruimte.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Zorg voor een vrije draaicirkel van    5        2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch (vloer)
minimaal 135cm vanaf 30cm hoogte
van de vloer (tussen vaste obstakels).




Zorg ervoor dat minimaal 5% van de 2            1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
stoelen voor bezoekers (bij minder              realiseren              (meubilair)
dan 20 stoelen, minimaal één)
stoelen zijn zonder armleuningen. De
stoelen dienen een zithoogte te
hebben tussen 45 en 50cm. Let op;
Dit geldt per functie in een ruimte.
Breng een strook aan met een               4    2. Goed te realiseren   Organisatorisch
breedte van ten minste 10cm met                                         (bestickering)
een visueel contrast van (verschil in
lichtreflectiewaarde ≥ 60 punten)
onder- en bovenaan het oppervlak
van de hellingbaan.


Realiseer een vrije opstelruimte van 3          2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch
minimaal 35cm breed en 120cm diep                                       (toegangstechniek)
aan de slotzijde van de deur, aan de
duwzijde van de deur. Indien dat niet
mogelijk is, installeer dan een
automatische deurdranger zodat de
opstelruimte niet meer nodig is.Let
bij het plaatsen van een
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de 2            1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
automatische bedienknop op de
stoelen voor bezoekers (bij minder              realiseren              (meubilair)
volgende punten:- een hoogte van 70-
dan 20 stoelen, minimaal één)
135cm;- tenminste 50cm horizontaal
stoelen zijn zonder armleuningen. De
uit een inwendige hoek geplaatst;-
stoelen dienen een zithoogte te
voor de bedieningsknop een vrij
hebben tussen 45 en 50cm. Let op;
toegankelijk gebruiksvlak aanwezig
Dit geldt per functie in een ruimte.
van tenminste 90 x 120cm;- het
Zorg  ervoor
draaivlak   vandat
                 dede  rolstoelplaats(en)
                     deur  valt niet samen 1    1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
duidelijk  herkenbaar is met
met het gebruiksvlak;-        (zijn) met een    realiseren              (bewegwijzering)
bordje  met tekstkleuren
contrasterende       en/of een tussen de
rolstoelsymbool.     Dit is  niet
knop en de achtergrond. Geschikte  van
toepassing    als er sprake
kleurencombinaties:            is van vaste
                         wit-zwart,     wit-
plaatsen
antraciet,die  gereserveerd
             geel-blauw,          kunnen
                            lichtgroen-
worden    in de  ticketverkoop.
donkerrood, lichtgroen-zwart.Indien  Het is
ook
nodigniet
       zorgvan  toepassing
              dat              als er
                  er bij de installatie   van
assistentie   aanwezig    is om
deze deurdranger rekening wordt    (indien
gewenst)
gehoudeniemand
             met hette begeleiden naar
de  rolstoelplaats.
brandveiligheidssysteem          en
toegangscontrole systeem. Overleg
met de beheerder of contactpersoon
van de locatie over de daadwerkelijke
uitvoering.NB. Als de deur gedurende
openingstijden altijd open staat, is
een opstelruimte niet vereist.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Zorg voor een inductielus-ringleiding 5           2. Goed te realiseren       Bouwtechnisch
of vergelijkbare                                                              (meervoudige
gehoorondersteuning zoals een                                                 bouwtechnische
systeem op basis van infrarood,                                               werkzaamheden)
bluetooth of op basis van een
smartphone app via wifi (zoals
MobileConnect van Sennheiser).
Breng waarschuwingsmarkering aan              4   1. Gemakkelijk te           Organisatorisch
op het glas, welke contrasterend is               realiseren                  (bestickering)
ten opzichte van de achtergrond.
Deze markering dient aan de
volgende voorwaarden te voldoen:2
banen, tussen 90 tot 100cm en
tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm
hoge contrasterende markering over
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de            3   1. Gemakkelijk te           Organisatorisch
de volledige breedte van het glas of
stoelen voor bezoekers (bij minder                realiseren                  (meubilair)
15cm hoge contrasterende markering
dan 20 stoelen, minimaal één)
over 50% van de breedte van het
stoelen zijn met rug- en
glas;Indien de contrasterende
armleuningen EN de stoelen dienen
markering transparant is, dan mag
een zithoogte te hebben tussen 45 en
deze 40% transparantie
50cm. Let op; Dit geldt per functie in
hebben;Visueel contrast met de
een ruimte.
Verwijder
achtergrond  de(wand,
                 deurdranger
                         vloer, op  de en
                                stoelen       3   1. Gemakkelijk te           Bouwtechnisch
deur.  Plaats bij donkere
tafels);Vermijd    aangepaste    ruimtes
                              markering           realiseren                  (toegangstechniek)
zoals een
       zwart voor glazen wanden enof
            aangepaste     kleedkamer
rolstoelvriendelijk   toilet een
deuren aan de buitenzijde       vanbeugel
                                     een
op  de binnenzijde
locatie.              van de deur
          Breng de markering      aanenop
over  de  gehele   breedte   van
de buitenzijde en tot 2cm van de  de deur
op  75-95cm
rand.          hoogte.mogelijke
       Dit voorkomt      Aanbevolen     is
                                    barsten
een  beugel
in het        die met de hand goed
        glas (thermische
Zorg voor een vrije transferruimte            5   3. Moeilijk te realiseren   Bouwtechnisch
omvatbaar     is, maximaal 8cm
glasbreuk);Geschikte
van minimaal 90cm x 120cm naast de                                            (sanitair)
uitsteekt  ten opzichte
kleurcombinaties           van de
                     zijn o.a.:     deur en
                                wit-zwart,
closetpot tot de muur.
zo  dicht mogelijk
wit-antraciet,       aan de lichtgroen-
                  geel-blauw,
scharnierzijde    van  de deur bevestigd
donkerrood, lichtgroen-zwart.
is.
Ongeschikte kleurcombinaties
vanwege kleurenblindheid zijn: rood-
groen en rood-zwart;Vermijd
Verwijder
spiegelendhet     obstakel
              of sterk      uit de
                        reflecterend          5   1. Gemakkelijk te           Bouwtechnisch (licht
transferruimte
glas;De markering mag inclosetpot.
                   naast  de   eigen              realiseren                  montagewerk)
huisstijl zijn, maar moet wel voldoen
aan bovenstaande voorwaarden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Realiseer een obstakelvrij opstelvlak 5                 3. Moeilijk te realiseren   Bouwtechnisch
van 90 x 120cm (b x l) in de                                                        (meervoudige
dwarsrichting vóór de toiletpot.                                                    bouwtechnische
                                                                                    werkzaamheden)




Zorg voor een vrije doorgangsbreedte                4   2. Goed te realiseren       Bouwtechnisch
van de deur van minimaal 85cm en                                                    (meervoudige
zorg ervoor dat de deur zelfstandig                                                 bouwtechnische
geopend kan worden. Hiervoor zijn                                                   werkzaamheden)
verschillende opties:1. Indien er een
deurdranger aanwezig is, onderzoek
of de openingsweerstand zo licht
mogelijk afgesteld kan worden
Indien een haakse of evenwijdige                    5   2. Goed te realiseren.      Openbare ruimte
waardoor de trek-/duwkracht
openbare                                                                            (bestrating)
maximaal 5kg is. Houd hierbij
gehandicaptenparkeerplaats:Leg een
rekening met brandveiligheid en
gehandicaptenparkeerplaats aan met
compartimentering van het gebouw.
een afmeting van 600x350cm binnen
2. Installeer een mechanische
50m afstand van de entree (indien
deurdranger waarbij de
het parkeerterrein op meer dan 50m
openingsweerstand zo licht mogelijk
afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk);
Verhoog
afgesteldde kanvloer    of bestrating
                  worden,      waardoor    (ofde    3   1. Gemakkelijk te           Bouwtechnisch
op een aaneengesloten stroef
indien   dat niet mogelijk
trek-/duwkracht       maximaal   is zorg
                                      5kg voor
                                           is.          realiseren                  (deuren, kozijnen,
oppervlak (geen schelpen, open
een   drempelhulp)
Houd hierbij rekening metzodat    er  geen                                          wanden, paden en
bestrating e.d.); met een
hoogteverschil
brandveiligheidmeer  en is (of maximaal                                             gangen)
verkeersbord E06 of een ander bord
2cm).   Realiseer een van
compartimentering          stabiele,
                                 het gebouw.
met rolstoelsymbool en een 'P';
nagelvaste    hellingbaan
3. Installeer een automatische  met    anti-slip,
duidelijke afbakening van het
die  300kg kanIndien
deurdranger.       dragendeze en een
parkeervlak t.o.v. de omliggende
stijgingspercentage
aangestuurd wordt met      heeftéén vanof
Zorg   ervoord.m.v.
bestrating      dat erlijnen
                         een rookvrije
                                (breedte            1   1. Gemakkelijk te           Organisatorisch
maximaal
meerdere bedieningsknoppen, moet
            20%.     De  hellingbaan       zorg
route
minimaalnaar10cm)
              de entree
                      en/ofmogelijk
                               een vlakis.met           realiseren                  (obstakels)
over
dan datde gehele    lengte eenhiervan
          de bedienhoogte            vrije 70-
contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de
breedte
135cm is.hebben
            Indien vannodig minimaal
                               zorg dat er bij
aansluitende bestrating. Indien er
120cm,
de installatie rekening wordt Indien
          aanbevolen       is 180cm.
een stoeprand is, zorg voor een
het  hoogteverschil
gehouden     met het zich bij een deur
opritje op maximaal 5m afstand van
bevindt,   dan   is de vrije en
brandveiligheidssysteem
het parkeervak met minimaal 85cm
doorgangsbreedte          van de
toegangscontrole systeem.Voor                en
vrije
Breng doorgangsbreedte.
         waarschuwingsmarkering   Indien de
hellingbaan
na de deur mogen         geen drempelsaan
                of drempelhulp                 of   4   1. Gemakkelijk te           Organisatorisch
verkeerssituatie
op  het  glas, welke  dit  niet toelaat dan
                         contrasterend        is
tenminste    gelijk   aan   de  vrije
hoogteverschillen aanwezig zijn (of                     realiseren                  (bestickering)
dient
ten     het opritje
     opzichte    van zo    dichtbij
                       devan          mogelijk
                           achtergrond.
doorgangsbreedte
maximaal    2cm).Zorg          de deur.
                            ervoor     dat een
te zijn.markering dient aan de
Deze
drempelhulp of hellingbaan minimaal
volgende
even breed  voorwaarden         te voldoen:2
               is als de (dubbele)        deur
banen,
en houdtussen
           bij het90   tot 100cm
                     realiseren     vanenelke
tussen
helling 150   en 160cm hoogte;7,5
         of hellingbaan       rekening met    cm
hoge   contrasterende markering over
de volgende
de  volledige   breedte van het glas of 3
stijgingspercentages:Hoogteverschil
15cm
t/m 5 hoge     contrasterende markering
        cm: stijgingspercentage
over 50% van
maximaal          de breedte van het
            20%.Hoogteverschil            6 t/m
glas;Indien   de   contrasterende
10 cm: stijgingspercentage maximaal
markering    transparant
17%.Hoogteverschil          11 is,
                                t/mdan25mag
                                          cm:
deze 40% transparantie
stijgingspercentage        maximaal
hebben;Visueel
14%.Hoogteverschil   contrast
                            26 t/m met100decm:
achtergrond      (wand, maximaal
stijgingspercentage        vloer, stoelen 10%.en
tafels);Vermijd donkere markering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Realiseer een stabiele, nagelvaste                  3   1. Gemakkelijk te       Bouwtechnisch (licht
hellingbaan met anti-slip, die 300kg                    realiseren              montagewerk)
kan dragen en een
stijgingspercentage heeft van
maximaal 20%. De hellingbaan heeft
over de gehele lengte een vrije
doorgangsbreedte die tenminste
gelijk is aan de vrije
Zorg ervoor dat de deur zelfstandig                 3   2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch
doorgangsbreedte van de deur.
geopend kan worden. Hiervoor zijn                                               (meervoudige
verschillende opties (overleg met de                                            bouwtechnische
beheerder of contactpersoon van de                                              werkzaamheden)
locatie over de daadwerkelijke
uitvoering):1. Indien er een
deurdranger aanwezig is, onderzoek
of de openingsweerstand zo licht
Breng waarschuwingsmarkering aan                    4   1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
mogelijk afgesteld kan worden
op het glas, welke contrasterend is                     realiseren              (bestickering)
waardoor de trek-/duwkracht
ten opzichte van de achtergrond.
maximaal 4kg is. Houd hierbij
Deze markering dient aan de
rekening met brandveiligheid en
volgende voorwaarden te voldoen:2
compartimentering van het gebouw.
banen, tussen 90 tot 100cm en
2. Plaats een magnetische deurstop
tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm
en zorg ervoor dat de deur tijdens
hoge contrasterende markering over
Zorg  dat er ook geopend
openingstijden       op 70-135cm  is. Dehoogte      3   1. Gemakkelijk te       Bouwtechnisch (licht
de volledige breedte van het glas of
ten  minste twee
magneetstop       kankledinghaken
                        gekoppeld worden  zijn.         realiseren              montagewerk)
15cm hoge contrasterende markering
aan een brandveiligheidssysteem,
over 50% van de breedte van het
waardoor de deur bij brand kan
glas;Indien de contrasterende
sluiten. Doe dit altijd in overleg met
markering transparant is, dan mag
de brandweer.3. Installeer een
deze 40% transparantie
mechanische deurdranger waarbij de
hebben;Visueel contrast met de
openingsweerstand
Breng                      zo licht mogelijk
        waarschuwingsmarkering              aan
achtergrond      (wand, vloer, stoelen         en   4   1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
afgesteld    kan
op het glas, welke worden,     waardoor
                         contrasterend       de
tafels);Vermijd      donkere     markeringis            realiseren              (bestickering)
trek-/duwkracht
ten opzichte           maximaal
                 van glazen
                       de achtergrond.4kg is.
zoals  zwart voor               wanden en
Houd
Deze   hierbij rekening
       markering              metde
                      dient aan
deuren    aan de buitenzijde         van een
brandveiligheid
volgende              en
            voorwaarden         te voldoen:2
locatie.  Breng    de markering        aan op
compartimentering
banen,   tussen     90  totvan
                            100cmhet gebouw.
                                       ende
de buitenzijde en            2cm van
4. Installeer
tussenDit150    een
               en 160cmautomatische
                             hoogte;7,5      cm
rand.       voorkomt       mogelijke     barsten
deurdranger.
hoge              Indien    deze
in hetcontrasterende
Breng   glas  (thermische    markering over
        waarschuwingsmarkering              aan
aangestuurd      wordt met       één                4   1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
de  volledige   breedte
glasbreuk);Geschikte        van    hetofglas of
op  het glas, welke contrasterend
meerdere                                     is         realiseren              (bestickering)
15cm hogebedieningsknoppen,
               contrasterende
kleurcombinaties        zijn o.a.:
                                           zorg
                                      markering
                                     wit-zwart,
ten
dan  opzichte    van de achtergrond.
overdat
      50%devan
wit-antraciet,
               bedienhoogte
                   de  breedte van
                   geel-blauw,
                                   hiervan
                                        het 70-
                                    lichtgroen-
Deze
135cm  markering
         is. Indien   dient   aan   de
                       nodig zorg dat er bij
glas;Indien
donkerrood,    delichtgroen-zwart.
                   contrasterende
volgende
de          voorwaarden
    installatie   rekening wordtte voldoen:2
markering
Ongeschikte   transparant      is, dan mag
                 kleurcombinaties
banen,
gehouden tussen
              met90  hettot 100cm en
deze  40%kleurenblindheid
vanwege      transparantie           zijn: rood-
tussen   150   en   160cm
brandveiligheidssysteem      hoogte;7,5
                                   en de cm
hebben;Visueel
groen   en            contrast met
            rood-zwart;Vermijd
hoge contrasterende
toegangscontrole             markering over
                         systeem.
achtergrond
spiegelend       (wand,    vloer, stoelen en
de volledigeofbreedte
                   sterk reflecterend
                            van het glas of
tafels);Vermijd
glas;De   markering  donkere
                          mag inmarkering
                                    eigen
15cm hoge      contrasterende         markering
zoals  zwart
huisstijl      voor    glazen   wanden      en
over 50% van de breedte vanvoldoen
          zijn, maar     moet    wel    het
deuren
aan       aan de buitenzijde
     bovenstaande                    van een
                          voorwaarden.
glas;Indien    de contrasterende
locatie. Breng de markering aan op
markering transparant is, dan mag
de buitenzijde en tot 2cm van de
deze 40% transparantie
rand. Dit voorkomt mogelijke barsten
hebben;Visueel contrast met de
in het glas (thermische
achtergrond (wand, vloer, stoelen en
glasbreuk);Geschikte
tafels);Vermijd donkere markering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Realiseer een vrije opstelruimte van 3               2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch
minimaal 35cm breed en 120cm diep                                            (toegangstechniek)
aan de slotzijde van de deur, aan de
duwzijde van de deur. Indien dat niet
mogelijk is, installeer dan een
automatische deurdranger zodat de
opstelruimte niet meer nodig is.Let
bij het plaatsen van een
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de 2                 1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
automatische bedienknop op de
stoelen voor bezoekers (bij minder                   realiseren              (meubilair)
volgende punten:- een hoogte van 70-
dan 20 stoelen, minimaal één)
135cm;- tenminste 50cm horizontaal
stoelen zijn zonder armleuningen. De
uit een inwendige hoek geplaatst;-
stoelen dienen een zithoogte te
voor de bedieningsknop een vrij
hebben tussen 45 en 50cm. Let op;
toegankelijk gebruiksvlak aanwezig
Dit geldt per functie in een ruimte.
van tenminste 90 x 120cm;- het
Breng   waarschuwingsmarkering
draaivlak   van de deur valt niet samen    aan 4     1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
op
methethetglas,  welke contrasterend
           gebruiksvlak;-     met           is       realiseren              (bestickering)
ten  opzichte    van  de   achtergrond.
contrasterende kleuren tussen de
Deze
knop markering       dient aanGeschikte
       en de achtergrond.          de
volgende    voorwaarden
kleurencombinaties:            te voldoen:2
                            wit-zwart,    wit-
banen,   tussen    90  tot  100cm
antraciet, geel-blauw, lichtgroen-    en
tussen   150 enlichtgroen-zwart.Indien
donkerrood,        160cm hoogte;7,5 cm
hoge
nodigcontrasterende
        zorg dat er bij de  markering
                               installatieover
                                             van
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de 2                 1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
de  volledige   breedte     van
deze deurdranger rekening wordt  het   glas  of
stoelen voor bezoekers (bij minder                   realiseren              (meubilair)
15cm
gehoudenhogemetcontrasterende
                    het              markering
dan 20 stoelen, minimaal één)
over
brandveiligheidssysteem en het
      50%    van   de breedte     van
stoelen zijn zonder armleuningen. De
glas;Indien    de contrasterende
toegangscontrole        systeem. Overleg
stoelen dienen een zithoogte te
markering     transparant
met de beheerder              is, dan mag
                         of contactpersoon
hebben tussen 45 en 50cm. Let op;
deze   40%   transparantie
van de locatie over de daadwerkelijke
Dit geldt per functie in een ruimte.
hebben;Visueel
uitvoering.NB. Als   contrast
                        de deur  met   de
                                    gedurende
Zorg  ervoor
achtergrond
openingstijden  dat  minimaal
                 (wand,
                    altijdvloer,  5%   vanisde
                            open stoelen
                                   staat,     en 2   1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
stoelen   voor bezoekers
tafels);Vermijd
een opstelruimte    donkere    (bij  minder
                                markering
                       niet vereist.                 realiseren              (meubilair)
dan
zoals20  stoelen,
       zwart   voorminimaal       één) en
                      glazen wanden
stoelen
deuren aan de buitenzijde van eenDe
          zijn zonder     armleuningen.
stoelen   dienende
locatie. Breng      een   zithoogteaan
                       markering       te op
hebben    tussenen
de buitenzijde      45tot
                        en 2cm
                            50cm.    Letdeop;
                                   van
Dit geldt
rand.  Dit per   functiemogelijke
            voorkomt       in een ruimte.
                                        barsten
in het glas
Plaats  een (thermische
              beugel op de binnenzijde 2             1. Gemakkelijk te       Bouwtechnisch (licht
glasbreuk);Geschikte
van de deur en over de gehele                        realiseren              montagewerk)
kleurcombinaties
breedte van de deur    zijnopo.a.:  wit-zwart,
                                75-95cm
wit-antraciet,
hoogte. Aanbevolen geel-blauw,
                           is eenlichtgroen-
                                    beugel die
donkerrood,      lichtgroen-zwart.
met de hand goed omvatbaar is,
Ongeschikte
maximaal 8cm     kleurcombinaties
                    uitsteekt ten opzichte
vanwege
van de deur kleurenblindheid
                en zo dicht mogelijkzijn: rood-
                                           aan
groen   en  rood-zwart;Vermijd
de scharnierzijde van de deur
spiegelend
bevestigd is.of sterk reflecterend
glas;De markering mag in eigen
huisstijl zijn, maar moet wel voldoen
aan bovenstaande voorwaarden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Zorg voor een vrije doorgangsbreedte 3     3. Moeilijk te realiseren   Organisatorisch
van minimaal 90cm naar de                                              (obstakels)
transferruimte.




Zorg voor een vrije transferruimte 5       3. Moeilijk te realiseren   Bouwtechnisch
van minimaal 90cm x 120cm naast de                                     (sanitair)
closetpot tot de muur.




Zorg voor een vrije transferruimte 5       3. Moeilijk te realiseren   Bouwtechnisch
van minimaal 90cm x 120cm naast de                                     (sanitair)
closetpot tot de muur.




Zorg dat er geen hoogteverschil meer 3     1. Gemakkelijk te           Bouwtechnisch (licht
is (of maximaal 2cm). Realiseer een        realiseren                  montagewerk)
stabiele, nagelvaste hellingbaan met
anti-slip, die 300kg kan dragen en
een stijgingspercentage heeft van
maximaal 20%. De hellingbaan of
drempelhulp heeft over de gehele
lengte een vrije doorgangsbreedte
Verhoog de vloer of bestrating (of     3   1. Gemakkelijk te           Bouwtechnisch (licht
die tenminste gelijk is aan de vrije
indien dat niet mogelijk is zorg voor      realiseren                  montagewerk)
doorgangsbreedte van de deur.
een drempelhulp) zodat er geen
hoogteverschil meer is (of maximaal
2cm). Realiseer een stabiele,
nagelvaste hellingbaan met anti-slip,
die 300kg kan dragen en een
stijgingspercentage heeft van
Bij hoogteverschillen van meer dan 4       1. Gemakkelijk te           Organisatorisch (BHV-
maximaal 20%. De hellingbaan moet
25cm is het toegestaan om te zorgen        realiseren                  plan)
over de gehele lengte een vrije
voor een evacuatiematras om het
breedte hebben van minimaal 90cm.
hoogteverschil op de route te
Indien het hoogteverschil zich bij een
overbruggen. Deze matrassen zijn te
deur bevindt, dan is de vrije
gebruiken bij rechte trappen.
doorgangsbreedte van de
Integreer het gebruik van de
hellingbaan of drempelhulp
evacuatiematras in de
tenminste gelijk aan de vrije
bedrijfshulpverleningsorganisatie,
doorgangsbreedte van de deur.
alsmede in BHV trainingen en
oefeningen en bezoekersbeheer.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Realiseer een leuning aan beide          4   2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch (trap,
zijden van de trap op 85–90cm                                        lift, hellingbaan)
hoogte (gemeten loodrecht van
voorkant aantrede tot bovenzijde
leuning).



Bij hoogteverschillen van meer dan       4   1. Gemakkelijk te       Organisatorisch (BHV-
25cm is het toegestaan om te zorgen          realiseren              plan)
voor een evacuatiematras om het
hoogteverschil op de route te
overbruggen. Deze matrassen zijn te
gebruiken bij rechte trappen.
Integreer het gebruik van de
evacuatiematras in de
Zorg dat er geen hoogteverschil meer     3   1. Gemakkelijk te       Bouwtechnisch (licht
bedrijfshulpverleningsorganisatie,
is (of maximaal 2cm). Realiseer een          realiseren              montagewerk)
alsmede in BHV trainingen en
stabiele, nagelvaste hellingbaan met
oefeningen en bezoekersbeheer.
anti-slip, die 300kg kan dragen en
een stijgingspercentage heeft van
maximaal 20%. De hellingbaan of
drempelhulp heeft over de gehele
lengte een vrije doorgangsbreedte
Verhoog de vloer of bestrating (of       3   2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch (licht
die tenminste gelijk is aan de vrije
indien dat niet mogelijk is zorg voor                                montagewerk)
doorgangsbreedte van de deur.
een drempelhulp) zodat er geen
hoogteverschil meer is (of maximaal
2cm). Realiseer een stabiele,
nagelvaste hellingbaan met anti-slip,
die 300kg kan dragen en een
stijgingspercentage heeft van
Zorg ervoor dat de automaat een          3   1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
maximaal 17%. De hellingbaan moet
standaardindeling heeft met reliëf ter       realiseren              (betalen)
over de gehele lengte een vrije
plaatse van de 5.Nb. Of zorg ervoor
breedte hebben van minimaal 90cm.
dat een gastvrouw /-heer aanwezig is
Indien het hoogteverschil zich bij een
om mensen te helpen.
deur bevindt, dan is de vrije
doorgangsbreedte van de
hellingbaan of drempelhulp
Indien  er een
tenminste       deurdranger
            gelijk            aanwezig
                   aan de vrije          3   2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch
is, onderzoek of devan de deur.
doorgangsbreedte                                                     (deuren, kozijnen,
openingsweerstand zo licht mogelijk                                  wanden, paden en
afgesteld kan worden waardoor de                                     gangen)
trek-/duwkracht maximaal 5kg is.
Houd hierbij rekening met
brandveiligheid en
compartimentering van het gebouw.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Verhoog de vloer of bestrating (of          2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch (licht
indien dat niet mogelijk is zorg voor                               montagewerk)
een drempelhulp) zodat er geen
hoogteverschil meer is (of maximaal
2cm). Realiseer een stabiele,
nagelvaste hellingbaan met anti-slip,
die 300kg kan dragen en een
stijgingspercentage heeft van
Realiseer een verhard pad.Zorg voor         2. Goed te realiseren   Openbare ruimte
maximaal 17%. De hellingbaan moet
een vrije doorgangsbreedte van                                      (bestrating)
over de gehele lengte een vrije
minimaal 120cm (kinderwagens of
breedte hebben van minimaal 90cm.
rolstoelen kunnen voetgangers
Indien het hoogteverschil zich bij een
passeren). Aanbevolen is 180cm.
deur bevindt, dan is de vrije
Plaatselijk mag de vrije
doorgangsbreedte van de
doorgangsbreedte 90cm zijn bij
hellingbaan of drempelhulp
vernauwingen (bijvoorbeeld door een
De  hellingbaan
tenminste   gelijkmoet  over
                   aan de     de gehele 3
                           vrije            1. Gemakkelijk te       Bouwtechnisch (trap,
obstakel), maar dit mag maar over
lengte   een vrije breedte
doorgangsbreedte      van dehebben
                              deur. die     realiseren              lift, hellingbaan)
een afstand van maximaal 50cm.
gelijk is aan de breedte van de
(dubbele) deur.




Breng waarschuwingsmarkering aan 4          1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
op het glas, welke contrasterend is         realiseren              (bestickering)
ten opzichte van de achtergrond.
Deze markering dient aan de
volgende voorwaarden te voldoen:2
banen, tussen 90 tot 100cm en
tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm
hoge contrasterende markering over
Breng waarschuwingsmarkering aan 4          1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
de volledige breedte van het glas of
op het glas, welke contrasterend is         realiseren              (bestickering)
15cm hoge contrasterende markering
ten opzichte van de achtergrond.
over 50% van de breedte van het
Deze markering dient aan de
glas;Indien de contrasterende
volgende voorwaarden te voldoen:2
markering transparant is, dan mag
banen, tussen 90 tot 100cm en
deze 40% transparantie
tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm
hebben;Visueel contrast met de
hoge contrasterende markering over
achtergrond (wand, vloer, stoelen en 3      1. Gemakkelijk te       Bouwtechnisch (licht
de volledige breedte van het glas of
tafels);Vermijd donkere markering           realiseren              montagewerk)
15cm hoge contrasterende markering
zoals zwart voor glazen wanden en
over 50% van de breedte van het
deuren aan de buitenzijde van een
glas;Indien de contrasterende
locatie. Breng de markering aan op
markering transparant is, dan mag
de buitenzijde en tot 2cm van de
deze 40% transparantie
rand. Dit voorkomt mogelijke barsten
hebben;Visueel contrast met de
in het glas (thermische
achtergrond (wand, vloer, stoelen en
glasbreuk);Geschikte
tafels);Vermijd donkere markering
kleurcombinaties zijn o.a.: wit-zwart,
zoals zwart voor glazen wanden en
wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-
deuren aan de buitenzijde van een
donkerrood, lichtgroen-zwart.
locatie. Breng de markering aan op
Ongeschikte kleurcombinaties
de buitenzijde en tot 2cm van de
vanwege kleurenblindheid zijn: rood-
rand. Dit voorkomt mogelijke barsten
groen en rood-zwart;Vermijd
in het glas (thermische
spiegelend of sterk reflecterend
glasbreuk);Geschikte
glas;De markering mag in eigen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Zorg ervoor dat er ten minste 1                 4   1. Gemakkelijk te           Organisatorisch
douche uitgevoerd is met een                        realiseren                  (hulpmiddelen)
douchestoel of een opklapbaar
douchezitje. In geval van een losse
douchestoel, zorg ervoor dat deze
aanwezig is tijdens het verblijf. U
kunt de stoel verwijderen indien het
niet nodig is. Overleg met de
Zorg ervoor dat de deur zelfstandig 3               2. Goed te realiseren       Bouwtechnisch
bezoeker waar de douchestoel
geopend kan worden.Onderzoek of                                                 (deuren, kozijnen,
geplaatst dient te worden.
de openingsweerstand zo licht                                                   wanden, paden en
mogelijk afgesteld kan worden                                                   gangen)
waardoor de trek-/duwkracht
maximaal 4kg is. Houd hierbij
rekening met brandveiligheid en
compartimentering van het gebouw.
Breng waarschuwingsmarkering aan 4                  1. Gemakkelijk te           Organisatorisch
op het glas, welke contrasterend is                 realiseren                  (bestickering)
ten opzichte van de achtergrond.
Deze markering dient aan de
volgende voorwaarden te voldoen:2
banen, tussen 90 tot 100cm en
tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm
hoge contrasterende markering over
Realiseer een platformlift, plateaulift 5           3. Moeilijk te realiseren   Bouwtechnisch (trap,
de volledige breedte van het glas of
of kooilift welke voldoet aan de                                                lift, hellingbaan)
15cm hoge contrasterende markering
volgende punten:- elk liftbordes een
over 50% van de breedte van het
vrij vloeroppervlak van 150x150cm;-
glas;Indien de contrasterende
oproeppaneel op een bedienhoogte
markering transparant is, dan mag
van 70-135cm;- oproeppaneel
deze 40% transparantie
minimaal 50cm horizontaal uit een
hebben;Visueel contrast met de
inwendige hoek;- oproeppaneel
Breng   een visueel
achtergrond     (wand, contrasterende
                           vloer, stoelen en 4      1. Gemakkelijk te           Organisatorisch
voorzien van reliëf (of braille);- deur
streep   aan van 4cm
tafels);Vermijd    donkeretot 5cm    (of
                               markering            realiseren                  (bestickering)
met een vrije doorgangsbreedte van
maximaal
zoals zwart6,5cm)      over de
              voor glazen        voorrand
                               wanden     en
minimaal 85cm (indien van
van  de  aantrede    van    een trede,
deuren aan de buitenzijde van een        over
toepassing);- realiseer een
de  volleBreng
locatie.  breedte devan     de trede,
                      markering      aanmet
                                          op de
automatische liftdeur. Indien de deur
LRV
de buitenzijde en tot 2cm van de50
      van het  lichtere    oppervlak    ≥
handmatig is dan heeft deze een trek-
punten,
rand. Dit(verschil
           voorkomt   in mogelijke
                          LRV ≥ 60 punten).
                                       barsten
/duwkracht van 3kg of minder en
De  visueel
in het       contrasterende streep
        glas (thermische
Realiseer
indien er ineendegesloten     trap.moet
                  lift gedraaid                 4   2. Goed te realiseren       Bouwtechnisch (trap,
mag   maximaal     1cm lager op het
glasbreuk);Geschikte
worden, dan is er ook een vrije                                                 lift, hellingbaan)
stootbord    terugkeren.
kleurcombinaties              De visuele
                       zijn o.a.:  wit-zwart,
draaicirkel van ten minste 150cm in
indicator   op degeel-blauw,
wit-antraciet,     aantrede mag   lichtgroen-
de lift aanwezig (indien van
maximaal     1,5cm   vanaf
donkerrood, lichtgroen-zwart. de voorkant
toepassing);- minimale afmeting van
van  de neus terug
Ongeschikte             liggen.
                kleurcombinaties
105x130cm;- bedienpaneel op een
vanwege kleurenblindheid zijn: rood-
bedienhoogte van 70-135cm;-
groen en rood-zwart;Vermijd
bedienpaneel voorzien van reliëf (of
spiegelend of sterk reflecterend
braille);- evacuatiestoel/-matras
glas;De markering mag in eigen
beschikbaar (minimaal 1 per
huisstijl zijn, maar moet wel voldoen
gebouw);- lift is zelfstandig te
aan bovenstaande voorwaarden.
bedienen;- installeer een gesproken
verdiepingsmelder (indien van
toepassing);- liftdeur is goed
zichtbaar en vindbaar middels een
contrasterend vlak op de vloer of een
contrasterende kleur ten opzichte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Realiseer een leuning aan beide                    4   2. Goed te realiseren       Bouwtechnisch (trap,
zijden van de trap op 85–90cm                                                      lift, hellingbaan)
hoogte (gemeten loodrecht van
voorkant aantrede tot bovenzijde
leuning).



Zorg voor een integraal toegankelijke              5   3. Moeilijk te realiseren   Organisatorisch
rolstoelplaats op een geschikte plek                                               (bestickering)
waar een rolstoelbezoeker, met een
eventuele metgezel de voorstelling
(of film, wedstrijd etc.) kan zien.
Indien deze geplaats wordt op de
tribune, realiseer een lift bij het
hoogteverschil.Realiseer bij voorkeur
Realiseer een toilet welke voldoet                 5   3. Moeilijk te realiseren   Bouwtechnisch
een platformlift, plateaulift of
aan de volgende punten:- een route                                                 (meervoudige
kooilift. Neem hiervoor contact met
met een vrije doorgangsbreedte van                                                 bouwtechnische
ons op. Wij voorzien u dan van de
90cm naar het toilet;- drempelvrije                                                werkzaamheden)
juiste richtlijnen en aandachtspunten
doorgang;- deur(en) met een vrije
voor het realiseren van een lift.
doorgangsbreedte van minimaal
Indien deze plaats zonder lift bereikt
80cm;- automatische lichtschakelaar
(zal) worden, houdt rekening met
of lichtschakelaar op maximaal
Verhoog
onderstaandede vloer   of bestrating
                   criteria:Zorg         of dat
                                    ervoor         4   2. Goed te realiseren       Bouwtechnisch (trap,
135cm hoogte;- toiletrol aan de
zorg   voor een100
bij maximaal       hellingbaan
                       zitplaatsen zodat er                                        lift, hellingbaan)
armsteun of binnen 65cm van het
geen
tenminste 1 rolstoelplaats is
        hoogteverschil     meer       (of
                                   aanwezig
hart van de closetpot;- prullenbak die
maximaal      2cm).
is. Bij 101-500      Realiseer is
                   zitplaatsen     een
met de hand te openen is;-
stabiele,
tenminstenagelvaste
              0,5% een hellingbaan
                           rolstoelplaats met
handdroger of handdoek(automaat)
anti-slip,  die  300kg    kan  dragen
(naar boven afgerond op een heel         en
op maximaal 135cm hoogte;-
een   stijgingspercentage
getal),  met een minimumheeft     van 2van
zeepdispenser op maximaal 135cm
maximaal      14%. DeBijhellingbaan
rolstoelplaatsen.          meer dan 500  moet
Verwijder
hoogte vanaf  of verplaats    het
                  de onderkant.                    3   1. Gemakkelijk te           Bouwtechnisch (licht
over   de  gehele   lengte   een
zitplaatsen is tenminste 0,2% een  vrije
obstakel/de obstakels.                                 realiseren                  montagewerk)
breedte    hebben
rolstoelplaats        vanboven
                  (naar    minimaal     90cm.
                                    afgerond
Indien
op eenhet heelhoogteverschil
                getal), met een   zich  bij een
                                     minimum
deur   bevindt,   dan   is de  vrije
van 3 rolstoelplaatsen. Hierbij moet
doorgangsbreedte         van de continu
50% van de rolstoelplaatsen
hellingbaan     of  drempelhulp
aanwezig zijn, de overige 50% mag
tenminste
middels een   gelijk  aan de vrijeunit naar
                 verplaatsbare
Verhoog     de
doorgangsbreedtevloer
behoefte aangebracht   ofvan
                           bestrating
                              de deur.of
                              worden               4   2. Goed te realiseren       Bouwtechnisch (trap,
zorg   voor een stoelen
(bijvoorbeeld      hellingbaan
                             die zodat er                                          lift, hellingbaan)
geen    hoogteverschil
weggenomen        kunnenmeer       is (of De
                             worden).
maximaal      2cm).  Realiseer
rolstoelplaats dient minimaal 70cm een
stabiele,
breed ennagelvaste
             120cm langhellingbaan
                            te zijn, metmet een
anti-slip,
gelijkmatig dieoppervlak
                 300kg kanendragen
                                 met deen
een   stijgingspercentage
opstelrichting                  heeft vannaar
                   in de zichtrichting
maximaal
de            14%. (of
    voorstelling     De film,
                         hellingbaan
                               wedstrijd moet
over   de  gehele   lengte
etc.). Zorg ervoor dat de    een   vrije
breedte    hebben
rolstoelplaats        van minimaal
                  duidelijk   herkenbaar90cm. is
Indien
met   eenhet  hoogteverschil
            bordje   met tekst zich
                                  en/ofbijeen
                                            een
deur   bevindt, danDit
rolstoelsymbool.        is de  vrijevan
                           is niet
doorgangsbreedte
toepassing als er sprake van de is van vaste
hellingbaan
plaatsen    dieof   drempelhulpkunnen
                 gereserveerd
tenminste
worden in de  gelijk  aan de vrije Het is
                  ticketverkoop.
doorgangsbreedte
ook niet van toepassing  van de alsdeur.
                                     er
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Verhoog de vloer of bestrating of                4   2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch (trap,
zorg voor een hellingbaan zodat er                                           lift, hellingbaan)
geen hoogteverschil meer is (of
maximaal 2cm). Realiseer een
stabiele, nagelvaste hellingbaan met
anti-slip, die 300kg kan dragen en
een stijgingspercentage heeft van
maximaal 14%. De hellingbaan moet
Verhoog de vloer of bestrating of                4   2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch (trap,
over de gehele lengte een vrije
zorg voor een hellingbaan zodat er                                           lift, hellingbaan)
breedte hebben van minimaal 90cm.
geen hoogteverschil meer is (of
Indien het hoogteverschil zich bij een
maximaal 2cm). Realiseer een
deur bevindt, dan is de vrije
stabiele, nagelvaste hellingbaan met
doorgangsbreedte van de
anti-slip, die 300kg kan dragen en
hellingbaan of drempelhulp
een stijgingspercentage heeft van
tenminste gelijk aan de vrije
maximaal 14%. De hellingbaan moet
Realiseer   een aangepaste
doorgangsbreedte        van de deur.             3   2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch
over de gehele lengte een vrije
kleedruimte (ook wel 'miva'                                                  (meervoudige
breedte hebben van minimaal 90cm.
kleedruimte genoemd) die voldoet                                             bouwtechnische
Indien het hoogteverschil zich bij een
aan de volgende punten: - een route                                          werkzaamheden)
deur bevindt, dan is de vrije
met een vrije doorgangsbreedte van
doorgangsbreedte van de
minimaal 180cm (of minimaal 120cm
hellingbaan of drempelhulp
over een lengte van maximaal 20m)
tenminste gelijk aan de vrije
naar de kleedruimte; - drempelvrije
Zorg  ervoor dat er geen
doorgangsbreedte        van de deur.             3   2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch (licht
doorgang;- deur(en) met een vrije
hoogteverschil meer is (of maximaal                                          montagewerk)
doorgangsbreedte van minimaal
2cm). Realiseer een stabiele,
85cm en een trek-/duwkracht
nagelvaste hellingbaan met anti-slip,
maximaal 4kg;- een vrije
die 300kg kan dragen en een
doorgangshoogte van minimaal
stijgingspercentage heeft van
210cm. Indien dat niet mogelijk is,
maximaal 17%. De hellingbaan heeft
breng gevarenmarkering aan in een
over de gehele lengte een vrije
Zorg  dat er ook op 70-135cm
hoogcontrasterende                    hoogte 3
                           kleur;- vrije             1. Gemakkelijk te       Bouwtechnisch (licht
doorgangsbreedte die tenminste
ten  minste van
draaicirkel   tweeminimaal
                      kledinghaken
                                 150cmzijn.
                                          tot        realiseren              montagewerk)
gelijk is aan de vrije
30cm hoogte vanaf de vloer; - de
doorgangsbreedte van de deur.
ruimte heeft toegang met een
schuifdeur, gordijn of deur; - indien
de ruimte een deur bevat die geen
schuifdeur is, dan draait de deur naar
buiten;-
Realiseerteneenminste    twee
                  vrije opstelruimte      van 3      2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch
kledinghaken      op  70-135cm
minimaal 35cm breed en 120cm diep   hoogte    te
                                                                             (toegangstechniek)
bereiken;-   vermelding      op   of
aan de slotzijde van de deur, aan de naast  de
deur;-
duwzijdeindien
            van erdeeen
                     deur.schuifdeur
                              Indien datofniet
deur  toegang
mogelijk          geeft, dan
           is, installeer   daniseen
                                   deze van
binnenuit    afsluitbaar;-    visueel
automatische deurdranger zodat de
schoon;-   indien
opstelruimte        een
                 niet     lichtschakelaar,
                       meer    nodig is.Let
dan  is hiervan    de  bedienhoogte
bij het plaatsen van een                  70-
135cm;-    er is een
automatische           alarmkoord
                  bedienknop       op de
aanwezig    en   bedienbaar
volgende punten:- een hoogte     op  20-50cm
                                       van 70-
hoogte.   Er  dient  binnen     2
135cm;- tenminste 50cm horizontaalminuten
gereageerd     te worden
uit een inwendige       hoekop    het alarm;-
                                geplaatst;-
er dient
voor      vanaf de reguliere
      de bedieningsknop          een vrij
kleedruimte(n)      bewegwijzering
toegankelijk gebruiksvlak aanwezig      te zijn
naar  de aangepaste
van tenminste             kleedruimte.
                   90 x 120cm;-      het Dit
kan  ook een
draaivlak   vanbordje
                  de deurzijnvalt
                               metniet samen
informatie
met het gebruiksvlak;- metvindbaar
              waar   de  ruimte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Zorg ervoor dat er ten minste 1                  4   1. Gemakkelijk te           Organisatorisch
douche uitgevoerd is met een                         realiseren                  (hulpmiddelen)
douchestoel of een opklapbaar
douchezitje. In geval van een losse
douchestoel, zorg ervoor dat deze
aanwezig is tijdens het verblijf. U
kunt de stoel verwijderen indien het
niet nodig is. Overleg met de
Realiseer een platformlift, plateaulift 5            3. Moeilijk te realiseren   Bouwtechnisch (trap,
bezoeker waar de douchestoel
of kooilift welke voldoet aan de                                                 lift, hellingbaan)
geplaatst dient te worden.
volgende punten:- elk liftbordes een
vrij vloeroppervlak van 150x150cm;-
oproeppaneel op een bedienhoogte
van 70-135cm;- oproeppaneel
minimaal 50cm horizontaal uit een
inwendige hoek;- oproeppaneel
Breng een visueel contrasterende                 4   1. Gemakkelijk te           Organisatorisch
voorzien van reliëf (of braille);- deur
streep aan van 4cm tot 5cm (of                       realiseren                  (bestickering)
met een vrije doorgangsbreedte van
maximaal 6,5cm) over de voorrand
minimaal 85cm (indien van
van de aantrede van een trede, over
toepassing);- realiseer een
de volle breedte van de trede, met de
automatische liftdeur. Indien de deur
LRV van het lichtere oppervlak ≥ 50
handmatig is dan heeft deze een trek-
punten, (verschil in LRV ≥ 60 punten).
/duwkracht van 3kg of minder en
De visueel contrasterende streep
Zorg
indienervoor
         er in dedatlift
                      degedraaid
                          rolstoelplaats(en)
                                      moet       1   1. Gemakkelijk te           Organisatorisch
mag maximaal 1cm lager op het
duidelijk
worden,
Zorg       herkenbaar
           dan
       dat het            in iswerking
                  is er ook
                 alarm          (zijn)
                               een     met
                                         is. een 4
                                     vrije           realiseren
                                                     1. Gemakkelijk te           (bewegwijzering)(BHV-
                                                                                 Organisatorisch
stootbord terugkeren. De visuele
bordje   met    tekst  en/of    een
draaicirkel van ten minste 150cm in                  realiseren                  plan)
indicator op de aantrede mag
rolstoelsymbool.
de lift aanwezig (indienDit is niet
                                 vanvan
maximaal 1,5cm vanaf de voorkant
toepassing
toepassing);-  alsminimale
                    er sprakeafmeting
                                  is van vaste
                                             van
van de neus terug liggen.
plaatsen   die   gereserveerd
105x130cm;- bedienpaneel op een      kunnen
worden    in de ticketverkoop.
bedienhoogte        van 70-135cm;-     Het is
ook   niet van toepassing
bedienpaneel       voorzien van  als er
                                      reliëf (of
assistentie    aanwezig      is om
braille);- evacuatiestoel/-matras    (indien
Verhoog de vloer of bestrating of                4   2. Goed te realiseren       Bouwtechnisch (trap,
gewenst)
beschikbaar  iemand      te begeleiden
                 (minimaal      1 per       naar
zorg voor een hellingbaan zodat er                                               lift, hellingbaan)
de  rolstoelplaats.
gebouw);-     lift is zelfstandig te
geen hoogteverschil meer is (of
bedienen;- installeer een gesproken
maximaal 2cm). Realiseer een
verdiepingsmelder (indien van
stabiele, nagelvaste hellingbaan met
toepassing);- liftdeur is goed
anti-slip, die 300kg kan dragen en
zichtbaar en vindbaar middels een
een stijgingspercentage heeft van
contrasterend vlak op de vloer of een
maximaal 14%. De hellingbaan moet
Realiseer   een egaal
contrasterende        kleurpad.
                              ten opzichte       1   2. Goed te realiseren       Openbare ruimte
over de gehele lengte een vrije
van de muur (indien van toepassing);-                                            (bestrating)
breedte hebben van minimaal 90cm.
indien meer dan 3 stopplaatsen, zitje
Indien het hoogteverschil zich bij een
aanwezig op 45-50cm hoogte (indien
deur bevindt, dan is de vrije
van toepassing bij type lift).
doorgangsbreedte van de
hellingbaan of drempelhulp
tenminste gelijk aan de vrije
doorgangsbreedte van de deur.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Verhoog de vloer of bestrating (of            3   2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch (licht
indien dat niet mogelijk is zorg voor                                     montagewerk)
een drempelhulp) zodat er geen
hoogteverschil meer is (of maximaal
2cm). Realiseer een stabiele,
nagelvaste hellingbaan met anti-slip,
die 300kg kan dragen en een
stijgingspercentage heeft van
Verhoog de vloer of bestrating of             4   2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch (trap,
maximaal 17%. De hellingbaan moet
zorg voor een hellingbaan zodat er                                        lift, hellingbaan)
over de gehele lengte een vrije
geen hoogteverschil meer is (of
breedte hebben van minimaal 90cm.
maximaal 2cm). Realiseer een
Indien het hoogteverschil zich bij een
stabiele, nagelvaste hellingbaan met
deur bevindt, dan is de vrije
anti-slip, die 300kg kan dragen en
doorgangsbreedte van de
een stijgingspercentage heeft van
hellingbaan of drempelhulp
maximaal 14%. De hellingbaan moet
Realiseer
tenminsteeen    egaal
            gelijk aanpad.
                         de vrije             1   2. Goed te realiseren   Openbare ruimte
over de gehele lengte een vrije
doorgangsbreedte van de deur.                                             (bestrating)
breedte hebben van minimaal 90cm.
Indien het hoogteverschil zich bij een
deur bevindt, dan is de vrije
doorgangsbreedte van de
hellingbaan of drempelhulp
tenminste gelijk aan de vrije
Realiseer  een aangepaste
doorgangsbreedte      van de deur.            3   2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch
kleedruimte (ook wel 'miva'                                               (meervoudige
kleedruimte genoemd) die voldoet                                          bouwtechnische
aan de volgende punten: - een route                                       werkzaamheden)
met een vrije doorgangsbreedte van
minimaal 180cm (of minimaal 120cm
over een lengte van maximaal 20m)
naar de kleedruimte; - drempelvrije
Zorg voor een duidelijke afbakening 5             2. Goed te realiseren   Organisatorisch
doorgang;- deur(en) met een vrije
van het parkeervlak t.o.v. de                                             (schilderwerk)
doorgangsbreedte van minimaal
omliggende bestrating d.m.v. lijnen
85cm en een trek-/duwkracht
(breedte minimaal 10cm) en/of een
maximaal 4kg;- een vrije
vlak met contrastwaarde van 0,3
doorgangshoogte van minimaal
t.o.v. de aansluitende bestrating.
210cm. Indien dat niet mogelijk is,
breng gevarenmarkering aan in een
Breng   het huisnummer
hoogcontrasterende           of devrije
                          kleur;-  naam       1   1. Gemakkelijk te       Bouwtechnisch
van  de locatie
draaicirkel  vanaan   op de gevel
                 minimaal     150cmoftotop        realiseren              (bewegwijzering)
bewegwijzerbordjes
30cm hoogte vanaf de     in vloer; - de
contrasterende     kleuren
ruimte heeft toegang met     teneen
                                  opzichte
van  de achtergrond.
schuifdeur,   gordijn ofGeschikte
                           deur; - indien
kleurencombinaties
de ruimte een deur bevatzijn onder
                                die geen
andere:   wit-zwart,  wit-antraciet,
schuifdeur is, dan draait de deur naar  geel-
blauw,
buiten;-lichtgroen-donkerrood,
          ten minste twee
lichtgroen-zwart.    Ongeschikte
kledinghaken op 70-135cm          hoogte te
kleurcombinaties
bereiken;- vermeldingzijn: rood-groen    en
                            op of naast de
rood-zwart.
deur;- indien er een schuifdeur of
deur toegang geeft, dan is deze van
binnenuit afsluitbaar;- visueel
schoon;- indien een lichtschakelaar,
dan is hiervan de bedienhoogte 70-
135cm;- er is een alarmkoord
aanwezig en bedienbaar op 20-50cm
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Realiseer een egaal pad.                        1   2. Goed te realiseren   Openbare ruimte
                                                                            (bestrating)




Realiseer een opritje van minimaal              5   2. Goed te realiseren   Openbare ruimte
90cm breed en met een                                                       (bestrating)
stijgingspercentage van maximaal
17%.




Verhoog de vloer of bestrating (of              3   2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch (licht
indien dat niet mogelijk is zorg voor                                       montagewerk)
een drempelhulp) zodat er geen
hoogteverschil meer is (of maximaal
2cm). Realiseer een stabiele,
nagelvaste hellingbaan met anti-slip,
die 300kg kan dragen en een
stijgingspercentage heeft van
Breng waarschuwingsmarkering aan                4   1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
maximaal 17%. De hellingbaan moet
op het glas, welke contrasterend is                 realiseren              (bestickering)
over de gehele lengte een vrije
ten opzichte van de achtergrond.
breedte hebben van minimaal
Deze markering dient aan de
120cm. Indien het hoogteverschil
volgende voorwaarden te voldoen:2
zich bij een deur bevindt, dan is de
banen, tussen 90 tot 100cm en
vrije doorgangsbreedte van de
tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm
hellingbaan of drempelhulp
hoge contrasterende markering over
Verhoog
tenminstedegelijk
              vloeraanof bestrating
                          de vrije (of          3   1. Gemakkelijk te       Bouwtechnisch (trap,
de volledige breedte van het glas of
indien  dat niet mogelijk
doorgangsbreedte       van de is deur.
                                 zorg voor          realiseren              lift, hellingbaan)
15cm hoge contrasterende markering
een drempelhulp) zodat er geen
over 50% van de breedte van het
hoogteverschil meer is (of maximaal
glas;Indien de contrasterende
2cm). Realiseer een stabiele,
markering transparant is, dan mag
nagelvaste hellingbaan met anti-slip,
deze 40% transparantie
die 300kg kan dragen en een
hebben;Visueel contrast met de
stijgingspercentage heeft van
Zorg  ervoor dat
achtergrond         de deur
               (wand,         zelfstandig
                         vloer,   stoelen en    3   2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch
maximaal 20%. De hellingbaan moet
geopend    kan worden.
tafels);Vermijd    donkere Hiervoor
                              markering zijn                                (meervoudige
over de gehele lengte een vrije
verschillende
zoals zwart vooropties   (overleg
                     glazen  wanden   metende                               bouwtechnische
breedte hebben van minimaal
beheerder
deuren aan de buitenzijde vanvan
             of contactpersoon         eende                                werkzaamheden)
120cm, aanbevolen is 180cm. Indien
locatie
locatie.over
         Brengdede daadwerkelijke
                     markering aan op
het hoogteverschil zich bij een deur
uitvoering):1.
de buitenzijdeIndien
                  en tot er
                          2cmeenvan de
bevindt, dan is de vrije
deurdranger    aanwezig
rand. Dit voorkomt mogelijkeis, onderzoek
                                      barsten
doorgangsbreedte van de
of de openingsweerstand
in het glas (thermische zo licht
hellingbaan of drempelhulp
mogelijk  afgesteld kan worden
glasbreuk);Geschikte
tenminste gelijk aan de vrije
waardoor    de trek-/duwkracht
kleurcombinaties      zijn o.a.: wit-zwart,
doorgangsbreedte van de deur.
maximaal    4kg geel-blauw,
wit-antraciet,   is. Houd hierbijlichtgroen-
rekening
donkerrood, lichtgroen-zwart.en
           met  brandveiligheid
compartimentering        van het gebouw.
Ongeschikte kleurcombinaties
2. Plaats een
vanwege         magnetische deurstop
           kleurenblindheid       zijn: rood-
en  zorg ervoor   dat  de
groen en rood-zwart;Vermijddeur    tijdens
openingstijden
spiegelend of sterkgeopend     is. De
                        reflecterend
magneetstop     kan   gekoppeld
glas;De markering mag in eigen        worden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Breng waarschuwingsmarkering aan                  4   1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
op het glas, welke contrasterend is                   realiseren              (bestickering)
ten opzichte van de achtergrond.
Deze markering dient aan de
volgende voorwaarden te voldoen:2
banen, tussen 90 tot 100cm en
tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm
hoge contrasterende markering over
Zorg ervoor dat de deur zelfstandig               3   2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch
de volledige breedte van het glas of
geopend kan worden. Hiervoor zijn                                             (meervoudige
15cm hoge contrasterende markering
verschillende opties (overleg met de                                          bouwtechnische
over 50% van de breedte van het
beheerder of contactpersoon van de                                            werkzaamheden)
glas;Indien de contrasterende
locatie over de daadwerkelijke
markering transparant is, dan mag
uitvoering):1. Indien er een
deze 40% transparantie
deurdranger aanwezig is, onderzoek
hebben;Visueel contrast met de
of de openingsweerstand zo licht
Zorg  ervoor dat
achtergrond           5% (minimaal
                 (wand,                  één)en
                            vloer, stoelen        5   1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
mogelijk afgesteld kan worden
van  de tafels voldoet
tafels);Vermijd      donkere aanmarkering
                                  de                  realiseren              (meubilair)
waardoor de trek-/duwkracht
volgende
zoals zwart eis:  vrijglazen
               voor     onderrijdbaar
                                wandenmet  en
maximaal 4kg is. Houd hierbij
70cm
deurenvrije
          aanhoogte,      70cm vrije
                de buitenzijde      van een
rekening met brandveiligheid en
breedte    en 60cm
locatie. Breng          diepte (voor
                   de markering       aaneen
                                           op
compartimentering van het gebouw.
persoon    met rolstoel).
de buitenzijde      en tot 2cm van de
2. Plaats een magnetische deurstop
rand. Dit voorkomt mogelijke barsten
en zorg ervoor dat de deur tijdens
in het glas (thermische
Zorg  ervoor datgeopend
openingstijden        minimaalis.5%  Devan de     2   1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
glasbreuk);Geschikte
stoelen   voor bezoekers
magneetstop       kan gekoppeld (bij minder
                                       worden         realiseren              (meubilair)
kleurcombinaties zijn o.a.: wit-zwart,
dan  20 stoelen,
aan een               minimaal één)
           brandveiligheidssysteem,
wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-
stoelen
waardoor  zijndezonder
                  deur bijarmleuningen.
                             brand kan De
donkerrood, lichtgroen-zwart.
stoelen   dienen
sluiten. Doe     dit een
                     altijdzithoogte
                             in overleg temet
Ongeschikte kleurcombinaties
hebben    tussen 45Installeer
de brandweer.3.          en 50cm.een  Let op;
vanwege kleurenblindheid zijn: rood-
Dit geldt per functie
mechanische                 in eenwaarbij
                  deurdranger        ruimte. de
groen en rood-zwart;Vermijd
openingsweerstand zo licht mogelijk
Zorg  voor goede
spiegelend     of sterkverlichting
                          reflecterendmet         2   2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch
afgesteld kan worden, waardoor de
minimaal     200 lux lichtsterkte
glas;De markering        mag in eigen  op de                                  (elektrotechnisch
trek-/duwkracht maximaal 4kg is.
tafel, waarbij
huisstijl         de verlichting
          zijn, maar     moet welop   voldoen                                 inclusief verlichting)
Houd hierbij rekening met
geschikte    wijze   is geplaatst
aan bovenstaande voorwaarden.        om
brandveiligheid en
verblinding of weerspiegeling te
compartimentering van het gebouw.
voorkomen.
4. Installeer een automatische
deurdranger. Indien deze
aangestuurd wordt met één of                      3   1. Gemakkelijk te       Bouwtechnisch (licht
meerdere bedieningsknoppen, zorg                      realiseren              montagewerk)
dan dat de bedienhoogte hiervan 70-
135cm is. Indien nodig zorg dat er bij
de installatie rekening wordt
gehouden met het
brandveiligheidssysteem en
toegangscontrole systeem.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                 4   1. Gemakkelijk te           Organisatorisch
                                                     realiseren                  (hulpmiddelen)




Breng waarschuwingsmarkering aan                 4   1. Gemakkelijk te           Organisatorisch
op het glas, welke contrasterend is                  realiseren                  (bestickering)
ten opzichte van de achtergrond.
Deze markering dient aan de
volgende voorwaarden te voldoen:2
banen, tussen 90 tot 100cm en
tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm
hoge contrasterende markering over
Breng bordjes met reliëfletters aan              3   1. Gemakkelijk te           Bouwtechnisch (trap,
de volledige breedte van het glas of
op of naast de knoppen van het                       realiseren                  lift, hellingbaan)
15cm hoge contrasterende markering
oproeppaneel. Zorg ervoor dat de
over 50% van de breedte van het
letterhoogte 15 tot 55mm hoog en
glas;Indien de contrasterende
het reliëf tussen 1 en 1,5mm dik is.
markering transparant is, dan mag
Het is ook mogelijk om de letters of
deze 40% transparantie
cijfers uit te frezen. Hiervoor gelden
hebben;Visueel contrast met de
dezelfde eisen m.b.t. hoogte en dikte
Onderzoek
achtergrondde(wand,mogelijkheden      om de
                          vloer, stoelen   en    3   3. Moeilijk te realiseren   Bouwtechnisch (trap,
(diepte).
liftdeur   automatisch
tafels);Vermijd     donkerete maken.
                               markeringIndien                                   lift, hellingbaan)
de  deur
zoals      handmatig
        zwart            is dan
               voor glazen       heeft deze
                               wanden    en
een
deurentrek-/duwkracht      van 3kg
          aan de buitenzijde      vanofeen
minder
locatie. en   indien
           Breng      er in de liftaan
                  de markering       gedraaid
                                         op
moet
de buitenzijde en tot 2cm van devrije
        worden,     dan is er  ook een
draaicirkel   van ten minste
rand. Dit voorkomt               150cm
                         mogelijke        in
                                      barsten
de  lift glas
in het   aanwezig.
              (thermische
Zorg voor een akoestische                        3   3. Moeilijk te realiseren   Bouwtechnisch (trap,
glasbreuk);Geschikte
verdiepingsmelder in de lift, met een                                            lift, hellingbaan)
kleurcombinaties zijn o.a.: wit-zwart,
volume tussen de 35-65dB.
wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-
donkerrood, lichtgroen-zwart.
Ongeschikte kleurcombinaties
vanwege kleurenblindheid zijn: rood-
groen en rood-zwart;Vermijd
Zorg   dat er of
spiegelend     minimaal     één
                  sterk reflecterend             4   1. Gemakkelijk te           Organisatorisch (BHV-
evacuatiematras
glas;De markeringper    maggebouw
                              in eigen               realiseren                  plan)
beschikbaar
huisstijl zijn, is.
                maarPlaats
                       moet deze
                               welbijvoldoen
                                      de
vluchttrap    of bij de  BHV-
aan bovenstaande voorwaarden.
hulpmiddelen. De aanwezige trap
moet dan wel toegankelijk zijn voor
gebruik met deze matras.
Spiltrappen, smalle trappen en
trappen met een kwart- of halfrond
er in zijn hiervoor niet geschikt. In dat
geval is een evacuatiestoel een optie.
Integreer het gebruik van de
evacuatiematras of evacuatiestoel in
de bedrijfshulpverleningsorganisatie,
alsmede in BHV trainingen en
oefeningen en bezoekersbeheer.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Zorg voor een goed verlichte            2   3. Moeilijk te realiseren   Bouwtechnisch
liftcabine met minimaal 100 lux                                         (elektrotechnisch
lichtsterkte. Bij voorkeur 200 lux                                      inclusief verlichting)
lichtsterkte op de liftbediening en
100 lux op vloerniveau.



Zorg dat de lift binnen de wettelijke   4   2. Goed te realiseren       Bouwtechnisch (trap,
periode gekeurd wordt.                                                  lift, hellingbaan)




Breng een visueel contrasterende       4    1. Gemakkelijk te           Organisatorisch
streep aan van 4cm tot 5cm (of              realiseren                  (bestickering)
maximaal 6,5cm) over de voorrand
van de aantrede van een trede, over
de volle breedte van de trede, met de
LRV van het lichtere oppervlak ≥ 50
punten, (verschil in LRV ≥ 60 punten).
De visueel contrasterende streep
Realiseer een gesloten trap.           4    2. Goed te realiseren       Bouwtechnisch (trap,
mag maximaal 1cm lager op het
                                                                        lift, hellingbaan)
stootbord terugkeren. De visuele
indicator op de aantrede mag
maximaal 1,5cm vanaf de voorkant
van de neus terug liggen.


Realiseer een leuning aan beide         4   2. Goed te realiseren       Bouwtechnisch (trap,
zijden van de trap op 85–90cm                                           lift, hellingbaan)
hoogte (gemeten loodrecht van
voorkant aantrede tot bovenzijde
leuning).



Realiseer een tactiele indicator op     4   2. Goed te realiseren       Bouwtechnisch (trap,
het loopoppervlak bij de toegang                                        lift, hellingbaan)
bovenaan de trap.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Breng waarschuwingsmarkering aan                    4   1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
op het glas, welke contrasterend is                     realiseren              (bestickering)
ten opzichte van de achtergrond.
Deze markering dient aan de
volgende voorwaarden te voldoen:2
banen, tussen 90 tot 100cm en
tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm
hoge contrasterende markering over
Breng waarschuwingsmarkering aan                    4   1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
de volledige breedte van het glas of
op het glas, welke contrasterend is                     realiseren              (bestickering)
15cm hoge contrasterende markering
ten opzichte van de achtergrond.
over 50% van de breedte van het
Deze markering dient aan de
glas;Indien de contrasterende
volgende voorwaarden te voldoen:2
markering transparant is, dan mag
banen, tussen 90 tot 100cm en
deze 40% transparantie
tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm
hebben;Visueel contrast met de
hoge contrasterende markering over
Zorg  ervoor dat
achtergrond     (wand,de rolstoelplaats(en)
                            vloer, stoelen en       1   1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
de volledige breedte van het glas of
duidelijk  herkenbaar
tafels);Vermijd      donkere is (zijn) met een
                                  markering             realiseren              (bewegwijzering)
15cm hoge contrasterende markering
bordje   met  tekst    en/of    een
zoals zwart voor glazen wanden en
over 50% van de breedte van het
rolstoelsymbool.       Dit is nietvan
deuren aan de buitenzijde             vaneen
glas;Indien de contrasterende
toepassing
locatie. Brengals deer sprake
                       markering  is van
                                       aanvaste
                                            op
markering transparant is, dan mag
plaatsen   die  gereserveerd
de buitenzijde en tot 2cm van de     kunnen
deze 40% transparantie
worden
rand. Ditinvoorkomt
             de ticketverkoop.
                          mogelijkeHet      is
                                         barsten
hebben;Visueel contrast met de
ook  niet
in het     van
        glas    toepassing als er
             (thermische
Realiseer
achtergrond een(wand,
                   vrije opstelruimte
                            vloer, stoelen  vanen   3   2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch
assistentie
glasbreuk);Geschikte is om (indien
              aanwezig
minimaal    minimaal
tafels);Vermijd            35cmmarkering
                     donkere        breed en                                    (meervoudige
gewenst)    iemand te
kleurcombinaties        zijnbegeleiden     naar
                              o.a.: wit-zwart,
120cm    diepvoor
zoals zwart     diep glazen
                       aan dewanden
                                  slotzijdeenvan                                bouwtechnische
de  rolstoelplaats.
wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-
de  deur,aan
deuren     aande debuitenzijde
                      duwzijde van   vandeeen                                   werkzaamheden)
donkerrood, lichtgroen-zwart.
deur.  Indien
locatie.  Brengerde  sprake    is vanaan
                       markering        eenop
Ongeschikte kleurcombinaties
obstakel   kan ditenmogelijk
de buitenzijde          tot 2cmverwijderd
                                    van de
vanwege kleurenblindheid zijn: rood-
worden.
rand. Dit voorkomt mogelijke barsten
groen en rood-zwart;Vermijd
in het glas
Plaats  een (thermische
             beugel
spiegelend    of sterkopreflecterend
                             de binnenzijde         2   1. Gemakkelijk te       Bouwtechnisch (licht
glasbreuk);Geschikte
van  de deur    en over     de ingehele
glas;De   markering      mag        eigen               realiseren              montagewerk)
kleurcombinaties
breedte   van de        zijn
                     deur     o.a.:  wit-zwart,
                             op 75-95cm
huisstijl zijn, maar     moet     wel voldoen
wit-antraciet,
hoogte.            geel-blauw,
          Aanbevolen        is eenlichtgroen-
                                      beugel die
aan bovenstaande         voorwaarden.
donkerrood,      lichtgroen-zwart.
met de hand goed omvatbaar is,
Ongeschikte
maximaal 8cm     kleurcombinaties
                    uitsteekt ten opzichte
vanwege     kleurenblindheid
van de deur en zo dicht mogelijk     zijn: rood-
                                             aan
groen   en  rood-zwart;Vermijd
de scharnierzijde van de deur
Zorg  voor een opvolging van het
spiegelend                                          4   1. Gemakkelijk te       Organisatorisch (BHV-
bevestigd is.of sterk reflecterend
alarm
glas;Debinnen     2 minuten.
          markering      mag in eigen                   realiseren              plan)
huisstijl zijn, maar moet wel voldoen
aan bovenstaande voorwaarden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Verplaats de kantelbare spiegel zodat 2      1. Gemakkelijk te       Bouwtechnisch (licht
een bezoeker in een rolstoel erbij kan       realiseren              montagewerk)
en de spiegel kan kantelen of plaats
een nieuwe spiegel. De onderzijde
van de spiegel moet zich bevinden op
max. 100cm hoogte en de bovenzijde
op min. 150cm hoogte.
Verhoog de vloer of bestrating of        4   2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch (trap,
zorg voor een hellingbaan zodat er                                   lift, hellingbaan)
geen hoogteverschil meer is (of
maximaal 2cm). Realiseer een
stabiele, nagelvaste hellingbaan met
anti-slip, die 300kg kan dragen en
een stijgingspercentage heeft van
maximaal 14%. De hellingbaan moet
Realiseer een egaal pad.                 1   2. Goed te realiseren   Openbare ruimte
over de gehele lengte een vrije
                                                                     (bestrating)
breedte hebben van minimaal 90cm.
Indien het hoogteverschil zich bij een
deur bevindt, dan is de vrije
doorgangsbreedte van de
hellingbaan of drempelhulp
tenminste gelijk aan de vrije
Verhoog    de vloer ofvan
doorgangsbreedte       bestrating
                          de deur.(of    3   2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch (licht
indien dat niet mogelijk is zorg voor                                montagewerk)
een drempelhulp) zodat er geen
hoogteverschil meer is (of maximaal
2cm). Realiseer een stabiele,
nagelvaste hellingbaan met anti-slip,
die 300kg kan dragen en een
stijgingspercentage heeft van
Realiseer een egaal pad.                 1   2. Goed te realiseren   Openbare ruimte
maximaal 17%. De hellingbaan moet
                                                                     (bestrating)
over de gehele lengte een vrije
breedte hebben van minimaal 90cm.
Indien het hoogteverschil zich bij een
deur bevindt, dan is de vrije
doorgangsbreedte van de
hellingbaan of drempelhulp
Verwijder
tenminste of   verplaats
            gelijk aan dehet
                           vrije         3   1. Gemakkelijk te       Bouwtechnisch (licht
obstakel/de   obstakels.
doorgangsbreedte     van de deur.            realiseren              montagewerk)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Verhoog de vloer of bestrating of        4   2. Goed te realiseren       Bouwtechnisch (trap,
zorg voor een hellingbaan zodat er                                       lift, hellingbaan)
geen hoogteverschil meer is (of
maximaal 2cm). Realiseer een
stabiele, nagelvaste hellingbaan met
anti-slip, die 300kg kan dragen en
een stijgingspercentage heeft van
maximaal 14%. De hellingbaan moet
Realiseer een verhard pad.Zorg voor      3   2. Goed te realiseren       Openbare ruimte
over de gehele lengte een vrije
een vrije doorgangsbreedte van                                           (bestrating)
breedte hebben van minimaal 90cm.
minimaal 120cm (kinderwagens of
Indien het hoogteverschil zich bij een
rolstoelen kunnen voetgangers
deur bevindt, dan is de vrije
passeren). Aanbevolen is 180cm.
doorgangsbreedte van de
Plaatselijk mag de vrije
hellingbaan of drempelhulp
doorgangsbreedte 90cm zijn bij
tenminste gelijk aan de vrije
vernauwingen (bijvoorbeeld door een
Verhoog    de vloer ofvan
doorgangsbreedte       bestrating
                          de deur.of     4   2. Goed te realiseren       Bouwtechnisch (trap,
obstakel), maar dit mag maar over
zorg voor een hellingbaan zodat er                                       lift, hellingbaan)
een afstand van maximaal 50cm.
geen hoogteverschil meer is (of
maximaal 2cm). Realiseer een
stabiele, nagelvaste hellingbaan met
anti-slip, die 300kg kan dragen en
een stijgingspercentage heeft van
maximaal 14%. De hellingbaan moet
Verwijder of verplaats het               3   1. Gemakkelijk te           Bouwtechnisch (licht
over de gehele lengte een vrije
obstakel/de obstakels.                       realiseren                  montagewerk)
breedte hebben van minimaal 90cm.
Indien het hoogteverschil zich bij een
deur bevindt, dan is de vrije
doorgangsbreedte van de
hellingbaan of drempelhulp
tenminste gelijk aan de vrije
Realiseer  een aangepaste
doorgangsbreedte     van de deur.        3   3. Moeilijk te realiseren   Bouwtechnisch
kleedruimte (ook wel 'miva'                                              (meervoudige
kleedruimte genoemd) die voldoet                                         bouwtechnische
aan de volgende punten: - een route                                      werkzaamheden)
met een vrije doorgangsbreedte van
minimaal 180cm (of minimaal 120cm
over een lengte van maximaal 20m)
naar de kleedruimte; - drempelvrije
Zorg voor een duidelijke afbakening      5   2. Goed te realiseren       Organisatorisch
doorgang;- deur(en) met een vrije
van het parkeervlak t.o.v. de                                            (schilderwerk)
doorgangsbreedte van minimaal
omliggende bestrating d.m.v. lijnen
85cm en een trek-/duwkracht
(breedte minimaal 10cm) en/of een
maximaal 4kg;- een vrije
vlak met contrastwaarde van 0,3
doorgangshoogte van minimaal
t.o.v. de aansluitende bestrating.
210cm. Indien dat niet mogelijk is,
breng gevarenmarkering aan in een
hoogcontrasterende kleur;- vrije
draaicirkel van minimaal 150cm tot
30cm hoogte vanaf de vloer; - de
ruimte heeft toegang met een
schuifdeur, gordijn of deur; - indien
de ruimte een deur bevat die geen
schuifdeur is, dan draait de deur naar
buiten;- ten minste twee
kledinghaken op 70-135cm hoogte te
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Verhoog de vloer of bestrating (of                3   1. Gemakkelijk te   Bouwtechnisch
indien dat niet mogelijk is zorg voor                 realiseren          (deuren, kozijnen,
een drempelhulp) zodat er geen                                            wanden, paden en
hoogteverschil meer is (of maximaal                                       gangen)
2cm). Realiseer een stabiele,
nagelvaste hellingbaan met anti-slip,
die 300kg kan dragen en een
stijgingspercentage heeft van
Breng waarschuwingsmarkering aan                  4   1. Gemakkelijk te   Organisatorisch
maximaal 20%. De hellingbaan moet
op het glas, welke contrasterend is                   realiseren          (bestickering)
over de gehele lengte een vrije
ten opzichte van de achtergrond.
breedte hebben van minimaal
Deze markering dient aan de
120cm, aanbevolen is 180cm. Indien
volgende voorwaarden te voldoen:2
het hoogteverschil zich bij een deur
banen, tussen 90 tot 100cm en
bevindt, dan is de vrije
tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm
doorgangsbreedte van de
hoge contrasterende markering over
Breng   waarschuwingsmarkering
hellingbaan     of drempelhulp            aan     4   1. Gemakkelijk te   Organisatorisch
de volledige breedte van het glas of
op  het glas,gelijk
tenminste       welke aancontrasterend
                            de vrije       is         realiseren          (bestickering)
15cm hoge contrasterende markering
ten  opzichte    van   de   achtergrond.
doorgangsbreedte van de deur.
over 50% van de breedte van het
Deze markering dient aan de
glas;Indien de contrasterende
volgende voorwaarden te voldoen:2
markering transparant is, dan mag
banen, tussen 90 tot 100cm en
deze 40% transparantie
tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm
hebben;Visueel contrast met de
hoge contrasterende markering over
Breng   waarschuwingsmarkering
achtergrond      (wand, vloer, stoelen    aanen   4   1. Gemakkelijk te   Organisatorisch
de volledige breedte van het glas of
op  het glas, welke
tafels);Vermijd          contrasterend
                     donkere     markeringis          realiseren          (bestickering)
15cm hoge contrasterende markering
ten
zoalsopzichte
       zwart voorvan glazen
                       de achtergrond.
                                wanden en
over 50% van de breedte van het
Deze
deuren markering      dient aan de
          aan de buitenzijde        van een
glas;Indien de contrasterende
volgende    voorwaarden
locatie. Breng     de markering te voldoen:2
                                      aan op
markering transparant is, dan mag
banen,   tussen
de buitenzijde en   90  tot  100cm
                             2cm van  ende
deze 40% transparantie
tussen
rand. Dit150   en 160cm
           voorkomt           hoogte;7,5
                          mogelijke        cm
                                       barsten
hebben;Visueel contrast met de
hoge
in hetcontrasterende
        glas  (thermische    markering over
Breng   waarschuwingsmarkering
achtergrond      (wand, vloer, stoelen    aanen   4   1. Gemakkelijk te   Organisatorisch
de  volledige   breedte
glasbreuk);Geschikte         van  het glas of
op  het glas, welke
tafels);Vermijd          contrasterend
                     donkere     markeringis          realiseren          (bestickering)
15cm    hoge contrasterende
kleurcombinaties                     markering
                        zijnachtergrond.
                              o.a.: wit-zwart,
ten
zoalsopzichte
       zwart voorvan glazen
                       de       wanden en
over  50% van de
wit-antraciet,         breedte van
                   geel-blauw,         het
                                   lichtgroen-
Deze
deuren markering      dient aan de
          aan de buitenzijde        van een
glas;Indien
donkerrood,    de  contrasterende
                 lichtgroen-zwart.
volgende    voorwaarden
locatie. Breng     de markering te voldoen:2
                                      aan op
markering
Ongeschikte   transparant      is, dan mag
                 kleurcombinaties
banen,   tussen
de buitenzijde en   90  tot  100cm
                             2cm van  ende
deze  40%kleurenblindheid
vanwege      transparantie zijn: rood-
tussen
rand. Dit150   en 160cm
           voorkomt           hoogte;7,5
                          mogelijke        cm
                                       barsten
hebben;Visueel
groen   en            contrast met de
            rood-zwart;Vermijd
hoge
in hetcontrasterende
        glas (thermische     markering over
Zorg  dat er of
achtergrond
spiegelend     ook   op 70-135cm
                 (wand,
                   sterk               hoogte
                            vloer, stoelen
                          reflecterend       en   3   1. Gemakkelijk te   Bouwtechnisch (licht
de  volledige   breedte
glasbreuk);Geschikte         van  het glas of
ten  minste
tafels);Vermijd
glas;De        twee
          markering    kledinghaken
                     donkere            zijn.
                                 markering
                         mag in eigen                 realiseren          montagewerk)
15cm    hoge   contrasterende
kleurcombinaties                     markering
                        zijn o.a.: wit-zwart,
zoals  zwart
huisstijl zijn,voor
                maar   glazen
                         moet   wanden
                                 wel      en
                                      voldoen
over  50% van de
wit-antraciet,         breedte van
                   geel-blauw,         het
                                   lichtgroen-
deuren
aan       aan de buitenzijde
     bovenstaande                   van een
                         voorwaarden.
glas;Indien
donkerrood,delichtgroen-zwart.
                   contrasterende
locatie. Breng de markering aan op
markering
Ongeschikte   transparant      is, dan mag
                 kleurcombinaties
de buitenzijde en tot 2cm van de
deze  40%kleurenblindheid
vanwege      transparantie zijn: rood-
rand. Dit voorkomt mogelijke barsten
hebben;Visueel        contrast met de
groen en rood-zwart;Vermijd
in het glas (thermische
achtergrond
spiegelend of(wand,         vloer, stoelen en
                   sterk reflecterend
glasbreuk);Geschikte
tafels);Vermijd
glas;De markering mag inmarkering
                     donkere       eigen
kleurcombinaties zijn o.a.: wit-zwart,
zoals  zwart
huisstijl zijn,voor
                maarglazen
                         moetwanden       en
                                 wel voldoen
wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-
deuren    aan de buitenzijde
aan bovenstaande                    van een
                         voorwaarden.
donkerrood, lichtgroen-zwart.
locatie. Breng de markering aan op
Ongeschikte kleurcombinaties
de buitenzijde en tot 2cm van de
vanwege kleurenblindheid zijn: rood-
rand. Dit voorkomt mogelijke barsten
groen en rood-zwart;Vermijd
in het glas (thermische
spiegelend of sterk reflecterend
glasbreuk);Geschikte
glas;De markering mag in eigen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Breng waarschuwingsmarkering aan                  4   1. Gemakkelijk te           Organisatorisch
op het glas, welke contrasterend is                   realiseren                  (bestickering)
ten opzichte van de achtergrond.
Deze markering dient aan de
volgende voorwaarden te voldoen:2
banen, tussen 90 tot 100cm en
tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm
hoge contrasterende markering over
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de                3   1. Gemakkelijk te           Organisatorisch
de volledige breedte van het glas of
stoelen voor bezoekers (bij minder                    realiseren                  (meubilair)
15cm hoge contrasterende markering
dan 20 stoelen, minimaal één)
over 50% van de breedte van het
stoelen zijn met rug- en
glas;Indien de contrasterende
armleuningen EN de stoelen dienen
markering transparant is, dan mag
een zithoogte te hebben tussen 45 en
deze 40% transparantie
50cm. Let op; Dit geldt per functie in
hebben;Visueel contrast met de
een ruimte.
Zorg  ervoor dat
achtergrond          minimaal
                 (wand,    vloer,5%   van de
                                   stoelen  en    2   1. Gemakkelijk te           Organisatorisch
stoelen   voor bezoekers
tafels);Vermijd     donkere (bij    minder
                               markering              realiseren                  (meubilair)
dan
zoals20  stoelen,
       zwart   voorminimaal      één) en
                      glazen wanden
stoelen
deuren aanzijn zonder    armleuningen.
                de buitenzijde     van eenDe
stoelen   dienende
locatie. Breng      een   zithoogteaan
                      markering       te op
hebben    tussenen
de buitenzijde      45tot
                        en 2cm
                            50cm. vanLetdeop;
Dit geldt
rand.  Dit per   functiemogelijke
            voorkomt       in een ruimte.
                                       barsten
in het glas
Breng         (thermische
        bordjes    met reliëfletters aan          3   2. Goed te realiseren       Bouwtechnisch (trap,
glasbreuk);Geschikte
op of naast de knoppen van het                                                    lift, hellingbaan)
kleurcombinaties
oproeppaneel. Zorg     zijnervoor
                             o.a.: wit-zwart,
                                    dat de
wit-antraciet,     geel-blauw,
letterhoogte 15 tot 55mm hoog en  lichtgroen-
donkerrood,
het reliëf tussenlichtgroen-zwart.
                      1 en 1,5mm dik is.
Ongeschikte      kleurcombinaties
Het is ook mogelijk      om de letters of
vanwege     kleurenblindheid
cijfers uit te frezen. Hiervoor    zijn: rood-
                                      gelden
groen   en  rood-zwart;Vermijd
dezelfde eisen m.b.t. hoogte en dikte
Breng   bordjes met reliëfletters aan
spiegelend                                        3   2. Goed te realiseren       Bouwtechnisch (trap,
(diepte). of sterk reflecterend
op  of naast
glas;De        de knoppen
         markering      mag invan    het
                                  eigen                                           lift, hellingbaan)
bedieningspaneel.       Zorg ervoor
huisstijl zijn, maar moet                dat de
                                wel voldoen
letterhoogte
aan bovenstaande voorwaarden.en
                 15  tot  55mm     hoog
het reliëf tussen 1 en 1,5mm dik is.
Het is ook mogelijk om de letters of
cijfers uit te frezen. Hiervoor gelden
dezelfde eisen m.b.t. hoogte en dikte
Zorg voor een akoestische                         3   3. Moeilijk te realiseren   Bouwtechnisch (trap,
(diepte).
verdiepingsmelder in de lift, met een                                             lift, hellingbaan)
volume tussen de 35-65dB.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Zorg dat er minimaal één                      4   1. Gemakkelijk te       Organisatorisch (BHV-
evacuatiematras per gebouw                        realiseren              plan)
beschikbaar is. Plaats deze bij de
vluchttrap of bij de BHV-
hulpmiddelen. De aanwezige trap
moet dan wel toegankelijk zijn voor
gebruik met deze matras.
Spiltrappen, smalle trappen en
Zorg dat de lift binnen de wettelijke 4           2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch (trap,
trappen met een kwart- of halfrond
periode gekeurd wordt.                                                    lift, hellingbaan)
er in zijn hiervoor niet geschikt. In dat
geval is een evacuatiestoel een optie.
Integreer het gebruik van de
evacuatiematras of evacuatiestoel in
de bedrijfshulpverleningsorganisatie,
alsmede in BHV trainingen en
Breng   een visueel
oefeningen            contrasterende
               en bezoekersbeheer.            4   1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
streep aan van 4cm tot 5cm (of                    realiseren              (bestickering)
maximaal 6,5cm) over de voorrand
van de aantrede van een trede, over
de volle breedte van de trede, met de
LRV van het lichtere oppervlak ≥ 50
punten, (verschil in LRV ≥ 60 punten).
De visueel contrasterende streep
Realiseer een vrije opstelruimte van 3            2. Goed te realiseren   Bouwtechnisch
mag maximaal 1cm lager op het
minimaal 35cm breed en 120cm diep                                         (toegangstechniek)
stootbord terugkeren. De visuele
aan de slotzijde van de deur, aan de
indicator op de aantrede mag
duwzijde van de deur. Indien dat niet
maximaal 1,5cm vanaf de voorkant
mogelijk is, installeer dan een
van de neus terug liggen.
automatische deurdranger zodat de
opstelruimte niet meer nodig is.Let
bij het plaatsen van een
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de 3              1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
automatische bedienknop op de
stoelen voor bezoekers (bij minder                realiseren              (meubilair)
volgende punten:- een hoogte van 70-
dan 20 stoelen, minimaal één)
135cm;- tenminste 50cm horizontaal
stoelen zijn met rug- en
uit een inwendige hoek geplaatst;-
armleuningen EN de stoelen dienen
voor de bedieningsknop een vrij
een zithoogte te hebben tussen 45 en
toegankelijk gebruiksvlak aanwezig
50cm. Let op; Dit geldt per functie in
van tenminste 90 x 120cm;- het
een ruimte.
Breng   waarschuwingsmarkering
draaivlak   van de deur valt niet samen aan 4     1. Gemakkelijk te       Organisatorisch
op
methethetglas, welke contrasterend
           gebruiksvlak;-   met          is       realiseren              (bestickering)
ten  opzichte vankleuren
contrasterende       de achtergrond.
                              tussen de
Deze   markering    dient  aan
knop en de achtergrond. Geschiktede
volgende    voorwaarden
kleurencombinaties:          te voldoen:2
                          wit-zwart,   wit-
banen,   tussen
antraciet,        90 tot 100cm
            geel-blauw,            en
                           lichtgroen-
tussen   150  en  160cm    hoogte;7,5
donkerrood, lichtgroen-zwart.Indien      cm
hoge
nodigcontrasterende
        zorg dat er bij demarkering
                             installatieover
                                          van
de  volledige   breedte   van
deze deurdranger rekening wordthet  glas  of
15cm
gehoudenhogemetcontrasterende
                   het            markering
over  50% van de breedte en
brandveiligheidssysteem         van het
glas;Indien   de  contrasterende
toegangscontrole systeem. Overleg
markering    transparant
met de beheerder            is, dan mag
                       of contactpersoon
deze
van de 40%  transparantie
         locatie  over de daadwerkelijke
hebben;Visueel
uitvoering.NB. Als  contrast
                       de deur met  de
                                 gedurende
achtergrond
openingstijden  (wand,
                   altijdvloer,
                          open stoelen
                                 staat, is en
tafels);Vermijd    donkere
een opstelruimte niet vereist.markering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Zorg ervoor dat minimaal 5% van de 2          1. Gemakkelijk te   Organisatorisch
stoelen voor bezoekers (bij minder            realiseren          (meubilair)
dan 20 stoelen, minimaal één)
stoelen zijn zonder armleuningen. De
stoelen dienen een zithoogte te
hebben tussen 45 en 50cm. Let op;
Dit geldt per functie in een ruimte.
Breng contrasterende kleuren aan op 3         1. Gemakkelijk te   Bouwtechnisch
de bedieningsknop, zodat deze                 realiseren          (toegangstechniek)
duidelijk zichtbaar is.




Breng waarschuwingsmarkering aan 4            1. Gemakkelijk te   Organisatorisch
op het glas, welke contrasterend is           realiseren          (bestickering)
ten opzichte van de achtergrond.
Deze markering dient aan de
volgende voorwaarden te voldoen:2
banen, tussen 90 tot 100cm en
tussen 150 en 160cm hoogte;7,5 cm
hoge contrasterende markering over
Plaats een beugel op de binnenzijde 2         1. Gemakkelijk te   Bouwtechnisch (licht
de volledige breedte van het glas of
van de deur en over de gehele                 realiseren          montagewerk)
15cm hoge contrasterende markering
breedte van de deur op 75-95cm
over 50% van de breedte van het
hoogte. Aanbevolen is een beugel die
glas;Indien de contrasterende
met de hand goed omvatbaar is,
markering transparant is, dan mag
maximaal 8cm uitsteekt ten opzichte
deze 40% transparantie
van de deur en zo dicht mogelijk aan
hebben;Visueel contrast met de
de scharnierzijde van de deur
Zorg  ervoor dat
achtergrond       het alarmkoord
                (wand,             open
                       vloer, stoelen 20- 4   1. Gemakkelijk te   Bouwtechnisch (licht
bevestigd is.
50cm   van de vloer
tafels);Vermijd      te activeren
                  donkere         is.
                           markering          realiseren          montagewerk)
zoals zwart voor glazen wanden en
deuren aan de buitenzijde van een
locatie. Breng de markering aan op
de buitenzijde en tot 2cm van de
rand. Dit voorkomt mogelijke barsten
in het glas (thermische
Zorg ervoor dat de kleur van het          4   1. Gemakkelijk te   Bouwtechnisch (licht
glasbreuk);Geschikte
koord contrasterend is met de                 realiseren          montagewerk)
kleurcombinaties zijn o.a.: wit-zwart,
achtergrond (contrastwaarde R ≥
wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-
0,3).
donkerrood, lichtgroen-zwart.
Ongeschikte kleurcombinaties
vanwege kleurenblindheid zijn: rood-
groen en rood-zwart;Vermijd
spiegelend of sterk reflecterend
glas;De markering mag in eigen
huisstijl zijn, maar moet wel voldoen
aan bovenstaande voorwaarden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Zorg voor een vrije doorgangsbreedte 3    3. Moeilijk te realiseren   Organisatorisch
van minimaal 90cm naar de                                             (obstakels)
transferruimte.




Verplaats de kantelbare spiegel zodat 2   1. Gemakkelijk te           Bouwtechnisch (licht
een bezoeker in een rolstoel erbij kan    realiseren                  montagewerk)
en de spiegel kan kantelen of plaats
een nieuwe spiegel. De onderzijde
van de spiegel moet zich bevinden op
max. 100cm hoogte en de bovenzijde
op min. 150cm hoogte.
Bij hoogteverschillen van meer dan 4      1. Gemakkelijk te           Organisatorisch (BHV-
25cm is het toegestaan om te zorgen       realiseren                  plan)
voor een evacuatiematras om het
hoogteverschil op de route te
overbruggen. Deze matrassen zijn te
gebruiken bij rechte trappen.
Integreer het gebruik van de
evacuatiematras in de
Verhoog de vloer of bestrating zodat 3    2. Goed te realiseren       Bouwtechnisch
bedrijfshulpverleningsorganisatie,
er geen hoogteverschil meer is (of                                    (bestrating)
alsmede in BHV trainingen en
maximaal 2cm).
oefeningen en bezoekersbeheer.




Zorg voor een vrije doorgangsbreedte 4    2. Goed te realiseren       Bouwtechnisch
van minimaal 85cm bij één                                             (deurbeslag)
deurvleugel. Indien dat niet mogelijk
is, zorg ervoor dat de dubbele deur
eenvoudig geopend kan worden
(bijvoorbeeld door middel van een
pushbar op beide deuren).
Indien er een deurdranger aanwezig 4      2. Goed te realiseren       Bouwtechnisch
is, onderzoek of de                                                   (deuren, kozijnen,
openingsweerstand zo licht mogelijk                                   wanden, paden en
afgesteld kan worden waardoor de                                      gangen)
trek-/duwkracht maximaal 5kg is.
Houd hierbij rekening met
brandveiligheid en
compartimentering van het gebouw.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Verhoog de vloer of bestrating (of     3   1. Gemakkelijk te   Bouwtechnisch (licht
indien dat niet mogelijk is zorg voor      realiseren          montagewerk)
een drempelhulp) zodat er geen
hoogteverschil meer is (of maximaal
2cm). Realiseer een stabiele,
nagelvaste hellingbaan met anti-slip,
die 300kg kan dragen en een
stijgingspercentage heeft van
maximaal 20%. De hellingbaan moet
over de gehele lengte een vrije
breedte hebben van minimaal 90cm.
Indien het hoogteverschil zich bij een
deur bevindt, dan is de vrije
doorgangsbreedte van de
hellingbaan of drempelhulp
tenminste gelijk aan de vrije
doorgangsbreedte van de deur.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Kosteneenhed Kosten Brons Kosten Zilver Kosten Goud Toelichting kosten
en
5                      0,00       500,00        500,00 Kosten 100 euro per traptrede.




5                      0,00           0,00       1.000,00 Kosten voor het plaatsen van
                                                          de trapleuning




1                      0,00           0,00        100,00 Kosten voor het verwijderen
                                                         van de asbak incl. het opvullen
                                                         van het ontstaande gat.




1                      0,00           0,00        500,00 Neem contact op met de
                                                         leverancier/aannemer,
                                                         aangezien het afhankelijk is
                                                         van het type tourniquet.




1                    500,00         500,00        500,00 100 Euro per meter
                                                         eenvoudige markering.




1                      0,00           0,00        100,00 100 Euro per meter
                                                         eenvoudige markering.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>1   50,00     50,00       50,00 Plaats steldoppen onder de
                                tafel, waardoor de tafel
                                verhoogd wordt.




1    0,00       0,00   1.000,00 Kosten voor het vervangen van
                                de tafel.




1    0,00       0,00    200,00 De kosten voor het
                               aanschaffen van een nieuwe
                               stoel. De kosten kunnen
                               verlaagd worden, als er intern
                               geschoven kan worden met de
                               meubels.


1    0,00   3.000,00   3.000,00 De kosten kunnen verlaagd
                                worden naar 0 euro, indien de
                                drankautomaat op de
                                naastgelegen tafel past en hij
                                daardoor 18 cm zakt.



1    0,00       0,00   1.000,00 Onderzoek de mogelijkheid of
                                het bedienpaneel aangepast
                                kan worden met een paneel
                                met relief. Danwel een
                                gastvrouw / -heer aanwezig te
                                hebben, die de gasten kan
                                voorzien van drinken.
1    0,00    200,00     200,00 De kosten voor het
                               aanschaffen van een nieuwe
                               stoel. De kosten kunnen
                               verlaagd worden, als er intern
                               geschoven kan worden met de
                               meubels.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>1   0,00    0,00   1.000,00 Kosten voor het vervangen van
                            het bureau. Zorg ervoor dat
                            door het
                            verkleinen/versmallen en
                            wellicht draaien van het
                            bureau er een draaicirckel is
                            van minimaal 135 cm is.
1   0,00    0,00    200,00 De kosten voor het
                           aanschaffen van een nieuwe
                           stoel. De kosten kunnen
                           verlaagd worden, als er intern
                           geschoven kan worden met de
                           meubels.


2   0,00    0,00    200,00 100 Euro per meter
                           eenvoudige markering. Zowel
                           boven- als onderaan de
                           hellingbaan.




1   0,00    0,00   3.500,00 3.500 Euro per deur. Het
                            bedrag is gebaseerd dat de
                            deur is voorzien van een
                            automatische deuropener met
                            bedieningsknoppen binnen en
                            buiten, incl. montage. De
                            kosten kunnen verlaagd
                            worden door het plaatsen van
1   0,00    0,00     200,00 De kosten voor het aanschaffen
                            een  verlengde
                            van een         deurklink.
                                    nieuwe stoel. De kosten
                            kunnen verlaagd worden, als er
                            intern geschoven kan worden met
                            de meubels.




1   0,00   75,00      75,00 De prijs is voor het plaatsen
                            van een bordje.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>1     0,00     0,00   2.400,00 Aanschafprijs excl. montage.




2   200,00   200,00    200,00 100 Euro per meter
                              eenvoudige markering.




1     0,00   200,00    200,00 De kosten voor het aanschaffen
                               van een nieuwe stoel. De kosten
                               kunnen verlaagd worden, als er
                               intern geschoven kan worden met
                               de meubels.




1     0,00   200,00    200,00 Kosten voor het laten plaatsen
                              van een deurbeugel. De kosten
                              kunnen verlaagd worden door
                              zelf de beugel te monteren.




1     0,00     0,00   1.000,00 Kosten voor het
                               verplaatsen/vervangen van de
                               wastafel, meer in de richting
                               van de deur. Kosten zijn
                               exclusief aanpassingen aan
                               waterleiding en afvoer.


1     0,00     0,00       0,00 Hier zijn geen kosten mee
                               gemoeid, doordat de obstakels
                               verschoven kunnen worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>1     0,00       0,00   1.000,00 Kosten voor het
                                 verplaatsen/vervangen van de
                                 wastafel, meer in de richting
                                 van de deur. Kosten zijn
                                 exclusief aanpassingen aan
                                 waterleiding en afvoer.


1     0,00       0,00       0,00 Kosten niet kunnen
                                 meenemen.




1     0,00   1.500,00   1.500,00 Kosten voor het verbreden van
                                 de
                                 gehandicaptenparkeerplaats.




1   250,00    250,00     250,00 Kosten voor het verhogen van
                                het straatwerk.




1     0,00       0,00       0,00 Geen kosten voor het
                                 verwijderen van de asbak.




2     0,00       0,00    200,00 100 Euro per meter
                                eenvoudige markering.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>1     0,00    150,00     150,00 Plaats hier een drempelhulp die
                                 nagelvast, over de volledige
                                 breedte van beide deuren,
                                 contrasterend en anti-slip is.




1     0,00   3.500,00   3.500,00 Kosten voor het plaatsen van
                                 een automatische deuropener.




1     0,00       0,00    200,00 100 Euro per meter eenvoudige
                                 markering.




1   150,00    150,00     150,00 Eenvoudig garderobe rek. Extra
                                garderobe plaat plaatsen met
                                hangers op de huidige
                                garderobe.




1     0,00       0,00    200,00 100 Euro per meter eenvoudige
                                 markering.




3     0,00       0,00    300,00 100 Euro per meter eenvoudige
                                 markering.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>1   0,00     0,00   3.500,00 Kosten voor het plaatsen van
                             een automatische deuropener.
                             De kosten kunnen eventueel
                             verlaagd worden door het
                             plaatsen van een verlengde
                             deurkruk.


1   0,00     0,00    200,00 De kosten voor het aanschaffen
                             van een nieuwe stoel. De kosten
                             kunnen verlaagd worden, als er
                             intern geschoven kan worden met
                             de meubels.




1   0,00     0,00    100,00 100 Euro per meter eenvoudige
                             markering.




1   0,00     0,00    200,00 De kosten voor het aanschaffen
                             van een nieuwe stoel. De kosten
                             kunnen verlaagd worden, als er
                             intern geschoven kan worden met
                             de meubels.




1   0,00     0,00    200,00 De kosten voor het aanschaffen
                             van een nieuwe stoel. De kosten
                             kunnen verlaagd worden, als er
                             intern geschoven kan worden met
                             de meubels.




1   0,00   200,00    200,00 Kosten voor het laten plaatsen van
                             een deurbeugel. De kosten
                             kunnen verlaagd worden door zelf
                             de beugel te monteren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>0   0,00     0,00    1.500,00 De kosten zjin gebasseerd op
                              het "eenvoudig" kunnen
                              verplaatsen van de pot. Het
                              betreft hierbij montagekosten,
                              waarbij de constructie
                              hergebruikt zoals het
                              ophangsysteem van het toilet.
1   0,00     0,00   20.000,00 Het toilet is te klein en dit zijn
                              kosten voor het geheel
                              vernieuwen van de
                              toiletruimte. Contacteer een
                              aannemer voor een correcte
                              prijsindicatie.


1   0,00     0,00   20.000,00 Het toilet is te klein en dit zijn
                              kosten voor het geheel
                              vernieuwen van de
                              toiletruimte. Contacteer een
                              aannemer voor een correcte
                              prijsindicatie.


1   0,00   150,00      150,00 Plaats hier een drempelhulp
                              die nagelvast, over de volledige
                              breedte van beide deuren,
                              contrasterend en anti-slip is.




1   0,00     0,00      250,00 Kosten voor het verhogen van
                              het straatwerk.




1   0,00   275,00      275,00 Deze kosten zjin voor de
                              aanschaf van een
                              evacuatiestoel / -matras. De
                              kosten zijn exclusief BHV-
                              training.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>4   0,00   800,00    800,00 Kosten voor het plaatsen van 2
                            leuningen (beide zijde).




1   0,00     0,00    275,00 Deze kosten zjin voor de
                            aanschaf van een
                            evacuatiestoel / -matras. De
                            kosten zijn exclusief BHV-
                            training.



1   0,00     0,00    150,00 Plaats hier een drempelhulp die
                             nagelvast, over de volledige
                             breedte van beide deuren,
                             contrasterend en anti-slip is.




1   0,00   500,00    500,00 Kosten voor het verhogen van
                            het straatwerk.




1   0,00     0,00   1.000,00 Onderzoek de mogelijkheid of
                             het bedienpaneel aangepast
                             kan worden met een paneel
                             met relief. Danwel een
                             gastvrouw / -heer aanwezig te
                             hebben, die de boeken kan
                             innemen, danwel meegeven.
1   0,00     0,00    150,00 Kosten voor een nieuwe
                             deurdranger inclusief montage.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>1     0,00   500,00    500,00 Kosten voor het verhogen van
                              het straatwerk.




1     0,00     0,00   2.500,00 Kosten voor het verharden van
                               het pad naar de openbare weg.




1     0,00   150,00    150,00 Plaats hier een drempelhulp die
                               nagelvast, over de volledige
                               breedte van beide deuren,
                               contrasterend en anti-slip is.




2     0,00     0,00    200,00 100 Euro per meter eenvoudige
                               markering.




3     0,00     0,00    300,00 100 Euro per meter eenvoudige
                               markering.




1   150,00     0,00       0,00 Eenvoudig garderobe rek. Extra
                               garderobe plaat plaatsen met
                               hangers op de huidige garderobe.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>1    500,00   500,00     500,00 Kosten voor het plaatsen van
                                een opklapbare douchestoel




1      0,00     0,00    7.000,00 De kosten voor brons en zilver
                                 zijn voor het afstellen van de
                                 deur. Indien dit niet mogelijk
                                 is, dan zijn de kosten voor een
                                 automatische deuropener
                                 3500 euro per deur.


2      0,00     0,00     200,00 100 Euro per meter eenvoudige
                                 markering.




1      0,00     0,00   50.000,00 Neem contact op met een
                                 aannemer / leverancier voor
                                 een juiste berekening. Wij
                                 kunnen niet beoordelen waar
                                 de constructie moet worden
                                 geplaatst.


18     0,00     0,00    1.800,00 De prijs is gebasseerd op 100
                                 euro per traptrede.




18     0,00     0,00    1.800,00 De kosten zijn gebasseerd op
                                 het plaatsen van stootborden
                                 op de huidge trap.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>12        0,00        0,00    2.400,00 Onderzoek de mogelijkheid,
                                       om een extra leuning lager te
                                       plaatsen op de huidige trap.
                                       Hierdoor krijg je een dubbele
                                       handgreep en hoef je niet de
                                       gehele trap te vervangen.


1      250,00      250,00       250,00 De extra kosten, exclusief de
                                       trap/lift, zijn kosten voor het
                                       plaatsen van een
                                       bordje/symbool voor de
                                       rolstoelplek inclusief een
                                       zitplek op gelijke hoogte van
                                       de partner.
1    20.000,00   20.000,00   20.000,00 De kosten zijn voor het
                                       plaatsen van een nieuw
                                       rolstoelvriendelijk toilet.




1         0,00    1.000,00    1.000,00 Kosten voor het verhogen van
                                       het straatwerk. De bakstenen
                                       worden daarbij hergebruikt.




1         0,00        0,00        0,00 Geen kosten voor het
                                       opruimen van het loopvlak.




1         0,00    1.000,00    1.000,00 Kosten voor het verhogen van
                                       het straatwerk. De bakstenen
                                       worden daarbij hergebruikt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>1     0,00   1.000,00   1.000,00 Kosten voor het verhogen van
                                 het straatwerk. De bakstenen
                                 worden daarbij hergebruikt.




1     0,00   1.000,00   1.000,00 Kosten voor het verhogen van
                                 het straatwerk. De bakstenen
                                 worden daarbij hergebruikt.




1     0,00   5.000,00   5.000,00 Dit zijn kosten voor het
                                 aanpassen van eenvoudige
                                 doorgangen, aanbrengen van
                                 kledinghaken op de juiste
                                 hoogte, vermelding op de
                                 deur, plaatsen van een
                                 douchekraan tussen 70-135cm,
                                 monteren afneembare
1   500,00    500,00      500,00 Kosten voor het verhogen van
                                 handdouche op een hoogte
                                 het straatwerk en het
                                 tussen de 70-135cm. Dit
                                 verwijderen van het
                                 binnen de bestaande situatie.
                                 metalenrooster.




1   150,00    150,00     150,00 Eenvoudig garderobe rek. Extra
                                garderobe plaat plaatsen met
                                hangers op de huidige
                                garderobe.




1     0,00       0,00   3.500,00 3.500 Euro per deur. Het
                                 bedrag is gebaseerd dat de
                                 deur is voorzien van een
                                 automatische deuropener met
                                 bedieningsknoppen binnen en
                                 buiten, incl. montage. De
                                 kosten kunnen verlaagd
                                 worden door het plaatsen van
                                 een verlengde deurklink.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>1    500,00    500,00      500,00 Kosten voor het plaatsen van
                                  een opklapbare douchestoel




1      0,00       0,00   50.000,00 Neem contact op met een
                                   aannemer / leverancier voor
                                   een juiste berekening. Wij
                                   kunnen niet beoordelen waar
                                   de constructie moet worden
                                   geplaatst.


18     0,00       0,00    1.800,00 De prijs is gebasseerd op 100
                                   euro per traptrede.




1      0,00    150,00      150,00 Kosten voor het plaatsen van
1      0,00      0,00             een bordje
                           275,00 Deze  kostenofzitten
                                                 sticker,  datinde
                                                        vaak     het
                                  plek gereserveerd
                                  onderhoudscontract.  is voor
                                  rolstoelgebruikers.




0      0,00   1.500,00    1.500,00 Kosten voor het verhogen van
                                   het straatwerk. De bakstenen
                                   worden daarbij hergebruikt. De
                                   kosten zijn hierbij hoger
                                   doordat de dorpel niet gelijk
                                   ligt met de huidige bestrating.


1      0,00       0,00    2.500,00 Kosten voor het eenvoudig
                                   egaliseren en onderhouden
                                   van het pad.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>1   0,00       0,00   1.000,00 Kosten voor het aanleggen van
                               een hellingbaan. Waarbij de
                               voorkeur gaat naar het volledig
                               gelijkvloers maken van de
                               looproute.



1   0,00   1.000,00   1.000,00 Kosten voor het verhogen van
                               het straatwerk. De bakstenen
                               worden daarbij hergebruikt.




0   0,00       0,00   2.500,00 Kosten voor het eenvoudig
                               egaliseren en onderhouden
                               van het pad.




1   0,00   5.000,00   5.000,00 Dit zijn kosten voor het
                               aanpassen van eenvoudige
                               doorgangen, aanbrengen van
                               kledinghaken op de juiste
                               hoogte, vermelding op de
                               deur, plaatsen van een
                               douchekraan tussen 70-135cm,
                               monteren afneembare
1   0,00   1.500,00   1.500,00 Verwissel de klinkers voor
                               handdouche op een hoogte
                               contrasterende klinkers
                               tussen de 70-135cm. Dit
                               (markering).
                               binnen de bestaande situatie.
                               "




1   0,00    400,00     400,00 Plaats bewegwijzering.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>1     0,00    800,00     800,00 Egaliseer het pad vanaf de GPP
                                tot aan de entree.




1     0,00       0,00    600,00 Pas de helling aan en egaliseer
                                de hellingbaan.




1   500,00    500,00    1.500,00 Kosten brons/zilver zijn
                                 gebasseerd op het plaatsen
                                 van een drempelhulp over het
                                 metalenrooster. Kosten goud
                                 zijn gebasseerd op het
                                 herinrichten van het metalen
                                 rooster naar een hellingbaan.
2     0,00       0,00    200,00 100 Euro per meter eenvoudige
                                 markering.




1   150,00    150,00     150,00 Plaats hier een drempelhulp die
                                 nagelvast, over de volledige
                                 breedte van beide deuren,
                                 contrasterend en anti-slip is.




1     0,00   7.000,00   7.000,00 Plaats hier een automatische
                                 dranger. De kosten bedragen
                                 3500 euro per deur. Onderzoek
                                 tevens of het mogelijk is om de
                                 deurdranger lichter af te
                                 stellen, waardoor de kosten 0
                                 euro zijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>