<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Hoe toegankelijk is Sporthal
      De Wetering?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                   Hallo Sporthal De Wetering!
Op 15-1-2024 was onze Inspecteur Toegankelijkheid bij u op locatie voor een
toegankelijkheidstoets. We willen u hierbij nogmaals van harte bedanken voor de
gastvrijheid tijdens deze toets. We hebben de gegevens met zorg verwerkt en delen
de tips graag in dit verbetervoorstel.



                                Leuk nieuws
Sporthal De Wetering wordt op zeer korte termijn gepresenteerd in de Ongehinderd
app en zal daardoor goed vindbaar zijn voor alle mensen met een beperking.




                          Even kennismaken?
 Wij zijn Ongehinderd, een social enterprise die zich inzet voor een toegankelijk
 Nederland. We brengen de toegankelijkheid van gebouwen in kaart, geven tips en
 adviezen en hebben de Ongehinderd app ontwikkeld, waarmee mensen met een
 beperking snel en makkelijk een uitstap buiten de deur kunnen plannen.

 Onze oprichter Gerard had nog nooit stilgestaan bij toegankelijkheid, totdat hij in
 2005 door een verkeersongeval zelf in een rolstoel belandde. Pas daarna
 realiseerde hij zich waar rolstoelgebruikers en mensen met andere beperkingen in
 het alledaagse leven tegenaan rollen en lopen. Hij besloot om in actie te komen en
 richtte Ongehinderd op.




2 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                         Waarom toegankelijk?
Wist u dat er op dit moment al 2,5 miljoen Nederlanders met een beperking zijn?
Door de dubbele vergrijzing is dit aantal al fors aan het toenemen. Natuurlijk wilt u
deze gasten - net als ieder ander – bij uw locatie ontvangen. Maar hoe zorgt u dat
deze toegankelijk is voor mensen met verschillende soorten beperkingen?
Ongehinderd geeft tips over verbeteringen zodat u iedereen een zo toegankelijk en
gastvrij mogelijke beleving kunt bieden.




                         100% toegankelijkheid
Zou natuurlijk fantastisch zijn, maar dit kan niet altijd. Dat hoeft ook niet. In dit
voorstel vindt u allereerst eenvoudige verbeteringen. Hiermee kunt u veel mensen
met een beperking al de belangrijkste voorzieningen bieden. Vervolgens vindt u ook
aanpassingen waarmee uw locatie (op langere termijn) nog beter toegankelijk
kan worden.



                                 Certificaat
Wanneer u de aanpassingen in dit voorstel kunt realiseren, kunt u het Nederlands
Keurmerk voor Toegankelijkheid ontvangen. We komen dan graag bij u langs voor een
2e check en natuurlijk om deze mijlpaal te vieren.




3 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                    Eenvoudige verbeteringen
 Weinig tijd en beperkt budget voor aanpassingen? In de meeste gevallen kunt u de
  volgende verbeteradviezen dan al uitvoeren. Het zou fantastisch zijn als dit lukt.




4 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De reguliere kleedkamer
1. De kledinghaken bevinden zich op 161cm hoogte.




Hierdoor zijn de kledinghaken niet/lastig te gebruiken voor kleine mensen of
bezoekers met een rolstoel.

Advies:

Zorg dat er ook op 70-135cm hoogte ten minste twee kledinghaken zijn.

Bouwtechnisch (licht montagewerk)




5 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De reguliere douche
2. Er ontbreekt een zitmogelijkheid in de douche.




Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel of rollator niet of lastig gebruik maken
van de douche.

Advies:

Zorg ervoor dat er ten minste 1 douche uitgevoerd is met een douchestoel of een
opklapbaar douchezitje. In geval van een losse douchestoel, zorg ervoor dat deze
aanwezig is tijdens het verblijf. U kunt de stoel verwijderen indien het niet nodig is.
Overleg met de bezoeker waar de douchestoel geplaatst dient te worden.

Organisatorisch (hulpmiddelen)




6 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>De rolstoelplaats op de tribune - trap
3. Er bevindt zich geen rolstoelplaats op de tribune.

Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel geen gebruik maken van de tribune.

Advies:

Zorg voor een integraal toegankelijke rolstoelplaats op een geschikte plek waar een
rolstoelbezoeker, met een eventuele metgezel de voorstelling (of film, wedstrijd etc.)
kan zien.

Indien deze geplaatst wordt op de tribune, realiseer dan een lift bij h et
hoogteverschil.
Realiseer bij voorkeur een platformlift, plateaulift of kooilift welke voldoet aan de
volgende punten:
- oproeppaneel op een bedienhoogte van 70-135cm;
- deur (indien van toepassing) met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 80cm;

- minimale afmeting van 85x120cm (75x100cm bij opklapbare plateau platformlift).



Indien deze rolstoelplaats zonder lift bereikt wordt of zal worden, houdt rekening met
onderstaande criteria:
Zorg ervoor dat tenminste 1 plaats een rolstoelplaats is. De rolstoelplaats dient
minimaal 70cm breed en 120cm lang te zijn met de opstelrichting in de zichtrichting
naar de voorstelling (of film, wedstrijd etc.). Zorg bij een rolstoelplaats bij
sportwedstrijden en in sporthallen voor een veilige plek.

Voor dit verbeterpunt gelden voor zilver (zie: 7)/goud (zie: 22) aanvullende criteria.
Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder
wilt optimaliseren.




7 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Het regulier publiek toilet - Regulier toilet
4. Het toilet is niet bereikbaar en/of betreedbaar met een rolstoel/rollator.
De deuren zijn minder dan 80cm breed.




Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel/rollator en bezoekers die slecht ter been
zijn niet naar het toilet.

Advies:

Realiseer een toilet welke voldoet aan de volgende punten:
- een route met een vrije doorgangsbreedte van 90cm naar het toilet;
- drempelvrije doorgang;
- deur(en) met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 80cm;
- automatische lichtschakelaar of lichtschakelaar op maximaal 135cm hoogte;
- toiletrol aan de armsteun of binnen 65cm van het hart van de closetpot;
- prullenbak die met de hand te openen is;
- handdroger of handdoek(automaat) op maximaal 135cm hoogte;
- zeepdispenser op maximaal 135cm hoogte vanaf de onderkant.

Bouwtechnisch (meervoudige bouwtechnische werkzaamheden)




8 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                     Brons




 Heeft u tot dit punt alles kunnen oplossen? Neem dan snel contact op, zodat u het
bronzen Keurmerk voor Toegankelijkheid kunt ontvangen! We komen dan graag langs
               voor een herkeuring en om het certificaat uit te reiken.




        Wilt u de toegankelijkheid nog verder optimaliseren? Lees dan verder.




9 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>   Heeft u ruimte om enkele (bouwtechnische) aanpassingen te doen? Dan zou het
      super zijn als u de volgende aanpassingen in de plannen mee zou nemen:




10 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>De entree - Drempelhulp
5. De hellingbaan heeft niet dezelfde vrije doorgangsbreedte als de deur.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel, rollator de hellingbaan
lastig of niet gebruiken.

Advies:

De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben die gelijk is aan
de breedte van de (dubbele) deur.

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)




11 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>De sportruimte - Handmatige toegangsdeur
6. De deur opent met 5kg trek-/duwkracht.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel, rollator en bezoekers met
beperkte arm-/handfunctie de deur moeilijk zelfstandig openen.

Advies:

Zorg ervoor dat de deur zelfstandig geopend kan worden. Onderzoek of de
openingsweerstand zo licht mogelijk afgesteld kan worden waardoor de trek -
/duwkracht maximaal 4kg is. Houd hierbij rekening met brandveiligheid en
compartimentering van het gebouw.

Bouwtechnisch (deuren, kozijnen, wanden, paden en gangen)

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: 16) aanvullende criteria. Lees verder als
u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt
optimaliseren.




12 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>De rolstoelplaats op de tribune - trap
7. Er bevindt zich geen rolstoelplaats op de tribune.

Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel geen gebruik maken van de tribune.

Advies:

Zorg voor een integraal toegankelijke rolstoelplaats op een geschikte plek waar een
rolstoelbezoeker, met een eventuele metgezel de voorstelling (of film, wedstrijd etc.)
kan zien.

Indien deze geplaats wordt op de tribune, realiseer een lift bij het ho ogteverschil.

Realiseer bij voorkeur een platformlift, plateaulift of kooilift welke voldoet aan de
volgende punten:
- oproeppaneel op een bedienhoogte van 70-135cm;
- oproeppaneel maximaal 50cm horizontaal uit een inwendige hoek;
- oproeppaneel voorzien van reliëf (of braille);
- deur met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 85cm (indien van toepassing);

- liftdeur is met maximaal 4kg duw-/trekkracht te openen (indien van toepassing);

- minimale afmeting van 85x120cm (75x100cm bij opklapbare plateau platformlift);

- bedienpaneel op een bedienhoogte van 70-135cm;
- bedienpaneel voorzien van reliëf (of braille);
- evacuatiestoel/-matras beschikbaar (minimaal 1 per gebouw).

Indien deze plaats zonder lift bereikt wordt of zal worden, houdt rek ening met
onderstaande criteria:
Zorg ervoor dat tenminste 1 plaats een rolstoelplaats is. De rolstoelplaats dient
minimaal 70cm breed en 120cm lang te zijn, met een gelijkmatig oppervlak en met de
opstelrichting in de zichtrichting naar de voorstelling (of film, wedstrijd etc.). Zorg
ervoor dat de rolstoelplaats duidelijk herkenbaar is met een bordje met tekst en/of
een rolstoelsymbool. Dit is niet van toepassing als er sprake is van vaste plaatsen die
gereserveerd kunnen worden in de ticketverkoop. Het is ook niet van toepassing als
er assistentie aanwezig is om (indien gewenst) iemand te begeleiden naar de
rolstoelplaats. Er is vrij zicht op de voorstelling (of film, wedstrijd etc.) vanaf 100cm
hoogte (uitleg: geen versperring van zicht door balustrade, gesloten hekken of
schouders van personen op de rij ervoor). Het zicht op de voorstelling (of film,

13 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>wedstrijd etc.) is vanuit de rolstoelplaats met een ergonomisch verantwoorde
houding mogelijk. Dit betekent dat de houding geen nek- of rugklachten oplevert.
Zorg bij een rolstoelplaats bij sportwedstrijden en in sporthallen voor een veilige
plek. De rolstoelplaats is direct naast reguliere zitplaatsen op hetzelfde vloerniveau
gesitueerd zodat de bezoeker met een rolstoel naast een eventuele metgezel in
reguliere stoel zit. Indien er verplaatsbare stoelen zijn om naast de rolstoelplaatsen
te kunnen plaatsen, zijn deze qua grootte, kwaliteit en comfort vergelijkbaar met de
reguliere zitplaatsen in de zaal of op de tribune.

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: 22) aanvullende criteria. Lees verder als
u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt
optimaliseren.




14 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>De nooduitgang van sportzaal 1 - Drempel
8. Er bevindt zich een drempel van 17cm hoog.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang
lastig of niet gebruiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen
hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste
hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van
maximaal 21%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte
hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan
is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan
de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: 23) aanvullende criteria. Lees verder als
u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt
optimaliseren.




15 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>De nooduitgang van sportzaal 2 - Route
9. Er bevinden zich obstakels (die niet nagelvast zijn) op de route.




Hierdoor is de nooduitgang lastig of niet te bereiken voor bezoekers met een
scootmobiel, rolstoel of rollator en voor bezoekers die slecht ter been zijn en
bezoekers met een visuele beperking.

Advies:

Verwijder of verplaats het obstakel/de obstakels.

Bouwtechnisch (licht montagewerk)




16 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>De nooduitgang van sportzaal 2 - Drempel
10. Er bevindt zich een drempel van 23cm hoog.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang
lastig of niet gebruiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen
hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste
hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van
maximaal 21%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte
hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan
is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan
de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: 24) aanvullende criteria. Lees verder als
u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt
optimaliseren.




17 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>De nooduitgang van sportzaal 3 - Drempel
11. Er bevindt zich een drempel van 13cm hoog.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang
lastig of niet gebruiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen
hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste
hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van
maximaal 21%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte
hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan
is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan
de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: 25) aanvullende criteria. Lees verder als
u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt
optimaliseren.




18 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>De nooduitgang van de kleedkamergang - Drempel
12. Er bevindt zich een drempel van 22cm hoog.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang
lastig of niet gebruiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen
hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste
hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van
maximaal 21%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte
hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan
is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan
de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: 26) aanvullende criteria. Lees verder als
u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt
optimaliseren.




19 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>De aangepaste kleedkamer
13. Er ontbreekt een aangepaste kleedkamer.

Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel of rollator en bezoekers die slecht ter
been zijn zich lastig of niet aan- en uitkleden.

Advies:

Realiseer een aangepaste kleedruimte (ook wel 'miva' kleedruimte genoemd) die
voldoet aan de volgende punten:
- een route met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 90cm naar de kleedruimte;
- drempelvrije doorgang;
- deur(en) met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 85cm en een trek-
/duwkracht van maximaal 4kg;
- een vrije doorgangshoogte van minimaal 210cm. Indien dat niet mogelijk is, breng
gevarenmarkering aan in een hoogcontrasterende kleur;
- vrije draaicirkel van minimaal 150cm tot 30cm hoogte vanaf de vloer;
- de ruimte heeft toegang met een schuifdeur, gordijn of deur;
- indien de ruimte een deur bevat die geen schuifdeur is, dan draait de deur naar
buiten;
- ten minste twee kledinghaken op 70-135cm hoogte te bereiken;
- vermelding op of naast de deur;
- indien er een schuifdeur of deur toegang geeft, dan is deze van binnenuit
afsluitbaar;
- visueel schoon;
- indien een lichtschakelaar, dan is hiervan de bedienhoogte 70-135cm;
- er is een alarmkoord aanwezig en bedienbaar op 20-50cm hoogte.

Bouwtechnisch (meervoudige bouwtechnische werkzaamheden)

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: 27) aanvullende criteria. Lees verder als
u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt
optimaliseren.




20 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                     Zilver

  Heeft u tot dit punt alles kunnen oplossen? Neem dan snel contact op, zodat u het
zilveren Keurmerk voor Toegankelijkheid kunt ontvangen! We komen dan graag langs
                voor een herkeuring en om het certificaat uit te reiken.




                        Gaat u voor goud? Lees dan verder.




21 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Met de volgende aanpassingen is uw locatie optimaal toegankelijk en voldoet deze op
veel punten aan de hoogwaardige toegankelijkheidsstandaarden de NEN-ISO21542 en
                     de Integrale Toegankelijkheidsstandaard.




22 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>De entree - Handmatige in entreedeur
14. De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit
niet op de juiste hoogte.




Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Advies:

Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte
van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;
7,5 cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of
15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas;
Indien de contrasterende markering transparant is, dan mag deze 40% transparantie
hebben;
Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen en tafels);
Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de
buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van
de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasb reuk);
Geschikte kleurcombinaties zijn o.a.: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-
donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties vanwege
kleurenblindheid zijn: rood-groen en rood-zwart;
Vermijd spiegelend of sterk reflecterend glas;
De markering mag in eigen huisstijl zijn, maar moet wel voldoen aan bovenstaande
voorwaarden.

Organisatorisch (bestickering)




23 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>De entree - Handmatige in entreedeur
15. De glazen wand bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit
niet op de juiste hoogte.




Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Advies:

Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte
van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;
7,5 cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of
15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas;
Indien de contrasterende markering transparant is, dan mag deze 40% transparantie
hebben;
Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen en tafels);
Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de
buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van
de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasb reuk);
Geschikte kleurcombinaties zijn o.a.: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-
donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties vanwege
kleurenblindheid zijn: rood-groen en rood-zwart;
Vermijd spiegelend of sterk reflecterend glas;
De markering mag in eigen huisstijl zijn, maar moet wel voldoen aan bovenstaande
voorwaarden.

Organisatorisch (bestickering)




24 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>De sportruimte - Handmatige toegangsdeur
16. De deur opent met 5kg trek-/duwkracht.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel, rollator en bezoekers met
beperkte arm-/handfunctie de deur moeilijk zelfstandig openen.

Advies:

Zorg ervoor dat de deur zelfstandig geopend kan worden.Onderzoek of de
openingsweerstand zo licht mogelijk afgesteld kan worden waardoor de trek -
/duwkracht maximaal 4kg is. Houd hierbij rekening met brandveiligheid en
compartimentering van het gebouw.

Bouwtechnisch (deuren, kozijnen, wanden, paden en gangen)




25 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>De sportruimte - Handmatige toegangsdeur
17. De glazen deur bevat geen hoog contrasterende markering of de markering zit
niet op de juiste hoogte.




Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Advies:

Breng waarschuwingsmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte
van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte;
7,5 cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of
15cm hoge contrasterende markering over 50% van de breedte van het glas;
Indien de contrasterende markering transparant is, dan mag deze 40% transparantie
hebben;
Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen en tafels);
Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de
buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van
de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasb reuk);
Geschikte kleurcombinaties zijn o.a.: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-
donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties vanwege
kleurenblindheid zijn: rood-groen en rood-zwart;
Vermijd spiegelend of sterk reflecterend glas;
De markering mag in eigen huisstijl zijn, maar moet wel voldoen aan bovenstaande
voorwaarden.

Organisatorisch (bestickering)




26 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>De rolstoelplaats op de tribune - trap
18. Er bevindt zich een hoogteverschil van >100cm hoog.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de
rolstoelplaats in de sportruimte lastig of niet betreden.

Advies:

Realiseer een platformlift, plateaulift of kooilift welke voldoet aan de volgende
punten:
- elk liftbordes een vrij vloeroppervlak van 150x150cm;
- oproeppaneel op een bedienhoogte van 70-135cm;
- oproeppaneel minimaal 50cm horizontaal uit een inwendige hoek;
- oproeppaneel voorzien van reliëf (of braille);
- deur met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 85cm (indien van toepassing);

- realiseer een automatische liftdeur. Indien de deur handmatig is dan heeft deze een
trek-/duwkracht van 3kg of minder en indien er in de lift gedraaid moet worden, dan
is er ook een vrije draaicirkel van ten minste 150cm in de lift aanwezig (indien van
toepassing);
- minimale afmeting van 105x130cm;
- bedienpaneel op een bedienhoogte van 70-135cm;
- bedienpaneel voorzien van reliëf (of braille);
- evacuatiestoel/-matras beschikbaar (minimaal 1 per gebouw);
- lift is zelfstandig te bedienen;
- installeer een gesproken verdiepingsmelder (indien van toepassing);
- liftdeur is goed zichtbaar en vindbaar middels een contrasterend vlak op de vloer of
een contrasterende kleur ten opzichte van de muur (indien van toepassing);
- indien meer dan 3 stopplaatsen, zitje aanwezig op 45-50cm hoogte (indien van
toepassing bij type lift).

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)



27 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>De rolstoelplaats op de tribune - trap
19. Er ontbreekt hoog contrasterende markering op de traptreden.




Hierdoor is er valgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Advies:

Breng een visueel contrasterende streep aan van 4cm tot 5cm (of maximaal 6,5cm)
over de voorrand van de aantrede van een trede, over de volle breedte van de trede,
met de LRV van het lichtere oppervlak ≥ 50 punten, (verschil in LRV ≥ 60 punten). De
visueel contrasterende streep mag maximaal 1cm lager op het stootbord terugkeren.
De visuele indicator op de aantrede mag maximaal 1,5cm vanaf de voorkant van de
neus terug liggen.

Organisatorisch (bestickering)




28 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>De rolstoelplaats op de tribune - trap
20. Het is een open trap.




Hierdoor ontstaat valgevaar voor bezoekers die slecht ter been zijn en bezoekers met
een visuele beperking.

Advies:

Realiseer een gesloten trap.

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)




29 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>De rolstoelplaats op de tribune - trap
21. De bovenzijde van de leuning bevindt zich op 98cm.




Hierdoor kunnen bezoekers die slecht ter been zijn en bezoekers met een visuele
beperking de trap lastig of niet gebruiken.

Advies:

Realiseer een leuning aan beide zijden van de trap op 85–90cm hoogte (gemeten
loodrecht van voorkant aantrede tot bovenzijde leuning).

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)




30 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>De rolstoelplaats op de tribune - trap
22. Er bevindt zich geen rolstoelplaats op de tribune.

Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel geen gebruik maken van de tribune.

Advies:

Zorg voor een integraal toegankelijke rolstoelplaats op een geschikte plek waar een
rolstoelbezoeker, met een eventuele metgezel de voorstelling (of film, wedstrijd etc.)
kan zien.

Indien deze geplaats wordt op de tribune, realiseer een lift bij het ho ogteverschil.

Realiseer bij voorkeur een platformlift, plateaulift of kooilift. Neem hiervoor contact
met ons op. Wij voorzien u dan van de juiste richtlijnen en aandachtspunten voor het
realiseren van een lift.

Indien deze plaats zonder lift bereikt (zal) worden, houdt rekening met onderstaande
criteria:
Zorg ervoor dat bij maximaal 100 zitplaatsen tenminste 1 rolstoelplaats aanwezig is.
Bij 101-500 zitplaatsen is tenminste 0,5% een rolstoelplaats (naar boven afgerond op
een heel getal), met een minimum van 2 rolstoelplaatsen. Bij meer dan 500
zitplaatsen is tenminste 0,2% een rolstoelplaats (naar boven afgerond op een heel
getal), met een minimum van 3 rolstoelplaatsen. Hierbij moet 50% van de
rolstoelplaatsen continu aanwezig zijn, de overige 50% ma g middels een
verplaatsbare unit naar behoefte aangebracht worden (bijvoorbeeld stoelen die
weggenomen kunnen worden). De rolstoelplaats dient minimaal 70cm breed en
120cm lang te zijn, met een gelijkmatig oppervlak en met de opstelrichting in de
zichtrichting naar de voorstelling (of film, wedstrijd etc.). Zorg ervoor dat de
rolstoelplaats duidelijk herkenbaar is met een bordje met tekst en/of een
rolstoelsymbool. Dit is niet van toepassing als er sprake is van vaste plaatsen die
gereserveerd kunnen worden in de ticketverkoop. Het is ook niet van toepassing als
er assistentie aanwezig is om (indien gewenst) iemand te begeleiden naar de
rolstoelplaats. Er is vrij zicht op de voorstelling (of film, wedstrijd etc.) vanaf 100cm
hoogte (uitleg: geen versperring van zicht door balustrade, gesloten hekken of
schouders van personen op de rij ervoor). Het zicht op de voorstelling (of film,
wedstrijd etc.) is vanuit de rolstoelplaats met een ergonomisch verantwoorde
houding mogelijk. Dit betekent dat de houding geen nek- of rugklachten oplevert.
Zorg bij een rolstoelplaats bij sportwedstrijden en in sporthallen voor een veilige
plek. De rolstoelplaats is direct naast reguliere zitplaatsen op hetzelfde vloerniveau

31 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>gesitueerd zodat de bezoeker met rolstoel naast een eventuele metgezel in reguliere
stoel zit. Indien er verplaatsbare stoelen zijn om naast de rolstoelplaatsen te kunnen
plaatsen, zijn deze qua grootte, kwaliteit en comfort vergelijkbaar met de reguliere
zitplaatsen in de zaal of op de tribune. Indien reguliere zitplaatsen naast de
rolstoelplaatsen armsteunen hebben, zijn deze opklapbaar aan de zijde van de
rolstoelplaats.




32 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>De nooduitgang van sportzaal 1 - Drempel
23. Er bevindt zich een drempel van 17cm hoog.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang
lastig of niet gebruiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen
hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste
hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van
maximaal 14%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte
hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan
is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan
de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)




33 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>De nooduitgang van sportzaal 2 - Drempel
24. Er bevindt zich een drempel van 23cm hoog.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang
lastig of niet gebruiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen
hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste
hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van
maximaal 14%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte
hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan
is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan
de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)




34 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>De nooduitgang van sportzaal 3 - Drempel
25. Er bevindt zich een drempel van 13cm hoog.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang
lastig of niet gebruiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen
hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste
hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van
maximaal 14%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte
hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan
is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan
de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)




35 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>De nooduitgang van de kleedkamergang - Drempel
26. Er bevindt zich een drempel van 22cm hoog.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang
lastig of niet gebruiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen
hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste
hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van
maximaal 14%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte
hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan
is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan
de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)




36 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>De aangepaste kleedkamer
27. Er ontbreekt een aangepaste kleedkamer.

Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel of rollator en bezoekers die slecht ter
been zijn zich lastig of niet aan- en uitkleden.

Advies:

Realiseer een aangepaste kleedruimte (ook wel 'miva' kleedruimte genoemd) die
voldoet aan de volgende punten:
- een route met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 180cm (of minimaal 120cm
over een lengte van maximaal 20m) naar de kleedruimte; - drempelvrije doorgang;

- deur(en) met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 85cm en een trek-
/duwkracht maximaal 4kg;
- een vrije doorgangshoogte van minimaal 210cm. Indien dat niet mogelijk is, breng
gevarenmarkering aan in een hoogcontrasterende kleur;
- vrije draaicirkel van minimaal 150cm tot 30cm hoogte vanaf de vloer; - de ruimte
heeft toegang met een schuifdeur, gordijn of deur; - indien de ruimte een deur bevat
die geen schuifdeur is, dan draait de deur naar buiten;
- ten minste twee kledinghaken op 70-135cm hoogte te bereiken;
- vermelding op of naast de deur;
- indien er een schuifdeur of deur toegang geeft, dan is deze van binnenuit
afsluitbaar;
- visueel schoon;
- indien een lichtschakelaar, dan is hiervan de bedienhoogte 70-135cm;
- er is een alarmkoord aanwezig en bedienbaar op 20-50cm hoogte. Er dient binnen 2
minuten gereageerd te worden op het alarm;
- er dient vanaf de reguliere kleedruimte(n) bewegwijzering te zijn naar de
aangepaste kleedruimte. Dit kan ook een bordje zijn met informatie waar de ruimte
vindbaar is;
- bewegwijzering bevat naast tekst ook pictogrammen (bijvoorbeeld een
rolstoelsymbool gecombineerd met tekstuele uitleg). Zowel de tekst als de
pictogrammen zijn contrasterend ten opzichte van de achtergrond van de
bewegwijzering. Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-
antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte
kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart;
- er is een zitmogelijkheid in de ruimte, eventueel met een opklapbaar zitje.

Bouwtechnisch (meervoudige bouwtechnische werkzaamheden)

37 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>38 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                     Goud

Heeft u tot dit punt alles kunnen oplossen? Neem dan snel contact op met ons, zodat
u het gouden Keurmerk voor Toegankelijkheid kunt ontvangen! We komen dan graag
            langs voor een herkeuring en om het certificaat uit te reiken.




39 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>