<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Hoe toegankelijk is Sporthal
        de Slinger?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                      Hallo Sporthal de Slinger!
Op 15-1-2024 was onze Inspecteur Toegankelijkheid bij u op locatie voor een
toegankelijkheidstoets. We willen u hierbij nogmaals van harte bedanken voor de
gastvrijheid tijdens deze toets. We hebben de gegevens met zorg verwerkt en delen
de tips graag in dit verbetervoorstel.



                                Leuk nieuws
Sporthal de Slinger wordt op zeer korte termijn gepresenteerd in de Ongehinderd app
en zal daardoor goed vindbaar zijn voor alle mensen met een beperking.




                          Even kennismaken?
 Wij zijn Ongehinderd, een social enterprise die zich inzet voor een toegankelijk
 Nederland. We brengen de toegankelijkheid van gebouwen in kaart, geven tips en
 adviezen en hebben de Ongehinderd app ontwikkeld, waarmee mensen met een
 beperking snel en makkelijk een uitstap buiten de deur kunnen plannen.

 Onze oprichter Gerard had nog nooit stilgestaan bij toegankelijkheid, totdat hij in
 2005 door een verkeersongeval zelf in een rolstoel belandde. Pas daarna
 realiseerde hij zich waar rolstoelgebruikers en mensen met andere beperkingen in
 het alledaagse leven tegenaan rollen en lopen. Hij besloot om in actie te komen en
 richtte Ongehinderd op.




2 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                         Waarom toegankelijk?
Wist u dat er op dit moment al 2,5 miljoen Nederlanders met een beperking zijn?
Door de dubbele vergrijzing is dit aantal al fors aan het toenemen. Natuurlijk wilt u
deze gasten - net als ieder ander – bij uw locatie ontvangen. Maar hoe zorgt u dat
deze toegankelijk is voor mensen met verschillende soorten beperkingen?
Ongehinderd geeft tips over verbeteringen zodat u iedereen een zo toegankelijk en
gastvrij mogelijke beleving kunt bieden.




                         100% toegankelijkheid
Zou natuurlijk fantastisch zijn, maar dit kan niet altijd. Dat hoeft ook niet. In dit
voorstel vindt u allereerst eenvoudige verbeteringen. Hiermee kunt u veel mensen
met een beperking al de belangrijkste voorzieningen bieden. Vervolgens vindt u ook
aanpassingen waarmee uw locatie (op langere termijn) nog beter toegankelijk
kan worden.



                                 Certificaat
Wanneer u de aanpassingen in dit voorstel kunt realiseren, kunt u het Nederlands
Keurmerk voor Toegankelijkheid ontvangen. We komen dan graag bij u langs voor een
2e check en natuurlijk om deze mijlpaal te vieren.




3 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                    Eenvoudige verbeteringen
 Weinig tijd en beperkt budget voor aanpassingen? In de meeste gevallen kunt u de
  volgende verbeteradviezen dan al uitvoeren. Het zou fantastisch zijn als dit lukt.




4 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De entree - Drempel
1. Er bevindt zich een hoogteverschil van 10cm hoog.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de entree lastig
of niet gebruiken.

Advies:

Zorg ervoor dat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een
stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een
stijgingspercentage heeft van maximaal 24%. De hellingbaan heeft over de gehele
lengte een vrije doorgangsbreedte die tenminste gelijk is aan de vrije
doorgangsbreedte van de deur. Indien er onvoldoende ruimte is voor een nagelvaste
hellingbaan of drempelhulp, dan is er een losse drempelhulp en een bordje bij de
entree met rolstoelsymbool en de tekst 'drempelhulp beschikbaar' aanwezig.
Eventueel kan er een bereikbare en bedienbare bel/intercom bij het bordje
geïnstalleerd worden waarmee assistentie opgeroepen kan worden zodat de losse
drempelhulp geplaatst kan worden.

Bouwtechnisch (licht montagewerk)

Voor dit verbeterpunt gelden voor zilver (zie: 4) aanvullende criteria. Lees verder als
u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt
optimaliseren.




5 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De reguliere kleedkamer
2. De kledinghaken bevinden zich op 165cm hoogte.




Hierdoor zijn de kledinghaken niet/lastig te gebruiken voor kleine mensen of
bezoekers met een rolstoel.

Advies:

Zorg dat er ook op 70-135cm hoogte ten minste twee kledinghaken zijn.

Bouwtechnisch (licht montagewerk)




6 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>De reguliere douche
3. Er ontbreekt een zitmogelijkheid in de douche.




Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel of rollator niet of lastig gebruik maken
van de douche.

Advies:

Zorg ervoor dat er ten minste 1 douche uitgevoerd is met een douchestoel of een
opklapbaar douchezitje. In geval van een losse douchestoel, zorg ervoor dat deze
aanwezig is tijdens het verblijf. U kunt de stoel verwijderen indien het niet nodig is.
Overleg met de bezoeker waar de douchestoel geplaatst dient te worden.

Organisatorisch (hulpmiddelen)




7 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                     Brons




 Heeft u tot dit punt alles kunnen oplossen? Neem dan snel contact op, zodat u het
bronzen Keurmerk voor Toegankelijkheid kunt ontvangen! We komen dan graag langs
               voor een herkeuring en om het certificaat uit te reiken.




        Wilt u de toegankelijkheid nog verder optimaliseren? Lees dan verder.




8 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>   Heeft u ruimte om enkele (bouwtechnische) aanpassingen te doen? Dan zou het
      super zijn als u de volgende aanpassingen in de plannen mee zou nemen:




9 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>De entree - Drempel
4. Er bevindt zich een hoogteverschil van 10cm hoog.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de entree lastig
of niet gebruiken.

Advies:

Zorg ervoor dat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een
stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een
stijgingspercentage heeft van maximaal 17%. De hellingbaan heeft over de gehele
lengte een vrije doorgangsbreedte die tenminste gelijk is aan de vrije
doorgangsbreedte van de deur.

Bouwtechnisch (licht montagewerk)




10 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>De rolstoelplaats op de tribune - trap
5. Er ontbreekt een bordje met tekst en/of rolstoelsymbool bij de rolstoelplaats.

Hierdoor is het onduidelijk dat de plaats(en) gereserveerd zijn voor bezoekers met
een rolstoel.

Advies:

Zorg ervoor dat de rolstoelplaats(en) duidelijk herkenbaar is (zijn) met een bordje
met tekst en/of een rolstoelsymbool. Dit is niet van toepassing als er sprake is van
vaste plaatsen die gereserveerd kunnen worden in de ticketverkoop. Het is ook niet
van toepassing als er assistentie aanwezig is om (indien gewenst) iemand te
begeleiden naar de rolstoelplaats.

Organisatorisch (bewegwijzering)




11 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>De nooduitgang van de sportzaal rechts - Drempel
6. Er bevindt zich een drempel van 20cm hoog.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang
lastig of niet gebruiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen
hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste
hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van
maximaal 21%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte
hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan
is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan
de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: 13) aanvullende criteria. Lees verder als
u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt
optimaliseren.




12 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>De nooduitgang van de sportzaal links - Drempel
7. Er bevindt zich een drempel van 14cm hoog.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang
lastig of niet gebruiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen
hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste
hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van
maximaal 21%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte
hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan
is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan
de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: 16) aanvullende criteria. Lees verder als
u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt
optimaliseren.




13 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>De aangepaste kleedkamer
8. Er ontbreekt een aangepaste kleedkamer.

Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel of rollator en bezoekers die slecht ter
been zijn zich lastig of niet aan- en uitkleden.

Advies:

Realiseer een aangepaste kleedruimte (ook wel 'miva' kleedruimte genoemd) die
voldoet aan de volgende punten:
- een route met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 90cm naar de kleedruimte;
- drempelvrije doorgang;
- deur(en) met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 85cm en een trek-
/duwkracht van maximaal 4kg;
- een vrije doorgangshoogte van minimaal 210cm. Indien dat niet mogelijk is, breng
gevarenmarkering aan in een hoogcontrasterende kleur;
- vrije draaicirkel van minimaal 150cm tot 30cm hoogte vanaf de vloer;
- de ruimte heeft toegang met een schuifdeur, gordijn of deur;
- indien de ruimte een deur bevat die geen schuifdeur is, dan draait de deur naar
buiten;
- ten minste twee kledinghaken op 70-135cm hoogte te bereiken;
- vermelding op of naast de deur;
- indien er een schuifdeur of deur toegang geeft, dan is deze van binnenuit
afsluitbaar;
- visueel schoon;
- indien een lichtschakelaar, dan is hiervan de bedienhoogte 70-135cm;
- er is een alarmkoord aanwezig en bedienbaar op 20-50cm hoogte.

Bouwtechnisch (meervoudige bouwtechnische werkzaamheden)

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: 18) aanvullende criteria. Lees verder als
u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt
optimaliseren.




14 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                     Zilver

  Heeft u tot dit punt alles kunnen oplossen? Neem dan snel contact op, zodat u het
zilveren Keurmerk voor Toegankelijkheid kunt ontvangen! We komen dan graag langs
                voor een herkeuring en om het certificaat uit te reiken.




                        Gaat u voor goud? Lees dan verder.




15 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Met de volgende aanpassingen is uw locatie optimaal toegankelijk en voldoet deze op
veel punten aan de hoogwaardige toegankelijkheidsstandaarden de NEN-ISO21542 en
                     de Integrale Toegankelijkheidsstandaard.




16 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>De reguliere kleedkamer - Handmatige uitgangsdeur
9. De vrije opstelruimte aan de duwzijde van de deur is 0cm breed.




Hierdoor is het lastig voor bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator om de
deur zelfstandig te openen.

Advies:

Realiseer een vrije opstelruimte van minimaal 35cm breed en 120cm diep aan de
slotzijde van de deur, aan de duwzijde van de deur. Indien dat niet mogelijk is,
installeer dan een automatische deurdranger zodat de opstelruimte niet meer nodig
is.

Let bij het plaatsen van een automatische bedienknop op de volgende punten:
- een hoogte van 70-135cm;
- tenminste 50cm horizontaal uit een inwendige hoek geplaatst;
- voor de bedieningsknop een vrij toegankelijk gebruiksvlak aanwezig van tenminste
90 x 120cm;
- het draaivlak van de deur valt niet samen met het gebruiksvlak;
- met contrasterende kleuren tussen de knop en de achtergrond. Geschikte
kleurencombinaties: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood,
lichtgroen-zwart.

Indien nodig zorg dat er bij de installatie van deze deurdranger rekening wordt
gehouden met het brandveiligheidssysteem en toegangscontrole sys teem. Overleg
met de beheerder of contactpersoon van de locatie over de daadwerkelijke
uitvoering.

NB. Als de deur gedurende openingstijden altijd open staat, is een opstelruimte niet
vereist.

Bouwtechnisch (toegangstechniek)



17 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>De rolstoelplaats op de tribune - trap
10. Er bevindt zich een hoogteverschil van >100cm hoog.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de
rolstoelplaats in de sportruimte lastig of niet betreden.

Advies:

Realiseer een platformlift, plateaulift of kooilift welke voldoet aan de volgende
punten:
- elk liftbordes een vrij vloeroppervlak van 150x150cm;
- oproeppaneel op een bedienhoogte van 70-135cm;
- oproeppaneel minimaal 50cm horizontaal uit een inwendige hoek;
- oproeppaneel voorzien van reliëf (of braille);
- deur met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 85cm (indien van toepassing);

- realiseer een automatische liftdeur. Indien de deur handmatig is dan heeft deze een
trek-/duwkracht van 3kg of minder en indien er in de lift gedraaid moet worden, dan
is er ook een vrije draaicirkel van ten minste 150cm in de lift aanwezig (indien van
toepassing);
- minimale afmeting van 105x130cm;
- bedienpaneel op een bedienhoogte van 70-135cm;
- bedienpaneel voorzien van reliëf (of braille);
- evacuatiestoel/-matras beschikbaar (minimaal 1 per gebouw);
- lift is zelfstandig te bedienen;
- installeer een gesproken verdiepingsmelder (indien van toepassing);
- liftdeur is goed zichtbaar en vindbaar middels een contrasterend vlak op de vloer of
een contrasterende kleur ten opzichte van de muur (indien van toepassing);
- indien meer dan 3 stopplaatsen, zitje aanwezig op 45-50cm hoogte (indien van
toepassing bij type lift).

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)



18 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>De rolstoelplaats op de tribune - trap
11. Er ontbreekt hoog contrasterende markering op de traptreden.




Hierdoor is er valgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Advies:

Breng een visueel contrasterende streep aan van 4cm tot 5cm (of maximaal 6,5cm)
over de voorrand van de aantrede van een trede, over de volle breedte van de trede,
met de LRV van het lichtere oppervlak ≥ 50 punten, (verschil in LRV ≥ 60 punten). De
visueel contrasterende streep mag maximaal 1cm lager op het stootbord terugkeren.
De visuele indicator op de aantrede mag maximaal 1,5cm vanaf de voorkant van de
neus terug liggen.

Organisatorisch (bestickering)




19 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Het rolstoelvriendelijk toilet
12. Het alarm werkt niet.




Hierdoor kunnen bezoekers met een beperking geen hulp krijgen als ze ten val zijn
gekomen of in andere noodsituaties.

Advies:

Zorg dat het alarm in werking is.

Organisatorisch (BHV-plan)




20 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>De nooduitgang van de sportzaal rechts - Drempel
13. Er bevindt zich een drempel van 20cm hoog.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang
lastig of niet gebruiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen
hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste
hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van
maximaal 14%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte
hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan
is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan
de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)




21 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>De nooduitgang van sportzaal rechts
14. De route vanaf de nooduitgang is niet egaal.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator en bezoekers
die slecht ter been zijn de openbare weg lastig bereiken.

Advies:

Realiseer een egaal pad.

Openbare ruimte (bestrating)




22 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>De nooduitgang van sportzaal rechts - Drempel
15. Er bevindt zich een drempel van 13cm hoog.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang
lastig of niet gebruiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een
drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een
stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een
stijgingspercentage heeft van maximaal 17%. De hellingbaan moet over de gehele
lengte een vrije breedte hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich
bij een deur bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of
drempelhulp tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Bouwtechnisch (licht montagewerk)




23 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>De nooduitgang van de sportzaal links - Drempel
16. Er bevindt zich een drempel van 14cm hoog.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de nooduitgang
lastig of niet gebruiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating of zorg voor een hellingbaan zodat er geen
hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste
hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van
maximaal 14%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte
hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan
is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan
de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Bouwtechnisch (trap, lift, hellingbaan)




24 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>De nooduitgang van de sportzaal links
17. De route vanaf de nooduitgang is niet egaal.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator en bezoekers
die slecht ter been zijn de openbare weg lastig bereiken.

Advies:

Realiseer een egaal pad.

Openbare ruimte (bestrating)




25 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>De aangepaste kleedkamer
18. Er ontbreekt een aangepaste kleedkamer.

Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel of rollator en bezoekers die slecht ter
been zijn zich lastig of niet aan- en uitkleden.

Advies:

Realiseer een aangepaste kleedruimte (ook wel 'miva' kleedruimte genoemd) die
voldoet aan de volgende punten:
- een route met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 180cm (of minimaal 120cm
over een lengte van maximaal 20m) naar de kleedruimte; - drempelvrije doorgang;

- deur(en) met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 85cm en een trek-
/duwkracht maximaal 4kg;
- een vrije doorgangshoogte van minimaal 210cm. Indien dat niet mogelijk is, breng
gevarenmarkering aan in een hoogcontrasterende kleur;
- vrije draaicirkel van minimaal 150cm tot 30cm hoogte vanaf de vloer; - de ruimte
heeft toegang met een schuifdeur, gordijn of deur; - indien de ruimte een deur bevat
die geen schuifdeur is, dan draait de deur naar buiten;
- ten minste twee kledinghaken op 70-135cm hoogte te bereiken;
- vermelding op of naast de deur;
- indien er een schuifdeur of deur toegang geeft, dan is deze van binnenuit
afsluitbaar;
- visueel schoon;
- indien een lichtschakelaar, dan is hiervan de bedienhoogte 70-135cm;
- er is een alarmkoord aanwezig en bedienbaar op 20-50cm hoogte. Er dient binnen 2
minuten gereageerd te worden op het alarm;
- er dient vanaf de reguliere kleedruimte(n) bewegwijzering te zijn naar de
aangepaste kleedruimte. Dit kan ook een bordje zijn met informatie waar de ruimte
vindbaar is;
- bewegwijzering bevat naast tekst ook pictogrammen (bijvoorbeeld een
rolstoelsymbool gecombineerd met tekstuele uitleg). Zowel de tekst als de
pictogrammen zijn contrasterend ten opzichte van de achtergrond van de
bewegwijzering. Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-
antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte
kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart;
- er is een zitmogelijkheid in de ruimte, eventueel met een opklapbaar zitje.

Bouwtechnisch (meervoudige bouwtechnische werkzaamheden)

26 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>27 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                     Goud

Heeft u tot dit punt alles kunnen oplossen? Neem dan snel contact op met ons, zodat
u het gouden Keurmerk voor Toegankelijkheid kunt ontvangen! We komen dan graag
            langs voor een herkeuring en om het certificaat uit te reiken.




28 | Pagina
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>