<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Onderzoek naar de geluidniveaus in de omgeving
ten gevolge van de geprojecteerde
warmtepompinstallatie ASHP Houten
 Rapportnummer F 23043-5-RA-004 d.d. 10 december 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Onderzoek naar de geluidniveaus in de omgeving
ten gevolge van de geprojecteerde
warmtepompinstallatie ASHP Houten
Opdrachtgever:          Eneco Solar, Bio & Hydro B.V.
Rapportnummer:          F 23043-5-RA-004
Datum:                  10 december 2024
Referentie:             GL/KKr/AvdS/F 23043-5-RA-004
Verantwoordelijke:
Opsteller:
Peutz bv, postbus 7, 9700 aa groningen, +31 85 822 85 00, info@peutz.nl, www.peutz.nl
kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid Nlingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015
mook - zoetermeer - groningen - eindhoven - haps - düsseldorf - dortmund - berlijn - nürnberg - leuven - parijs - lyon F 23043-5-RA-004 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    Inhoudsopgave
  1 Inleiding en samenvatting                                4
  2 Uitgangspunten                                           5
2.1 Situering van de geprojecteerde warmtepompeninstallatie  5
2.2 Beschrijving van het warmtepompeninstallatie en
    bedrijfsvoering                                          6
2.3 Toetsingscriteria                                        8
  3 Berekeningen                                            11
3.1 Rekenmodel                                              11
3.2 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus                  11
3.3 Cumulatie van geluid                                    12
  4 Beoordeling en conclusie                                14
                                                               F 23043-5-RA-004 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1 Inleiding en samenvatting
  In opdracht van Eneco is een onderzoek verricht naar de verwachte geluidniveaus in de
  omgeving ten gevolge van een geprojecteerde warmtepompeninstallatie (ASHP, AirSource
  HeatPump) voor warmtenet de Vijfwal in Houten. Het geluidonderzoek is uitgevoerd in het
  kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning.
  Op basis van de door Eneco verstrekte informatie is een rekenmodel opgesteld waarmee
  de geluidniveaus in de omgeving ten gevolge van de installaties kunnen worden berekend.
  Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen (woningen)
  wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden van het omgevingsplan (bruidsschat). Gesteld
  kan worden dat sprake is van een inpasbare situatie.
                                                                                          F 23043-5-RA-004 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>   2  Uitgangspunten
2 .1 S itu er ing van d e g epro j ec te e rde war mt ep omp en inst all a ti e
      De inrichting van Eneco is geprojecteerd ten zuidoosten van Houten op een kavel tussen
      de wegen Oude Poeldijk en Schalkwijkseweg, direct ten noordwesten van het
      transformatorstation van Stedin.
      In onderstaande afbeelding f 2.1 wordt de inrichtingsgrens van Eneco ten opzichte van de
      omgeving aangegeven.
f 2.1 Situering ASHP Houten van Eneco ten opzichte van de omgeving
                                                     Eneco
                                                                                001
                                                                                      002
      De inrichtingsgrens van de geprojecteerde warmtepompeninstallatie bevindt zich op een
      afstand van circa 20 meter afstand ten westen van de Schalkwijkseweg en circa 100 meter
      ten oosten van een spoorlijn. In de directe omgeving zijn verder hoofdzakelijk bedrijven
      gelegen.
      De dichtstbij gelegen geluidgevoelige bestemming bevindt zich op ruim 140 meter ten
      zuidoosten van het gebouw van de warmtepompeninstallatie. Het betreft hier de woning
      aan de Poeldijk 2 en 2a (nr. 001 in figuur f 2.1). Verderop in zuidoostelijke richting bevinden
      zich woningen op ruim 240 meter van de inrichtingsgrens. Het betreft hier de woningen
      aan de Poeldijk 3 en 3a (nr. 002 in figuur f 2.1). Overige geluidgevoelige bestemmingen
      bevinden zich op grotere afstand van de inrichting.
                                                                                                      F 23043-5-RA-004 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2 .2 B es c hri j ving v an he t wa rmt ep o mpen ins ta ll at i e en bedr ij fsv o ering
      In de geprojecteerde situatie omvat een warmtepompeninstallatie geplaatst in een
      gebouw, een warmtebuffer en een buiten opgestelde koelerbank met luchtkoelers. Het
      warmtepompengebouw heeft een hoogte van 8 m en de buffer 16 m. De koelerbank heeft
      een hoogte van 1,2 m en staat op een metalen frame van 4,5 m hoogte. De bovenzijde van
      de installaties van de koelerbank bedraagt daardoor 5,7 m. Boven op de koelerbank
      bevindt zich een geluidabsorberend geluidscherm rondom van 2,3 m. De totale hoogte
      van het frame, de koelbank en het geluidscherm bedraagt dan 8 m. In afbeelding f 2.3 is
      een detailtekening en impressie weergegeven van de koelerbank.
      Het maaiveld op het terrein wordt met enkele tientallen centimeters verhoogd van ca, 1,8
      m tot ca. 2,4 m boven NAP.
      In navolgende afbeelding f 2.2 is de geprojecteerde inrichting weergegeven. In afbeelding
      f 2.3 wordt een doorsnede gegeven van de koelerbank.
f 2.2 Lay-out ASHP Houten – geprojecteerde situatie
                                                                                      Ventilatie warmtepompkasten
                                    Koelerbank
                                          Buffer
                                                                                                                  F 23043-5-RA-004 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>f 2.3 Detailtekening koelerbank
                                    2,3
                                   Open gedeelte
      Volgens opgave van Eneco moet rekening gehouden met een geluidbronsterkte van
      89 dB(A) per luchtkoeler (overeenkomend met 80 dB(A) op 1 m afstand). Voorzien wordt
      de plaatsing van 28 luchtkoelers in de koelerbank. De totale bronsterkte van de koelerbank
      bedraagt daarmee 103 dB(A). Uitgegaan wordt van continubedrijf gedurende het gehele
      etmaal met alle luchtkoelers. Aangenomen wordt dat de helft van de geluidemissie aan de
      onderzijde van de ventilatoren optreedt en de andere helft aan de bovenzijde. In concreto
      komt dat neer op een geluidemissie van 100 dB(A) door het open gedeelte van het frame
      (zie figuur f 2.3) en 100 dB(A) door het horizontale vlak boven de ventilatoren.
      De geluidemissie van het open gedeelte van het frame betreft het oppervlak tussen het
      maaiveld en de onderzijde van het geluidscherm. De geluidemissie van 100 dB(A) wordt
      verdeeld naar rato van de oppervlakte. In concreto komt dat neer op een geluidbronsterkte
      van 2x 94,1 dB(A) voor de twee korte zijden en 2x 94,5 dB(A) voor de lange zijden.
      In het warmtepompengebouw wordt uitgegaan van vier warmtepomplijnen (bestaande uit
      2 warmtepompen per lijn) en twee subcoolers. Zowel de warmtepompen als de subcoolers
      zijn geplaatst in een akoestische omkasting (8 + 2 = 10 omkastingen). Ten aanzien van het
      geluidniveau buiten de omkastingen, maar binnen het gebouw, wordt rekening gehouden
      met een binnenniveau van 85 dB(A). Een en ander is in lijn met de Arbo-richtlijnen van
      Eneco. De geluidemissie van binnen naar buiten (geluid van binnen door de gebouwschil
      heen naar de omgeving) wordt berekend in bijlage 3.
      Buiten het gebouw wordt rekening gehouden met een aantal ventilatiepijpjes voor de
      warmtepompkasten. De warmtepompkasten worden op onderdruk gehouden zodat er
      geen koelmiddel ontsnapt naar binnen het gebouw bij een defect (lekkage). Voor wat
      betreft de luchtbehandeling van de machineruimte wordt uitgegaan van een binnen
      opgestelde luchtbehandelingskast. Via een opening in de oost- en westgevel van het
      gebouw wordt lucht aan- en afgevoerd. Op het dak wordt een vijftal airco-units voorzien
      ten behoeve van de verwarming en koeling in specifieke ruimtes van het gebouw. In het
      gebouw staan verder nog een aantal transformatoren voor de elektriciteitsvoorziening. In
      de zuidgevel zijn openingen voorzien voor de aanvoer van ventilatielucht. Via het dak
                                                                                                 F 23043-5-RA-004 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>      wordt met ventilatoren lucht geforceerd afgevoerd om voldoende koeling te voorzien voor
      de transformatoren.
      In onderstaande tabel t 2.1 wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde
      uitgangspunten.
t 2.1 Overzicht geluidbronsterkten (LW) en bedrijfsvoering (bestaand, tussensituatie en eindsituatie)
                                                                    Geluidbronsterkte in dB(A)
       Omschrijving                                 LW in dB(A)            Aantal bronnen          Lw Per stuk of totaal
       Koelerbank
       Ventilatoren koelerbank                           89                        28                  Per ventilator
       Warmtepompengebouw
       Uitstraling dak                                   79                        1                       Totaal
       Uitstraling oost- en westgevel                    76                         2                    Per gevel
       Uitstraling noord- en zuidgevel                   73                         2                    Per gevel
       Gevelopening luchtbehandeling                     85                         2                     Per stuk
       Airco-units                                       70                         5                     Per stuk
       Gevelroosters transformatorruimte                 70                         4                     Per stuk
       Dakventilatoren transformatorruimte               75                        4                      Per stuk
       Ventilatiepijpjes warmtepompkasten                73                6 sets (18 totaal)          Per set van 3
      In bijlage 3 is een overzicht                           gegeven         van      de     uitgangspunten          en
      geluidbronsterkteberekeningen.
      Voor wat betreft alle installaties wordt ‘worst-case’ aangenomen dat deze het gehele
      etmaal in bedrijf zullen zijn.
      Voor wat betreft de compressoren in de warmtepompen wordt voorzien dat deze op
      trillingsdempende voeten worden geplaatst om significante trillingen naar de omgeving
      te voorkomen. De compressoren betreffen centrifugaalcompressoren. Ten aanzien van de
      distributiepompen en overige componenten worden geen significante trillingen voorzien.
      De volledige inrichting zal door middel van elektriciteit worden aangedreven (geen
      fossiel aangedreven techniek).
      Op basis van de beschikbare informatie en ervaring met vergelijkbare installaties is de
      verwachting dat buiten in de omgeving geen sprake zal zijn van tonaal geluid, impulsachtig
      geluid, laagfrequent of zwevend geluid. De te hanteren geluidbronsterkten zullen als
      geluideisen aan de leveranciers worden opgelegd.
2 .3 T o e tsings cr it er ia
      Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Onder de Omgevingswet
      hebben gemeenteraden vergaande mogelijkheden gekregen om geluidnormen op te
      nemen in het omgevingsplan. Hiervoor heeft het Rijk instructieregels opgenomen in
      paragraaf 5.1.4.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (verder te noemen: Bkl). Deze
                                                                                                                         F 23043-5-RA-004 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>instructieregels verplichten gemeenten om geluidnormen op te nemen in het
omgevingsplan met als doel het normeren van ‘activiteiten’ die geluidbelasting op
geluidgevoelige gebouwen (zoals woningen) kunnen veroorzaken. De instructieregels
krijgen pas – voor burgers en bedrijven – juridisch normerende werking als zij vertaald zijn
naar omgevingsplanregels.
Sinds 1 januari 2024 heeft iedere gemeente direct een omgevingsplan van rechtswege. Het
omgevingsplan bestaat uit een tijdelijk deel en een nieuw deel. Het nieuwe deel van het
omgevingsplan is eerst nog leeg (met uitzondering van eventuele voorbereidingsbesluiten
op basis van het overgangsrecht). Gedurende de overgangsfase (die eind 2031 afloopt) zal
het nieuwe deel worden gevuld met de nieuwe, door de gemeente te bepalen, regels voor
ruimtelijke ontwikkelingen en beleid.
Het tijdelijke deel van het omgevingsplan is het omgevingsplan dat bij inwerkingtreding
van de Omgevingswet (op 1 januari 2024) direct aanwezig is op grond van het
overgangsrecht. Het 'tijdelijke deel' bestaat uit:
- de bestaande planologische regels, zoals bijvoorbeeld bestemmingsplannen en
     gemeentelijke verordeningen
- rijksregels over activiteiten (aangeduid als 'bruidsschat'). Deze rijksregels verhuizen
     onder de Omgevingswet naar gemeenten en waterschappen.
Voor wat betreft het pompstation (type A of B inrichting volgens het Activiteitenbesluit)
gelden de in de bruidsschat opgenomen geluidnormen als overgangsrecht. De
geluidgrenswaarden zijn weergegeven in artikel 22.63 van de 'bruidsschat omgevingsplan'.
In de onderhavige situatie is alleen tabel 22.3.1 van toepassing:
Het bovenstaande laat zien dat de geluidgrenswaarden in principe gelijk zijn aan de “oude”
normen zoals die waren opgenomen in het Activiteitenbesluit. Echter, opgemerkt wordt
dat de exacte beoordelingslocatie kan verschillen van de huidige systematiek op basis van
het Activiteitenbesluit.
In artikel 3.21 van het Bkl wordt de definitie van het begrip 'geluidgevoelige gebouwen'
aangegeven:
                                                                                             F 23043-5-RA-004 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Ten aanzien van het begrip 'nevengebruiksfuncties' wordt in de Nota van Toelichting bij
het Bkl het volgende opgemerkt:
        “Nevengebruiksfuncties staan ten dienste van een andere gebruiksfunctie. Voor
        nevengebruiksfuncties van een woonfunctie kan gedacht worden aan een garage of een
        kantoor aan huis. Een kantine is een nevengebruiksfunctie van een kantoorfunctie.” (Stb.
        2018, 292, p. 707).
Bovendien zijn, op basis van artikel 3.21, lid 3 van het Bkl (zie hierboven) de regels ook van
toepassing op locaties waar op grond van het omgevingsplan geluidgevoelige gebouwen
gebouwd mogen worden (maar nog niet aanwezig zijn).
Uit de plankaart van het vigerende bestemmingsplan blijkt dat de percelen met
bestemming wonen zich verder weg bevinden dan de meest nabijgelegen woningen. Het
toetsen op de grens van nabijgelegen woonbestemmingen wordt daarom buiten
beschouwing gelaten.
                                                                                                 F 23043-5-RA-004 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>   3  Berekeningen
3 .1 R e kenmode l
      Op basis van de door Eneco verstrekte informatie is een rekenmodel opgesteld.
      Voor de berekeningen van de geluidemissie is gebruik gemaakt van de methoden II
      volgens meet- en rekenmethode geluid industrie in bijlage IVh, Omgevingsregeling.
      Met betrekking tot de afschermende en reflecterende objecten zijn alle relevante objecten
      op het terrein van de inrichting en in de directe omgeving betrokken in de berekeningen.
      Voor de inrichting van Eneco en het transformatorstation van Stedin is uitgegaan van een
      akoestisch grotendeels harde bodem (B = 0,2). De wegen, spoorweg en de
      bedrijfsterreinen in de omgeving zijn akoestisch geheel hard verondersteld (B = 0). Voor
      het overige is uitgegaan van een (grotendeels) absorberende bodem (B = 0,8). In
      overeenstemming met de meet- en rekenmethode zal rekening worden gehouden met de
      jaargemiddelde weersomstandigheden.
      Ter plaatse van de rekenpunten is uitgegaan van een rekenhoogte van 5 m. Voor wat
      betreft de installaties is ‘worst-case’ uitgegaan van continubedrijf gedurende het gehele
      etmaal.
3 .2 L ang ti jdg emidd eld e b eo ord el ingsni v e aus
      Met behulp van de opgestelde rekenmodellen worden de in onderstaande tabel t 3.1
      weergegeven langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus berekend. De berekeningen zijn
      uitgevoerd voor de woningen in de directe omgeving van de inrichting zoals weergegeven
      in afbeelding f 2.1 op pagina 5.
      De rekenhoogte bedraagt 5 meter ten opzichte van plaatselijk maaiveld.
t 3.1 Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
      Rekenpunt (zie afbeelding f 2.1 op pagina 5)                 LAr,LT in dB(A)
      Rekenhoogte: 5m                                            dag/avond/nacht
      1 Poeldijk 2 en 2a                                                   40
      2 Poeldijk 3 en 3a                                                   35
      Uit een vergelijking met tabel 22.3.1 van de 'bruidsschat omgevingsplan' (zie paragraaf 2.3)
      blijkt dat juist wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden. De geluidniveaus bedragen
      maximaal 40 dB(A) gedurende het gehele etmaal. In aanvulling op de rekenresultaten zoals
      weergegeven in tabel 3.1 zijn ook de globale geluidcontouren berekend. Deze zijn
      opgenomen in onderstaande afbeelding f 3.1.
                                                                                                   F 23043-5-RA-004 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>f 3.1 Geluidcontouren ASHP Houten
                                                                                        > 65 dB(A)
                                                      40 dB(A) – Grenswaarde nachtperiode
      Opgemerkt wordt dat de gepresenteerde nachtcontouren gelijk zijn aan de contouren voor
      de dag- en de avondperiode. De buitenste contour van 40 dB(A) komt overeen met de
      geluidgrenswaarde          voor de    nachtperiode      (etmaalperiode       met         strengste
      geluidgrenswaarden).
3 .3 Cu mu la ti e v an ge lu id
      Bij de beoordeling van de geluidsituatie kan de cumulatieve geluidbelasting een rol spelen.
      Het betreft hier de totale geluidbelasting ten gevolge van alle geluidbronnen in de
      omgeving. Voor deze situatie is met name van belang de cumulatie met het geluid
      afkomstig van de Schalkwijkseweg, de spoorverbinding tussen Houten – Culemborg en het
      bedrijf Beelen. Daarnaast wordt rekening gehouden met het transformatorstation van
      Stedin.
      Zowel de weg als de spoorverbinding is opgenomen in geluidkaarten op de website van
      Atlas Leefomgeving. Ten aanzien van het bedrijf Beelen is geen geluidinformatie bekend.
      Wel is de geluidinformatie van Stedin bekend op basis van een geluidonderzoek. Op basis
      van de beschikbare informatie worden de in onderstaande tabel t 3.2 weergegeven
      geluidniveaus ten gevolge van het wegverkeer, spoorverkeer en industrielawaai (Stedin)
      bepaald.
                                                                                                         F 23043-5-RA-004 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>t 3.2 Rekenresultaten geluidniveaus ten gevolge van wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai
      Rekenpunt (zie afbeelding                                      LAeq in dB(A)
      2.1 op pagina 5)                    Wegverkeer                   Railverkeer            Industrie (Stedin)
      Rekenhoogte: 5m                 Lnight         Lden          Lnight          Lden     LAr,lt-nacht    LAr,lt-Etmaal
      1   Poeldijk 2 en 2a             46             55            54              62          22               32
      2   Poeldijk 3 en 3a             45             54            52              60          16               26
      In lijn met de voorschriften uit de omgevingsregeling (artikel 3.25) zijn de berekende Lden
      waarden voor het wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai evenals de Lden waarden voor
      het industrielawaai (inrichting Eneco) gecorrigeerd naar de mate van hinderlijkheid. De
      gecorrigeerde waarden zijn uitgedrukt in L*VL, R*RL en L*IL voor respectievelijk wegverkeer-,
      railverkeer- en industrielawaai.
      Op basis van de geluidniveaus zijn de cumulatieve geluidbelastingen berekend, zie tabel t
      3.3. Opgemerkt wordt dat de cumulatieve geluidbelastingen indicatief zijn daar de
      geluidniveaus voor wegverkeer en railverkeer zijn geschat op basis van geluidkaarten en
      niet op basis van een rekenmodel. Wel geven de berekende cumulatieve geluidniveaus
      een goed beeld van de impact van de inrichting van Eneco.
t 3.3 Rekenresultaten cumulatieve geluidbelastingen
      Rekenpunt (zie afbeelding                                     Lcum in dB(A)
      2.1 op pagina 5)            Wegverkeer     Railverkeer     Stedin         Eneco     weg + rail + Weg + rail +
      Rekenhoogte: 5m                                                                       Stedin       Stedin + Eneco
                                      L*VL           L*RL         L*IL           L*IL        Lcum             Lcum
      1   Poeldijk 2 en 2a             55             54           33            50          57,5             58,2
      2   Poeldijk 3 en 3a             54             52           27            46          56,1             56,5
      Uit bovenstaande berekeningen blijkt dat de inrichting van Eneco zorgt voor een geringe
      toename in de totale geluidniveaus (minder dan 1 dB). Deze toename is niet
      waarneembaar/meetbaar.
                                                                                                                          F 23043-5-RA-004 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>4 Beoordeling en conclusie
  Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van de dichtstbij gelegen woningen
  langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus kunnen optreden van ten hoogste 40 dB(A)
  gedurende      het   gehele     etmaal.     Er   wordt hiermee  voldaan     aan  de
  standaardgeluidgrensgeluidgrenswaarden (maximaal 50, 45 en 40 dB(A) voor
  respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode). De geprojecteerde inrichting wordt
  daarmee inpasbaar geacht.
  Dit rapport bevat 14 pagina’s,
  Bijlage 1, bestaande uit 13 pagina’s en 4 figuren,
  Bijlage 2, bestaande uit 4 pagina’s,
  Bijlage 3, bestaande uit 2 pagina’s.
                                                                                       F 23043-5-RA-004 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
Invoergegevens rekenmodel:
- toetspunten              pagina 1.2
- bodemgebieden            pagina 1.3
- hoogtelijnen             pagina 1.4
- gebouwen                 pagina 1.5
- schermen                 pagina 1.6 t/m 1.7
- uitstralende daken       pagina 1.8 t/m 1.9
- uitstralende gevels      pagina 1.10 t/m 1.11
- puntbronnen              pagina 1.12 t/m 1.13
                           figuur 1.1 t/m 1.4
                                                F 23043-5-RA-004
                                                       1.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
     Invoergegevens rekenmodel
     Model:     F 23043 - Toekomstige situatie okt. 2024
     Groep:     (hoofdgroep)
                Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie
            ItemID    Naam   Omschr.                                X                 Y     Maaiveld    Hoogtes Gevel Groep
              1744    W01    Poeldijk 2/2a               141383,10           446590,02             2,00 5,00       Ja --
              1745    W02    Poeldijk 3 en 3a            141439,98           446477,11             2,00 5,00       Ja --
     Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Peutz bv                                                                             3-10-2024 16:38:27
                                                                                                                                      F 23043-5-RA-004 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
     Invoergegevens rekenmodel
     Model:     F 23043 - Toekomstige situatie okt. 2024
     Groep:     (hoofdgroep)
                Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie
            ItemID    Naam   Omschr.                                                                 X-1       Y-1  Omtrek Oppervlak   Bf Groep
              1753    001    Bodem Eneco                                                    141178,19    446644,01  360,97   6382,93 0,20 Eneco
              1748    002    Beelen                                                         141051,80    446767,31  851,57  27363,01 0,00 --
              1749    003    Landbouwmechanisatiebedrijf Hoogendoorn B.V.                   141319,98    446734,85  543,57  15918,21 0,00 --
              1750    004    Weg                                                            141294,50    446451,68 1375,84   5547,21 0,00 --
              1751    005    Spoor                                                          140983,52    446925,59 1015,19  10094,03 0,00 --
              1752    006    Verhard terrein - Stedin                                       141215,29    446666,23  213,82   2723,12 0,20 --
              1747    007    Weg                                                            141122,41    446950,70 1220,92   7526,12 0,00 --
     Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Peutz bv                                                                                                 3-10-2024 16:38:34
                                                                                                                                                          F 23043-5-RA-004 1.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
     Invoergegevens rekenmodel
     Model:     F 23043 - Toekomstige situatie okt. 2024
     Groep:     (hoofdgroep)
                Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie
            ItemID    Naam   Omschr.                  X-1                 X-n                Y-1          Y-n   H-1   H-n  Lengte Lengte3D Groep
              1779    001    001                141667,06         141446,98          446989,81      446406,58  2,00  2,00 1151,61  1151,61 --
              1780    002    002                141675,00         141165,00          446993,93      446960,44  3,00  3,00  549,44   549,44 --
              1781    003    003                141123,69         141123,50          446920,00      446920,20  2,00  2,00  272,86   272,86 --
              1782    004    004                140965,00         140985,53          446854,91      446917,20  3,00  3,00   87,24    87,24 --
              1783    005    005                140969,19         140985,33          446855,00      446916,28  4,00  4,00   84,76    84,76 --
              1784    006    006                141045,39         140616,20          446948,10      446803,20  3,00  3,00  489,81   489,81 --
              1785    007    007                141464,52         140609,31          446346,24      446766,29  1,00  1,00 1137,90  1137,90 --
              1786    008    008                140962,98         141095,00          446904,26      446548,46  7,00  7,00  406,26   406,26 --
              1787    009    009                141079,72         141092,48          446550,17      446552,96  9,00  9,00  264,43   264,43 --
              1788    010    010                140985,00         141094,19          446915,48      446545,00  5,00  5,00  397,43   397,43 --
              1789    011    011                140984,40         141095,00          446915,00      446546,57  6,00  6,00  389,80   389,80 --
              1790    012    012                141095,38         140963,12          446548,60      446904,45  7,00  7,00  400,25   400,25 --
              1791    013    013                141094,78         141094,70          446550,11      446550,00  8,00  8,00  537,36   537,36 --
              1792    014    014                140985,00         141090,00          446916,29      446540,99  4,00  4,00  412,67   412,67 --
              1793    015    015                141095,20         140985,00          446546,61      446914,64  6,00  6,00  429,63   429,63 --
              1794    016    016                141090,42         140969,02          446541,11      446855,33  4,00  4,00  355,90   355,90 --
              1795    017    017                141094,78         140985,24          446545,22      446915,51  5,00  5,00  437,58   437,58 --
              1796    018    018                140985,00         140964,86          446917,10      446855,24  3,00  3,00  782,89   782,89 --
              1797    019    019                141178,02         141215,46          446631,41      446474,01  2,00  2,00  194,96   194,96 --
              1798    020    020                141165,94         141315,00          446959,95      446483,28  3,00  3,00  540,10   540,10 --
              1799    021    021                141315,54         141042,56          446483,53      446950,00  3,00  3,00  672,26   672,26 --
              1800    022    022                141314,84         141314,42          446485,14      446485,00  4,00  4,00  805,18   805,18 --
              1801    023    023                141313,03         141312,78          446485,85      446485,00  5,00  5,00  673,48   673,48 --
              1802    024    024                141309,70         141309,00          446487,86      446486,35  6,00  6,00  513,58   513,58 --
              1803    025    025                141285,65         141285,34          446482,73      446482,73  9,00  9,00  177,60   177,60 --
              1804    026    026                141281,66         141294,07          446487,12      446487,12 10,00 10,00   57,97    57,97 --
              1805    027    027                141295,11         141295,00          446480,05      446480,06  7,00  7,00  397,42   397,42 --
              1806    028    028                141295,05         141295,00          446481,73      446481,70  8,00  8,00  286,86   286,86 --
              1807    029    029                141217,84         141070,66          446475,45      446493,18  2,00  2,00 1587,65  1587,65 --
              1808    030    030                141326,11         141179,18          446445,40      446630,00  2,00  2,00  844,70   844,70 --
              1809    031    031                141664,55         141444,36          446991,70      446404,18  2,00  2,00  629,74   629,74 --
              1810    032    032                141681,09         141688,54          447003,44      447007,17  2,60  2,60 1870,68  1870,68 --
              2057    033    033                141153,49         141152,50          446709,93      446708,68  2,40  2,40  398,58   398,58 --
     Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Peutz bv                                                                                                  3-10-2024 16:41:10
                                                                                                                                                           F 23043-5-RA-004 1.4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
     Invoergegevens rekenmodel
     Model:     F 23043 - Toekomstige situatie okt. 2024
     Groep:     (hoofdgroep)
                Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie
            ItemID    Naam   Omschr.                                                               X-1       Y-1 Hoogte Maaiveld Omtrek Oppervlak   Cp Refl. 1k Groep
              1756    W01    Woning Poeldijk      2 (gebouw 1)                               141368,15 446618,41   7,50     2,00  59,81    194,89 0 dB     0,80 --
              1757    W02    Woning Poeldijk      2 (gebouw 2)                               141389,50 446604,52   8,00     2,00  89,47    448,27 0 dB     0,80 --
              1768    W03    Schonauwenseweg      15                                         141441,41 446478,62   6,50     2,00  46,47    108,21 0 dB     0,80 --
              1771    W04    Schonauwenseweg      15                                         141454,34 446467,31   7,15     2,00  39,17     87,36 0 dB     0,80 --
              1763    001    Warmtebuffer                                                    141201,43 446652,32  16,00     2,40  50,54    202,51 0 dB     0,80 Eneco
              1764    002    Ventilatorbank                                                  141174,99 446671,37   5,70     2,40 134,44   1127,82 0 dB     0,80 Eneco
              1765    003    Warmtepompengebouw                                              141239,80 446721,08   8,00     2,40 119,57    793,69 0 dB     0,80 Eneco
              1762    101    Stedin Hoofdgebouw                                              141250,92 446629,42   7,00     2,40  81,83    322,49 0 dB     0,80 --
              1755    102    Schonauwenseweg 8-001 Beelen afvalverwerking                    141103,53 446631,97  15,40     2,81 208,85   2679,62 0 dB     0,80 --
              1761    103    Schonauwenseweg 8 Beelen afvalverwerking                        141127,28 446532,89   8,00     2,72  97,94    454,38 0 dB     0,80 --
              1758    104    Landbouwmechanisatiebedrijf        Hoogendoorn    B.V.          141401,02 446698,38   9,00     2,00  74,15    298,69 0 dB     0,80 --
              1754    105    Landbouwmechanisatiebedrijf        Hoogendoorn    B.V.          141373,91 446734,97  12,00     2,00 197,27   2378,09 0 dB     0,80 --
              1759    106    Landbouwmechanisatiebedrijf        Hoogendoorn    B.V.          141411,86 446699,39  12,00     2,00 157,60   1543,13 0 dB     0,80 --
              1760    107    Landbouwmechanisatiebedrijf        Hoogendoorn    B.V.          141466,75 446687,19  12,00     2,00 173,76   1576,04 0 dB     0,80 --
              1770    108    Schonauwenseweg 15                                              141419,69 446469,31   4,10     2,00  17,06     17,53 0 dB     0,80 --
              1769    109    Schonauwenseweg      15                                         141421,92 446478,19   3,29     2,00  24,59     33,59 0 dB     0,80 --
              1767    110    Schonauwenseweg      15                                         141432,27 446463,19   3,89     2,00  37,10     68,46 0 dB     0,80 --
              1766    111    Schonauwenseweg      15                                         141421,58 446463,72   2,99     2,00  25,48     40,54 0 dB     0,80 --
              1775    112    Schonauwenseweg      15                                         141423,19 446453,50   3,28     2,00  19,99     23,94 0 dB     0,80 --
              1774    113    Schonauwenseweg      15                                         141432,83 446462,72   6,61     2,00  59,71    181,86 0 dB     0,80 --
              1773    114    Schonauwenseweg 13                                              141465,58 446427,59   8,20     1,55 115,55    708,31 0 dB     0,80 --
              1772    115    NL.IMBAG.Pand.0321100000028046                                  141438,84 446426,53   2,16     1,93   0,44      0,01 0 dB     0,80 --
     Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Peutz bv                                                                                                              3-10-2024 16:38:44
                                                                                                                                                                       F 23043-5-RA-004 1.5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
     Invoergegevens rekenmodel
     Model:     F 23043 - Toekomstige situatie okt. 2024
     Groep:     (hoofdgroep)
                Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie
            ItemID    Naam   Omschr.                                     X-1                X-n       Y-1       Y-n  H-1  H-n  M-1  M-n Lengte       Lengte3D
              1776    001    Trafocel 1                          141229,83         141228,47    446627,17 446642,45 7,00 7,00 2,40 2,40  36,52          36,52
              1777    002    Trafocel 2                          141228,46         141227,12    446642,77 446658,13 7,00 7,00 2,40 2,40  36,48          36,48
              1778    003    Dakrand ventilatorbank              141200,50         141200,50    446711,51 446711,51 8,00 8,00 2,40 2,40 134,44         134,44
     Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Peutz bv                                                                                                3-10-2024 16:38:57
                                                                                                                                                          F 23043-5-RA-004 1.6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
     Invoergegevens rekenmodel
     Model:     F 23043 - Toekomstige situatie okt. 2024
     Groep:     (hoofdgroep)
                Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie
            ItemID      Cp   Refl.L 1k     Refl.R 1k     Groep
              1776    0 dB         0,80           0,80   --
              1777    0 dB         0,80           0,80   --
              1778    0 dB         0,80           0,20   Eneco
     Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Peutz bv                                                 3-10-2024 16:38:57
                                                                                                          F 23043-5-RA-004 1.7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
     Invoergegevens rekenmodel
     Model:     F 23043 - Toekomstige situatie okt. 2024
     Groep:     (hoofdgroep)
                Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie
            ItemID    Naam    Omschr.                          X-1                 Y-1     Hoogte        Maaiveld Vormpunten Omtrek Oppervlak Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 63 Lwr 125  Lwr 250
              1738    001     Koelerbank dak            141174,99           446671,37         0,10           8,10          4 134,44   1127,82  0,00  0,00  0,00  75,50   83,50    89,50
     Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Peutz bv                                                                                                                     3-10-2024 16:39:24
                                                                                                                                                                               F 23043-5-RA-004 1.8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
     Invoergegevens rekenmodel
     Model:     F 23043 - Toekomstige situatie okt. 2024
     Groep:     (hoofdgroep)
                Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie
            ItemID    Lwr 500       Lwr 1k     Lwr 2k     Lwr 4k      Lwr 8k     Lwr Totaal     Groep
              1738      92,50        96,50       93,50      90,50       78,50        100,35     Koelerbank
     Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Peutz bv                                                            3-10-2024 16:39:24
                                                                                                                     F 23043-5-RA-004 1.9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
     Invoergegevens rekenmodel
     Model:     F 23043 - Toekomstige situatie okt. 2024
     Groep:     (hoofdgroep)
                Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie
            ItemID    Naam    Omschr.                                        X-1                X-n              Y-1       Y-n  H-1  H-n  M-1  M-n Vormpunten    Oppervlak  Hoogte
              1739    001     Zijwang    koelerbank     oost         141200,60           141208,85         446711,52 446680,41 0,00 0,00 2,40 2,40          2       144,83     4,5
              1740    002     Zijwang    koelerbank     zuid         141208,76           141175,04         446680,24 446671,28 0,00 0,00 2,40 2,40          2       156,97     4,5
              1741    003     Zijwang    koelerbank     west         141174,89           141166,58         446671,33 446702,47 0,00 0,00 2,40 2,40          2       145,03     4,5
              1742    004     Zijwang    koelerbank     noord        141166,65           141200,46         446702,63 446711,60 0,00 0,00 2,40 2,40          2       157,43     4,5
     Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Peutz bv                                                                                                               3-10-2024 16:39:34
                                                                                                                                                                         F 23043-5-RA-004 1.10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
     Invoergegevens rekenmodel
     Model:     F 23043 - Toekomstige situatie okt. 2024
     Groep:     (hoofdgroep)
                Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie
            ItemID     Cb(D)       Cb(A)     Cb(N)      Lwr 63   Lwr 125     Lwr 250     Lwr 500      Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
              1739      0,00        0,00       0,00      69,31      77,31       83,31      86,31       90,31  87,31  84,31  72,31      94,16
              1740      0,00        0,00       0,00      69,66      77,66       83,66      86,66       90,66  87,66  84,66  72,66      94,51
              1741      0,00        0,00       0,00      69,31      77,31       83,31      86,31       90,31  87,31  84,31  72,31      94,16
              1742      0,00        0,00       0,00      69,67      77,67       83,67      86,67       90,67  87,67  84,67  72,67      94,52
     Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Peutz bv                                                                                              3-10-2024 16:39:34
                                                                                                                                                      F 23043-5-RA-004 1.11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
     Invoergegevens rekenmodel
     Model:     F 23043 - Toekomstige situatie okt. 2024
     Groep:     (hoofdgroep)
                Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie
            ItemID    Naam   Omschr.                                                             X         Y Hoogte Maaiveld                      Type Richt.   Hoek Cb(D) Cb(A)  Cb(N)
              1731    001    Warmtepompengebouw       -  Dak                         141234,94     446699,27   0,10    10,40 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              1732    002    Warmtepompengebouw       -  Westgevel                   141225,08     446697,33   5,33     2,40        Uitstralende gevel   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              1733    003    Warmtepompengebouw       -  Oostgevel                   141244,75     446701,54   5,33     2,40        Uitstralende gevel   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              1734    004    Warmtepompengebouw       -  Zuidgevel                   141240,18     446679,97   5,33     2,40        Uitstralende gevel   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              1735    005    Warmtepompengebouw       -  Noordgevel                  141230,41     446718,86   5,33     2,40        Uitstralende gevel   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              1736    006    Warmtepompengebouw - HVAC                               141227,54     446687,41   6,00     2,40        Uitstralende gevel   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              1737    007    Warmtepompengebouw - HVAC                               141247,20     446691,63   6,00     2,40        Uitstralende gevel   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              2058    008    AC unit                                                 141232,79     446684,75   1,00    10,40          Normale puntbron   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              2059    009    AC unit                                                 141235,95     446685,43   1,00    10,40          Normale puntbron   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              2060    010    AC unit                                                 141239,11     446686,20   1,00    10,40          Normale puntbron   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              2061    011    AC unit                                                 141242,15     446686,98   1,00    10,40          Normale puntbron   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              2062    012    AC unit                                                 141245,23     446687,71   1,00    10,40          Normale puntbron   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              2063    013    Gevelrooster transformator 1                            141232,42     446678,05   2,00     2,40        Uitstralende gevel   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              2064    014    Gevelrooster transformator 2                            141236,19     446678,98   2,00     2,40        Uitstralende gevel   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              2065    015    Gevelrooster transformator 3                            141239,89     446679,90   2,00     2,40        Uitstralende gevel   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              2066    016    Gevelrooster transformator 4                            141243,73     446680,85   2,00     2,40        Uitstralende gevel   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              2067    017    Geforceerde ventilatie transformator            1       141232,78     446681,41   1,00    10,40          Normale puntbron   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              2068    018    Geforceerde ventilatie transformator            2       141236,11     446682,17   1,00    10,40          Normale puntbron   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              2069    019    Geforceerde ventilatie transformator            3       141239,20     446682,77   1,00    10,40          Normale puntbron   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              2070    020    Geforceerde ventilatie transformator            4       141242,28     446683,75   1,00    10,40          Normale puntbron   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              2071    021    Ventilatiepijpjes       warmtepomp                      141244,41     446702,89   7,00     2,40        Uitstralende gevel   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              2072    022    Ventilatiepijpjes       warmtepomp                      141243,68     446705,85   7,00     2,40        Uitstralende gevel   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              2073    023    Ventilatiepijpjes       warmtepomp                      141242,95     446708,78   7,00     2,40        Uitstralende gevel   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              2074    024    Ventilatiepijpjes       warmtepomp                      141242,21     446711,80   7,00     2,40        Uitstralende gevel   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              2075    025    Ventilatiepijpjes       warmtepomp                      141241,39     446715,09   7,00     2,40        Uitstralende gevel   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
              2076    026    Ventilatiepijpjes warmtepomp                            141240,49     446718,72   7,00     2,40        Uitstralende gevel   0,00 360,00  0,00  0,00   0,00
     Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Peutz bv                                                                                                                              3-12-2024 11:16:40
                                                                                                                                                                                        F 23043-5-RA-004 1.12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
     Invoergegevens rekenmodel
     Model:     F 23043 - Toekomstige situatie okt. 2024
     Groep:     (hoofdgroep)
                Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie
            ItemID    GeenRefl.    GeenDemping       GeenProces      Lwr 63    Lwr 125     Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep
              1731           Nee              Nee           Nee       59,00       75,00      75,00   70,00  68,00  59,00  47,00  47,00      79,10 Warmtepompengebouw
              1732             Ja             Nee           Nee       57,50       73,50      70,50   62,50  60,50  56,50  52,50  52,50      75,78 Warmtepompengebouw
              1733             Ja             Nee           Nee       57,50       73,50      70,50   62,50  60,50  56,50  52,50  52,50      75,78 Warmtepompengebouw
              1734             Ja             Nee           Nee       54,50       70,50      67,50   59,50  57,50  53,50  49,50  49,50      72,78 Warmtepompengebouw
              1735             Ja             Nee           Nee       54,50       70,50      67,50   59,50  57,50  53,50  49,50  49,50      72,78 Warmtepompengebouw
              1736             Ja             Nee           Nee       65,00       73,00      80,00   79,00  78,00  76,00  71,00  60,00      85,04 Warmtepompengebouw
              1737             Ja             Nee           Nee       65,00       73,00      80,00   79,00  78,00  76,00  71,00  60,00      85,04 Warmtepompengebouw
              2058           Nee              Nee           Nee       50,00       58,00      61,00   65,00  64,00  62,00  57,00  46,00      69,91 Warmtepompengebouw
              2059           Nee              Nee           Nee       50,00       58,00      61,00   65,00  64,00  62,00  57,00  46,00      69,91 Warmtepompengebouw
              2060           Nee              Nee           Nee       50,00       58,00      61,00   65,00  64,00  62,00  57,00  46,00      69,91 Warmtepompengebouw
              2061           Nee              Nee           Nee       50,00       58,00      61,00   65,00  64,00  62,00  57,00  46,00      69,91 Warmtepompengebouw
              2062           Nee              Nee           Nee       50,00       58,00      61,00   65,00  64,00  62,00  57,00  46,00      69,91 Warmtepompengebouw
              2063             Ja             Nee           Nee       49,00       54,00      67,00   64,00  62,00  57,00  57,00  44,00      70,20 Warmtepompengebouw
              2064             Ja             Nee           Nee       49,00       54,00      67,00   64,00  62,00  57,00  57,00  44,00      70,20 Warmtepompengebouw
              2065             Ja             Nee           Nee       49,00       54,00      67,00   64,00  62,00  57,00  57,00  44,00      70,20 Warmtepompengebouw
              2066             Ja             Nee           Nee       49,00       54,00      67,00   64,00  62,00  57,00  57,00  44,00      70,20 Warmtepompengebouw
              2067           Nee              Nee           Nee       55,00       63,00      70,00   69,00  68,00  66,00  61,00  50,00      75,04 Warmtepompengebouw
              2068           Nee              Nee           Nee       55,00       63,00      70,00   69,00  68,00  66,00  61,00  50,00      75,04 Warmtepompengebouw
              2069           Nee              Nee           Nee       55,00       63,00      70,00   69,00  68,00  66,00  61,00  50,00      75,04 Warmtepompengebouw
              2070           Nee              Nee           Nee       55,00       63,00      70,00   69,00  68,00  66,00  61,00  50,00      75,04 Warmtepompengebouw
              2071             Ja             Nee           Nee       36,70       57,70      63,70   65,70  66,70  64,70  63,70  63,70      72,78 Warmtepompengebouw
              2072             Ja             Nee           Nee       36,70       57,70      63,70   65,70  66,70  64,70  63,70  63,70      72,78 Warmtepompengebouw
              2073             Ja             Nee           Nee       36,70       57,70      63,70   65,70  66,70  64,70  63,70  63,70      72,78 Warmtepompengebouw
              2074             Ja             Nee           Nee       36,70       57,70      63,70   65,70  66,70  64,70  63,70  63,70      72,78 Warmtepompengebouw
              2075             Ja             Nee           Nee       36,70       57,70      63,70   65,70  66,70  64,70  63,70  63,70      72,78 Warmtepompengebouw
              2076             Ja             Nee           Nee       36,70       57,70      63,70   65,70  66,70  64,70  63,70  63,70      72,78 Warmtepompengebouw
     Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Peutz bv                                                                                                                      3-12-2024 11:16:40
                                                                                                                                                                              F 23043-5-RA-004 1.13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Figuur 1.1 Totaaloverzicht rekenmodel
                                      F 23043-5-RA-004
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Figuur 1.2 Totaaloverzicht rekenmodel
                                      F 23043-5-RA-004
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Figuur 1.3 Totaaloverzicht rekenmodel
                                      F 23043-5-RA-004
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Figuur 1.4 Totaaloverzicht rekenmodel
                                      F 23043-5-RA-004
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Rekenresultaten
Rekenresultaten:
- langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus pagina 2.2
- deelbijdragen per beoordelingspunt     pagina 2.3 t/m 2.4
                                                            F 23043-5-RA-004
                                                                   2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Rekenresultaten
    Langtijdgemiddelde geluidniveaus
    Rapport:            Resultatentabel
    Model:              F 23043 - Toekomstige situatie okt. 2024
                        LAeq totaalresultaten voor toetspunten
    Groep:              (hoofdgroep)
    Groepsreductie:     Nee
    Naam
    Toetspunt      Omschrijving                      X           Y Hoogte  Dag Avond Nacht Lden
    W01_A          Poeldijk 2/2a          141383,10      446590,02   5,00 40,3  40,3  40,3 46,7
    W02_A          Poeldijk 3 en 3a       141439,98      446477,11   5,00 35,3  35,3  35,3 41,7
    Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
    Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Peutz bv                                                  3-10-2024 17:11:13
                                                                                                        F 23043-5-RA-004 2.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Rekenresultaten
    Langtijdgemiddelde geluidniveaus
    Deelbijdragen bij de hoogstbelaste woningen
    Rapport:                          Resultatentabel
    Model:                            F 23043 - Toekomstige situatie okt. 2024
    LAeq bij Bron voor toetspunt:     W01_A - Poeldijk 2/2a
    Groep:                            (hoofdgroep)
    Groepsreductie:                   Nee
    Naam
    Bron      Omschrijving                                                   X         Y Hoogte  Dag Avond Nacht Lden
    W01_A     Poeldijk 2/2a                                      141383,10     446590,02   5,00 40,3  40,3  40,3 46,7
    001       Zijwang koelerbank      oost                       141200,60     446711,52   0,00 35,7  35,7  35,7 42,1
    002       Zijwang koelerbank      zuid                       141208,76     446680,24   0,00 35,1  35,1  35,1 41,5
    001       Koelerbank dak                                     141174,99     446671,37   0,10 31,7  31,7  31,7 38,1
    007       Warmtepompengebouw      - HVAC                     141247,20     446691,63   6,00 30,8  30,8  30,8 37,2
    001       Warmtepompengebouw      - Dak                      141234,94     446699,27   0,10 21,3  21,3  21,3 27,7
    003       Warmtepompengebouw - Oostgevel                     141244,75     446701,54   5,33 19,5  19,5  19,5 25,9
    004       Warmtepompengebouw - Zuidgevel                     141240,18     446679,97   5,33 18,1  18,1  18,1 24,5
    021       Ventilatiepijpjes warmtepomp                       141244,41     446702,89   7,00 17,4  17,4  17,4 23,8
    022       Ventilatiepijpjes warmtepomp                       141243,68     446705,85   7,00 17,2  17,2  17,2 23,6
    006       Warmtepompengebouw - HVAC                          141227,54     446687,41   6,00 17,2  17,2  17,2 23,6
    023       Ventilatiepijpjes warmtepomp                       141242,95     446708,78   7,00 17,1  17,1  17,1 23,5
    024       Ventilatiepijpjes warmtepomp                       141242,21     446711,80   7,00 16,9  16,9  16,9 23,3
    025       Ventilatiepijpjes warmtepomp                       141241,39     446715,09   7,00 16,7  16,7  16,7 23,1
    004       Zijwang koelerbank noord                           141166,65     446702,63   0,00 16,7  16,7  16,7 23,1
    003       Zijwang koelerbank west                            141174,89     446671,33   0,00 16,5  16,5  16,5 22,9
    026       Ventilatiepijpjes warmtepomp                       141240,49     446718,72   7,00 16,5  16,5  16,5 22,9
    019       Geforceerde ventilatie transformator           3   141239,20     446682,77   1,00 16,2  16,2  16,2 22,6
    020       Geforceerde ventilatie transformator           4   141242,28     446683,75   1,00 15,9  15,9  15,9 22,3
    018       Geforceerde ventilatie transformator           2   141236,11     446682,17   1,00 15,8  15,8  15,8 22,2
    017       Geforceerde ventilatie transformator           1   141232,78     446681,41   1,00 15,6  15,6  15,6 22,0
    016       Gevelrooster transformator 4                       141243,73     446680,85   2,00 14,5  14,5  14,5 20,9
    014       Gevelrooster transformator 2                       141236,19     446678,98   2,00 14,4  14,4  14,4 20,8
    015       Gevelrooster transformator 3                       141239,89     446679,90   2,00 14,4  14,4  14,4 20,8
    013       Gevelrooster transformator 1                       141232,42     446678,05   2,00 13,7  13,7  13,7 20,1
    002       Warmtepompengebouw - Westgevel                     141225,08     446697,33   5,33 11,4  11,4  11,4 17,8
    012       AC unit                                            141245,23     446687,71   1,00 10,7  10,7  10,7 17,1
    011       AC unit                                            141242,15     446686,98   1,00 10,7  10,7  10,7 17,1
    009       AC unit                                            141235,95     446685,43   1,00 10,2  10,2  10,2 16,6
    010       AC unit                                            141239,11     446686,20   1,00 10,1  10,1  10,1 16,5
    008       AC unit                                            141232,79     446684,75   1,00 10,1  10,1  10,1 16,5
    005       Warmtepompengebouw - Zuidgevel                     141230,41     446718,86   5,33  5,0   5,0   5,0 11,4
    Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
    Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Peutz bv                                                                        3-10-2024 17:11:52
                                                                                                                              F 23043-5-RA-004 2.3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Rekenresultaten
    Langtijdgemiddelde geluidniveaus
    Deelbijdragen bij de hoogstbelaste woningen
    Rapport:                          Resultatentabel
    Model:                            F 23043 - Toekomstige situatie okt. 2024
    LAeq bij Bron voor toetspunt:     W02_A - Poeldijk 3 en 3a
    Groep:                            (hoofdgroep)
    Groepsreductie:                   Nee
    Naam
    Bron      Omschrijving                                                   X         Y Hoogte  Dag Avond Nacht Lden
    W02_A     Poeldijk 3 en 3a                                   141439,98     446477,11   5,00 35,3  35,3  35,3 41,7
    002       Zijwang koelerbank      zuid                       141208,76     446680,24   0,00 30,9  30,9  30,9 37,3
    001       Koelerbank dak                                     141174,99     446671,37   0,10 28,8  28,8  28,8 35,2
    001       Zijwang koelerbank      oost                       141200,60     446711,52   0,00 27,4  27,4  27,4 33,8
    003       Zijwang koelerbank      west                       141174,89     446671,33   0,00 25,1  25,1  25,1 31,5
    007       Warmtepompengebouw      - HVAC                     141247,20     446691,63   6,00 24,4  24,4  24,4 30,8
    001       Warmtepompengebouw - Dak                           141234,94     446699,27   0,10 15,3  15,3  15,3 21,7
    004       Zijwang koelerbank noord                           141166,65     446702,63   0,00 14,2  14,2  14,2 20,6
    003       Warmtepompengebouw - Oostgevel                     141244,75     446701,54   5,33 13,5  13,5  13,5 19,9
    004       Warmtepompengebouw - Zuidgevel                     141240,18     446679,97   5,33 11,0  11,0  11,0 17,4
    021       Ventilatiepijpjes warmtepomp                       141244,41     446702,89   7,00 10,9  10,9  10,9 17,3
    022       Ventilatiepijpjes warmtepomp                       141243,68     446705,85   7,00 10,8  10,8  10,8 17,2
    023       Ventilatiepijpjes warmtepomp                       141242,95     446708,78   7,00 10,7  10,7  10,7 17,1
    024       Ventilatiepijpjes warmtepomp                       141242,21     446711,80   7,00 10,6  10,6  10,6 17,0
    025       Ventilatiepijpjes warmtepomp                       141241,39     446715,09   7,00 10,4  10,4  10,4 16,8
    019       Geforceerde ventilatie transformator 3             141239,20     446682,77   1,00 10,4  10,4  10,4 16,8
    018       Geforceerde ventilatie transformator 2             141236,11     446682,17   1,00 10,3  10,3  10,3 16,7
    017       Geforceerde ventilatie transformator 1             141232,78     446681,41   1,00 10,3  10,3  10,3 16,7
    026       Ventilatiepijpjes warmtepomp                       141240,49     446718,72   7,00 10,3  10,3  10,3 16,7
    020       Geforceerde ventilatie transformator 4             141242,28     446683,75   1,00 10,1  10,1  10,1 16,5
    006       Warmtepompengebouw - HVAC                          141227,54     446687,41   6,00  9,6   9,6   9,6 16,0
    013       Gevelrooster     transformator     1               141232,42     446678,05   2,00  8,4   8,4   8,4 14,8
    014       Gevelrooster     transformator     2               141236,19     446678,98   2,00  8,2   8,2   8,2 14,6
    015       Gevelrooster     transformator     3               141239,89     446679,90   2,00  8,1   8,1   8,1 14,5
    016       Gevelrooster     transformator     4               141243,73     446680,85   2,00  7,9   7,9   7,9 14,3
    010       AC unit                                            141239,11     446686,20   1,00  5,0   5,0   5,0 11,4
    009       AC unit                                            141235,95     446685,43   1,00  5,0   5,0   5,0 11,4
    008       AC unit                                            141232,79     446684,75   1,00  5,0   5,0   5,0 11,4
    011       AC unit                                            141242,15     446686,98   1,00  4,7   4,7   4,7 11,1
    012       AC unit                                            141245,23     446687,71   1,00  4,4   4,4   4,4 10,8
    002       Warmtepompengebouw - Westgevel                     141225,08     446697,33   5,33 -0,2  -0,2  -0,2  6,3
    005       Warmtepompengebouw - Zuidgevel                     141230,41     446718,86   5,33 -1,8  -1,8  -1,8  4,6
    Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
    Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Peutz bv                                                                        3-10-2024 17:11:52
                                                                                                                              F 23043-5-RA-004 2.4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Bronsterkteberekeningen
        F23043 - ASHP Houten
        omschrijving                                                                    63 Hz     125 Hz     250 Hz     500 Hz    1 kHz     2 kHz     4 kHz     8 kHz     dB(A) Bronvermelding:
        SPL Air coolers @ 80 dB(A) -                                                     55,0       63,0      69,0       72,0      76,0      73,0      70,0      58,0      79,8 Eis Eneco + Typisch ventilatorspectrum
        Omschrijving:                                                                Air cooler
        Meetmethode:                                                                 II.2: Geconcentreerde bronnen
        meetafstand (m)                                                                    1                                                          bronnr.
                                                                         record      Octaafband met middenfrequentie in Hz
                                                                           nr.            63        125        250       500       1000     2000       4000     8000      dB(A)
        LAeq gemeten                                                        1            55,0      63,0       69,0       72,0      76,0      73,0      70,0      58,0      79,8
        Dgeo                                                                              11         11        11         11        11        11         11       11
        Dlucht                                                                             0         0          0         0         0         0          0        0
        Dbodem                                                                            -2         -2         -2        -2        -2        -2         -2       -2
        LWR (A-gewogen)                                                                  64,0      72,0       78,0       81,0      85,0      82,0      79,0      67,0      88,8
        Lwr - bij 28 air coolers                                                         78,5      86,5       92,5       95,5      99,5      96,5      93,5      81,5     103,3
                                                                                                                                                                                              Lengte zijwang 1:        32
        Aanname: Helft LW via onderzijde koelerbank, andere helft LW via bovenzijde koelerbank                                                                                                Lengte zijwang 2:        35
        LWr bovenzijde                                                                   75,5      83,5       89,5       92,5      96,5      93,5      90,5      78,5     100,3              Hoogte open deel:         4,5
        LWr/m2 zijkanten koelerbank                                                      47,7      55,7       61,7       64,7      68,7      65,7      62,7      50,7      72,5         Oppervlakte zijwangen         603
        Warmtepompengebouw                                                                     63       125        250       500     1000      2000       4000     8000   dB(A) Marge van 5 dB (80 dB(A) in bestek)
        Binnenniveau – @ 85                                                                   49         70         76        78        79        77        76        76   85,1 Spectrum op basis van vergelijkbaar project
        Isolatiewaarde gevel –GC1 HMRI                                                        13         18         27        37        40        42        45        45        Geel = Massawet, hoogfrequent gelijk
        Isolatiewaarde dak – DS1                                                              16         21         27        34        37        44        55        55        Geel = Massawet, hoogfrequent gelijk
        Omschrijving:                                                                Gebouwuitstraling dak
        Meetmethode:                                                                 II.7: Geluiduitstraling door gebouwen
                                                                                                                                                       bronnr.
                                                                         record                                         Octaafband met middenfrequentie in Hz
                                                                           nr.                 63       125        250       500     1000      2000       4000     8000   dB(A)
        LAeq gemeten                                                        x                  49        70          76        78       79        77         76        76  85,1             Breedte:         20
        Cd                                                                                      3         3           3         3        3         3          3         3                    Lengte:         40
        10 log S                                                          800                29,0      29,0       29,0      29,0      29,0      29,0       29,0     29,0
        R                                                                                      16        21          27        34       37        44         55        55
        LWR (A-gewogen)                                                                      59,0      75,0       75,0      70,0      68,0      59,0       47,0     47,0   79,1
        Omschrijving:                                                                Gebouwuitstraling noord/zuid gevel
        Meetmethode:                                                                 II.7: Geluiduitstraling door gebouwen
                                                                                                                                                       bronnr.
                                                                         record                                         Octaafband met middenfrequentie in Hz
                                                                           nr.                 63       125        250       500     1000      2000       4000     8000   dB(A)
        LAeq gemeten                                                        x                  49        70          76        78       79        77         76        76  85,1              Hoogte            7
        Cd                                                                                      3         3           3         3        3         3          3         3                    Lengte:         20
        10 log S                                                          140                21,5      21,5       21,5      21,5      21,5      21,5       21,5     21,5
        R                                                                                      13        18          27        37       40        42         45        45
        LWR (A-gewogen)                                                                      54,5      70,5       67,5      59,5      57,5      53,5       49,5     49,5   72,7
        Omschrijving:                                                                Gebouwuitstraling oost/west gevel
        Meetmethode:                                                                 II.7: Geluiduitstraling door gebouwen
                                                                                                                                                       bronnr.
                                                                         record                                         Octaafband met middenfrequentie in Hz
                                                                           nr.                 63       125        250       500     1000      2000       4000     8000   dB(A)
        LAeq gemeten                                                        x                  49        70          76        78       79        77         76        76  85,1              Hoogte            7
        Cd                                                                                      3         3           3         3        3         3          3         3                    Lengte:         40
        10 log S                                                          280                24,5      24,5       24,5      24,5      24,5      24,5       24,5     24,5
        R                                                                                      13        18          27        37       40        42         45        45
        LWR (A-gewogen)                                                                      57,5      73,5       70,5      62,5      60,5      56,5       52,5     52,5   75,8
                                                                                               63       125        250       500     1000      2000       4000     8000   dB(A)
        Mitsubishi electric airconditioning unit                    SPL(dB)                  60,0      58,0       54,0      52,0      48,0      45,0       40,0     31,0   63,3
                                                                    Aweging                -26,2      -16,1        -8,6      -3,2      0,0       1,2        1,0      -1,1       Algemene Mitsubishi, PUZ-M100YKA2
                                                                    SPL (dB(A))              33,8      41,9       45,4      48,8      48,0      46,2       41,0     29,9   53,9
                                                                    Lwa (dB(A))               50         58         61        65        64        62         57       46   70,0 Bron: nieuwbouw 2023, Eneco TEA Utrecht
                                                                                                                                                                                                                            F 23043-5-RA-004 3.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Bronsterkteberekeningen
                                                                   63        125        250      500     1000       2000       4000  8000  dB(A)
        Spectrum traforooster 1          SPL(dB)                  39,7       45,3      56,8      53,3     51,3       47,3       49,1  37,3  60,1 Bron: nieuwbouw 2023, Eneco TEA Utrecht
        Spectrum traforooster 2                                   36,7       43,9      53,6      51,1     51,6       48,8       49,1  35,9  58,4 Cfm. Opgave Michiel, mail 13 mei 2024 (Lw van 70 voor 2 deuren). Worst-case aanname: Geldt per pui
        Spectrum traforooster 3                                   44,4       47,7      61,0      57,7     55,9       49,9       47,2  34,3  64,0 De gevel aan de kant van het Stedin gebouw zal 2 transformatorpuien hebben met geluidsvermogen Lw=70dB en
        Spectrum traforooster 4                                   40,4       48,3      61,0      59,4     56,6       50,7       50,4  37,6  64,7 geluidsdrukniveau op 1 meter van Lp = 55.
        Spectrum traforoosters gemiddeld                          41,2       46,7      59,1      56,6     54,5       49,4       49,1  36,5  62,5 Peutz: Elektrische vermogens zijn onbekend, maar ASHP is 9 MWth met SCOP van 3, dus 3MW
                                         Lwa (dB(A))                49         54        67        64       62         57         57    44  70,0 per warmtepomp / totaal. Dus kleine trafo's, opgave specs zijn reeel
                                         Dakventilator geforceerde luchtkoeling transformatorruimte
                                                                    63        125       250       500    1000       2000       4000  8000  dB(A)
                                         spectrum                   70         78        85        84       83         81         76    65  90,0 Typisch dakventilatorspectrum
                                         Geluidbronsterkte         55          63        70        69       68         66         61    50  75,0 Schalen cfm. Eis
                                         HVAC Warmtepompruimte
                                                                    63        125       250       500    1000       2000       4000  8000  dB(A)
                                         spectrum                   70         78        85        84       83         81         76    65  90,0 Typisch dakventilatorspectrum
                                         Geluidbronsterkte         65          73        80        79       78         76         71    60  85,0 Schalen cfm. Eis
        Omschrijving:                                      Ventilatiepijpjes machine voor eventueel lekkende isobutaan/propaan.
        Meetmethode:                                       II.7: Geluiduitstraling door gebouwen
                                                                                                                            bronnr.
                                              record                                         Octaafband met middenfrequentie in Hz
                                                nr.                 63        125       250       500    1000       2000       4000  8000  dB(A)
        LAeq gemeten                             x                  54         75        81        83       84         82         81    81  90,1 Aanname geluid in omkasting (binnen + 5 dB)
        Cd                                                           3          3         3         3        3          3          3     3
        10 log S                               0,037             -14,3      -14,3     -14,3     -14,3    -14,3      -14,3      -14,3 -14,3       Per set: 3 pijpjes met Diameter 125mm. 18 pijpjes totaal
        R                                                            0          0         0         0        0          0          0     0
        LWR (A-gewogen)                                           36,7       57,7      63,7      65,7     66,7       64,7       63,7  63,7  72,7
                                                                                                                                                                                                                                                           F 23043-5-RA-004 3.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>