<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>
























































_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Fundament Bouwadvies bv  –  Eemnesserweg 4a  -  1251 NC  Laren (N-H) 
Tel. 035-5330953  -  Fax. 035-5330951 

 
 

 
 
 
 

CONSTRUCTIEVE  HOOFDOPZET  T.B.V. 
 

NIEUWBOUW  VILLA  MET  BIJGEBOUW 
 

AAN  DE  LIEFHOVENDIJK  2b 
 

TE   LINSCHOTEN 
 

 
Opdrachtgever:   Dhr. Brunt en Mevr. Zijerveld – Liefhovendijk 2b  –        

3461 EX  Linschoten 

 

Ontwerp:    Kabaz – Loosdrechtseweg 204 – 1215 KD  Hilversum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapportnummer:   2017-072/hoc.01(constructieve hoofdopzet t.b.v. bouwaanvraag) 
 
 
Opgesteld door::   ing. P. de Leeuw 

 
 
Datum:  22-03-2017 
  
 
Aantal blz. : 5 

 

   Fundament Bouwadvies bv 
        Constructief ontwerpers en adviseurs 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Fundament Bouwadvies bv 
Eemnesserweg 4a  -  1251 NC  Laren (N-H) 

Tel. 035-5330953 – Fax. 035-5330951 

    Fundament Bouwadvies bv 
        Constructief ontwerpers en adviseurs 

 
Constructieve uitgangspunten t.b.v. nieuwbouw villa aan de Liefhovendijk 2b te Harmelen. 
 
 
 
Inhoudsopgave bladzijde 
 
 
1. Inhoudsopgave 2 
 
2. Algemene gegevens 3 
 
3. Materiaalgegevens 3 
 
4. Omschrijving werkzaamheden 3 
 
5. Fundering 4 
 
6. Aangehouden belastingen 4 
 
 
 
 
Laatste blz.  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Fundament Bouwadvies bv 
Eemnesserweg 4a  -  1251 NC  Laren (N-H) 

Tel. 035-5330953 – Fax. 035-5330951 

    Fundament Bouwadvies bv 
        Constructief ontwerpers en adviseurs 

 
Algemene gegevens 
 
Normen    Eurocodes NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1997 
Gebruiksklasse   A : wonen Ψ0 = 0,4 Ψ1 = 0,5 Ψ2 = 0,3 
    H : Daken Ψ0 = 0  Ψ1 = 0  Ψ2 = 0 
 
Gevolgklasse:   CC1 
Betrouwbaarheidsklasse:   RC1 
Ontwerplevensduurklasse:  3 = 50 jaar 
Geotechnische categorie:  2 
 
Rekenwaarden voor bel.   verg. 6.10a:  1,35*Gkj,sup + 1,50*Ψ0,iQk,i 
Str/ Geo (groep B)  verg. 6.10b:  1,20*Gkj,sup + 1, 50*Qk,1 + 1,50*Ψ0,iQk,i 
Buitengewoon   verg. 6.11b:  1,0*Gkj,sup + 1,0* Ψ1Qk,1 + 1,0*Ψ2,iQk,i 
     
Rekenwaarden voor belasting in bruikbaarheidtoestanden: 
Karakteristiek    verg. 6.14b:  1,0* Gkj,sup + 1,0*Qk,1 + 1,0*Ψ0,iQk,i  
Frequent    verg. 6.15b:  1,0* Gkj,sup + 1,0* Ψ1Qk,1 + 1,0*Ψ2,iQk,i 
Quasi-blijvend   verg. 6.16b:  1,0* Gkj,sup + 1,0* Ψ2Qk,1 + 1,0*Ψ2,iQk,i 
 
Stuwdruk    windgebied II,   bebouwd,  h = 8.0 m → qw= 0,62 kN/m² 
Brandwerendheid:  60 minuten 
 
 
Materiaalgegevens 
 
Staalkwaliteit:   S235  (walsprofielen) 
    S275  (kokerprofielen) 
    bouten 8.8 
Betonkwaliteit:   C28/35 
Betonstaal:   B500  
Metselwerk:   f’d = 5,0 N/mm2 
Mortelsterkte    f’d >= 10,0 N/mm2 
Houtkwaliteit:   C18 
 
 
Omschrijving werkzaamheden 
 
Op de  Liefhovendijk 2b te Linschoten wordt een nieuwe villa gebouwd. De woning heeft een basis oppervlakte 
van 12,0x25,0 m2 en is 7,9 m1 hoog. De woning heeft 2 bouwlagen ( begane grond en 1e verdieping) met een 
schuin dak.  
De hoofddraagconstructie van de woning bestaat uit houten spanten met een houten balklaag  met Lewis 
betonvloer als  verdieping vloer en een houten dakconstructie bestaande uit gordingen en geïsoleerde dakplaten. 
De gevels is uitgevoerd met een gemetselde spouwmuur. De stabiliteit wordt verzorgd door de houten spanten in 
combinatie met de metselwerk gevel 
Naast de woning wordt een bijgebouw gebouwd. Het bijgebouw heeft een oppervlakte van 7,74x11,62 m2. Het 
heeft net als de villa 2 bouwlagen met een schuin dak. De constructieopzet is anders en bestaat uit dragende 
metselwerk wanden en een betonnen (breed)plaatvloer als verdieping vloer. De dakconstructie is een 
gordingenkap met geïsoleerde dakplaten. De stabiliteit komt uit de metselwerk binnenwanden met de betonnen 
breedplaatvloer.  
 
 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Fundament Bouwadvies bv 
Eemnesserweg 4a  -  1251 NC  Laren (N-H) 

Tel. 035-5330953 – Fax. 035-5330951 

    Fundament Bouwadvies bv 
        Constructief ontwerpers en adviseurs 

Fundering 
 
De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op palen. Er is nog geen geotechnisch bodemonderzoek 
uitgevoerd. Dat volgt in een later fase. Er is wel een sondering uit de omgeving aanwezig. Die is enkele 
honderden meters vanaf de woning gemaakt. Daaruit blijkt dat palen met een lengte tussen de 10,0 en 14,0 meter 
toegepast moeten worden. Vooralsnog gaan we uit dat er prefab beton palen toegepast worden. Als het 
grondonderzoek ter plaatse is uitgevoerd zullen de definitieve paallengte en paaldraagvermogen worden bepaald. 
Grondwater is vlak onder het maaiveld aanwezig. Dit betekent dat het toepassen van een kruipruimte geen nut 
heeft. De begane grondvloer is nu uitgewerkt als een p.s. combinatievloer. Een onderheide in het werk gestort 
betonnen vloer op drukvaste isolatie is een alternatief.  
 
 
 
 
Aangehouden belastingen       G Q   (in kN/m²) 
 
 
Villa 
 
 
Dak (schuin) 
 
e.g. + r.b. (0,65/cos43º)        0,88 
Sneeuwbelasting μ1      (ψ = 0)   0,32  ( 0 )
          ------- ----------- 

0,88 0,32  ( 0 ) 
 
1e  Verdieping     
 
e.g. vloer (houten balklaag)         0,40 
Lewis betonvloer         1,50 
Afwerking         0,60 
scheidingswanden         0,50 ( 0,20 )  
nuttige belasting       (ψ0 = 0,4)  1,75 ( 0,70 )
          ------- -------------- 
          2,50 2,25 ( 0,90 ) 
 
 
Begane grond  
 
e.g. vloer (combinatievloer)         2,50 
afwerking         1,50 
scheidingswanden         0,80 ( 0,32 )  
nuttige belasting       (ψ0 = 0,4)  1,75 ( 0,70 )
          ------- -------------- 
          4,00 2,55 ( 1,02 ) 
 
 
gevel metselwerk  d = 140 + 100 mm metselwerk    4,00 
 
metselwerk  d =  140 mm      2,20 
 
pui          0,50 
 
fundering         4,50 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Fundament Bouwadvies bv 
Eemnesserweg 4a  -  1251 NC  Laren (N-H) 

Tel. 035-5330953 – Fax. 035-5330951 

    Fundament Bouwadvies bv 
        Constructief ontwerpers en adviseurs 

Bijgebouw 
 
 
Dak (schuin) 
 
e.g. + r.b. (0,65/cos43º)        0,88 
Sneeuwbelasting μ1      (ψ = 0)   0,32  ( 0 )
          ------- ----------- 

0,88 0,32  ( 0 ) 
 
1e  Verdieping     
 
e.g. vloer ( betonvloer d = 250 mm)        6,25 
afwerking         1,50 
scheidingswanden         0,80 ( 0,32 )  
nuttige belasting       (ψ0 = 0,4)  1,75 ( 0,70 )
          ------- -------------- 
          7,75 2,55 ( 1,02 ) 
 
 
Begane grond  
 
e.g. vloer (combinatievloer)         2,50 
afwerking         1,50 
scheidingswanden         0,80 ( 0,32 )  
nuttige belasting       (ψ0 = 0,4)  1,75 ( 0,70 )
          ------- -------------- 
          4,00 2,55 ( 1,02 ) 
 
 
gevel metselwerk  d = 140 mm metselwerk+ isolatie    4,00 
 
metselwerk  d = 200 mm      4,00   
 
pui          0,50 
 
fundering         4,50 



 

 

 

 

 
 

Rapportage asbestinventarisatie 
conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering 

Projectnummer: 17.0928 

 

 
 

Uitsluitend een koeienstal en een droogschuur  
Liefhovendijk 2 te Linschoten 

 
 

Opdrachtgever  : Kabaz 
    Loosdrechtseweg 204 
    1215 KD Hilversum 
t.a.v   : Dhr. W. van den Brink 

 
Versie   : 1 
Datum onderzoek : 30 mei 2017 
Datum rapportage : 30 mei 2017 
Rapportage geldig tot : 30 mei 2020 

 
Paraaf technisch manager 



 

 

RAPPORTNUMMER: R17.0928_Asbest_V1 

 

 

Projectnummer: 17.0928 Pagina 2 

I. TITELBLAD 

Projectgegevens 
Adres     : Liefhovendijk 2 
Postcode en plaats   : 3461 EX Linschoten 
Projectnummer    : 17.0928 

Opdrachtgever 
Naam     : Kabaz 
Adres     : Loosdrechtseweg 204 
Postcode en plaats   : 1215 KD Hilversum 
Contactpersoon    : Dhr. W. van den Brink 

Uitvoerend inventarisatiebureau 
Naam     : Invenco 
Certificaatnummer Ascert  : 07-D070142.01 

Adres     : Hogebrinkerweg 10 
Postcode en plaats   : 3871 KNHoevelaken 
Telefoonnummer   : 033 455 57 55 
Website    : www.invenco.nl 
Email     : info@invenco.nl 

Uitvoerend inventariseerder (DIA) 
Naam     : Dhr. Wesley van Schuijlenburg 
DIA (SCA-code)   : 51E-290615-410830 

Technisch verantwoordelijke (DIA) 
Naam     : Dhr. Coen Bremer 
DIA (SCA-code)   : 51E-140914-410564 

Omschrijving van de onderzochte bouwkundige eenheid 
- uitsluitend een koeienstal en een droogschuur  

Doel van het onderzoek 
- de sloop 

Destructief onderzoek uitgevoerd 
- nee 

Reikwijdte uitgevoerd onderzoek 
 Gehele bouwwerk of gehele object 
 Gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object 
 Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object 
 Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object 

 

Geschiktheid uitgevoerd onderzoek 
 Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal 
 Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 
 Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop 
 Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 



 

 

RAPPORTNUMMER: R17.0928_Asbest_V1 

 

 

Projectnummer: 17.0928 Pagina 3 

Inhoudsopgave 

1 Samenvatting ......................................................................................................................................... 4 

2 Omschrijving van de opdracht ............................................................................................................. 5 
2.1 Aanleiding onderzoek ................................................................................................................... 5 

2.1.1 Algemene beperking ......................................................................................................... 5 
2.1.2 Beperkingen specifiek geldend voor dit project ................................................................. 6 
2.1.3 Niet onderzochte ruimten .................................................................................................. 6 

2.2 Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies ................................................................... 6 

3 Methoden ................................................................................................................................................ 7 

4 Resultaten .............................................................................................................................................. 8 
4.1 Bevindingen vooronderzoek ......................................................................................................... 8 
4.2 Bevindingen visuele inspectie ...................................................................................................... 9 
4.3 Indeling in risicoklassen.............................................................................................................. 12 

5 Bijlagen ................................................................................................................................................. 13 
5.1 Beknopt verslag vooronderzoek ................................................................................................. 14 
5.2 Integrale opname analysecertificaten ......................................................................................... 15 
5.3 De oorspronkelijke toepassingrelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling ................ 16 
5.4 Overige projectfoto's ................................................................................................................... 17 
5.5 Procescertificaat asbestinventarisatie ........................................................................................ 18 
5.6 Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen ......................................................................... 20 

 



 

 

RAPPORTNUMMER: R17.0928_Asbest_V1 

 

 

Projectnummer: 17.0928 Pagina 4 

1 Samenvatting 

In opdracht van Dhr. W. van den Brink van Kabaz is door de medewerker van Invenco een 
asbestinventarisatie uitgevoerd van uitsluitend een koeienstal en een droogschuur aan de Liefhovendijk 2 
te Linschoten. Het onderzoek is uitgevoerd op 30 mei 2017 conform de eisen zoals is vastgelegd in het 
werkveldspecifieke certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en 
Asbestverwijdering, opgenomen in bijlage XIIIa bij de Arbeidsomstandighedenregeling. 

Tijdens de inventarisatie zijn de volgende asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen 
waargenomen: 

Tabel 1: samenvatting asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen. 

Bron Omschrijving Ruimte Afmeting Risico-klasse Binding Asbestsoort 

1 Golfplaat Droogschuur, restanten op vloer 1 m2 1 buitensanering hg chrysotiel  
10-15% 

Aanbeveling: 
Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop. 

 

Tabel 2: samenvatting niet asbesthoudende toepassingen. 

Bron Omschrijving Ruimte 

Er zijn geen asbestvrije toepassingen bemonsterd. 
 

Beide objecten waren ten tijde van de asbestinventarisatie reeds in vervallen staat en deels ingestort.  
 

Bestaat er een redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen welke alleen middels 
het uitvoeren van destructieve onderzoekshandelingen in kaart gebracht kunnen worden. 

 Nee, er bestaat geen vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen in de constructie van 
het onderzochte object 

 Ja, aanvullend onderzoek voorafgaand aan sloop of renovatie is noodzakelijk (zie uitsluitingen 2.1.2, 
tabel 3). 

 



 

 

RAPPORTNUMMER: R17.0928_Asbest_V1 

 

 

Projectnummer: 17.0928 Pagina 5 

2 Omschrijving van de opdracht 

2.1 Aanleiding onderzoek 

De aanleiding van het onderzoek is de sloop van uitsluitend een koeienstal en een droogschuur aan de 
Liefhovendijk 2 te Linschoten. Van de heer W. van den Brink van Kabaz ontvingen wij op 24 mei 2017 
opdracht tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie conform de eisen zoals vastgelegd in het 
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie. 

Het opstellen van een asbestinventarisatie rapport is een verplichting op grond van het 
Asbestverwijderingsbesluit. 

2.1.1 Algemene beperking 
Deze inventarisatie is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd door deskundige en 
gekwalificeerde medewerkers welke minimaal in bezit zijn van de wettelijk vereiste opleidingen en 
certificaten. 

Met de uitvoering van de asbestinventarisatie is, op basis van de verstrekte opdracht, door Invenco een 
inspanningsverplichting geleverd op basis van kennis en ervaring om de in het onderzoeksgebied 
aanwezige asbesthoudende en asbestverdachte materialen te detecteren en in kaart te brengen. Ondanks 
een zorgvuldige werkwijze en de inzet van gekwalificeerd personeel kan niet volledig worden uitgesloten 
dat bij onderhouds-, verbouwings-, en/of sloopwerkzaamheden asbesthoudende materialen worden 
aangetroffen welke tijdens het onderzoek niet zijn opgemerkt. Achter asbesthoudende en/of 
asbestverdachte toepassingen wordt op voorhand geen onderzoek verricht. 

Daarnaast betreft het in deze rapportage omschreven onderzoek een momentopname van de situatie zoals 
deze tijdens de inventarisatie is aangetroffen. Invenco is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor 
wijzigingen van de bevindingen en de onderzoekslocatie die aangebracht zijn na de datum van het 
uitgevoerde onderzoek. 

Indien tijdens sloop of verwijderingswerkzaamheden aanvullende, asbestverdachte materialen worden 
aangetroffen draagt Invenco hiervoor geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwijderingskosten. 
De verdachte toepassing dient gemeld te worden bij het bevoegd gezag, certificerende instelling en bij 
Invenco. De toepassing zal aanvullend in kaart worden gebracht en middels een aanvullende wettelijke 
procedure afgehandeld worden. De belanghebbende worden over de uitkomst van deze procedure 
geïnformeerd. 

  



 

 

RAPPORTNUMMER: R17.0928_Asbest_V1 

 

 

Projectnummer: 17.0928 Pagina 6 

2.1.2 Beperkingen specifiek geldend voor dit project 
De uitgevoerde inventarisatie heeft betrekking op uitsluitend een koeienstal en een droogschuur. Tijdens 
dit onderzoek zijn de onderstaande beperkingen vastgesteld. 

Tabel 3: redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen en niet onderzochte onderdelen 

Constructiedeel Toepassing Asbest vermoeden Reden vermoeden 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
 

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de geplande sloop van de koeienstal en droogschuur. 
Deze rapportage wordt zodanig als geschikt aangemerkt voor het voorgenomen doel.  
 

2.1.3 Niet onderzochte ruimten 
Tijdens dit onderzoek zijn de volgende de ruimten niet onderzocht. 

Tabel 4: niet onderzochte ruimten 

Niet onderzochte ruimte(n) 

N.v.t. 
 

2.2 Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies 

De werkzaamheden zijn conform de eisen zoals gesteld in het Procescertificaat Asbestinventarisatie 
uitgevoerd. Invenco is in het bezit van het vereiste procescertificaat uitgegeven door Normec Certification. 
Invenco en haar medewerkers hebben geen enkel belang bij de resultaten van dit onderzoek. Deze 
rapportage wordt niet openbaar gemaakt zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de 
opdrachtgever. Dit rapport mag, zonder toestemming van de auteur, niet anders dan in zijn geheel en in 
kleur worden gereproduceerd. 

De asbestinventarisatie is op 30 mei 2017 uitgevoerd door Dhr. Wesley van Schuijlenburg (51E-290615-
410830). De rapportage is intern geautoriseerd op 30 mei 2017 door Dhr. Coen Bremer (51E-140914-
410564). 

Tabel 5: rapport revisie tabel 
Versie Omschrijving Datum 

V1 Versie 1 30 mei 2017 

De laaste versie is de geldende versie, voor vragen omtrent de geldigheid van dit rapport kunt u zich 
wenden tot Invenco. Uw vraag kunt u per e-mail stellen via info@invenco.nl onder vermelding van ons 
projectnummer en uw specifieke vraag. 



 

 

RAPPORTNUMMER: R17.0928_Asbest_V1 

 

 

Projectnummer: 17.0928 Pagina 7 

3 Methoden 

Aan de hand van de verkregen informatie over de te onderzoeken locatie is een projectspecifiek 
inventarisatieplan opgesteld. 

Een gecertificeerd medewerker van Invenco, welke minimaal in het bezit is van het certificaat Deskundig 
Inventariseerder Asbest (DIA), zal uitsluitend een koeienstal en droogschuur  op locatie inventariseren op 
asbestverdachte materialen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap. Van alle materialen 
welke mogelijk asbest zouden kunnen bevatten worden materiaalmonsters genomen. Eventuele 
monsternamepunten zullen fotografisch worden vastgelegd. Van de aangetroffen asbestverdachte 
materialen zullen de exacte locatie, het soort materiaal, de bevestiging en de afmetingen bepaald worden. 
Alle asbestverdachte materialen worden bemonsterd met gebruik van daarvoor geschikte persoonlijke 
beschermingsmiddelen en toepassing maatregelen zodat vezelemissie wordt voorkomen. Na de 
monstername wordt de locatie van monstername gereinigd. De monsters worden afzonderlijk gecodeerd. 
Materiaalmonsters worden voorzien van de code Mxx, kleefmonsters van de code Kxx en luchtmonsters 
van de code Lxx. 

Van technische installaties zoals verwarmingsapparatuur en electra-gerelateerde componenten en 
dergelijke worden doorgaans geen materiaalmonsters genomen. Van eventueel aangetroffen 
verwarmingsapparatuur en componenten worden indien aanwezig het merk, typenummer en bouwjaar 
vastgelegd. Aan de hand van diverse literatuur kan van een groot aantal installaties, apperatuur en 
componenten worden achterhaald of deze oorspronkelijk asbesthoudende materialen bevatten. Indien 
adequate productinformatie ontbreekt kunnen deze installaties, apparatuur en componenten op basis van 
kennis en ervaring van de inspecteur als asbestverdacht worden aangemerkt. 

Indien tijdens de inventarisatie een ernstige verontreiniging van asbesthoudende materialen wordt 
aangetroffen, welke een direct risico oplevert voor bewoners/gebruikers van het gebouw of constructie, 
wordt de opdrachtgever hierover direct ingelicht. Afhankelijk van de situatie wordt het onderzoek uitgebreid 
met kleefmonsters, indien de kleefmonsters asbest bevatten dan zal er een aanbeveling tot een NEN 2991 
onderzoek worden gegeven. Dit is een risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin 
asbesthoudende materialen zijn verwerkt. 

Alle bemonsterde asbestverdachte materialen zullen worden geanalyseerd door een laboratorium in het 
bezit van het vereiste accreditatie voor testlaboratoria, vastgelegd in NEN-EN-ISO/EC 17025:2005. 

De monsters worden door het laboratorium geanalyseerd op aanwezigheid van de zes voorkomende 
asbestsoorten (crocidoliet, amosiet, chrysotiel, tremoliet, anthophyliet en actinoliet). 

Hecht- of niet-hechtgebonden. 
Het laboratorium beoordeelt de binding van het materiaal, de hechtgebondenheid. De door het 
laboratorium vastgestelde binding kan, ten gevolge van monstername, afwijken van de in de rapportage 
aangegeven binding van de asbesthoudende toepassing. De door de onderzoeker aangegeven mate van 
hechtgebondenheid is derhalve bepalend. Indien het materiaal als niet hechtgebonden wordt aangemerkt 
houdt dit in dat er onder normale toepassings- en gebruiksomstandigheden asbestvezels vrij (kunnen) 
komen. Bij hechtgebonden materiaal is de kans op vezelemissie onder normale toepassings en 
gebruiksomstandigheden miniem. De hechtgebondenheid van het materiaal bepaalt mede de wijze van 
saneren in een later stadium, de zogenaamde risicoklasse-indeling (SMA-rt). 



 

 

RAPPORTNUMMER: R17.0928_Asbest_V1 

 

 

Projectnummer: 17.0928 Pagina 8 

4 Resultaten 

4.1 Bevindingen vooronderzoek 

Voorafgaand aan de inventarisatie is vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek bestaat uit het 
raadplegen van informatie verstrekt door de opdrachtgever en het opvragen van (oorspronkelijke) 
bouwtekeningen, verbouwtekeningen en documenten van eerder uitgevoerde asbestsaneringen. Indien 
mogelijk worden (ex-)gebruikers van het te onderzoeken object geïnterviewd teneinde informatie te 
verkrijgen over het gebruik van asbesthoudende materialen in het object. De bevindingen van het 
vooronderzoek zijn opgenomen in het projectspecifiek inventarisatieplan. 

De bevindingen uit het vooronderzoek zijn tijdens het onderzoek gecontroleerd. In onderstaande tabel zijn 
de resultaten samengevat weergegeven. In bijlage 5.1 is een uitgebreid verslag opgenomen van alle 
inspanningen die verricht zijn aangaande het vooronderzoek. 

Tabel 6: bevindingen vooronderzoek asbestinventarisatie 

Informatie eventuele asbesthoudende materialen en toepassingen verkregen uit beschikbare 
tekeningen, interview met de opdrachtgever, eigenaar, gebruikers of eventuele ex-gebruikers of 
overig verkregen informatie van het te onderzoeken object 

Mogelijke toepassing Aangetroffen tijdens onderzoek Bron 

Geen toepassing bekend N.v.t. N.v.t. 

  



 

 

RAPPORTNUMMER: R17.0928_Asbest_V1 

 

 

Projectnummer: 17.0928 Pagina 9 

4.2 Bevindingen visuele inspectie 

Zoals eerder beschreven zijn de tijdens de inventarisatie waarneembare asbestverdachte materialen waar 
mogelijk bemonsterd en in kaart gebracht (bijlage 5.6). Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur 
en electra-gerelateerde componenten wordt indien mogelijk, op basis van documentatie en literatuur, 
vastgesteld of deze asbesthoudende onderdelen bevatten. 

Indien er tijdens het onderzoek asbesthoudende, asbestverdachte of asbestgelijkende toepassingen zijn 
aangetroffen worden deze in de navolgende bronbladen gedetailleerd beschreven. De bronbladen 
omschrijven alle aangetroffen asbestverdachte en asbesthoudende materialen, toepassingen apparatuur 
en componenten. De bemonsterde materialen welke na analyse geen asbest blijken te bevatten zijn 
eveneens in de bronbladen opgenomen. Het betreft asbestvrije materialen welke grote visuele 
overeenkomsten tonen met asbesthoudende materialen en toepassingen waarvan bekend is dat deze 
asbest kunnen bevatten. De bronnummers komen overeen met de bronnummers in bijlage 5.6. Alle 
asbesthoudende toepassingen worden met rood gemarkeerd en asbestvrije toepassingen worden met 
groen gemarkeerd. 

  



 

 

RAPPORTNUMMER: R17.0928_Asbest_V1 

 

 

Projectnummer: 17.0928 Pagina 10 

Bron 1: Golfplaat 

Locatie Droogschuur, restanten op vloer. 

Verdieping Begane grond . 

Monstercode M01. 

Soort materiaal Golfplaat. 

Analysecertificaat STL.64952. 

Asbesthoudend Ja. 

Asbestsoort Chrysotiel. 

Percentage 10-15%. 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden. 

Beschadiging Licht. 

Graad van verwering Licht. 

Omgevingskenmerken Geen. 

Hoeveelheid 1 m2. 

Bevestiging Los. 

Bereikbaarheid Slecht. 

Risicoklasse 1 buitensanering. 
 

  

Bron 1 golfplaat overzicht Bron 1 golfplaat restanten  



 

 

RAPPORTNUMMER: R17.0928_Asbest_V1 

 

 

Projectnummer: 17.0928 Pagina 11 

  

Bron 1 golfplaat restanten (2) Bron 1 golfplaat restanten (3) 

 

Aanbevelingen Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop.. 

Opmerkingen De schuur is in een vervallen staat, waardoor de sanering in een buitensituatie komt.  
De 1m² stukken golfplaten liggen verspreid over een gebied van 6m². 

 

  



 

 

RAPPORTNUMMER: R17.0928_Asbest_V1 

 

 

Projectnummer: 17.0928 Pagina 12 

4.3 Indeling in risicoklassen 

Van iedere aangetroffen asbesttoepassing is de risicoklasse ten behoeve van saneren bepaald. Hiervoor is 
gebruik gemaakt van de SMA-rt database. Deze database is door het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid geïntroduceerd voor het vaststellen van de risicoklasse. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) 
bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen. 

Tabel 7: risicoklasse 

Risicoklasse Omschrijving Vezelconcentratie 
tijdens activiteiten 

1 Blootstellingsniveau asbestvezels serpentijn of amfibool 
 
Eindbeoordeling conform Arbeidsomstandighedenbesluit 
Artikel 4.47b. Dit betreft een visuele inspectie waarbij is 
vastgesteld dat de aanwezigheid van asbest niet meer visueel 
waarneembaar is. 

< 2.000 vezels/m3 

2 Blootstellingsniveau asbestvezels serpentijn en/of 
amfibool 
 
Eindbeoordeling conform Arbeidsomstandighedenbesluit 
Artikel 4.51a. Dit betreft een visuele inspectie conform NEN 
2990 en wordt in binnen-situaties aangevuld met een 
concentratiemeting (2 uur) conform 
Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 4.51a. Er wordt getoetst 
op een vezelconcentratie van 10.000 vezels/m3 

≥ 2.000 vezels/m3 
serpentijn 
 
en 
 
< 2.000 vezels/m3 
amfibool 

2A Blootstellingsniveau asbestvezels amfibool 
 
Eindbeoordeling conform Arbeidsomstandighedenbesluit 
Artikel 4.53c. Dit betreft een visuele inspectie conform NEN 
2990 en wordt in binnen-situaties aangevuld met kleefmonsters 
en een concentratiemeting (4 uur) conform 
Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 4.53c*. Er wordt getoetst 
op een vezelconcentratie van 2.000 vezels/m3 
 
* voor de verwijdering van kleine losliggende oppervlakken (max. 2,5 m2) of 
producten die middels een fysieke afscherming verwijderd kunnen worden 
zonder mogelijke blootstelling kan een eindbeoordeling conform risicoklasse 2 
van toepassing zijn. 

≥ 2.000 vezels/m3 

 

Bepalende factoren bij het vaststellen van de risicoklasse-indeling zijn onder andere de aard van het 
asbesthoudende materiaal, de hechtgebondenheid en de wijze waarop de toepassing verwijderd kan 
worden. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij 
verwijdering van de asbesthoudende materialen. Indien de verwijderingsmethode afwijkt van de methode 
zoals in de SMA-rt beschreven kan dit mogelijk leiden tot een andere risicoklasse-indeling dan vermeld in 
deze rapportage. Het asbestverwijderingsbedrijf of de aannemer dient in een dergelijk geval contact op te 
nemen met Invenco. 

De te hanteren risicoklasse-indeling voor de verwijdering van de aangetroffen asbesthoudende materialen 
is vermeld onder kolom 4 van tabel 1 en in toepassingenoverzicht. De SMA-rt output met daarop de 
bijbehorende saneringsmethode is bijgevoegd als bijlage 5.3. 



 

 

RAPPORTNUMMER: R17.0928_Asbest_V1 

 

 

Projectnummer: 17.0928 Pagina 13 

5 Bijlagen 

Het volledige overzicht met bijlagen wordt in het werkveldspecifieke certificatieschema voor de 
Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, zoals opgenomen in bijlage XIIIa bij de 
regeling verplicht gesteld. Het is mogelijk dat een aantal vermelde bijlagen voor dit rapport niet van 
toepassing zijn. In dit geval wordt op de titelbladen 'N.v.t.' vermeld. 

  



 

 

RAPPORTNUMMER: R17.0928_Asbest_V1 

 

 

Projectnummer: 17.0928 Pagina 14 

5.1 Beknopt verslag vooronderzoek 

Geleverde inspanning met betrekking tot het vooronderzoek 

Zijn er tekeningen beschikbaar Nee 

Welke relevante informatie kan er uit de 
beschikbare tekeningen worden gehaald 

N.v.t. 

In welk jaartal of welke periode is het te 
inventariseren bouwwerk, object of de installatie 
gebouwd 

1905 

Interview 

Gesproken met N.v.t. 

Bevindingen N.v.t. 

Overige verkregen informatie, verkregen door o.a. intakeformulier 

Zijn er eerdere asbestinventarisaties uitgevoerd Nee 

Welke relevante informatie kan er uit eerder 
opgestelde inventarisatierapporten worden gehaald 

N.v.t. 

Zijn er in het verleden asbesthoudende materialen 
uit het bouwwerk, object of de installatie verwijderd 

Onbekend 

Hebben er in het verleden verbouwingen of 
renovaties plaatsgevonden 

Onbekend 

Overige geraadpleegde bronnen * Kadaster BAG-viewer 

 

  



 

 

RAPPORTNUMMER: R17.0928_Asbest_V1 

 

 

Projectnummer: 17.0928 Pagina 15 

5.2 Integrale opname analysecertificaten 

 



 

 

RAPPORTNUMMER: R17.0928_Asbest_V1 

 

 

Projectnummer: 17.0928 Pagina 16 

5.3 De oorspronkelijke toepassingrelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling 

 



 

 

RAPPORTNUMMER: R17.0928_Asbest_V1 

 

 

Projectnummer: 17.0928 Pagina 17 

5.4 Overige projectfoto's 

  

Koeienstal is in een vervallen staat Koeienstal beglazing geen asbestverdacht materiaal 

  

Vliering koeienstal geen asbestverdacht materiaal Droogschuur is in een vervallen staat en deels ingestort 

  

Veel materiaal in droogschuur Veel materiaal om vervallen droogschuur 

  



 

 

RAPPORTNUMMER: R17.0928_Asbest_V1 

 

 

Projectnummer: 17.0928 Pagina 18 

5.5 Procescertificaat asbestinventarisatie 

 

  



 

 

RAPPORTNUMMER: R17.0928_Asbest_V1 

 

 

Projectnummer: 17.0928 Pagina 19 

 

  



 

 

 

 

5.6 Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen 

 












TOETSING  BOUWBESLUIT

EPC BEREKENING

Project: Woonhuis 

Linschoten

Datum: 17-03-2017



bladzijde

Gebruiksoppervlakte 2

Verblijfsgebieden 2

Inventarisatie kozijnen 3

Daglichttoetreding 4

Ventilatie-eisen 5

Toetsing ventilatie 6

Berekening spuicapaciteit verblijfsgebied volgens NEN 1087 en NPR 1088 8

Bepaling oppervlakten tbv epc berekening 9

Gebruiksoppervlakken en verblijfsgebieden en kozijnmerken

Plattegronden 10

resultaat epc berekening en bijlagen 12

Op al onze opdrachten/overeenkomsten/offertes is de DNR van toepassing.

De regeling is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrecht te Den Haag en zal op verzoek worden toegezonden.

Niets uit dit rapport mag door derden zonder toestemming van Atelierbouwkunde advies bv op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn de afdelingen, 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6 en 

onverminderd het bepaalde in artikel 9.2, 10e lid, artikel 6.10 niet van toepassing. Wat betreft de afdelingen 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.11, 4.1, 4.2 en 4.7 zijn de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing.

Inhoud

Woonhuis te Linschoten 170317 1



Bouwbesluitberekening

Gebruiksoppervlakte

Per woning.

De ruimte minimaal hoog 1500 mm.

Alles meerekenen ook scheidingswanden. Afzonderlijk nis of sparing >0,5m2

Niet meerekenen een vide of schalmgat van min. 4 m2 of leidingschacht >0,5m2

Woonfunctie (particuliere woning )
Minimale eisen per verblijfsruimte bij bestaande bouw:

hoogte :      2100 mm

Per verblijfsgebied minimaal 1 verblijfsruimte

Niet meerekenen de badruimte, toilet, technische ruimte en trapgat

Niet meerekenen bij stapelbouw extra de gemeenschappelijke verkeersruimten

Gebruiksoppervlakken BG 291,91   m2
(totaal beide gebouwdelen) 1e verd. 114,63   m2

Totaal gebruiksoppervlakte: 406,54   m2
Verblijfsgebieden

Totaal verblijfsgebieden is minimaal 55% van het gebruiksoppervlakte   = 223,59   m2

Ruimte omschrijving opp. zonder oppervlakte 

krijtstreep

Verblijfsgebied  1 woonkamer + keuken + werkruimte 110,00 m2
Verblijfsgebied  2 masterslaapkamer 0,16 16,50 m2

Verblijfsgebied  3 woonkamer 0,02 30,79 m2
Verblijfsgebied  4 berging 0,03 20,70 m2

Verblijfsgebied  5 slaapkamer 1,11 12,92 m2

Verblijfsgebied  6 slaapkamers 1,16+1,17 30,64 m2
Verblijfsgebied  7 slaapkamer 1,05 9,00 m2

totaal verblijfsgebied 230,55 m2
Voldoet

buitenruimte Minimaal 4 m2 en minimaal 1,5m breed voldoet

Berging Minimaal 5 m2 en minimaal 1,8m breed en minimaal 2,3m hoog voldoet

opstelplaats aanrecht Minimaal 1,5 m1 x 0,6m niet tegen woonmatje voldoet
opstelplaats kooktoestel Minimaal 0,6 m1 x 0,6m niet tegen woonmatje voldoet

In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van 

ten minste 7,5 m² en een breedte van ten minste 2,4 m.

Woonhuis te Linschoten 170317 2



Inventarisatie kozijnen

Kozijn LTA kozijnoppervlakte daglichtoppervlakte

merk waarde per stuk pm per stuk glas opp pm glas spui

A 0,60 4,66 8,86 hout koz. 2,07

B 0,60 10,68 13,30 3,65

C 0,60 9,45 12,38 2,93 4,19

D 0,60 10,19 12,93 3,19 4,61

E 0,60 7,47 10,97 2,18 3,25

F 0,60 11,59 13,75 3,45 4,61

G 0,60 7,09 11,11 1,86 3,07

H 0,60 2,30 6,28 navg

J 0,60 6,57 10,61 1,81

K 0,60 2,30 6,28 0,62

L 0,60 2,50 6,91 navg

M 0,60 4,75 8,77 dicht 4,30

N 0,60 4,35 8,44 3,78

O 0,60 2,48 6,89 dicht 2,15

P 0,60 4,35 8,44 1,80 3,78

Q 0,60 4,72 8,93 navg

R 0,60 6,57 10,27 2,79 1,92

S 0,60 2,53 6,40 1,58 1,88

T 0,60 1,00 3,88 0,69 dakraam 0,90

U 0,60 8,47 11,64 navg

V 0,60 4,07 8,37 1,28

W 0,60

X 0,60 6,40 11,65

Y 0,60 1,16 4,44 0,70 0,94

Z 0,60 2,11 6,98

 

Bepaling equivalente daglichtoppervlakte per kozijnmerk

Kozijn Glasopp. belemm. belemm. belemm. belemm. glas equivalente

merk in m2 hoek α hoek ß Cb Cu CLTA dagl.opp in m2

A

B 3,65 55 9 0,57 1 1 2,08

C 2,93 20 45 0,66 1 1 1,93

D 3,19 55 9 0,57 1 1 1,82

E 2,18 48 9 0,61 1 1 1,33

F 3,45 55 9 0,57 1 1 1,97

G 1,86 20 45 0,66 1 1 1,23

H navg 20 9 0,80 1 1

J 1,81 20 45 0,66 1 1 1,19

K 0,62 20 45 0,66 1 1 0,41

L navg 20 9 0,80 1 1

M dicht 20 9 0,80 1 1

N 20 9 0,80 1

O dicht 20 9 0,80 1 1

P 1,80 20 37 0,72 1 1 1,30

Q navg 20 9 0,80 1 1

R 2,79 20 45 0,66 1 1 1,84

S 1,58 20 9 0,80 1 1 1,26

T 0,69 20 9 0,80 1 1 0,55

U navg 1

V 1,28 55 9 0,57 1 1 0,73

W 20 9 0,80 1

X 20 9 0,80 1

Y 0,70 20 9 0,80 1 1 0,56

Z 20 9 0,80 1

navg  = niet aan verblijfsgebied grenzend

Woonhuis te Linschoten 170317 3



Daglichtoppervlakte per verblijfsgebied

(totaal beide gebouwdelen)

verblijfsgebied oppervlak Aeq benodigd Aeq aanwezig

verblijfsgebied per VG kozijnmerk aantal verblijfsgebied

in m2 in m2 in m2

Verblijfsgebied  1 110,00 0,50 A 1

B 1 2,08

C 2 3,87

D 1 1,82

E 2 2,66

J 1,5 1,79

Z 1

totaal 12,22 Voldoet

Verblijfsgebied  2 16,50 0,50 F 1 1,97

G 1 1,23

totaal 3,19 Voldoet

Verblijfsgebied  3 30,79 0,50 P 1 1,30

R 2 3,68

N 1
totaal 4,98 Voldoet

Verblijfsgebied  4 20,70 0,50 M 1

P 1 1,30

O 1
totaal 1,30 Voldoet

Verblijfsgebied  5 12,92 0,50 S 2 2,53

T 1 0,55

totaal 3,08 Voldoet

Verblijfsgebied  6 30,64 0,50 S 2 2,53

T 3 1,65

V 1 0,73
totaal 4,91 Voldoet

Verblijfsgebied  7 9,00 0,50 Y 1 0,56

totaal 0,56 Voldoet

Verblijfsgebied  6

verblijfsruimte oppervlak Aeq benodigd Aeq aanwezig

verblijfsruimte per VR kozijnmerk aantal verblijfsruimte

in m2 in m2 in m2

slaapkamer 1,16 10,00 0,50 S 1 1,26

totaal 1,26 Voldoet

slaapkamer 1,17 10,00 0,50 S 1 1,26

totaal 1,26 Voldoet
De overige verblijfsruimten zijn tevens de verblijfsgebieden.

Volgens het bouwbesluit moet er per verblijfsgebied een daglichtoppervlakte aanwezig zijn van minimaal 10 % van het 

vloeroppervlakte van het verblijfsgebied.

Woonhuis te Linschoten 170317 4



Ventilatie-eisen

De ventilatie openingen moeten 1,800 m boven de vloer aangebracht zijn.

Ruimte Ventilatiecapaciteit Minimaal/Maximaal Toevoer/Afvoer
Verblijfsgebied 0,9 dm3/s per m2 vloeropp     min.   7 dm3/s

Verblijfsgebied 0,9 dm3/s per m2 vloeropp     min. 21 dm3/s

met kooktoestel

Verblijfsruimte 0,7 dm3/s per m2 vloeropp     min.   7 dm3/s

Toiletruimte 0,9 dm3/s per m2 vloeropp     min.   7 dm3/s

Badruimte 0,9 dm3/s per m2 vloeropp     min. 14 dm3/s

Gemeenschappelijke 0,5 dm3/s per m2 vloeropp

verkeersruimte

Liftkooi 3,2 dm3/s per m2 vloeropp
Opslag voor huishoude-lijk 10 dm3/s per m2 vloeropp

opstelruimte gasmeter 1 dm3/s per m2 vloeropp     min.   2 dm3/s

Stallingsruimte voor 3 dm3/s per m2 vloeropp

Toevoer    : Direct via rooster of dakdoorvoer

Indirect via spleet onder de deuren
afvoer       : Direct via rooster of dakdoorvoer

Indirect via spleet onder de deuren, mech. ventilatie, of andere ruimte

Basis rekenregel voor natuurlijke toevoer: 12 cm2 per dm3/s van de vereiste volumestroom
Basis rekenregel voor natuurlijke afvoer  : 10 cm2 per dm3/s van de vereiste volumestroom

De toevoer van verse lucht naar een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied mag maximaal 50 % via een niet-

gemeenschappelijk verblijfsgebied of niet-gemeenschappelijke verkeersruimte van dezelfde gebruiksfunctie 

worden aangevoerd.

De ventilatie openingen moeten 2 m vanaf de perceelgrens zitten (of hart van de weg water of openbaargroen)

niet afsluitbare 

voorziening

niet afsluitbare 

voorziening

niet afsluitbare 

voorziening

niet afsluitbare 

voorziening

Woonhuis te Linschoten 170317 5



Bepaling ventilatievoorzieningen volgens NEN1087 en NPR1088

toetsing ventilatie

hoofdgebouw natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

capaciteitbepaling volgens NPR 1088 eis: voldoende capaciteit van aan en afvoervoorzieningen

aanvoer rechtstreeks van buiten 

boven de 1800+ vloernivo m1 rooster uitgaande van een capaciteit van 15l/s/m1

ruimte opp eis l/s toevoer via kozijnmerk toevoer
(min 7 l/s) rooster

m1 rooster min.

woonkamer + keuken + werkruimte 110,00 99,00 5,72 85,85  l/s 

masterslaapkamer 0,16 16,50 14,85 0,99 14,85  l/s 

slaapkamer 1,11 12,92 11,63 0,93 14,00  l/s 

slaapkamers 1,16+1,17 30,64 27,58 1,84 27,58  l/s 

totaal 142,27  l/s 

afvoer  naar buiten

ruimte opp eis afvoer via opp. kanaal afvoer

cm2

toilet 0,06 7,00 afvoerkanaal 21,00 7,00  l/s 

keuken 0,12 21,00 afvoerkanaal 195,82 65,27  l/s 

bijkeuken 0,07 afvoerkanaal 42,00 14,00  l/s 

badkamer 0,15 14,00 afvoerkanaal 63,00 21,00  l/s 

badkamer 1,09 14,00 afvoerkanaal 42,00 14,00  l/s 

toilet 1,08 7,00 afvoerkanaal 21,00 7,00  l/s 

badkamer 1,18 14,00 afvoerkanaal 42,00 14,00  l/s 

totaal 142,27  l/s 

afvoer per ruimte

ruimte afvoer naar afvoer

slaapkamer 1,11 badkamer 1,09 14,00  l/s 

slaapkamers 1,16+1,17 overloop 27,58  l/s 

overloop badkamer 1,18 14,00  l/s 

overloop toilet 1,08 7,00  l/s 

overloop woonkamer + keuken + werkruimte 6,58  l/s 

woonkamer + keuken + werkruimte bijkeuken 0,07 14,00  l/s 

woonkamer + keuken + werkruimte toilet 0,06 7,00  l/s 

masterslaapkamer 0,16 badkamer 0,15 21,00  l/s 

masterslaapkamer 0,16 woonkamer + keuken + werkruimte 6,58  l/s 

50% regeling woonkamer/keuken:

Toevoer eetkamer/keuken is 85,85 l/s van buiten en 13,15 l/s van binnen, de totale toevoer is 99,00 l/s.

Er komt minimaal 50% van de toevoer lucht van buiten.

Woonhuis te Linschoten 170317 6



Bepaling ventilatievoorzieningen volgens NEN1087 en NPR1088

toetsing ventilatie

bijgebouw natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

capaciteitbepaling volgens NPR 1088 eis: voldoende capaciteit van aan en afvoervoorzieningen

aanvoer rechtstreeks van buiten 

boven de 1800+ vloernivo m1 rooster uitgaande van een capaciteit van 15l/s/m1

ruimte opp eis l/s toevoer via kozijnmerk toevoer
(min 7 l/s) rooster

woonkamer 0,02 30,79 27,71 1,85 R 27,71 l/s

berging 0,03 20,70 18,63 1,24 P 18,63 l/s

slaapkamer 1,05 9,00 8,10 0,93 Y 14,00 l/s

totaal 60,34  l/s 

afvoer  naar buiten

ruimte opp eis afvoer via opp. kanaal afvoer

cm2

berging 0,03 afvoerkanaal 118,02 39,34  l/s 

badkamer 1,06 14,00 afvoerkanaal 42,00 14,00  l/s 

toilet 1,04 7,00 afvoerkanaal 21,00 7,00  l/s 

totaal 60,34  l/s 

afvoer per ruimte

ruimte afvoer naar afvoer

 l/s 

slaapkamer 1,05 badkamer 1,06 14,00  l/s 

woonkamer 0,02 overloop 7,00  l/s 

overloop toilet 1,04 7,00  l/s 

woonkamer 0,02 entree hal 20,71  l/s 

entree hal berging 0,03 20,71  l/s 

Woonhuis te Linschoten 170317 7



Bepaling spuicapaciteit verblijfsgebied volgens NEN 1087 en NPR 1088

De spuicapaciteit van een verblijfsgebied moet minimaal 6 dm3/s per m2 vloeroppervlakte zijn

De spuicapaciteit van een verblijfsruimte moet minimaal 3 dm3/s per m2 vloeroppervlakte zijn
De capaciteit van de opening is gelijk aan qv = Anetto x v x 1000

qv  = luchtvolumestroom in dm3/s

Anetto  = netto oppervlakte van de openingen in m2

v  = luchtsnelheid in m/s
spui 0,1 m/s via een gevel

Aeff= AxJ(Y) 0,4 m/s via twee gevels
De ventilatie openingen moeten 2 m vanaf de perceelgrens zitten (of hart van de weg water of openbaargroen)

(totaal beide gebouwdelen)

Ventilatie per verblijfsgebied Voldoet

verblijfsgebied opp. Verblijfs- eis kozijn aantal Anetto v qv

gebied spuiventilatie openingen luchtstroom

in m2 dm3/s m2 m/s dm3/s

Verblijfsgebied  1 110,00 660,00 A 1 2,07 0,40 8624,00

B 1

C 2 8,38

D 1 4,61

E 2 6,50

J 2

Z 1

Voldoet

Verblijfsgebied  2 16,50 99,00 F 1 4,61 0,10 768,00

G 1 3,07

Voldoet

Verblijfsgebied  3 30,79 184,74 P 1 3,78 0,10 1140,00

R 2 3,84

N 1 3,78

Voldoet

Verblijfsgebied  4 20,70 124,20 M 1 4,30 0,10 1023,00

P 1 3,78

O 1 2,15

Voldoet

Verblijfsgebied  5 12,92 77,52 S 2 3,76 0,10 466,00

T 1 0,90

Voldoet

Verblijfsgebied  6 30,64 183,84 S 2 3,76 0,10 646,00

T 3 2,70

V 1

Voor de verblijfsruimten die niet tevens een verblijfsgebied zijn zie hieronder de spui-toets
Verblijfsgebied  6

Ventilatie per verblijfsruimte Voldoet

verblijfsruimte opp. Verblijfs- eis Anetto v qv

ruimte spuiventilatie kozijn aantal openingen luchtstroom

in m2 dm3/s m2 m/s dm3/s

slaapkamer 1,16 10,00 30,00 S 1 1,88 0,10 188,00

Voldoet

slaapkamer 1,17 10,00 30,00 S 1 1,88 0,40 752,00

De overige verblijfsruimten zijn tevens de verblijfsgebieden.

Woonhuis te Linschoten 170317 8



Bepaling opppervlakten van gevels en plattegronden tbv EPC berekening

BG 291,91 m2 

1e verd. 114,63 m2 

-------------- +

GO verwarmd 406,54 m2

Scheidingsoppervlakken warmtapwaterleidinglengte

badkamers

(totaal beide gebouwdelen) keuken

BG vloer 291,91 m2 pm = 119,09

totaal opp. Kozijn merk aantal pm belemmering opp dicht

Voorgevel 103,42 m2 4,66 A 1 8,86 onbel 51,83

W 2,11 Z 1 6,98 onbel

totaal pm kozijn = 89,87 m1 10,68 B 1 13,30 onbel

11,59 F 1 13,75 bel

8,70 P 2 16,88 onbel

4,72 Q 1 8,93 onbel

5,06 S 2 12,80 onbel

4,07 V 1 8,37 bel

totaal opp. Kozijn merk aantal pm belemmering opp dicht
Achtergevel 103,42 m2 2,30 H 1 6,28 onbel 65,80

O 4,35 N 1 8,44 bel

totaal pm kozijn = 64,50 m1 2,50 L 1 6,91 bel

4,75 M 1 8,77 dicht

10,19 D 1 12,93 bel

5,06 S 2 12,80 onbel

8,47 V 1 8,37 bel

totaal opp. Kozijn merk aantal pm belemmering opp dicht
Rechter zijgevel 125,81 m2 18,90 C 2 24,76 onbel 30,77

Z 14,94 E 2 21,94 onbel

totaal pm kozijn = 136,04 m1 14,18 G 2 22,22 onbel

16,94 U 2 23,28 onbel

13,14 R 2 20,54 onbel

16,94 X 2 23,30 onbel

totaal opp. Kozijn merk aantal pm belemmering opp dicht

Linker zijgevel 88,92 m2 13,14 J 2 21,22 onbel 54,06

N 2,30 K 1 6,28 onbel

totaal pm kozijn = 43,27 m1 2,48 O 1 6,89 dicht

16,94 Y 2 8,88 onbel

totaal opp. Kozijn merk aantal pm belemmering opp dicht

Hellend dak 424,10 m2 10,00 T 10 38,80 onbel 414,10

totaal pm kozijn = 38,80 m1

nok 34,63 m1

dakvoet 69,26 m1

topgevel 61,89 m1

Rc waarden

platdak 6,00 m2K/W

hellend dak 6,00 m2K/W

gevel 4,50 m2K/W

BG vloer 5,00 m2K/W

Gebruiksoppervlak  (binnen de 

thermische schil)

Woonhuis te Linschoten 170317 9



Woonhuis te Linschoten 170317 10



Woonhuis te Linschoten 170317 11



Aanvraag omgevingsvergunning

kabaz - Woning 16-03-2017
1 0,38

Algemene gegevens

projectomschrijving Woning 16-03-2017
variant 1
straat / huisnummer / toevoeging
postcode / plaats Linschoten
eigendom Onbekend
bouwjaar 2017
renovatiejaar
categorie Energieprestatie Woningbouw
aantal woningbouw-eenheden in berekening 1
aantal woningen van dit type in het project 1
totaal aantal woningen in het project 1
gebruiksfunctie woonfunctie
datum 14-03-2017
opmerkingen

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]
verwarmde zone alles traditioneel, gemengd zwaar 406,45

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja
lengte van het gebouw 23,00 m
breedte van het gebouw 12,00 m
hoogte van het gebouw 8,00 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]
alles grondgebonden gebouw, vrijstaand, met kap 0,43

Open verbrandingstoestellen

Open verbrandingstoestellen

type verbrandingstoestel B [kW] toestel in rekenzone
open haard, vaste brandstof 25 alles

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone alles

Woning  16-03-2017 Ben ter Denge, atelier bouwkunde advies bv

Uniec v2.2.10 Pagina 1/13 Printdatum: 14-3-2017 22:18



constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

BG vloer - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3) - 291,9 m²
BG vloer 291,91 3,50

voorgevel - buitenlucht, W - 103,4 m² - 90°
gevel 51,83 4,50 minimale belem.
houten kozijn 4,66 1,45 0,60 ja minimale belem.
metalen kozijn + t… 2,11 0,99 0,60 ja minimale belem.
metalen kozijn + t… 10,68 0,99 0,60 ja minimale belem.
metalen kozijn + t… 11,59 0,99 0,60 ja volledige belem.
houten kozijn 8,70 1,45 0,60 nee minimale belem.
houten kozijn 4,72 1,45 0,60 nee minimale belem.
metalen kozijn + t… 5,06 0,99 0,60 ja minimale belem.
metalen kozijn + t… 4,07 0,99 0,60 ja volledige belem.

achtergevel - buitenlucht, O - 103,4 m² - 90°
gevel 65,80 4,50 minimale belem.
metalen kozijn + t… 2,30 0,99 0,60 nee minimale belem.
houten kozijn 4,35 1,45 0,60 nee volledige belem.
houtenkozijn 2,50 0,82 0,50 nee volledige belem.
kozijn+dichte deur 4,75 2,00 0,00 nee minimale belem.
metalen kozijn + t… 10,19 0,99 0,60 ja volledige belem.
metalen kozijn + t… 5,06 0,99 0,60 ja minimale belem.
metalen kozijn + t… 8,47 0,99 0,60 nee volledige belem.

rechter zijgevel - buitenlucht, Z - 125,8 m² - 90°
gevel 30,77 4,50 minimale belem.
metalen kozijn + t… 18,90 0,99 0,60 ja minimale belem.
metalen kozijn + t… 14,94 0,99 0,60 ja minimale belem.
metalen kozijn + t… 14,18 0,99 0,60 ja minimale belem.
metalen kozijn + t… 16,94 0,99 0,60 ja minimale belem.
houten kozijn 13,14 1,45 0,60 nee minimale belem.
houten kozijn 16,94 1,45 0,60 nee minimale belem.

linker zijgevel - buitenlucht, N - 88,9 m² - 90°
gevel 54,06 4,50 minimale belem.
metalen kozijn + t… 13,14 0,99 0,60 ja minimale belem.
houten kozijn 2,30 1,45 0,60 nee minimale belem.
kozijn+dichte deur 2,48 2,00 0,00 nee minimale belem.
houten kozijn 16,94 1,45 0,60 nee minimale belem.

hellend dak - buitenlucht, HOR, dak - 424,1 m² - 0°
plat dak 414,10 6,00 minimale belem.
houten kozijn 10,00 1,45 0,60 nee minimale belem.

Lineaire transmissiegegevens rekenzone alles

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

BG vloer - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3) - 291,9 m²
fundering-vloer 119,09 0,144 101.0.1.02 nee

Woning  16-03-2017 Ben ter Denge, atelier bouwkunde advies bv

Uniec v2.2.10 Pagina 2/13 Printdatum: 14-3-2017 22:18



Lineaire transmissiegegevens rekenzone alles

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

voorgevel - buitenlucht, W - 103,4 m² - 90°
kozijnaansluiting 89,87 0,045 n.v.t. n.v.t.

achtergevel - buitenlucht, O - 103,4 m² - 90°
kozijnaansluiting 64,50 0,045 n.v.t. n.v.t.

rechter zijgevel - buitenlucht, Z - 125,8 m² - 90°
kozijnaansluiting 136,04 0,045 n.v.t. n.v.t.

linker zijgevel - buitenlucht, N - 88,9 m² - 90°
kozijnaansluiting 43,27 0,045 n.v.t. n.v.t.

hellend dak - buitenlucht, HOR, dak - 424,1 m² - 0°
kozijnaansluiting 38,80 0,045 n.v.t. n.v.t.
nok 34,63 0,023 404.0.0.01 nee
hellend dak dakvoet 69,26 0,037 401.0.1.01 nee
hellend dak topgevel 61,89 0,089 403.1.0.01 nee

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

BG vloer - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3)

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,05 m
omtrek van het vloerveld (P) 119,09 m
grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,15 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker combi-warmtepomp
toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4, 5 en 6)
bron warmtepomp bodem
ontwerpaanvoertemperatuur θsup ≤ 30°
toestel - warmtepomp Alpha-InnoTec (Nathan) WZSV 162H/K3M
vermogen warmtepomp 10,85 kW

β-factor warmtepomp 0,82
aantal warmtepompen 1
type bijverwarming geen bijverwarming
transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 459 W/K
warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 53.082 MJ
hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 53.082 MJ
hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 22.179 MJ
opwekkingsrendement verwarming - warmtepomp (ηH;gen) 6,100
opwekkingsrendement warmtapwater - warmtepomp (ηW;gen) 1,400

Woning  16-03-2017 Ben ter Denge, atelier bouwkunde advies bv

Uniec v2.2.10 Pagina 3/13 Printdatum: 14-3-2017 22:18



opwekkingsrendement - bijverwarming (ηH;gen) 0,000

Regeneratie

zonne-energiesysteem voor regeneratie nee

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja
afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee
verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee
distributierendement (ηH;dis) 1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1
warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte
gemiddelde leidinglengte naar badruimte forfaitair
gemiddelde leidinglengte naar aanrecht forfaitair
inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm
afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,742

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja
hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja
aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

alles

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
systeemvariant DucoTronic Plus System + CO2 gestuurde roosters - verlopen 

11-11-2016
luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09
correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,38

Kenmerken ventilatiesysteem

Woning  16-03-2017 Ben ter Denge, atelier bouwkunde advies bv

Uniec v2.2.10 Pagina 4/13 Printdatum: 14-3-2017 22:18



werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee
warmtepomp op ventilatieretourlucht in rekenzone(s) nee
luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA A

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja
max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 120,00 W (2 units)
reductiefactor luchtvolumestroomregeling centrale ventilatie-units (f
regfan)

0,132

totaal effectief vermogen (Peff) van alle ventilatie-units 15,840 W

Aangesloten rekenzones

alles

Koeling

koeling 1

Kenmerken opwekker

Type opwekker koudeopslag / bodemkoeling (zonder inzet koelmachine)
koudebehoefte koelsysteem (QC;nd) 33.932,00
opwekkingsrendement (ηC;gen) 10,0

Kenmerken koelsysteem

koeltransport water
HT- of LT-koeling HT-koeling
distributiesrendement (ηC;dis) 1,00

Aangesloten rekenzones

alles

Woning  16-03-2017 Ben ter Denge, atelier bouwkunde advies bv

Uniec v2.2.10 Pagina 5/13 Printdatum: 14-3-2017 22:18



Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 22.277 MJ
hulpenergie    1.666 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 40.555 MJ
hulpenergie    0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 8.687 MJ
hulpenergie    0 MJ

zomercomfort ESC;P 0 MJ
ventilatoren EV;P 1.279 MJ
verlichting EL;P 18.729 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ
op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 0 MJ
in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
  
Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 406,45 m²
totale verliesoppervlakte Als 1.050,01 m²
  
Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties    10.112 kWh
niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    11.394 kWh
op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    0 kWh
geëxporteerde electriciteit    0 kWh
TOTAAL    21.506 kWh
  
CO2-emissie
CO2-emissie mco2 5.712 kg
  
Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 229 MJ/m²
karakteristiek energiegebruik EPtot 93.193 MJ
toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 98.670 MJ
energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,378 -
energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,38 -
  
BENG indicatoren

energiebehoefte   59,5 kWh/m²
primair energiegebruik   50,9 kWh/m²
aandeel hernieuwbare energie   41 %

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende 
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.

Woning  16-03-2017 Ben ter Denge, atelier bouwkunde advies bv

Uniec v2.2.10 Pagina 6/13 Printdatum: 14-3-2017 22:18



Verklaringen

Woning  16-03-2017 Ben ter Denge, atelier bouwkunde advies bv

Uniec v2.2.10 Pagina 7/13 Printdatum: 14-3-2017 22:18



Woning  16-03-2017 Ben ter Denge, atelier bouwkunde advies bv

Uniec v2.2.10 Pagina 8/13 Printdatum: 14-3-2017 22:18



Woning  16-03-2017 Ben ter Denge, atelier bouwkunde advies bv

Uniec v2.2.10 Pagina 9/13 Printdatum: 14-3-2017 22:18



Woning  16-03-2017 Ben ter Denge, atelier bouwkunde advies bv

Uniec v2.2.10 Pagina 10/13 Printdatum: 14-3-2017 22:18



Woning  16-03-2017 Ben ter Denge, atelier bouwkunde advies bv

Uniec v2.2.10 Pagina 11/13 Printdatum: 14-3-2017 22:18



Woning  16-03-2017 Ben ter Denge, atelier bouwkunde advies bv

Uniec v2.2.10 Pagina 12/13 Printdatum: 14-3-2017 22:18



Woning  16-03-2017 Ben ter Denge, atelier bouwkunde advies bv

Uniec v2.2.10 Pagina 13/13 Printdatum: 14-3-2017 22:18


</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>