<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>






























project: 		 Liefhovendijk 2. Linschoten

opdrachtgever: 	 Aannemersbedrijf W. de Wit
onderdeel:		  Plattegrond inrichtingsplan
schaal:		  1:500
datum: 		  19-07-2018
formaat: 		  A3
blad:			   1 van 3

van Hees tuin- en landschapsarchitectuur

Bomen nieuw, 3de à 2de 
grootteorde (7-12m)

Hagen

Knotwilgenrij

gras, bomen, open zicht
(landschapstuin)

tuininrichting divers

Oever laag beschoeid ▲
Natuurvriendelijke 
oever ▼

Grind (halfverharding),  
Lichtarmatuur

Legenda

Klinkers

Bomen bestaand



project: 		 Liefhovendijk 2. Linschoten

opdrachtgever: 	 Aannemersbedrijf W. de Wit
onderdeel:		  Referentiebeelden inrichtingsplan
schaal:		  1:500
datum: 		  19-07-2018
formaat: 		  A3
blad:			   2 van 3

van Hees tuin- en landschapsarchitectuur

Bomen nieuw, 3de à 2de 
grootteorde (7-12m)

Hagen

Gras, bomen, open zicht
(landschapstuin)

Tuininrichting divers

Bomen bestaand
Knotwilgenrij



project: 		 Liefhovendijk 2. Linschoten

opdrachtgever: 	 Aannemersbedrijf W. de Wit
onderdeel:		  Referentiebeelden inrichtingsplan
schaal:		  1:500
datum: 		  19-07-2018
formaat: 		  A3
blad:			   3 van 3

van Hees tuin- en landschapsarchitectuur

Oever laag beschoeid ▲
Natuurvriendelijke 
oever ▼

Klinkers

Grind (halfverharding),  
Lichtarmatuur



project: 		 Liefhovendijk 4. Linschoten

opdrachtgever: 	 Aannemersbedrijf W. de Wit
onderdeel:		  Aanvulling oppervlakken en ontgraving 
			   overeenkomstig vraagstelling email 
			   Odru 27/02/2019 
schaal:		  1:500
datum: 		  06-03-2019
formaat: 		  A3

blad:			   4

Bomen nieuw, 3de à 2de 
grootteorde (7-12m)

Hagen

Knotwilgenrij

gras, bomen, open zicht
(landschapstuin)

tuininrichting divers

Oever laag beschoeid ▲
Natuurvriendelijke 
oever ▼

Grind (halfverharding),  
Lichtarmatuur

Legenda

Klinkers

Bomen bestaand

Entree, 90 m2, ontgravings-
diepte cunet 25 tot 30 cm.

Sloot, 150 m2, terugbren-
gen op diepte.

Ontsluitingsweg, 94,5 m2,  
ontgravingsdiepte cunet 25 
tot 30 cm. 



MPG berekening

Project: Herbouw droogloods en koestal

Linschoten

Datum: 11-12-2017

21-12-2017



bladzijde

Invoer gegevens 2

Plattegronden 3

materialenlijst 5

bijlage

uitdraai MPG berekening 7

Op al onze opdrachten/overeenkomsten/offertes is de DNR van toepassing.

De regeling is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrecht te Den Haag en zal op verzoek worden toegezonden.

Niets uit dit rapport mag door derden zonder toestemming van Atelierbouwkunde advies bv op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Inhoud

Herbouw droogloods en koestal te Linschoten 171221 1



Invoer gegevens

bruto vloeroppervlak

Bg 329,01 m2

1e verd 329,01 m2

totaal 658,02 m2

Levensduur: 75 jaar

Materialenlijst zie bladzijde 5,

Herbouw droogloods en koestal te Linschoten 171221 2



Herbouw droogloods en koestal te Linschoten 171221 3



Herbouw droogloods en koestal te Linschoten 171221 4



Herbouw droogloods en koestal te Linschoten 171221 5



Herbouw droogloods en koestal te Linschoten 171221 6



DGBC Materialentool 3.20
Nationale Milieudatabase 2.0
Mat 1 berekening BREEAM-NL

 The Dutch Green Building Council name and logo are registered trademarks of the Dutch Green Building Council. The BREEAM name and logo are registered trademarks of the Building Research Establishment Ltd.

Algemene gegevens
BREEAM-NL registratienummer: -
Dossiernummer: -
Projectnaam: Herbouw droogloods en koestal Linschoten
Status berekening: Definitief
Aanmaakdatum: 08-12-2017
Laatst gewijzigd: 22-12-2017
Versie productendatabase/NMD: 2.0 - 2017-05-02 07:15:33

Invoergegevens ontwerp
Droogloods en koestal Linschoten
Categorie: woning nieuw
Bruto vloeroppervlak [m²]: 658
Levensduur gebouw [jaar]: 75

Milieuprestatie
Schaduwprijs* [€/BVO]: € 35.707 / 658 = 54,27 €/m²
Emissies [€/BVO]: € 35.505 / 658 = 53,96 €/m²
Uitputting [€/BVO]: € 202 / 658 = 0,31 €/m²

Schaduwkosten per jaar per m² BVO: = € 0,72

Grafiek schaduwkosten per bouwonderdeel

Fundering

Gevels

Binnenwanden

Vloeren

Daken
Installaties

Inrichting

* Schaduwprijs: de fictieve kosten die we zouden moeten maken om de milieueffecten ongedaan te maken.

Pagina 1  Versie 3.20 © 2017 DGBC Dutch Green Building Council



DGBC Materialentool 3.20
Nationale Milieudatabase 2.0
Mat 1 berekening BREEAM-NL

 The Dutch Green Building Council name and logo are registered trademarks of the Dutch Green Building Council. The BREEAM name and logo are registered trademarks of the Building Research Establishment Ltd.

Resultaten
Schaduwkosten [Gebouw]

Schaduwkosten
per jaar per m² BVO

Bouwdeel
Fundering € 0,11
Gevels € 0,23
Binnenwanden € 0,03
Vloeren € 0,08
Daken € 0,09
Installaties € 0,09
Inrichting € 0,11
Totaal € 0,72

Milieu-effecten [Gebouw]

Schaduwkosten Milieu-effecten
Emissies € 35.505,-
Klimaatsverandering € 11.923,- 238.457 kg CO2 eq.
Aantasting ozonlaag € 0,- 0 kg CFC-11 eq.
Humane toxiciteit € 7.280,- 80.892 kg 1.4-DB eq.
Zoetwater aquatische ecotoxiciteit € 72,- 2.396 kg 1.4-DB eq.
Mariene aquatische ecotoxiciteit € 10.031,- 100.313.619 kg 1.4-DB eq.
Terrestrische ecotoxiciteit € 76,- 1.270 kg 1.4-DB eq.
Fotochemische oxidantvorming € 611,- 305 kg C2H4 eq.
Verzuring € 4.139,- 1.035 kg SO2 eq.
Vermesting € 1.372,- 152 kg PO4 eq.
Uitputting € 202,-
Uitputting abiotische grondstoffen € 0,- 2 kg Sb eq
Uitputting fossiele energiedragers € 202,- 1.263 kg Sb eq
Totaal € 35.707,-

Pagina 2  Versie 3.20 © 2017 DGBC Dutch Green Building Council



DGBC Materialentool 3.20
Nationale Milieudatabase 2.0
Mat 1 berekening BREEAM-NL

 The Dutch Green Building Council name and logo are registered trademarks of the Dutch Green Building Council. The BREEAM name and logo are registered trademarks of the Building Research Establishment Ltd.

Materialen gebouw

Fundering
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

17.01.013 Stalen buispaal, 0% granulaat; rond 323.9 mm [Funderingspalen] 528,0 m 2.469,69
28.06.002 Betonmortel C20/ 25 [Constructies] 66.000,0 kg 354,47
16.01.002 Beton,in het werk gestort, C20/ 25; incl.wapening + eps [Fundatiebalken] 72,0 m 350×500 mm 843,87
16.01.002 Beton,in het werk gestort, C20/ 25; incl.wapening + eps [Fundatiebalken] 10,0 m 400×450 mm 119,87
16.01.002 Beton,in het werk gestort, C20/ 25; incl.wapening + eps [Fundatiebalken] 41,0 m 450×500 mm 617,06
16.01.002 Beton,in het werk gestort, C20/ 25; incl.wapening + eps [Fundatiebalken] 57,0 m 500×500 mm 948,96

Gevels
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

28.04.001 Beton, prefab; AB-FAB [Lateien] 22,0 m 100×60 mm 5,86
22.03.024 Baksteenmetselwerk [Massieve wanden, niet dragend] 291,0 m² 100 mm 4.349,27
31.11.001 Pvc; gerecycled pvc; folie [Waterkeringen] 126,0 m 600×1 mm 352,13
31.11.011 Loodslab; Stichting Bouwlood [Waterkeringen] 20,0 m 1 m×1,32 mm 48,05
31.11.010 Ubiflex [Waterkeringen] 46,0 m 300 mm 122,72
22.05.002 Europees naaldhout profiel [Systeemwanden, niet dragend, bevestigingsprofielen] 294,0 m 22×50 mm 8,47
22.05.002 Europees naaldhout profiel [Systeemwanden, niet dragend, bevestigingsprofielen] 268,0 m 96×196 mm 130,78
22.05.002 Europees naaldhout profiel [Systeemwanden, niet dragend, bevestigingsprofielen] 200,0 m 45×121 mm 28,30
22.05.002 Europees naaldhout profiel [Systeemwanden, niet dragend, bevestigingsprofielen] 719,0 m 20×95 mm 35,33
22.05.002 Europees naaldhout profiel [Systeemwanden, niet dragend, bevestigingsprofielen] 1.443,0 m 20×45 mm 34,23
22.04.003 Europees naaldhouten delen [Bekledingen, systeemwanden, niet dragend] 84,0 m² 20 mm 43,67
47.05.018 Houten shingles; Amerikaans naaldhout; duurzame bosbouw [Hellend 

dakbedekkingen]
220,3 m² 20 mm 1.003,57

41.04.002 Steenwol MWA 2012; platen; [Isolatielagen] 138,0 m² 2,25 m²K/W 52,83
47.05.018 Houten shingles; Amerikaans naaldhout; duurzame bosbouw [Hellend 

dakbedekkingen]
12,5 m² 20 mm 56,84

47.05.018 Houten shingles; Amerikaans naaldhout; duurzame bosbouw [Hellend 
dakbedekkingen]

17,3 m² 28 mm 107,71

31.10.001 Aluminium; gemoffeld [Ventilatieroosters] 0,0 m 0,00
41.04.043 PUR/ PIRschuim platen (pentaan geblazen) [Isolatielagen] 286,0 m² 4,5 m²K/W 673,25
28.06.016 Wapeningsstaal [Constructies] 15,0 kg 1,75
31.02.035 Z. Amerik. loofhout, kozijn+draaivalraam; geschilderd, hs, duurz.bosb;NBvT 

[Buitenkozijnen]
60,4 m² 396,95

31.02.012 Aluminium vast en/ of draaiend (recycle), gecoat [Buitenkozijnen] 120,0 m² 703,80
31.07.004 Drievoudig glas; droog beglaasd [Buitenbeglazing] 60,0 m² 16 mm 2.814,02
31.10.001 Aluminium; gemoffeld [Ventilatieroosters] 30,0 m 147,41

Binnenwanden
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

28.01.008 Kalkzandsteen elementen [Massieve wanden, dragend] 30,8 m² 150 mm 77,45
21.01.009 Keramische binnenmuursteen geperforeerd [Spouwmuren, binnenblad] 169,7 m² 100 mm 446,70
28.01.023 Cellenbetonblokken [Massieve wanden, dragend] 2,4 m² 100 mm 6,98
22.04.008 OSB [Bekledingen, systeemwanden, niet dragend] 138,0 m² 19 mm 222,34
22.04.005 Gipskartonplaat [Bekledingen, systeemwanden, niet dragend] 481,0 m² 9 mm 332,53
22.04.004 Multiplex, Europees naaldhout [Bekledingen, systeemwanden, niet dragend] 45,5 m² 15 mm 198,62
28.06.002 Betonmortel C20/ 25 [Constructies] 2.200,0 kg 11,82

Vloeren
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

28.06.016 Wapeningsstaal [Constructies] 4.932,0 kg 574,83
23.01.003 Balk en broodjes; prefab beton; incl. isolatie,eps,Rc:4.0 + druklaag [Vrijdragende 

Vloeren]
315,0 m² 1.239,68

28.06.016 Wapeningsstaal [Constructies] 2.745,2 kg 319,96
28.06.008 Betonmortel C20/ 25 , Attest I [Constructies] 64.900,0 kg 423,35
16.05.001 EPS platen [Kelderwand isolatie] 16,4 m² 3,5 m²K/W 42,56
23.01.012 Staalframe element [Vrijdragende Vloeren] 138,0 m² 909,10
41.04.005 PUR (lucht) [Isolatielagen] 100,0 m² 3,5 m²K/W 200,39

Daken
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

28.02.024 Europees Naaldhout, gedroogd, geschaafd, duurzame bosbouw [Liggers + balken] 100,0 m 200×200 mm 9,72
28.02.024 Europees Naaldhout, gedroogd, geschaafd, duurzame bosbouw [Liggers + balken] 60,0 m 96×196 mm 2,75
28.02.024 Europees Naaldhout, gedroogd, geschaafd, duurzame bosbouw [Liggers + balken] 25,0 m 150×150 mm 1,36
28.02.024 Europees Naaldhout, gedroogd, geschaafd, duurzame bosbouw [Liggers + balken] 24,0 m 71×196 mm 0,82
27.02.020 Dak elementen, massief PIR, multiplex, duurzame bosbouw [Hellende daken] 0,0 m² 6 m²K/W 0,00
28.02.024 Europees Naaldhout, gedroogd, geschaafd, duurzame bosbouw [Liggers + balken] 170,0 m 45×95 mm 1,70
41.02.020 Keramische dakpan - geglazuurd [Bekledingen] 240,0 m² 3.628,26
41.02.020 Keramische dakpan - geglazuurd [Bekledingen] 12,0 m² 181,41
52.04.007 DBM zinken dakgoot (bak, mast) [Dakgoten] 75,0 m 34,96
52.05.004 DBM Zinken hemelwaterafvoer [Hemelwaterafvoeren] 24,0 m 6,83
31.02.012 Aluminium vast en/ of draaiend (recycle), gecoat [Buitenkozijnen] 10,9 m² 64,06
13.01.006 PE folie [Bodemafsluitingen] 233,0 m² 0,23 mm 51,64
31.07.004 Drievoudig glas; droog beglaasd [Buitenbeglazing] 7,0 m² 16 mm 328,30

Pagina 3  Versie 3.20 © 2017 DGBC Dutch Green Building Council



DGBC Materialentool 3.20
Nationale Milieudatabase 2.0
Mat 1 berekening BREEAM-NL

 The Dutch Green Building Council name and logo are registered trademarks of the Dutch Green Building Council. The BREEAM name and logo are registered trademarks of the Building Research Establishment Ltd.

Installaties
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

52.05.001 Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm [Hemelwaterafvoeren] 10,0 m 5,32
52.05.001 Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm [Hemelwaterafvoeren] 265,0 m 141,07
56.02.001 Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren [Warmteafgiftesystemen] 658,0 m²gbo 353,34
57.02.001 Mechanische afvoer; verzinkt staal, incl. roosters [Luchtdistributiesystemen] 658,0 m²gbo 48,86
57.02.019 Gevelroosters; woningbouw [Luchtdistributiesystemen] 658,0 15,39
51.01.006 Warmtepomp water-water 30 kW [Warmteopwekkinginstallaties W-bouw] 1,0 stuk(s) 262,41
61.01.001 Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc [Elektricteitsleidingen] 658,0 m²gbo 261,12
61.03.002 aarding woningen [Aarding] 658,0 m²gbo 268,17
63.01.001 Armatuur  lampen, LED-120 cm [Verlichting] 658,0 m²gbo 2.846,50
73.01.001 Multiplex; geschilderd:alkyd [Keukenkasten] 9,0 m 155,46
74.01.001 Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir [Toiletten] 3,0 stuk(s) 18,18
74.02.001 Keramiek; wastafel [Wasvoorzieningen] 7,0 stuk(s) 17,20
74.03.001 Keramiek; tegels [Douchevoorzieningen] 3,0 stuk(s) 25,98
74.04.002 Acryl; prefab [Badvoorzieningen] 1,0 stuk(s) 126,24

Inrichting
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

32.02.004 Multiplex; geschilderd:alkyd [Binnendeuren] 25,0 stuk(s) 453,35
32.01.008 Europees hardhout; gevingerlast /  gelamineerd; duurzame bosbouw 

[Binnenkozijnen]
41,6 m² 114 mm 98,90

90.02.006 Glasplaat; plaat:8mm+staanders:verzinkt staal [Privacyschotten] 19,0 m² 518,23
24.01.005 Europees loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw [Interne trappen] 2,0 stuk(s) 12,08
34.02.006 RVS, rond 60 mm [Leuningen] 19,0 m 66,05
42.02.008 Kalkstuc, pleisterwerk [Afwerklagen] 754,0 m² 6 mm 667,82
42.02.008 Kalkstuc, pleisterwerk [Afwerklagen] 691,0 m² 6 mm 612,02
43.02.003 Keramische tegels; geglazuurd/ cement [Afwerklagen] 100,0 m² 13 mm 593,06
43.01.001 Zandcement [Dekvloeren] 452,0 m² 80 mm 1.879,61
28.02.024 Europees Naaldhout, gedroogd, geschaafd, duurzame bosbouw [Liggers + balken] 208,0 m 180×18 mm 1,49
28.02.024 Europees Naaldhout, gedroogd, geschaafd, duurzame bosbouw [Liggers + balken] 280,0 m 70×18 mm 0,80
28.02.024 Europees Naaldhout, gedroogd, geschaafd, duurzame bosbouw [Liggers + balken] 148,0 m 55×12 mm 0,21
31.09.004 Spaanplaat; plaat [Vensterbanken] 10,0 m 30 mm 131,92
43.01.004 Anhydriet gietvloer, hechtend (NBVG) [Dekvloeren] 202,0 m² 40 mm 150,23
28.02.024 Europees Naaldhout, gedroogd, geschaafd, duurzame bosbouw [Liggers + balken] 466,0 m 45×10 mm 0,67
28.02.024 Europees Naaldhout, gedroogd, geschaafd, duurzame bosbouw [Liggers + balken] 699,0 m 35×25 mm 1,00
32.05.007 Natuursteen [Binnendorpels] 8,0 m 20×100 mm 21,95
90.02.006 Glasplaat; plaat:8mm+staanders:verzinkt staal [Privacyschotten] 6,0 m² 163,65

Aanvullende informatie
De BREEAM-NL materialentool maakt gebruik van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken en 
de Nationale Milieudatabase, die beide onder het beheer van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) vallen.

Dit document kan berekening van de milieuprestatie meerdere doeleinden dienen:
• Certificering van duurzaam vastgoed volgens BREEAM-NL, credit MAT 1
• Duurzaam Inkopen van nieuwe kantoorgebouwen
• Aantonen dat voldaan wordt aan het milieuvoorschrift in Bouwbesluit 2012

Meer informatie is beschikbaar op https://www.milieudatabase.nl.

Pagina 4  Versie 3.20 © 2017 DGBC Dutch Green Building Council



PLATTEGROND BEGANE GROND

A A

B

B C

C

D

D

13

11 11

07

06

02

15

A B C D F G H J K L

1

2

3

4

6

3

1

5

6

7

A B C D

E

F G H J K LE

RM

0 M 25 M

SCHAAL 1:500
KADASTRALE GEMEENTE   LINSCHOTEN
SECTIE                                   A
PERCEEL                               1848

5 M NOORD

D
 O

 R
 P  S T R

 A A T

22 20
18

16 3

1-1A

34-34A

38

40

42

46

48-48A

57-57A

50

67

71

2

2

TE BOUWEN
WONING

D
 E   L I N

 S C
 H

 O
 T E N

L I E F H O V E N D IJ K
R A A D H U I S S T R A A T

M A T E N   I N   H E T   W E R K   C O N T R O L E R E N

ARCHITECTUUR BNA

C O N S T R U C T I E   V O L G E N S   O P G A V E   C O N S T R U C T E U R

schaal: formaat:

datum:

werknr: bladnr:fase:

omschrijving:

opdrachtgever:

project:

Hilversum

Loosdrechtseweg 204 | 1215 KD
035-628 40 44

Laren

De Brink 9 | 1251 KR
035-538 02 70

www.kabaz.nl

INTERIEURARCHITECTUUR BNI
BOUWMANAGEMENT

STYLING

HERBOUW DROOGLOODS EN KOESTAL ALS 1 WOONHUIS TE LINSCHOTEN

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

PLATTEGROND BEGANE GROND

DHR. BRUNT EN MEVR. ZIJERVELD

8323 B-01

1:100 A1

31-08-2017 A)14-11-2017 B)24-11-2017



A B C D F G H J K L

1

2

3

4

6

3

1

5

6

7

A B C D

E

F G H J K LE

RM

PLATTEGROND VERDIEPING

A A

RMRM

C

C

D

DB

B12

10 10

08

05

04

03

15

RM

0 M 25 M

SCHAAL 1:500
KADASTRALE GEMEENTE   LINSCHOTEN
SECTIE                                   A
PERCEEL                               1848

5 M NOORD

D
 O

 R
 P  S T R

 A A T

22 20
18

16 3

1-1A

34-34A

38

40

42

46

48-48A

57-57A

50

67

71

2

2

TE BOUWEN
WONING

D
 E   L I N

 S C
 H

 O
 T E N

L I E F H O V E N D IJ K
R A A D H U I S S T R A A T

M A T E N   I N   H E T   W E R K   C O N T R O L E R E N

ARCHITECTUUR BNA

C O N S T R U C T I E   V O L G E N S   O P G A V E   C O N S T R U C T E U R

schaal: formaat:

datum:

werknr: bladnr:fase:

omschrijving:

opdrachtgever:

project:

Hilversum

Loosdrechtseweg 204 | 1215 KD
035-628 40 44

Laren

De Brink 9 | 1251 KR
035-538 02 70

www.kabaz.nl

INTERIEURARCHITECTUUR BNI
BOUWMANAGEMENT

STYLING

HERBOUW DROOGLOODS EN KOESTAL ALS 1 WOONHUIS TE LINSCHOTEN

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

PLATTEGROND VERDIEPING

DHR. BRUNT EN MEVR. ZIJERVELD

8323 B-02

1:100 A1

31-08-2017 A)14-11-2017 B)24-11-2017



01

J LK

7 6 5 3 1

VOORGEVEL, (west)

LINKER ZIJGEVEL, (noord)

L K J

A

A

04

02

04

HGFEDCBA

ABCDEFGH

64321

B C D

B C D

D C B

D C B

ACHTERGEVEL, (oost)

RECHTER ZIJGEVEL, (zuid)

02

03

03

04

05

0607 07

08

08

09

09

10 10

11 1111

12

13

14

"DROOGLOODS" "KOESTAL" "DROOGLOODS" "KOESTAL"

"DROOGLOODS""KOESTAL" "KOESTAL" "DROOGLOODS"

15

15

M A T E N   I N   H E T   W E R K   C O N T R O L E R E N

ARCHITECTUUR BNA

C O N S T R U C T I E   V O L G E N S   O P G A V E   C O N S T R U C T E U R

schaal: formaat:

datum:

werknr: bladnr:fase:

omschrijving:

opdrachtgever:

project:

Hilversum

Loosdrechtseweg 204 | 1215 KD
035-628 40 44

Laren

De Brink 9 | 1251 KR
035-538 02 70

www.kabaz.nl

INTERIEURARCHITECTUUR BNI
BOUWMANAGEMENT

STYLING

HERBOUW DROOGLOODS EN KOESTAL ALS 1 WOONHUIS TE LINSCHOTEN

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

GEVELS

DHR. BRUNT EN MEVR. ZIJERVELD

8323 B-03

1:100 A1

31-08-2017 A)14-11-2017 B)24-11-2017



J LK

DOORSNEDE B-B

12346

DOORSNEDE C-C DOORSNEDE D-D

12346 12346

DOORSNEDE A-A

01

02

03

06

09

0909

10 10

10

11 11

11

12

13

13

14

AANZICHT BESTAANDE
SPANTCONSTRUCTIES

RM

0 M 25 M

SCHAAL 1:500
KADASTRALE GEMEENTE   LINSCHOTEN
SECTIE                                   A
PERCEEL                               1848

5 M NOORD

D
 O

 R
 P  S T R

 A A T

22 20
18

16 3

1-1A

34-34A

38

40

42

46

48-48A

57-57A

50

67

71

2

2

TE BOUWEN
WONING

D
 E   L I N

 S C
 H

 O
 T E N

L I E F H O V E N D IJ K
R A A D H U I S S T R A A T

M A T E N   I N   H E T   W E R K   C O N T R O L E R E N

ARCHITECTUUR BNA

C O N S T R U C T I E   V O L G E N S   O P G A V E   C O N S T R U C T E U R

schaal: formaat:

datum:

werknr: bladnr:fase:

omschrijving:

opdrachtgever:

project:

Hilversum

Loosdrechtseweg 204 | 1215 KD
035-628 40 44

Laren

De Brink 9 | 1251 KR
035-538 02 70

www.kabaz.nl

INTERIEURARCHITECTUUR BNI
BOUWMANAGEMENT

STYLING

HERBOUW DROOGLOODS EN KOESTAL ALS 1 WOONHUIS TE LINSCHOTEN

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

DOORSNEDE A-A T/M D-D EN SITUATIE

DHR. BRUNT EN MEVR. ZIJERVELD

8323 B-04

1:100 A1

31-08-2017 A)14-11-2017 B)24-11-2017



















A A

B

B C

C

D

D

13

11 11

07

06

02

15

A B C D F G H J K L

1

2

3

4

6

3

1

5

6

7

A B C D

E

F G H J K LE

PLATTEGROND BEGANE GROND

A B C D F G H J K L

1

2

3

4

6

3

1

5

6

7

A B C D

E

F G H J K LE

RM

A A

RMRM

C

C

D

DB

B12

10 10

08

05

04

03

15

PLATTEGROND VERDIEPING

M A T E N   I N   H E T   W E R K   C O N T R O L E R E N

ARCHITECTUUR BNA

C O N S T R U C T I E   V O L G E N S   O P G A V E   C O N S T R U C T E U R

schaal: formaat:

datum:

werknr: bladnr:fase:

omschrijving:

opdrachtgever:

project:

Hilversum

Loosdrechtseweg 204 | 1215 KD
035-628 40 44

Laren

De Brink 9 | 1251 KR
035-538 02 70

www.kabaz.nl

INTERIEURARCHITECTUUR BNI
BOUWMANAGEMENT

STYLING

HERBOUW DROOGLOODS EN KOESTAL ALS 1 WOONHUIS TE LINSCHOTEN

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

PRINCIPE RIOLERING

DHR. BRUNT EN MEVR. ZIJERVELD

8323 B-06

1:100 A1

14-11-2017 A)24-11-2017



J LK

DOORSNEDE A-A  NIEUW

01

02

03

06

DOORSNEDE A-A  OUD

A B C D

M A T E N   I N   H E T   W E R K   C O N T R O L E R E N

ARCHITECTUUR BNA

C O N S T R U C T I E   V O L G E N S   O P G A V E   C O N S T R U C T E U R

schaal: formaat:

datum:

werknr: bladnr:fase:

omschrijving:

opdrachtgever:

project:

Hilversum

Loosdrechtseweg 204 | 1215 KD
035-628 40 44

Laren

De Brink 9 | 1251 KR
035-538 02 70

www.kabaz.nl

INTERIEURARCHITECTUUR BNI
BOUWMANAGEMENT

STYLING

HERBOUW DROOGLOODS EN KOESTAL ALS 1 WOONHUIS TE LINSCHOTEN

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

DOORSNEDE A-A OUD EN NIEUW

DHR. BRUNT EN MEVR. ZIJERVELD

8323 B-07

1:100 A3

15-09-2017 A)24-11-2017



AANZICHT BESTAANDE
SPANTCONSTRUCTIES

AANZICHT BESTAANDE
SPANTCONSTRUCTIES

AANZICHT BESTAANDE
SPANTCONSTRUCTIES

AANZICHT BESTAANDE
SPANTCONSTRUCTIES

AANZICHT BESTAANDE
SPANTCONSTRUCTIES

AANZICHT BESTAANDE
SPANTCONSTRUCTIES

AANZICHT BESTAANDE
SPANTCONSTRUCTIES

AANZICHT BESTAANDE
SPANTCONSTRUCTIES

SPANTCONSTRUCTIE 1 SPANTCONSTRUCTIE 2 SPANTCONSTRUCTIE 3 SPANTCONSTRUCTIE 4

SPANTCONSTRUCTIE 5 SPANTCONSTRUCTIE 6 SPANTCONSTRUCTIE 7 SPANTCONSTRUCTIE 8

A B A B A B A B

A B A B A B A B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

SPANT 8 SPANT 7 SPANT 6 SPANT 5 SPANT 4 SPANT 3 SPANT 2 SPANT 1

ZICHT VANUIT
WEST-ZIJDE

''KOPSPANT'' INCOMPLEET,

STAANDERS EN LIGGERS

AANWEZIG

ONBEGAANBAAR WEGENS
INSTORTINGS GEVAAR

''REDELIJK'' COMPLEET

NIET MEER BRUIKBAAR,

SLECHTS EEN ENKEL

ONDERDEEL BRUIKBAAR

SPANT NIET MEER AANWEZIG,

1 STAANDER BEHOUDEN

''REDELIJK'' COMPLEET

''REDELIJK'' COMPLEET

INCOMPLEET, ALLEEN

PORTAAL ONDER BRUIKBAAR

SPANT NIET MEER AANWEZIG

BELANGRIJK: NA VERWIJDERING SPANTEN UIT BESTAANDE BEBOUWING ELK SPANT ZORGVULDIG
OPNIEUW SAMENSTELLEN MET ALLE BESTAANDE ONDERDELEN. ELK ONDERDEEL UNIEK CODEREN.
HIERNA IN GEZAMELIJK OVERLEG MET: MONUMENTEN COMMISSIE, WELSTAND, ARCHITECT EN
AANNEMER, BEPALEN WELKE ONDERDELEN HERGEBRUIKT EN/OF VERVANGEN DIENEN TE WORDEN.

TE GEBRUIKEN ONDERDELEN HERPLAATSEN.
(LICHTGRIJS GEARCEERD)

VOLLEDIG NIEUWE ONDERDELEN IN HOUT IVM
ONTBREKEN, AFMETINGEN CONFORM BESTAAND.

BESCHADIGDE .... EN VERVALLEN OF DOOR
HOUTROT AANGETAST: VERVANGEN VOOR
GELIJKWAARDIG HOUT, AFMETINGEN CONFORM
BESTAAND.
(DONKERGRIJS GEARCEERD)

AFBEELDING SPANTEN CONSTRUCTIE

M A T E N   I N   H E T   W E R K   C O N T R O L E R E N

ARCHITECTUUR BNA

C O N S T R U C T I E   V O L G E N S   O P G A V E   C O N S T R U C T E U R

schaal: formaat:

datum:

werknr: bladnr:fase:

omschrijving:

opdrachtgever:

project:

Hilversum

Loosdrechtseweg 204 | 1215 KD
035-628 40 44

Laren

De Brink 9 | 1251 KR
035-538 02 70

www.kabaz.nl

INTERIEURARCHITECTUUR BNI
BOUWMANAGEMENT

STYLING

HERBOUW DROOGLOODS EN KOESTAL ALS 1 WOONHUIS TE LINSCHOTEN

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

RECONSTRUCTIE SPANTEN BESTAAND 

DHR. BRUNT EN MEVR. ZIJERVELD

8323 B-08

1:100 A1

15-09-2017 A)14-11-2017



NOORDGEVEL WESTGEVELOOSTGEVEL

N

reconstructie gebaseerd op
foto’s en diverse metingen

ZUIDGEVEL DOORSNEDE BBDOORSNEDE AA

BEGANE GROND

A

B

C

D

5 4 3 2 1678

E

VOOR DE STAAT VAN DE
SPANTENCONSTRUCTIE ZIE
TEKENING SPANTEN

B

B

A

A

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

5 4 3 2 1678

54321 6 7 8

E D C B A EDCBA

E D C B A EDCBA

DEEL STRAMIENEN KOMEN
OVEREEN MET STRAMIENEN
OP SPANTEN TEKENING

GEVELS ZIJN GERECONSTRUEERD GEBASSEERD OP FOTO´S EN DIVERSE METINGEN.

AL HET GEVELTIMMERWERK STERK VERWEERD EN NIET MEER BRUIKBAAR.

ZETTING

ONDERDELEN BESCHADIGD,
VERVALLEN, KAPOT OF
DOOR HOUTROT
AANGETAST.

M A T E N   I N   H E T   W E R K   C O N T R O L E R E N

ARCHITECTUUR BNA

C O N S T R U C T I E   V O L G E N S   O P G A V E   C O N S T R U C T E U R

schaal: formaat:

datum:

werknr: bladnr:fase:

omschrijving:

opdrachtgever:

project:

Hilversum

Loosdrechtseweg 204 | 1215 KD
035-628 40 44

Laren

De Brink 9 | 1251 KR
035-538 02 70

www.kabaz.nl

INTERIEURARCHITECTUUR BNI
BOUWMANAGEMENT

STYLING

PROJECT HERBOUW DROOGLOODS EN KOESTAL ALS 1 WOONHUIS TE LINSCHOTEN

BESTAANDE SITUATIE

HUIDIGE SITUATIE DROOGLOODS

DHR. BRUNT & MEVR. ZIJERVELD

8323 BT-01

1:100 A1

30-10-2017


</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>