<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Verschil parkeernormen 2015-20
                                                                               A. WONEN 2020                     A. WONEN 2015
                                                                                    rest      buiten                                buiten
                                                          eenheid      centrum   bebouwde   bebouwde   centrum rest bebouwde      bebouwde
                                                                                                                     kom
                                                                                    kom        kom                                   kom
Koop, huis, vrijstaand                                    per woning     2,0        2,3         2,4      1,6           2,0          2,0      In 2015 is ervoor gekozen om alle parkeernormen, betreffende een
                                                                                                                                             koophuis, op een stapel te gooien en daarvan het gemiddelde te pakken.
                                                                                                                                             In 2020 is ervoor gekozen om juist de parkeernormen aan tehouden,
Koop, huis, twee-onder-een-kap                            per woning     2,0        2,2         2,2      1,6           2,0          2,0      specifiek per type koopwoning, dus met onderscheid naar vrijstaand, twee
                                                                                                                                             onder één kap en tussen/hoek. Zo kunnen beter de juiste parkeernormen
Koop, huis, tussen/hoek                                   per woning     1,9        2,0         2,0      1,6           2,0          2,0      per type koopwoning aangehouden worden bij berekeningen.

Koop, appartement, duur*                                  per woning     1,6        2,1         2,1      1,4           1,8          1,8
Koop, appartement, midden*                                per woning     1,4        1,9         1,9      1,4           1,9          1,9
                                                                                                                                             In 2015 is ervoor gekozen om alle parkeernormen, betreffende een
Koop, appartement, goedkoop*                              per woning     1,3        1,6         1,6      1,4           1,8          1,8      appartement, op een stapel te gooien en daarvan het gemiddelde te
                                                                                                                                             pakken. In 2020 is ervoor gekozen om juist de parkeernormen aan
Huur, huis, vrije sector                                  per woning     1,5        2,0         2,0      1,4           1,8          1,8      tehouden, specifiek per type appartement, dus met onderscheid naar
                                                                                                                                             huur/koop en met onderscheid naar prijsklasse. Zo kunnen beter de juiste
Huur, huis, sociale huur                                  per woning     1,3        1,6         1,6      1,4           1,8          1,8      parkeernormen per type appartement aangehouden worden bij
Huur, appartement, duur**                               per woning       1,4        1,9         1,9      1,4           1,8          1,8      berekeningen.
Huur, appartement, midden/goedkoop (incl. sociale huur) Per woning
                                                                         1,1        1,4         1,4      1,4           1,8          1,8
**
                                                                                                                                             In 2015 is ervoor gekozen om alle parkeernormen, betreffende
Kamerverhuur, zelfstandig (niet-studenten)                per kamer      0,6        0,7         0,7      0,6           0,7          0,7      kamerverhuur, op een stapel te gooien en daarvan het gemiddelde te
                                                                                                                                             pakken. In 2020 is ervoor gekozen om juist de parkeernormen aan
                                                                                                                                             tehouden, specifiek per typekamerverhuur, dus met onderscheid naar
Kamerverhuur, studenten, niet-zelfstandig                 per kamer      0,3        0,3         0,3      0,6           0,7          0,7      wel/niet zelfstandig. Zo kunnen beter de juiste parkeernormen per type
                                                                                                                                             kamerverhuur aangehouden worden bij berekeningen.
Serviceflat                                               per woning     1,1        1,2         1,2      1,1           1,2          1,2
Kleine eenpersoonswoning (tiny house, meestal
grondgebonden)                                            per woning     0,6        0,7         0,7      0,6           0,7          0,7
Zorgwoning                                                per woning     0,6        0,6         0,6      0,6           0,6          nvt


                                                                               B. WERKEN 2020                    B. WERKEN 2015
                                                                                    rest      buiten                                buiten
                                                                                                                  rest bebouwde
                                                          eenheid      centrum   bebouwde   bebouwde   centrum                    bebouwde
                                                                                    kom        kom                      kom          kom
Kantoor (zonder baliefunctie)                             100 m² bvo     1,9        2,6         2,6      1,9           2,6          2,6
Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie)    100 m² bvo     2,5        3,6         3,6      2,5           3,6          3,6
Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief (industrie,
                                                          100 m² bvo     1,6        2,4         2,4      1,6           2,4          2,4
laboratorium, werkplaats)
Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief (loods,       100 m² bvo     0,7        1,1         1,1      0,7           1,1          1,1
opslag, transportbedrijf)
Bedrijfsverzamelgebouw (Mix van kantoren (zonder          100 m² bvo     1,4        2,0         2,0      1,4           2,0          2,0
baliefunctie) en bedrijven)
showroom                                                  100 m² bvo                                     1,0           1,7          1,7      Wordt in 2020 door het CROW niet meer apart vermeld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Verschil parkeernormen 2015-20
                                                                       C. BOODSCHAPPEN EN               C. BOODSCHAPPEN EN
                                                                           WINKELEN 2020                    WINKELEN 2015
                                                                                 rest      buiten                             buiten
                                                       eenheid      centrum   bebouwde   bebouwde   centrum rest bebouwde   bebouwde
                                                                                 kom        kom                   kom          kom
Buurtsupermarkt                                        100 m² bvo     2,3       4,1        nvt        4,1        6,4          nvt      In 2015 is ervoor gekozen om alle parkeernormen, betreffende een
                                                                                                                                       supermarkt, op een stapel te gooien en daarvan het gemiddelde te
                                                                                                                                       pakken. In 2020 is ervoor gekozen om juist de parkeernormen aan
Fullservice-supermarkt                                 100 m² bvo     3,9       5,9        nvt        4,1        6,4          nvt
                                                                                                                                       tehouden, specifiek per type supermarkt, dus met onderscheid naar
                                                                                                                                       grootte. Zo kunnen beter de juiste parkeernormen per type supermarkt
Grote supermarkt (XL)                                  100 m² bvo     6,6       8,6        nvt        4,1        6,4          nvt      aangehouden worden bij berekeningen.
Groothandel specialist (bijvoorbeeld levensmiddelen,                                                                                   Hetzelfde geldt voor de groothandel. Ook hier is door het CROW in 2020
kantoorartikelen)                                      100 m² bvo     nvt       6,8        nvt        nvt        7,1          nvt
                                                                                                                                       onderscheid gemaakt, namelijk in een groothandel algemeen en een
Groothandel algemeen                                   100 m² bvo     nvt       7,1        nvt        nvt        7,1          nvt      specialist.
Buurt- en dorpscentrum                                 100 m² bvo     nvt       4,0        nvt        3,3        4,0          nvt      In 2015 is in het geheel geen onderscheid gemaakt naar type wijk- of
Wijkcentrum (klein)                                    100 m² bvo     nvt       4,9        nvt        3,3        4,0          nvt      buurtcentrum, maar is alles ondergebracht onder het kopje 'Detailhandel'.
                                                                                                                                       In 2020 is er voor gekozen wel onderscheid aan te houden omdat hiermee
Wijkcentrum (gemiddeld)                                100 m² bvo     nvt       5,5        nvt        3,3        4,0          nvt      betere berekeningen kunnen worden uitgevoerd.

Weekmarkt (bij klein wijk-, buurt- en dorpscentrum)    m¹ kraam       0,2       0,2        nvt       0,23        0,23         nvt      Parkeernormen per kraam liggen iets lager. Gebaseerd op praktijkcijfers
                                                                                                                                       CROW
Kringloopwinkel                                        100 m² bvo     nvt       2,0        nvt        2,0        2,0          2,3
Bruin- en witgoedzaken                                 100 m² bvo     4,1       8,2        9,3        4,1        8,2          9,3
Woonwarenhuis/woonwinkel                               100 m² bvo     1,3       2,0        2,0        1,3        2,0          2,0
Meubelboulevard/woonboulevard                          100 m² bvo     nvt       2,6        nvt        nvt        2,6          nvt
Outletcentrum                                          100 m² bvo     nvt       10,4       10,4       nvt        10,4         10,4
Bouwmarkt                                              100 m² bvo     nvt       2,5        2,5        nvt        2,5          2,5
Tuin-, Groencentrum                                    100 m² bvo     nvt       2,7        2,9        nvt        2,7          2,9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Verschil parkeernormen 2015-20
                                                                                   D. SPORT CULTUUR EN                D. SPORT CULTUUR EN
                                                                                    ONTSPANNING 2020                   ONTSPANNING 2015
                                                                                             rest      buiten                             buiten
                                                         eenheid                centrum   bebouwde   bebouwde   centrum rest bebouwde   bebouwde
                                                                                             kom        kom                   kom          kom
Bibliotheek                                              100 m² bvo               0,5       1,2        1,4        0,5        1,2          1,4
Museum                                                   100 m² bvo               0,6       1,1        nvt        0,6        1,1          nvt
                                                                                                                                                   In 2015 is ervoor gekozen om alle parkeernormen, betreffende een
Bioscoop                                                 100 m² bvo               3,2       11,2       13,7       4,4        9,6          11,9     bioscoop / filmhuis of theater, op een stapel te gooien en daarvan het
                                                                                                                                                   gemiddelde te pakken. In 2020 is ervoor gekozen om juist de
                                                                                                                                                   parkeernormen aan tehouden per afzonderlijke type. Zo kunnen beter de
Filmtheater/filmhuis                                     100 m² bvo               2,6       7,9        9,9        4,4        9,6          11,9     juiste parkeernormen per type bioscoop aangehouden worden bij
                                                                                                                                                   berekeningen.
Casino                                                   100 m² bvo               5,7       6,5        8,0        5,7        6,5          8,0
Bowlingcentrum                                           per bowlingbaan          1,6       2,8        2,8        1,6        2,8          2,8
Biljart-/snookercentrum                                  per tafel                0,9       1,4        1,8        0,9        1,4          1,8
Dansstudio                                               100 m² bvo               1,6       5,5        7,4        1,6        5,5          7,4

Fitnessstudio/sportschool                                100 m² bvo               1,4       4,8        6,5        1,6        5,6          7,0      In 2015 is ervoor gekozen om alle parkeernormen, betreffende fitness, op
                                                                                                                                                   een stapel te gooien en daarvan het gemiddelde te pakken. In 2020 is
                                                                                                                                                   ervoor gekozen om juist de parkeernormen aan te houden per
Fitnesscentrum                                           100 m² bvo               1,7       6,3        7,4        1,6        5,6          7,0      afzonderlijke type. Zo kunnen beter de juiste parkeernormen per type
                                                                                                                                                   fitness/sportschool aangehouden worden bij berekeningen.
Sauna, hammam                                            100 m² bvo               2,5       6,7        7,3        2,5        6,7          7,3

Sporthal                                                 100 m² bvo               1,6       2,9        3,5        1,4        2,9          3,5      In 2015 is ervoor gekozen om alle parkeernormen, betreffende een
                                                                                                                                                   sporthal/-zaal, op een stapel te gooien en daarvan het gemiddelde te
                                                                                                                                                   pakken. In 2020 is ervoor gekozen om juist de parkeernormen aan te
Sportzaal                                                100 m² bvo               1,2       2,9        3,6        1,4        2,9          3,5      houden per afzonderlijke type. Zo kunnen beter de juiste parkeernormen
                                                                                                                                                   per type sporthal/-zaal aangehouden worden bij berekeningen.

                                                                                                                                                   In 2015 is ervoor gekozen om alle parkeernormen, betreffende een tennis-
Tennishal                                                100 m² bvo               0,3       0,5        0,5        1          1,6          1,9      of squashhal, op een stapel te gooien en daarvan het gemiddelde te
                                                                                                                                                   pakken. In 2020 is ervoor gekozen om juist de parkeernormen aan te
                                                                                                                                                   houden per afzonderlijke type. Zo kunnen beter de juiste parkeernormen
Squashhal                                                100 m² bvo               1,6       2,7        3,2        1          1,6          1,9      per type tennis-/squashhal aangehouden worden bij berekeningen.

Zwembad overdekt                                         100 m² bassin            nvt       11,5       13,3       nvt        11,5         13,3
Zwembad openlucht                                        100 m² bassin            nvt       12,9       15,8                                        Geen normering vermeld in 2015
Sportveld                                                per ha netto terrein    20,0       20,0       20,0      20,0        20,0         20,0
Jachthaven                                               per ligplaats            0,6       0,6        0,6        0,6        0,6          0,6
                                                                                                                                                   In 2015 is ervoor gekozen om alle parkeernormen, betreffende een
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), gemiddeld en kleiner   100 m² bvo               3,1       4,7        5,1        2,9        4,2          4,6      indoorspeeltuin, op een stapel te gooien en daarvan het gemiddelde te
                                                                                                                                                   pakken. In 2020 is ervoor gekozen om juist de parkeernormen aan te
                                                                                                                                                   houden per afzonderlijke type (in grootte). Zo kunnen beter de juiste
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), groot                  100 m² bvo               4,0       5,9        6,4        2,9        4,2          4,6      parkeernormen per typeindoorspeeltuin aangehouden worden bij
                                                                                                                                                   berekeningen.
Kinderboerderij (stadsboerderij)                         per boerderij            3,1       4,7        5,1        8,0        8,0          8,0      De eenheid is gewijzigd (was per ha netto terrein, is nu per boerderij
Manege (paardenhouderij)                                 per box                  nvt       nvt        0,4        nvt        0,4          0,4
Volkstuin                                                per 10 tuinen            nvt       1,4        1,5        nvt        1,4          1,5
gemeenschapshuis/cultureel centrum/wijkgebouw            100 m² bvo                                               3,0        3,0          0,0      In 2020 niet apart vermeld door het CROW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Verschil parkeernormen 2015-20
                                                                             E. HORECA EN                     E. HORECA EN
                                                                       VERBLIJFSRECREACTIE 2020         VERBLIJFSRECREACTIE 2015
                                                                                    rest      buiten                               buiten
                                           eenheid                     centrum   bebouwde   bebouwde   centrum rest bebouwde     bebouwde
                                                                                    kom        kom                   kom            kom
Camping (kampeerterrein)                   per standplaats               nvt       nvt        1,2        nvt          nvt          1,2
Bungalowpark (huisjescomplex)              per bungalow                  nvt       1,7        2,1        nvt          1,7          2,1
1* Hotel                                   per 10 kamers                 0,4       2,5        4,5        3,7          7,9          9,5
2* Hotel                                   per 10 kamers                 1,5       4,3        6,3        3,7          7,9          9,5      In 2015 is ervoor gekozen om alle parkeernormen, betreffende hotels, op
                                                                                                                                            een stapel te gooien en daarvan het gemiddelde te pakken. In 2020 is
3* Hotel                                   per 10 kamers                 2,2       5,2        6,8        3,7          7,9          9,5      ervoor gekozen om juist de parkeernormen aan te houden per
                                                                                                                                            afzonderlijke type (verdeeld naar ster). Zo kunnen beter de juiste
4* Hotel                                   per 10 kamers                 3,5       7,5        9,0        3,7          7,9          9,5      parkeernormen per type hotel aangehouden worden bij berekeningen.
5* Hotel                                   per 10 kamers                 5,5       11,0       12,6       3,7          7,9          9,5
Café́/bar/cafetaria                        100 m² bvo                    6,0       7,0        nvt        6,0          7,0          nvt
Restaurant                                 100 m² bvo                   11,0       15,0       nvt       11,0         15,0          nvt
Discotheek                                 100 m² bvo                    7,0       20,9       20,8       7,0         20,9          20,8
Evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw   100 m² bvo                    5,5       8,5        nvt        5,5          8,5          nvt
bed en breakfast                           per kamer                                                     1,0          1,0          1,0      In 2020 niet apart vermeld door het CROW


                                                                       F. GEZONDHEID EN (SOCIALE)      F. GEZONDHEID EN (SOCIALE)
                                                                           VOORZIENINGEN 2020              VOORZIENINGEN 2015
                                                                                    rest      buiten                               buiten
                                                                                                                 rest bebouwde
                                           eenheid                     centrum   bebouwde   bebouwde   centrum         kom       bebouwde
                                                                                    kom        kom                                  kom
Huisartsenpraktijk (-centrum)              per behandelkamer             2,3       3,3        3,3        2,3          3,3          3,3
Apotheek                                   per apotheek                  2,4       3,4        nvt        2,4          3,4          nvt
Fysiotherapiepraktijk (-centrum)           per behandelkamer             1,4       2,0        2,0        1,4          2,0          2,0

Consultatiebureau                          per behandelkamer             1,5       2,1        2,2        1,4          2,0          2,2      In 2015 is ervoor gekozen om alle parkeernormen, betreffende
                                                                                                                                            consultatiebureaus, op een stapel te gooien en daarvan het gemiddelde te
                                                                                                                                            pakken. In 2020 is ervoor gekozen om juist de parkeernormen aan te
                                                                                                                                            houden per afzonderlijke type. Zo kunnen beter de juiste parkeernormen
Consultatiebureau voor ouderen             per behandelkamer             1,3       2,0        2,2        1,4          2,0          2,2      per type consultatiebureau aangehouden worden bij berekeningen.
Tandartsenpraktijk (-centrum)              per behandelkamer             1,7       2,6        2,7        1,7          2,6          2,7
Gezondheidscentrum                         per behandelkamer             1,7       2,5        2,5        1,7          2,5          2,5

Crematorium                                per (deels) gelijktijdige     nvt       30,1       30,1      30,0         30,0          30,0     In 2015 is ervoor gekozen om alle parkeernormen, betreffende een
                                           plechtigheid)                                                                                    begraafplaats/crematorium, op een stapel te gooien en daarvan het
                                                                                                                                            gemiddelde te pakken. In 2020 is ervoor gekozen om juist de
                                           per (deels) gelijktijdige                                                                        parkeernormen aan te houden per afzonderlijke type. Zo kunnen beter de
Begraafplaats                                                            nvt       31,6       31,6      30,0         30,0          30,0     juiste parkeernormen per type aangehouden worden bij berekeningen.
                                           plechtigheid)

Religiegebouw                              per zitplaats                 0,2       0,2         -         0,2          0,2           -
Hospice                                    100 m² bvo                    1,5       1,9        2,0        1,5          1,9          2,0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Verschil parkeernormen 2015-20
                                                          G. ONDERWIJS 2020                   G. ONDERWIJS 2015
                                                                   rest      buiten                             buiten
                                 eenheid              centrum   bebouwde   bebouwde   centrum rest bebouwde   bebouwde
                                                                                                    kom
                                                                   kom        kom                                kom
Kinderdagverblijf (crèche)       100 m² bvo             1,0       1,4        1,5        1,0         1,4         1,5
Basisonderwijs                   per leslokaal          0,8       0,8        0,8        0,8         0,8         0,8
Middelbare school                per 100 leerlingen     3,7       4,9        4,9        3,7         4,9         4,9
Avondonderwijs                   per 10 studenten       4,6       6,8        10,5       4,6         6,8         10,5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Verschil loopafstanden 2015-20

Loopafstanden                           2020                      2015
Hoofdfunctie                 Centrum (m)        Rest (m)

Wonen                            300              200              100

Winkelen                         500              200            100-500

Werken                           500              200            200-500

Ontspanning                      500              300              100

Gezondheidszorg                  200              200              100

Onderwijs                         -               250              100


De loopafstanden van 2020 zijn ruimer genomen ten opzichte van die van 2015. En dan met
name voor de binnenstad van Montfoort. In de binnenstad van Montfoort wil je het parkeren
zoveel mogelijk centreren aan de randen van het centrum. Maar daardoor zullen de maximaal
acceptabele loopafstanden toenemen.


Deze loopafstanden zijn in belangrijke mate gebaseerd op de indeling en verhouding tussen
loopafstanden per functie in de eerdergenoemde CROW publicatie 381. De loopafstanden zijn
meer specifiek gemaakt voor Montfoort (rekening houdend met het bestaande parkeeraanbod
en de parkeerreguleringsvormen).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>