<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BOMEN EFFECT ANALYSE (BEA)
            Terrein Regina paxis / Don Bosco
Locatie:    Heideweg 52
            3768BC Soest
Rapport:    BEA- 2016-11
Datum:      10 november 2016
Bijgesteld: 25 oktober 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>COLOFON
Opdrachtgever
Naam              : Ovile B.V.
Contactpersoon    : Dhr. P. Schaap
Adres             : Gentiaanlaan 1
Postcode / Plaats : 3768 BL Soest
Telefoon          :
Email             : philip.schaap@planet.nl
Opdrachtgever
Naam              : Lichtenberg Bouwgroep
Contactpersoon    : Dhr. W. Zwoverink
Adres             : Octaanstraat 5
Postcode / Plaats : 7463 PM Rijssen
Telefoon          :
Email             : w.zwoferink@bouwbedrijf-lichtenberg.nl
Architect
Naam              : EVE architecten
Contactpersoon    : Dhr. E. van Elk
Adres             : Ernst Machstraat 2
Postcode / Plaats : Postbus 115, 7440 AC Nijverdal
Telefoon          :
Email             : info@eve.nl
Onderzoeker
Naam:             : Voet Bomenbeheer
Contactpersoon    : Dhr. Riël Voet
Adres             : Duinweg 27
Postcode / Plaats : 3768 BM Soest
Telefoon          : 0356018138
Email             : voetbomenbeheer@kpnmail.nl
Projectgegevens
Uw kenmerk        :
Ons kenmerk       : BEA – 2016-11
Type onderzoek    : Bomen Effect Analyse (BEA)
Locatie           : Heideweg 52
Postcode / Plaats : 3768 BC Soest
Datum onderzoek   : mei, juni, juli 2016
Uitwerking        : november 2016
Bijstelling       : oktober 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUD
1 Inleiding
- aanleiding opstellen BEA
- doelstelling BEA
- plangebied
- projectfase
- vraagstelling
- voorgenomen werkzaamheden
2 Beoordeling
- wijze van onderzoek
- inventarisatiegegevens
3 Gevolgen van de planontwikkeling
- effecten van de bouwontwikkeling
- effecten voortvloeiend uit beheer
4 Aandachtspunten tijdens projectontwikkeling
5 Slotwoord
6 Bijlage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>INLEIDING
In opdracht van Ovile B.V. en bouwmaatschappij Lichtenberg Bouwgroep B.V. is er een Bomen Effect
analyse (BEA) uitgevoerd bij het bomenbestand aan de Heideweg 52 te Soest.
Aanleiding
Aanleiding voor deze BEA is de sloop en nieuwbouw op het perceel. De sloop omvat het verwijderen
van al de aanwezige bebouwing te weten het hoofdgebouw en de kapel.
Binnen het huidige verkavelingsplan staan 8 nieuwe woningen gepland.
Doelstelling
Doelstelling is om middels deze BEA te beoordelen welke bomen boomtechnisch verantwoord
behouden kunnen blijven, zowel op basis van geen wezenlijke veranderingen, alsook op basis van de
toekomstige herontwikkeling c.q. wijziging van de groeiplaats van de bomen.
Plangebied
Het plangebied ligt aan de Heideweg 52 te Soest. De oppervlakte van het perceel bedraagt circa
6600 m2.
Van belang is om het huidige groene karakter van het perceel zoveel als mogelijk te respecteren.
De aanwezige knelpunten te analyseren en zo mogelijk oplossingen aan te dragen.
Projectfase
Het project bevindt zich in de ontwerpfase. Het verkavelingsplan is onlangs voorgelegd aan de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Mogelijkheden tot behoud en inpassing van de bomen is een van de aandachtspunten.
Afbeelding plangebied BEA
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Vraagstelling
“Kunnen de bomen, in het perspectief van de voorgenomen herinrichtingen, in de huidige
verschijningsvorm en op deze standplaats duurzaam behouden blijven?”
Aanvullende vraagstukken:
- Wat is de exacte omvang van het bomenbestand?
- Wat is de huidige conditie , mechanische kwaliteit en toekomstverwachting van de bomen bij
gelijkblijvende omstandigheden?
- Met welke eisen en randvoorwaarden dient er rekening gehouden te worden om de bomen voor,
tijdens en na de geplande sloop en bouwwerkzaamheden te beschermen en zoveel mogelijk
duurzaam te behouden?
Op het perceel bevinden zich 128 bomen. De realisering van de bouw, de plaatsing van bijgebouwen
en het inpassen van inritten zal van invloed zijn op het bomenbestand. De inrichting van de tuinen is
nog niet uitgewerkt, maar evenwel voor een deel meegenomen in de analyse.
Bij de uitvoering van de plannen kunnen zich een aantal situaties voordoen:
- de bomen bevinden zich op of tegen de locatie van de nieuwbouw en moeten wijken.
- de bomen bevinden zich in de nabijheid van de nieuwbouw en zijn te handhaven indien aan
bepaalde boven- en ondergrondse randvoorwaarden kan worden voldaan. Voorwaarde is dat de
betreffende bomen genoeg kwaliteit in zich hebben om te worden gespaard.
- de bomen zijn te handhaven maar worden mogelijk indirect beïnvloed door de
bouwwerkzaamheden (schade m.b.t. sloopwerkzaamheden, beschadigingen en ernstige verstoringen
door toedoen van de bouw).
- bomen, die moeten wijken op grond van dunning (bevoordelen van bomen, die gehandhaafd
blijven) en op grond van slechte kwaliteit met daaraan gekoppeld levensverwachting.
Voorgenomen werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit de sloop van de aanwezige bebouwing en vervolgens het realiseren
van 8 nieuwe woningen. Afbeelding 2 geeft de nieuwe verkaveling van het perceel aan met hierin de
bouwvlakken.
Afbeelding 2 Voorgenomen nieuwbouw
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2 BEOORDELING
WIJZE VAN ONDERZOEK
STANDPLAATSBEPALING
Voorafgaand aan de inventarisatie zijn de bomen individueel ingemeten op hun afstand tot
bouwvlak.
WERKWIJZE
Er zijn uitsluitend boomvormende soorten beoordeeld, die vergunningplichtig zijn. Bij alle bomen zijn
de volgende gegevens opgenomen:
      boomsoort
      stamomtrek
      leeftijd
      kroonprojectie
      de actuele kwaliteit
      De huidige toekomstverwachting
      Verplantbaarheid, voor zover dit van toepassing is, is opgenomen.
      Opmerkingen
De boomsoort is weergegeven met de wetenschappelijke naam.
De stamdiameter (gemeten op 1,30 meter vanaf het maaiveld) is weergegeven in centimeters.
De leeftijd is vastgesteld op basis van schatting.
De kroonprojectie is de diameter van de boomkroon.
KWALITEIT
De kwaliteitsbeoordeling betreft het gehele boombeeld waarbij de conditie, mechanische opbouw
en stabiliteit van de boom/ bomen van invloed zijn. De bomen zijn rondom, in hun geheel bekeken.
Hierbij is gelet op mogelijke afwijkingen, aantastingen en verzwakkingen, welke kenbaar worden
gemaakt door uitwendige symptomen. De kwaliteit is ingedeeld in:
Goed              De boom vertoont het beeld dat van de soort verwacht mag worden onder normale
                  tot goede groeiplaatsomstandigheden.
Redelijk          Niet optimaal verwachtingsbeeld. Het mindere beeld heeft nog geen duidelijke
                  negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom.
Matig             De boom voldoet onvoldoende aan het verwachtingsbeeld met mogelijk negatieve
                  gevolgen voor de verdere ontwikkeling en toekomstverwachting.
Slecht            De boom voldoet niet aan het verwachtingsbeeld en er is duidelijk sprake van een
                  aftakelende boom. Herstel is niet in beeld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>TOEKOMSTVERWACHTING
De toekomstverwachting is gebaseerd op de boomsoort, leeftijd, omgevingsfactoren en mogelijke
afwijkingen, aantastingen en/of verzwakkingen van de boom.
De indeling is als volgt:
Goed ten aanzien van de mechanische e/o fysiologische toestand van de boom, worden binnen een
termijn van >15 jaar geen problemen verwacht.
Redelijk ten aanzien van de mechanische e/o fysiologische toestand van de boom wordt binnen een
termijn van 10-15 jaar geen problemen verwacht.
Matig de mechanische en/of fysiologische toestand van de boom is duidelijk verminderd, verwacht
mag worden dat herstel van de boom eventueel mogelijk is.
Slecht de mechanische en/of fysiologische toestand van de boom is minimaal of nihil, verwacht
wordt dat ‘herstel’ van de boom niet of nauwelijks mogelijk is.
VERPLANTBAARHEID
De verplantbaarheid van de bomen wordt beoordeeld aan de hand van bovengrondse
waarnemingen. Hierbij wordt gelet op voldoende kwaliteit van de bomen en of de bomen vanuit
boomtechnisch oogpunt met succes kunnen worden verplant. Het gaat hierbij dus niet om een
overweging of een boom technisch verplantbaar is want ten principale zijn vrijwel alle bomen
technisch verplantbaar. Maar het betreft een globale analyse of de boom verplantbaar is waarbij
duurzaam behoud van minimaal de huidige kwaliteit is een vereiste is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                      INVENTARISATIEGEGEVENS HEIDEWEG 52, SOEST
Boom ID datum laatste Boomsoort                               Boomhoogte diam.klasse kroonprojectie kwaliteit  toekomst- verplantbaar            opmerking
           opname                                                                                             verwachting
   1      1-6-2016 Quercus robur                                15-18 m   30-50 cm.      7-8 m         m           m         nee              kappen, beheer
   2      1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m  50-100 cm.      7-8 m         r           r         nee
   3      1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m   30-50 cm.      7-8 m         r           r         nee
   4      1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m   30-50 cm.       9m           g           g         nee
   5      1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m   30-50 cm.       7m           r           r         nee
   6      1-6-2016 Quercus robur                                15-18 m   30-50 cm.      6-7 m         g           g         nee
   7      1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m   30-50 cm.       6m           r           r         nee      volgens inventarisatie juni eik
   8      1-6-2016 Robinia pseudoacacia                         18-24 m  50-100 cm.      14 m          g                     nee         kappen, binnen bouwvlak
   9      1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m  50-100 cm.      11 m          g                     nee         kappen, binnen bouwvlak
  10      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m  50-100 cm.      12 m          g           m         nee               kappen, inrit
  11      1-6-2016 Pinus sylvestris                             15-18 m   30-50 cm.       8m           r           m         nee               kappen, inrit
  12      1-6-2016 Pinus sylvestris                             15-18 m   30-50 cm.       6m           r           g         nee             sparen ipv 10+11
  13      1-6-2016 Pinus sylvestris                             15-18 m   30-50 cm.       9m           g           g         nee
  14      1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m  50-100 cm.      10 m          g           g         nee
  15      1-6-2016 Pinus sylvestris                             15-18 m   30-50 cm.       7m           g           g         nee
  16      1-6-2016 Pinus sylvestris                             15-18 m   30-50 cm.       7m           r           g         nee
  17      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                        15-18 m   30-50 cm.       7m                                 nee              kappen, beheer
  18      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                        18-24 m   30-50 cm.       7m                                 nee              kappen, beheer
  19      1-6-2016 Picea abies                                   > 24 m  50-100 cm.       8m           g                     nee               kappen, inrit
  20      1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m   30-50 cm.       6m           r           g         nee
  21      1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m   30-50 cm.       6m           r           g         nee
  22      1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m   30-50 cm.       6m           r           g         nee
  23      1-6-2016 Quercus robur                                18-24 m  50-100 cm.      12 m          g           g         nee
  24      1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m   20-30 cm.       6m           r           g         nee
  25      1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m   30-50 cm.       8m           g           g         nee
  26      1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m   30-50 cm.       7m           r           g         nee
  27      1-6-2016 Quercus robur                                15-18 m   30-50 cm.       8m           g                     nee         kappen, binnen bouwvlak
  28      1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m  50-100 cm.       9m           g                     nee         kappen, binnen bouwvlak
  29      1-6-2016 Betula pubescens                             15-18 m   30-50 cm.       6m           g           g         nee         kappen, binnen bouwvlak
  30      1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m  50-100 cm.       9m           g                     nee         kappen, binnen bouwvlak
  31      1-6-2016 Quercus robur                                12-15 m   30-50 cm.       6m           s           m         nee
  32      1-6-2016 Quercus robur                                12-15 m   30-50 cm.       7m           r           m         nee
  33      1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m   30-50 cm.       8m           g           g         nee
  34      1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m   30-50 cm.       8m           g           g         nee
  35      1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m   30-50 cm.       8m           r                     nee        kappen, dicht op bouwvlak
  36      1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m   30-50 cm.       8m           r                     nee        kappen, dicht op bouwvlak
  37      1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m   30-50 cm.                                          nee           Staat niet op de kaart
  38      1-6-2016 Quercus robur                                12-15 m   20-30 cm.       6m          r-g          m         nee
  39      1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m   30-50 cm.       8m           g           g         nee
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                      INVENTARISATIEGEGEVENS HEIDEWEG 52, SOEST
Boom ID datum laatste Boomsoort                               Boomhoogte diam.klasse kroonprojectie kwaliteit  toekomst- verplantbaar         opmerking
           opname                                                                                             verwachting
  40      1-6-2016 Quercus robur                                12-15 m   20-30 cm.       6m           r           m         nee
  41      1-6-2016 Quercus robur                                12-15 m   20-30 cm.       4m           g           m         nee
  42      1-6-2016 Tilea europaea                               15-18 m  50-100 cm.      13 m          g           g         nee
  43      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m  50-100 cm.      11 m          r           m         nee
  44      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m  50-100 cm.      11 m          r           m         nee
  45      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                        15-18 m   20-30 cm.       6m           m                     nee            kappen, inrit
  46      1-6-2016 Taxus baccata                                 6-9 m     0-20 cm.       5m           g                     nee            kappen, inrit
  47      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                        18-24 m   30-50 cm.       7m           r           m         nee
  48      1-6-2016 Taxus baccata                                 6-9 m    20-30 cm.       6m           r           r         nee
  49      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m   30-50 cm.       7m           r           m         nee
  50      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m   30-50 cm.       6m           m           m         nee
  51      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m  50-100 cm.       7m           r           m         nee
  52      1-6-2016 Taxus baccata                                 0-6 m    20-30 cm.       6m           g           m         nee
  53      1-6-2016 Taxus baccata                                 0-6 m    20-30 cm.       6m           g           m         nee
  54      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                        18-24 m   30-50 cm.       6m           r           m         nee
  55      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m  50-100 cm.      10 m          r                     nee      kappen, dicht op bouwvlak
  56      1-6-2016 Taxus baccata                                 6-9 m    20-30 cm.       6m           g           m         nee
  57      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                        18-24 m   30-50 cm.       4m           r           m         nee
  58      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m   30-50 cm.       6m           m                     nee      kappen, dicht op bouwvlak
  59      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m  50-100 cm.      11 m         m-s          m         nee
  60      1-6-2016 Taxus baccata                                 6-9 m    20-30 cm.       6m           g           m         nee
  61      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m   30-50 cm.       6m           r                     nee          Kappen, dunning
  62      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m  50-100 cm.       7m           r           m         nee
  63      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                        15-18 m   20-30 cm.       5m           r                     nee          Kappen, dunning
  64      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                        18-24 m   30-50 cm.       6m           r           m         nee
  65      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                        18-24 m   30-50 cm.       5m           r           m         nee
  66      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m   30-50 cm.       6m           r           m         nee
  67      1-6-2016 Taxus baccata                                 6-9 m    30-50 cm.       6m           r           m         nee
  68      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                        15-18 m   20-30 cm.       4m           r           m         nee
  69      1-6-2016 Quercus robur                                15-18 m    0-20 cm.       3m           r           r         nee
  70      1-6-2016 Quercus robur                                 6-9 m    20-30 cm.                                          nee        Staat niet op de kaart
  71      1-6-2016 Quercus robur                                15-18 m    0-20 cm.       4m           r           r         nee
  72      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m  50-100 cm.       9m           g           r         nee
  73      1-6-2016 Quercus robur                                15-18 m   20-30 cm.       6m           g           m         nee
  74      1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m   30-50 cm.       6m           m           m         nee
  75      1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m   30-50 cm.       7m           r                     nee          Kappen, dunning
  76      1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m   30-50 cm.       7m           r           m         nee
  77      1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m   30-50 cm.       7m           r                     nee          Kappen, dunning
  78      1-6-2016 Quercus robur                                 6-9 m     0-20 cm.       6m           m           m         nee
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                      INVENTARISATIEGEGEVENS HEIDEWEG 52, SOEST
Boom ID datum laatste Boomsoort                               Boomhoogte diam.klasse kroonprojectie kwaliteit  toekomst- verplantbaar         opmerking
           opname                                                                                             verwachting
   79     1-6-2016    Pinus sylvestris                           > 24 m  50-100 cm.       7m           r           r         nee
   80     1-6-2016    Quercus rubra                             18-24 m  50-100 cm.      12 m          g                     nee          Kappen, bouwvlak
   81     1-6-2016    Acer pseudoplatanus "Atropurpureum"       18-24 m  50-100 cm.      12 m          g                     nee          Kappen, bouwvlak
   82     1-6-2016    Acer pseudoplatanus "Atropurpureum"       15-18 m   30-50 cm.      10 m          g                     nee          Kappen, bouwvlak
   83     1-6-2016    Pinus sylvestris                          15-18 m   20-30 cm.       5m           m                     nee          Kappen, bouwvlak
   84     1-6-2016    Pinus sylvestris                           > 24 m  50-100 cm.       8m           r                     nee          Kappen, bouwvlak
   85     1-6-2016    Quercus robur                             18-24 m   30-50 cm.      11 m          g           r         nee              te sparen
   86     1-6-2016    Quercuc rubra                             18-24 m   30-50 cm.      12 m          g                     nee      kappen, dicht op bouwvlak
   87     1-6-2016    Pinus sylvestris                          18-24 m   30-50 cm.       7m           r                     nee      kappen, dicht op bouwvlak
   88     1-6-2016    Pinus sylvestris                          18-24 m   30-50 cm.       7m           r                     nee      kappen, dicht op bouwvlak
   89     1-6-2016    Pinus sylvestris                          18-24 m   20-30 cm.       5m           r                     nee             Kappen, inrit
   90     1-6-2016    Pinus sylvestris                          18-24 m   20-30 cm.       5m           r                     nee             Kappen, inrit
   91     1-6-2016    Quercuc rubra                             18-24 m   30-50 cm.       9m           r                     nee             Kappen, inrit
   92     1-6-2016    Pinus sylvestris                           > 24 m   30-50 cm.       7m           r                     nee             Kappen, inrit
   93     1-6-2016    Quercus robur                             12-15 m    0-20 cm.       4m           r           r         nee
   94     1-6-2016    Quercus robur                              9-12 m    0-20 cm.       4m           r                     nee           Kappen, dunning
   95     1-6-2016    Quercus robur                             12-15 m    0-20 cm.       5m           r           r         nee
   96     1-6-2016    Quercuc rubra                             18-24 m  50-100 cm.      10 m          r           r         nee
   97     1-6-2016    Quercuc rubra                             18-24 m   30-50 cm.       9m           r           r         nee
   98     1-6-2016    Quercus robur                             18-24 m   30-50 cm.       6m           g           r         nee
   99     1-6-2016    Quercus robur                             15-18 m   20-30 cm.       6m           g           r         nee
  100     1-6-2016    Taxus baccata                               0-6 m    0-20 cm.       6m           g           g         nee
  101     1-6-2016    Quercus robur                             15-18 m    0-20 cm.       6m           g                     nee             Kappen, inrit
  102     1-6-2016    Betula pubescens                          12-15 m    0-20 cm.       6m           r           r         nee
  103     1-6-2016    Quercus robur                             15-18 m   20-30 cm.       7m           r                     nee           Kappen, dunning
  104     1-6-2016    Pinus sylvestris                           9-12 m   20-30 cm.       4m           m                     nee             Kappen,inrit
  105     1-6-2016    Quercus robur                              9-12 m    0-20 cm.       6m           r                     nee             Kappen,inrit
  106     1-6-2016    Quercus rubra                              > 24 m  50-100 cm.      12 m          g           g         nee
  107     1-6-2016    Pinus sylvestris                          18-24 m   20-30 cm.       6m           r           m         nee
  108     1-6-2016    Quercus rubra                             12-15 m   30-50 cm.       9m           r                     nee      Kappen, inrit/parkeervlak
  109     1-6-2016    Quercus robur                               6-9 m    0-20 cm.       6m           r                     nee      Kappen, inrit/parkeervlak
  110     1-6-2016    Acer pseudoplatanus "Leopoldii"           18-24 m  50-100 cm.      14 m          g                     nee          Kappen,bouwvlak
  111     1-6-2016    Cornus controversa                          6-9 m   20-3- cm.       7m           g                      ja
  112     1-6-2016    Quercuc rubra                             18-24 m   30-50 cm.      11 m          g                     nee          Kappen,bouwvlak
  113     1-6-2016    Quercuc rubra                             18-24 m   30-50 cm.      12 m          g                     nee          Kappen,bouwvlak
  114     1-6-2016    Quercus robur                             12-15 m   30-50 cm.       6m           g                     nee      kappen, dicht op bouwvlak
  115     1-6-2016    Quercus robur                             12-15 m    0-20 cm.       6m           m                     nee           Kappen, dunning
  116     1-6-2016    Fagus sylvatica                           15-18 m   30-50 cm.       9m           g           g         nee
  117     1-6-2016    Taxus baccata                               0-6 m    0-20 cm.       7m           g           g         nee
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                   INVENTARISATIEGEGEVENS HEIDEWEG 52, SOEST
            Boom ID  datum laatste Boomsoort                               Boomhoogte diam.klasse kroonprojectie kwaliteit  toekomst- verplantbaar            opmerking
                        opname                                                                                             verwachting
              118      1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m   30-50 cm.       8m           g           g         nee
              119      1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m   30-50 cm.       6m           r           r         nee
              120      1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m   30-50 cm.       5m           g           g         nee
              121      1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m  50-100 cm.       9m           g           g         nee
              122      1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m   20-30 cm.       6m           g                     nee              kappen, dunning
              123      1-6-2016 Aesculus hippocastanum                       15-18 m   30-50 cm.       7m           g           r         nee           aandacht, sloop gebouw
              124      1-6-2016 Taxus baccata                                  6-9 m   20-30 cm.       7m           g           r         nee           aandacht, sloop gebouw
              125      1-6-2016 Quercus robur                                15-18 m   30-50 cm.       8m           g           g         nee
              126      1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m  50-100 cm.      12 m          g           g         nee             Risico boom, snoei
              127      1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m  50-100 cm.       6m           g           g         nee           aandacht, sloop gebouw
              128      1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m  50-100 cm.       8m           g           g         nee           aandacht, sloop gebouw
OVERZICHT GEMEENTE BOMEN IN GROENSTROOK LANGS HEIDEWEG
              129      1-6-2016    Quercus robur                             12-15 m   20-30 cm.       7m           g           g         nee      gemeentegrond, ca. 1 m.buiten het hek
              130      1-6-2016    Acer platanoides                           > 24 m  50-100 cm.      14 m          g           g         nee      gemeentegrond, ca. 5 m.buiten het hek
              131      1-6-2016    Quercus robur                             15-18 m   30-50 cm.       6m           r           r         nee      gemeentegrond, ca. 1,5 m.buiten het hek
              132      1-6-2016    Acer platanoides                            0-6 m    0-20 cm.       4m           g           m         nee      gemeentegrond, ca. 5 m.buiten het hek
              133      1-6-2016    Betula pubescens                          15-18 m   30-50 cm.       6m           r           r         nee      gemeentegrond, ca. 2 m.buiten het hek
              134      1-6-2016    Quercus robur                             15-18 m   30-50 cm.       8m           g           g         nee      gemeentegrond, ca. 1,5 m.buiten het hek
              135      1-6-2016    Quercus robur                             18-24 m   30-50 cm.       8m           s           s         nee      gemeentegrond, ca. 1 m.buiten het hek
              136      1-6-2016    Acer platanoides                           6-9 m     0-20 cm.       4m           g           m         nee      gemeentegrond, ca. 5 m.buiten het hek
              137      1-6-2016    Betula pubescens                          15-18 m   20-30 cm.       7m           r           r         nee      gemeentegrond, ca. 1 m.buiten het hek
              138      1-6-2016    Quercus robur                             12-15 m    0-20 cm.       6m           r           r         nee      gemeentegrond, ca. 3 m.buiten het hek
              139      1-6-2016    Quercus robur                             15-18 m   30-50 cm.       9m           r           r         nee      gemeentegrond, ca. 2,5 m.buiten het hek
              140      1-6-2016    Quercus robur                              9-12 m    0-20 cm.       4m           g           r         nee      gemeentegrond, ca. 1,5 m.buiten het hek
              141      1-6-2016    Quercus robur                             18-24 m  50-100 cm.      14 m          g           g         nee      gemeentegrond, ca. 3 m.buiten het hek
              142      1-6-2016    Pinus sylvestris                          18-24 m   30-50 cm.       6m           m           m         nee      gemeentegrond, tegen het hek
              143      1-6-2016    Pinus sylvestris                          18-24 m   30-50 cm.       8m           r           r         nee      gemeentegrond, ca. 1 m.buiten het hek
              144      1-6-2016    Acer platanoides                          18-24 m  50-100 cm.      14 m          g           g         nee      gemeentegrond, ca. 5 m.buiten het hek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>BOMENKAART Heideweg 52</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>NIEUWE SITUATIE (met verwerkte kroonprojecties).</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>OPMERKINGEN M.B.T. INVENTARISATIE VAN JUNI 2016
Het NIC uit Zwolle heeft op 1 juni 2016 opnieuw de bomen op het terrein ingemeten. Redenen
hiervan van was:
    -   Onnauwkeurigheid betreffende het huidige stamtal door kap in het verleden.
    -   Binnen eerdere inventarisatie ontbreken van bomen aanwezig in de aangrenzende
        groenstrook van de gemeente (Heideweg).
    -   Actualisering van het bomenbestand om dat het hier een parkwijk betreft.
De navolgende correcties zijn hierop uitgevoerd:
Boomnr. 7 is Pinus sylvestris i.p.v. Quercus robur.
Boomnr. 19 is Picea abies i.p.v. Pseudotsuga menziesii.
Boomnr. 37, Pinus sylvestris is niet (meer) aanwezig.
Boomnr. 70, Quercus robur is niet (meer) aanwezig
Boomnr. 134 is Quercus robur i.p.v. Betula pubescens
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>3 GEVOLGEN VAN DE PLANONTWIKKELING
EFFECTEN VAN DE BOUWONTWIKKELING
Voor de ontwikkeling van het project, hetgeen omvat de bouw van 8 nieuwe woningen, zullen
bomen moeten worden verwijderd. Het betreft bomen die zich bevinden binnen of te dicht bij de
bouwvlakken. Tevens zullen er bomen moeten wijken ter realisatie van de inritten, parkeervakken
van de betreffende woningen. In overleg met de gemeente is er geschoven met de bouwvlakken om
bomen beter te kunnen beschermen, hetgeen uiteindelijk geresulteerd heeft in acht woningen in
plaats van de 9 geplande woningen.
Bij de inpassing van de inritten hebben drie bijstellingen plaatsgevonden, waarbij instandhouding van
waardevolle bomen voorop stond. Uiteindelijk is gekozen voor de nieuwe situatie. Dit betekent een
enkele en een gezamenlijke inrit aan de Heideweg, een enkele inrit aan de Braamweg en een
gezamenlijke inrit aan de Ericaweg en de gebruikmaking van de reeds bestaande twee inritten aan de
Ericaweg. Dit zijn zeer zorgvuldige afwegingen geweest, waarbij nauwlettend gekeken is naar de
kwaliteit en/of levensverwachting van het te offeren groen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de
gezamenlijke inrit aan de Heideweg. Deze is ingetekend ter hoogte van de afstervende eik nr. 135
van de gemeente. Hierachter bevinden zich kwalitatief minder goede bomen. Daarom is gekozen
voor deze locatie.
Voor een verdere bouwontwikkeling dienen de navolgende bomen te worden verwijderd:
Boomnummers: 8, 9, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 45, 46, 55, 59, 80, 81, 82, 83, 84, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>EFFECTEN VOORTVLOEIEND UIT BEHEER
Op het terrein dienen beheermaatregelen te worden uitgevoerd. Deze staan los van de bouw. Hierbij
zullen bomen worden gekapt op grond van dunning, waarbij betere groeiomstandigheden worden
gecreëerd voor de te sparen bomen. Ook bomen met een slechte groeiontwikkeling of een
ongunstige levensverwachting zullen worden gekapt.
De bomen op het voorterrein (= entree) aan de Ericaweg kenmerken zich door een betere
kroonontwikkeling door tijdige vrijstelling of het ontbreken van sterk concurrerende bomen.
Aan de achterzijde van het gebouw is in het verleden een randbepanting aangeplant met een
duidelijke schermfunctie. Door het niet ingrijpen (in de vorm van dunning) zijn hier lange,
staakachtige bomen ontstaan met een slechte kroonontwikkeling. De ongunstige
hoogte/diameterverhouding heeft een negatief effect op de stabiliteit.
De navolgende dunningsmaatregelen worden geadviseerd:
1. boomnr.1: Quercus robur. (Hollandse eik), te dichte stand op nr.2`, matige kwaliteit, overhangend
naar de weg, matige toekomstverwachting. Om die reden te kappen.
2. boomnrs. 17 + 18: douglasspar. Op de locatie van deze bomen stond eerder een inrit gepland.
Evenwel dienen de bomen te worden verwijderd i.v.m. de negatieve invloed op de bomen 15 , 16
en 20 (grove den)
3. boomnrs. 31, 32, 38, 40, en 41: Quercus robur (Hollandse eik) . Betreffende eiken zijn allen relatief
kleine bomen. Nr. 31 is slecht. De hoofdsoort in deze groenstrook wordt gevormd door groveden,
welke behouden blijven. Er dient tussen deze eiken geselecteerd te worden op kwaliteit. Ook i.v.m.
latere inrichting van de tuin (i.v.m. hoge stamtal). Streven is om 3 van de 5 bomen te behouden.
4. boomnrs. 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 : Pseudotsuga
menziesii (douglasspar). Langs de Braamweg en Heideweg bevindt zich ter hoogte van kavel nr. 4 een
randbeplanting bestaande uit douglaspar met als ondersoort een zevental taxussen. Een aantal
bomen (3) kunnen worden opgenomen omdat deze kwalitatief representatief zijn binnen het
gewenste beeld. Een aantal bomen zal moeten wijken op grond van dunning (4), 1 op grond van een
aan te leggen inrit . 1 op grond van slechte conditie. Dit betekent dat er behalve de eerder genoemde
sparren nog 11 douglassparren aanwezig zijn. De meeste van deze bomen hebben een slechte
groeiontwikkeling doorgemaakt door sterke onderlinge concurrentie. Dit vertaalt zich in een
ongunstige hoogte/diameterverhouding met mogelijke gevolgen voor stabiliteit en een slechte en
vaak eenzijdige kroonontwikkeling. Door lichtgebrek heeft er natuurlijke taksterfte plaatsgevonden,
waardoor kale onderstammen zijn ontstaan. Dit soort situaties zien we bij de ontwikkeling van bos.
Gezien de soort en met name de kwaliteit zijn dit bomen met een ongunstige levenswachting.
5. boomnrs. 69 t/m 79: hoofdsoort is Pinus sylvestris (grove den) in menging met wat lichtere
Hollandse eiken. Ondanks een ongunstige hoogte/diameter verhouding is het streven om een
bomengroep van circa 5 dennen te handhaven. Dit is echter afhankelijk van de kwaliteit van de
bomen. Gelukkig is hier voldoende groencompensatie door de gemeentebomen in de groenstrook
langs de Heideweg.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>6. boomnrs. 93, 94, 95, 96, 97, 98 ,99 100, 106. In dit gebied bevinden zich een aantal heersende
Amerikaanse eiken. Insteek is om twee Amerikaanse eiken als solitairen te behouden (106 + 95) met
mogelijk een tweetal jonge Hollandse eiken. In dit terreingedeelte bevindt zich ook interessante
onderbegroeiing. Gekeken zal worden naar handhaving van een aantal exemplaren.
7. boomnrs. 115, 116 en 117. Bomengroep van eik, beuk en taxus. Voorstel tot kappen van eik op
grond van dunning.
8. boomnrs. 118 t/m 128. Kappen van douglasspar op grond van dunning. Groveden nr. 126 is een
risicoboom. Bezien moet worden of de boom te handhaven is middels snoei, anders kappen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>4. AANDACHTSPUNTEN TIJDENS PROJECTONTWIKKELING
Bij de projectontwikkeling zijn er meerdere aandachtspunten geconstateerd.
1. boomnr. 23: Quercus robur (Hollandse eik) Deze fraaie solitaire eik staat op een verlaagd
terreingedeelte. De groeiplaats van deze boom dient beschermt te worden en te blijven.
Beschermende maatregelen tijdens sloop, bouw , maar ook bij tuinaanleg. Speciale richtlijnen zullen
hiervoor worden opgesteld.
2. boomnr. 85: Quercus robur (Hollandse eik). De boom heeft voldoende kwaliteit in zich om te
handhaven. De boom staat echter dicht bij het bouwvlak op kavel 2. Extra beschermende
maatregelen zullen moeten worden getroffen om te boom te kunnen behouden, ook op langer
termijn. Speciale richtlijnen zullen hiervoor worden opgesteld.
3. boomnr. 111: Cornus controversa. (Kornoelje) De boom (struikvormig) staat circa 3 meter uit het
te slopen gebouw. De boom dient behouden te blijven zonder dat er tijdens de sloop schade ontstaat
aan de boom. Een nauwkeurige analyse dient te worden uitgevoerd om te bepalen of de boom kan
worden behouden tijdens de sloop of alvorens de sloop te dient worden verplant.
Speciale richtlijnen zullen hiervoor worden opgesteld.
4. boomnr. 123: Aesculus hippocastanum (Paardenkastanje). De boom staat dicht op de te slopen
kapel. Handhaven van de boom is echter gewenst zonder dat er tijdens de sloop schade ontstaat aan
de boom. Duurzaam behoud van deze paardenkastanje is mogelijk mits bouwwerkzaamheden
worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften ten aanzien van boombescherming op
bouwlocaties.
5. boomnrs. 96 + 106: Quercus rubra (Amerikaanse eik). Bezien van mogelijkheden op deze twee
Amerikaanse eiken te behouden. Er dient nader te worden gekeken of de bomen voldoende kwaliteit
hebben om te worden behouden (scheefstand, kroonontwikkeling)
6. boomnrs. 126, 127 en 128: Pinus sylvestris (groveden). De bomen staan dicht op de te slopen
kapel. Handhaven van de bomen is echter gewenst zonder dat er tijdens de sloop schade ontstaat
aan de bomen (wortelsgestel, verankering!). Speciale richtlijnen zullen hiervoor worden opgesteld.
M.bt. boomnr. 126: aandachtboom i.v.m. aanwezig risico voor breuk.
7. boomnrs. 134 en 136: Quercus robur (Hollandse eik). Het betreft een tweetal gemeente bomen.
Vereist is duurzame instandhouding van de bomen bii het realiseren van een inrit . Speciale
richtlijnen zullen hiervoor worden opgesteld.
8. boomnrs. 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 en 72: Pseudotsuga
menziesii (douglasspar). Knelpunt is de aanwezigheid van veel bomen van slechte kwaliteit. De
bomen lenen zich moeilijk voor individuele vrijstelling. Voorstel is om dit terreingedeelte om te
vormen middels kap en herplant. Dit zou gefaseerd kunnen worden doorgevoerd door de
douglassparren te kappen en de taxus te handhaven bij de herplant van nieuwe bomen in zware
maatvoering. M.b.t. de herplant zal t.a.v. maatvoering, soortkeuze en plantwijze, nauw overleg
plaatsvinden met de gemeente Soest.
9. boomnrs. 101 t/m 104: Hier bevindt zich een oude groenstort (ter hoogte van geplande inrit).
Afgraven heeft geen consequenties voor te handhaven bomen (Am. Eiken).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>5. SLOTWOORD
Deze analyse is met veel zorg opgesteld. Tijdens het proces van tot stand komen zijn veel wijzigingen
doorgevoerd. Insteek is om het groene karakter van het perceel en dus de wijk zoveel mogelijk te
behouden. Het is wel van belang dat de kwaliteit van het te behouden groen harmonieert met het
hoogwaardige karakter van het plan in ontwikkeling. Dit betekent dat niet geforceerd moet worden
vastgehouden aan het behoudt van zoveel mogelijk bomen, maar dat serieus moet worden gekeken
naar het behoudt van kwaliteit. Dus kwaliteit gaat boven kwantiteit. Het is mogelijk dat op bepaalde
terreinlocaties de kwaliteit van de bomen te kort schiet. Onze voorkeur gaat dan uit naar omvorming
middels nieuwe aanplant. Gekozen zal dan worden voor de aanplant van wat zwaardere bomen. De
details zullen in overleg met de gemeente Soest plaatsvinden. Dit zullen zo goed als zeker autochtone
soorten betreffen, welke passen binnen de omgeving. Ook zal de bomenrij/houtwal aanwezig tussen
de woningen aan de Heideweg en Ericaweg (als groenstructuurdrager, een belangrijk groenelement)
worden uitgebreid in de richting van de Braamweg.
Binnen de inventarisatie van het project zijn eveneens de gemeentebomen opgenomen, welke zich
bevinden in de groenstrook langs de Heideweg. De ontwikkeling van het plan heeft zich er ook op
gericht om deze bomen volledig te integreren binnen het totaalplan, waardoor de groenstructuur
versterkt zal worden. Het is daarnaast goed om te weten dat deze bomen ten aanzien van
instandhouding maximale bescherming genieten.
Betrokkenheid Voet Bomenbeheer binnen het project.
Het ligt in de bedoeling dat naast de betrokkenheid in het voortraject (vooronderzoek, advisering,
BEA), Voet Bomenbeheer zeer betrokken zal zijn bij alle groenactiviteiten. Dit alles zal de kwaliteit
binnen de realisatie optimaliseren door directe betrokkenheid en de korte lijnen. Een en ander
omvat:
- boom beschermende maatregelen m.b.t. te sparen bomen.
- het kappen van bomen, welke niet gehandhaafd kunnen worden, tevens vervolgwerkzaamheden
c.q. alle terreinwerkzaamheden, waarbij de kans op verstoringen aanwezig is.
- het verzorgen, maatregelen tot behoud van het te handhaven bomenbestand.
- uitvoering van bomenwacht tijdens de sloop en de bouw.
- uitvoering van terreininrichting i.d.v. herplant van bomen.
- en verder andere voortkomende activiteiten, gerelateerd aan het groen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>6. BIJLAGE
BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN:                DE 10 GEBODEN
1 BESCHERM DE STAM EN DE WORTELS
Plaats voor de aanvang van de werkzaamheden vaste bouwhekken rond de boom, tenminste ter
grootte van de kroonprojectie.
Bescherm bij beperkte werkruimte in ieder geval de boomspiegel. Doe dit altijd in overleg met de
boombeheerders en/of een vakkundig boomverzorger.
2 PLAATS GEEN BOUWMATERIALEN EN GEEN BOUWKEET ONDER DE BOOM
Voertuigen of bouwketen mogen nooit (tijdelijk) op het wortelpakket geplaatst worden. De opslag
van bouwmaterialen is in deze zone eveneens verboden. Dit leidt namelijk tot beschadiging van de
wortels en het verdicht de bodem, wat het afsterven van wortels tot gevolg heeft.
3 HOUD BOUWVERKEER BUITEN DE KROONPROJECTIE
Blijf met bouwmachines uit de buurt van de bomen om bodemverdichting te voorkomen. Wanneer
het onvermijdelijk is dat over de groeiplaats wordt gereden moet worden, plaats dan te allen tijde
een 20 cm dik zandpakket met rijplaten.
4 VERSTOOR DE BOVENGROND NIET
Handhaaf de bestaande maaiveldhoogte. Binnen de kroonprojectie niets ontgraven. Ophoging alleen
onder de strikte voorwaarde van voldoende beluchting van de wortels.
5 VOORKOM BESCHADIGING VAN DE WORTELS
Graaf nooit machinaal binnen de kroonprojectie, maar werk zoveel mogelijk handmatig. Hak nooit
wortels door van meer dan vier centimeter dik.
6 LEG KABELS EN LEIDINGEN ZORGVULDIG AAN
Leg kabels en leidingen niet dichter dan twee meter langs bomen. Pas zo mogelijk sleufloze
technieken toe, dat wil zeggen: gestuurd boren onder het wortelpakket door in plaats van een sleuf
graven. Maak gebruik van kabelgoten en mantelbuizen.
7 HOUD DE GRONDWATERSTAND BIJ DE BOOM GELIJK
Verhoging van de grondwaterstand leidt tot wortelsterfte vanwege zuurstoftekort. Zorg bij stijging
van het grondwaterniveau voor een damwand buiten de kroonprojectie of pomp het water weg. Let
bij grondwaterverlaging op uitdroging. Bij noodzakelijke bronbemaling altijd damwanden plaatsen.
8 HOUD SCHADELIJKE STOFFEN UIT DE BUURT VAN BOMEN
Gooi nooit olie, cementwater, chemische stoffen, zout, zuren of kalk bij bomen.
9 LAAT NOODZAKELIJK SNOEIWERK DOOR VAKKUNDIGE BOOMVERZORGERS UITVOEREN
Zaag nooit zelf takken of wortels af. Alleen een deskundige kan beoordelen op welke wijze snoei
verantwoord is.
10 PLAATS GEEN DICHTE VERHARDING OVER DE WORTELS
Onder beton en asfalt ontstaat een tekort aan water en zuurstof, waardoor wortels afsterven
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>VOET

BOMENBEHEER
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>