<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BOMEN EFFECT ANALYSE (BEA)
            Terrein Regina paxis / Don Bosco
Locatie:    Heideweg 52
            3768BC Soest
Rapport:    BEA- 2018-1
Datum:      18 januari 2018
Bijgesteld: 31 januari 2018
                                             1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>COLOFON
Opdrachtgever
Naam              : Ovile B.V.
Contactpersoon    : Dhr. P. Schaap
Adres             : Gentiaanlaan 1
Postcode / Plaats : 3768 BL Soest
Telefoon          :
Email             : philip.schaap@planet.nl
Opdrachtgever
Naam              : Lichtenberg Bouwgroep
Contactpersoon    : Dhr. W. Zwoverink
Adres             : Octaanstraat 5
Postcode / Plaats : 7463 PM Rijssen
Telefoon          :
Email             : w.zwoferink@bouwbedrijf-lichtenberg.nl
Architect
Naam              : EVE architecten
Contactpersoon    : Dhr. E. van Elk
Adres             : Ernst Machstraat 2
Postcode / Plaats : Postbus 115, 7440 AC Nijverdal
Telefoon          :
Email             : info@eve.nl
Onderzoeker
Naam:             : Voet Bomenbeheer
Contactpersoon    : Dhr. Riël Voet
Adres             : Duinweg 27
Postcode / Plaats : 3768 BM Soest
Telefoon          : 0356018138
Email             : voetbomenbeheer@kpnmail.nl
Projectgegevens
Uw kenmerk        :
Ons kenmerk       : BEA – 2018-1
Type onderzoek    : Bomen Effect Analyse (BEA)
Locatie           : Heideweg 52
Postcode / Plaats : 3768 BC Soest
Datum onderzoek   : mei, juni, juli 2016
Uitwerking        : oktober 2017
Bijstelling       : 31 januari 2018
                                                           2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUD
1 Inleiding
- aanleiding opstellen BEA
- doelstelling BEA
- plangebied
- projectfase
- vraagstelling
- voorgenomen werkzaamheden
2 Beoordeling
- wijze van onderzoek
- inventarisatiegegevens
3 effecten van de bouwontwikkeling
4 effecten voortvloeiend uit beheer
5 Slotwoord
6 Bijlage
                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>INLEIDING
In opdracht van Ovile B.V. en bouwmaatschappij Lichtenberg Bouwgroep B.V. is er een Bomen Effect
analyse (BEA) uitgevoerd bij het bomenbestand aan de Heideweg 52 te Soest.
Aanleiding
Aanleiding voor deze BEA is de sloop en nieuwbouw op het perceel. De sloop omvat het verwijderen
van al de aanwezige bebouwing te weten het hoofdgebouw en de kapel.
Binnen het huidige verkavelingsplan staan 8 nieuwe woningen gepland.
Doelstelling
Doelstelling is om middels deze BEA te beoordelen welke bomen boomtechnisch verantwoord
behouden kunnen blijven, zowel op basis van geen wezenlijke veranderingen, alsook op basis van de
toekomstige herontwikkeling c.q. wijziging van de groeiplaats van de bomen.
Plangebied
Het plangebied ligt aan de Heideweg 52 te Soest. De oppervlakte van het perceel bedraagt circa
6600 m2.
Van belang is om het huidige groene karakter van het perceel zoveel als mogelijk te respecteren.
De aanwezige knelpunten te analyseren en zo mogelijk oplossingen aan te dragen.
Projectfase
Het project bevindt zich in de ontwerpfase. Het verkavelingsplan is onlangs voorgelegd aan de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Mogelijkheden tot behoud en inpassing van de bomen is een van de aandachtspunten.
Afbeelding plangebied BEA
                                                                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Vraagstelling
“Kunnen de bomen, in het perspectief van de voorgenomen herinrichtingen, in de huidige
verschijningsvorm en op deze standplaats duurzaam behouden blijven?”
Aanvullende vraagstukken:
- Wat is de exacte omvang van het bomenbestand?
- Wat is de huidige conditie , mechanische kwaliteit en toekomstverwachting van de bomen bij
gelijkblijvende omstandigheden?
- Met welke eisen en randvoorwaarden dient er rekening gehouden te worden om de bomen voor,
tijdens en na de geplande sloop en bouwwerkzaamheden te beschermen en zoveel mogelijk
duurzaam te behouden?
Op het perceel bevinden zich 128 bomen. De realisering van de bouw, de plaatsing van bijgebouwen
en het inpassen van inritten zal van invloed zijn op het bomenbestand. De inrichting van de tuinen is
nog niet uitgewerkt, maar evenwel voor een deel meegenomen in de analyse.
Bij de uitvoering van de plannen kunnen zich een aantal situaties voordoen:
- de bomen bevinden zich op of tegen de locatie van de nieuwbouw en moeten wijken.
- de bomen bevinden zich in de nabijheid van de nieuwbouw en zijn te handhaven indien aan
bepaalde boven- en ondergrondse randvoorwaarden kan worden voldaan. Voorwaarde is dat de
betreffende bomen genoeg kwaliteit in zich hebben om te worden gespaard.
- de bomen zijn te handhaven maar worden mogelijk indirect beïnvloed door de
bouwwerkzaamheden (schade m.b.t. sloopwerkzaamheden, beschadigingen en ernstige verstoringen
door toedoen van de bouw).
- bomen, die moeten wijken op grond van dunning (bevoordelen van bomen, die gehandhaafd
blijven) en op grond van slechte kwaliteit met daaraan gekoppeld levensverwachting.
Voorgenomen werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit de sloop van de aanwezige bebouwing en vervolgens het realiseren
van 8 nieuwe woningen. Afbeelding 2 geeft de nieuwe verkaveling van het perceel aan met hierin de
bouwvlakken.
Afbeelding 2 Voorgenomen nieuwbouw
                                                                                                     5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2 BEOORDELING
WIJZE VAN ONDERZOEK
STANDPLAATSBEPALING
Voorafgaand aan de inventarisatie zijn de bomen individueel ingemeten op hun afstand tot
bouwvlak.
WERKWIJZE
Er zijn uitsluitend boomvormende soorten beoordeeld, die vergunningplichtig zijn. Bij alle bomen zijn
de volgende gegevens opgenomen:
     • boomsoort
     • stamomtrek
     • leeftijd
     • kroonprojectie
     • de actuele kwaliteit
     • De huidige toekomstverwachting
     • Verplantbaarheid, voor zover dit van toepassing is, is opgenomen.
     • Opmerkingen
De boomsoort is weergegeven met de wetenschappelijke naam.
De stamdiameter (gemeten op 1,30 meter vanaf het maaiveld) is weergegeven in centimeters.
De leeftijd is vastgesteld op basis van schatting.
De kroonprojectie is de diameter van de boomkroon.
KWALITEIT
De kwaliteitsbeoordeling betreft het gehele boombeeld waarbij de conditie, mechanische opbouw
en stabiliteit van de boom/ bomen van invloed zijn. De bomen zijn rondom, in hun geheel bekeken.
Hierbij is gelet op mogelijke afwijkingen, aantastingen en verzwakkingen, welke kenbaar worden
gemaakt door uitwendige symptomen. De kwaliteit is ingedeeld in:
Goed              De boom vertoont het beeld dat van de soort verwacht mag worden onder normale
                  tot goede groeiplaatsomstandigheden.
Redelijk          Niet optimaal verwachtingsbeeld. Het mindere beeld heeft nog geen duidelijke
                  negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom.
Matig             De boom voldoet onvoldoende aan het verwachtingsbeeld met mogelijk negatieve
                  gevolgen voor de verdere ontwikkeling en toekomstverwachting.
Slecht            De boom voldoet niet aan het verwachtingsbeeld en er is duidelijk sprake van een
                  aftakelende boom. Herstel is niet in beeld.
                                                                                                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>TOEKOMSTVERWACHTING
De toekomstverwachting is gebaseerd op de boomsoort, leeftijd, omgevingsfactoren en mogelijke
afwijkingen, aantastingen en/of verzwakkingen van de boom.
De indeling is als volgt:
Goed ten aanzien van de mechanische e/o fysiologische toestand van de boom, worden binnen een
termijn van >15 jaar geen problemen verwacht.
Redelijk ten aanzien van de mechanische e/o fysiologische toestand van de boom wordt binnen een
termijn van 10-15 jaar geen problemen verwacht.
Matig de mechanische en/of fysiologische toestand van de boom is duidelijk verminderd, verwacht
mag worden dat herstel van de boom eventueel mogelijk is.
Slecht de mechanische en/of fysiologische toestand van de boom is minimaal of nihil, verwacht
wordt dat ‘herstel’ van de boom niet of nauwelijks mogelijk is.
VERPLANTBAARHEID
De verplantbaarheid van de bomen wordt beoordeeld aan de hand van bovengrondse
waarnemingen. Hierbij wordt gelet op voldoende kwaliteit van de bomen en of de bomen vanuit
boomtechnisch oogpunt met succes kunnen worden verplant. Het gaat hierbij dus niet om een
overweging of een boom technisch verplantbaar is want ten principale zijn vrijwel alle bomen
technisch verplantbaar. Maar het betreft een globale analyse of de boom verplantbaar is waarbij
duurzaam behoud van minimaal de huidige kwaliteit is een vereiste is.
                                                                                                7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                          INVENTARISATIEGEGEVENS HEIDEWEG 52, SOEST
    Boom ID   datum laatste Boomsoort                            Boomhoogte diam.klasse kroonprojectie kwaliteit    toekomst- verplantbaar             opmerking
                 opname                                                                                            verwachting
       1        1-6-2016 Quercus robur                                15-18 m    30-50 cm.   7-8 m         m            m         nee
       2        1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m   50-100 cm.   7-8 m         r            r         nee
       3        1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m    30-50 cm.   7-8 m         r            r         nee
       4        1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m    30-50 cm.    9m           g            g         nee
       5        1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m    30-50 cm.    7m           r            r         nee
       6        1-6-2016 Quercus robur                                15-18 m    30-50 cm.   6-7 m         g            g         nee
       7        1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m    30-50 cm.    6m           r            r         nee        volgens inventarisatie juni eik
       8        1-6-2016 Robinia pseudoacacia                         18-24 m   50-100 cm.   14 m          g                      nee
       9        1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m   50-100 cm.   11 m          g                      nee
      10        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m   50-100 cm.   12 m          g            m         nee
      11        1-6-2016 Pinus sylvestris                             15-18 m    30-50 cm.    8m           r            m         nee
      12        1-6-2016 Pinus sylvestris                             15-18 m    30-50 cm.    6m           r            g         nee
      13        1-6-2016 Pinus sylvestris                             15-18 m    30-50 cm.    9m           g            g         nee
      14        1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m   50-100 cm.   10 m          g            g         nee
      15        1-6-2016 Pinus sylvestris                             15-18 m    30-50 cm.    7m           g            g         nee
      16        1-6-2016 Pinus sylvestris                             15-18 m    30-50 cm.    7m           r            g         nee
      17        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                        15-18 m    30-50 cm.    7m                                  nee
      18        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                        18-24 m    30-50 cm.    7m                                  nee
      19        1-6-2016 Picea abies                                   > 24 m   50-100 cm.    8m           g                      nee
      20        1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m    30-50 cm.    6m           r            g         nee
      21        1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m    30-50 cm.    6m           r            g         nee
      22        1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m    30-50 cm.    6m           r            g         nee
      23        1-6-2016 Quercus robur                                18-24 m   50-100 cm.   12 m          g            g         nee
      24        1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m    20-30 cm.    6m           r            g         nee
      25        1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m    30-50 cm.    8m           g            g         nee
      26        1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m    30-50 cm.    7m           r            g         nee
      27        1-6-2016 Quercus robur                                15-18 m    30-50 cm.    8m           g                      nee
      28        1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m   50-100 cm.    9m           g                      nee
      29        1-6-2016 Betula pubescens                             15-18 m    30-50 cm.    6m           g            g         nee
      30        1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m   50-100 cm.    9m           g                      nee
      31        1-6-2016 Quercus robur                                12-15 m    30-50 cm.    6m           s            m         nee
      32        1-6-2016 Quercus robur                                12-15 m    30-50 cm.    7m           r            m         nee
      33        1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m    30-50 cm.    8m           g            g         nee
      34        1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m    30-50 cm.    8m           g            g         nee
      35        1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m    30-50 cm.    8m           r                      nee
      36        1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m    30-50 cm.    8m           r                      nee
      37        1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m    30-50 cm.                                        nee            Staat niet op de kaart
      38        1-6-2016 Quercus robur                                12-15 m    20-30 cm.   6m            r-g          m         nee
      39        1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m    30-50 cm.   8m             g           g         nee
8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                          INVENTARISATIEGEGEVENS HEIDEWEG 52, SOEST
    Boom ID   datum laatste Boomsoort                            Boomhoogte diam.klasse kroonprojectie kwaliteit    toekomst- verplantbaar        opmerking
                 opname                                                                                            verwachting
      40        1-6-2016 Quercus robur                                12-15 m    20-30 cm.    6m           r            m         nee
      41        1-6-2016 Quercus robur                                12-15 m    20-30 cm.    4m           g            m         nee
      42        1-6-2016 Tilea europaea                               15-18 m   50-100 cm.   13 m          g            g         nee
      43        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m   50-100 cm.   11 m          r            m         nee
      44        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m   50-100 cm.   11 m          r            m         nee
      45        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                        15-18 m    20-30 cm.    6m          m                       nee
      46        1-6-2016 Taxus baccata                                 6-9 m      0-20 cm.    5m           g                      nee
      47        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                        18-24 m    30-50 cm.    7m           r            m         nee
      48        1-6-2016 Taxus baccata                                 6-9 m     20-30 cm.    6m           r            r         nee
      49        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m    30-50 cm.    7m           r            m         nee
      50        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m    30-50 cm.    6m          m             m         nee
      51        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m   50-100 cm.    7m           r            m         nee
      52        1-6-2016 Taxus baccata                                 0-6 m     20-30 cm.    6m           g            m         nee
      53        1-6-2016 Taxus baccata                                 0-6 m     20-30 cm.    6m           g            m         nee
      54        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                        18-24 m    30-50 cm.    6m           r            m         nee
      55        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m   50-100 cm.   10 m          r                      nee
      56        1-6-2016 Taxus baccata                                 6-9 m     20-30 cm.    6m           g            m         nee
      57        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                        18-24 m    30-50 cm.    4m           r            m         nee
      58        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m    30-50 cm.    6m          m                       nee
      59        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m   50-100 cm.   11 m         m-s           m         nee
      60        1-6-2016 Taxus baccata                                 6-9 m     20-30 cm.    6m           g            m         nee
      61        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m    30-50 cm.    6m           r                      nee
      62        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m   50-100 cm.    7m           r            m         nee
      63        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                        15-18 m    20-30 cm.    5m           r                      nee
      64        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                        18-24 m    30-50 cm.    6m           r            m         nee
      65        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                        18-24 m    30-50 cm.    5m           r            m         nee
      66        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m    30-50 cm.    6m           r            m         nee
      67        1-6-2016 Taxus baccata                                 6-9 m     30-50 cm.    6m           r            m         nee
      68        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                        15-18 m    20-30 cm.    4m           r            m         nee
      69        1-6-2016 Quercus robur                                15-18 m     0-20 cm.    3m           r            r         nee
      70        1-6-2016 Quercus robur                                 6-9 m     20-30 cm.                                        nee        Staat niet op de kaart
      71        1-6-2016 Quercus robur                                15-18 m     0-20 cm.   4m            r            r         nee
      72        1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m   50-100 cm.   9m            g            r         nee
      73        1-6-2016 Quercus robur                                15-18 m    20-30 cm.   6m            g            m         nee
      74        1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m    30-50 cm.   6m            m            m         nee
      75        1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m    30-50 cm.   7m            r                      nee
      76        1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m    30-50 cm.   7m            r            m         nee
      77        1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m    30-50 cm.   7m            r                      nee
      78        1-6-2016 Quercus robur                                 6-9 m      0-20 cm.   6m            m            m         nee
9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                            INVENTARISATIEGEGEVENS HEIDEWEG 52, SOEST
     Boom ID   datum laatste Boomsoort                             Boomhoogte diam.klasse kroonprojectie kwaliteit    toekomst- verplantbaar          opmerking
                  opname                                                                                             verwachting
       79        1-6-2016   Pinus sylvestris                             > 24 m   50-100 cm.    7m           r            r         nee
       80        1-6-2016   Quercus rubra                               18-24 m   50-100 cm.   12 m          g                      nee
       81        1-6-2016   Acer pseudoplatanus "Atropurpureum"         18-24 m   50-100 cm.   12 m          g                      nee
       82        1-6-2016   Acer pseudoplatanus "Atropurpureum"         15-18 m    30-50 cm.   10 m          g                      nee
       83        1-6-2016   Pinus sylvestris                            15-18 m    20-30 cm.    5m           m                      nee
       84        1-6-2016   Pinus sylvestris                             > 24 m   50-100 cm.    8m           r                      nee
       85        1-6-2016   Quercus robur                               18-24 m    30-50 cm.   11 m          g            r         nee
       86        1-6-2016   Quercuc rubra                               18-24 m    30-50 cm.   12 m          g                      nee
       87        1-6-2016   Pinus sylvestris                            18-24 m    30-50 cm.    7m           r                      nee
       88        1-6-2016   Pinus sylvestris                            18-24 m    30-50 cm.    7m           r                      nee
       89        1-6-2016   Pinus sylvestris                            18-24 m    20-30 cm.    5m           r                      nee
       90        1-6-2016   Pinus sylvestris                            18-24 m    20-30 cm.    5m           r                      nee
       91        1-6-2016   Quercuc rubra                               18-24 m    30-50 cm.    9m           r                      nee
       92        1-6-2016   Pinus sylvestris                             > 24 m    30-50 cm.    7m           r                      nee
       93        1-6-2016   Quercus robur                               12-15 m     0-20 cm.    4m           r            r         nee
       94        1-6-2016   Quercus robur                                9-12 m     0-20 cm.    4m           r                      nee
       95        1-6-2016   Quercus robur                               12-15 m     0-20 cm.    5m           r           r          nee
       96        1-6-2016   Quercuc rubra                               18-24 m   50-100 cm.   10 m          r           r          nee
       97        1-6-2016   Quercuc rubra                               18-24 m    30-50 cm.    9m           r           r          nee
       98        1-6-2016   Quercus robur                               18-24 m    30-50 cm.    6m           g           r          nee
       99        1-6-2016   Quercus robur                               15-18 m    20-30 cm.    6m           g           r          nee
      100        1-6-2016   Taxus baccata                                 0-6 m     0-20 cm.    6m           g           g          nee
      101        1-6-2016   Quercus robur                               15-18 m     0-20 cm.    6m           g                      nee
      102        1-6-2016   Betula pubescens                            12-15 m     0-20 cm.    6m           r            r         nee
      103        1-6-2016   Quercus robur                               15-18 m    20-30 cm.    7m           r                      nee
      104        1-6-2016   Pinus sylvestris                             9-12 m    20-30 cm.    4m           m                      nee
      105        1-6-2016   Quercus robur                                9-12 m     0-20 cm.    6m           r                      nee
      106        1-6-2016   Quercus rubra                                > 24 m   50-100 cm.   12 m          g           g          nee
      107        1-6-2016   Pinus sylvestris                            18-24 m    20-30 cm.    6m           r           m          nee
      108        1-6-2016   Quercus rubra                               12-15 m    30-50 cm.    9m           r                      nee
      109        1-6-2016   Quercus robur                                 6-9 m     0-20 cm.    6m           r                      nee
      110        1-6-2016   Acer pseudoplatanus "Leopoldii"             18-24 m   50-100 cm.   14 m          g                      nee
      111        1-6-2016   Cornus controversa                            6-9 m    20-3- cm.    7m           g                       ja        onderzoek tot verplanten
      112        1-6-2016   Quercuc rubra                               18-24 m    30-50 cm.   11 m          g                      nee
      113        1-6-2016   Quercuc rubra                               18-24 m    30-50 cm.   12 m          g                      nee
      114        1-6-2016   Quercus robur                               12-15 m    30-50 cm.    6m           g                      nee
      115        1-6-2016   Quercus robur                               12-15 m     0-20 cm.    6m           m                      nee
      116        1-6-2016   Fagus sylvatica                             15-18 m    30-50 cm.    9m           g           g          nee
10    117        1-6-2016   Taxus baccata                                 0-6 m     0-20 cm.    7m           g           g          nee
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                  INVENTARISATIEGEGEVENS HEIDEWEG 52, SOEST
            Boom ID   datum laatste Boomsoort                            Boomhoogte diam.klasse kroonprojectie kwaliteit    toekomst- verplantbaar               opmerking
                         opname                                                                                            verwachting
              118       1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m    30-50 cm.   8m            g            g         nee
              119       1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m    30-50 cm.    6m           r            r         nee
              120       1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m    30-50 cm.    5m           g            g         nee
              121       1-6-2016 Pinus sylvestris                             18-24 m   50-100 cm.    9m           g            g         nee
              122       1-6-2016 Pseudotsuga menziesii                         > 24 m    20-30 cm.    6m           g                      nee
              123       1-6-2016 Aesculus hippocastanum                       15-18 m    30-50 cm.    7m           g            r         nee
              124       1-6-2016 Taxus baccata                                 6-9 m     20-30 cm.    7m           g            r         nee
              125       1-6-2016 Quercus robur                                15-18 m    30-50 cm.   8m            g            g         nee
              126       1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m   50-100 cm.   12 m          g            g         nee               Risico boom, snoei
              127       1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m   50-100 cm.    6m           g            g         nee             aandacht, sloop gebouw
              128       1-6-2016 Pinus sylvestris                              > 24 m   50-100 cm.    8m           g            g         nee             aandacht, sloop gebouw
OVERZICHT GEMEENTE BOMEN IN GROENSTROOK LANGS HEIDEWEG
              129      1-6-2016   Quercus robur                               12-15 m    20-30 cm.    7m           g           g          nee        gemeentegrond, ca. 1 m.buiten het hek
              130      1-6-2016   Acer platanoides                             > 24 m   50-100 cm.   14 m          g           g          nee        gemeentegrond, ca. 5 m.buiten het hek
              131      1-6-2016   Quercus robur                               15-18 m    30-50 cm.    6m           r           r          nee        gemeentegrond, ca. 1,5 m.buiten het hek
              132      1-6-2016   Acer platanoides                              0-6 m     0-20 cm.    4m           g           m          nee        gemeentegrond, ca. 5 m.buiten het hek
              133      1-6-2016   Betula pubescens                            15-18 m    30-50 cm.    6m           r           r          nee        gemeentegrond, ca. 2 m.buiten het hek
              134      1-6-2016   Quercus robur                               15-18 m    30-50 cm.    8m           g           g          nee        gemeentegrond, ca. 1,5 m.buiten het hek
              135      1-6-2016   Quercus robur                               18-24 m    30-50 cm.    8m           s           s          nee        gemeentegrond, ca. 1 m.buiten het hek
              136      1-6-2016   Acer platanoides                             6-9 m      0-20 cm.    4m           g           m          nee        gemeentegrond, ca. 5 m.buiten het hek
              137      1-6-2016   Betula pubescens                            15-18 m    20-30 cm.    7m           r           r          nee        gemeentegrond, ca. 1 m.buiten het hek
              138      1-6-2016   Quercus robur                               12-15 m     0-20 cm.    6m           r           r          nee        gemeentegrond, ca. 3 m.buiten het hek
              139      1-6-2016   Quercus robur                               15-18 m    30-50 cm.    9m           r           r          nee        gemeentegrond, ca. 2,5 m.buiten het hek
              140      1-6-2016   Quercus robur                                9-12 m     0-20 cm.   4m            g           r          nee        gemeentegrond, ca. 1,5 m.buiten het hek
              141      1-6-2016   Quercus robur                               18-24 m   50-100 cm.   14 m          g           g          nee        gemeentegrond, ca. 3 m.buiten het hek
              142      1-6-2016   Pinus sylvestris                            18-24 m    30-50 cm.    6m           m           m          nee        gemeentegrond, tegen het hek
              143      1-6-2016   Pinus sylvestris                            18-24 m    30-50 cm.    8m           r           r          nee        gemeentegrond, ca. 1 m.buiten het hek
              144      1-6-2016   Acer platanoides                            18-24 m   50-100 cm.   14 m          g           g          nee        gemeentegrond, ca. 5 m.buiten het hek
11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>BOMENKAART Heideweg 52
                       12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>13</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>14</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>3 EFFECTEN VAN DE BOUWONTWIKKELING
Voor de ontwikkeling van het project, hetgeen omvat de bouw van 8 nieuwe woningen, zullen
bomen moeten worden verwijderd. Het betreft bomen die zich bevinden binnen of te dicht bij de
bouwvlakken. Tevens zullen er bomen moeten wijken ter realisatie van de inritten, parkeervakken
van de betreffende woningen. In overleg met de gemeente is er geschoven met de bouwvlakken om
bomen beter te kunnen beschermen, hetgeen uiteindelijk geresulteerd heeft in acht woningen in
plaats van de 9 geplande woningen.
Bij de inpassing van de inritten hebben drie bijstellingen plaatsgevonden, waarbij instandhouding van
waardevolle bomen voorop stond. Uiteindelijk is gekozen voor de nieuwe situatie. Dit betekent een
enkele en een gezamenlijke inrit aan de Heideweg, een enkele inrit aan de Braamweg en een
gezamenlijke inrit aan de Ericaweg en de gebruikmaking van de reeds bestaande twee inritten aan de
Ericaweg. Dit zijn zeer zorgvuldige afwegingen geweest, waarbij nauwlettend gekeken is naar de
kwaliteit en/of levensverwachting van het te offeren groen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de
gezamenlijke inrit aan de Heideweg. Deze is ingetekend ter hoogte van de afstervende eik nr. 135
van de gemeente. Hierachter bevinden zich kwalitatief minder goede bomen. Daarom is gekozen
voor deze locatie.
Voor een verdere bouwontwikkeling dienen de navolgende bomen te worden verwijderd:
Boomnummers: 8, 9, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 45, 46, 55, 59, 80, 81, 82, 83, 84, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114.
Bij de projectontwikkeling zijn er meerdere aandachtspunten geconstateerd.
1. boomnr. 23: Quercus robur (Hollandse eik) Deze fraaie solitaire eik staat op een verlaagd
terreingedeelte. De groeiplaats van deze boom dient beschermt te worden en te blijven.
Beschermende maatregelen tijdens sloop, bouw , maar ook bij tuinaanleg. Speciale richtlijnen zullen
hiervoor worden opgesteld.
2. boomnr. 85: Quercus robur (Hollandse eik). De boom heeft voldoende kwaliteit in zich om te
handhaven. De boom staat echter dicht bij het bouwvlak op kavel 2. Extra beschermende
maatregelen zullen moeten worden getroffen om te boom te kunnen behouden, ook op langer
termijn. Speciale richtlijnen zullen hiervoor worden opgesteld.
3. boomnr. 111: Cornus controversa. (Kornoelje) De boom (struikvormig) staat circa 3 meter uit het
te slopen gebouw. De boom dient behouden te blijven zonder dat er tijdens de sloop schade ontstaat
aan de boom. Een nauwkeurige analyse dient te worden uitgevoerd om te bepalen of de boom kan
worden behouden tijdens de sloop of alvorens de sloop te dient worden verplant.
Speciale richtlijnen zullen hiervoor worden opgesteld.
                                                                                                   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>4. boomnr. 123: Aesculus hippocastanum (Paardenkastanje). De boom staat dicht op de te slopen
kapel. Handhaven van de boom is echter gewenst zonder dat er tijdens de sloop schade ontstaat aan
de boom. Duurzaam behoud van deze paardenkastanje is mogelijk mits bouwwerkzaamheden
worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften ten aanzien van boombescherming op
bouwlocaties.
5. boomnrs. 126, 127 en 128: Pinus sylvestris (groveden). De bomen staan dicht op de te slopen
kapel. Handhaven van de bomen is echter gewenst zonder dat er tijdens de sloop schade ontstaat
aan de bomen (wortelgestel, verankering!). Speciale richtlijnen zullen hiervoor worden opgesteld.
M.bt. boomnr. 126: aandachtboom i.v.m. aanwezig risico voor breuk.
6. boomnrs. 134 en 136: Quercus robur (Hollandse eik). Het betreft een tweetal gemeente bomen.
Vereist is duurzame instandhouding van de bomen bij het realiseren van een inrit . Speciale
richtlijnen zullen hiervoor worden opgesteld.
7. In de omgeving van boomnrs. 101 t/m 104 bevindt zich een oude groenstort (ter hoogte van
geplande inrit). Het afgraven hiervan heeft geen consequenties voor de te handhaven bomen in de
omgeving (Amerikaanse eik 106).
                                                                                                  16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>4. EFFECTEN VOORTVLOEIEND UIT BEHEER
Op het terrein dienen beheermaatregelen te worden uitgevoerd. Deze staan los van de bouw. Hierbij
zullen bomen worden gekapt op grond van dunning, waarbij betere groeiomstandigheden worden
gecreëerd voor de te sparen bomen. Ook bomen met een slechte groeiontwikkeling of een
ongunstige levensverwachting zullen worden gekapt.
De bomen op het voorterrein (= entree) aan de Ericaweg kenmerken zich door een betere
kroonontwikkeling door tijdige vrijstelling of het ontbreken van sterk concurrerende bomen.
Aan de achterzijde van het gebouw is in het verleden een randbepanting aangeplant met een
duidelijke schermfunctie. Door het niet ingrijpen (in de vorm van dunning) zijn hier lange,
staakachtige bomen ontstaan met een slechte kroonontwikkeling. De ongunstige
hoogte/diameterverhouding heeft een negatief effect op de stabiliteit.
De navolgende dunningsmaatregelen worden geadviseerd:
1. boomnr.1: Quercus robur. (Hollandse eik), te dichte stand op nr.2, matige kwaliteit, overhangend
naar de weg, matige toekomstverwachting. Om die reden te kappen.
2. boomnrs. 17 + 18: douglasspar. Op de locatie van deze bomen stond eerder een inrit gepland.
Evenwel dienen de bomen te worden verwijderd i.v.m. de negatieve invloed op de bomen 15 , 16
en 20 (grove den)
3. boomnrs. 31, 32, 38, 40, en 41: Quercus robur (Hollandse eik) . Betreffende eiken zijn allen relatief
kleine bomen. Nr. 31 is slecht. De hoofdsoort in deze groenstrook wordt gevormd door groveden,
welke behouden blijven. Er dient tussen deze eiken geselecteerd te worden op kwaliteit. Ook i.v.m.
latere inrichting van de tuin (i.v.m. hoge stamtal). Streven is om een aantal nader te bepalen eikjes te
behouden.
5. boomnrs. 69 t/m 79: hoofdsoort is Pinus sylvestris (grove den) in menging met wat lichtere
Hollandse eiken. Ondanks een ongunstige hoogte/diameter verhouding is het streven om een
bomengroep van circa 5 dennen (74 t/m 77 + 79) te handhaven. Dit is echter afhankelijk van de
kwaliteit van de bomen. Gelukkig is hier groencompensatie door de gemeentebomen in de
groenstrook langs de Heideweg.
6. boomnrs. 93, 94, 95, 96, 97, 98 ,99 100, 106. In dit gebied bevinden zich een aantal heersende
Amerikaanse eiken. Insteek is om twee Amerikaanse eiken als solitairen te behouden (106 + 96) met
mogelijk een tweetal jonge Hollandse eiken. In dit terreingedeelte bevindt zich ook interessante
onderbegroeiing. Gekeken zal worden naar handhaving van een aantal exemplaren.
7. boomnrs. 115, 116 en 117. Bomengroep van eik, beuk en taxus. Voorstel tot kappen van eik (115)
op grond van dunning.
8. boomnrs. 118 t/m 128. Kappen van douglasspar (nr. 122) op grond van dunning. Groveden nr. 126
is een risicoboom. Bezien moet worden of de boom te handhaven is middels snoei, anders kappen.
                                                                                                      17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>9. boomnrs. 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 en 72: Pseudotsuga
menziesii (douglasspar). Knelpunt is de aanwezigheid van veel bomen van slechte kwaliteit. De
bomen lenen zich moeilijk voor individuele vrijstelling. Voorstel is om dit terreingedeelte om te
vormen middels kap en herplant. Dit zou gefaseerd kunnen worden doorgevoerd door de
douglassparren te kappen en de taxus te handhaven bij de herplant van nieuwe bomen in zware
maatvoering. M.b.t. de herplant zal t.a.v. maatvoering, soortkeuze en plantwijze, nauw overleg
plaatsvinden met de gemeente Soest.
                                                                                                       18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>5. SLOTWOORD
Deze analyse is met veel zorg opgesteld. Tijdens het proces van tot stand komen zijn veel wijzigingen
doorgevoerd. Insteek is om het groene karakter van het perceel en dus de wijk zoveel mogelijk te
behouden. Het is wel van belang dat de kwaliteit van het te behouden groen harmonieert met het
hoogwaardige karakter van het plan in ontwikkeling. Dit betekent dat niet geforceerd moet worden
vastgehouden aan het behoudt van zoveel mogelijk bomen, maar dat serieus moet worden gekeken
naar het behoudt van kwaliteit. Dus kwaliteit gaat boven kwantiteit. Het is mogelijk dat op bepaalde
terreinlocaties de kwaliteit van de bomen te kort schiet. Onze voorkeur gaat dan uit naar omvorming
middels nieuwe aanplant. Gekozen zal dan worden voor de aanplant van wat zwaardere bomen. De
details zullen in overleg met de gemeente Soest plaatsvinden. Dit zullen zo goed als zeker autochtone
soorten betreffen, welke passen binnen de omgeving. Ook zal de bomenrij/houtwal aanwezig tussen
de woningen aan de Heideweg en Ericaweg (als groenstructuurdrager, een belangrijk groenelement)
worden uitgebreid in de richting van de Braamweg.
Binnen de inventarisatie van het project zijn eveneens de gemeentebomen opgenomen, welke zich
bevinden in de groenstrook langs de Heideweg. De ontwikkeling van het plan heeft zich er ook op
gericht om deze bomen volledig te integreren binnen het totaalplan, waardoor de groenstructuur
versterkt zal worden. Het is daarnaast goed om te weten dat deze bomen ten aanzien van
instandhouding maximale bescherming genieten.
Betrokkenheid Voet Bomenbeheer binnen het project.
Het ligt in de bedoeling dat naast de betrokkenheid in het voortraject (vooronderzoek, advisering,
BEA), Voet Bomenbeheer zeer betrokken zal zijn bij alle groenactiviteiten. Dit alles zal de kwaliteit
binnen de realisatie optimaliseren door directe betrokkenheid en de korte lijnen. Een en ander omvat:
- boom beschermende maatregelen m.b.t. te sparen bomen.
- het kappen van bomen, welke niet gehandhaafd kunnen worden, tevens vervolgwerkzaamheden
c.q. alle terreinwerkzaamheden, waarbij de kans op verstoringen aanwezig is.
- het verzorgen, maatregelen tot behoud van het te handhaven bomenbestand.
- uitvoering van bomenwacht tijdens de sloop en de bouw.
- uitvoering van terreininrichting i.d.v. herplant van bomen.
- en verder andere voortkomende activiteiten, gerelateerd aan het groen.
                                                                                                   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>6. BIJLAGE
BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN:                DE 10 GEBODEN
1 BESCHERM DE STAM EN DE WORTELS
Plaats voor de aanvang van de werkzaamheden vaste bouwhekken rond de boom, tenminste ter
grootte van de kroonprojectie.
Bescherm bij beperkte werkruimte in ieder geval de boomspiegel. Doe dit altijd in overleg met de
boombeheerders en/of een vakkundig boomverzorger.
2 PLAATS GEEN BOUWMATERIALEN EN GEEN BOUWKEET ONDER DE BOOM
Voertuigen of bouwketen mogen nooit (tijdelijk) op het wortelpakket geplaatst worden. De opslag
van bouwmaterialen is in deze zone eveneens verboden. Dit leidt namelijk tot beschadiging van de
wortels en het verdicht de bodem, wat het afsterven van wortels tot gevolg heeft.
3 HOUD BOUWVERKEER BUITEN DE KROONPROJECTIE
Blijf met bouwmachines uit de buurt van de bomen om bodemverdichting te voorkomen. Wanneer
het onvermijdelijk is dat over de groeiplaats wordt gereden moet worden, plaats dan te allen tijde
een 20 cm dik zandpakket met rijplaten.
4 VERSTOOR DE BOVENGROND NIET
Handhaaf de bestaande maaiveldhoogte. Binnen de kroonprojectie niets ontgraven. Ophoging alleen
onder de strikte voorwaarde van voldoende beluchting van de wortels.
5 VOORKOM BESCHADIGING VAN DE WORTELS
Graaf nooit machinaal binnen de kroonprojectie, maar werk zoveel mogelijk handmatig. Hak nooit
wortels door van meer dan vier centimeter dik.
6 LEG KABELS EN LEIDINGEN ZORGVULDIG AAN
Leg kabels en leidingen niet dichter dan twee meter langs bomen. Pas zo mogelijk sleufloze
technieken toe, dat wil zeggen: gestuurd boren onder het wortelpakket door in plaats van een sleuf
graven. Maak gebruik van kabelgoten en mantelbuizen.
7 HOUD DE GRONDWATERSTAND BIJ DE BOOM GELIJK
Verhoging van de grondwaterstand leidt tot wortelsterfte vanwege zuurstoftekort. Zorg bij stijging
van het grondwaterniveau voor een damwand buiten de kroonprojectie of pomp het water weg. Let
bij grondwaterverlaging op uitdroging. Bij noodzakelijke bronbemaling altijd damwanden plaatsen.
8 HOUD SCHADELIJKE STOFFEN UIT DE BUURT VAN BOMEN
Gooi nooit olie, cementwater, chemische stoffen, zout, zuren of kalk bij bomen.
9 LAAT NOODZAKELIJK SNOEIWERK DOOR VAKKUNDIGE BOOMVERZORGERS UITVOEREN
Zaag nooit zelf takken of wortels af. Alleen een deskundige kan beoordelen op welke wijze snoei
verantwoord is.
10 PLAATS GEEN DICHTE VERHARDING OVER DE WORTELS
Onder beton en asfalt ontstaat een tekort aan water en zuurstof, waardoor wortels afsterven
                                                                                                   20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>