<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>MEMO

PROJECT               Dalweggebied, Soest
PROJECTNR.            SLM021020
ONDERWERP             Verkennend akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
REFERENTIE            SLM021020.NOT001.JB.NG
AUTEUR                Jasper Buit / Nathalie Geebelen
DATUM                 16 mei 2022



1           INLEIDING

In Soest is men voornemens om het gebied op de hoek van de Dalweg en de Beukenlaan te herstructureren
waarbij een groot aantal woningen gerealiseerd zullen worden. In opdracht van de gemeente Soest is een
verkennend onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten geluidbelastingen ter plaatse van dit gebied.

Het plangebied ondervindt een relevante geluidbelasting vanwege de Dalweg en de Beukenlaan.

2           TOETSINGSKADER

De wens is om ten behoeve van de voorgenomen herstructurering van het gebied nog in 2022 een
bestemmingsplan op te stellen. In het kader van deze bestemmingsplanprocedure is een toets aan de Wet
geluidhinder noodzakelijk. In voorliggende notitie wordt op basis van de nu beschikbare informatie
inzichtelijk gemaakt welke eventuele belemmeringen er voor het plan gelden vanuit het toetsingskader van
de Wet geluidhinder.

2.1         WET GELUIDHINDER
De Wgh stelt eisen aan de in de omgeving van een weg toelaatbaar geachte geluidniveaus. Het gebied aan
weerszijden van een weg waarbinnen aandacht aan het geluid dient te worden besteed wordt de geluidzone
genoemd. De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving
(stedelijk of buitenstedelijk). Wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt of wegen die zijn
gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied hebben geen zone.

In de Wgh zijn (voorkeurs)grenswaarden vastgesteld voor de geluidbelasting afkomstig van verschillende
geluidbronnen. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde maar niet van de maximale
ontheffingswaarde kan een ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd bij het bevoegd
gezag. Een dergelijke ontheffing wordt een hogere waarde genoemd. In onderstaande tabel 2-1 worden de
grenswaarden samengevat die in voorliggende situatie van toepassing zijn.

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet worden aangetoond dat de norm voor het binnenniveau niet
worden overschreden. In geval van nieuwe woningen bedraagt deze norm op basis van het Bouwbesluit 33 dB.
Daarnaast kunnen voor het verlenen van de aangevraagde hogere waarden aanvullende voorwaarden worden
gesteld door bevoegd gezag. Op basis van de Nota geluidbeleid1 stelt de gemeente Soest inderdaad aanvullende
voorwaarden in dit geval. Zo zal bij de uitwerking van het plangebied, voor die woningen waar uiteindelijk een
hogere waarde noodzakelijk is, o.a. rekening gehouden moeten worden met een geluidsluwe gevel per woning
waar bij voorkeur ook de buitenruimte aan gelegen is.


1
    Wijzigingen Nota geluidbeleid, d.d. 2019.


                                                                                            pagina 1/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Tabel 2-1 Grenswaarden Wet geluidhinder


GELUIDBRON               SNELHEID         VOORKEURSGRENSWAARDE       MAXIMALE
                          [KM/U]                   [DB]        ONTHEFFINGSWAARDE [DB]

                                                                         Stedelijk gebied


DALWEG                          50                 48                          63


BEUKENLAAN                      50                 48                          63

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan
motorvoertuigen is het de verwachting dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan
momenteel het geval is. Op basis van art. 110g Wgh kan de Minister een aftrek vaststellen voor het in de
toekomst stiller worden van motorvoertuigen. In voorliggende situatie betreft deze aftrek 5 dB. Bij het
bepalen van de geluidwering van de gevel wordt geen aftrek toegepast.

3         UITGANGSPUNTEN

3.1       SITUATIE
De situering van het plangebied is weergegeven in figuur 3-1. De Dalweg vormt de begrenzing van het gebied
aan de zuidoostzijde, aan de zuidwestzijde wordt het plangebied begrensd door de Beukenlaan.




Figuur 3-1 Ligging plangebied




                                                                                            pagina 2/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>3.2     GEGEVENS WEGVERKEER

Voor de wegverkeersgegevens is gebruik gemaakt van het door de gemeente Soest aangeleverde
verkeersmodel van 2030 en telgegevens uit 2017.
Voor de 30 km/uur wegen in de omgeving van het plangebied zijn geen telgegevens beschikbaar. De
etmaalintensiteiten voor deze wegen zijn echter zeer laag in vergelijking met de relevante, nabijgelegen 50
km/uur wegen (Dalweg en Beukenlaan), waardoor de verwachting is dat de 30 km/uur wegen niet relevant
bijdragen aan de geluidbelasting ter plaatse van het plangebied. In het akoestisch onderzoek wordt daarom
enkel rekening gehouden met de Dalweg en de Beukenlaan.

3.3     REKENMETHODE

Omdat er nog geen stedenbouwkundige invulling voorhanden is, wordt de te verwachten geluidbelasting
inzichtelijk gemaakt middels (vrij veld) contouren. Dit is een worstcase benadering, aangezien de afscherming
van (toekomstige) gebouwen binnen het eigen plangebied er in werkelijkheid voor zal zorgen dat de
geluidbelasting achter de eerstelijnsbebouwing lager is.

De berekeningen van de geluidbelastingen Lden op het plan zijn uitgevoerd conform het “Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012” zoals bedoeld in art. 110 Wgh. Gezien de situatie ter plaatse is voor de
berekeningen gebruik gemaakt van standaard rekenmethode II uit bijlage III voor wegverkeerslawaai.

3.4     AKOESTISCH OVERDRACHTSMODEL

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu v2020.1 van DGMR. De
datasets voor de bodemgebieden, gebouwen en hoogtelijnen zijn afkomstig uit het 3D omgevingsmodel voor
Geluid (te raadplegen via http://3d.kadaster.nl/3d-geluid/).

Ter plaatse van het plangebied is een grid geplaatst met een afstand van 10 meter tussen de gridpunten. De
geluidbelastingen zijn berekend op een hoogte van 1,5, 4,5 en 7,5 meter.

Gedetailleerde invoergegevens van het akoestisch overdrachtsmodel zijn opgenomen in bijlage 1. In bijlage 2
wordt het akoestisch overdrachtsmodel grafisch weergegeven.

4       BEREKENINGSRESULTATEN

4.1     DALWEG
Voor de Dalweg zijn de geluidbelastingen ter plaatse van het plangebied bepaald in de vorm van contouren. In
de figuren 4-1, 4-2 en 4-3 worden de berekende contouren getoond op een rekenhoogte van respectievelijk 1,5
meter, 4,5 meter en 7,5 meter.




                                                                                           pagina 3/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Figuur 4-1 Geluidcontouren Dalweg, rekenhoogte 1,5 meter




Figuur 4-2 Geluidcontouren Dalweg, rekenhoogte 4,5 meter




                                                           pagina 4/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Figuur 4-3 Geluidcontouren Dalweg, rekenhoogte 7,5 meter

Uit bovenstaande figuren kan het volgende geconcludeerd worden:
     - de maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt als gevolg van de Dalweg nergens overschreden;
     - binnen een relatief groot gedeelte van het plangebied wordt als gevolg van de Dalweg wel de
        voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. Opgemerkt wordt dat in het rekenmodel rekening is
        gehouden met de afschermende werking van bestaande bebouwing binnen het gebied, maar (nog)
        niet met de nieuwe (eerstelijns)bebouwing. Deze zal in werkelijkheid leiden tot relevante
        geluidafscherming van het achtergelegen gebied.

De aanvraag van hogere waarden zullen in ieder geval nodig zijn. Vanuit het Bouwbesluit worden in dat geval
eisen gesteld aan het binnenniveau, wat betekent dat de gevelgeluidwering van de nieuwbouw hierop zal
moeten worden gedimensioneerd. Op basis van de Nota geluidbeleid van de gemeente Soest worden ook
aanvullende voorwaarden gesteld voor het verlenen van hogere waarden. Zo zal bij de uitwerking van het
plangebied, voor die woningen waar uiteindelijk een hogere waarde noodzakelijk is, o.a. rekening gehouden
moeten worden met een geluidsluwe gevel per woning waar bij voorkeur ook de buitenruimte aan gelegen is.
Met deze voorwaarden moet rekening gehouden worden bij de uitwerking van de stedenbouwkundige
invulling.

4.2       BEUKENLAAN

Voor de Beukenlaan zijn de geluidbelastingen ter plaatse van het plangebied ook bepaald in de vorm van
contouren. In de figuren 4-4, 4-5 en 4-6 worden de berekende contouren getoond op een rekenhoogte van
respectievelijk 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter.




                                                                                          pagina 5/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Figuur 4-4 Geluidcontouren Beukenlaan, rekenhoogte 1,5 meter




Figuur 4-5 Geluidcontouren Beukenlaan, rekenhoogte 4,5 meter




                                                               pagina 6/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Figuur 4-6 Geluidcontouren Beukenlaan, rekenhoogte 7,5 meter

Uit bovenstaande figuren kan het volgende geconcludeerd worden:
     - de maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt als gevolg van de Beukenlaan nergens
        overschreden;
     - binnen een gedeelte van het plangebied wordt als gevolg van de Beukenlaan wel de
        voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. Opgemerkt wordt dat in het rekenmodel rekening is
        gehouden met de afschermende werking van bestaande bebouwing binnen het gebied, maar (nog)
        niet met de nieuwe (eerstelijns)bebouwing. Deze zal in de werkelijke situatie leiden tot relevante
        geluidafscherming van het achtergelegen gebied.

De aanvraag van hogere waarden zullen in ieder geval nodig zijn. Vanuit het Bouwbesluit worden in dat geval
eisen gesteld aan het binnenniveau, wat betekent dat de gevelgeluidwering van de nieuwbouw hierop zal
moeten worden gedimensioneerd. Op basis van de Nota geluidbeleid van de gemeente Soest worden ook
aanvullende voorwaarden gesteld voor het verlenen van hogere waarden. Zo zal bij de uitwerking van het
plangebied, voor die woningen waar uiteindelijk een hogere waarde noodzakelijk is, o.a. rekening gehouden
moeten worden met een geluidsluwe gevel per woning waar bij voorkeur ook de buitenruimte aan gelegen is.
Met deze voorwaarden moet rekening gehouden worden bij de uitwerking van de stedenbouwkundige
invulling.

4.3       VARIANT DALWEG
Op vraag van de gemeente Soest is het effect van het verlagen van de snelheid op de Dalweg van 50 km/uur
naar 30 km/uur inzichtelijk gemaakt. Op voorhand wordt geconcludeerd dat in geval van een 30 km/u-weg
geen formele toets aan de Wet geluidhinder noodzakelijk is. Dit betekent dus ook geen hogere waarden en
formeel geen aanleiding voor het stellen van aanvullende eisen (binnenniveau, geluidsluwe gevel, geluidsluwe
buitenruimten). Deze maatregelen zijn uiteraard wel nog steeds relevant in het kader van het creëren van een
goed akoestisch woon- en leefklimaat bij de toekomstige woningen.




                                                                                          pagina 7/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>In figuren 4-10, 4-11 en 4-12 worden de berekende contouren getoond voor de 30 km/uur variant. Deze
figuren dienen vergeleken te worden met de figuren 4-1, 4-2 en 4-3. Om de varianten goed te kunnen
vergelijken is ook voor de 30 km/u variant eveneens een aftrek van 5 dB toegepast, ondanks dat deze wettelijk
niet aan de orde is (geen toets aan de Wet geluidhinder)2.

Bij vergelijking van de genoemde figuren blijkt dat de snelheidsverlaging van de Dalweg een merkbaar
geluidreducerend effect heeft. De geluidbelasting ter plaatse van de eerstelijnsbebouwing aan de Dalweg
verlaagt met circa 3 à 4 dB, hetgeen een merkbaar verschil zal opleveren voor de bewoners.




Figuur 4-10 Geluidcontouren gemeenteweg Dalweg 30 km variant met aftrek art. 110g Wgh rekenhoogte 1,5 meter




2
    Dit is op basis van jurisprudentie toegestaan.


                                                                                                              pagina 8/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Figuur 4-11 Geluidcontouren gemeenteweg Dalweg 30 km variant met aftrek art. 110g Wgh rekenhoogte 4,5 meter




Figuur 4-12 Geluidcontouren gemeenteweg Dalweg 30 km variant met aftrek art. 110g Wgh rekenhoogte 7,5 meter




                                                                                                              pagina 9/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>BIJLAGE




1   INVOERGEGEVENS
    AKOESTISCH
    OVERDRACHTSMODEL




                 pagina 10/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Dalweggebied Soest                                                                                                         WSP Nederland B.V.
Rekenresultaat

Model:      wegverkeerslawaai - Dalweggebied 30 km/u
            versie van Gebied - Gebied
Groep:      Dalweg
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr.                                       ISO_H ISO M. Hdef.     Vormpunten   Lengte     Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek
Dalweg                                               0,00     -- Relatief          2   389,01   False    1,5 0,75       0 W0
Dalweg                                               0,00     -- Relatief          3   158,96   False    1,5 0,75       0 W0
       Dalweg (westelijk gedeelte vanaf rotonde)     0,00     -- Relatief          2    61,82   False    1,5 0,75       0 W0
       Dalweg (westelijk gedeelte vanaf rotonde)     0,00     -- Relatief          2   168,55   False    1,5 0,75       0 W0
Dalweg                                               0,00     -- Relatief          2    65,28   False    1,5 0,75       0 W0




Geomilieu V2020.1 Licentiehouder: WSP Nederland B.V.                                                                        13-5-2022 14:45:22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Dalweggebied Soest                                                                                                    WSP Nederland B.V.
Rekenresultaat

Model:      wegverkeerslawaai - Dalweggebied 30 km/u
            versie van Gebied - Gebied
Groep:      Dalweg
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Wegdek             V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))
Dalweg Referentiewegdek       --       --       --      30       30       30       30       30       30       30       30       30
Dalweg Referentiewegdek       --       --       --      30       30       30       30       30       30       30       30       30
       Referentiewegdek       --       --       --      30       30       30       30       30       30       30       30       30
       Referentiewegdek       --       --       --      30       30       30       30       30       30       30       30       30
Dalweg Referentiewegdek       --       --       --      30       30       30       30       30       30       30       30       30




Geomilieu V2020.1 Licentiehouder: WSP Nederland B.V.                                                                   13-5-2022 14:45:22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Dalweggebied Soest                                                                                        WSP Nederland B.V.
Rekenresultaat

Model:      wegverkeerslawaai - Dalweggebied 30 km/u
            versie van Gebied - Gebied
Groep:      Dalweg
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A)
Dalweg  11377,84     6,85    3,45    0,49       --     --     -- 97,30  97,30  97,31   2,08   2,08   2,07   0,62   0,62
Dalweg  11112,00     6,85    3,45    0,49       --     --     -- 97,30  97,30  97,31   2,08   2,08   2,07   0,62   0,62
         6253,64     6,67    3,76    0,61       --     --     -- 91,18  91,18  91,17   4,48   4,48   4,48   4,34   4,34
         6253,64     6,67    3,76    0,61       --     --     -- 91,18  91,18  91,17   4,48   4,48   4,48   4,34   4,34
Dalweg  11112,00     6,85    3,45    0,49       --     --     -- 97,30  97,30  97,31   2,08   2,08   2,07   0,62   0,62




Geomilieu V2020.1 Licentiehouder: WSP Nederland B.V.                                                       13-5-2022 14:45:22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Dalweggebied Soest                                                                                                         WSP Nederland B.V.
Rekenresultaat

Model:      wegverkeerslawaai - Dalweggebied 30 km/u
            versie van Gebied - Gebied
Groep:      Dalweg
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(N) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63 LE (A) 125
Dalweg 0,62     83,53      87,50      95,80      98,97   104,37    101,36      94,72     87,47       107,56      80,56      84,52
Dalweg 0,62     83,43      87,39      95,70      98,87   104,26    101,25      94,62     87,36       107,45      80,45      84,41
       4,35     83,15      88,24      97,66      98,18   102,75    100,15      93,75     88,87       106,59      80,66      85,76
       4,35     83,15      88,24      97,66      98,18   102,75    100,15      93,75     88,87       106,59      80,66      85,76
Dalweg 0,62     83,43      87,39      95,70      98,87   104,26    101,25      94,62     87,36       107,45      80,45      84,41




Geomilieu V2020.1 Licentiehouder: WSP Nederland B.V.                                                                        13-5-2022 14:45:22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Dalweggebied Soest                                                                                                           WSP Nederland B.V.
Rekenresultaat

Model:      wegverkeerslawaai - Dalweggebied 30 km/u
            versie van Gebied - Gebied
Groep:      Dalweg
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k
Dalweg    92,83      96,00   101,39     98,38     91,75     84,49        104,58      72,10      76,06      84,36      87,54     92,93
Dalweg    92,72      95,89   101,29     98,27     91,64     84,38        104,48      71,97      75,93      84,23      87,41     92,81
          95,17      95,70   100,27     97,66     91,26     86,38        104,11      72,80      77,89      87,31      87,83     92,40
          95,17      95,70   100,27     97,66     91,26     86,38        104,11      72,80      77,89      87,31      87,83     92,40
Dalweg    92,72      95,89   101,29     98,27     91,64     84,38        104,48      71,97      75,93      84,23      87,41     92,81




Geomilieu V2020.1 Licentiehouder: WSP Nederland B.V.                                                                          13-5-2022 14:45:22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Dalweggebied Soest                                                            WSP Nederland B.V.
Rekenresultaat

Model:      wegverkeerslawaai - Dalweggebied 30 km/u
            versie van Gebied - Gebied
Groep:      Dalweg
            Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal
Dalweg   89,92     83,29     76,03        96,12
Dalweg   89,79     83,16     75,90        96,00
         89,79     83,39     78,51        96,24
         89,79     83,39     78,51        96,24
Dalweg   89,79     83,16     75,90        96,00




Geomilieu V2020.1 Licentiehouder: WSP Nederland B.V.                           13-5-2022 14:45:22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Dalweggebied Soest                                                                                                           WSP Nederland B.V.
Rekenresultaat

Model:       wegverkeerslawaai - Dalweggebied 50 km/u
             versie van Gebied - Gebied
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam         Omschr.                                     ISO_H ISO M. Hdef.     Vormpunten   Lengte     Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek
Dalweg                                                     0,00     -- Relatief          2   389,01   False    1,5 0,75       0 W0
Dalweg                                                     0,00     -- Relatief          3   158,96   False    1,5 0,75       0 W0
             Dalweg (westelijk gedeelte vanaf rotonde)     0,00     -- Relatief          2    61,82   False    1,5 0,75       0 W0
             Dalweg (westelijk gedeelte vanaf rotonde)     0,00     -- Relatief          2   165,94   False    1,5 0,75       0 W0
Dalweg                                                     0,00     -- Relatief          2    65,28   False    1,5 0,75       0 W0

Beukenlaan                                                 0,00     --   Relatief       3    288,55   False   1,5   0,75     0   W0
Beukenlaan                                                 0,00     --   Relatief       2    182,91   False   1,5   0,75     0   W0
Beukenlaan                                                 0,00     --   Relatief       2     63,22   False   1,5   0,75     0   W0
Beukenlaan                                                 0,00     --   Relatief       2    115,81   False   1,5   0,75     0   W0
Beukenlaan                                                 0,00     --   Relatief       4     59,97   False   1,5   0,75     0   W0

Beukenlaan                                                 0,00     -- Relatief         2      1,88 False     1,5   0,75     0 W0
Beukenlaan                                                 0,00     -- Relatief         3    182,94 False     1,5   0,75     0 W0




Geomilieu V2020.1 Licentiehouder: WSP Nederland B.V.                                                                             13-5-2022 14:50:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Dalweggebied Soest                                                                                                        WSP Nederland B.V.
Rekenresultaat

Model:       wegverkeerslawaai - Dalweggebied 50 km/u
             versie van Gebied - Gebied
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam         Wegdek           V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A))
Dalweg       Referentiewegdek       --       --       --      50       50       50       50       50       50       50       50
Dalweg       Referentiewegdek       --       --       --      50       50       50       50       50       50       50       50
             Referentiewegdek       --       --       --      50       50       50       50       50       50       50       50
             Referentiewegdek       --       --       --      50       50       50       50       50       50       50       50
Dalweg       Referentiewegdek       --       --       --      50       50       50       50       50       50       50       50

Beukenlaan   Referentiewegdek         --        --        --       50          50   50   50       50        50       50        50
Beukenlaan   Referentiewegdek         --        --        --       50          50   50   50       50        50       50        50
Beukenlaan   Referentiewegdek         --        --        --       50          50   50   50       50        50       50        50
Beukenlaan   Referentiewegdek         --        --        --       50          50   50   50       50        50       50        50
Beukenlaan   Referentiewegdek         --        --        --       50          50   50   50       50        50       50        50

Beukenlaan Referentiewegdek           --        --        --       50          50   50   50       50        50       50        50
Beukenlaan Referentiewegdek           --        --        --       50          50   50   50       50        50       50        50




Geomilieu V2020.1 Licentiehouder: WSP Nederland B.V.                                                                       13-5-2022 14:50:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Dalweggebied Soest                                                                                                        WSP Nederland B.V.
Rekenresultaat

Model:       wegverkeerslawaai - Dalweggebied 50 km/u
             versie van Gebied - Gebied
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam         V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N)
Dalweg            50     11377,84     6,85    3,45    0,49       --     --     -- 97,30  97,30  97,31   2,08   2,08   2,07
Dalweg            50     11112,00     6,85    3,45    0,49       --     --     -- 97,30  97,30  97,31   2,08   2,08   2,07
                  50      6253,64     6,67    3,76    0,61       --     --     -- 91,18  91,18  91,17   4,48   4,48   4,48
                  50      6253,64     6,67    3,76    0,61       --     --     -- 91,18  91,18  91,17   4,48   4,48   4,48
Dalweg            50     11112,00     6,85    3,45    0,49       --     --     -- 97,30  97,30  97,31   2,08   2,08   2,07

Beukenlaan        50       8917,00     6,76    3,54    0,60        --          --   --   89,52   89,52   89,51   4,56   4,56    4,57
Beukenlaan        50       8901,68     6,76    3,54    0,60        --          --   --   89,52   89,52   89,51   4,56   4,56    4,57
Beukenlaan        50       7747,56     6,67    3,76    0,61        --          --   --   90,58   90,58   90,58   4,78   4,78    4,77
Beukenlaan        50       7908,00     6,67    3,76    0,61        --          --   --   90,58   90,58   90,58   4,78   4,78    4,77
Beukenlaan        50       8901,68     6,76    3,54    0,60        --          --   --   89,52   89,52   89,51   4,56   4,56    4,57

Beukenlaan        50       7747,56     6,67    3,76    0,61        --          --   --   90,58   90,58   90,58   4,78   4,78    4,77
Beukenlaan        50       7747,56     6,67    3,76    0,61        --          --   --   90,58   90,58   90,58   4,78   4,78    4,77




Geomilieu V2020.1 Licentiehouder: WSP Nederland B.V.                                                                       13-5-2022 14:50:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Dalweggebied Soest                                                                                                          WSP Nederland B.V.
Rekenresultaat

Model:       wegverkeerslawaai - Dalweggebied 50 km/u
             versie van Gebied - Gebied
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam         %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63
Dalweg         0,62   0,62   0,62     83,09      90,03      96,05     102,17   108,82    105,35      98,57     88,49       111,46      80,11
Dalweg         0,62   0,62   0,62     82,98      89,93      95,94     102,06   108,72    105,25      98,47     88,39       111,36      80,00
               4,34   4,34   4,35     82,57      89,80      96,73     101,32   106,75    103,39      96,68     87,86       109,72      80,08
               4,34   4,34   4,35     82,57      89,80      96,73     101,32   106,75    103,39      96,68     87,86       109,72      80,08
Dalweg         0,62   0,62   0,62     82,98      89,93      95,94     102,06   108,72    105,25      98,47     88,39       111,36      80,00

Beukenlaan      5,92    5,92     5,92      84,70       91,93     98,95     103,44   108,56   105,21   98,52     89,93       111,61     81,89
Beukenlaan      5,92    5,92     5,92      84,70       91,92     98,94     103,44   108,55   105,20   98,51     89,92       111,60     81,88
Beukenlaan      4,65    4,65     4,64      83,66       90,91     97,88     102,39   107,73   104,38   97,68     88,94       110,73     81,17
Beukenlaan      4,65    4,65     4,64      83,75       91,00     97,97     102,48   107,82   104,47   97,77     89,03       110,82     81,26
Beukenlaan      5,92    5,92     5,92      84,70       91,92     98,94     103,44   108,55   105,20   98,51     89,92       111,60     81,88

Beukenlaan      4,65    4,65     4,64      83,66       90,91     97,88     102,39   107,73   104,38   97,68     88,94       110,73     81,17
Beukenlaan      4,65    4,65     4,64      83,66       90,91     97,88     102,39   107,73   104,38   97,68     88,94       110,73     81,17




Geomilieu V2020.1 Licentiehouder: WSP Nederland B.V.                                                                         13-5-2022 14:50:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Dalweggebied Soest                                                                                                               WSP Nederland B.V.
Rekenresultaat

Model:       wegverkeerslawaai - Dalweggebied 50 km/u
             versie van Gebied - Gebied
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam         LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500
Dalweg            87,05      93,07      99,19   105,85    102,38     95,59     85,52        108,49      71,65      78,59      84,61      90,73
Dalweg            86,95      92,97      99,08   105,74    102,27     95,49     85,41        108,38      71,53      78,47      84,48      90,61
                  87,31      94,24      98,84   104,26    100,90     94,19     85,37        107,23      72,22      79,45      86,37      90,97
                  87,31      94,24      98,84   104,26    100,90     94,19     85,37        107,23      72,22      79,45      86,37      90,97
Dalweg            86,95      92,97      99,08   105,74    102,27     95,49     85,41        108,38      71,53      78,47      84,48      90,61

Beukenlaan       89,12      96,14      100,63    105,75    102,40     95,71    87,12        108,80     74,19      81,41      88,43      92,93
Beukenlaan       89,10      96,12      100,62    105,74    102,38     95,70    87,11        108,79     74,15      81,37      88,39      92,89
Beukenlaan       88,42      95,39       99,90    105,25    101,89     95,19    86,45        108,24     73,30      80,55      87,52      92,03
Beukenlaan       88,51      95,48       99,99    105,33    101,98     95,28    86,54        108,33     73,36      80,61      87,58      92,09
Beukenlaan       89,10      96,12      100,62    105,74    102,38     95,70    87,11        108,79     74,15      81,37      88,39      92,89

Beukenlaan       88,42      95,39       99,90    105,25    101,89     95,19    86,45        108,24     73,30      80,55      87,52      92,03
Beukenlaan       88,42      95,39       99,90    105,25    101,89     95,19    86,45        108,24     73,30      80,55      87,52      92,03




Geomilieu V2020.1 Licentiehouder: WSP Nederland B.V.                                                                              13-5-2022 14:50:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Dalweggebied Soest                                                             WSP Nederland B.V.
Rekenresultaat

Model:       wegverkeerslawaai - Dalweggebied 50 km/u
             versie van Gebied - Gebied
Groep:       (hoofdgroep)
             Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam         LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal
Dalweg           97,39     93,92     87,14     77,06       100,03
Dalweg           97,26     93,79     87,01     76,93        99,90
                 96,39     93,03     86,32     77,50        99,36
                 96,39     93,03     86,32     77,50        99,36
Dalweg           97,26     93,79     87,01     76,93        99,90

Beukenlaan      98,04     94,69     88,00      79,42       101,09
Beukenlaan      98,00     94,65     87,96      79,38       101,05
Beukenlaan      97,38     94,02     87,32      78,58       100,37
Beukenlaan      97,43     94,08     87,38      78,64       100,43
Beukenlaan      98,00     94,65     87,96      79,38       101,05

Beukenlaan      97,38     94,02     87,32      78,58       100,37
Beukenlaan      97,38     94,02     87,32      78,58       100,37




Geomilieu V2020.1 Licentiehouder: WSP Nederland B.V.                            13-5-2022 14:50:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Dalweggebied Soest                                                            WSP Nederland B.V.
Rekenresultaat

Model:      wegverkeerslawaai - Dalweggebied 50 km/u
            versie van Gebied - Gebied
Groep:      (hoofdgroep)
            Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld DeltaX DeltaY
Grid           1,50     6,59     10     10




Geomilieu V2020.1 Licentiehouder: WSP Nederland B.V.                           13-5-2022 14:50:05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>BIJLAGE




2   GRAFISCHE WEERGAVE
    AKOESTISCH
    OVERDRACHTSMODEL




                  pagina 11/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>