<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> 1-5 Bijlage 2




        PanTerra Project 2000300
Ulf Böker & Coen Leo, 8 oktober 2021

                                       1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Introductie
• Project doel
    ○ De provincie Utrecht heeft PanTerra Geoconsultants B.V. (PanTerra) gevraagd een regionale geologische studie uit te voeren om
       het geothermisch potentieel van de ondergrond the beschrijven in de provincie. De aanleiding voor deze studie is de nieuw
       vergaarde seismische data (SCAN survey) die in de eerste helft van 2021 beschikbaar is gekomen. Het doel is om tot een beter
       kaart overzicht te komen van de hoeveelheid MW aan warmte die uit de ondergrond gehaald kan worden. Deze kennis kan door
       gemeenten toegepast worden in hun Transitie Visie Warmte.

• Disclaimer
    ○ Deze studie bekijkt enkel de potentie van het Rotliegend, omdat op basis van de huidige gegevens het Rotliegend het meest voor
       de hand liggende geothermie reservoir is in de provincie.
       Deze presentatie is een zeer beknopte samenvatting van de gehele studie, met het doel in een oogopslag duidelijk te maken waar
       de geothermische mogelijkheden in de provincie liggen voor het Rotliegend. Ook worden de marges van onzekerheid
       aangegeven.
       De SCAN boring bij Utrecht zal echter ook andere potentiele geothermie reservoirs onderzoeken, waar nu te weinig gegevens
       over zijn: zoals het Main Buntsandstein (Trias) en een mogelijke Vlieland zandsteen.

                                                                                                                                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Data overzicht




                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>         Beschikbare data
        De seismische data bestaat uit nieuw
        geschoten en gereprocesde lijnen (SCAN), en
        oudere, deels analoge lijnen. Het SCAN
        programma heeft voor een verdichting van
        data dichtheid gezorgd, maar nog steeds is
        in sommige gebieden een (zeer) lage data
        dichtheid.

        Alle relevante Rotliegend putten zijn
        geanalyseerd en meegenomen in de studie


             Geinterpreteerd gebied
             Provincie grens
             Bebouwde omgeving
             Rivieren

             SCAN geschoten 2D seismiek (# annotated)
             SCAN geprocessed (oude) 2D seismic
             Oude 2D seismiek (digitaal of analoog)
             3D seismiek

             Petrofysische evaluatie van het Rotliegend
             Porositeit van inversie SCAN lijn 001
10 km
                                            4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Geologische studie resultaten




                                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                   Herziene Rotliegend
                     breuken kaart
               Deze kaart laat de verbeteringen zien van het
               nieuwe model t.o.v. het oudere TNO model.


               De paarse breuken zijn de gehandhaafde
               breuken van het oude model, de gele lijnen
               laten nieuwe breuklijnen zien.

Utrecht city
               Vooral rond Utrecht is een verbetering te zien
               van het breukmodel, mogelijk gemaakt door
               de nieuwe SCAN lijnen. Op de volgende dia is
               een voorbeeld lijn te zien van


                   Rose: Breuken van oude model (TNO DGM5)
                   Oranje: Nieuwe breuk model



                                                         6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                 Voorbeeld seismische lijn (SCAN01)
                                SE of Jutphaas      “Utrecht City”
                                                      structure

                                                                                             • Noord-Zuid seismische lijn SCAN-001
                                                                                               door de stad Utrecht en door de
                                                                                               Jutphaas structure bij Nieuwegein,
                                                                                               ongeveer 5km OZO van de geplande en
                                                                                               afgeblazen geothermie ontwikkeling.
                                                                                             • Het Rotliegend is ingekleurd met bruin.
                                                                                             • Goed te zien is de enorm
                                                                                               gecompliceerde breukstructuur (witte
Tijd in msec (TWT)




                                                                                               lijnen) in de provincie met soms wel een
                                                                                               breukverzet van meer dan 500 msec
                                                                                               (rond 1000m), verdubbelingen van lagen
                     Verdubbeling                          Dit hele pakket aangegeven door
                                                                                               en enorme erosie (inversie).
                      Rotliegend                                  pijlen is geërodeerd
                                                                                             • Daardoor zijn de voorspellingen van de
                                                                                               Rotliegend reservoir eigenschappen
                                                                                               onzeker.




                                                                                                                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                Rotliegend tijd kaart van seismische interpretatie
Legenda:
Witte lijn – Provincie Utrecht
Rode lijnen – nieuw geschoten
scan lijnes
Contour Interval 100 msec, vet                • De tijd kaart links van de top van
elke 500msec
                                                het Rotliegend (top bruine laag
                                                vorige dia) is gebaseerd op de
                                                interpretatie van de seismische
                                                lijnen.
                                              • Breuken zijn aangegeven als
                                                oranje lijnen en komen terug op
                                                alle volgende dia’s.
                                              • De nieuw geschoten Scan lijnen
                                                zijn aangegeven als rode lijnen
                                              • De 1000m breuk van vorige slide
                                                is aangegeven met zwarte cirkel


                                                                               8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Verschil nieuwe en oude kaart

Deze kaart laat de interpretatieverschillen
zien tussen de oude kaart en de herziene
kaart (in tijd, ms) op de top van het
Rotliegend.


Overal waar de kaart roze kleurt is de
interpretatie van de top Rotliegend dieper
(>100m), en overal waar de kaart
geel/oranje kleurt is de interpretatie van
de top Rotliegend ondieper (>100m).


Ondieper of dieper betekent een
verandering in berekend vermogen.


                                       9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>      Bekken indeling van de provincie
                      • M.b.v. de seismische interpretatie
                        is de provincie in te delen in drie
                        geologische provincies
                          ○ WNB: West Netherlands Basin
          CNB             ○ KN-area: Verbinding tussen Peel-
                            Maasbommel Hoog en het
                            Zandvoort Hoog
                          ○ CNB: Central Netherlands Basin
      KN-area         • De studie heeft aangetoond dat er
                        variatie is in de karakterisatie van
WNB                     de reservoir eigenschappen in deze
                        gebieden, waarbij het WNB de
                        grootste onzekerheid heeft door
                        verschillen in begravingshistorie.



                                                       10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                  Temperatuur / Diepte plot

       Petrofysische analyse en High/Low
          Porositeit / Diepte plot                                                                   Porositeit / Permeabiliteit plot

                                                                                          Colours:
                                                                                          CNB
                                                        Well data
                                                                                          KN-area
                                                        Seismic porosity
                                                                                          WNB
                                                          Base trend
                                                          Low trend
                                                          High trend




    Colours:
    CNB
    KN-area                                                                                                                                                                Colours:
    WNB                                                                                                                                                                    CNB
                                                                                                                                                                           KN-area
                                                                                                                                                                           WNB


•   De porositeit wordt gemeten in de put aan de hand van petrofysische logs en kern data. De permeabiliteit wordt gemeten in de kern en dan gerelateerd aan de porositeit. Kern data is maar zeer beperkt aanwezig,
    en alle putten hebben log data. Zo kan permeabiliteit toch worden afgeleid voor alle putten.

    Uit de porositeit metingen is gebleken dat in de gebieden CNB en KN-area een relatief goede porositeit-diepte trend kan worden afgeleid (groene en blause put data in linker figuur). Deze trend is min of meer
    bevestigd door een inversie pilot met porositeit metingen langs een SCAN lijn. Hierdoor kunnen er drie trend lijnen worden gedefinieerd, een Basis, een High en een Low case. Er is geen diepte trend gevonden voor
    het WNB.

•   Er is een relatief goede relatie gevonden tussen permeabiliteits en porositeit, waarbij er weer een verschil is gevonden tussen WNB en CNB. Voor beide basins zijn verschillende Basis, High en Low trend relaties
    gebruikt (middelste figuur)

•   De temperatuur (rechter figuur) wordt gemeten in de putten wanneer er bv gelogd of getest wordt, en wordt afgezet tegen diepte. De temperatuur data is onnauwkeurig en moet gecorrigeerd worden. Deze data
    komt rechtstreeks uit de TNO database en laat een grote spreading zien, waaruit een basis trend van 3.2°C/100m is gedestilleerd met een Hgih en Low case. Er is geen verschil geconstateerd tussen de verschillende
    bekkens.                                                                                                                                                                                          11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Rotliegend reservoir kaarten




                               12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Berekening van de vermogens kaarten
• Voor het berekenen van het vermogen zijn verschillende geologische
  input variabelen nodig. Dit zijn permeabiliteit, temperatuur en reservoir
  dikte:
   ○ De porositeit wordt berekend vanuit logs van putten, en gecorreleerd met
     diepte.
   ○ Permeabiliteit wordt afgeleid van de porositeit
   ○ Temperatuur wordt afgeleid van diepte
   ○ Dikte van de laag wordt afgeleid van put gegevens
• De volgende paginas geven de afgeleide input kaarten voor de
  vermogens berekening


                                                                                13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>             Dieptekaart top Rotliegend
      Diepte in meters
Contour interval 200m, vet 400m

                                                                                                                                                • De nieuwe dieptekaart (top
                                                                                                                                                  Rotliegend mNAP), gebaseerd op
                                                                                                                                                  de herziene seismische
                                                                                             Baarn
                                                                                                                                                  interpretatie, heeft een grotere
                            Mijdrecht
                                                                                                                                                  detaillering dan de oude TNO-
                                                                                             Soest
                                                                                                                                                  DGM5 dieptekaart.
                                                                                                                 Amersfoort


                                          Maarsen                                                                                               • Met behulp van deze kaart kan
                                                                              B&B

                                        Vleuten
                                                           Utrecht
                                                                                                                                                  een betere vermogenskaart
                              Woerden
                                                                                    Zeist
                                                                                                                                                  worden gemaakt.
                                                      Nieuwegein
                                                                                            Driebergen
                                                                                                                                                • Er zit een onzekerheid in deze
                                            IJsselstein
                                                                     Houten                                                        Veenendaal
                                                                                                                                                  kaart van +/- 150m.
                                                          Vianen
                                                                                                     Wijk bij Duurstede
                                                                                                                                                • De bebouwde omgeving is te zien
                                                                                                                                                  als wit gestippelde lijnen, en de
                                                                                                                                                  putten staan aangegeven als
                                                                                                                                                  zwarte punten.
                                                  Leerdam




                                                                                                                          Eroded
                                                                                                                                                                              14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                       Porositeit
                                                                                                                                   Contour interval 1%
                                                                                                                                                                           Low Case
Porositeit                                                                                                                            Vet elke 5%




Base Case                                                       WSP
                                                                0.07                                                                                            ERM
                                                                 1                                   BLA                                                        0.08
       SPL
                                                                                                     0.18                                                        1
       0.13
                                                                                                     160
        63


                             WRV
                             0.09
                               1                                                                  Baarn
                        Mijdrecht



       ARV                                                                                        Soest
       0.11
                                                                                                                      Amersfoort                             BNV
        26
                                                                                                                                                             0.08
                                                                                                                                                              1
                                              Maarsen
                                                                                   B&B



                           PKP
                                            Vleuten
                                                               Utrecht
                                                                                         Zeist
                                                                                                                                                                           High Case
                          Woerden                                JUT-D
                           0.06
                                                                  0.07
                            1
                                                                    4
                                                  JUT-S                                          Driebergen
                                                   0.10
                           WLK                      42
                                                        Nieuwegein
                                                                          Houten                                                                Veenendaal
                           0.07                 IJsselstein
              GOU            1
              0.09
               11
                                                              Vianen
                                                                         EVD                              Wijk bij Duurstede
                                                                         0.09
                                                                          12
                                     MRK
                                     0.09
                                      4                                                                       BUM
                                                                                                              0.09
                                                                                                               20                                                   NVG
                                                      Leerdam                                                                                                       0.26
                 MOL          OTL                                                                                                                                   218
                 0.03         0.06                                                                                   0.18 Porositeit van logs
                   1           1                                                                                     160 Permeabiliteit afgeleid
          WGD
          0.09                                                                                                                 Eroded
           3                                                                                                                                                                           15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         Low Case
Permeabiliteit (doorlaatbaarheid)                                                                                                                                     Permeabiliteit
                                                                                                                                                                      Contour interval
                                                                                                                                                                      10 mD & 100 mD


Base Case                                                       WSP
                                                                0.07                                                                                           ERM
                                                                 1                                   BLA                                                       0.08
       SPL
                                                                                                     0.18                                                       1
       0.13
                                                                                                     160
        63


                             WRV
                             0.09
                               1                                                                  Baarn
                        Mijdrecht



       ARV                                                                                        Soest
       0.11
                                                                                                                      Amersfoort                            BNV
        26
                                                                                                                                                            0.08
                                                                                                                                                             1
                                              Maarsen
                                                                                   B&B



                           PKP
                                            Vleuten
                                                               Utrecht
                                                                                         Zeist
                                                                                                                                                                                         High Case
                          Woerden                                JUT-D
                           0.06
                                                                  0.07
                            1
                                                                    4
                                                  JUT-S                                          Driebergen
                                                   0.10
                           WLK                      42
                                                        Nieuwegein
                                                                          Houten                                                               Veenendaal
                           0.07                 IJsselstein
              GOU            1
              0.09
               11
                                                              Vianen
                                                                         EVD                              Wijk bij Duurstede
                                                                         0.09
                                                                          12
                                     MRK
                                     0.09
                                      4                                                                       BUM
                                                                                                              0.09
                                                                                                               20                                                  NVG
                                                      Leerdam                                                                                                      0.26
                 MOL          OTL                                                                                                                                  218
                 0.03         0.06                                                                               0.18 Porositeit van logs
                   1           1                                                                                 160 Permeabiliteit afgeleid
          WGD
          0.09                                                                                                                 Eroded
           3                                                                                                                                                                                         16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                               Low Case
Temperatuur
Base Case                                                                                                                       Temperatuur
                                                                                                                            Contour interval
                                                                                                                             10°C, vet 50°C




                                                                             Baarn
            Mijdrecht



                                                                             Soest

                                                                                                 Amersfoort


                          Maarsen
                                                              B&B

                        Vleuten
                                           Utrecht
                                                                    Zeist
                                                                                                                                               High Case
              Woerden



                                                                            Driebergen

                                      Nieuwegein
                                                     Houten                                                        Veenendaal
                            IJsselstein




                                          Vianen
                                                                                     Wijk bij Duurstede




                                  Leerdam




                                                                                                          Eroded
                                                                                                                                                           17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Rotliegend diktekaart
     Dikte in meters
Contour interval 5m, vet 20m
                                        • De dikte is gecontoured van de
                                          werkelijke dikte in de putten (NLOG
                                          stratigrafie).
                                        • Putten die zijn meegenomen staan
                                          aangegeven met hun werkelijke
                                          dikte. De putten met een dunne of
                                          uitgebreukte Rotliegend zijn niet
                                          meegenomen.
                                        • De gebouwde omgeving is
                                          aangegeven met roze gestippelde
                                          polygonen




                               Eroded
                                                                       18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Resulterende vermogens en onzekerheid kaarten




                                                19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>  Vermogenskaart
• De volgende pagina laat de berekende vermogenskaarten zien. Hiervoor zijn de voorgaande kaarten als
  input gebruikt, en er zijn een aantal aannames en parameters gekozen die aansluiten bij de huidige
  praktijk voor geothermie ontwikkeling met doubletten en de richtlijnen van SODM.
• Er zit een grote variatie in deze kaarten, en dat laat de spreiding zien tussen de Base Case, en de High en
  Low Cases. De Base Case geeft de verwachte waarde aan, en hieromheen is een spreiding genomen
  voor de High en Low cases. Locatie specifiek onderzoek kan deze spreiding kleiner maken, of aantonen
  dat er lokaal meer informatie nodig is, zoals seismiek of een exploratieput.
• De vermogenskaart laat zien dat er geothermisch potentieel is in de provincie, vooral aan de noordkant.
  Er zijn echter ook gebieden waar, op basis van de huidige gegevens, geothermie uit het Rotliegend
  reservoir geen aantrekkelijke warmtebron lijkt. Dit kan in de toekomst veranderen als er nieuwe
  ontwikkelingstechnieken beschikbaar komen.
• De nieuwe vermogenskaart is een grote verbetering t.o.v. de Rotliegend vermogenskaart in ThermoGIS
  die een negatief beeld laat zien. Er is meer detaillering en de gebieden met betere en mindere kansen
  voor geothermie in de provincie zijn inzichtelijk gemaakt.


                                                                                                       20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Low Case

Vermogen in MW
     Base Case                                                                                                                   Eroded




                                                                                   Baarn
       Mijdrecht



                                                                                   Soest
                   <2 MW
                                                                                                       Amersfoort


                                Maarsen
                                                                    B&B
                                                                                                                                          High Case
                              Vleuten
                                                 Utrecht
                                                                          Zeist
         Woerden                                                                                                    >10 MW

                                                                                  Driebergen

                      <2 MW                 Nieuwegein
                                                           Houten                                                            Veenendaal
                                  IJsselstein



      <2 MW
                                                Vianen
                                                                                           Wijk bij Duurstede




                                                                          Kleur schaal 0-12 MW
                                                                          Contour int. 2 MW
                                                                          Vet 2 MW & 10 MW contouren                                                  De rode kleur geeft aan dat er
                                                                                                                                                      meer dan 12 MW geleverd kan
                                                                                                                                                         worden in de 21
                                                                                                                                                                      High Case
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Kansen voor geothermie
                                                                                                                                          • Deze kaart laat de gebieden zien waar
Vermogens kansen kaart                                                                                            Vermogen
                                                                                                               Base Case > 5 MW             betere en mindere kansen voor
                                                                                                               Geothermie mogelijk

                                                                                                               High Case > 5 MW             conventionele geothermie aanwezig
                                                                                                            Geothermie niet onmogelijk
                                                                                                               High Case < 5 Mw             zijn inzake het geothermie potentieel.
                Mijdrecht                                                  Baarn                             G. moeilijk tot onmogelijk


                                                                           Soest
                                                                                                                                          • Hiervoor is een aanname gemaakt dat
                                                                                           Amersfoort
                                                                                                                                            voor een geothermie doublet in de
                            Maarsen                         B&B                                   Leusden
                                                                                                                                            bebouwde omgeving een minimum
                            Vleuten
                 Woerden
                                         Utrecht
                                                                  Zeist                                                                     vermogen van 5 MW nodig is.

                                      Nieuwegein
                                                                          Driebergen
                                                                                                                                          • Door de Base en High Case kaarten te
                                                   Houten                                                           Veenendaal
                               IJsselstein
                                                                                                                                            combineren met een ondergrens van
                                       Vianen
                                                                                   Wijk bij Duurstede
                                                                                                                                            5 MW worden de gebieden met
                                                                                                                                            betere (groen), mindere (geel) en
                                                                                                                                            slechtere (grijs) kansen op geothermie
                                       Leerdam                                      Provincie grens                                         toepassing inzichtelijk gemaakt.
                                                                                    Gebouwde omgeving
                                                                                    Rotliegend eroded
                                                                                                                                                                           22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Betrouwbaarheid van de interpretatie (1)
• Ondanks de uitvoering van het SCAN project zijn er nog steeds gebieden in de provincie waar weinig data, of alleen data van slechte
  kwaliteit over de ondergrond beschikbaar is. Hierdoor is de berekening van het vermogen (en ook de variatie) onzeker doordat de
  onderliggende geologische interpretatie wordt bemoeilijkt door verschillende oorzaken, zoals:
     ○ de onderliggende data is beperkt, of
     ○ de data is van slechte kwaliteit, of
     ○ de interpretatie van de gegevens is geologisch nog niet goed begrepen.

• Deze onzekerheid is weergeven in een kaart (volgende dia), in een poging om aan te geven waar wij meer vertrouwen in de
  interpretatie en vermogens kaart hebben, en waar minder.

• Om de onzekerheid te kunnen meten hebben we drie categoriën gedefinieerd, die elk een score 1 (slecht) of 2 (beter) krijgen:
     ○ Category 1: Is de reservoir kwaliteit bevestigd door de nabijheid van putten? Dit is aangegeven door het gebied binnen een straal van 5 km rond
       een put een score 2 te geven, daarbuiten score 1.
     ○ Category 2: Hoe goed is de geologische interpretatie gekoppeld aan structurele gebieden? De porositeit/diepte relate voor de KN area & CNB is
       redelijk, krijgt score 2, voor het WNB is de relatie slecht, krijgt score 1.
     ○ Category 3: Is er voldoende seismische data van goede kwaliteit voor een betrouwbare dieptekaart? Hiervoor zijn we handmatig de seismische
       interpretatie afgelopen en hebben we betrouwbaarheidspolygonen gemaakt met score 1 (slecht) of score 2 (zekerder interpretatie)




                                                                                                                                             23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>    Zekerheid van de interpretatie (2)
Rotliegend data en interpretatie (on)zekerheids kaart
                                                                                                                    Zekerheid           •   De scores van de drie categoriën van de vorige dia zijn
                                                                                                               Res. 8: gemiddeld            vermenigvuldigd om te komen tot een relatieve
                                                                                                               Res. 4: redelijk zeker       (on)zekerheidskaart zoals hiernaast staat aangegeven.
                                                                                                               Res. 2: onzeker
                                                                                                                                            De vermenigvuldiging geeft resultaten van 1, 2, 4 of 8
                                                                              Baarn
                                                                                                               Res. 1: zeer onzeker
                   Mijdrecht                                                                                                                (bijv. 1 x 1 x 2 = 2, of 2 x 2 x 2 = 8)

                                                                              Soest                                                     •   De vier mogelijke resultaten zijn onderverdeeld in de volgende
                                                                                              Amersfoort
                                                                                                                                            zekerheid klassen:
                               Maarsen                         B&B                                   Leusden
                                                                                                                                               ○   Resultaat 8 = gemiddeld zeker (groen)

                               Vleuten      Utrecht
                                                                                                                                               ○   Resultaat 4 = redelijk zeker (blauw)
                    Woerden                                          Zeist
                                                                                                                                               ○   Resultaat 2 = onzeker (geel)
                                                                             Driebergen                                                        ○   Resultaat 1 = zeer onzeker (rood)
                                         Nieuwegein
                                                      Houten
                                  IJsselstein
                                                                                                                     Veenendaal
                                                                                                                                        •   Hoe deze gebieden te interpreteren?
                                                                                                                                               ○   In de groene gebieden kan, gebaseerd op de huidige data en als het
                                          Vianen
                                                                                      Wijk bij Duurstede                                           vermogen >5MW bedraagt, een project ontwikkeld worden.
                                                                                                                                               ○   In de blauwe gebieden kan, gebaseerd op de data en als het
                                                                                                                                                   vermogen >5MW bedraagt, een project ontwikkeld worden maar is
                                                                                                                                                   vermoedelijk meer data nodig.
                                          Leerdam
                                                                                          Geëvalueerde put
                                                                                                                                               ○   In de gele en rode gebieden is te weinig data of een te grote
                                                                                          Provincie grens                                          onzekerheid om geothermie te ontwikkelen, en zal meer data nodig
                                                                                          Gebouwde omgeving                                        zijn.
                                                                                          Rotliegend eroded
                                                                                                                                                                                                     24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Gecombineerde Vermogens Kans en Onzekerheidskaart
Vermogens kansen kaart met onzekerheids categorieën                                                                 Vermogen         • Deze kaart is een combinatie van
                                                                                                                 Base Case > 5 MW      de vermogens kansenkaart en de
                                                                                                                  High Case > 5 MW
                                                                                                                                       onzekerheidskaart. De
                                                                                                                  High Case < 5 MW
                                                                                                                                       onzekerheid is als een gearceerde
                                                                                Baarn
               Mijdrecht
                                                                                                                                       laag geplot op de kansenkaart.
                                                                                Soest

                                                                                                    Amersfoort
                                                                                                                                       Hoe lichter de arcering, hoe
                             Maarsen
                                                                 B&B
                                                                                                                                       betrouwbaarder de kaart is.
                           Vleuten

                                                                                                                                     • Zekerheid klassen arcering
                                              Utrecht
                                                                       Zeist
                 Woerden



                                                                               Driebergen
                                                                                                                                         ○ Gemiddeld zeker
                                         Nieuwegein
                                                        Houten                                                         Veenendaal
                               IJsselstein
                                                                                                                                         ○ Redelijk zeker
                                             Vianen
                                                                                        Wijk bij Duurstede                               ○ Onzeker
                                                                                                                                         ○ Zeer onzeker



                                                                                                                 Eroded
                                                                                                                                                                    25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>      Hoe de Vermogens en Onzekerheids Klassekaarten te gebruiken
• De provincie Utrecht is op grond van de berekende Base en High Case vermogens verdeling voor het Rotliegend verdeeld in drie gebieden
     ○ Een grijs gebied waar de ontwikkeling van geothermie op basis van de huidige technieken en gegevens moeilijk tot onmogelijk is. Volgens de High Case
       vermogenskaart kan hier altijd minder dan 5 MW gegenereerd worden.
     ○ Een geel gebied waar de op basis van de huidige ondergrondgegevens geothermie ontwikkelingen niet onmogelijk zijn. De High Case vermogenskaart geeft
       hier meer dan 5 MW aan, en de Base Case een vermogen van minder dan 5 MW. Nieuwe gegevens, zoals uit de toekomstige SCAN boring(en) of meer
       seismische data, kan in deze gebieden verandering brengen. Ook is het mogelijk dat door het toepassen van andere putconcepten het vermogen vergroot kan
       worden.
     ○ Een groen gebied waar geothermie ontwikkelingen vanuit de ondergrond mogelijk zijn. Zowel de Base Case als de High Case geven in deze gebieden meer dan
       5 MW aan.

• De onzekerheidskaart geeft aan hoe betrouwbaar de vermogens inschatting is. Bij een slechte klassering is meer data en onderzoek nodig, bij
  een betere klassering zijn de gebruikelijke stappen in de ontwikkeling van een geothermieproject mogelijk voldoende wat betreft de
  ondergrond.


• Disclaimers:
     ○ Deze evaluatie betreft alleen het Rotliegend interval. De kaarten zijn gemaakt gebaseerd op de huidige kennis van het Rotliegend reservoir. Gegevens zullen
       wijzigen na bv. de SCAN boring(en), wat wijzigingen kan geven in de Power kaarten.
     ○ Bovenstaande indelingen en aanbevelingen gaan uit van een geothermie ontwikkeling met een standaard doublet ontwikkeling (dus geen horizontale putten,
       stimulering of innovaties zoals Eavor of soortgelijke technieken die mogelijk toepasbaar worden op de langere termijn)
     ○ Er is aangenomen dat 5MW voor een standaard doublet een ondergrens is voor geothermie ontwikkelingen voor de gebouwde omgeving. Deze grens kan voor
       een locatie specifiek project verschillen.
     ○ Door de onzekerheid in de kaarten kunnen ook de grenzen aangegeven in de gecombineerde potentie & zekerheid kaart veranderen bij meer gegevens.

                                                                                                                                                           26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>  Hoe nu verder?
• Deze studie geeft de inschatting van het geothermie potentieel in de provincie Utrecht weer op basis van de meest recente data en
  kennis. Daarbij wordt ook uitgegaan van een standaard doublet ontwikkeling.
• De resultaten van deze studie kunnen dan ook gebruikt worden als input voor geothermie in de Regionale Structuurvisie Warmte van
  de RES en ook als basis dienen voor de Transitievisie Warmte.
• Nieuwe gegevens, nieuwe of nog niet toegepaste technieken, of een andere manier van ontwikkelen kunnen de potentie van de
  ondergrond veranderen. Het potentieel van geothermie is dus dynamisch. Bijvoorbeeld wat gaat er nog gebeuren door de
  wetenschappelijke (SCAN-)boring:
     ○ De wetenschappelijke boring gaat meer informatie geven over de eigenschappen in het KN-gebied. Dat betekent dat zowel de eigenschappen als de
       mate van zekerheid in die regio zal veranderen.
     ○ Betere inschatting van de begravingsgeschiedenis van het KN-gebied. Dit geeft meer informatie over hoe de eigenschappen verspreid zijn in de
       regio.
     ○ Informatie over andere mogelijke geothermie reservoirs van Trias en Onder- Krijt ouderdom, die nu niet in deze evaluatie zijn meegenomen door
       gebrek aan informatie.

• Dit heeft als gevolg dat de informatie voor geothermie na het zetten van de wetenschappelijke boring gaat veranderen voor het KN-
  gebied en dus herzien moet worden. Mogelijk dat de boring ook impact heeft op de andere gebieden dan wel dat er andere SCAN
  boringen geplaatst zullen gaan worden in de strook Haarlem-Nijmegen die ook impact hebben op de potentie van geothermie in de
  provincie Utrecht.
• Voor de verdere stappen die nodig zijn om een goede overweging te maken of geothermie in de RES of gemeente bij kan dragen, én
  voor meer informatie over de richting van het realiseren van een geothermie project, verwijzen we naar het stappenplan van de WARM
  studie (Berenschot en Panterra, 2020).

                                                                                                                                                      27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Referentie kaarten




                     28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Heat demand
                                                                                                                  • Als de warmtevraagkaart
                                                                                                                    vergeleken wordt met de
                                                                                                                    Rotliegend vermogens kaart,
                                                                                                                    dan zijn er verschillende
   Mijdrecht
                                                                    Baarn                                           gebieden in de provincie
                                                                    Soest
                                                                                                                    Utrecht die betere kansen
                                                                                        Amersfoort                  lijken te hebben voor
                 Maarsen
                                                     B&B
                                                                                                                    geothermie, zoals aangegeven
               Vleuten
                                  Utrecht
                                                           Zeist
                                                                                                                    met de groen polygonen.
     Woerden

                                                                                                                     ○ Mijdrecht
                             Nieuwegein
                                            Houten
                                                                   Driebergen


                                                                                                     Veenendaal
                                                                                                                     ○ Amersfoort
                   IJsselstein
                                                                                                                     ○ Driebergen, Zeist, Bilt
                                 Vianen
                                                                            Wijk bij Duurstede
                                                                                                                     ○ Veenendaal
                                                                                                                     ○ Utrecht

                         Leerdam

                   Kaart 1: De vraag naar warmte, uitgaande van een MT-warmtenet
                      met aardwarmte (Bron: WARM detail studie, RES U10/16)

                                                                                                                                                 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Provinciale beleidskaart aardwarmte
                                                                                                                  Provinciale beleidskaart aardwarmte
                                                                                                                  (ontwerp bodem- en waterprogramma
                                                                                                                  mei 2021)
                                                                                                                  • Donker rood: aardwarmte strijdig met
   Mijdrecht
                                                                    Baarn                                           provinciale belangen. op grond van de
                                                                                                                    provinciale omgevingsverordening is
                                                                    Soest                                           boring naar aardwarmte in deze
                                                                                        Amersfoort                  gebieden niet mogelijk.
                 Maarsen
                                                     B&B
                                                                                                                  • Licht rood: aardwarmte strijdig met één
               Vleuten
                                                                                                                    of meerdere provinciale belangen
                                  Utrecht
     Woerden
                                                           Zeist
                                                                                                                    resulteren in dat aardwarmte onder
                                                                                                                    voorwaarden te ontwikkelen is
                                                                   Driebergen
                                                                                                                    (afstemming gevraagd met provincie)
                             Nieuwegein
                                            Houten                                                   Veenendaal
                   IJsselstein
                                                                                                                  • Geel: aardwarmte niet strijdig met
                                                                                                                    provinciale belangen.
                                 Vianen
                                                                            Wijk bij Duurstede




                                                                                                                  NB: beleidskaart aardwarmte heeft alleen
                                                                                                                  betrekking op prov. belangen. belangen
                         Leerdam                                                                                  van waterschappen en gemeenten zijn niet
                                                                                                                  meegenomen in deze kaart.


                                                                                                                                                30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                             Reference Map
Administrative reference map


                                                                                                                              • Municipality borders
                                                                                                                                overlay (black polylines)
                    Mijdrecht                                                  Baarn
                                                                                                                              • Urban areas overlay
                                                                               Soest
                                                                                               Amersfoort
                                                                                                                                (pink dotted lines)
                                Maarsen                         B&B                                   Leusden


                                Vleuten      Utrecht
                     Woerden                                          Zeist


                                                                              Driebergen

                                          Nieuwegein
                                                       Houten                                                   Veenendaal
                                   IJsselstein


                                           Vianen
                                                                                       Wijk bij Duurstede




                                           Leerdam




                                                                                                                                                      31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                 Baarn
Mijdrecht



                                                                 Soest

                                                                                     Amersfoort


              Maarsen
                                                  B&B

            Vleuten
                               Utrecht
                                                        Zeist
  Woerden



                                                                Driebergen

                          Nieuwegein
                                         Houten                                                   Veenendaal
                IJsselstein




                              Vianen
                                                                         Wijk bij Duurstede




                      Leerdam




                                                                                                               32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>