<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>VERKENNEND BODEMONDERZOEK

Herenweg 60
Kudelstaart (gem. Aalsmeer)
kenmerk PJ Milieu BV: 18006801A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>VERKENNEND BODEMONDERZOEK

Herenweg 60
Kudelstaart (gemeente Aalsmeer)
kenmerk PJ Milieu BV: 18006801A




opdrachtgever:     Dhr. R. Olij te De Kwakel
datum rapport:     19 februari 2018
kenmerk:           18006801A
status:            Definitief


uitgevoerd door:   PJ Milieu BV
projectleider en

rapporteur:        ing. G. Staal | staal@pjmilieu.nl
autorisatie:       ir. H.J.R. van Dasselaar




PJ Milieu BV | Nijverheidsstraat 21 | 3861 RJ Nijkerk | 033-2458511 | info@pjmilieu.nl | www.pjmilieu.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE


SAMENVATTING ........................................................................................................ 4

1   INLEIDING ........................................................................................................... 5

2   VOORONDERZOEK ................................................................................................       6
    2.1 Werkwijze ...................................................................................................    6
    2.2 Resultaten vooronderzoek .............................................................................           6
        2.2.1 Onderzoekslocatie ..............................................................................           6
        2.2.2 Omgeving..........................................................................................         7
    2.3 Hypothese en onderzoeksopzet ......................................................................              8

3   VELDONDERZOEK ................................................................................................. 9
    3.1  Uitvoering ................................................................................................... 9
    3.2  Resultaten .................................................................................................. 9

4   LABORATORIUMONDERZOEK ................................................................................ 11
    4.1  Uitvoering .................................................................................................. 11
    4.2  Analyseresultaten ....................................................................................... 11

5   CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ......................................................................... 13
    5.1 Conclusies.................................................................................................. 13
    5.2 Aanbevelingen ............................................................................................ 13




BIJLAGEN

1 | Foto’s

2 | Boorprofielen met legenda en verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk

3 | Analysecertificaten

4 | Toetsing analyseresultaten

5 | Algemene achtergrondinformatie

6 | Toetsingskader

7 | Kadastrale kaart, topografisch overzicht en tekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek



SAMENVATTING1

In de periode januari-februari 2018 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse
van Herenweg 60 te Kudelstaart.
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning.
In tabel 1 zijn de uitvoering en de resultaten van het onderzoek schematisch weergegeven.

Tabel 1         Onderzoeksopzet, resultaten voor- en bodemonderzoek

    Onderzoeksopzet
    Vooronderzoek uitgevoerd                NEN 5725, aanleiding A
    Strategie bodemonderzoek                NEN 5740, onverdachte locatie


    Vooronderzoek
    Oppervlakte onderzoekslocatie           Circa 600 m²
    Gebruik locatie                         Braakliggend terrein
    Bijzonderheden                          -


    Bodemonderzoek
    Bodemopbouw tot 2,5 m-mv                Veen
    Grondwaterstand                         Circa 0,3 m-mv
    Bijmengingen of bijzonderheden          Zeer plaatselijk sporen baksteenpuin. Geen asbestverdachte materialen of
                                            olie-indicaties
    Analyseresultaten   bovengrond          Licht: kobalt
                        ondergrond          Licht: kwik en lood
                        grondwater          Licht: barium



Eindconclusie
Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'onverdachte locatie' geen stand houdt. Enkele
metalen zijn aangetoond in een gehalte waarbij in lichte mate sprake is van verontreiniging.
Een aanvullend onderzoek met een gewijzigde hypothese wordt echter niet noodzakelijk
geacht.

De vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de aanvraag
van een omgevingsvergunning.

Aanbevelingen
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om aanvullend of nader bodemonderzoek te
adviseren. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan een aanvullend
onderzoek verlangd worden.




1
            Voor een juiste interpretatie van de uitvoering en resultaten van het onderzoek dient de gehele rapportage
            te worden gelezen


18006801A | Herenweg 60 Kudelstaart (gem. Aalsmeer)                                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek



1    INLEIDING

In opdracht van dhr. R. Olij te De Kwakel is door PJ Milieu BV in de periode januari-februari
2018 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie bevindt zich ter
plaatse van Herenweg 60 te Kudelstaart.

Aanleiding
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Doelstelling
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de actuele
bodemkwaliteit. Een nadere uitwerking van de doelstelling is omschreven in paragraaf 2.3.

Normering en verantwoording
Voor een adequate invulling van veld- en laboratoriumonderzoek is locatiespecifieke
informatie verzameld. De te hanteren werkwijze voor uitvoering van dit historisch onderzoek
is gebaseerd op de NEN 5725 2. Het aansluitend uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is
gebaseerd op de NEN 5740 3.

Indeling rapport
In de rapportage worden de wijze van uitvoering en de resultaten van het onderzoek
besproken. Op de volgende pagina’s geven wij de resultaten van het vooronderzoek en het
veld- en laboratoriumonderzoek weer. Het rapport sluit af met conclusies en aanbevelingen.

Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor
opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een
bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal
boringen en analyses uitgevoerd worden. Het kan niet geheel uitgesloten worden dat op de
locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet aangetroffen is.

Tenslotte wordt opgemerkt dat PJ Milieu BV geen financieel of zakelijk belang heeft bij de
kwaliteit van de onderzochte locatie.




2
       NEN 5725, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, Delft 2017
3
       NEN 5740, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, Delft 2009


18006801A | Herenweg 60 Kudelstaart (gem. Aalsmeer)                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek



2     VOORONDERZOEK

2.1   Werkwijze

Het vooronderzoek heeft betrekking op de onderzoekslocatie en de omgeving. De volgende
bronnen zijn geraadpleegd:
    het Kadaster;
    de opdrachtgever;
    de omgevingsdienst en gemeente;
    het Bodemloket en andere websites;
    de Grondwaterkaart van Nederland, de Bodemkaart van Nederland en/of het
       DINOloket.
Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek zijn de onderzoekslocatie en de
omgeving geïnspecteerd.

Voor de resultaten van het vooronderzoek wordt verwezen naar de foto’s (voorpagina en
bijlage 1) en bijlage 7. Onder bijlage 7 zijn opgenomen:
     een kadastrale kaart;
     het topografisch overzicht;
     een situatietekening.

In paragraaf 2.2 wordt het één en ander verwoord en geïnterpreteerd weergegeven.
Daarnaast wordt relevante aanvullende informatie verstrekt.


2.2   Resultaten vooronderzoek

2.2.1 Onderzoekslocatie

Topografische en algemene gegevens
Enkele (topografische) gegevens van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2        Topografische en algemene gegevens locatie

Algemeen
Adres onderzoekslocatie            Herenweg 60 Kudelstaart (gem. Aalsmeer)
Gemeente                           Aalsmeer
Kadastrale aanduiding              Gemeente Aalsmeer, sectie D, perceel 2569 gedeeltelijk
Artikel 55                         Ten aanzien van dit perceel zijn geen aantekeningen in het kader van het
                                   artikel 55 Wet bodembescherming opgenomen. Dit houdt in dat bij het
                                   Kadaster geen bodeminformatie geregistreerd is
Oppervlakte perceel                3.922 m²
Oppervlakte onderzoekslocatie      Circa 600 m²
X-coördinaat                       110.349
Y-coördinaat                       472.032



Huidig gebruik
De te onderzoeken locatie (nieuwbouwlocatie en direct omliggende grond/tuin) is bij
uitvoering van het veldwerk onbebouwd, onverhard en begroeid met gras. Bodembedreigende
activiteiten zijn niet aangetroffen. Te denken valt hierbij aan aanwezigheid van afval of een
relevante opslag van vloeistoffen. De locatie maakt een verzorgde indruk.




18006801A | Herenweg 60 Kudelstaart (gem. Aalsmeer)                                                           6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek


Historisch gebruik
Door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is het volgende gemeld (e-mail d.d. 29-01-
2018:
Met de gegevens die u aangeleverd heeft heb ik geen documenten gevonden in de bestanden
van de Omgevingsdienst Nzkg. U kunt dit onderzoek aanvragen bij de Gemeente Aalsmeer.

Aansluitend is in een e-mail d.d. 31-01-2018 door de gemeente Aalsmeer het volgende
gemeld:
Over dit perceel heeft de gemeente Aalsmeer geen bodeminformatie.
Het betreft een stuk voormalige legakker in de directe omgeving van het historisch dorp
Calslagen.
Het voormalig gebruik is onbekend. Het is niet duidelijk of het terrein in het verleden
gedeeltelijk bebouwd is geweest. Wel is het aannemelijk dat het terrein (plaatselijk) is
voorzien van ophooglagen met bijmengingen om het maaiveld op peil te houden. Deze
ophooglagen zijn meestal verontreinigd.
In juni 2016 is 1900 m3 veengrond aangebracht afkomstig van een kelder aan de Uiterweg
45, waarvan de milieuhygiënische verklaring van PJ Milieu afkomstig is. De melding is
geregistreerd op Herenweg 58, maar op het betreffende perceel uitgevoerd (zie luchtfoto).
Er is ook een onbekende hoeveelheid zand aangebracht, waarvan de toepassing niet is
gemeld.

De genoemde partijkeuring (kenmerk rapport 1420004G, d.d. 31-05-2016) heeft geresulteerd
in de klasse ‘Altijd Toepasbaar’. Er was sprake van veen zonder bodemvreemde materialen.

Volgens de opdrachtgever was de locatie ‘de laatste 30 jaar open land’ (geen kwekerij). Qua
voormalige bebouwing is, naast een woonark, alleen bekend ‘een schuurtje’.

Van de locatie is geen bodeminformatie (bijvoorbeeld een voorgaand bodemonderzoek of een
bodemsanering) bekend.

Resumerend geldt dat uit genoemde bronnen geen relevante gegevens bekend zijn geworden
met betrekking tot voormalige/historische bodembedreigende activiteiten. Te denken valt
daarbij aan (ondergrondse) brandstoftanks, calamiteiten of dempingen. Dergelijke activiteiten
kunnen aanleiding geven om bodemverontreiniging ter plaatse van de onderzoekslocatie te
verwachten.

Toekomstig gebruik
Men is voornemens ter plaatse van de onderzoekslocatie nieuwbouw van een woning te
realiseren.

Asbest
Bij de inspectie van de onderzoekslocatie is expliciet gelet op het voorkomen van
asbestverdachte materialen op het maaiveld. Deze zijn niet aangetroffen.
Er zijn verder geen aanwijzingen (bijvoorbeeld puinverhardingen of informatie uit een
bouwarchief) verkregen voor de aanwezigheid van asbest in de bodem van de locatie.


2.2.2 Omgeving

Definiëring omgeving
De omgeving wordt gedefinieerd als de onderzoekslocatie en een ‘strook grond’ hieromheen
tot een afstand van maximaal 25 meter. De ligging is af te leiden van de documenten onder
bijlage 7.

Gebruik
De onderzoekslocatie is gelegen in een omgeving welke te karakteriseren is als een
woongebied. Voor zover bekend blijft dit gebruik ongewijzigd.



18006801A | Herenweg 60 Kudelstaart (gem. Aalsmeer)                                        7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek


Bodembedreigende activiteiten
Van de omgeving zijn geen relevante gegevens bekend met betrekking tot (voormalige)
bodembedreigende activiteiten. Voorbeelden zijn (ondergrondse) brandstoftanks, een olie-
benzine-afscheider of calamiteiten. Deze kunnen aanleiding geven om bodemverontreiniging
ter plaatse van de onderzoekslocatie te verwachten.

Bodeminformatie
Van de omgeving is geen bodeminformatie (bijvoorbeeld een voorgaand bodemonderzoek of
een bodemsanering) bekend.

Bodemopbouw en geohydrologie
De locatie is opgenomen in rapport GWK-24 en gelegen op kaartblad 25 west.
Regionaal bestaat de bodem tot 10 meter min maaiveld (m-mv) uit meerdere grondsoorten.
De regionale grondwaterstroming van het dieper gelegen grondwater is noordwestelijk
gericht. De onderzoekslocatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied.

Achtergrondgehalten
De gemeente Aalsmeer beschikt ‘onder de hoed’ Regio Amstelland-Meerlanden over een
bodemkwaliteitskaart. Indien noodzakelijk worden de uitkomsten van het onderzoek met de
in deze kaart genoemde achtergrondgehalten vergeleken. Over het algemeen gebeurt dit pas
als in de grondmonsters matig of sterk verhoogde gehalten zijn aangetoond.


2.3      Hypothese en onderzoeksopzet

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt niet verwacht dat op de locatie
sprake zal zijn van aanwezigheid van bodemverontreiniging. Het verkennend
bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740, onderzoeksstrategie voor een
onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL).

Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is aan te tonen dat op de
onderzoekslocatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de
grond of het freatisch grondwater in gehalten boven respectievelijk de achtergrondwaarde en
de streefwaarde.

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 600 m². In tabel 3 zijn de uit te voeren
veld- en laboratoriumwerkzaamheden schematisch weergegeven. De werkzaamheden zijn
gebaseerd op de in tabel genoemde strategie.

Tabel 3           Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek
    Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL)


                     Veldonderzoek                                       Laboratoriumonderzoek
               Aantal boringen en peilbuizen                              Aantal (meng)monsters
     Boring tot       èn boring tot    èn boring met                   Grond                      Grondwater
       0,5 m          grondwater1         peilbuis          Bovengrond         Ondergrond


         4                 1                   1                 1                  1                  1

1
             indien de grondwaterspiegel zich ondieper dan 1,0 m-mv bevindt, geldt een boordiepte van 1,0 m. Indien
             de grondwaterspiegel zich dieper dan 2,0 m-mv bevindt, geldt een boordiepte van 2,0 m.

Aanvullend onderzoek naar asbest in de bodem wordt, op basis van de resultaten van het
vooronderzoek, op voorhand niet noodzakelijk geacht. De locatie is ten aanzien van asbest
als onverdacht te beschouwen.




18006801A | Herenweg 60 Kudelstaart (gem. Aalsmeer)                                                              8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek



3        VELDONDERZOEK

3.1      Uitvoering

Het veldonderzoek is uitgevoerd door minimaal 1 gecertificeerd persoon van PJ Milieu BV
(bijlage 2, verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn
voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL
SIKB 2000) en de protocollen 2001 4 en 2002 5.

Op 29 januari 2018 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in paragraaf 2.3. De verrichte
boringen en de geplaatste peilbuis zijn gecodeerd vanaf nr. 1.
Het grondwater is bemonsterd op 6 februari 2018. Gelijktijdig zijn de stand, de zuurgraad
(pH), het geleidingsvermogen (ec) en de troebelheid van het grondwater bepaald.
De situering van de boorpunten is aangegeven op de tekening (bijlage 7). Een uitgebreide
omschrijving van de onderzoeksmethodiek is opgenomen in bijlage 5.


3.2      Resultaten

In bijlage 2 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De globale bodemopbouw van de
locatie is in tabel 4 omschreven.

Tabel 4         Globale bodemopbouw onderzoekslocatie
    Traject (m-mv)      Lithologische beschrijving


    0,0 – 2,5           Veen, mineraalarm#


m-mv       =         meter minus maaiveld
#
           =         terminologie volgens NEN 5104 op basis van aangetoonde gehalten lutum en organische stof

Zintuiglijke waarnemingen vaste bodem
Bij de uitvoering van het veldwerk zijn, bij 1 van de 6 boringen, sporen baksteenpuin
(definieerbaar puin) aangetroffen (traject 0,0-1,0 m-mv).
Op het maaiveld en in het omhoog gebrachte materiaal zijn geen asbestverdachte materialen
aangetroffen.
Op basis van deze waarnemingen en de historische informatie is de bodem onverdacht op
aanwezigheid van asbest.
Tenslotte zijn geen bijzonderheden (waaronder olie-indicaties) of andere bijmengingen
aangetroffen, die kunnen duiden op aanwezigheid van bodemverontreiniging.

Grondwaterstand, zuurgraad, geleidingsvermogen en troebelheid
In tabel 5 zijn de resultaten van de veldmetingen aan het grondwater schematisch
weergegeven.

Tabel 5         Veldmetingen grondwater
    Peilbuis      Datum            Grondwaterstand          Zuurgraad        Geleidbaarheid       Troebelheid
                monstername            (m-mv)                  (-)              (µS/cm)              (NTU)


    1           6 februari 2018           0,33                 6,76                2.390              71,4




4
           Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en
           waterpassen
5
           Het nemen van grondwatermonsters


18006801A | Herenweg 60 Kudelstaart (gem. Aalsmeer)                                                             9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek


De in tabel 5 genoemde waarden aan zuurgraad en geleidbaarheid kunnen als normaal worden
beschouwd.
De troebelheid is hoger dan 10 NTU. Ondanks goed voorpompen en een laag afpompdebiet is
geen helder watermonster verkregen. Dit kan van invloed zijn op het analyseresultaat.

Zintuiglijke waarnemingen grondwater
In tabel 6 zijn de zintuiglijke waarnemingen bij de watermonstername schematisch
weergegeven.

Tabel 6    Zintuiglijke waarnemingen grondwater
Peilbuis        Bijzonderheden             Goed-/slechtlopend          Belucht


1                    Geen                         Goedlopend            Nee




18006801A | Herenweg 60 Kudelstaart (gem. Aalsmeer)                                  10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek



4           LABORATORIUMONDERZOEK

4.1         Uitvoering

De verzamelde monsters zijn ter analyse aangeboden aan het RvA-geaccrediteerde
laboratorium Eurofins Analytico Milieu B.V. te Barneveld.

De resultaten van het veldonderzoek geven aanleiding een aanvullende analyses uit te voeren
boven hetgeen voorgeschreven is in de gehanteerde strategie (zie paragraaf 2.3 en paragraaf
3.2). Vanwege het aantreffen van de baksteenbijmengingen bij boring 2 is een separaat
monster geanalyseerd.

In tabel 7 zijn de monsteromschrijvingen en de stoffen waarop de betreffende monsters zijn
onderzocht, schematisch weergegeven.

Tabel 7          Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters
    Monstercode        Boringen             Traject (m-mv)*      Geanalyseerde parameters


    Grond
    2-1                2                    0,0 - 0,5            Standaardpakket bodem 6, lutum en organische stof
    MM-1               1, 4, 5 en 6         0,0 - 0,5            Idem
    MM-2               1 en 2               0,5 - 1,5            Idem


    Grondwater
    1-1-1              1                    1,5 - 2,5            Standaardpakket grondwater 7


MM           =        mengmonster
*
             =        het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het
                      monsternametraject per boring weergegeven


4.2         Analyseresultaten

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3.
De analyseresultaten zijn getoetst met behulp van BoToVa aan de achtergrond-/streef 8- en
interventiewaarden en indicatief 9 volgens het Besluit 10 en de Regeling 11 bodemkwaliteit.
Verder informatie over het toetsingskader is opgenomen in bijlage 6.




6
             Droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale
             olie (GC), PAK (10) en PCB (7)
7
             Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), aromaten (BTEXN),
             styreen, VOCL (11), vinylchloride, 1,1 dichlooretheen, chloorpropanen (3), bromoform en minerale olie
             (GC)
8
             Het betreffen de door de gemeente vastgestelde locatiespecifieke achtergrondwaarden (zie
             bodemkwaliteitskaart) en/of de landelijk vastgestelde generieke waarden (AW2000)
9
             Mogelijke klassen zijn: ‘Altijd toepasbaar’, ‘Klasse Wonen’, ‘Klasse Industrie’, ‘Niet toepasbaar’ en ‘Nooit
             toepasbaar’
10
             Besluit van 22 november 2007
11
             Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397. Tevens zijn navolgende wijzigingen van de
             Regeling van toepassing


18006801A | Herenweg 60 Kudelstaart (gem. Aalsmeer)                                                                         11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek


Het resultaat van de toetsing is in bijlage 4 numeriek weergegeven. In onderstaande tabellen
is het resultaat van de toetsing verwoord 12 opgenomen voor respectievelijk de grond en het
grondwater.

Tabel 8         Monsteromschrijving grond(meng)monsters en resultaat toetsing
    Monstercode      Boringen        Grondsoort*    Bijmengingen**      Resultaat toetsing***     Klasse-indeling%


    Bovengrond
    2-1              2               Veen           Baksteen            Licht: kobalt (13)        Altijd toepasbaar
    MM-1             1, 4, 5 en 6    Veen           -                   -                         Altijd toepasbaar


    Ondergrond
    MM-2             1 en 2          Veen           -                   Licht: kwik (2,0) en lood Industrie
                                                                        (69)


MM          =       mengmonster
*
            =       indeling in hoofdnamen: zand, grond (humeus zand), klei, leem of veen
**
            =       voor de mate en voor meer details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 2
***
            =       mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalte in mg/kg d.s.
-           =       geen bijmengingen of geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarden
%
            =       betreft indicatieve toetsing aan Besluit en Regeling bodemkwaliteit

Tabel 9         Monsteromschrijving grondwater en resultaat toetsing
    Monstercode      Peilbuis        Resultaat toetsing*


    1-1-1            1               Licht: barium (240)

*
            =       mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalten in µg/l
-           =       geen verhoogde gehalten boven de streefwaarden

Zoals eerder aangegeven is de troebelheid van het grondwater formeel te hoog. Deze heeft
de resultaten van het bodemonderzoek echter niet negatief beïnvloed. In het grondwater zijn
namelijk geen sterk verhoogde gehalten aangetoond.




12

            •   niet verhoogd: het gehalte overschrijft de achtergrond-/streefwaarde niet; er is in principe sprake van
                een ‘schoon’ monster (NB: ook de als licht verhoogd gerapporteerde ‘parameters * factor 0,7’ kunnen
                als ‘niet verhoogd’ worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000
                niet overschrijden)
            •   licht verhoogd: het gehalte overschrijdt de achtergrond-/streefwaarde, maar de tussenwaarde (het
                gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde) wordt niet overschreden. De
                verontreiniging is naar verwachting dermate gering dat veelal geen nadere actie (onderzoek of
                sanering) noodzakelijk is
            •   matig verhoogd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde. Nader onderzoek kan worden aanbevolen
                om te bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreiniging
            •   sterk verhoogd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate,
                omvang en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk


18006801A | Herenweg 60 Kudelstaart (gem. Aalsmeer)                                                                   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Verkennend bodemonderzoek



5     CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1   Conclusies

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek is geconcludeerd dat de
onderzoekslocatie onverdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging. De opzet van het
bodemonderzoek is gebaseerd op de ‘Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-
lijnvormige locatie’ (NEN 5740, ONV-NL).

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'onverdachte locatie' geen stand houdt. Enkele
parameters zijn aangetoond in een gehalte waarbij in lichte mate sprake is van
verontreiniging. Een aanvullend onderzoek met een gewijzigde hypothese wordt echter niet
noodzakelijk geacht. De vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen
belemmering voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

De ondergrond betreft indicatief Klasse Industrie. Werken in / met deze grond dient daarom
onder de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen te gebeuren (basisklasse).


5.2   Aanbevelingen

De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om aanvullend of nader bodemonderzoek te
adviseren.

Het onderzoek is onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) uitgevoerd.
Het betreft echter geen partijkeuring. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de
locatie kan er sprake zijn van verwerkingskosten. Door derden kan, ongeacht de resultaten
van dit bodemonderzoek, een keuring van de af te voeren partij verlangd worden.




18006801A | Herenweg 60 Kudelstaart (gem. Aalsmeer)                                     13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijlage | 1
   Foto’s
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>FOTO-IMPRESSIE




                 Foto 01




                 Foto 02




                 Foto 03


                           18006801A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                Bijlage | 2
           Boorprofielen met legenda
Verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Boring:          1                                                                Boring:         2
Datum:           29-01-2018                                                       Datum:          29-01-2018
                                   0     gazon                                                                     0     gazon
            0                                                                                 0
                                         Veen, zwak zandig, donkerbeige,                                                 Veen, zwak zandig, sporen baksteen,
                                         Edelmanboor                                                                     donkerbeige, Edelmanboor

                              1                                                                                1



           50                                                                                50



                              2                                                                                2


                                                                                                                   100
          100                                                                               100
                                                                                                                         Veen, zwak zandig, donkerbeige,
                                                                                                                         Edelmanboor

                              3                                                                                3


                                                                                                                   150
          150                                                                               150




          200




                                   250
          250



Boring:          3                                                                Boring:         4
Datum:           29-01-2018                                                       Datum:          29-01-2018
                                   0     gazon                                                                     0     gazon
            0                                                                                 0
                                         Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak                                             Veen, zwak zandig, donkerbeige,
                                         schelphoudend, lichtgrijs, Edelmanboor                                          Edelmanboor

                              1                                                                                1


                                   50                                                                              50
           50                                                                                50



Boring:          5                                                                Boring:         6
Datum:           29-01-2018                                                       Datum:          29-01-2018
                                   0     gazon                                                                     0     gazon
            0                                                                                 0
                                         Veen, zwak zandig, donkerbeige,                                                 Veen, zwak zandig, donkerbeige,
                                         Edelmanboor                                                                     Edelmanboor

                              1                                                                                1


                                   50                                                                              50
           50                                                                                50




Projectcode: 18006801A
Locatie: Herenweg 60 Kudelstaart

Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Legenda (conform NEN 5104)
grind                                        klei                               geur
                 Grind, siltig                           Klei, zwak siltig             geen geur
                                                                                       zwakke geur
                 Grind, zwak zandig                      Klei, matig siltig            matige geur
                                                                                       sterke geur
                                                                                       uiterste geur
                 Grind, matig zandig                     Klei, sterk siltig

                                                                                olie
                 Grind, sterk zandig                     Klei, uiterst siltig
                                                                                       geen olie-water reactie
                                                                                       zwakke olie-water reactie
                 Grind, uiterst zandig                   Klei, zwak zandig             matige olie-water reactie
                                                                                       sterke olie-water reactie
                                                         Klei, matig zandig            uiterste olie-water reactie



zand                                                     Klei, sterk zandig     p.i.d.-waarde
                                                                                       >0
                 Zand, kleiïg
                                                                                       >1
                                                                                       >10
                 Zand, zwak siltig
                                                                                       >100
                                             leem                                      >1000
                 Zand, matig siltig                      Leem, zwak zandig             >10000


                 Zand, sterk siltig                      Leem, sterk zandig     monsters


                 Zand, uiterst siltig                                              geroerd monster



                                             overige toevoegingen                  ongeroerd monster
                                                         zwak humeus
                                                                                   volumering
veen
                 Veen, mineraalarm                       matig humeus           overig
                                                                                       bijzonder bestanddeel

                 Veen, zwak kleiïg                       sterk humeus                  Gemiddeld hoogste grondwaterstand
                                                                                       grondwaterstand
                                                                                       Gemiddeld laagste grondwaterstand
                 Veen, sterk kleiïg                      zwak grindig

                                                                                                     slib
                 Veen, zwak zandig                       matig grindig

                                                                                                     water
                 Veen, sterk zandig                      sterk grindig




peilbuis


        blinde buis



        casing


        hoogste grondwaterstand
        gemiddelde grondwaterstand
        laagste grondwaterstand

        zand afdichting


        bentoniet/mikoliet/klei afdichting


        grind afdichting


        filter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID UITVOERING VELDWERK




Projectcode:       18006801A
Locatie:           Herenweg 60 Kudelstaart
Projectleider:     Gert Staal



BRL SIKB:                1000   Monsterneming voor partijkeuringen
                         2000   Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek
                         2100   Mechanisch boren
                         6000   Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg



Protocollen:             1001   Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
                         1002   Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen
                         2001   Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van
                                 boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
                         2002   Het nemen van grondwatermonsters
                         2003   Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
                         2018   Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem
                         2101   Mechanisch boren
                         6001   Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele
                                 methoden
                         6002   Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ
                                 methoden



   Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen
                      van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen.

Naam:                            Handtekening:

R.D. van de Bunt




R. F. Rigter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre> Bijlage | 3
Analysecertificaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>     PJ Milieu BV
     T.a.v. Gert Staal
     Nijverheidsstraat 21
     3861 RJ NIJKERK




     Analysecertificaat
     Datum: 05-Feb-2018




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2018012605/1
     Uw project/verslagnummer                        18006801A
     Uw projectnaam                                  Herenweg 60 Kudelstaart
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            29-Jan-2018

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   18006801A                                                       Certificaatnummer/Versie             2018012605/1
     Uw projectnaam                             Herenweg 60 Kudelstaart                                         Startdatum                           29-Jan-2018
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                      05-Feb-2018/10:36
                                                                                                                Bijlage                              A,B,C
     Monsternemer                               Ruben van de Bunt                                               Pagina                               1/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2               3

     Voorbehandeling
     Cryogeen malen AS3000                                                      Uitgevoerd              Uitgevoerd             Uitgevoerd

     Bodemkundige analyses
S    Droge stof                                                      % (m/m)              24.9                        35.1           41.3
S    Organische stof                                             % (m/m) ds               56.5                        40.7           27.9
     Gloeirest                                                   % (m/m) ds               42.8                        58.6           71.3
S    Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                % (m/m) ds               10.3                         9.8           10.3

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                   mg/kg ds                   30                       30               54
S    Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds             <0.20                      <0.20             0.34
S    Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds                   13                       6.6             7.6
S    Koper (Cu)                                                    mg/kg ds                   17                       15               21
S    Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds               0.13                     0.098               2.0
S    Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1.5                        <1.5           <1.5
S    Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds                 9.9                        8.7              18
S    Lood (Pb)                                                     mg/kg ds                   35                       30               69
S    Zink (Zn)                                                     mg/kg ds                   49                       32               64

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                       mg/kg ds               <9.0                         5.8           <3.0
     Minerale olie (C12-C16)                                       mg/kg ds                <15                         6.1           <5.0
     Minerale olie (C16-C21)                                       mg/kg ds                   20                       11              7.6
     Minerale olie (C21-C30)                                       mg/kg ds                   85                       44               33
     Minerale olie (C30-C35)                                       mg/kg ds                   71                       43               36
     Minerale olie (C35-C40)                                       mg/kg ds                <18                        <6.0           <6.0
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds                200                        110               87
     Chromatogram olie (GC)                                                          Zie bijl.                Zie bijl.           Zie bijl.

     Polychloorbifenylen, PCB
S    PCB 28                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010
S    PCB 52                                                        mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010
S    PCB 101                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010             <0.0010


Nr. Monsteromschrijving                                                                                                                Datum monstername       Monster nr.
1    2-1                                                                                                                               29-Jan-2018               9925201
2    MM-1                                                                                                                              29-Jan-2018               9925202
3    MM-2                                                                                                                              29-Jan-2018               9925203



                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   18006801A                                                       Certificaatnummer/Versie              2018012605/1
     Uw projectnaam                             Herenweg 60 Kudelstaart                                         Startdatum                            29-Jan-2018
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                       05-Feb-2018/10:36
                                                                                                                Bijlage                               A,B,C
     Monsternemer                               Ruben van de Bunt                                               Pagina                                2/2
     Monstermatrix                              Grond (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1                        2               3

S    PCB 118                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    PCB 138                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    PCB 153                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
S    PCB 180                                                       mg/kg ds         <0.0010                  <0.0010                <0.0010
                                                                                                     1)                        1)             1)
S    PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds           0.0049                   0.0049                0.0049

     Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S    Naftaleen                                                     mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050
S    Fenanthreen                                                   mg/kg ds           <0.050                   <0.050                 0.052
S    Anthraceen                                                    mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050
S    Fluorantheen                                                  mg/kg ds             0.071                      0.063               0.17
S    Benzo(a)anthraceen                                            mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050
S    Chryseen                                                      mg/kg ds           <0.050                   <0.050                 0.088
S    Benzo(k)fluorantheen                                          mg/kg ds           <0.050                   <0.050                 0.059
S    Benzo(a)pyreen                                                mg/kg ds           <0.050                   <0.050                 0.078
S    Benzo(ghi)peryleen                                            mg/kg ds           <0.050                   <0.050                 0.073
S    Indeno(123-cd)pyreen                                          mg/kg ds           <0.050                   <0.050                <0.050
S    PAK VROM (10) (factor 0,7)                                    mg/kg ds               0.39                        0.38             0.66




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                                 Datum monstername      Monster nr.
1    2-1                                                                                                                                29-Jan-2018              9925201
2    MM-1                                                                                                                               29-Jan-2018              9925202
3    MM-2                                                                                                                               29-Jan-2018              9925203



                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018012605/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9925201            2                1                                         0           50         0535168097           2-1

       9925202            1                1                                         0           50         0535168094           MM-1
       9925202            4                1                                         0           50         0535168088
       9925202            5                1                                         0           50         0535168095
       9925202            6                1                                         0           50         0535168096

       9925203            1                2                                         50          100        0535168091           MM-2
       9925203            1                3                                         100         150        0535168087
       9925203            2                3                                         100         150        0535168098




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018012605/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018012605/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Cryogeen malen AS3000                                 W0106           Voorbehandeling                      Cf. AS3000

     Droge stof                                            W0104           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

     Organische stof (gloeiverlies)                        W0109           Gravimetrie                          Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

     Korrelgrootte < 2 µm (lutum)                          W0171           Sedimentatie                         Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

     Barium (Ba)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0423           ICP-MS                               Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Minerale Olie (C10-C40)                               W0202           GC-FID                               Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

     Chromatogram MO (GC)                                  W0202           GC-FID                               Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

     PCB (7)                                               W0271           GC-MS                                Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

     PAK som AS3000/AP04                                   W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

     PAK (10) (VROM)                                       W0271           GC-MS                                Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                         Chromatogram TPH/ Mineral Oil


Sample ID.: 9925201
Certificate no.:2018012605
Sample description.: 2-1
  v
     10000                                                                                                                                                     10000
pA




                                                                                                                                                                         pA
      5000                                                                                                                                                     5000
                                   C10




                                                                                                               C30-C35
                                         C10-C12



                                                          C12-C16


                                                                      C16-C21




                                                                                                                            C35-C40
                                                                                                   C21-30




                                                                                                                                         C40
         0                                                                                                                                                     0
             0.0   0.2       0.4                    0.6               0.8                   1.0      1.2                                 1.4     1.6    1.8
                                                                                  Minutes


      1000                                                                                                                                                      1000
pA




                                                                                                                                                                          pA
       500                                                                                                                                                      500
                                                                                                    C21-30
                                                                                                                 C30-C35
                                                           C12-C16
                                         C10-C12




                                                                       C16-C21




                                                                                                                              C35-C40

                                                                                                                                          C40
                                   C10




         0                                                                                                                                                      0
             0.0   0.2       0.4                    0.6               0.8                   1.0        1.2                                1.4     1.6    1.8
                                                                                  Minutes


       200                                                                                                                                                         200
                                                                                                      C21-30




       100                                                                                                                                                         100
pA




                                                                                                                                                                              pA
                                                                                                                  C30-C35
                                                            C12-C16
                                          C10-C12




                                                                        C16-C21




                                                                                                                               C35-C40

                                                                                                                                          C40
                                   C10




         0                                                                                                                                                         0
             0.0   0.2       0.4                    0.6                0.8                   1.0        1.2                                1.4    1.6    1.8
                                                                                  Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                          Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9925202
Certificate no.: 2018012605
Sample description.: MM-1
 V

     10000                                                                                                                                                      10000
pA




                                                                                                                                                                             pA
     5000                                                                                                                                                       5000
                                C10




                                                                                                              C30-C35
                                        C10-C12



                                                    C12-C16


                                                                       C16-C21




                                                                                                                             C35-C40
                                                                                                 C21-30




                                                                                                                                         C40
        0                                                                                                                                                       0
             0.0   0.2    0.4               0.6               0.8                 1.0    1.2                              1.4                   1.6     1.8
                                                                     Minutes


     1000                                                                                                                                                   1000
pA




                                                                                                                                                                        pA
      500                                                                                                                                                   500
                                                                                                          C30-C35

                                                                                                                        C35-C40
                                      C10-C12



                                                  C12-C16


                                                                    C16-C21




                                                                                              C21-30




                                                                                                                                       C40
                                C10




        0                                                                                                                                                   0
             0.0   0.2   0.4              0.6                 0.8                1.0    1.2                             1.4                    1.6    1.8
                                                                    Minutes


      200                                                                                                                                                   200




      100                                                                                                                                                   100
pA




                                                                                                                                                                        pA
                                                                                                          C30-C35
                                                                                              C21-30


                                                                                                                        C35-C40
                                      C10-C12



                                                  C12-C16


                                                                    C16-C21




                                                                                                                                       C40
                                C10




        0                                                                                                                                                   0
             0.0   0.2   0.4              0.6                 0.8                1.0    1.2                             1.4                    1.6    1.8
                                                                    Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                          Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9925203
Certificate no.: 2018012605
Sample description.: MM-2
 V

     10000                                                                                                                                                      10000
pA




                                                                                                                                                                             pA
     5000                                                                                                                                                       5000
                                C10




                                                                                                              C30-C35
                                        C10-C12



                                                    C12-C16


                                                                       C16-C21




                                                                                                                             C35-C40
                                                                                                 C21-30




                                                                                                                                         C40
        0                                                                                                                                                       0
             0.0   0.2    0.4               0.6               0.8                 1.0    1.2                              1.4                   1.6     1.8
                                                                     Minutes


     1000                                                                                                                                                   1000
pA




                                                                                                                                                                        pA
      500                                                                                                                                                   500
                                                                                                          C30-C35

                                                                                                                        C35-C40
                                      C10-C12



                                                  C12-C16


                                                                    C16-C21




                                                                                              C21-30




                                                                                                                                       C40
                                C10




        0                                                                                                                                                   0
             0.0   0.2   0.4              0.6               0.8                  1.0    1.2                             1.4                    1.6    1.8
                                                                    Minutes


      200                                                                                                                                                   200




      100                                                                                                                                                   100
pA




                                                                                                                                                                        pA
                                                                                                          C30-C35
                                                                                              C21-30


                                                                                                                        C35-C40
                                      C10-C12



                                                  C12-C16


                                                                    C16-C21




                                                                                                                                       C40
                                C10




        0                                                                                                                                                   0
             0.0   0.2   0.4              0.6               0.8                  1.0    1.2                             1.4                    1.6    1.8
                                                                    Minutes
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>     PJ Milieu BV
     T.a.v. Gert Staal
     Nijverheidsstraat 21
     3861 RJ NIJKERK




     Analysecertificaat
     Datum: 09-Feb-2018




     Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

     Certificaatnummer/Versie                        2018018320/1
     Uw project/verslagnummer                        18006801A
     Uw projectnaam                                  Herenweg 60 Kudelstaart
     Uw ordernummer
     Monster(s) ontvangen                            06-Feb-2018

     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
     De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

     De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
     datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
     Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
     van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
     van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.




     Bewaren tot:
     Datum:                                   Naam:                                      Handtekening:




     Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
     analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.




     Met vriendelijke groet,

     Eurofins Analytico B.V.


                                                                                                                         Ing. A. Veldhuizen
                                                                                                                         Technical Manager




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00    BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99     IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl        KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                      BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   18006801A                                                       Certificaatnummer/Versie           2018018320/1
     Uw projectnaam                             Herenweg 60 Kudelstaart                                         Startdatum                         07-Feb-2018
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    09-Feb-2018/12:29
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                                                                                               Pagina                             1/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

     Metalen
S    Barium (Ba)                                                          µg/L             240
S    Cadmium (Cd)                                                         µg/L          <0.20
S    Kobalt (Co)                                                          µg/L              7.1
S    Koper (Cu)                                                           µg/L            <2.0
S    Kwik (Hg)                                                            µg/L        <0.050
S    Molybdeen (Mo)                                                       µg/L            <2.0
S    Nikkel (Ni)                                                          µg/L              5.5
S    Lood (Pb)                                                            µg/L            <2.0
S    Zink (Zn)                                                            µg/L             <10

     Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S    Benzeen                                                              µg/L          <0.20
S    Tolueen                                                              µg/L          <0.20
S    Ethylbenzeen                                                         µg/L          <0.20
S    o-Xyleen                                                             µg/L          <0.10
S    m,p-Xyleen                                                           µg/L          <0.20
                                                                                                     1)
S    Xylenen (som) factor 0,7                                             µg/L            0.21
     BTEX (som)                                                           µg/L          <0.90
S    Naftaleen                                                            µg/L        <0.020
S    Styreen                                                              µg/L          <0.20

     Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S    Dichloormethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Trichloormethaan                                                     µg/L          <0.20
S    Tetrachloormethaan                                                   µg/L          <0.10
S    Trichlooretheen                                                      µg/L          <0.20
S    Tetrachlooretheen                                                    µg/L          <0.10
S    1,1-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorethaan                                                   µg/L          <0.20
S    1,1,1-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    1,1,2-Trichloorethaan                                                µg/L          <0.10
S    cis 1,2-Dichlooretheen                                               µg/L          <0.10

Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    1-1-1                                                                                                                        06-Feb-2018                    9941087




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend

                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>     Analysecertificaat
     Uw project/verslagnummer                   18006801A                                                       Certificaatnummer/Versie           2018018320/1
     Uw projectnaam                             Herenweg 60 Kudelstaart                                         Startdatum                         07-Feb-2018
     Uw ordernummer                                                                                             Rapportagedatum                    09-Feb-2018/12:29
                                                                                                                Bijlage                            A,B,C
     Monsternemer                                                                                               Pagina                             2/2
     Monstermatrix                              Water (AS3000)


     Analyse                                                         Eenheid                     1

S    trans 1,2-Dichlooretheen                                             µg/L          <0.10
     CKW (som)                                                            µg/L            <1.6
S    Tribroommethaan                                                      µg/L          <0.20
S    Vinylchloride                                                        µg/L          <0.10
S    1,1-Dichlooretheen                                                   µg/L          <0.10
                                                                                                     1)
S    1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7                                 µg/L            0.14
S    1,1-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,2-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    1,3-Dichloorpropaan                                                  µg/L          <0.20
S    Dichloorpropanen som factor 0.7                                      µg/L            0.42

     Minerale olie
     Minerale olie (C10-C12)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C12-C16)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C16-C21)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C21-C30)                                              µg/L             <15
     Minerale olie (C30-C35)                                              µg/L             <10
     Minerale olie (C35-C40)                                              µg/L             <10
S    Minerale olie totaal (C10-C40)                                       µg/L             <50




Nr. Monsteromschrijving                                                                                                           Datum monstername            Monster nr.
1    1-1-1                                                                                                                        06-Feb-2018                    9941087




                                                                                     Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
                                                                                                                                                                 Akkoord
                                                                                     A: AP04 erkende verrichting
                                                                                     S: AS SIKB erkende verrichting                                              Pr.coörd.
                                                                                     V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.                                                              M: MCERTS erkend                                                                VA
                                                                                     Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25      Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525          en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                     het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
                                                                                                                                                               TESTEN
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623              en door de overheid van Luxemburg (MEV).                             RvA L010
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>      Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018018320/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

      Monster nr.         Boornr           Omschrijving                             Van        Tot        Barcode              Monsteromschrijving

       9941087            1                1                                         150         250        0691758084           1-1-1
       9941087            1                2                                         150         250        0800590948




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>     Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018018320/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Opmerking 1)
     De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG




Eurofins Analytico B.V.


Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     .




     Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018018320/1
                                                                                                                                                              Pagina 1/1

     Analyse                                               Methode         Techniek                             Methode referentie

     Aromaten (BTEXN)                                      W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Barium (Ba)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Cadmium (Cd)                                          W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kobalt (Co)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Koper (Cu)                                            W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Kwik (Hg)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Molybdeen (Mo)                                        W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Nikkel (Ni)                                           W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Lood (Pb)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Zink (Zn)                                             W0421           ICP-MS                               Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

     Xylenen som AS3000                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Styreen                                               W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     VOCl (11)                                             W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Tribroommethaan (Bromoform)                           W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Vinylchloride                                         W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichlooretheen                                    W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiClEtheen som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,1-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,2-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     1,3-Dichloorpropaan                                   W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     DiChlprop. som AS3000                                 W0254           HS-GC-MS                             Cf. pb 3130-1

     Minerale olie (C10-C40)                               W0215           GC-FID                               Cf. pb 3110-5



     Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
     staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.




Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 42-46            Tel. +31 (0)34 242 63 00      BNP Paribas S.A. 227 9245 25     Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
3771 NB Barneveld         Fax +31 (0)34 242 63 99       IBAN: NL71BNPA0227924525         en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459              E-mail info-env@eurofins.nl   BIC: BNPANL2A                    het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL      Site www.eurofins.nl          KvK/CoC No. 09088623             en door de overheid van Luxemburg (MEV).
                                                        BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>     Bijlage | 4
Toetsing analyseresultaten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten grond
Certificaatnummer                                             2018012605
Uw projectnummer                                              18006801A
Uw projectnaam                                                Herenweg 60 Kudelstaart
Datum monstername                                             29-01-2018


Parameter                                                     Eenheid               2-1              GSSD         +/-   RG      AW      T        I

Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                24,9            24,9
Organische stof                                               % (m/m) ds             56,5            56,5
Gloeirest                                                     % (m/m) ds             42,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds             10,3            10,3

Metalen
Barium (Ba)                                                   mg/kg ds               30              57,06              20,0    190,0   555,0    920,0
Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds               <0,20           0,0662   -         0,2     0,6     6,8      13,0
Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds               13              23,96    +         3,0     15,0    103,0    190,0
Koper (Cu)                                                    mg/kg ds               17              11,11    -         5,0     40,0    115,0    190,0
Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds               0,13            0,1186   -         0,05    0,15    18,1     36,0
Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1,5            1,05     -         1,5     1,5     95,8     190,0
Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds               9,9             17,07    -         4,0     35,0    67,5     100,0
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds               35              25,47    -         10,0    50,0    290,0    530,0
Zink (Zn)                                                     mg/kg ds               49              41,41    -         20,0    140,0   430,0    720,0

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds               200             66,67    -         35,0    190,0   2600,0   5000,0

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 52                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 101                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 118                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 138                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 153                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 180                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds               0,0049          0,0016   -         0,007   0,02    0,51     1,0

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                            mg/kg ds                                        <0,050          0,0116
Fenanthreen                          mg/kg ds                                        <0,050          0,0116
Anthraceen                           mg/kg ds                                        <0,050          0,0116
Fluorantheen                         mg/kg ds                                        0,071           0,0236
Benzo(a)anthraceen                   mg/kg ds                                        <0,050          0,0116
Chryseen                             mg/kg ds                                        <0,050          0,0116
Benzo(k)fluorantheen                 mg/kg ds                                        <0,050          0,0116
Benzo(a)pyreen                       mg/kg ds                                        <0,050          0,0116
Benzo(ghi)peryleen                   mg/kg ds                                        <0,050          0,0116
Indeno(123-cd)pyreen                 mg/kg ds                                        <0,050          0,0116
PAK VROM (10) (factor 0,7)           mg/kg ds                                        0,39            0,1287   -         0,35    1,5     20,8     40,0



Legenda

-                    < Achtergrondwaarde of RG
+                    > Achtergrondwaarde
++                   > Tussenwaarde (T)
+++                  > Interventiewaarde (I)
                     Niet getoetst
RG                   Rapportagegrens
GSSD                 Gestandaardiseerd gehalte

GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:
Lutum: 10,3 % van droge stof en organische stof: 56,5 % van droge stof.
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten grond
Certificaatnummer                                             2018012605
Uw projectnummer                                              18006801A
Uw projectnaam                                                Herenweg 60 Kudelstaart
Datum monstername                                             29-01-2018


Parameter                                                     Eenheid               MM-1             GSSD         +/-   RG      AW      T        I

Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                35,1            35,1
Organische stof                                               % (m/m) ds             40,7            40,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds             9,8             9,8

Metalen
Barium (Ba)                                                   mg/kg ds               30              58,86              20,0    190,0   555,0    920,0
Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds               <0,20           0,083    -         0,2     0,6     6,8      13,0
Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds               6,6             12,52    -         3,0     15,0    103,0    190,0
Koper (Cu)                                                    mg/kg ds               15              11,92    -         5,0     40,0    115,0    190,0
Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds               0,098           0,0978   -         0,05    0,15    18,1     36,0
Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1,5            1,05     -         1,5     1,5     95,8     190,0
Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds               8,7             15,38    -         4,0     35,0    67,5     100,0
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds               30              25,37    -         10,0    50,0    290,0    530,0
Zink (Zn)                                                     mg/kg ds               32              31,9     -         20,0    140,0   430,0    720,0

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds               110             36,67    -         35,0    190,0   2600,0   5000,0

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 52                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 101                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 118                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 138                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 153                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 180                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds               0,0049          0,0016   -         0,007   0,02    0,51     1,0

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                            mg/kg ds                                        <0,050          0,0116
Fenanthreen                          mg/kg ds                                        <0,050          0,0116
Anthraceen                           mg/kg ds                                        <0,050          0,0116
Fluorantheen                         mg/kg ds                                        0,063           0,021
Benzo(a)anthraceen                   mg/kg ds                                        <0,050          0,0116
Chryseen                             mg/kg ds                                        <0,050          0,0116
Benzo(k)fluorantheen                 mg/kg ds                                        <0,050          0,0116
Benzo(a)pyreen                       mg/kg ds                                        <0,050          0,0116
Benzo(ghi)peryleen                   mg/kg ds                                        <0,050          0,0116
Indeno(123-cd)pyreen                 mg/kg ds                                        <0,050          0,0116
PAK VROM (10) (factor 0,7)           mg/kg ds                                        0,38            0,126    -         0,35    1,5     20,8     40,0



Legenda

-                    < Achtergrondwaarde of RG
+                    > Achtergrondwaarde
++                   > Tussenwaarde (T)
+++                  > Interventiewaarde (I)
                     Niet getoetst
RG                   Rapportagegrens
GSSD                 Gestandaardiseerd gehalte

GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:
Lutum: 9,8 % van droge stof en organische stof: 40,7 % van droge stof.
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten grond
Certificaatnummer                                             2018012605
Uw projectnummer                                              18006801A
Uw projectnaam                                                Herenweg 60 Kudelstaart
Datum monstername                                             29-01-2018


Parameter                                                     Eenheid               MM-2             GSSD         +/-   RG      AW      T        I

Bodemkundige analyses
Droge stof                                                    % (m/m)                41,3            41,3
Organische stof                                               % (m/m) ds             27,9            27,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                  % (m/m) ds             10,3            10,3

Metalen
Barium (Ba)                                                   mg/kg ds               54              102,7              20,0    190,0   555,0    920,0
Cadmium (Cd)                                                  mg/kg ds               0,34            0,2523   -         0,2     0,6     6,8      13,0
Kobalt (Co)                                                   mg/kg ds               7,6             14,0     -         3,0     15,0    103,0    190,0
Koper (Cu)                                                    mg/kg ds               21              19,94    -         5,0     40,0    115,0    190,0
Kwik (Hg)                                                     mg/kg ds               2,0             2,138    +         0,05    0,15    18,1     36,0
Molybdeen (Mo)                                                mg/kg ds               <1,5            1,05     -         1,5     1,5     95,8     190,0
Nikkel (Ni)                                                   mg/kg ds               18              31,03    -         4,0     35,0    67,5     100,0
Lood (Pb)                                                     mg/kg ds               69              66,5     +         10,0    50,0    290,0    530,0
Zink (Zn)                                                     mg/kg ds               64              72,99    -         20,0    140,0   430,0    720,0

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40)                                mg/kg ds               87              31,18    -         35,0    190,0   2600,0   5000,0

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 52                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 101                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 118                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 138                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 153                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 180                                                       mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB (som 7) (factor 0,7)                                      mg/kg ds               0,0049          0,0017   -         0,007   0,02    0,51     1,0

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                            mg/kg ds                                        <0,050          0,0125
Fenanthreen                          mg/kg ds                                        0,052           0,0186
Anthraceen                           mg/kg ds                                        <0,050          0,0125
Fluorantheen                         mg/kg ds                                        0,17            0,0609
Benzo(a)anthraceen                   mg/kg ds                                        <0,050          0,0125
Chryseen                             mg/kg ds                                        0,088           0,0315
Benzo(k)fluorantheen                 mg/kg ds                                        0,059           0,0211
Benzo(a)pyreen                       mg/kg ds                                        0,078           0,0279
Benzo(ghi)peryleen                   mg/kg ds                                        0,073           0,0261
Indeno(123-cd)pyreen                 mg/kg ds                                        <0,050          0,0125
PAK VROM (10) (factor 0,7)           mg/kg ds                                        0,66            0,2366   -         0,35    1,5     20,8     40,0



Legenda

-                    < Achtergrondwaarde of RG
+                    > Achtergrondwaarde
++                   > Tussenwaarde (T)
+++                  > Interventiewaarde (I)
                     Niet getoetst
RG                   Rapportagegrens
GSSD                 Gestandaardiseerd gehalte

GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:
Lutum: 10,3 % van droge stof en organische stof: 27,9 % van droge stof.
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem
Certificaatnummer                                              2018012605
Uw projectnummer                                               18006801A
Uw projectnaam                                                 Herenweg 60 Kudelstaart
Datum monstername                                              29-01-2018


Parameter                                                      Eenheid              2-1               GSSD         +/-   AW      Wonen Industr.   IW

Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                24,9            24,9
Organische stof                                                % (m/m) ds             56,5            56,5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                   % (m/m) ds             10,3            10,3

Metalen
Barium (Ba)                                                    mg/kg ds               30              57,06                                       920,0
Cadmium (Cd)                                                   mg/kg ds               <0,20           0,0662   -         0,6     1,2     4,3      13,0
Kobalt (Co)                                                    mg/kg ds               13              23,96    +         15,0    35,0    190,0    190,0
Koper (Cu)                                                     mg/kg ds               17              11,11    -         40,0    54,0    190,0    190,0
Kwik (Hg)                                                      mg/kg ds               0,13            0,1186   -         0,15    0,83    4,8      36,0
Molybdeen (Mo)                                                 mg/kg ds               <1,5            1,05     -         1,5     88,0    190,0    190,0
Nikkel (Ni)                                                    mg/kg ds               9,9             17,07    -         35,0            100,0    100,0
Lood (Pb)                                                      mg/kg ds               35              25,47    -         50,0    210,0   530,0    530,0
Zink (Zn)                                                      mg/kg ds               49              41,41    -         140,0   200,0   720,0    720,0

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 mg/kg ds               200             66,67    -         190,0   190,0   500,0    5000,0

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                         mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 52                                                         mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 101                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 118                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 138                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 153                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 180                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB (som 7) (factor 0,7)                                       mg/kg ds               0,0049          0,0016   -         0,02    0,04    0,5      1,0

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                            mg/kg ds                                         <0,050          0,0116
Fenanthreen                          mg/kg ds                                         <0,050          0,0116
Anthraceen                           mg/kg ds                                         <0,050          0,0116
Fluorantheen                         mg/kg ds                                         0,071           0,0236
Benzo(a)anthraceen                   mg/kg ds                                         <0,050          0,0116
Chryseen                             mg/kg ds                                         <0,050          0,0116
Benzo(k)fluorantheen                 mg/kg ds                                         <0,050          0,0116
Benzo(a)pyreen                       mg/kg ds                                         <0,050          0,0116
Benzo(ghi)peryleen                   mg/kg ds                                         <0,050          0,0116
Indeno(123-cd)pyreen                 mg/kg ds                                         <0,050          0,0116
PAK VROM (10) (factor 0,7)           mg/kg ds                                         0,39            0,1287   -         1,5     6,8     40,0     40,0



Legenda

-                   klasse achtergrondwaarde
+                   klasse wonen
++                  klasse industrie
+++                 niet toepasbaar
++++                nooit toepasbaar
GSSD                Gestandaardiseerd gehalte

Eindoordeel Altijd toepasbaar

GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:
Lutum: 10,3 % van droge stof en organische stof: 56,5 % van droge stof.
 Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
 Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem
Certificaatnummer                                              2018012605
Uw projectnummer                                               18006801A
Uw projectnaam                                                 Herenweg 60 Kudelstaart
Datum monstername                                              29-01-2018


Parameter                                                      Eenheid              MM-1              GSSD         +/-   AW      Wonen Industr.   IW

Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                35,1            35,1
Organische stof                                                % (m/m) ds             40,7            40,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                   % (m/m) ds             9,8             9,8

Metalen
Barium (Ba)                                                    mg/kg ds               30              58,86                                       920,0
Cadmium (Cd)                                                   mg/kg ds               <0,20           0,083    -         0,6     1,2     4,3      13,0
Kobalt (Co)                                                    mg/kg ds               6,6             12,52    -         15,0    35,0    190,0    190,0
Koper (Cu)                                                     mg/kg ds               15              11,92    -         40,0    54,0    190,0    190,0
Kwik (Hg)                                                      mg/kg ds               0,098           0,0978   -         0,15    0,83    4,8      36,0
Molybdeen (Mo)                                                 mg/kg ds               <1,5            1,05     -         1,5     88,0    190,0    190,0
Nikkel (Ni)                                                    mg/kg ds               8,7             15,38    -         35,0            100,0    100,0
Lood (Pb)                                                      mg/kg ds               30              25,37    -         50,0    210,0   530,0    530,0
Zink (Zn)                                                      mg/kg ds               32              31,9     -         140,0   200,0   720,0    720,0

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 mg/kg ds               110             36,67    -         190,0   190,0   500,0    5000,0

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                         mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 52                                                         mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 101                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 118                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 138                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 153                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 180                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB (som 7) (factor 0,7)                                       mg/kg ds               0,0049          0,0016   -         0,02    0,04    0,5      1,0

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                            mg/kg ds                                         <0,050          0,0116
Fenanthreen                          mg/kg ds                                         <0,050          0,0116
Anthraceen                           mg/kg ds                                         <0,050          0,0116
Fluorantheen                         mg/kg ds                                         0,063           0,021
Benzo(a)anthraceen                   mg/kg ds                                         <0,050          0,0116
Chryseen                             mg/kg ds                                         <0,050          0,0116
Benzo(k)fluorantheen                 mg/kg ds                                         <0,050          0,0116
Benzo(a)pyreen                       mg/kg ds                                         <0,050          0,0116
Benzo(ghi)peryleen                   mg/kg ds                                         <0,050          0,0116
Indeno(123-cd)pyreen                 mg/kg ds                                         <0,050          0,0116
PAK VROM (10) (factor 0,7)           mg/kg ds                                         0,38            0,126    -         1,5     6,8     40,0     40,0



Legenda

-                   klasse achtergrondwaarde
+                   klasse wonen
++                  klasse industrie
+++                 niet toepasbaar
++++                nooit toepasbaar
GSSD                Gestandaardiseerd gehalte

Eindoordeel Altijd toepasbaar

GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:
Lutum: 9,8 % van droge stof en organische stof: 40,7 % van droge stof.
 Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
 Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem
Certificaatnummer                                              2018012605
Uw projectnummer                                               18006801A
Uw projectnaam                                                 Herenweg 60 Kudelstaart
Datum monstername                                              29-01-2018


Parameter                                                      Eenheid              MM-2              GSSD         +/-   AW      Wonen Industr.   IW

Bodemkundige analyses
Droge stof                                                     % (m/m)                41,3            41,3
Organische stof                                                % (m/m) ds             27,9            27,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)                                   % (m/m) ds             10,3            10,3

Metalen
Barium (Ba)                                                    mg/kg ds               54              102,7                                       920,0
Cadmium (Cd)                                                   mg/kg ds               0,34            0,2523   -         0,6     1,2     4,3      13,0
Kobalt (Co)                                                    mg/kg ds               7,6             14,0     -         15,0    35,0    190,0    190,0
Koper (Cu)                                                     mg/kg ds               21              19,94    -         40,0    54,0    190,0    190,0
Kwik (Hg)                                                      mg/kg ds               2,0             2,138    ++        0,15    0,83    4,8      36,0
Molybdeen (Mo)                                                 mg/kg ds               <1,5            1,05     -         1,5     88,0    190,0    190,0
Nikkel (Ni)                                                    mg/kg ds               18              31,03    -         35,0            100,0    100,0
Lood (Pb)                                                      mg/kg ds               69              66,5     +         50,0    210,0   530,0    530,0
Zink (Zn)                                                      mg/kg ds               64              72,99    -         140,0   200,0   720,0    720,0

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40)                                 mg/kg ds               87              31,18    -         190,0   190,0   500,0    5000,0

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28                                                         mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 52                                                         mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 101                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 118                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 138                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 153                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB 180                                                        mg/kg ds               <0,0010         0,0002
PCB (som 7) (factor 0,7)                                       mg/kg ds               0,0049          0,0017   -         0,02    0,04    0,5      1,0

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen                            mg/kg ds                                         <0,050          0,0125
Fenanthreen                          mg/kg ds                                         0,052           0,0186
Anthraceen                           mg/kg ds                                         <0,050          0,0125
Fluorantheen                         mg/kg ds                                         0,17            0,0609
Benzo(a)anthraceen                   mg/kg ds                                         <0,050          0,0125
Chryseen                             mg/kg ds                                         0,088           0,0315
Benzo(k)fluorantheen                 mg/kg ds                                         0,059           0,0211
Benzo(a)pyreen                       mg/kg ds                                         0,078           0,0279
Benzo(ghi)peryleen                   mg/kg ds                                         0,073           0,0261
Indeno(123-cd)pyreen                 mg/kg ds                                         <0,050          0,0125
PAK VROM (10) (factor 0,7)           mg/kg ds                                         0,66            0,2366   -         1,5     6,8     40,0     40,0



Legenda

-                   klasse achtergrondwaarde
+                   klasse wonen
++                  klasse industrie
+++                 niet toepasbaar
++++                nooit toepasbaar
GSSD                Gestandaardiseerd gehalte

Eindoordeel Klasse industrie

GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:
Lutum: 10,3 % van droge stof en organische stof: 27,9 % van droge stof.
 Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
 Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Toetsing analyseresultaten grondwater
Certificaatnummer                                             2018018320
Uw projectnummer                                              18006801A
Uw projectnaam                                                Herenweg 60 Kudelstaart
Datum monstername                                             06-02-2018


Parameter                                                     Eenheid               1-1-1            GSSD        +/-   RG     S      T       I

Metalen
Barium (Ba)                                                   µg/L                   240             240,0   +         20,0   50,0   338,0   625,0
Cadmium (Cd)                                                  µg/L                   <0,20           0,14    -         0,2    0,4    3,2     6,0
Kobalt (Co)                                                   µg/L                   7,1             7,1     -         2,0    20,0   60,0    100,0
Koper (Cu)                                                    µg/L                   <2,0            1,4     -         2,0    15,0   45,0    75,0
Kwik (Hg)                                                     µg/L                   <0,050          0,035   -         0,05   0,05   0,175   0,3
Molybdeen (Mo)                                                µg/L                   <2,0            1,4     -         2,0    5,0    153,0   300,0
Nikkel (Ni)                                                   µg/L                   5,5             5,5     -         3,0    15,0   45,0    75,0
Lood (Pb)                                                     µg/L                   <2,0            1,4     -         2,0    15,0   45,0    75,0
Zink (Zn)                                                     µg/L                   <10             7,0     -         10,0   65,0   433,0   800,0

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen                              µg/L                                            <0,20           0,14    -         0,2    0,2    15,1    30,0
Tolueen                              µg/L                                            <0,20           0,14    -         0,2    7,0    504,0   1000,0
Ethylbenzeen                         µg/L                                            <0,20           0,14    -         0,2    4,0    77,0    150,0
o-Xyleen                             µg/L                                            <0,10           0,07
m,p-Xyleen                           µg/L                                            <0,20           0,14
Xylenen (som) factor 0,7             µg/L                                            0,21            0,21    -         0,2    0,2    35,1    70,0
BTEX (som)                           µg/L                                            <0,90
Naftaleen                            µg/L                                            <0,020          0,014   -         0,02   0,01   35,0    70,0
Styreen                              µg/L                                            <0,20           0,14    -         0,2    6,0    153,0   300,0

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan                      µg/L                                            <0,20           0,14    -         0,2    0,01   500,0   1000,0
Trichloormethaan                     µg/L                                            <0,20           0,14    -         0,2    6,0    203,0   400,0
Tetrachloormethaan                   µg/L                                            <0,10           0,07    -         0,1    0,01   5,0     10,0
Trichlooretheen                      µg/L                                            <0,20           0,14    -         0,2    24,0   262,0   500,0
Tetrachlooretheen                    µg/L                                            <0,10           0,07    -         0,1    0,01   20,0    40,0
1,1-Dichloorethaan                   µg/L                                            <0,20           0,14    -         0,2    7,0    454,0   900,0
1,2-Dichloorethaan                   µg/L                                            <0,20           0,14    -         0,2    7,0    204,0   400,0
1,1,1-Trichloorethaan                µg/L                                            <0,10           0,07    -         0,1    0,01   150,0   300,0
1,1,2-Trichloorethaan                µg/L                                            <0,10           0,07    -         0,1    0,01   65,0    130,0
cis 1,2-Dichlooretheen               µg/L                                            <0,10           0,07
trans 1,2-Dichlooretheen             µg/L                                            <0,10           0,07
CKW (som)                            µg/L                                            <1,6
Tribroommethaan                      µg/L                                            <0,20           0,14                                    630,0
Vinylchloride                        µg/L                                            <0,10           0,07    -         0,2    0,01   2,5     5,0
1,1-Dichlooretheen                   µg/L                                            <0,10           0,07    -         0,1    0,01   5,0     10,0
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L                                            0,14            0,14    -         0,2    0,01   10,0    20,0
1,1-Dichloorpropaan                  µg/L                                            <0,20           0,14
1,2-Dichloorpropaan                  µg/L                                            <0,20           0,14
1,3-Dichloorpropaan                  µg/L                                            <0,20           0,14
Dichloorpropanen som factor 0.7      µg/L                                            0,42            0,42    -         0,6    0,8    40,4    80,0

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40)                                µg/L                   <50             35,0    -         50,0   50,0   325,0   600,0



Legenda

-                    < streefwaarde/aw2000 of RG
+                    > Streefwaarde (S)
++                   > Tussenwaarde (T)
+++                  > Interventiewaarde (I)
                     Niet getoetst
RG                   Rapportagegrens
GSSD                 Gestandaardiseerd gehalte


Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                          Bijlage | 5
                                 Algemene achtergrondinformatie

1     Verklarende woordenlijst 1
achtergrondwaarden
voor grond en baggerspecie bij regeling vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede
bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingbronnen.
Deze waarden zijn (door gemeenten) vastgesteld in het project ‘achtergrondwaarden 2000 (AW 2000)’.
De achtergrondwaarden vervangen met ingang van 1 oktober 2008 de streefwaarden voor grond.

asbestverdacht materiaal
materiaal waarvan op basis van voorkennis en/of een beoordeling met het blote oog wordt verwacht een
zodanige hoeveelheid asbest te bevatten dat de vigerende norm mogelijk wordt overschreden.
Laboratoriumonderzoek zal moeten uitwijzen of het materiaal daadwerkelijk asbest bevat.

bodem
vast deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en
organismen.

deellocatie
voor het onderzoek afgekaderd gedeelte van de totale onderzoekslocatie, waarop een afzonderlijke
onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie van toepassing zijn.

diffuse bodembelasting
in relatie tot de onderzoeksschaal, gelijkmatige belasting van de bodem over een groter gebied. Bij een
diffuse bodembelasting is over het algemeen geen duidelijke verontreinigingskern aanwezig.

grond
vast materiaal en bestaande uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische
stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature wordt aangetroffen,
alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 mm tot
63 mm, met uitzondering van baggerspecie
Indien er sprake is van een bijmenging van meer dan 50 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal is er
geen sprake meer van grond maar van een bouwstof, verhardingsmateriaal of een verhardingslaag.

grootschalige onverdachte locatie
onverdachte locatie groter dan 1,0 ha, die altijd eenzelfde, extensief gebruik heeft gehad. Dit betreft
bijvoorbeeld een natuurgebied of een landbouwgebied met één gebruiksvorm en weinig tot geen
bebouwing.

heterogeen verdeelde verontreinigende stof
verontreinigende stof die wordt gekenmerkt door matig tot veel variatie op de schaal van
monsterneming.

homogeen verdeelde verontreinigende stof
verontreinigende stof die wordt gekenmerkt door geen of weinig variatie op de schaal van
monsterneming.

hypothese
veronderstelling over de aard en verdeling van (een) verontreinigende stof(fen)                in   het
bodemonderzoeksgebied die wordt gebruikt voor het bepalen van de onderzoeksstrategie.

interventiewaarde
waarde waarmee voor verontreinigende stoffen in grond en grondwater het concentratieniveau wordt
aangegeven waarboven sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de
functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.




1
       Bron: NEN 5740
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>lijnvormig element
langwerpige strook landbodem met een lengte die minimaal 100 maal groter is dan de maximale breedte.

mengmonster
monster verkregen door het in het laboratorium mengen van in het veld verkregen afzonderlijke
grondmonsters.

nader onderzoek
onderzoek in het kader van de saneringsparagraaf Wet bodembescherming, volgend op een verkennend
of oriënterend bodemonderzoek, waarbij het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging is ontstaan.
Het doel van het nader onderzoek is het vaststellen van de aard en concentratie van de verontreinigende
stoffen en de omvang van de bodemverontreiniging om, in het licht van blootstellings- en
verspreidingsrisico’s, te bepalen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en om
de spoedeisendheid van sanering vast te stellen.

ondergrond
bodemlaag die zich bevindt onder de actuele contactzone en die normaal niet wordt beroerd door
bewerkingen, zoals ploegen, omspitten en harken. Voor de actuele contactzone/de bovengrond wordt in
het kader van deze norm een standaarddikte van 50 cm gehanteerd. Derhalve bevindt de ondergrond
zich op een diepte vanaf 50 cm van het maaiveld.

onderzoekslocatie
grondgebied dat wordt onderzocht op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. Per locatie kunnen
meer onderzoekshypotheses en daarop gebaseerde onderzoeksstrategieën van toepassing zijn. Een
locatie kan in die situatie worden opgesplitst in deellocaties waarbij per deellocatie één eenduidige
onderzoekshypothese en daarop gebaseerde onderzoeksstrategie van toepassing is. Verschillende
deellocaties kunnen elkaar overlappen.

onderzoeksstrategie
opzet van het verkennend bodemonderzoek waarin het aantal te nemen monsters, de plaatsen op de
locatie waar deze behoren te worden genomen en de stoffen die in deze monsters behoren te worden
bepaald, is vastgelegd.

onverdachte locatie
locatie waarvan uit het vooronderzoek geen concrete aanwijzingen zijn voortgekomen dat de bodem van
die locatie of een deel daarvan is verontreinigd met één of meer stoffen.

NEN 5740
algemeen toegepaste Nederlandse norm voor verkennende bodemonderzoeken op verdachte en niet-
verdachte locaties.

nulsituatie-onderzoek
met dit onderzoek wordt een referentiekader vastgelegd voor eventueel toekomstige bodemverontreini-
gingen ter plaatse van zogenaamde ‘potentieel bodembedreigende activiteiten’. Dergelijk onderzoek
kan in het kader van de Wet Milieubeheer opgelegd worden. Verontreinigingen die optreden na het
nulsituatie-onderzoek moeten terstond worden opgeruimd. Het bevoegd gezag is veelal de gemeente.

potentieel verontreinigende activiteiten
activiteiten die kunnen leiden tot bodembelasting, met als mogelijk gevolg bodemverontreiniging.

somparameter
parameter die wordt berekend als de som van de concentraties van een aantal gespecificeerde stoffen.
Een voorbeeld is de som van een aantal polycyclische aromatische koolwaterstoffen (‘som-PAK’s’).

streefwaarden grondwater
aanduiding van het ijkpunt voor de milieukwaliteit voor de lange termijn, uitgaande van verwaarloosbare
risico’s voor het ecosysteem waarbij voor metalen onderscheid wordt gemaakt tussen diep en ondiep
grondwater.

tussenwaarde
Voor grond: het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde van een
verontreinigende stof.
Voor grondwater: het rekenkundig gemiddelde van de streefwaarde en de interventiewaarde van een
verontreinigende stof.
De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek wordt uitgevoerd,
omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>verdachte locatie
locatie waarvoor op grond van het vooronderzoek concrete aanwijzingen bestaan dat die locatie, of een
deel ervan is verontreinigd met een of meer stoffen.

verkennend (bodem)onderzoek
bodemonderzoek dat ten doel heeft met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op
een bepaalde locatie bodemverontreiniging aanwezig is.

verontreinigingskern
(vermoedelijke) centrum van het (als gevolg van een plaatselijke bodembelasting) verontreinigde deel
van de bodem.

vooronderzoek
het op basis van de NEN 5725 verzamelen en interpreteren van informatie over het voormalige, huidige
en (eventueel) het toekomstige gebruik, bodemopbouw en geohydrologie en financieel-juridische
aspecten in een bepaald geografisch gebied.
Op basis van de verzamelde gegevens wordt een totaalbeeld gevormd en worden conclusies getrokken
over de afbakening van de locatie voor het bodemonderzoek, de eventuele onderverdeling van de
onderzoekslocatie in deellocaties en de te hanteren onderzoekshypothese per deellocatie.

vooronderzoeksgebied
het gebied waarop het vooronderzoek betrekking heeft.

2     Onderzoeksmethodiek
In deze bijlage wordt omschreven welke technieken door PJ Milieu BV worden toegepast ter
bemonstering van grond en grondwater. De bemonstering, conservering en verpakking worden
uitgevoerd volgens de Nederlandse Normen (NEN) en de Nederlandse Praktijk Richtlijnen van het
Ministerie van VROM (NPR). Tevens wordt, behoudens enkele uitzonderingen, gewerkt conform de
Beoordelingsrichtlijn voor  het  SIKB-procescertificaat voor    veldwerk bij milieuhygiënisch
bodemonderzoek (BRL- SIKB-2000) en de bijbehorende protocollen.

Boringen tot aan de grondwaterspiegel
Voor het uitvoeren van de handboringen worden diverse typen boren gebruikt. Het meest wordt gebruik
gemaakt van de Edelmanboor. In vrijwel alle bodemtypen worden Edelmanboren met een diameter van
3, 5, 7 en 10 cm toegepast. De boren van 5 en 7 cm worden vooral ten behoeve van het nemen van
grondmonsters gebruikt. Afhankelijk van de grondslag kunnen ook andere boren worden ingezet, zoals
de grindboor, riverside- en gutsboor.

Boringen onder de grondwaterspiegel
Bij het boren tot circa 2 meter onder de grondwaterspiegel wordt een zuigerboor toegepast. In geval
van boringen tot grotere diepten wordt een gesloten mantelbuis gebruikt van waaruit de grond met een
pulsboor of met een Edelmanboor omhoog gehaald wordt. In sterk cohesieve bodemlagen (leem, klei)
kan de grond onder de mantelbuis met een Edelmanboor worden weg geboord. De pulsboor is inzetbaar
in matig tot goed doorlatende gronden (bijv. zandgrond). Om technische redenen wordt soms
leidingwater toegevoegd. De hoeveelheid toegevoegd water wordt uiteraard tot een minimum beperkt.
In de praktijk kan met de pulsapparatuur handmatig tot een diepte van circa 30 m-mv geboord worden.

Het plaatsen van waarnemingsfilters/peilbuizen
Voor het nemen van grondwatermonsters worden PVC-waarnemingsfilters/peilbuizen in het boorgat
geplaatst met een diameter van 3,4 cm. De peilbuis bestaat uit een geperforeerd deel (het filter) en een
blind bovenstuk tot aan het maaiveld. Het filter is met een niet-gelijmde mofverbinding aan het
bovenstuk verbonden. Om het geperforeerde deel bevindt zich aan de buitenzijde een gewassen nylon
filterkous. Tot 0,5 m boven het filter wordt een omstorting met gecertificeerd filtergrind aangebracht.

De bovenkant van het filter ter bemonstering van het freatisch grondwater, wordt 0,5 meter beneden
grondwaterniveau geplaatst. Om eventueel aanwezige slecht doorlatende bodemlagen (bijvoorbeeld
klei, leem, veen) te herstellen en om verontreiniging van het grondwater van bovenaf te vermijden,
wordt het boorgat op de betreffende diepte afgedicht met zwelklei (bentoniet).

Bij de constatering van een olie-drijflaag wordt gebruik gemaakt van een mantelbuis met een diameter
van circa 10 cm. Deze mantelbuis (verloren casing) blijft in het boorgat achter en dient om contaminatie
van de peilbuis met olie te voorkomen. Indien bepaling van de dikte van de drijflaag gewenst is wordt
een tweede filter ter hoogte van de grondwaterspiegel geplaatst.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Het nemen van grondmonsters
Van de bij de boringen vrijkomende grond worden in beginsel van specifieke bodemlagen of
verontreinigingen representatieve monsters samengesteld. Bij het ontbreken van onderscheidende lagen
wordt iedere laag van 50 cm dikte apart bemonsterd. In het veld worden glazen monsterpotten geheel
gevuld met het monstermateriaal. De monsterpotten worden opgeslagen in een koele ruimte (ca. 5 oC)
en circa 1 maand bewaard voor eventuele aanvullende analyses.

Bij de uitvoering van het veldwerk wordt gebruik gemaakt van een olie-indicatie test, de zogenaamde
“olie op waterproef”. Bij deze proef wordt een grondmonster in het water gedompeld. Een met olie
verontreinigd grondmonster in het water geeft een zichtbare oliefilm op dit water. De omvang van de
oliefilm en de gevormde kleuringen geven een indicatie betreffende van de aard en mate van de
aanwezige olieverontreinigingen.

Het nemen van grondwatermonsters
Voordat de watermonsters worden genomen, worden de waarnemingsfilters doorgepompt. Bij het
doorpompen wordt gebruik gemaakt van een slangenpomp of een centrifugaalpomp. De monstername
gebeurt met een slangenpomp. Bij de bemonstering wordt bij ieder waarnemingsfilter een nieuwe
polyetheen slang gebruikt om het overbrengen van verontreinigingen naar andere monsterpunten te
voorkomen. De flessen worden direct na bemonstering gekoeld (5 oC) en op de dag van monstername
vervoerd naar het laboratorium.

3      Analysemethoden
Analyse van grond-, slib- en grondwatermonsters op verschillende elementen en verbindingen wordt in
principe uitgevoerd volgens de Nederlandse Normen (NEN) en de Nederlandse Praktijk Richtlijnen (NPR)
of daarvan afgeleide methoden in een RvA-geaccrediteerde laboratorium. Tevens vindt een
voorbehandeling van de analysemonsters plaats conform de SIKB Accreditatie Schema 3000 (AS3000).
De specificatie van de analysemethoden is bij PJ Milieu BV bekend. Meer dan 98% van alle
analysemethoden valt onder de RvA accreditatie van het laboratorium. Tevens participeert het
laboratorium in nationale en internationale ringonderzoeken.

Elk element of verbinding kan tot een bepaalde grens worden aangetoond. Deze aantoonbaarheidsgrens
(of detectiegrens) wordt gedefinieerd als de laagste concentratie van een component in een monster
waarvan de aanwezigheid (kwalitatief) met de desbetreffende verrichting nog betrouwbaarheid kan
worden vastgesteld.

4     Betrouwbaarheid
Bodemonderzoeken worden op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten
en methoden. Het gehele proces van offerte tot en met rapportage is geborgd in een door KIWA
gecertificeerd ISO 9001 (2000) systeem.

PJ Milieu BV streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale representativiteit.
Echter, een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het
nemen van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk, dat plaatselijke afwijkingen in de
samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren
zijn gekomen.

PJ Milieu BV is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook.

Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.
Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit
onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders.

Naarmate een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient men meer voorzichtigheid
te betrachten en voorbehoud te maken bij het gebruik van de onderzoeksresultaten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                          Bijlage | 6
                                          Toetsingskader

Op de volgende pagina zijn in een tabel de toelaatbare gehalten (maximale normwaarden) van
verschillende stoffen in de grond schematisch weergegeven. De normwaarden zijn overgenomen uit de
Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, d.d. 13 december 2007) zoals gepubliceerd in de Staatscourant 20
december 2007 en de Circulaire bodemsanering 2013 zoals gewijzigd op 1 juli 2013 afkomstig van het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Het aangeven van normen wordt bemoeilijkt door het feit, dat de natuurlijke gehalten van verschillende
stoffen in de grond en het grondwater nogal sterk variëren en afhankelijk zijn van plaatselijke
omstandigheden (onder andere van de bodemsamenstelling). Bovendien hangt het eventuele risico, dat
een bodemverontreiniging met zich meebrengt voor de volksgezondheid en/of milieu, niet alleen af van
de aard en concentratie van de verontreinigde stoffen, maar ook van de lokale verontreinigingssituatie
en de functie c.q. het gebruik van de bodem (woonbebouwing, waterwinning, industrieterrein).

Het inschatten van de risico’s voor de volksgezondheid en voor de aantasting van het milieu moet
gebaseerd zijn op een integrale beoordeling van de bovengenoemde aspecten.

In de navolgende tabel zijn normwaarden opgenomen welke zijn overgenomen uit de genoemde
Regeling bodemkwaliteit. In de tabel staat een toetsingskader voor een aantal verontreinigende stoffen
vermeld, waarbij men onderscheid maakt in twee toetsingswaarden, namelijk achtergrondwaarden en
interventiewaarden.
       De streef-/achtergrondwaarde geldt als referentiewaarde en komt overeen met de
        gemiddelde achtergrondconcentratie of met de detectiegrens (bij milieuvreemde stoffen);
       de interventiewaarde is te beschouwen als de toetsingswaarde, waarboven, afhankelijk van
        de situatie, veelal een sanering (-sonderzoek) wordt uitgevoerd, nadat een eventueel (nader)
        onderzoek is afgerond.

Nader onderzoek kan worden geadviseerd, wanneer het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond-
en interventiewaarde ((achtergrond- + interventiewaarde)/2) wordt overschreden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>        Tabel 1           Normwaarden voor microverontreinigingen in de vaste bodem en het grondwater
                                                          Grond/sediment (mg/kg droge stof)                   Grondwater (µg/l)


Stof1                                                    AW                              IW                   Ondiep (<10 m-mv)


                                              SB        L en H gecorrigeerdd    SB     L en H gecorrigeerdd    SW2        IW



Metalen
Arseen (As)                                   20         10,3 + 0,28(L+H)       76      39,3 + 1,05(L+H)       10         60
Barium (Ba)                                   1903         36,8 + 6,13L        9203      178,1 + 29,68L        50         625
Cadmium (Cd)                                  0,6       0,31+0,005(L+3H)        13     6,62 + 0,116(L+3H)      0,4         6
Kobalt (Co)                                   15           3,3 + 0,467L        190        42,2 + 5,91L         20         100
Koper (Cu)                                    40         16,7 + 0,67(L+H)      190      79,2 + 3,17(L+H)       15         75
Kwik (Hg)                                     0,15      0,1 + 0,0008(2L+H)      36     23,84 + 0,203(2L+H)    0,05        0,3
Nikkel (Ni)                                   35              10 + L           100        28,6 + 2,86L         15         75
Molybdeen (Mo)                                1,54              1,5            190             190              5         300
Lood (Pb)                                     50         29,4 + 0,59(L+H)      530      311,8 + 6,24(L+H)      15         75
Zink (Zn)                                     140         50 + 1,5(2L+H)       720      257 + 7,7(2L+H)        65         800


Minerale olie (GC)5       6
                                              190               19H            5.000          500H             50         600


PCB (som 7)                                   0,02            0,002H            1             0,1H            0,014      0,01


PAK (10 VROM)7 8                              1,5             0,15H9            40             4H9              -          -


Vluchtige aromaten
Benzeen                                       0,24             0,02H            1,1           0,11H            0,2        30
Ethylbenzeen                                  0,24             0,02H           110             11H              4         150
Tolueen                                       0,24             0,02H            32            3,2H              7        1.000
Xylenen                                      0,454            0,045H            17            1,7H             0,2        70
Styreen (vinylbenzeen)                       0,25   4
                                                              0,025H            86            8,6H              6         300
Fenol                                         0,25            0,025H            14            1,4H             0,2       2.000
Cresolen (som)                                0,34             0,03H            13            1,3H             0,2        200
Dodecylbenzeen                               0,354            0,035H             -              -               -          -
Aromatische oplosmiddelen (som) 10            2,54             0,25H             -              -               -          -
Naftaleen                                      -                 -               -              -             0,01        70


Gechloreerde koolwaterstoffen
Vinylchloride11                               0,14             0,01H            0,1           0,01H           0,01         5
Dichloormethaan                               0,1              0,01H            3,9           0,39H           0,01       1.000
Trichloormethaan                             0,254            0,025H            5,6           0,56H             6         400
Tetrachloormethaan (Tetra)                    0,34             0,03H            0,7           0,07H           0,01        10
Trichlooretheen (Tri)                        0,254            0,025H            2,5           0,25H            24         500
Tetrachlooretheen (Per)                       0,15            0,015H            8,8           0,88H           0,01        40
1,1-Dichloorethaan                            0,24             0,02H            15            1,5H              7         900
1,2-Dichloorethaan                            0,24             0,02H            6,4           0,64H             7         400
1,1,1-Trichloorethaan                        0,25   4
                                                              0,025H            15            1,5H            0,01        300
1,1,2-Trichloorethaan                         0,34             0,03H            10            1,0H            0,01        130
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan                                                                                                           630
Monochlooretheen (Vinylchloride)              0,14             0,01H            0,1           0,01H           0,01         5
1,1-Dichlooretheen   11
                                              0,3   4
                                                               0,03H            0,3           0,03H           0,01        10
1,2-Dichloorethenen (som)                     0,34             0,03H            1             0,1H            0,01        20
Dichloorpropanen (som, factor 0,7)            0,84             0,08H            2             0,2H             0,8        80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>SB    =       standaardbodem (L = lutumgehalte (25%), H = humusgehalte (10%))
AW    =       achtergrondwaardenormen
IW    =       interventiewaarden
1
      =       voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling. De definitie
              van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. Achter de
              somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden
2
      =       de streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in
              AS3000. Dit betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar
              (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste
              rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de
              gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat
              ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater
              voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde
              rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende
              verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde wordt
              getoetst aan de Streefwaarde grondwater. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij
              de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling
3
      =       toetsing aan de normen voor barium in grond is sinds, april 2009, alleen noodzakelijk bij situaties
              waar sprake is van een menselijk handelen veroorzaakte bariumverontreiniging. In alle andere
              gevallen kan toetsing, tot de voorgenomen herziene regelgeving, achterwege blijven
4
      =       getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt
5
      =       minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei
              vorm van verontreiniging met minerale olie wordt aangetoond in grond/baggerspecie, dan dient naast
              het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische
              koolwaterstoffen bepaald te worden
6
      =       voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie een
              maximale waarde van 2.000 mg/kg d.s.
7
      =       voor grondwater zijn effecten van PAK, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de
              individuele, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x
              interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen
              of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de
              interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ (C i /l i ) >1, waarbij C i = gemeten
              concentratie van een stof uit een betreffende groep en I i = interventiewaarde voor de betreffende stof
              uit de betreffende groep
8
      =       De interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens
              (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader
              worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens
              het grondwater worden onderzocht
9
      =       voor interventiewaarde PAK wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch
              stofgehalte tot 10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems
              met een organisch stofgehalte tot 10% wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor
              bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120 mg/kg d.s.
              gehanteerd. Tussen de 10% en 30% organisch stofgehalte kan gebruik gemaakt worden van de
              volgende bodemtypecorrectie formule:
                   (IW)b = 40 x (% organische stof / 10)((IW)b = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem)
10
      =       De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 15
              componenten, die tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de
              achtergrondwaarde is gebaseerd op de soms van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7.
              Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de
              achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de
              componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per component een maximaal gehalte van
              0,45 mg/kg d.s.
11
      =       De interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens
              (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond, moeten de risico’s nader
              worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond, moet tevens
              het grondwater worden onderzocht

Aanvullende opmerkingen
a.     Interventiewaarden voor niet genoemde stoffen
       Voor de beoordeling van niet met name genoemde stoffen verdient het aanbeveling een vergelijking te
       maken met in de tabel vermelde chemisch en toxicologisch verwante stoffen. Voor een aantal niet genoemde
       stoffen zijn indicatieve niveaus voor ernstige bodemverontreiniging vastgesteld. Tevens kan door
       tussenkomst van de provincie een verzoek worden gericht aan de regionale inspectie milieuhygiëne om het
       RIVM in te schakelen voor de afleiding van ad-hoc interventiewaarden.

b.        Omvang verontreiniging
          De interventiewaarden gelden als gemiddelde voor een volume van 25 m3 grond/sediment en 100 m3
          grondwater. Indien het bij puntbronnen van verontreiniging waarschijnlijk is dat bij het uitblijven van
          maatregelen op korte termijn (ten hoogste enkele maanden) bodemverontreiniging op genoemde schaal
          kan optreden, is eveneens sprake van ernstige verontreiniging. Van ernstige bodemverontreiniging kan ook
          worden gesproken indien de verontreiniging zich zodanig autonoom verspreidt in andere milieu-
          compartimenten of -objecten dat schadelijke effecten voor volksgezondheid of het milieu kunnen optreden
          zonder dat zich overschrijding van de interventiewaarden voordoet.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>c.   Criterium voor nader onderzoek
     In de protocollen voor oriënterend en nader onderzoek komt het criterium 0,5 * (interventiewaarde +
     streefwaarde) voor om aan te geven dat nader onderzoek noodzakelijk is.

d.   Differentiatie naar grondsoort
     De streef- en interventiewaarden voor zware metalen (incl. arseen) in grond/sediment zijn afhankelijk van
     het lutumgehalte en/of het organische stofgehalte. Bij meetproblemen met lage gehalten organische stof
     (H) of lutum (L) kan van percentages van 2% H en L uitgegaan worden.
     De streef- en interventiewaarden voor organische verbindingen in grond/sediment zijn gerelateerd aan het
     organische stofgehalte. Voor bodems met H > 30% respectievelijk < 2 worden gehalten van respectievelijk
     30% en 2% aangehouden. N.B. voor berekening van de streef- en interventiewaarden voor PAK (10 VROM)
     geldt dat in afwijking op het vooraanstaande voor bodems met H > 30% en H < 10% gerekend wordt met
     organische stofgehalten van respectievelijk 30% en 10%.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                  Bijlage | 7
Kadastrale kaart, topografisch overzicht en tekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Uittreksel Kadastrale Kaart                                                                                                                                    Uw referentie: 18006801A



                                                       7335




                               7340                            7337
2309                                          7338




                                                                                                                                                      2301
                                                                                              2569
                                               7339




                                                                      4
                                                                                                                                                                              40
                                                                                                                                                                                    2313
                                                                                                                                   2570
                        7168


       7159                               7166
                                7158




                     7171
                                                      7167
                               62




              7170
                             71




                                       7165
                          7173




                                                                                       7011
                     716171727163
                       7160



                                                                                                                           2571
                                                                                                     2568
                                              7164                               7018



              7014                                                                                                                                                                  65a
                                                                                                                                                                     65
                                                                                                                                                             67



                                                                      nw   eg                                                         69                                                  4558
                               7013                             H er e                                                       71                   3074
                                                                                                             73
                                                                                                   75                                                                     4557
                                                                                                                                           5162




                                                                                        77
                                 83                                             79
                                                                                                                            5163




                                                               81
                                                                      0m        10 m                               50 m



              Deze kaart is noordgericht                                                       Schaal 1:1000
   12345      Perceelnummer
         25 Huisnummer
              Vastgestelde kadastrale grens                                                    Kadastrale gemeente                  AALSM EER
              Voorlopige kadastrale grens                                                      Sectie                               D
              Administratieve kadastrale grens                                                 Perceel                              2569
              Bebouwing
              Overige topografie                                                               Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 23 januari 2018                                   De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers                                        eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Omgevingskaart                                                                Klantreferentie: 18006801A




                   0m    125 m                      625 m


 Deze kaart is noordgericht.                                Schaal 1: 12500
    Hier bevindt zich Kadastraal object AALSMEER D 2569
 Herenweg 60, 1433 HB KUDELSTAART
 CC-BY Kadaster.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                                     7337
                                                            7340




                                                                                       7338
                                                                                                                                            6



                                                                                                                               5
                                                                                                                                                                                            2301
                                                                                                                                           1
                                                                                                                                                       4
                                                                                                                              Nieuw te bouwen woning


                                                                                7339

                                                                                                                                   3                   2
                                                                                                            4




                                                                                                                                                                              2570

                                                                                                                                         2569
                                  7168                                                                                                                                                                                                                       LEGENDA

   7159                                                                                                                                                                                                                                                      Boring
                                              7158
                                                                                                                                                                                                                                                             Peilbuis
                                      7171




                                                                                                                                                                                                                                                      25     Huisnummer
                                                                          7166                                                                                                                                                                      1234     Perceelsnummer
                                                                                                                                                                                                                                                             Onderzoekslocatie
                                                                  7162
                  7170
                                                                                              7167                                                                                                                                                           Bebouwing (buitenmuur)
                                                                         7165
                                                                                                                                                                                                                                                             Perceelsgrens (Kadaster)
                                                                                                                                                                                                                                                             Contour water

                                                                                                                       7011
                                               7173
                               7161




                                                    7172   7163


                                             7160          7013




                                                                                                                                                                                                        Locatie:
                                                                                                                                                                                                           Herenweg 60, Kudelstaart
                                                                                  7164                          7018                                                                                    Type:
                                                                                                                                                                                                           Verkennend bodemonderzoek
                                                                                                                                                                                                        Omschrijving:
                                                                                                                                                                                                           Situatietekening
                                                                                                                                                                                                        Projectnr:                  Bestandsnaam:

                                                                                                                                                                  2571                                     18006801A                   18006801A
                                                                                                                                                           2568                                         Formaat:                    Getekend:              Datum:             Tekeningnr:

                   7014                                                                                                                                                                                    A3                          HvH                    08-02-2018        1
                                                                                                                                                                                                        Schaal:                 0         5m                                  25m
                                                                                                                                                                                                           1:500

                                                                                                                                                weg
                                                                                                                                       Heren
                                                                                                                                                                                                   67   PJ Milieu BV
                                                                                                                                                                                                        Adres:          Nijverheidsstraat 21
                                                                                                                                                                                                                        3861 RJ Nijkerk
                                                                                                                                                                                                        Telefoon:       033 - 245 85 11
                                                                                                                                                                               69    3074
                                                                                                                                                                                                        E-mail:         info@pjmilieu.nl
                                                              7013                                                                                                       71                             Internet:       www.pjmilieu.nl
Aan de maten kunnen geen rechten worden ontleend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>