<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                  Onderdeel van
                                                        M+P |     Müller-BBM groep
                                                        Mensen met oplossingen




                              Geluidrapport


                              Akoestisch onderzoek verplaatsen
                              woonboten Oosteinderweg te
                              Aalsmeer




M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                  Colofon
Opdrachtnemer     M+P raadgevende ingenieurs BV




Opdrachtgever     Architectenbureau R.J. Pannekoek b.v.
                  Hadleystraat 55
                  1431 SL AALSMEER

Opdrachtnummer


Titel             Akoestisch onderzoek verplaatsen woonboten Oosteinderweg te Aalsmeer

Rapportnummer     M+P.APANN.23.01.1

Revisie           0

Datum             29 juni 2023

Aantal pagina‘s   44

Auteurs           R.L. Florentinus
                  R.A.O. Gijsel

Contactpersoon    Richard Florentinus | 0297-320651 | aalsmeer@mp.nl




M+P               Visserstraat 50 | 1431 GJ Aalsmeer
                  Wolfskamerweg 47 | 5262 ES Vught

                  www.mp.nl | onderdeel van de Müller-BBM groep | Lid NLingenieurs | ISO 9001 gecertificeerd

Copyright         © M+P raadgevende ingenieurs BV | Niets van deze rapportage mag worden gebruikt voor andere
                  doeleinden dan is overeengekomen tussen de opdrachtgever en M+P (DNR 2011 Artikel 46).




2                                                                                                     M+P.APANN.23.01.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                     Samenvatting
                     In opdracht van Architectenbureau R.J. Pannekoek b.v. is door M+P akoestisch onderzoek verricht
                     in verband met het verplaatsen van twee woonboten bij het bedrijf Jongkind Substrates aan de
                     Oosteinderweg te Aalsmeer.
                     Vanwege de verplaatsing van de woonboten zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden.
                     Bij de toekomstige ligplaats is de geluidsbelasting van de twee naast gelegen bedrijven Jongkind
                     en IGD bepaald. Er is getoetst aan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.
                     Op basis van de representatieve bedrijfssituatie zijn berekeningen uitgevoerd naar de toekomstige
                     ligplaats.
                     Uit de berekeningen blijkt dat er wordt voldaan aan de standaard grenswaarden uit het
                     Activiteitenbesluit voor beide bedrijven apart.
                     In het kader van de ruimtelijke ordening wordt voldaan aan stap 2 van de VNG richtlijn. Er is dan
                     sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat.
                     Opgemerkt wordt dat de geluidsbelasting bij de ligplaatsen in de toekomstige situatie beduidend
                     lager is dan in de huidige situatie. Voor de bewoners van de woonboten wordt de geluidssituatie
                     hierdoor beter.




M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023                                                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>            Inhoud
            Samenvatting                                                       3

1           Inleiding                                                          5

2           Geluidsmetingen                                                    6

3           Representatieve bedrijfssituatie                                   7
3.1         Jongkind Substrates                                                7
3.2         IGD                                                                7

4           Geluidsvoorschriften                                               9

5           Methode overdrachtsberekeningen                                  12

6           Berekeningsresultaten                                            14

7           Indirecte hinder                                                 16

bijlage A   Figuren                                                          17

bijlage B   Invoergegevens rekenmodel                                        25

bijlage C   Bijdrage-analyse LAr,LT                                          33

bijlage D   Maximaal optredende geluidsniveaus                               39




4                                                M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1                    Inleiding
                     In opdracht van Architectenbureau R.J. Pannekoek b.v. is door M+P akoestisch onderzoek verricht
                     in verband met het verplaatsen van twee woonboten bij het bedrijf Jongkind Substrates aan de
                     Oosteinderweg te Aalsmeer. De woonboten worden verplaatst om zo ruimte te creëren voor extra
                     opslagruimte voor gereed product. Door de extra opslagruimte zullen er minder
                     transportbewegingen zijn naar de andere locatie van het bedrijf aan de Oosteinderweg. Vanwege
                     de verplaatsing van de woonboten zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden van
                     “agrarisch” naar “Water - Permanent Wonen” en dat deel waar de woonboten nu liggen naar
                     bestemming “bedrijf”. Tevens dient aangetoond te worden dat de woonboten geen hoog
                     geluidsniveau ondervinden van de twee bedrijven Jongkind en IGD zodat er een acceptabel woon-
                     en leefklimaat is. Er wordt getoetst aan de standaard geluidsvoorwaarden uit het Activiteitenbesluit.

                     In figuur 1 is de situatie gegeven van de oude ligplaats naar de nieuwe ligplaatsen. In figuur 2 van
                     bijlage A is de gehele situatie gegeven.




figuur 1             Overzicht situatie verplaatsing woonboten


M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023                                                                                            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2   Geluidsmetingen
    Op 16 juni 2023 zijn de beide bedrijven IDG en Jongkind bezocht. Er zijn enkele geluidsmetingen
    uitgevoerd. Op basis van deze metingen zijn de geluidsvermogens bepaald van de relevante
    geluidsbronnen. Het geluidsvermogen is bepaald conform de methoden II.2 (geconcentreerde bron)
    uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (1999).


    Bij de metingen is gebruik gemaakt van de volgende apparatuur:
    ▪      precisie geluidsniveaumeter RION NL 52
    ▪      ijkbron RION NC-74

    De uitwerking van de geluidsmetingen is gegeven in Bijlage B.

    Van de niet gemeten geluidsbronnen is het geluidsvermogen bepaald op basis van de M+P
    database van soortgelijke bronnen.
    De shovels van Jongkind hebben een CE sticker en hebben een geluidsvermogen van
    LWA = 105 dB(A)
    De vorkheftruck van Jongkind heeft een geluidsvermogen van LWA = 100 dB(A).

    De luchtcompressor van IGD heeft volgens de specificatie een geluidsniveau van Lp = 70 dB(A) op
    1 meter. Gezien het lage geluidniveau is deze bron niet relevant.
    De afkortzaag geeft een geluidsniveau van Lp = 73 dB(A) op 3 meter afstand. Gezien het lage
    geluidsniveau is de hal (28x19x7m) voor de geluidsuitstraling niet relevant.




6                                                                         M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3                    Representatieve bedrijfssituatie
3.1                  Jongkind Substrates

                     Jongkind is een bedrijf dat diverse soorten potgrond maakt. De werktijden bij het bedrijf zijn van
                     06.30 tot 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag. De grondstoffen worden per schip of per as
                     aangevoerd. Aan de noordwestzijde van het bedrijf wordt een schip met behulp van een elektrische
                     kraan op de boot gelost. Voor de aandrijving van de kraan heeft de boot het hulpaggregaat in
                     werking. Het lossen van het schip duurt 8 uur en gebeurt 1 á 2 keer per maand.
                     Het materiaal wordt in de opslagbunkers buiten opgeslagen en met een shovel naar binnen
                     getransporteerd voor verdere verwerking. In de hallen worden de grondstoffen met elkaar
                     vermengd tot potgrond en verpakt. In de hal is de shovel in bedrijf om het materiaal in de vultrechter
                     te deponeren. Voor het mengen zijn een aantal transportbanden in werking. De shovel is bepalend
                     voor het binnen geluidsniveau.
                     De potgrond wordt vervolgens verpakt. Het gereed product wordt met behulp van een vorkheftruck
                     op het buitenterrein opgeslagen.
                     Het gereed product wordt per as vervoerd naar de eindgebruiker. Het laden van de vrachtwagen
                     geschiedt met de vorkheftruck op het midden- en voorterrein.

                     Voor het personeel en bezoekers is uitgegaan van 12 personenwagens in de dag- en 2 in de
                     nachtperiode.
                     Verder is voor de berekeningen uitgegaan dat er altijd gereed product op het middenterrein staat
                     opgesteld, wat enige afscherming biedt.
                     In tabel I zijn de relevante geluidsbronnen van Jongkind gegeven.
                     In Bijlage C is een gedetailleerd overzicht gegeven van de brongegevens.


tabel I              overzicht relevante geluidsbronnen

                     nr.      bron                          geluidsvermogen in dB(A)             bedrijfsduur in % / aantal

                                                             LWAeq          LWAmax       dag         avond           nacht

                     1        vrachtwagens                    100            108        6 stuks         --             --

                     2-6      shovel                          105            110         5 uur          --             --

                     7-11     vorkheftruck                    100            110         5 uur          --           0,5 uur

                     12       lossen bulkwagen                106            108         1 uur          --             --

                     13       hulpaggregaat kraan op boot     101            104         8 uur          --             --

                     14       personenwagens                   90             98       12 stuks         --           2 stuks

                     15       vrachtwagen vertrek             100            108          --            --      1 stuk (vertrek)

                     21-22    uitstraling menggebouw         83-92           +10         8 uur          --             0,5




3.2                  IGD

                     IDG is een bedrijf dat alle soorten beglazing levert en monteert en aluminium kozijnen produceert
                     en monteert. De werktijden zijn van 06.00 tot 16.30 uur van maandag tot en met vrijdag. Incidenteel
                     kan er worden overgewerkt tot 22.00 uur en in het weekend van 07.00 tot 16.30 uur.


M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023                                                                                                   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>           De meeste werkzaamheden zoals het zagen van de aluminiumprofielen en het monteren gebeurt
           inpandig. In de hal is een afkortzaag, een aluminiumzaag voor de profielen en een slijpmachine
           voor het glas aanwezig. Per dag wordt maximaal 1 uur gebruik gemaakt van de afkortzaag en circa
           10 minuten van de aluminiumzaag. Dit kan zowel tussen 06.00 – 07.00 uur voorkomen als tussen
           07.00 – 16.30 uur. Vanwege het lage gemeten geluidsniveau, de relatief korte bedrijfsduur van het
           zagen met de afkortzaag en dat de gevel voor het grootste deel is opgebouwd uit metselwerk is de
           geluidsuitstraling van de hal niet relevant. De slijpmachine maakt volgens de bedrijfsleider niet of
           nauwelijks geluid en is niet relevant. Verder betreft het montagewerkzaamheden, die geen relevant
           geluid produceren.
           Verder is er een luchtcompressor aanwezig. Deze is in een aparte ruimte opgesteld. De
           compressor is circa 30% van de tijd in bedrijf. Gezien het lage geluidsvermogen en omdat ie
           inpandig is opgesteld is deze bron niet relevant.

           De aanvoer van het glas en aluminiumprofielen gebeurt per vrachtwagen. Per week komen er 2
           vrachtwagens maar meestal niet op dezelfde dag. Het lossen van de vrachtwagen geschiedt met
           de elektrische vorkheftruck en kan zowel op het terrein als vanaf de openbare weg plaatsvinden.
           Het lossen neemt circa 10 tot 15 minuten in beslag.
           Voor de afvoer van afval komt er 2 keer per maand een vrachtwagen de afvalcontainer ophalen en
           een lege brengen.
           Eén keer in de twee maanden wordt door een vrachtwagen de afvalglasbak opgehaald. Het
           piekgeluid van het storten van glas is in de berekeningen meegenomen.
           Voor de berekeningen wordt uitgegaan van 1 vrachtwagen die door de vorkheftruck wordt gelost.

           Omdat er veel op locatie wordt gewerkt rijden er eigen bestelbussen van en naar de inrichting. Er
           wordt uitgegaan van 15 bestelbussen in de dagperiode en 1 bestelbus voor 07.00 uur. Bezoekers
           en personeel komen met personenwagens. Uitgegaan is van 4 stuks.

           In tabel II zijn de relevante geluidsbronnen van IGD gegeven.
           In Bijlage C is een gedetailleerd overzicht gegeven van de brongegevens.


tabel II   overzicht relevante geluidsbronnen

           nr.           bron             geluidsvermogen in dB(A)                bedrijfsduur in % / aantal

                                            LWAeq         LWAmax         dag               avond               nacht

           51            vrachtwagen         100            108         1 stuk                --                 --

           52            bestelbus           96             101        15 stuks               --               1 stuk

           53            personenwagen       90             99          4 stuks               --                 --

           54            vorkheftruck        88             110         15 min.               --                 --

           55            storten glas         --            125           nvt                 --                 --




8                                                                                        M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4                    Geluidsvoorschriften
                     Er is vanuit gegaan dat de beide inrichtingen onder het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels
                     voor inrichtingen milieubeheer) vallen. Hierin zijn onder andere de onderstaande grenswaarden
                     gegeven:

                     Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige
                     toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin
                     plaatsvindende activiteiten, mag op de gevel van woningen van derden en andere geluidsgevoelige
                     bestemmingen niet meer bedragen dan:

                     ▪    50 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur (dag);
                     ▪    45 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur (avond);
                     ▪    40 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur (nacht).

                     Het maximaal optredende geluidsniveau mag op de gevel van woningen van derden en andere
                     geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:

                     ▪    70 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur (dag);
                     ▪    65 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur (avond);
                     ▪    60 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur (nacht).

                     De in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur opgenomen maximale geluidsniveaus (LAmax) zijn niet
                     van toepassing op laad- en losactiviteiten.

                     In afwijking van de hierboven genoemde waarden, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift
                     andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal
                     geluidsniveau LAmax vaststellen. Het bevoegd gezag kan tevens eisen stellen aan maatregelen of
                     voorzieningen.
                     Het bevoegd gezag kan slechts hogere waarden vaststellen dan deze waarden, indien binnen
                     geluidsgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van gevoelige gebouwen, die zijn gelegen binnen
                     de akoestische invloedssfeer van de inrichting, een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) wordt
                     gewaarborgd.
                     De in het tweede lid bedoelde etmaalwaarde is niet van toepassing indien de gebruiker van deze
                     gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren
                     van geluidsmetingen.


4.1                  Toetsingskader goede ruimtelijke ordening

                     Als toetsingskader worden de waarden gehanteerd uit het VNG handreiking Bedrijven en
                     milieuzonering (editie 2009).

                     In de onderstaande tabel is voor de relevante inrichting de grootste afstand voor hinder gegeven.
                     De afstand heeft betrekking op de geluidswaarden voor gemengd gebied.

                                                                                       afstand
                     naam                            vergunning         omschrijving                 SBI-2008   categorie
                                                                                       geluid

                                                          gemengd gebied Jongkind




M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023                                                                                            9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>     - algemeen (o.a. zand en grind: b.o.
                                            Activiteitenbesluit   groothandel      50 meter            46735         3.2
     > 200 m²

                                                      gemengd gebied IGD

     - Aannemersbedrijven met
                                            Activiteitenbesluit   montagebedrijf   30 meter          41, 42, 43      3.1
     werkplaats: b.o. > 1000 m²


     Voor de toetsing wordt uitgegaan van gemengd gebied.

     Geluid
     Het toetsingskader voor geluid bestaat uit vier stappen waarbij per stap de geluidsbelasting groter wordt en
     daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht.


     Stap 1
     Indien de richtafstand (zie de lijsten in bijlage 1) voor het aspect geluid niet wordt overschreden kan verdere
     toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven: buitenplanse inpassing is mogelijk.
     NB: voor de afstand tot gemengd gebied mag rekening gehouden worden met de vermindering van één
     afstandstap, zie paragraaf 2.1 onderdeel omgevingstypen (bijvoorbeeld: richtafstand tot gemengd gebied voor
     categorie 3.2 is 50 meter in plaats van 100 meter).


     Stap 2 Vanaf deze stap is een geluidonderzoek noodzakelijk
     Indien stap 1 niet toereikend is:
     •   Bij een geluidsbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype rustige
         woonwijk van maximaal:
          •     45 dB(A) Iangtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
          •     65 dB(A) maximaal (piekgeluiden);
          •     50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking en;
     •   Bij een geluidsbelasting op woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen in gebiedstype gemengd
         gebied van maximaal:
          •     50 dB(A) Iangtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
          •     70 dB(A) maximaal (piekgeluiden);
          •     50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking;
     buitenplanse inpassing is mogelijk.


     Stap 3 Indien stap 2 niet toereikend is:
     •   Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype rustige
         woonwijk van maximaal:
          •     50 dB(A) Iangtijdgemiddeld beoordelingsniveau.
          •     70 dB(A) maximaal (piekgeluiden);
          •     50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking en;
     •   Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype gemengd
         gebied van maximaal:
          •     55 dB(A) Iangtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
          •     70 dB(A) maximaal (piekgeluiden) exclusief piekgeluiden door aan- en afrijden verkeer;
          •     65 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking;
     is buitenplanse inpassing mogelijk. Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom het deze
     geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds
     aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken. Het bevoegd gezag kan daarbij gebruik maken van
     gemeentelijk geluidbeleid, Indien de te verwachten geluidbelasting voldoet aan de in dat gemeentelijk
     geluidbeleid vastgestelde grenswaarden voor het betreffende gebied.


     Stap 4


10                                                                                            M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                     Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in slap 3 zal buitenplanse inpassing doorgaans niet mogelijk
                     zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het dit grondig te onderzoeken,
                     onderbouwen en motiveren waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet
                     worden betrokken.




M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023                                                                                                  11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>5     Methode overdrachtsberekeningen
      De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd volgens methode II van de Handleiding Meten en
      Rekenen Industrielawaai (HMRI-II.8 uitgave 1999) teneinde het langtijdgemiddeld
      beoordelingsniveau te bepalen. Hierbij is als basisformule gehanteerd:

(1)   Li = LWR −    D , waarin:
      LWR =          immissierelevante bronsterkte;
      D =           verzamelterm van alle verzwakkingen;
      Li =           gestandaardiseerde immissieniveau bij de ontvanger.

      Als overdrachtstermen zijn de volgende termen in rekening gebracht:

(2)   D = Dgeo + Dlucht + Drefl + Dscherm + Dveg + Dterrein + Db odem + Dhuis , waarin:


      Dgeo =         afname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding;
      Dlucht =       afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht;
      Drefl =        afname door reflecties tegen obstakels (deze term is negatief);
      Dscherm =      afname ten gevolge van afscherming door akoestisch goed isolerende obstakels
                     (dijken, wallen, gebouwen);
      Dveg =         afname vanwege geluidsverstrooiing aan en absorptie door vegetatie;
      Dterrein =     afname door verstrooiing en absorptie door installaties op het industrieterrein voor
                     zover deze niet in de overige termen is inbegrepen;
      Dbodem =       afname ten gevolge van reflectie tegen, verstrooiing aan, en absorptie door de bodem
                     (deze term kan ook negatief zijn);
      Dhuis =        afname door reflecties tegen bebouwing in de buurt van het immissiepunt. Ook de
                     invloed van geluidsvoortplanting door de bebouwing (reflectie, buiging, verstrooiing)
                     wordt in deze term betrokken.

      Ter bepaling van het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau is de volgende formule toegepast:

(3)   L Aeqi ,LT = Li − Cb − Cm − Cg , waarin

      LAeqi, =       langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau;
      Cb =           tijdsduurcorrectie per deelbron in verband met het gedeeltelijk in bedrijf zijn tijdens de
                     beoordelingsperiode;
      Cm =           meteo-correctieterm in verband met meteogemiddelde geluidsoverdracht;
      Cg =           gevelcorrectieterm welke het immissieniveau corrigeert voor reflecties tegen
                     achterliggende gevels;




12                                                                                  M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                     Dit geluidsniveau wordt eventueel gecorrigeerd voor het geluidskarakter (tonaal-, impulsachtig of
                     muziekgeluid) middels:

(4)                  LAri ,LT = LAeqi ,LT + K x , waarin:

                     LAri,LT =      langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau;
                     Kx =           toeslagen voor geluidskarakter.

                     Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt uiteindelijk bepaald uit de energetische sommatie
                     van de bijdragen van de verschillende geluidsbronnen volgens de volgende formule:


(5)                  LAr ,LT = 10  log   (10LAri,LT 10
                                                           ) , waarin:
                     LAr,LT =       langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

                     In Bijlage C zijn de modelgegevens weergegeven. In figuur 3 en 4 van Bijlage A is het rekenmodel
                     grafisch weergegeven.




M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023                                                                                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>6           Berekeningsresultaten
            Op basis van de hiervoor weergegeven representatieve bedrijfssituatie en de bijbehorende
            bronvermogens en bedrijfsduren, is een rekenmodel opgesteld conform de in hoofdstuk 5
            beschreven methode. Gerekend is naar zowel de oude locatie als de nieuwe locatie van de
            woonboten. De rekenpunten zijn weergegeven in figuur 3 en 4 van Bijlage A.

            In tabel III zijn de berekende immissieniveaus weergegeven voor de genoemde rekenpunten. Er is
            gerekend op 1,5 meter hoogte.


tabel III   langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

            nr.   immissiepunt                     langtijdgemiddeld beoordelingsniveau           etmaalwaarde
                                                              LAr,LT in dB(A)                     Letmaal in dB(A)

                                                  dag           avond            nacht         berekend/vergunbaar

                                                           Jongkind

            1_A   woonboot 1.1 westgevel          48,0              --            35,6                  48

            2_A   woonboot 1.2 westgevel          49,5              --            36,6                  50

            4_A   woonboot 2 westgevel            48,0              --            31,5                  48

            6_A   woonboot oude ligplaats         64,7              --            47,7                  65

                                                              IGD

            3_A   woonboot 1 oostgevel            21,8              --            10,6                 21,8

            5_A   woonboot 2 oostgevel            21,6              --            10,5                 21,6




            Uit tabel III blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge van Jongkind bij de
            woonboten op de nieuwe locatie maximaal LAr,LT =50/--/37 dB(A) bedraagt in respectievelijk de
            dag/avond/nachtperiode. Hiermee wordt voldaan aan de standaard grenswaarden uit het
            Activiteitenbesluit. In het kader van de ruimtelijke ordening blijkt dat aan de richtwaarden van stap 2
            kan worden voldaan.
            Verder blijkt dat in de toekomstige situatie het geluidsniveau fors lager ligt dan in de huidige
            situatie.
            De toekomstige situatie geeft een acceptabel woon- en leefklimaat voor de bewoners.

            Ten gevolge van IGD is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij de woonboten op de nieuwe
            locatie maximaal LAr,LT =22/--/11 dB(A). Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de standaard
            grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.
            In Bijlage D is de bijdrageanalyse gegeven op de meest relevante rekenpunten.




14                                                                                        M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                     In tabel IV is een overzicht gegeven van de maximaal optredende geluidsniveaus L A,max bij de
                     omliggende woonbebouwing. Deze geluidsniveaus zijn berekend met de waarden in de kolom
                     LWAmax uit tabel I.


tabel IV             maximaal optredende geluidsniveaus LA,max op de omliggende woonbebouwing (incl laad- en
                     losactiviteiten)

                     nr.      immissiepunt                                   maximaal geluidsniveau LA,max in dB(A)

                                                                      dag                 avond                   nacht

                                                                  Jongkind

                     1_A      woonboot 1.1 westgevel                  62                    --                        58

                     2_A      woonboot 1.2 westgevel                  64                    --                        59

                     4_A      woonboot 2 westgevel                    61                    --                        54

                     6_A      woonboot oude ligplaats                 77                    --                        70

                                                                    IGD

                     3_A      woonboot 1 oostgevel                    60                    --                        38

                     5_A      woonboot 2 oostgevel                    65                    --                        38


                     Uit tabel IV blijkt dat het maximaal optredende geluidsniveau door Jongkind bij de nieuwe ligplaats
                     LA,max = 64/--/59 dB(A) bedraagt voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Het
                     maximaal optredende geluidsniveau door IGD bedraagt L A,max = 65/--/38 dB(A).
                     Hiermee wordt voor beide bedrijven voldaan aan de standaard grenswaarden uit het
                     Activiteitenbesluit. Er wordt ook voldaan aan de richtwaarde van de VNG voor stap 2.




                     Uit de berekeningen blijkt dat voor zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als het
                     maximaal optredende geluidsniveau er wordt voldaan aan de standaard grenswaarden uit het
                     Activiteitenbesluit en aan de in de VNG gestelde richtwaarden voor gemengd gebied. De nieuwe
                     locatie van de woonboten geeft voor de bewoners een acceptabel woon- en leefklimaat.




M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023                                                                                           15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>7    Indirecte hinder
     Gezien de afstand van de ligplaatsen tot de openbare weg en de aantallen verkeerbewegingen kan
     worden gesteld dat de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) niet zal worden overschreden.




16                                                                        M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                             Bijlage A




                             Figuren




M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023         17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>figuur 2   situatie


18                    M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>figuur 3             rekenmodel Jongkind


M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023           19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>figuur 4   rekenmodel IGD


20                          M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                             Bijlage B




                             Uitwerkingen geluidsmetingen




M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023                            21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                             geluidsvermogen conform methode II.3 HMRI:1999 - aangepast meetvlak
     rekenblad versie 7 no vember 2018




     project                                                                                 bron
     projectnummer                             APANN.23.01                                   bronomschrijving         binnenniveau met afkortzaag
     locatie                                   Aalsmeer                                      bronid.
                                               IGD




     meting
     gemeten door                              RFl
     meetdatum                                 16-6-2023
     meetduur                   [s]
     meetinstrument                            Rion NA-28 - 42
     kenmerk                                   6
                                 2
     meetvlak S               [m ]             1,0


     octaafband               [Hz]              32              63        125         250           500         1k           2k         4k           8k       Σ
     Lp                     [dB(A)]            12,9        44,2           50,7        55,9          61,0     63,4          67,3       69,3        59,6     72,7
     10 log S                 [dB]              0,0         0,0            0,0         0,0             0,0      0,0         0,0         0,0         0,0      0,0
     ΔLF                      [dB]              0,0         0,0            0,0         0,0             0,0      0,0         0,0         0,0         0,0      0,0
     LW R               [dB(A)]                12,9        44,2           50,7        55,9          61,0     63,4          67,3       69,3        59,6     72,7


                               LWR [dB(A)] - frequentie [Hz]

      80

      70

      60

      50

      40

      30

      20

      10
                                         250


                                                     500
                                125
               32


                       63




                                                           1k


                                                                     2k


                                                                           4k


                                                                                 8k




                                                                                                                                  M+P | MBBM groep
     binnenniveau met afkortzaag
                                                                                                                                  Aalsmeer    +31 (0)297-320651




22                                                                                                                            M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                           geluidsvermogen conform methode II.3 HMRI:1999 - aangepast meetvlak
                     rekenblad versie 7 no vember 2018




                     project
                     projectnummer                       APANN.23.01                                                         LWR [dB(A)] - frequentie [Hz]
                                                                                                         80
                     locatie                             Aalsmeer
                                                         Jongkind Substrates
                                                                                                         70
                     bron
                     bronomschrijving                    binnenniveau met productie
                                                                                                         60
                     bronid.

                                                                                                         50


                                                                                                         40


                                                                                                         30
                     meting
                     gemeten door                        RFl
                                                                                                         20
                     meetdatum                           16-6-2023
                     meetduur                  [s]
                                                                                                         10




                                                                                                                             125


                                                                                                                                     250


                                                                                                                                              500
                                                                                                                 32


                                                                                                                       63




                                                                                                                                                       1k


                                                                                                                                                                2k


                                                                                                                                                                           4k


                                                                                                                                                                                8k
                     meetinstrument                      Rion NA-28 - 42
                     kenmerk                             8
                     meetvlak S              [m 2]       1,0


                     octaafband             [Hz]          32           63        125           250        500           1k          2k               4k              8k              Σ
                     Lp                  [dB(A)]         36,9        55,6        64,2         68,3       69,6         66,7         62,4             58,5         51,1           74,2
                     10 log S                [dB]         0,0         0,0         0,0          0,0         0,0         0,0          0,0              0,0             0,0         0,0
                     ΔLF                     [dB]         0,0         0,0         0,0          0,0         0,0         0,0          0,0              0,0             0,0         0,0
                     LW R               [dB(A)]          36,9        55,6        64,2         68,3       69,6         66,7         62,4             58,5         51,1           74,2
                                                                                                                                           M+P | MBBM groep
                      binnenniveau met productie
                                                                                                                                           Aalsmeer         +31 (0)297-320651


                     Berekening met shovel in menggebouw


                                   berekening geluidsniveau in hal

                                                                Lengte   breedte         hoogte
                                   ruimte                         65        25             6,5
                                   Volume=                      10562,5 m3
                                   Stotaal=                        4420 m2
                                                                                        absorbtiecoefficient     Absorbtie
                                   Svloer=                          1625   m2           α=                 0,3   Avloer=                      487,5        m2
                                   Swanden=                         1150   m2           α=                 0,6   Awanden=                       690        m2
                                   Splafond=                        1625   m2           α=                 0,3   Aplafond=                    487,5        m2
                                   Sopen vloer=                        0   m2           α=                   1   A open vloer=                    0        m2
                                   Sopen wand=                        20   m2           α=                   1   A open wand=                    20        m2
                                   Sopenplafond=                       0   m2           α=                   1   A open plafond=                  0        m2
                                                                                                                 A totaal =                    1685        m2



                                   αtotaal=                     0,381222 (α=Atotaal/Stotaal)
                                   Q=A/1-αtotaal                  2723,1 m2

                                   Lwhal =                           104 dB(A)

                                   Geluidsniveau in hal
                                   Lp =                             77,6 dB(A)




M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023                                                                                                                                                 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                        geluidsvermogen conform methode II.2 HMRI:1999 - geconcentreerde bron
     rekenblad versie 7 no vember 2018




     project
     projectnummer                       APANN.23.01                                             LWR [dB(A)] - frequentie [Hz]
                                                                             110
     locatie                             Aalsmeer
                                         Jongkind Substrates
                                                                             100
     bron
     bronomschrijving                    lossen bulkwagen
                                                                              90
     bronid.

                                                                              80


                                                                              70


                                                                              60
     meting
     gemeten door                        RFl
                                                                              50
     meetdatum                           16-6-2023
     meetduur                  [s]       22
                                                                              40




                                                                                                                   500
                                                                                                 125


                                                                                                          250
                                                                                           63
                                                                                     32




                                                                                                                            1k


                                                                                                                                    2k


                                                                                                                                              4k


                                                                                                                                                    8k
     meetinstrument                      Rion NA-28 - 42
     kenmerk                             11
     afstand R                [m]        10,0


     octaafband             [Hz]          32          63       125    250     500          1k            2k               4k             8k              Σ
     Lp                  [dB(A)]         27,0        49,8      56,9   66,6    73,0        70,6          71,0             63,2        54,7           77,1
     Dgeo                    [dB]        31,0        31,0      31,0   31,0    31,0        31,0          31,0             31,0        31,0           31,0
     -Dbodem                 [dB]        -2,0        -2,0      -2,0   -2,0    -2,0        -2,0          -2,0             -2,0        -2,0           -2,0
     LW R               [dB(A)]          56,0        78,8      85,9   95,6   102,0        99,5         100,0             92,2        83,7          106,1
                                                                                                                M+P | MBBM groep
     lossen bulkwagen
                                                                                                                Aalsmeer         +31 (0)297-320651




24                                                                                                        M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                             Bijlage C




                             Invoergegevens rekenmodel




M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023                         25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>26

                                   lijst van puntbronnen

                                   Naam   Omschr.                    Groep             X            Y          Mvld     H       Lwr 31      Lwr 63      Lwr 125     Lwr 250     Lwr 500     Lwr 1k    Lwr 2k    Lwr 4k    Lwr 8k    Lwr Totaal   Cb(D)   Cb(A)   Cb(N)


                                   2      shovel                     Jongkind    114651,94      477663,04      -0,51   1,5       64,4        80,3        87,5        95,4        98,9       100,4      98,8      94,4      87,6       105,3      10,8     --      --


                                   3      shovel                     Jongkind    114648,38      477681,73      -1,15   1,5       64,4        80,3        87,5        95,4        98,9       100,4      98,8      94,4      87,6       105,3      10,8     --      --


                                   4      shovel                     Jongkind    114683,32      477655,7       -0,38   1,5       64,4        80,3        87,5        95,4        98,9       100,4      98,8      94,4      87,6       105,3      10,8     --      --


                                   5      shovel                     Jongkind    114689,99      477641,45      -0,37   1,5       64,4        80,3        87,5        95,4        98,9       100,4      98,8      94,4      87,6       105,3      10,8     --      --


                                   6      shovel                     Jongkind    114746,51      477618,76      -0,15   1,5       64,4        80,3        87,5        95,4        98,9       100,4      98,8      94,4      87,6       105,3      10,8     --      --


                                   7      vorkheftruck               Jongkind    114756,17      477555,19      -1,47    1        69,0        80,6        88,9        89,8        94,4        94,7      93,8      88,5      78,7       100,3      10,8     --      --


                                   8      vorkheftruck               Jongkind    114720,22      477562,38      -1,26    1        69,0        80,6        88,9        89,8        94,4        94,7      93,8      88,5      78,7       100,3      10,8     --      --


                                   9      vorkheftruck               Jongkind    114726,61      477587,74      -0,43    1        69,0        80,6        88,9        89,8        94,4        94,7      93,8      88,5      78,7       100,3      10,8     --      --


                                   10     vorkheftruck               Jongkind    114711,24      477620,89       -0,2    1        69,0        80,6        88,9        89,8        94,4        94,7      93,8      88,5      78,7       100,3      10,8     --     12,0


                                   11     vorkheftruck               Jongkind    114722,62      477632,87      -0,39    1        69,0        80,6        88,9        89,8        94,4        94,7      93,8      88,5      78,7       100,3      10,8     --      --


                                   12     lossen bulkwager perliet   Jongkind    114686,69      477630,31      -0,44    1        56,0        78,8        85,9        95,6        102,0       99,5     100,0      92,2      83,7       106,1      10,8     --      --


                                   13     hulpaggregaat kraanboot    Jongkind     114613,5      477660,02      -0,48    2        64,0        77,7        91,4        92,8        93,4        95,1      94,4      90,0      80,2       101,0       1,8     --      --


                                   54     elektrische vorkheftruck   IGD         114837,06      477612,76      -0,02    1        48,2        58,7        64,0        71,7        81,6        83,7      81,6      74,3      71,7       87,7       16,8     --      --



                                   lijst van puntbronnen Lmax

                                   Naam   Omschr.                    Groep         X            Y          Maaiveld    Hoogte      Lwr 31      Lwr 63     Lwr 125     Lwr 250     Lwr 500    Lwr 1k    Lwr 2k    Lwr 4k    Lwr 8k   Lwr Totaal   Cb(D)   Cb(A)   Cb(N)


                                   2      shovel                     Jongkind   114651,9     477663,0        -0,5       1,5         69,4        85,3        92,5       100,4       103,9      105,4     103,8     99,4      92,6       110,3      10,8     --     --


                                   3      shovel                     Jongkind   114648,4     477681,7        -1,2       1,5         69,4        85,3        92,5       100,4       103,9      105,4     103,8     99,4      92,6       110,3      10,8     --     --
M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023




                                   4      shovel                     Jongkind   114683,3     477655,7        -0,4       1,5         69,4        85,3        92,5       100,4       103,9      105,4     103,8     99,4      92,6       110,3      10,8     --     --


                                   5      shovel                     Jongkind   114690,0     477641,5        -0,4       1,5         69,4        85,3        92,5       100,4       103,9      105,4     103,8     99,4      92,6       110,3      10,8     --     --


                                   6      shovel                     Jongkind   114746,5     477618,8        -0,2       1,5         69,4        85,3        92,5       100,4       103,9      105,4     103,8     99,4      92,6       110,3      10,8     --     --


                                   7      vorkheftruck               Jongkind   114756,2     477555,2        -1,5       1,0         79,0        90,6        98,9        99,8       104,4      104,7     103,8     98,5      88,7       110,3      10,8     --     --
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023



                                   Naam   Omschr.                            Groep            X             Y             Maaiveld       Hoogte      Lwr 31    Lwr 63     Lwr 125     Lwr 250   Lwr 500    Lwr 1k    Lwr 2k   Lwr 4k    Lwr 8k   Lwr Totaal      Cb(D)         Cb(A)         Cb(N)


                                   8      vorkheftruck                       Jongkind      114720,2      477562,4           -1,3          1,0         79,0      90,6       98,9        99,8      104,4      104,7    103,8     98,5      88,7      110,3             10,8           --         --


                                   9      vorkheftruck                       Jongkind      114726,6      477587,7           -0,4          1,0         79,0      90,6       98,9        99,8      104,4      104,7    103,8     98,5      88,7      110,3             10,8           --         --


                                   10     vorkheftruck                       Jongkind      114711,2      477620,9           -0,2          1,0         79,0      90,6       98,9        99,8      104,4      104,7    103,8     98,5      88,7      110,3             10,8           --        12,0


                                   11     vorkheftruck                       Jongkind      114722,6      477632,9           -0,4          1,0         79,0      90,6       98,9        99,8      104,4      104,7    103,8     98,5      88,7      110,3             10,8           --         --


                                   12     lossen bulkwager perliet           Jongkind      114686,7      477630,3           -0,4          1,0         58,0      80,8       87,9        97,6      104,0      101,5    102,0     94,2      85,7      108,1             10,8           --         --


                                   13     hulpaggregaat kraanboot            Jongkind      114613,5      477660,0           -0,5          2,0         67,0      80,7       94,4        95,8      96,4       98,1      97,4     93,0      83,2      104,0             1,8            --         --


                                   16     vrachtwagen Lmax                   Jongkind      114768,0      477533,0           -1,8          1,0         74,1      81,8       93,2        100,1     100,7      99,8     101,1    101,5      92,7      108,0         199,0              --        199


                                   17     vrachtwagen Lmax                   Jongkind      114725,3      477581,7           -0,5          1,0         74,1      81,8       93,2        100,1     100,7      99,8     101,1    101,5      92,7      108,0         199,0              --        199


                                   18     vrachtwagen Lmax                   Jongkind      114668,4      477664,9           -0,6          1,0         74,1      81,8       93,2        100,1     100,7      99,8     101,1    101,5      92,7      108,0         199,0              --        199


                                   19     vrachtwagen Lmax                   Jongkind      114685,7      477635,5           -0,4          1,0         74,1      81,8       93,2        100,1     100,7      99,8     101,1    101,5      92,7      108,0         199,0              --        199


                                   54     elektrische vorkheftruck           IGD           114837,1      477612,8           0,0           1,0         70,2      80,7       86,0        93,7      103,6      105,7    103,6     96,3      93,7      109,7             16,8           --         --


                                   55     storten glas Lmax                  IGD           114852,8      477621,7           0,0           1,0         65,8      74,2       88,3        98,8      108,5      113,8    120,5    121,5     117,8      125,4         199,0              --         --



                                   lijst van mobiele bronnen

                                   Naam   Omschr.                    Groep           X-1          Y-1      M-1      H-1     Gem.snelheid          Aantal(D)   Aantal(A)   Aantal(N)    Lwr 31   Lwr 63    Lwr 125   Lwr 250   Lwr 500   Lwr 1k   Lwr 2k    Lwr 4k          Lwr 8k        Lwr Totaal


                                   1      vrachtwagens               Jongkind      114768,7   477533,3     -1,8     1,0            10                6           --           1         66,1     73,8      85,2      92,1      92,7      91,8     93,1        93,5          84,7           100,0


                                   14     personenwagens             Jongkind      114769,4   477533,2     -1,8     0,8            10                24          --           4         56,5     71,5      75,5      76,5      81,5      86,5     83,5        78,5          75,5           90,1


                                   15     vrachtwagen vertrek        Jongkind      114720,9   477587,0     -0,4     1,0            10                --          --           1         66,1     73,8      85,2      92,1      92,7      91,8     93,1        93,5          84,7           100,0


                                   51     vrachtwagen                IGD           114875,7   477585,9     -0,3     1,0              3               1           --           --        66,1     73,8      85,2      92,1      92,7      91,8     93,1        93,5          84,7           100,0


                                   52     bestelbussen               IGD           114876,3   477586,0     -0,3     1,0              3               15          --           1         62,1     70,1      81,2      88,1      88,7      87,8     89,1        89,5          80,7           96,0


                                   53     personenwagens             IGD           114876,7   477585,9     -0,3     0,8              3               4           --           --        56,5     71,5      75,5      76,5      81,5      86,5     83,5        78,5          75,5           90,1
27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>28

                                   lijst van mobiele bronnen Lmax

                                   Naam   Omschr.                   X-1           Y-1         M-1     H-1      Gem.snelheid             Aantal(D)         Aantal(A)          Aantal(N)           Lwr 31      Lwr 63     Lwr 125          Lwr 250        Lwr 500      Lwr 1k     Lwr 2k     Lwr 4k    Lwr 8k   Lwr Totaal


                                   1      vrachtwagens            114768,7      477533,3      -1,8    1,0              10                    6                  --                 --             66,1        73,8           85,2            92,1        92,7         91,8       93,1       93,5      84,7      100,0


                                   14     personenwagens          114769,4      477533,2      -1,8    0,8              10                   24                  --                 4              64,5        79,5           83,5            84,5        89,5         94,5       91,5       86,5      83,5       98,1


                                   15     vrachtwagen vertrek     114720,9      477587,0      -0,4    1,0              10                    --                 --                 1              66,1        73,8           85,2            92,1        92,7         91,8       93,1       93,5      84,7      100,0


                                   51     vrachtwagen             114875,7      477585,9      -0,3    1,0                  3                 1                  --                 --             66,1        73,8           85,2            92,1        92,7         91,8       93,1       93,5      84,7      100,0


                                   52     bestelbussen            114876,3      477586,0      -0,3    1,0                  3                15                  --                 1              62,1        70,1           81,2            88,1        88,7         87,8       89,1       89,5      80,7       96,0


                                   53     personenwagens          114876,7      477585,9      -0,3    0,8                  3                 4                  --                 --             56,5        71,5           75,5            76,5        81,5         86,5       83,5       78,5      75,5       90,1




                                   lijst van uitstralende gevels Jongkind

                                   Naam   Omschr.                        X-1            Y-1            M-1           H-1        Tb(u)(D)          Tb(u)(A)           Tb(u)(N)       Lwr 31         Lwr 63       Lwr 125             Lwr 250         Lwr 500      Lwr 1k       Lwr 2k     Lwr 4k     Lwr 8k    Lwr Totaal


                                   21     gevel menggebouw          114698,95       477603,00         -0,42      0,00             8,0                --                0,5              59,62       72,52           74,72            76,62           77,12        76,62       72,02      67,62      60,82       83,32


                                   22     gevel menggebouw          114655,17       477652,64         -0,41      0,00             8,0                --                0,5              50,61       66,51           73,71            81,61           85,11        86,61       85,01      80,61      73,81       91,50



                                   lijst van uitstralend dak Jongkind

                                   Naam   Omschr.                  X-1            Y-1         Rel.H         Maaiveld           Hoogte      Tb(u)(D)          Tb(u)(A)        Tb(u)(N)           Lwr 31      Lwr 63     Lwr 125          Lwr 250        Lwr 500      Lwr 1k      Lwr 2k    Lwr 4k     Lwr 8k   Lwr Totaal


                                   24     dak menggebouw        114676,92      477589,55       0,10           9,17              0,10       8,0017               --              0,5001          63,98       76,88           79,08        80,98          81,48        80,98      76,38      71,98     65,18      87,68
M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023


                                   lijst van gebouwen

                                   Naam       Omschr.            X-1        Y-1      Maaiveld   Hoogte   Vormpunten   Oppervlak   Cp     Refl. 31   Refl. 63   Refl. 125   Refl. 250   Refl. 500   Refl. 1k   Refl. 2k   Refl. 4k   Refl. 8k


                                   24782265                    114838,0   477630,3     -0,3      7,6        50          924       0 dB     0,8        0,8        0,8         0,8         0,8         0,8        0,8        0,8        0,8


                                   24783143                    114848,4   477594,4     0,0       3,8        15          112       0 dB     0,8        0,8        0,8         0,8         0,8         0,8        0,8        0,8        0,8


                                              gereed product   114741,9   477584,4     -0,4      2,0         4          292       0 dB     0,5        0,5        0,5         0,5         0,5         0,5        0,5        0,5        0,5


                                   24795740                    114638,9   477614,3     0,1       7,1        17          466       0 dB     0,8        0,8        0,8         0,8         0,8         0,8        0,8        0,8        0,8


                                   24786778                    114666,6   477697,5     -0,1      5,7        22          739       0 dB     0,8        0,8        0,8         0,8         0,8         0,8        0,8        0,8        0,8


                                   21483820                    114665,8   477658,6     0,1       9,0         8          1721      0 dB     0,8        0,8        0,8         0,8         0,8         0,8        0,8        0,8        0,8


                                   24783142                    114659,4   477579,4     -0,6      7,8        14          787       0 dB     0,8        0,8        0,8         0,8         0,8         0,8        0,8        0,8        0,8


                                   24782857                    114681,9   477592,1     -0,1      10,4       19          1449      0 dB     0,8        0,8        0,8         0,8         0,8         0,8        0,8        0,8        0,8


                                   1                           114619,0   477666,9     -0,7      4,0         4          116       0 dB     0,8        0,8        0,8         0,8         0,8         0,8        0,8        0,8        0,8


                                                               114636,9   477660,4     -0,5      5,5         4          192       0 dB     0,8        0,8        0,8         0,8         0,8         0,8        0,8        0,8        0,8


                                   1                           114736,4   477643,1     -0,3      6,6         4          410       0 dB     0,8        0,8        0,8         0,8         0,8         0,8        0,8        0,8        0,8


                                                               114756,7   477639,4     -0,3      6,6         4          177       0 dB     0,8        0,8        0,8         0,8         0,8         0,8        0,8        0,8        0,8


                                   21475531                    114768,8   477617,7     -0,3      3,6         4          105       0 dB     0,8        0,8        0,8         0,8         0,8         0,8        0,8        0,8        0,8
29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>30



                                   lijst van schermen

                                   Naam   Omschr.       X-1         Y-1         X-n            Y-n      Lengte   H-1     H-n    Cp     Refl.L 31   Refl.L 63        Refl.L 125   Refl.L 250    Refl.L 500   Refl.R 31   Refl.R 63   Refl.R 250   Refl.R 500


                                   1      keerwand   114658,45   477681,30   114671,63      477689,41   15,47    4,50    4,50   0 dB     0,80        0,80             0,80         0,80          0,80         0,80        0,80        0,80         0,80


                                   2      keerwand   114661,49   477676,08   114674,67      477683,90   15,32    4,50    4,50   0 dB     0,80        0,80             0,80         0,80          0,80         0,80        0,80        0,80         0,80


                                   3      keerwand   114678,14   477678,40   114664,82      477670,58   15,45    4,50    4,50   0 dB     0,80        0,80             0,80         0,80          0,80         0,80        0,80        0,80         0,80


                                   4      keerwand   114756,00   477611,36   114749,95      477624,58   42,59    4,00    4,00   0 dB     0,80        0,80             0,80         0,80          0,80         0,80        0,80        0,80         0,80


                                   5      keerwand   114761,90   477631,22   114745,62      477632,56   22,62    4,00    4,00   0 dB     0,80        0,80             0,80         0,80          0,80         0,80        0,80        0,80         0,80


                                   6      keerwand   114655,41   477686,94   114683,07      477669,57   44,13    4,50    4,50   0 dB     0,80        0,80             0,80         0,80          0,80         0,80        0,80        0,80         0,80


                                   7      keerwand   114608,88   477684,28   114637,26      477654,66   58,35    1,60    1,60   0 dB     0,80        0,80             0,80         0,80          0,80         0,80        0,80        0,80         0,80




                                   lijst van bodemgebieden (standaard bodemfactor b=0 (hard))

                                   Nr.                  X-1                           Y-1                               Vorm                           Vormpunten                             Omtrek                    Oppervlak                  Bf


                                   1                 114811,32                    477480,09                         Polygoon                                   44                             496,18                     1202,48                  1,00


                                   2                 114811,88                    477538,34                         Polygoon                                   12                             51,26                       50,49                   1,00


                                   3                 114872,57                    477540,60                         Polygoon                                   12                             107,01                      28,64                   1,00


                                   4                 114825,43                    477545,43                         Polygoon                                   7                              15,10                       13,22                   1,00


                                   5                 114932,78                    477548,37                         Polygoon                                   8                              68,44                       19,87                   1,00


                                   6                 114834,97                    477550,61                         Polygoon                                   8                              20,31                       18,22                   1,00


                                   7                 114845,59                    477556,99                         Polygoon                                   10                             57,68                       60,48                   1,00
M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023




                                   8                 114872,12                    477572,15                         Polygoon                                   6                              36,11                       31,99                   1,00


                                   9                 114888,50                    477580,92                         Polygoon                                   6                              43,48                       43,31                   1,00


                                   10                114977,50                    477572,21                         Polygoon                                   5                              93,07                       30,39                   1,00


                                   11                114709,03                    477437,75                         Polygoon                                   36                             279,58                     1291,17                  1,00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023



                                   Nr.      X-1         Y-1       Vorm      Vormpunten   Omtrek   Oppervlak    Bf


                                   12    114681,13   477464,36   Polygoon       5         2,95      0,21      1,00


                                   13    114709,27   477483,11   Polygoon      11        68,47      75,12     1,00


                                   14    114717,36   477484,45   Polygoon       6        28,93      30,91     1,00


                                   15    114729,89   477492,06   Polygoon       5        28,76      26,19     1,00


                                   16    114743,84   477500,08   Polygoon       4        34,43      33,80     1,00


                                   17    114760,25   477509,62   Polygoon       6        35,77      34,71     1,00


                                   18    114777,31   477518,96   Polygoon       7        23,96      23,87     1,00


                                   19    114788,56   477525,43   Polygoon       6        30,17      30,65     1,00


                                   20    114570,02   477692,41   Polygoon       9        167,17    618,35     1,00


                                   21    114908,74   477591,85   Polygoon       7        29,43      27,75     1,00


                                   22    114933,62   477605,98   Polygoon       9        28,68      13,88     1,00


                                   23    114953,50   477616,42   Polygoon       4        15,55      11,04     1,00


                                   24    114845,96   477669,47   Polygoon      15        82,76     342,45     1,00


                                   25    114810,73   477737,25   Polygoon      22        163,90    889,21     1,00


                                   26    114916,78   477668,78   Polygoon      11        399,07   3472,01     1,00


                                   27    114823,14   477790,08   Polygoon      16        372,38   3745,06     1,00


                                   28    114872,28   477759,05   Polygoon       9        27,77      45,36     1,00


                                   29    114828,86   477826,70   Polygoon       9        31,24      29,42     1,00


                                   30    114792,64   477738,25   Polygoon       5        98,60     463,90     1,00


                                   31    114765,13   477735,91   Polygoon      47        815,31   3955,76     1,00


                                   32    114617,75   477692,66   Polygoon      28        268,52   3438,40     1,00


                                   33    114651,59   477831,16   Polygoon      33        344,21   5623,80     1,00


                                   34    114775,88   477757,56   Polygoon       7        128,46   1002,62     1,00


                                   35    114775,30   477786,35   Polygoon      17        98,12     330,37     1,00
31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>32


                                   Nr.                     X-1           Y-1                    Vorm                  Vormpunten              Omtrek                Oppervlak               Bf


                                   36                  114760,70      477577,94               Rechthoek                       4               111,69                 773,65                1,00




                                   lijst van ontvangers

                                   Naam     Omschr.                      X           Y            Maaiveld   Gevel   Hoogte A      Hoogte B   Hoogte C   Hoogte D             Hoogte E   Hoogte F


                                   1        woonboot 1.1 westgevel    114795,16   477598,92        -0,34      Ja       1,50           --         --         --                   --         --


                                   2        woonboot 1.2 westgevel    114799,14   477590,03        -0,32      Ja       1,50           --         --         --                   --         --


                                   3        woonboot 1 oostgevel      114803,80   477596,07        -0,32      Ja       1,50           --         --         --                   --         --


                                   4        woonboot 2 westgevel      114781,40   477626,49        -0,23      Ja       1,50           --         --         --                   --         --


                                   5        woonboot 2 oostgevel      114786,84   477628,49        -0,27      Ja       4,00           --         --         --                   --         --


                                   6        woonboot oude ligplaats   114699,79   477661,99        -0,40     Nee       1,50           --         --         --                   --         --
M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                             Bijlage D




                             Bijdrage-analyse LAr,LT




M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023                       33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>     Jongkind

     Naam       Omschrijving               Dag    Avond   Nacht     Etmaal

     1_A        woonboot 1.1 westgevel     48,0    --     35,6       48,0

     10         vorkheftruck               35,7    --     34,4       44,4

     7          vorkheftruck               41,6    --      --        41,6

     6          shovel                     41,0    --      --        41,0

     9          vorkheftruck               38,8    --      --        38,8

     8          vorkheftruck               38,7    --      --        38,7

     1          vrachtwagens               32,1    --     26,0       36,0

     11         vorkheftruck               35,4    --      --        35,4

     12         lossen bulkwager perliet   35,0    --      --        35,0

     5          shovel                     33,8    --      --        33,8

     4          shovel                     33,1    --      --        33,1

     15         vrachtwagen vertrek         --     --     21,1       31,1

     14         personenwagens             26,9    --     20,9       30,9

     24         dak menggebouw             30,0    --     19,7       30,0

     3          shovel                     29,2    --      --        29,2

     21         gevel menggebouw           29,1    --     18,8       29,1

     13         hulpaggregaat kraanboot    27,4    --      --        27,4

     22         gevel menggebouw           22,4    --     12,1       22,4

     2          shovel                     21,1    --      --        21,1




34                                                                M+P.APANN.23.01.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                     Naam          Omschrijving               Dag    Avond   Nacht   Etmaal

                     2_A           woonboot 1.2 westgevel     49,5    --     36,6     49,5

                     10            vorkheftruck               36,8    --     35,6     45,6

                     12            lossen bulkwager perliet   43,6    --      --      43,6

                     7             vorkheftruck               42,9    --      --      42,9

                     6             shovel                     40,2    --      --      40,2

                     5             shovel                     39,6    --      --      39,6

                     1             vrachtwagens               32,9    --     26,9     36,9

                     8             vorkheftruck               36,7    --      --      36,7

                     4             shovel                     36,3    --      --      36,3

                     11            vorkheftruck               35,0    --      --      35,0

                     9             vorkheftruck               34,3    --      --      34,3

                     21            gevel menggebouw           31,2    --     21,0     31,2

                     24            dak menggebouw             31,0    --     20,8     31,0

                     15            vrachtwagen vertrek         --     --     20,9     30,9

                     14            personenwagens             26,3    --     20,2     30,2

                     3             shovel                     30,0    --      --      30,0

                     13            hulpaggregaat kraanboot    29,4    --      --      29,4

                     22            gevel menggebouw           22,4    --     12,1     22,4

                     2             shovel                     22,3    --      --      22,3




M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023                                                              35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>     Naam   Omschrijving               Dag    Avond   Nacht     Etmaal

     4_A    woonboot 2 westgevel       48,0    --     31,5       48,0

     6      shovel                     45,7    --      --        45,7

     10     vorkheftruck               31,1    --     29,9       39,9

     5      shovel                     36,3    --      --        36,3

     9      vorkheftruck               35,6    --      --        35,6

     12     lossen bulkwager perliet   35,4    --      --        35,4

     11     vorkheftruck               33,8    --      --        33,8

     4      shovel                     33,7    --      --        33,7

     1      vrachtwagens               29,6    --     23,6       33,6

     8      vorkheftruck               33,3    --      --        33,3

     7      vorkheftruck               30,6    --      --        30,6

     13     hulpaggregaat kraanboot    30,5    --      --        30,5

     21     gevel menggebouw           29,0    --     18,7       29,0

     2      shovel                     28,9    --      --        28,9

     24     dak menggebouw             28,7    --     18,4       28,7

     3      shovel                     27,5    --      --        27,5

     15     vrachtwagen vertrek         --     --     14,1       24,1

     22     gevel menggebouw           23,4    --     13,1       23,4

     14     personenwagens             16,4    --     10,4       20,4




36                                                            M+P.APANN.23.01.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                     Naam          Omschrijving               Dag    Avond   Nacht   Etmaal

                     6_A           woonboot oude ligplaats    64,7    --     47,7     64,7

                     4             shovel                     61,0    --      --      61,0

                     5             shovel                     59,1    --      --      59,1

                     10            vorkheftruck               47,9    --     46,7     56,7

                     12            lossen bulkwager perliet   56,1    --      --      56,1

                     2             shovel                     49,8    --      --      49,8

                     11            vorkheftruck               49,4    --      --      49,4

                     1             vrachtwagens               43,8    --     37,8     47,8

                     6             shovel                     47,6    --      --      47,6

                     3             shovel                     46,3    --      --      46,3

                     22            gevel menggebouw           45,6    --     35,3     45,6

                     21            gevel menggebouw           44,9    --     34,6     44,9

                     13            hulpaggregaat kraanboot    44,5    --      --      44,5

                     9             vorkheftruck               41,9    --      --      41,9

                     8             vorkheftruck               38,8    --      --      38,8

                     7             vorkheftruck               37,7    --      --      37,7

                     24            dak menggebouw             34,1    --     23,9     34,1

                     15            vrachtwagen vertrek         --     --     19,8     29,8

                     14            personenwagens             20,4    --     14,4     24,4




M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023                                                              37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>     IGD

     Naam   Omschrijving               Dag    Avond   Nacht     Etmaal

     3_A    woonboot 1 oostgevel       21,8    --     10,6       21,8

     52     bestelbussen               20,6    --     10,6       20,6

     51     vrachtwagen                12,8    --      --        12,8

     54     elektrische vorkheftruck   9,5     --      --         9,5

     53     personenwagens             9,0     --      --         9,0




     Naam   Omschrijving               Dag    Avond   Nacht     Etmaal

     5_A    woonboot 2 oostgevel       21,6    --     10,5       21,6

     52     bestelbussen               20,5    --     10,5       20,5

     51     vrachtwagen                12,6    --      --        12,6

     53     personenwagens             9,0     --      --         9,0

     54     elektrische vorkheftruck   6,9     --      --         6,9




38                                                            M+P.APANN.23.01.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                             Bijlage E




                             Maximaal optredende geluidsniveaus




M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023                                  39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>     Jongkind

     Naam       Omschrijving               Dag    Avond     Nacht

     1_A        woonboot 1.1 westgevel     62,4    --        58,0

     7          vorkheftruck               62,4    --         --

     9          vorkheftruck               59,5    --         --

     8          vorkheftruck               59,5    --         --

     14         personenwagens             58,0    --        58,0

     6          shovel                     56,8    --         --

     10         vorkheftruck               56,5    --        56,5

     16         vrachtwagen Lmax           56,2    --        56,2

     11         vorkheftruck               56,2    --         --

     1          vrachtwagens               56,1    --         --

     17         vrachtwagen Lmax           54,0    --        54,0

     5          shovel                     49,6    --         --

     4          shovel                     48,9    --         --

     12         lossen bulkwager perliet   47,8    --         --

     18         vrachtwagen Lmax           47,2    --        47,2

     19         vrachtwagen Lmax           47,1    --        47,1

     3          shovel                     45,0    --         --

     2          shovel                     36,9    --         --

     13         hulpaggregaat kraanboot    32,1    --         --

     24         dak menggebouw             31,7    --        31,7

     21         gevel menggebouw           30,9    --        30,9

     22         gevel menggebouw           24,2    --        24,2

     15         vrachtwagen vertrek         --     --        53,7




40                                                        M+P.APANN.23.01.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                     Naam          Omschrijving               Dag    Avond   Nacht

                     2_A           woonboot 1.2 westgevel     63,7    --     59,0

                     7             vorkheftruck               63,7    --      --

                     16            vrachtwagen Lmax           59,0    --     59,0

                     10            vorkheftruck               57,6    --     57,6

                     8             vorkheftruck               57,5    --      --

                     17            vrachtwagen Lmax           57,5    --     57,5

                     14            personenwagens             56,6    --     56,6

                     12            lossen bulkwager perliet   56,4    --      --

                     6             shovel                     56,0    --      --

                     11            vorkheftruck               55,8    --      --

                     5             shovel                     55,4    --      --

                     9             vorkheftruck               55,1    --      --

                     1             vrachtwagens               55,0    --      --

                     19            vrachtwagen Lmax           53,6    --     53,6

                     4             shovel                     52,1    --      --

                     18            vrachtwagen Lmax           48,2    --     48,2

                     3             shovel                     45,8    --      --

                     2             shovel                     38,1    --      --

                     13            hulpaggregaat kraanboot    34,2    --      --

                     21            gevel menggebouw           33,0    --     33,0

                     24            dak menggebouw             32,8    --     32,8

                     22            gevel menggebouw           24,2    --     24,2

                     15            vrachtwagen vertrek         --     --     53,0




M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023                                                     41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>     Naam   Omschrijving               Dag    Avond     Nacht

     4_A    woonboot 2 westgevel       61,5    --        54,3

     6      shovel                     61,5    --         --

     9      vorkheftruck               56,4    --         --

     1      vrachtwagens               56,2    --         --

     11     vorkheftruck               54,6    --         --

     16     vrachtwagen Lmax           54,3    --        54,3

     8      vorkheftruck               54,1    --         --

     17     vrachtwagen Lmax           52,9    --        52,9

     5      shovel                     52,1    --         --

     10     vorkheftruck               51,9    --        51,9

     7      vorkheftruck               51,4    --         --

     4      shovel                     49,4    --         --

     19     vrachtwagen Lmax           48,5    --        48,5

     12     lossen bulkwager perliet   48,2    --         --

     18     vrachtwagen Lmax           46,1    --        46,1

     14     personenwagens             45,8    --        45,8

     2      shovel                     44,7    --         --

     3      shovel                     43,3    --         --

     13     hulpaggregaat kraanboot    35,3    --         --

     21     gevel menggebouw           30,7    --        30,7

     24     dak menggebouw             30,5    --        30,5

     22     gevel menggebouw           25,2    --        25,2

     15     vrachtwagen vertrek         --     --        47,3




42                                                    M+P.APANN.23.01.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                     Naam          Omschrijving               Dag    Avond   Nacht

                     6_A           woonboot oude ligplaats    76,8    --     70,0

                     4             shovel                     76,8    --      --

                     5             shovel                     74,9    --      --

                     11            vorkheftruck               70,2    --      --

                     19            vrachtwagen Lmax           70,0    --     70,0

                     18            vrachtwagen Lmax           69,5    --     69,5

                     12            lossen bulkwager perliet   68,9    --      --

                     10            vorkheftruck               68,7    --     68,7

                     1             vrachtwagens               68,0    --      --

                     2             shovel                     65,6    --      --

                     6             shovel                     63,4    --      --

                     9             vorkheftruck               62,7    --      --

                     3             shovel                     62,1    --      --

                     17            vrachtwagen Lmax           60,1    --     60,1

                     8             vorkheftruck               59,6    --      --

                     7             vorkheftruck               58,5    --      --

                     16            vrachtwagen Lmax           51,9    --     51,9

                     13            hulpaggregaat kraanboot    49,3    --      --

                     14            personenwagens             48,5    --     48,5

                     22            gevel menggebouw           47,3    --     47,3

                     21            gevel menggebouw           46,6    --     46,6

                     24            dak menggebouw             35,9    --     35,9

                     15            vrachtwagen vertrek         --     --     52,5




M+P.APANN.23.01.1 | 29 juni 2023                                                     43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>     IGD

     Naam   Omschrijving               Dag    Avond     Nacht

     3_A    woonboot 1 oostgevel       59,8    --       37,7

     55     storten glas Lmax          59,8    --         --

     54     elektrische vorkheftruck   48,3    --         --

     51     vrachtwagen                41,6    --         --

     52     bestelbussen               37,7    --       37,7

     53     personenwagens             30,0    --         --




     Naam   Omschrijving               Dag    Avond     Nacht

     5_A    woonboot 2 oostgevel       64,5    --       38,4

     55     storten glas Lmax          64,5    --         --

     54     elektrische vorkheftruck   45,7    --         --

     51     vrachtwagen                43,0    --         --

     52     bestelbussen               38,4    --       38,4

     53     personenwagens             31,3    --         --




44                                                    M+P.APANN.23.01.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>