<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Renvooi: Gevels en doorsneden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Voor details zie O-400


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Boven kozijnen stalen lateien;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lateien in gevel metselwerk


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dilataties volgens dilatatie advies
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  steen leverancier.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Metselwerk in halfsteens verband


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Koppenmaat: 110 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lagenmaat: 62,5 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Start lagenmaat 375 -P

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Gaten hwa's in goten in het werk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  boren op positie van knipvoeg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3302
                                                                                                                                  bk. nok+/- 10340 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                          bk. nok+/- 10340 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Let op, spekbanden tussen kozijnen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  moeten altijd op maat gezaagd worden
                                                                                                                                  bk. nok tuit +/- 9850 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      bk. nok tuit +/- 9850 +P


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               snijpunt ok. dakplaat +/- 9761 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Kleuren, metselwerk en voeg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              riool ontluchting
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              afvoer WTW
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Metselwerk plint:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              handvorm WF zwart zand, grijze zandcement voeg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              aanvoer WTW
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Gevel metselwerk:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              handvorm WF rood gereduceerd, grijze zandcement voeg
                                                                                                                                 ok. metselwerk 8312.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        betonnen dakpan                                  2600 +vl                                                                   zonnepanelen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 scharnierkap                                     2400 +vl                                                                                                                                                                                                                    Metselwerk accenten:
                                                                                                                                  bk. kozijn 8187.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        handvorm WF wit, grijze zandcement voeg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Betonnen spekband:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1500 +vl                                                                                                                                                                                                                    prefab beton, grijs naturel




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2600
                                                                                                                                  ok. kozijn 6800 +P                                                                                                                                   Merk H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KV          Knipvoeg


                                                                                                                                  bk. metselwerk 6687.5 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    dragend knieschot                                                                                                        dragend knieschot                                                                                                                    Algemeen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  WM                                                                                                                                                                              - Stabiliteit                    Volgens berekeningen




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      °
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         39.5




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 39.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          zandcementvloer 60mm
                                                                                                                                  bk. dakgoot +/- 5750 +P                                                                                                                                                                                                                                                               5800   2e verdieping                                                                              leiding kanaalplaatvloer 200mm                                                                                                                                                                                                   5800   2e verdieping   - Beton- en staalconstructie     Volgens berekeningen en tekeningen




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             °
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               bk. metselwerk 5562.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                         bk. metselwerk 5562.5 +P                          - Houtconstructie                Volgens berekeningen en tekeningen
                                                                                                                                  ok. metselwerk 5437.5 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Ventilatie                     Volgens NEN 1087 en NPR 1088




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             beglazing                            beglazing
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                bk. kozijn 5500 +P                                                                                                                                                                                                                                                              bk. kozijn 5500 +P                                - Isolatie                       Volgens EPC-berekeningen
                                                                                                                                  bk. kozijn 5312.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - Elektrische installatie        Volgens NEN 1010
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Schwegler vleermuizentunnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - Gas installatie                Volgens NEN 1078
                                                                                                                                                                                                                                                                                       200x475x125mm                                                                                                                                                                  hwa Ø 80mm                                                                                                                                                                                                                                   hwa Ø 80mm                                                     - Waterinstallatie               Volgens NEN 1006
                                                                                                                                                                                                                                                                                       per 2 stuks gekoppeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - Geheel                         Volgens Bouwbesluit
                                                                                                                                                                                                                                                                                       in kopgevel




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2640
                                                                                                                                  ok. kozijn 3925 +P           bk. spekband 3937.5 +P                                 Merk H                                                                                                                                   Merk H                                                                          ok. kozijn 3925 +P                                                                                                                                                                                                                                                               ok. kozijn 3925 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Open stootvoegen h.o.h. 1000mm:
                                                                                                                                  bk. metselwerk 3812.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                     bk. metselwerk 3812.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                         bk. metselwerk 3812.5 +P                          -op begane grond en verdieping,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -onder en boven alle muuronderbrekingen




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1050




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1050
                                                                                                                                                                            hwa Ø 80mm                                                                                                                                                                                  hwa Ø 80mm

                                                                                                                                  bk. uitbouw dakrand +/- 2973 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         zandcementvloer 60mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2900   1e verdieping                                                                              leiding kanaalplaatvloer 200mm                                                                                                                                                                                                   2900   1e verdieping
                                                                                                                                                                                                                   bk. metselwerk 2625 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Voegwerk;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ok. metselwerk 2562.5 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ok. metselwerk 2450 +P                                                                                                                                                                                                                                                           ok. metselwerk 2450 +P                            - in het werk op te zetten voegmonsters, e.e.a. volgens




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             paneel                                                                                                                                                                                                 kleur- en materiaalstaat
                                                                                                                                  bk. kozijn 2619 +P                                                               bk. terugliggend mw 2250 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     bk. kozijn 2437.5 +P                                                                                                      bk. kozijn 2437.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                             bk. kozijn 2437.5 +P                              Boven kozijnen stalen lateien in gevelmetselwerk,
                                                                                                                                                                                                                   bk. terugliggend mw 1875 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    volgens berekeningen en tekeningen constructeur, verwerken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  kv
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  volgens voorschriften
                                                                                                                                                                                                                   bk. terugliggend mw 1500 +P




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2640
                                                                                                                                                                                                                   bk. terugliggend mw 1125 +P                                                  hwa Ø 80mm
                                                                                                                                                                                                Merk I 2 sp                                                                 Merk I 2                                 ok. kozijn 1050 +P               Merk H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ok. kozijn 1050 +P

                                                                                                                                 ok. kozijn 737.5 +P           bk. spekband 750 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     bk. metselwerk 937.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    bk. metselwerk 937.5 +P




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1075
                                                                                                                                                                bk. metselwerk 625 +P
                                                                                                                                  bk. trasraam 187.5 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          zandcementvloer 60mm




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           410
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0      begane grond    ok. kozijn -17 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                           0      begane grond
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ribcassettevloer 350mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               bk. fundering -410 +P

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       vloerindeling volgens opgave leverancier
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ok. fundering -880 +P




                                                                                                                                                                                          390                                                                                            9410                                                                               770            390                                                                     stramienmaat        390                                                                                               9410                                                                                              770               390
                  100                2500                                                                          8070                                                                                                                   5050                                                                                                 5910                                              Type B en Bsp = 3390                                              buitenwerkse maat                                                                                                     10190                                                                                                         770
                                                                                           10670                                                                                                                                                                                                 10960                                                                                           Type F en Fsp = 2620                                              totaalmaat                                                                                                                    10960




                                                                                                                                                                                                                                                                                  Type Fsp
                                                                                                                                                                                                                                                                               Bouwnummer 01
                                                                                                                                                                                                 A                                                                                                                                                                      B              C                                                                                                     A                                                                                                                                                                                     B                   C



TO - Linker zijgevel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Doorsnede A-A




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3302
                                                                                                                                                                                                                                                                                  bk. nok+/- 10340 +P                                                                                                                                          bk. nok+/- 10340 +P


                                                                                                                                                                                                                                                                                  bk. nok tuit +/- 9850 +P


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               snijpunt ok. dakplaat +/- 9761 +P                                                                                                                                              riool ontluchting
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              afvoer WTW


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              aanvoer WTW



                                                                                                                                                                                                                                                                                  ok. metselwerk 8312.5 +P                                                                                                                                                                                                       betonnen dakpan                                  2600 +vl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 scharnierkap                                     2400 +vl

                                                                                                                                                                                                                                                                                  bk. kozijn 8187.5 +P



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1500 +vl




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2600
                                                                                                                                              Merk H                                                                                                                              ok. kozijn 6800 +P


                                                                                                                                                                                                                                                                                  bk. metselwerk 6687.5 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    dragend knieschot                                                                                                                                     dragend knieschot
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     WM




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        39.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          zandcementvloer 60mm
2e verdieping   5800                                                                                                                                                                                                                                                              bk. dakgoot +/- 5750 +P                                                                                                                                                                                                                 leiding kanaalplaatvloer 200mm                                                                                                                                                                                                   5800   2e verdieping




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            °
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               bk. metselwerk 5562.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                         bk. metselwerk 5562.5 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                  ok. metselwerk 5437.5 +P




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Project
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                bk. kozijn 5500 +P                                                                                                                                                                                                                                                              bk. kozijn 5500 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                  bk. kozijn 5312.5 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  GREENSTART FASE 2
                                                                                                                              Schwegler vleermuizentunnel
                                                                                                                              200x475x125mm
                                                                                                                              per 2 stuks gekoppeld
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Amstelveen
                                                                                                                              in kopgevel




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2640
                                                                         Merk H                                                                                                                           Merk H                                      bk. spekband 3937.5 +P      ok. kozijn 3925 +P                                                                                                                                           ok. kozijn 3925 +P                                                                                                                                                                                                                                                               ok. kozijn 3925 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Onderdeel

                                                                                                                                                                                                                                                                                  bk. metselwerk 3812.5 +P                                                                                                                                     bk. metselwerk 3812.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                         bk. metselwerk 3812.5 +P                          Kopgevels en doorsneden




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1052.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1050
                                                         hwa Ø 80mm                                                                                                                                                                              hwa Ø 80mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                  bk. uitbouw dakrand +/- 2973 +P                                                                                                                                                                                                         zandcementvloer 60mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Blok 1
1e verdieping   2900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      leiding kanaalplaatvloer 200mm                                                                                                                                                                                                   2900   1e verdieping   Opdrachtgever
                                                                                                   ok. metselwerk 2562.5 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ok. metselwerk 2450 +P                                                                                                                                                                                                                                                           ok. metselwerk 2450 +P                            Dura Vermeer Bouw




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                paneel                                                  paneel                         beglazing
                                                                                                                                                                                                                                                                                  bk. kozijn 2619 +P
                                                                                                   bk. kozijn 2437.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        bk. kozijn 2437.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                             bk. kozijn 2437.5 +P                              Midden West
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Projectarchitect
                                                          kv

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  HFB




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2640
                                                                                                                                hwa Ø 80mm
                                                                                  Merk H           ok. kozijn 1050 +P                                  Merk I 2 sp                                                             Merk I 2

                                                                                                                                                                                                                                                      bk. spekband 750 +P         ok. kozijn 737.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Schaal
                                                                                                   bk. metselwerk 937.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1:50

                                                                                                                                                                                                                                                      bk. metselwerk 625 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Formaat
                                                                                                                                                                                                                                                                                  bk. trasraam 187.5 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          zandcementvloer 60mm                                                                                                                                                                                                                                    A0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           410
begane grond       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ok. kozijn -17 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                           0      begane grond
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ribcassettevloer 350mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Getekend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               bk. fundering -410 +P                                                                                                                                                                                                                                                            ok. kozijn -17 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2016-06-17

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              vloerindeling volgens opgave leverancier                                                                                                                                                            Gewijzigd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ok. fundering -880 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  a                    d                     g                     j

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  b                    e                     h                     k
                                               390             770                                                                            9410                                                                                        390                                                                                                                                                                                                                      stramienmaat        390                                                                                               9410                                                                                              770               390
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  c                    f                     i                     l
                        Type B en Bsp = 3390                                               5910                                                                                          5050                                                                                                                         8070                                                                        2500                  100                                        buitenwerkse maat                                                                                                             10960
                        Type F en Fsp = 2620                                                                                          10960                                                                                                                                                                                                 10670                                                                                                                  totaalmaat                                                                                                                    10960




                                                                                                                                         Type F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Amsterdam                   Enschede
                                                                                                                                     Bouwnummer 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Lijnbaansgracht 57          M.H. Tromplaan 55
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1015 GS Amsterdam           7513 AB Enschede
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   T +31 (0)85 75 000 77       T +31 (0)85 75 000 77
                                                     C               B                                                                                                                                                              A                                                                                                                                                                                                                                                        A                                                                                                                                                                                     B                   C                                                                                                           www.vdndp.nl                www.vdndp.nl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  VDNDP bouwingenieurs BV          kvk 34264342 - disclaimer   kvk 34264342 - disclaimer



TO - Rechter zijgevel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Doorsnede B-B

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Fase

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Werk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Werknummer                                     Tekeningnummer

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1124                                           1_O-300
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>