<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Renvooi: Gevels en doorsneden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Voor details zie O-400


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Boven kozijnen stalen lateien;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lateien in gevel metselwerk


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Dilataties volgens dilatatie advies
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      steen leverancier.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Metselwerk in halfsteens verband


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Koppenmaat: 110 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lagenmaat: 62,5 mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Start lagenmaat 375 -P

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Gaten hwa's in goten in het werk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      boren op positie van knipvoeg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3302
                                                                                                                                   bk. nok+/- 10340 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                           bk. nok+/- 10340 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Let op, spekbanden tussen kozijnen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      moeten altijd op maat gezaagd worden
                                                                                                                                   bk. nok tuit +/- 9850 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           betonnen dakpan                                                                                                                                                               bk. nok tuit +/- 9850 +P


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 snijpunt ok. dakplaat +/- 9761 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Kleuren, metselwerk en voeg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               riool ontluchting
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               afvoer WTW
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Metselwerk plint:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  handvorm WF zwart zand, grijze zandcement voeg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               aanvoer WTW
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Gevel metselwerk:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  handvorm WF rood gereduceerd, grijze zandcement voeg
                                                                                                                                  ok. metselwerk 8312.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2600 +vl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   zonnepanelen                                    2400 +vl                                                                                                                                                                                                                       Metselwerk accenten:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   betonnen dakpan
                                                                                                                                   bk. kozijn 8187.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            scharnierkap                                                                                                                                   handvorm WF wit, grijze zandcement voeg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Betonnen spekband:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1500 +vl                                                                                                                                                                                                                       prefab beton, grijs naturel




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2600
                                                                                                                                   ok. kozijn 6800 +P                                                                                                                                   Merk H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KV          Knipvoeg


                                                                                                                                   bk. metselwerk 6687.5 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      dragend knieschot                                                                                                       dragend knieschot                                                                                                                       Algemeen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   WM                                                                                                                                                                                 - Stabiliteit                    Volgens berekeningen




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          °
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           39.5




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     39.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           zandcementvloer 60mm
                                                                                                                                   bk. dakgoot +/- 5750 +P                                                                                                                                                                                                                                                                5800   2e verdieping                                                                             leiding kanaalplaatvloer 200mm                                                                                                                                                                                                      5800   2e verdieping   - Beton- en staalconstructie     Volgens berekeningen en tekeningen




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               °
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 bk. metselwerk 5562.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                           bk. metselwerk 5562.5 +P                          - Houtconstructie                Volgens berekeningen en tekeningen
                                                                                                                                   ok. metselwerk 5437.5 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - Ventilatie                     Volgens NEN 1087 en NPR 1088




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              beglazing                            beglazing
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  bk. kozijn 5500 +P                                                                                                                                                                                                                                                                bk. kozijn 5500 +P                                - Isolatie                       Volgens EPC-berekeningen
                                                                                                                                   bk. kozijn 5312.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - Elektrische installatie        Volgens NEN 1010
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Schwegler vleermuizentunnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Gas installatie                Volgens NEN 1078
                                                                                                                                                                                                                                                                                        200x475x125mm                                                                                                                                                                   hwa Ø 80mm                                                                                                                                                                                                                                     hwa Ø 80mm                                                     - Waterinstallatie               Volgens NEN 1006
                                                                                                                                                                                                                                                                                        per 2 stuks gekoppeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Geheel                         Volgens Bouwbesluit
                                                                                                                                                                                                                                                                                        in kopgevel




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2640
                                                                                                                                   ok. kozijn 3925 +P           bk. spekband 3937.5 +P                                 Merk H                                                                                                                                   Merk H                                                                           ok. kozijn 3925 +P                                                                                                                                                                                                                                                                 ok. kozijn 3925 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Open stootvoegen h.o.h. 1000mm:
                                                                                                                                   bk. metselwerk 3812.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                      bk. metselwerk 3812.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                           bk. metselwerk 3812.5 +P                          -op begane grond en verdieping,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -onder en boven alle muuronderbrekingen




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1050




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1050
                                                                                                                                                                             hwa Ø 80mm                                                                                                                                                                                  hwa Ø 80mm

                                                                                                                                   bk. uitbouw dakrand +/- 2973 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         zandcementvloer 60mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2900   1e verdieping                                                                             leiding kanaalplaatvloer 200mm                                                                                                                                                                                                      2900   1e verdieping
                                                                                                                                                                                                                    bk. metselwerk 2625 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Voegwerk;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ok. metselwerk 2562.5 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ok. metselwerk 2450 +P                                                                                                                                                                                                                                                             ok. metselwerk 2450 +P                            - in het werk op te zetten voegmonsters, e.e.a. volgens




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              paneel                                                                                                                                                                                                    kleur- en materiaalstaat
                                                                                                                                   bk. kozijn 2619 +P                                                               bk. terugliggend mw 2250 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      bk. kozijn 2437.5 +P                                                                                                       bk. kozijn 2437.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                               bk. kozijn 2437.5 +P                              Boven kozijnen stalen lateien in gevelmetselwerk,
                                                                                                                                                                                                                    bk. terugliggend mw 1875 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       volgens berekeningen en tekeningen constructeur, verwerken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   kv
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      volgens voorschriften
                                                                                                                                                                                                                    bk. terugliggend mw 1500 +P




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2640
                                                                                                                                                                                                                    bk. terugliggend mw 1125 +P                                                  hwa Ø 80mm
                                                                                                                                                                                                 Merk I 2 sp                                                                 Merk I 2                                 ok. kozijn 1050 +P               Merk H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ok. kozijn 1050 +P

                                                                                                                                  ok. kozijn 737.5 +P           bk. spekband 750 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      bk. metselwerk 937.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       bk. metselwerk 937.5 +P




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1075
                                                                                                                                                                 bk. metselwerk 625 +P
                                                                                                                                   bk. trasraam 187.5 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           zandcementvloer 60mm




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            410
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0      begane grond    ok. kozijn -17 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                             0      begane grond
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ribcassettevloer 350mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 bk. fundering -410 +P

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        vloerindeling volgens opgave leverancier
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ok. fundering -880 +P




                                                                                                                                                                                           390                                                                                            9410                                                                               770            390                                                                      stramienmaat        390                                                                                              9410                                                                                                 770               390
                  100                    2500                                                                       8070                                                                                                                   5050                                                                                                 5910                                                     Type B en Bsp = 4470                                        buitenwerkse maat                                                                                                    10190                                                                                                            770
                                                                                            10670                                                                                                                                                                                                 10960                                                                                                  Type F en Fsp = 3700                                        totaalmaat                                                                                                                   10960




                                                                                                                                                                                                                                                                                   Type Fsp
                                                                                                                                                                                                                                                                                Bouwnummer 18
                                                                                                                                                                                                  A                                                                                                                                                                      B              C                                                                                                      A                                                                                                                                                                                       B                   C



TO - Linker zijgevel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Doorsnede A-A




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3302
                                                                                                                                                                                                                                                                                   bk. nok+/- 10340 +P                                                                                                                                           bk. nok+/- 10340 +P


                                                                                                                                                                                                                                                                                   bk. nok tuit +/- 9850 +P


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 snijpunt ok. dakplaat +/- 9761 +P                                                                                                                                             riool ontluchting
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               afvoer WTW


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               aanvoer WTW
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              betonnen dakpan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              scharnierkap

                                                                                                                                                                                                                                                                                   ok. metselwerk 8312.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                        2600 +vl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   zonnepanelen                                    2400 +vl

                                                                                                                                                                                                                                                                                   bk. kozijn 8187.5 +P



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1500 +vl




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2600
                                                                                                                                               Merk H                                                                                                                              ok. kozijn 6800 +P


                                                                                                                                                                                                                                                                                   bk. metselwerk 6687.5 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      dragend knieschot                                                                                                                                       dragend knieschot
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      WM




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          39.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           zandcementvloer 60mm
2e verdieping   5800                                                                                                                                                                                                                                                               bk. dakgoot +/- 5750 +P                                                                                                                                                                                                                 leiding kanaalplaatvloer 200mm                                                                                                                                                                                                      5800   2e verdieping




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              °
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 bk. metselwerk 5562.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                           bk. metselwerk 5562.5 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                   ok. metselwerk 5437.5 +P




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Project
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  bk. kozijn 5500 +P                                                                                                                                                                                                                                                                bk. kozijn 5500 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                   bk. kozijn 5312.5 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      GREENSTART FASE 2
                                                                                                                               Schwegler vleermuizentunnel
                                                                                                                               200x475x125mm
                                                                                                                               per 2 stuks gekoppeld
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Amstelveen
                                                                                                                               in kopgevel




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2640
                                                                          Merk H                                                                                                                           Merk H                                      bk. spekband 3937.5 +P      ok. kozijn 3925 +P                                                                                                                                            ok. kozijn 3925 +P                                                                                                                                                                                                                                                                 ok. kozijn 3925 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Onderdeel

                                                                                                                                                                                                                                                                                   bk. metselwerk 3812.5 +P                                                                                                                                      bk. metselwerk 3812.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                           bk. metselwerk 3812.5 +P                          Kopgevels en doorsneden




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1052.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1050
                                                          hwa Ø 80mm                                                                                                                                                                              hwa Ø 80mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                   bk. uitbouw dakrand +/- 2973 +P                                                                                                                                                                                                         zandcementvloer 60mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Blok 2
1e verdieping   2900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       leiding kanaalplaatvloer 200mm                                                                                                                                                                                                      2900   1e verdieping   Opdrachtgever
                                                                                                    ok. metselwerk 2562.5 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ok. metselwerk 2450 +P                                                                                                                                                                                                                                                             ok. metselwerk 2450 +P                            Dura Vermeer Bouw




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 paneel                                                  paneel                            beglazing
                                                                                                                                                                                                                                                                                   bk. kozijn 2619 +P
                                                                                                    bk. kozijn 2437.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         bk. kozijn 2437.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                               bk. kozijn 2437.5 +P                              Midden West
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Projectarchitect
                                                           kv

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      HFB




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2640
                                                                                                                                 hwa Ø 80mm
                                                                                   Merk H           ok. kozijn 1050 +P                                  Merk I 2 sp                                                             Merk I 2

                                                                                                                                                                                                                                                       bk. spekband 750 +P         ok. kozijn 737.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Schaal
                                                                                                    bk. metselwerk 937.5 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1:50

                                                                                                                                                                                                                                                       bk. metselwerk 625 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Formaat
                                                                                                                                                                                                                                                                                   bk. trasraam 187.5 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           zandcementvloer 60mm                                                                                                                                                                                                                                       A0




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            410
begane grond       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ok. kozijn -17 +P                                                                                                                                                                                                                                                                                             0      begane grond
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ribcassettevloer 350mm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Getekend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 bk. fundering -410 +P                                                                                                                                                                                                                                                              ok. kozijn -17 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2016-06-17

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               vloerindeling volgens opgave leverancier                                                                                                                                                               Gewijzigd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ok. fundering -880 +P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      a                    d                     g                     j

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      b                    e                     h                     k
                                                390             770                                                                            9410                                                                                        390                                                                                                                                                                                                                       stramienmaat        390                                                                                              9410                                                                                                 770               390
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      c                    f                     i                     l
                  Type B en Bsp = 4470                                                      5910                                                                                          5050                                                                                                                         8070                                                                       2500                   100                                         buitenwerkse maat                                                                                                            10960
                  Type F en Fsp = 3700                                                                                                 10960                                                                                                                                                                                                 10670                                                                                                                   totaalmaat                                                                                                                   10960




                                                                                                                                          Type F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Amsterdam                   Enschede
                                                                                                                                      Bouwnummer 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Lijnbaansgracht 57          M.H. Tromplaan 55
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1015 GS Amsterdam           7513 AB Enschede
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       T +31 (0)85 75 000 77       T +31 (0)85 75 000 77
                                                      C               B                                                                                                                                                              A                                                                                                                                                                                                                                                         A                                                                                                                                                                                       B                   C                                                                                                           www.vdndp.nl                www.vdndp.nl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      VDNDP bouwingenieurs BV          kvk 34264342 - disclaimer   kvk 34264342 - disclaimer



TO - Rechter zijgevel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Doorsnede B-B

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Fase

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Werk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Werknummer                                     Tekeningnummer

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1124                                           2_O-300
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>