<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gemeentewerken
Ingenieursbureau
Inspectie
havens
Amsterdam
Inspecties
en
beheeradvies
kadeconstructie
Suezhaven
,
Beringhaven
,
Suezhaven
-
Worteleind
,
De
Ruyterkade
Oost
Projectcode
HH2044
Datum
18
me
2009
Vorsle
derinfel
Opdrachtgever
Gemeentelik
Havenbedrif
Antwerpen
Opsteller
Paraat
Opsteller
:
Projectleider
Paraal
Projectleider
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gemeentewerken
Inhoudsopgave
1
.
Inleiding
2
.
Doelstelling
van
de
corrosie
inspecties
•
3
.
3
.
1
3
.
1
.
1
3
.
1
.
1
.
1
3
.
1
.
1
.
2
3
.
2
3
.
2
.
1
3
.
2
.
1
.
1
3
.
2
.
1
.
2
Overzicht
inspectieresultaten
Suezhaven
Verwerking
meetgegevens
Damwand
type
BZ
IV
NE
Damwand
type
ARBED
BZ
450
Beringhaven
Verwerking
mestgegevens
Darwand
type
Hoesch
215
Damwand
type
Hoesch
175
Seuzhaven
-
Worteleind
Verwerking
meetgegevens
Damwand
type
BZIV
N
50
Damwand
type
BZ
IN
A
De
Ruyterkade
Oost
Verwerking
meetgegevers
Damwand
type
BZ
III
A
3
.
3
3
.
3
.
1
3
.
3
.
1
.
1
3
.
3
.
1
.
2
3
.
4
3
.
4
.
1
3
.
4
.
1
.
1
4
.
4
.
1
Uitgangspunten
voor
de
Analyse
Randvoorwaarden
Analyse
met
betrekking
tot
de
reststerkte
Analyse
met
betrekking
tot
de
gronddichtheid
5
.
Resultaten
Conclusies
en
aanbevelingen
Suezhaven
Beringhaven
6
.
3
Suezhaven
-
Worteleind
6
.
4
De
Ruyterkade
Oost
Inspectie
havens
Amsterdam
Projectcode
HH2044
verslo
duflrfiel
Datum
16
me
2009
Pagina
2
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gomeontawerkon
Bijlage
1
Tekening
HH2044
-
T
-
001
Bijlage
2
Tekening
HH2044
-
T
-
002
Bijlage
3
Tekening
HH2044
-
T
-
003
Bijlage
4
Tekening
HH2044
-
T
-
004
Bijlage
5
Metingen
door
Noordhoek
Inspectie
havens
Ams
:
erdam
Projectcode
HH2044
versie
der
nie
!
Daturn
18
mei
2009
Pagina
3
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gereentewerken
1
.
Inleiding
Door
Haven
Amsterdam
is
opdracht
gegeven
voor
het
meten
van
de
damwanddiktes
in
het
Suezkanaal
,
Beringhaven
Suezhaven
-
Worteleind
en
De
Ruyterkade
Oost
in
de
haven
van
Amsterdam
.
Deze
metingen
zijn
uitgevoerd
door
Noordhoek
Diving
Company
B
.
V
.
te
Zierikzee
,
deze
metingen
zijn
te
vinden
in
bijlage
4
.
De
resultaten
van
deze
metingen
zijn
voor
analyse
aangeboden
aan
het
ingenieursbureau
van
Gemeentewerken
Rotterdam
.
Net
behulp
van
deze
metingen
wordt
de
restlevensduur
en
sterkte
in
kaart
gebracht
van
de
damwancen
.
Deze
objecten
moeten
volgens
he
:
wanddiktemetingen
protocol
er
de
daaraan
gerelateerde
herbeschouwing
worden
onderworpen
(
wanddiktemeting
,
en
een
beschouwing
van
de
functionaliteit
voor
wat
betreft
sterkte
en
gronddichtheid
en
berelcening
van
de
resterende
levensduur
)
.
Dit
rapport
geeft
een
korte
beschouwing
van
de
uitgevoerde
werkzaamheden
,
de
reststerkte
,
en
de
consequenties
voor
de
restlevensduur
van
de
beschouwde
constructies
DET
SIDE
Kada
Wetelard
Kat
Lezh
rannerghan
Google
SULA
D
ESSIN
Overzicht
lokaties
Suezhavan
,
Beringhaven
en
Suezhaven
-
Vorteleind
Inspect
'
havens
Amsterdam
Projectcode
HH2044
versio
definitie
Datum
18
mei
2009
Pagina
4
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gorteentewerken
30se
-
D
=
PADOO
cyclomedia
De
Ruyterkade
ZIN
Overzicht
lokatie
De
Ruyterkade
Inspectie
havong
Amsterdam
Datum
Projectcode
HH2044
versle
derniel
Pagina
5
van
29
18
mel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gemeentewerken
2
.
Doelstelling
van
de
corrosie
inspecties
In
onderstaande
hoofdstukken
zijn
per
locatie
de
meetgegevens
geanalyseerd
om
verder
inzicht
te
krijgen
omtrent
de
huidige
status
ten
behoeve
van
:
•
het
verkrijgen
van
een
verbeterd
inzicht
ten
opzichte
van
voorgaande
soortgelijke
inspecties
:
•
het
nemen
van
eventuele
maatregelen
met
betrekking
tot
het
aanpassen
van
de
hoogte
van
een
(
nieuwe
)
betonnen
dekband
in
verband
met
de
eventuele
verhoogde
corrosie
rond
de
wird
en
waterlijn
;
•
bepalen
van
de
restlevensduur
van
de
kade
.
Opmerkingen
:
Ut
voorgaande
inspecties
bleek
dat
rondom
de
waterspiegel
relatief
veel
wanddikte
is
verloren
door
corrosie
.
Het
betrof
de
zone
tot
2
meter
onder
waterlijn
.
Daarnaast
is
ook
een
splitsing
gemaakt
in
de
beschouwingen
tussen
de
meetresultaten
van
de
waterlijn
tot
2
meter
daaronder
en
vanaf
2
meter
waterdiepte
tot
de
bodem
.
De
analyses
van
de
meetresultaten
zijn
uitgevoerd
aan
de
hand
van
de
benaderingsmethoder
,
die
ontleend
zijn
uit
ervaringen
,
die
ook
voor
de
Rotterdamse
havens
zijn
toegepast
.
Hierbij
is
onderscheid
gemaakt
tussen
een
beschouwing
met
betrekking
tot
de
sterkte
eisen
en
de
gronddichtheid
van
het
damwandprofiel
.
Bij
de
beschouwing
van
de
(
rest
)
starkte
is
uitgegaan
van
de
gemiddelde
waardes
van
de
wanddiktemetingen
vermindert
met
een
waarde
uit
de
pitting
of
locale
verzwakking
.
Bij
de
recente
inspecties
zijn
de
aangetroffen
pittingdieptes
in
de
Amsterdamse
havens
meegenomen
.
In
de
inspectieprotocollen
in
Rotterdam
zijn
daarbij
ook
percentages
per
pittingdiepie
benoemd
die
per
oppervlakte
eenheid
zijn
vastgelegd
.
In
de
onderhavige
beschouwing
is
hiervoor
een
inschatting
gemaakt
Inspectiehavors
Amsterdam
Projectcode
HH2044
versla
cerintel
Datum
a
mei
2009
Pagina
6
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gemeentewerken
3
.
Overzicht
inspectieresultaten
3
.
1
Suezhaven
De
damwand
in
de
Suezhaven
bestaat
ut
2
type
damwandprofielen
:
raai
1
en
6
t
/
m
12
-
BZIV
NE
met
een
weerstandsmoment
van
2050
cm
raai
2
t
/
m
5
-
ARBED
BZ
460
met
een
weerstandsmoment
van
2600
cm
Het
boderniveau
ligt
op
ca
.
NAP
-
9
,
00
m
De
waterlijn
ligt
op
NAP
-
0
,
40
m
.
De
doorsneden
van
deze
damwanden
zijn
te
zien
op
tekening
HH2044
-
T
-
001
,
bijlage
1
.
2293000
Kada
Suezaven
JUUS
Lokatie
Suezhaven
3
.
1
.
1
Verwerking
meetgegevens
Onderstaande
tabellen
bevatten
bewerkte
getallen
uit
de
lijsten
van
de
US
-
metingen
.
Het
betreft
hierbij
de
resultaten
uit
alle
raaien
en
niveaus
onderverdeeld
in
de
positie
ter
opzichte
van
het
profiel
De
US
-
metingen
zijn
uitgevoerd
op
de
volgende
niveaus
ancer
NAP
:
0
,
5
m
,
1
,
5
m
,
3
,
5
m
,
5
,
5
m
7
,
5
m
en
0
,
30
m
boven
bodemniveau
.
Inspectie
havens
Arnstercam
Projectcode
HH2044
versle
derniel
Datum
16
mei
2009
Pagina
7
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gomoontoworkon
3
.
1
.
1
.
1
Damwand
type
BZ
IV
NE
14
-
Alle
moetgegevens
vanaf
de
waterlijn
tot
aan
de
bodem
Wanddikte
Kas
Wang
Oorspronkelijk
m
m
)
10
Minimaal
imm
11
,
9
1
7
,
8
Maximaa
fimm
13
,
4
Gemiddeld
[
min
]
12
.
7
3
.
9
Buik
14
9
,
2
13
.
B
12
.
5
Buik
14
7
,
2
13
,
3
12
,
3
9
,
7
Afroesting
Maximaal
Gemiddeld
2
.
1
(
mm
)
Imm
5
,
6
1
,
7
1
,
3
1
.
1
1
,
5
Pitting
tot
2
mm
van
2
tot
3
mm
>
3
mm
58
,
75
58
,
75
32
,
5
_
32
,
5
%
18
,
75
18
,
75
58
,
75
32
.
5
3
,
758
58
,
75
32
,
5
,
75
Wang
Buik
Buik
Meetgegevens
tot
2
meter
onder
de
waterlijn
Wanddikte
kes
Oorspronkelijk
(
mm
)
14
Minimaal
fmm
]
12
,
0
Maximaal
Imm
13
,
1
Gemiddeld
[
mm
]
12
,
6
7
,
8
2
.
2
7
.
2
13
,
2
13
,
6
11
.
9
11
,
6
1
Afroesting
Maximaal
Gemiddeld
6
,
8
[
mm
]
[
mm
]
24
Pitting
tot
2
mm
van
2
tot
3
mm
>
3
mm
58
,
75
58
,
75
1
32
,
5
32
,
5
18
,
75L
8
.
75
58
,
75
58
,
75
32
.
5
32
,
5
3
.
75
18
,
75
Inspectiehavens
Amsterdam
Projectcode
HF
2044
versie
delinlich
Datum
18
mei
2009
Pagina
Evan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gemeentewerken
3
.
1
.
1
.
2
Damwand
type
ARBED
BZ
450
Alle
meetgegevens
vanaf
de
waterlijn
tot
aan
de
bodem
Wanddikte
kas
Wang
Oorspronkelijk
(
mm
)
132
10
Minimaal
[
mm
]
9
.
2
7
,
5
Maximaal
(
mm
)
13
.
7
9
,
9
Gemiddeld
[
mm
]
12
.
5
Buik
13
,
2
10
,
5
Buik
-
13
,
2
10
,
1
13
,
5
12
,
3
13
,
7
12
,
3
Afroesting
Maximaa
!
Gemiddeld
2
.
4
[
mm
]
[
mm
]
colo
0
,
8
Pitting
tot
2
mm
van
2
tot
3
mm
>
3
mm
62
,
5
37
,
5
10
,
0
62
,
5
37
,
5
10
,
0
62
,
5
37
,
5
10
,
0
62
.
5
37
.
5
10
.
0
1
1
[
mm
]
Wang
10
Meetgegevens
tot
2
meter
onder
de
waterlijn
Wanddikte
Kas
Oorspronkelijk
13
,
2
Minimaal
[
mm
]
Maximaal
[
mm
]
Gemiddeld
[
mm
]
Buik
13
,
2
NO
ON
Buik
13
,
2
10
,
5
13
,
7
11
,
8
10
.
1
Colo
13
,
1
Afroesting
Maximaal
Gemiddeld
3
,
1
mm
)
[
mm
]
2
,
4
1
,
0
0
,
9
14
/
/
Pitting
tot
2
mm
van
2
tot
3
mm
>
3
mm
62
,
5
37
,
5
10
,
0
62
,
5
37
,
5
10
,
0
62
.
5
37
,
5
10
,
0
62
,
5
_
37
,
5
10
,
0
Inspectie
havens
Amsterdam
Projectcode
HH2014
versie
definitie
Pagina
Datum
18
mei
2009
9m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gomoontawerken
3
.
2
Beringhaven
De
damwand
In
de
Beringhaven
bestaat
uit
2
type
damwandprofielen
:
raai
1
t
/
m
5
-
2
-
vcucige
Hoesch
215
me
:
een
weerstandsmoment
van
3150
cm
raai
6
tr
13
-
2
-
voudige
Hoesch
175
me
:
een
weerstandsmcment
van
2600
cm
Het
bodemniveau
ligt
op
ca
.
NAP
-
9
,
50
m
De
water
'
ijn
ligt
op
NAP
-
0
,
40
m
.
De
doorsneden
van
deze
damwanden
zijn
te
zien
op
tekening
HH2044
-
T
-
002
,
bijlage
2
A
Barrhaven
OS
.
.
Morawid
VU
ren
Lokatie
Beringhaven
3
.
2
.
1
Verwerking
meetgegevens
Onderstaande
tabellen
bevatten
bewerkte
ge
allen
ut
de
lijsten
var
de
US
-
metingen
.
Het
betreft
hierbij
de
resultaten
uit
alle
raaien
en
niveaus
onderverdee
'
d
in
de
positie
ten
opzichte
van
het
profiel
De
US
-
metingen
zijn
uitgevoerd
op
de
volgende
niveaus
onder
NAP
:
0
,
5
m
,
1
,
5
m
,
3
,
5
m
,
5
,
5
m
7
,
5
m
en
0
,
30
m
boven
bodemniveau
.
Inspectie
havens
Amsterdem
Projectcode
HH2044
verslo
centiel
Datum
18
mei
2009
Pagina
10
va
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>-
Gemeente
Rotterdam
Gemeente
werken
3
.
2
.
1
.
1
Damwand
type
Hoesch
215
12
,
0
Alle
moetgegevens
vanaf
de
waterlijn
tot
aan
de
bodem
Wanddikte
Kas
Wang
Oorspronkelijk
[
mm
]
18
,
8
Min
maal
[
mm
]
16
,
7
9
,
7
Maximaal
mm
12
,
9
Gemiddeld
11
,
8
Buik
18
,
8
15
,
6
13
,
5
17
,
6
Buik
18
,
8
12
,
8
18
,
2
17
.
1
Afroesting
Maximaal
Gemiddeld
O
(
mm
)
(
mm
)
1
.
0
.
2
Pitting
tot
2
mm
van
2
tot
3
mm
>
3
mm
60
,
0
31
,
25
8
,
75
60
.
0
31
.
25
8
.
75
60
,
0
31
,
25
8
,
75
60
,
0
3
1
,
25
6
.
75
Wang
Buik
12
,
0
Meetgegevens
tot
2
meter
onder
de
waterlijn
Wanddikte
kas
Oorspronkelijk
18
,
8
Minimaal
[
mm
]
16
,
7
Maximaal
[
mm
]
18
,
4
Gemiddeld
(
mm
)
10
,
Buik
18
,
6
12
,
8
17
,
6
9
,
7
12
,
8
11
.
4
15
.
6
17
.
9
17
,
1
Afroesting
Maximaal
Gemiddeld
3
.
2
6
.
0
[
mm
]
(
mm
)
0
.
6
Pitting
tot
2
mm
van
2
tot
3
mm
>
3
mm
50
,
0
31
,
25
60
,
0
31
,
25
8
,
75
50
,
0
31
,
25
8
,
75
60
.
C
31
,
25
8
,
75
Inspectie
havens
Amsterdam
Projectcode
HH2044
versie
defintel
Datum
amel
2009
Pagina
11
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gemeentewerken
3
.
2
.
1
.
2
Damwand
type
Hoesch
175
Alle
meetgegevens
vanaf
de
waterlijn
tot
aan
de
bodem
Wanddikte
Kas
Wang
Oorspronkelijk
[
mm
]
14
.
0
10
,
0
Minimaal
Imm
)
1
,
5
8
.
3
Maximaal
[
mm
13
,
6
Gemiddeld
12
,
9
9
,
5
Buik
4
,
0
10
,
7
13
,
9
12
,
7
Buik
14
,
0
8
,
9
10
,
5
[
mm
]
a
la
Afroesting
Maximaal
Gemiddeld
2
,
5
5
[
mm
]
_
[
mm
]
3
,
3
1
,
3
0
,
5
L
Pitting
tot
2
mm
van
2
tot
3
mm
>
3
mm
42
,
5
46
67
10
.
0
42
,
5
25
.
37
10
,
0
42
,
5
46
,
67
10
,
0
4
42
,
5
5
,
67
10
,
0
Buik
Buik
Meetgegevens
tot
2
meter
onder
de
waterlijn
Wanddikte
Kas
Oorspronkelijk
[
mm
]
14
,
0
Minimaal
11
,
5
Maximaal
Imm
]
13
,
4
Gemiddeld
Imm
12
.
6
mm
]
Wang
10
,
0
3
,
3
10
,
5
9
,
4
14
,
0
10
.
7
13
,
4
12
,
3
3
,
9
13
.
3
12
.
0
Afroosting
Maximaal
Gemiddeld
1
.
7
0
,
6
33
mm
il
Pitting
tot
2
mm
van
2
tot
3
mm
>
3
mm
42
,
5
46
,
67
15
.
0
42
,
5
46
,
67
10
,
0
42
.
5
46
,
67
10
.
0
42
.
5
46
,
67
10
.
0
Inspectie
havens
Amsterdam
Projectcode
HA2014
versle
definitie
Datum
18
mai
2008
Pagina
12
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gemeentewerken
3
.
3
Seuzhaven
-
Worteleind
De
damwand
in
de
Suezhaven
-
kade
Worteleind
bestaat
uit
2
type
damwandprofielen
:
raal
1
en
2
.
2
-
voudige
BZIV
N
50
met
een
weerstandsmoment
van
2050
cm
real
3
Um
9
2
-
voudige
BZ
III
A
met
een
weerstandsmoment
van
1650
cm
Het
bodemniveau
ligt
op
ca
.
NAP
-
9
,
50
m
De
waterlijn
ligt
op
NAP
-
0
,
40
m
.
De
doorsneden
van
deze
damwanden
zijn
te
zien
op
tekening
HH2044
-
T
-
003
,
bijlage
3
.
Yas
Werteland
Lokabe
Suezhaven
-
Worteleind
3
.
3
.
1
Verwerking
meetgegevens
Onderstaande
tabellen
bevatten
bewerkte
getallen
uit
de
lijsten
van
de
US
-
metingen
Het
betreft
hierbij
de
resultater
uit
a
le
raaien
en
niveaus
onderverdeeld
in
de
positie
ten
opzichte
van
het
profiel
De
US
-
metingen
zijn
uitgevoerd
op
de
volgende
niveaus
onder
NAP
.
0
,
5
m
,
1
,
5
m
,
2
,
5
m
,
5
,
0
m
7
,
0
m
en
0
,
30
m
boven
bodemniveau
,
ng
sactio
havons
Amsterdam
Projectcode
HH2644
vorste
delintel
Datum
19
mei
2009
Pagina
13
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gemeentowerken
3
.
3
.
1
.
1
Damwand
type
BZIV
N
50
Wang
Alle
meetgegevens
vanaf
de
waterlijn
tot
aan
de
bodem
Wanddikte
kas
Oorspronkelijk
_
_
[
mm
]
10
Minimaal
[
mm
]
11
.
3
8
,
2
Maximaal
(
mm
)
13
,
3
Gemiddeld
[
mm
]
13
.
0
Buik
14
7
,
5
13
,
7
NO
oo
12
,
9
Afroesting
Maximaal
Gemiddeld
2
.
7
[
mm
]
[
mm
]
0
,
9
Pitting
tot
2
mm
van
2
tot
3
mm
>
3
mm
90
.
0
5
,
0
5
0
90
,
0
5
,
0
5
,
0
90
,
0
5
.
0
5
,
0
90
,
0
5
,
0
Wang
A
Meetgegevens
tot
2
meter
onder
de
waterlijn
Wanddikte
Kas
Oorspronkelik
[
mm
]
14
Minimaal
[
mm
]
11
.
3
Maximaal
[
mm
]
13
.
3
Gemiddeld
[
mm
]
12
.
8
10
6
,
2
Buik
14
7
,
5
13
,
5
11
.
7
Buik
14
8
,
4
18
Afroesting
Maximaal
Gemiddeld
2
.
7
6
.
5
7
,
6
[
mm
]
[
mm
]
90
,
0
90
,
0
Pitting
tot
2
nm
van
2
tot
3
mm
>
3
mm
5
,
0
90
.
0
5
,
0
5
,
0
90
.
0
5
,
0
5
,
0
150
Inspectie
tavens
Amsterdam
Projectcode
HH2044
versle
derlier
Datum
18
mei
2009
Pagina
14
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gemeentewerken
3
.
3
.
1
.
2
Damwand
type
BZ
III
A
Alle
meetgegevens
vanaf
de
waterlijn
tot
aan
de
bodem
Wanddikte
Kas
Wang
Oorspronkelijk
[
mm
]
11
9
Minimaal
[
mm
]
8
,
5
5
.
7
Maximaal
[
mm
]
10
,
8
9
.
7
Gemidceld
-
[
mm
]
10
,
2
3
,
8
Buik
11
6
,
3
10
.
9
9
,
9
Buik
11
6
,
4
109
Afroesting
Maximaal
Gemiddeld
_
[
mm
]
[
mm
]
0
,
4
Pitting
tot
2
mm
van
2
tot
3
mm
>
3
mm
56
.
25
35
,
0
8
.
75
56
,
25
35
,
0
8
,
75
56
,
25
35
,
0
8
.
756
56
,
25
35
.
0
,
75
Wang
Buik
11
Meetgegevens
tot
2
meter
onder
de
waterlijn
Wanddikte
Kas
Oorspronkelijk
(
mm
)
Minimaal
mm
)
8
,
5
Maximaal
|
(
mm
)
10
.
7
Gemiddeld
[
mm
]
10
.
1
Buik
11
6
,
4
6
,
7
Toin
Afroesting
Maximaal
Gemiddeld
4
.
6
(
mm
)
[
mm
]
251
2
.
3
090
,
5
4
.
7
1
,
3
Pitting
tot
2
mm
ven
2
tot
3
mm
>
3
mm
%
56
,
25
35
,
0
3
,
75
56
,
25
35
,
0
8
,
75
56
,
25
35
.
0
8
.
75
56
,
25
35
.
0
8
,
75
Inspectie
havens
Amsterdam
Projectcode
HH2014
versie
dent
el
Datum
13
mei
2009
Pagina
15
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gemeentoworken
3
.
4
De
Ruyterkade
Oost
De
damwand
aan
Ruyterkade
Ocst
bestaat
uit
het
damwandprofiel
2
-
voudige
BZ
III
A
met
een
weerstandsmoment
van
1650
cm
Het
bodemniveau
ligt
op
ca
.
NAP
-
8
,
60
m
De
waterlijn
ligt
op
NAP
-
0
,
40
m
.
De
doorsneden
van
deze
damwand
is
te
zien
og
tekening
HH2044
-
T
-
004
,
bijlage
4
De
Ruyterkade
?
?
?
?
ferrat
ST
Lokatie
De
Ruyterkade
3
.
4
.
1
Verwerking
meetgegevens
Onderstaande
tabellen
bevatten
bewerkte
getallen
uit
de
lijsten
van
de
US
-
metingen
.
Het
betreft
hierbij
de
resultaten
uit
alle
raalen
en
niveaus
anderverdeeld
in
de
positie
ten
opzichte
van
het
profiel
De
US
-
metingen
zijn
uitgevoerd
op
de
volgerde
niveaus
onder
NAP
:
0
,
0
m
,
1
,
0
m
,
2
,
0
m
,
3
,
0
m
,
4
,
0
m
,
5
.
0
m
,
6
,
0
m
en
7
.
0
m
.
Inspectie
havens
Amsterdam
Projectcode
HH2044
versie
definier
Datum
18
mel
2009
Pagina
18
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Se
Gemeente
Rotterdam
Gemeente
werken
3
.
4
.
1
.
1
Damwand
typo
BZ
II
A
Buik
|
11
Alle
meetgegevens
vanaf
de
waterlijn
tot
aan
de
bodem
Wanddikte
kas
Wang
Oorspronkelijk
mm
11
9
Vinimaal
[
mm
]
73
5
,
8
Maximaal
(
mm
)
11
,
2
Gemiddeld
[
mm
]
Buik
11
60
7
.
2
10
.
3
Afroesting
Maximaal
Gemiddeld
Imm
)
Imm
3
,
2
0
.
7
0
,
6
1
.
1
Pitting
tot
2
mm
van
2
tot
3
mm
>
3
mm
72
,
5
21
.
5
6
,
0
72
,
5
21
,
5
6
,
0
72
,
5
21
,
5
6
,
0
72
,
5
21
,
5
6
,
0
V
.
Wang
Buik
11
Meetgegevens
tot
2
meter
onder
de
waterlijn
Wanddikte
Oorspronkelijk
Minimaal
[
mm
]
Maximaal
(
mm
)
Gemiddeld
[
mm
]
Buik
11
6
,
0
7
,
2
11
.
4
001
cool1
Afroesting
Maximaal
Gemiddeld
1
,
5
3
.
2
3
,
8
5
,
0
[
mm
]
Imm
Pitting
tot
2
mm
van
2
tot
3
mm
>
3
mm
72
.
5
21
,
5
n
72
,
5
21
,
5
6
,
0
72
,
5
21
,
5
72
,
5
21
,
5
6
,
0
6
.
0
6
,
0
Trespecte
havens
Amsterdam
Projectendo
HH2344
verslo
definiet
Datum
12
mel
2009
Pag
na
17
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gemcontowerkon
4
.
Uitgangspunten
voor
de
Analyse
4
.
1
Randvoorwaarden
De
hierna
uitgevoerde
beschouwingen
zijn
gebaseerd
op
de
verstrekte
gegevens
van
de
Kadeconfiguratie
met
het
jaar
van
ingebruikname
.
Hiermee
kan
een
uitspraak
gedaan
worden
van
de
huidige
status
en
de
restlevensduur
verwachting
.
Deze
uitspraak
wordt
gedaan
aan
de
hand
van
de
door
ccrrosie
geïnitieerde
,
gereduceerde
doorsnede
van
het
profiel
versus
de
theoretische
waarde
.
Daarbij
worct
onderscheid
gemaakt
tussen
de
beschouwing
met
betrekking
tot
de
sterkte
en
de
gronddichtheid
,
De
benaderingsmethode
om
te
komen
tot
een
uitspraak
voor
de
huidige
-
en
de
reststerkte
is
gebaseerd
op
een
aanname
van
een
overall
ontwerpveiligheidsfactor
van
1
.
5
op
de
materiaalspanning
in
de
doorsnede
van
het
damwandprofiel
ten
gevolge
van
alleen
de
buiging
.
De
invloed
van
de
normaalkracht
in
het
profiel
moet
separaat
worden
bepaald
door
een
Inschatting
van
de
doorsnede
vermindering
van
het
gehele
profiel
Deze
handelingen
kunnen
alleen
uitgevoerd
worden
indien
de
ontwerpberekeningen
voorhanden
zijn
.
De
aangenomen
ontwerpveiligheidsfactor
wordt
in
deze
beschouwing
gereduceerd
op
de
huidige
status
en
in
de
toekomstige
situatie
wordt
de
corrosiesnelheid
geextrapoleerd
tot
het
tijdstip
dat
de
factor
1
.
0
bedraagt
.
Een
constructieve
herberekening
voor
de
vastlegging
van
het
huidige
-
en
restveiligheidsniveau
is
niet
uitgevoerd
omdat
vooralsnog
geen
relatie
is
gelegd
met
de
ontwerpveiligheid
van
de
kades
vanuit
de
ontwerpberekening
.
4
.
2
Analyse
met
betrekking
tot
de
reststerkte
Volgens
de
"
Richtlijn
voor
het
herberekenen
van
kademuren
a
.
h
.
v
.
corrosle
meelgegevens
"
(
eigen
richt
'
ijn
)
geldt
voor
de
bepaling
van
de
reststerkte
:
tcorr
=
gern
-
Atpit
waarin
:
tgem
=
gemiddelde
wanddikte
uit
de
metingen
Alpit
-
de
relatie
tussen
de
gemeten
pittingdiepte
en
de
gradatie
van
de
pitting
per
oppervlakte
eenheid
.
De
reststerkte
wordt
uitgedrukt
in
een
reductiefactor
die
vermenigvuldigt
moe
:
worden
met
de
oorspronkelijke
constructieve
ontwerpveiligheid
.
De
reductiefactor
is
bepaald
door
de
verhouding
t
-
corr
en
t
-
oorspronkelijk
waarin
t
-
oorspronkelijk
de
dikte
van
het
theoretische
profiel
no
De
reststerkte
volgt
uit
de
gemeten
wanddiktes
van
de
profielen
als
toetscriterium
voor
de
constructieve
(
rest
)
veiligheid
die
gerelateerd
is
aan
een
veiligheidsklasse
met
een
bijbehorende
veilgheidsfactor
waarin
de
constructie
bij
het
ontwerp
is
ingedeed
.
Voor
de
huidige
en
toekomstige
status
gelden
reductiefactoren
op
de
veiligheidsfactoren
voor
alleen
de
materiaalspanningen
uit
buigende
momenten
.
Om
deze
reden
is
met
een
reductie
door
corrosie
gerekend
met
de
wanddikte
afname
van
de
buik
of
de
kas
van
het
profiel
Inspectle
havens
Ainsterdam
Projectcode
HH3064
versle
definiet
Datam
16
mel
2009
Pagina
16
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gemeentevorken
De
invloed
van
de
normaalkracht
in
het
profiel
moet
separaat
worden
bepaald
door
een
inschatting
van
de
doorsnedevermindering
van
het
gehele
profiel
Deze
handelingen
kunnen
alleen
uitgevoerd
worden
indien
de
ontwerpberekeningen
voorhanden
zijn
.
4
.
3
Analyse
met
betrekking
tot
de
gronddichtheid
Voor
de
bepaling
van
de
gronddichtheid
is
uit
gegaan
van
een
minimale
plaatselijke
wandikte
die
bepaald
is
uit
t
-
gem
de
aangetrofien
pittingdiepte
of
de
minimale
wanddikte
.
Hiermee
kan
bepaald
worden
wanneer
de
eerste
gaten
te
verwachter
zijn
door
extrapolatie
van
de
corrosiesnelheid
tot
t
=
0
(
t
is
de
wanddikte
)
Een
andere
methode
om
de
grondd
chtheid
tot
een
bepaald
jaartal
te
garanderen
is
gebaseerd
op
ervaringsgetallen
ontleend
uit
gegevens
uit
de
Rotterdamse
havens
.
Hierbij
wordt
de
zogenaamde
0
.
1
%
overschrijdingswaarde
gehanteerd
.
De
cverschrijdingswaarde
is
op
basis
van
steekproefgrootheden
uit
de
meetpopulatie
uitgedrukt
in
:
d
=
m
-
3
.
083
waarin
:
d
=
de
wanddikte
is
op
grond
van
de
overschrijdingswaarde
van
0
.
1
%
m
de
gemiddelde
wanddikte
;
s
=
de
standaardafwijking
:
3
.
08
is
de
kanswaarde
die
behoort
bij
het
aantal
waamemingen
bij
een
overschrijdingswaarde
van
0
.
1
%
.
Hierbij
is
het
gegarardeerde
jaartal
voor
de
gronddichtheid
gebaseerd
op
het
tijdstip
dat
over
0
.
1
%
van
het
gehele
staaloppervlak
gaten
aanwezig
kunnen
zijn
.
Opgemerkt
dient
te
worden
dat
deze
methode
meer
betrouwbaar
wordt
met
een
geringe
standaardafwijking
.
De
beide
methodes
zijn
bedoeld
om
een
zekere
ondergrens
aan
te
geven
.
Inspectie
havens
Amsterdam
Projectcode
HH2044
verslo
delitel
Datum
a
mei
2009
Pagina
*
9
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gemeentewerken
5
.
Resultaten
In
onderstaande
tabel
zijn
de
uitkomsten
opgenomen
zolas
in
voorgaande
hoofdstukken
is
beschreven
.
Suezhaven
damwandtype
BZIV
NE
(
buik2
)
T
]
-
bouwjaar
opname
inspecte
referenticbd
1972
2009
35
aar
4
lgemiddelde
corrosiesne
.
huid
uit
gemiddelde
wandiktes
5
maxima
corrosiesnelheid
ter
plaatse
van
locolo
piling
0
,
04
mmar
10
.
28Cimmaar
6
7
-
-
-
stp
inlileel
rondd
criheldverlles
ler
plaatse
van
max
male
pitting
uit
5
)
tljdalp
gronddichtheidverlies
cp
basis
van
0
,
1
%
damwand
oppervlak
in
het
laar
In
het
laar
2036
2073
a
huidige
status
van
de
sterkte
op
basis
van
de
gemiddelde
docrande
reduce
9
sterkte
over
25
jaar
redusteta
cor
Rg
=
reductiefacar
Ros
=
0
.
86
0
,
51
aa
huidigo
vellighe
d
ontuerpvellgheidsfactor
x
R
9a
votlighold
na
25
jaar
ontworpveilgheidsfactor
x
Ros
Suezhaven
damwandtype
ARBED
BZ
450
-
buik
1
bo
.
waar
2
opname
inspectie
3
roloron
:
ietid
19741
2009
)
25
jaar
4
5
gemiddelde
corrosiusnelre
d
uit
gemiddelde
wordiktes
maximale
corresne
heic
ter
plaatsu
vun
locala
pitting
0
,
026mm
/
aar
0
,
163
mm
/
aar
6
7
lidstio
rilee
greixdichtheidverlies
ter
plaatse
van
media
e
pitting
(
15
)
lidstio
gronddichtreldverlies
op
basis
van
0
,
1
%
damwand
oppervlak
htlaar
In
het
laar
2073
211al
|
0
Thuldige
status
van
de
sterkte
op
basis
van
de
gemiddelde
door
de
reductie
9
sterkte
over
25
par
reductierapor
R
=
redustelacor
Ros
-
0
.
93
0
.
54
8a
huidigo
veiligheid
ontworpvellgheidstaclor
Ro
92
velligheid
na
25
jaar
ontwerpveilgheldafactor
X
Rar
Inspectia
havens
Amsterdam
Prolactcode
HH2044
versie
defadel
Datum
13
mei
2009
13
mei
2009
Pagina
20
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gemeentewerken
Beringhaven
damwandtype
Hoesch
215
-
buik2
1
bouwjaar
2
opname
inopecite
3
referentietid
1953
2009
2linar
4
5
gemiddelde
corrosionelhe
'
d
uit
gemiddelde
wandikles
maximale
borroslusnulheic
ter
plaatse
van
lucais
piling
0
,
066
mmjaar
0
,
346
mmſaar
G
7
lidslip
ir
Hee
gronddichtheidverlies
ter
plaas
van
maximale
pitting
quit
5
)
lidstip
gronddichtheidverlies
op
basis
van
0
,
1
%
damwand
oppurvlak
in
het
jaar
in
het
jaar
2045
20921
8
9
huidige
status
van
de
sterke
op
basis
van
ce
gemiddelde
doorsnde
reductis
sieskie
over
25
jaar
reductiels
.
cor
F
reducilefacor
R
:
0
,
91
0
,
46
da
huldigo
volilghold
=
ontwerpvellgholdsfactor
x
R
Sa
veiligheid
ra
25
jaar
ontwerpvell
ghe
defactor
x
Rs
Beringhaven
damwandtype
Hoesch
175
-
buik2
1
2
3
Coun
cpname
inscecile
referent
euld
1976
2009
33
ligar
5
(
gemiddelde
corte
esne
hold
uil
gemiddelde
wand
klas
maximale
Ccrrorlesnelheid
ter
plaats
van
locale
piling
0
,
042
mm
/
jaa
:
0
.
245
mmljaa
(
uit
5
)
6
7
tijdstip
init
cel
Cronddichtheidverlies
terpeelse
van
madmaskin
tijdstip
grensdichte
dverlies
og
basis
van
0
.
1
%
damwand
oppervlak
In
het
jaar
in
het
jaar
2045
2104
8
9
huidige
status
van
de
sterke
op
basis
van
de
gemiddelde
doorsnde
roducto
serkle
over
25
Jaar
raductiefacor
R
reductiefacor
Ros
-
0
,
90
0
,
51
Ba
huidige
veiligheid
=
ontwerpvellgholdsfactorx
R
Sa
veillghold
na
25
jaar
ontwerpvoilgholdsfactor
x
Rgs
Suez
Worteleind
damwandtype
BZ
IV
N
50
-
buik2
bouwaar
2
opname
inspecte
3
referentietijd
1574
2009
35
ART
4
5
gemiddelde
corrosiesnelheid
ui
gemiddelde
wandlkies
maximale
corraaicenaihe
d
ter
plaatse
van
loca
e
pita
0
,
040
mm
.
jaar
0
,
303
mm
jaar
6
7
Udstip
irleel
gronddichtheidverlies
ter
plaatse
van
maximale
pitiing
(
uit
5
)
lidstip
bronddich
he
dver
les
op
basis
ven
0
,
1
%
damwand
oppervlak
in
het
jaar
in
holjaar
20301
2035
Inicia
s
us
van
de
sterkte
op
basis
van
de
gemiddelde
doorsnde
reductie
serkle
over
25
jaar
redactletacor
R
=
reductiefacor
Rs
9
de
huidige
veiligheid
=
ontwerpvelleholdsfactor
x
Ra
9
voilighold
na
26
Jaar
=
ontwerpvellgholdsfactor
x
R
Inspectie
havens
Amsterdam
Projectcode
HH2044
versio
dolini
Datum
18
nel
2009
Pagina
21
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gemeentewerken
Suez
Worteleind
damwandtype
BZ
HLA
-
buik2
1
2
bouwjaar
opname
inspectie
referentietid
44
jaar
4
gemiddelde
corrosios
nolheid
ul
gemiddelde
wond
ktas
5
maximale
corroslosnulhold
ter
plaatse
von
loca
tinn
0
,
090
mm
/
jaar
0
.
173
mmjaar
in
helia
7
licstointigul
grondd
chtheidvarles
ler
ganse
van
maximale
pilling
(
uit
6
)
Lestp
gronddotheld
verilus
op
basis
von
0
,
1
%
damwand
or
perwak
20461
2076
In
het
is
B
huldige
status
van
de
sterkte
og
bass
van
de
gem
ddelde
conrende
reductie
sterkte
over
25
jaar
reductiolator
Rs
10
,
88
reduct
ofa
cor
Ras
0
.
56
9
Ba
huidige
velligheid
ontwervellgholdsfactor
x
R
Oa
velllgheld
na
25
jaar
ontworpvoilgheidsfactor
x
R
De
Ruyterkade
damwandtype
BZ
III
A
-
buik2
bouwjaar
opname
Inspectie
Irelerenlieilld
1969
2009
40
jaar
gemiddelde
correiosnelheid
uit
en
delde
wandikus
maximale
corrosios
sinald
ter
plaatso
ven
local
p
ng
0
,
025
m
0
,
200
m
jaar
aar
3
7
Lidstip
incl
gronddichtheid
verlies
terp
aalse
v
maximale
ciltline
(
15
)
Ujdstip
grondoshtheidverlies
op
bass
van
0
,
1
%
damwand
oppervlak
in
het
jaar
In
het
jaar
2039
2114
5
huidige
status
van
de
sterkte
op
basis
van
de
gemiddelde
doorsne
reductio
9
sterkte
over
25
jaar
recuclle
facor
Re
-
reductiefacor
Rs
0
.
91
0
.
66
Ba
huidige
veiligheid
ontworpvellahaldsfactor
x
R
Sa
veiligheid
na
25
jaar
antworpveilgheidsfactor
Rss
Inspectie
havens
Amsterdam
Projectcode
Projectcode
HR
2044
varsle
definitie
Datum
10
mei
2009
Pagina
22
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gemeentewerken
6
.
Conclusies
en
aanbevelingen
6
.
1
Suezhaven
Zowel
damwand
type
BZ
I
NE
als
BZ
450
levert
geen
significante
verschillen
op
in
de
gemeten
wanddiktes
tot
2
meter
onder
de
waterlijn
in
vergeijk
met
de
resultaten
vanaf
de
waterlijn
tot
aan
de
bodem
.
De
status
van
het
constructieve
veiligheidsniveau
gerelateerd
aan
de
sterkte
ligt
op
dit
moment
voor
damwandtype
BZ
V
NE
op
88
%
(
veiligheid
y
=
0
.
88
X
1
,
5
=
1
,
32
)
van
het
oorspronkelijke
niveau
.
Voor
damwand
type
BZ
450
geldt
93
%
(
y
=
1
,
40
)
.
De
gronddichtheid
is
voor
damwand
type
BZ
IV
NE
gewaarborgd
tot
2035
en
voor
type
BZ
450
tot
2073
.
Dit
zijn
de
ondergrenzen
van
twee
benaderingsmethodes
.
6
.
2
Beringhaven
Zowel
damwand
type
Hoesch
215
als
Hoesch
175
levert
geen
significante
verschillen
op
in
de
gemeten
wanddiktes
tot
2
meter
onder
de
waterlijn
in
vergelijk
met
de
resultaten
vanaf
de
waterlijn
tot
aan
de
bodem
.
De
status
van
het
constructieve
veiligheidsniveau
gerelateerd
aan
de
sterkte
ligt
op
dit
moment
voor
damwandtype
Hoesch
215
op
91
%
(
y
=
1
,
37
)
van
het
oorspronkelijke
niveau
.
Voor
damwandtype
Hoesch
175
geldt
90
%
(
Y
=
1
,
36
)
.
De
gronddichtheid
is
voor
damwand
type
Hoesch
215
gewaarborgd
tot
2046
en
voor
type
Hoesch
175
tot
2045
.
Dit
zijn
de
ondergrenzen
van
twee
benaderingsmethodes
.
In
2008
is
door
Gemeentewerken
Rotterdam
in
opdracht
van
Haven
Amsterdamn
een
controleberekening
voor
de
kademuur
Beringhaven
gemaakt
.
De
controleberekening
is
uitgevoerd
om
de
bestaande
infrastructuur
te
verifieren
aan
het
nieuwe
functionele
gebruik
bij
de
huidige
contractdiepie
en
een
eventuele
toekomstige
contractdiepte
.
In
de
controleberekening
is
een
aanname
gedaan
voor
de
corrosie
van
1
,
0
mm
.
Uit
de
mezingen
die
nu
zijn
uitgevoerd
blijkt
de
gemiddelde
corrosie
(
t
.
p
.
v
.
kas
en
buik
)
1
,
3
mm
te
zijn
.
De
berekende
veiligheid
y
in
het
rapport
"
Beringhaven
-
Amsterdam
,
Controle
belastingen
kademuur
,
d
.
d
.
21
juli
2008
blijkt
dus
nog
iets
lager
zijn
dan
is
aangenomen
.
6
.
3
Suezhaven
-
Worteleind
Zowel
damwand
type
BZIV
N
50
als
BZ
MI
A
levert
geen
significante
verschillen
op
in
de
gemeten
wanddiktes
tot
2
meter
onder
de
waterlijn
in
vergelijk
met
de
resultater
vanaf
de
waterlijn
tot
aan
de
bodem
.
Inspeclle
havens
Amsterdam
Projectcode
HH2044
versio
defined
Datum
18
me
2009
Pagina
23
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gemeentewerken
De
status
van
het
constructieve
veiligheidsniveau
gerelateerd
aan
de
sterkle
ligt
op
dit
moment
voor
damwandtype
BZ
IV
N
50
op
90
%
(
Y
=
1
,
35
)
van
het
oorspronkelijke
niveau
.
Voor
darwandtype
BZIJA
geldt
88
%
Y
=
1
,
32
)
.
De
gronddichtheid
is
voor
damwand
type
BZ
IV
N
50
gewaarborgd
tot
2030
en
voor
type
BZIA
tot
2046
.
Dit
zijn
de
ondergrenzen
van
twee
benaderingsmethodes
.
6
.
4
De
Ruyterkade
Oost
Damwend
type
BZ
III
A
levert
geen
significante
verschillen
op
in
de
gemeten
wanddiktes
tot
2
meter
onder
de
waterlijn
in
vergelijk
met
de
resultaten
vanaf
de
waterlijn
tot
aan
de
bodem
.
De
status
van
het
constructieve
veiligheidsniveau
gerelateerd
aan
de
sterkte
ligt
op
dit
moment
voor
damwandtype
BZ
II
A
op
91
%
Y
=
1
,
37
)
var
het
oorspronkelijke
niveau
.
De
gronddichtheid
is
voor
de
darward
gewaarborgd
tot
2039
.
Dit
zijn
de
ondergronzen
van
twee
benaderingsmethodes
.
In
2006
is
door
Witteveen
en
Bos
onderzoek
gedaan
naar
de
technische
levensduur
van
enkele
kacemuren
in
Amsterdam
,
waaronder
de
kademuur
van
De
Ruyterkade
Oost
.
De
resultater
van
dit
onderzoek
zijn
verwerkt
in
het
rapport
onderzoek
kades
Oosterdokseiland
,
ASD1016
1
/
donj2
/
005
.
Gemeentewerken
Rotterdam
heeft
in
2008
een
second
opinion
gegeven
op
dit
rapport
met
nadruk
op
kade
9
(
=
De
Ruyterkade
Oost
)
,
Het
rapport
'
Kades
Oosterdoksei
and
,
Second
opinion
rapport
onderzoek
kades
'
door
Gemeentewerken
Rotterdam
geeft
als
belangrikste
conclusie
dat
ce
totale
stabiliteit
van
de
damwandconstructie
problematisch
is
.
Dit
probleem
blijft
ook
nu
van
kracht
en
kan
zowel
vanuit
functionele
gebruik
als
technisch
worden
aangepakt
:
•
•
•
Verlaging
bovenbelasting
tot
bijvoorbeeld
10
of
15
KN
/
M2
(
klasse
300
of
450
)
Verhoging
bodemniveau
voor
de
damwand
Versterking
damwend
Plaatsen
extra
verankering
Inspectie
havens
Ansterdam
Projectcode
HF2044
versle
dertier
Datum
18
mei
2009
Pagina
24
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gemeentewerken
Bijlage
1
Tekening
HH2044
-
T
-
001
Suezhaven
Inspectie
Iravens
Amsterdam
Projecte
de
HH2644
versle
celinilet
Datum
18
al
2009
Pagina
25
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>3
.
EESZYK
A
HELL
TIEN
INDIR
IRDIMINUL
AN
LEO
AND
THUNDER
DOORSNEDE
MESELLUS
11
:
301
+
1212
URINE
VOORAANZICHT
11
:
2001
ELEDEREN
WINDOW
0
-
1940
-
86
-
2
-
12
-
LE
-
H
AH
GLX
CS
SCHEMA
MFFTPUNTEN
ALGEMENE
OESTEMETING
*
W
ELSH
MAIL
OPMERKINGEN
VOORAANZICHT
11
:
2001
WORLD
MEETNIVEAU
17
/
18
ALLE
MATEN
IN
HET
CONTROLEREN
T
-
-
-
-
X
Haven
Amsterdam
SITUATIR10000
XXX
CATES
DE
STERILIE
VERSIE
TAL
CO
SEPUT
16
:
10
EERSTE
LITGAVE
IHL
FRAUERT
CAME
LLEN
EE
CHELLEPILIM
1
12
ISH
ZAMELEN
-
-
VORMILJET
BASES
DETAILS
HETPLNT
VAN
ALGEMENE
DIKTEMETINENDO
IP
PEEPNEAN
.
HET
NIVEERENO
Gerreante
Rotterdam
Garn
DETAILS
MEETPUNT
VAN
ALGEMENE
OKTEHFTING
PREFECTNT
3a
13
HENGENUITVERENI
WANDDIKTEMETINGEN
BALL
SEE
SE
ZIJAANCHT
FENDERPAAL
(
1
:
50
)
PRINCIPE
DOORSNEDE
A
11
:
1001
SUEZHAVEN
OORAAVIGHIT
DOCASNICE
EN
DETAILS
andet
med
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gumeentewerken
Bijlage
2
Tekening
HH2044
-
T
-
002
Beringhaven
Inspectie
havens
Amsterdam
Projectcode
FH2044
vers
le
defintlet
Datum
18
mal
2005
Pagina
25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>VOORAANZICHT
11
:
2001
VOORAANZICHT
11
:
20
SITUATE
161003
MEETNIVEAU
1
T
/
M6
INC
VOORAANZICHT
11
,
200
temu
+
ALL
ALLE
MATEN
IN
HET
WERK
CONTROLEREN
WIRELIS
MEDIRILICETUGATALES
O
0
0
IRIVITI
TEME
PRINCIPE
DOORSNEDE
A
11
:
1001
-
-
-
I
DETAILS
MEETPUNT
VAN
ALGEMENEDIKTEVE
IN
PET
ITOR
DETAILS
MEETPUNT
VAN
ALLEENE
BESTEETING
TOTTEST
61
.
GENTE
X
Haven
Arsten
OOOD
PⓇ
-
-
-
-
OM
Line
VERSIE
GA
EERSTE
UITGAVE
+
HONDA
13
WIR
SINAR
LEH
Gerente
Room
Cara
PULSEITE
OLLEETING
SCHEMA
VEZ
FUNTE
ALGEMENE
DIKTEMETING
WANDDIKTEMETINGEN
BERISHAVEN
CORNECHT
,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gomeentewerken
Bijlage
3
Tekening
HH2044
-
T
-
003
Suezhaven
-
Wo
-
teleind
Rispectie
havens
Amsterdam
Projectcode
H42044
versle
calintier
Datum
18
mai
2009
Pagina
27
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>KA
IMUM
4
.
LIVE
HAHAHAHA
-
JOERNAL
S
UR
LE
SITUATIE
1
:
10000
VOORAANZICHT
11
:
2003
2
.
OS
tе
trеаtаu
DRE
NEETNIVEAU
1
T
/
M
6
MEETNIVEAL
1
T
/
M
41
2
.
L
EDXCH
SEDI
ULTE
OPMERKINGEN
LAIN
PULA
V
ANCOS
UTANLAR
-
TENERI
SCHEN
MEETPUNTEN
ALGEMENE
DIKTEMETING
ANCI
ENCIL
DRET
ATILIRE
CHELA
.
SK
FENIC
SCIEN
SPUITTIESTETTUNO
VIEWS
BERTRAN
WARENA
TERESEAVIONOW
NED
1
J
.
XALLEEN
ALLE
WAPEN
IN
HET
WERK
CONTROLEREN
*
Haven
Amsterdam
XXX
LE
0
0
VERSIE
YATAZ
.
195
PRINCIPE
DOORSNEDE
B
11
:
1001
EERSTE
UTSAVE
30GSMEDEL
.
.
.
EN
NEETUNT
11
:
10
DESHERESETET
PRINCIPE
DOORSNEDE
A
11
:
1001
LIINI
Gemeente
Rotterdam
Benarkan
verders
WORDINATOLETA
BANTLY
EHHEETPILIELIN
DETAILS
MEETPUNT
VAM
ALGEMENE
DIKTEHETING
MEL
PER
REETPLW
X3
.
12
RETICE
:
UITVOEREI
D
ETAIL
5
MEETPUNT
VAN
ALGEMENE
DIKTEMETING
PER
HEETPONI
12
METIEW
WITYDERES
CONTROLE
WANDDIKTEMETINGEN
SUEZHAVEN
WORTELEIND
VOORAANRICH
DOCESNESCACH
DETAILS
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Gemeente
Rotterdam
Gemeentewerkon
Bijlage
4
Tekening
HH2044
-
T
-
004
De
Ruyterkace
Oost
Inspeetle
havens
Amsterdam
Projectcode
HH2014
versle
delinler
Datum
19
Tel
2009
Pagina
2e
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>TURNIIRIDIULIER
WILL
PORTL
.
LUMINLICHAPATIU
.
.
.
.
TULL
HELLU
DEN
FRANCE
MATI
VOORAANZICHT
11
:
2001
SCHAAL
ca
.
1
:
5003
011
0
0
0
0
0
0
MEET
NIVEAU
1
T
/
M
HIPERISE
-
341
+
+
.
.
12
+
+
two
+
AL
HILTALNTLN02
CANTAL
HEBO
BPM
K
eran
WEB
:
ve
TE
OPMERKINGEN
APRILIE
WINNLIMET
TOIHIARIGEEL
ALLE
9
.
410
STEMU
ELLET
AL
S
.
AUDIVIDUALITET
O
PENEL
CELL
LEVELER
SUBDLEGELEGENERELLE
ROVERGEGEN
SCHEMA
MEETPUNTEN
ALGEMENE
DIKTEMETING
APELECEHED
BREVICTEMERY
TEL
.
52
GRIL
ON
SPEECHESPECTEREN
ENTIRE
31
ALLE
MATEN
IN
HET
WERK
CONTROLEREN
TUTELE
BILA
X
Haven
Amsterdam
XXX
VERSIE
.
WATERZIJDE
Y5100
101
CORNEDEL
.
EEN
HEECEVNE
11
:
10
PRINCIPE
DOORSNEDE
A
11
:
1001
SERSTE
UITGAVE
TEUTANE
10
-
12
-
2008
L
+
EDIGE
LINAN
-
IL
Gemeente
Rollerdam
Gartenlewaren
YOUMARZICHT
.
.
.
TAY
BAN
1
/
ELREDAS
3
4500
DETAILS
NEETPUNT
VAN
ALGEMENE
DIKTEYE
TING
11
,
131
PER
HECTPUNT
63
12
METINGEN
UITVOERENI
CONTROLE
WANDDIKTEMETINGEN
MIMOSA
Ture
VOORAANZICHT
DOORSNEDE
EN
DETAILS
ZE
TEKENS
HH2014
T
004
welcome
Mata
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>