<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gronddicht
doek
breed
2000
polypropuleenweefsel
2920
2250
1200
150
500
150
150
M980
Gronddicht
doek
breed
2000
polyproguleenweefsel
aansluitvlak
van
bestaande
metselwerk
wand
uitvlakken
middels
specie
,
bij
uitvoeren
dilatatieprofiel
voorstrijken
met
zwellende
elastische
voegvulling
820
dubbele
hrsp
.
012
-
150
460
:
150
420
+
336
+
445
+
2x5
020
-
100
ROBK
350
.
300
+
t
.
p
.
v
.
horizontal
gedeelte
RVS
deuvels
230
,
1
=
500mm
inlijmen
in
bestaand
metselwerk
,
deel
dat
in
beton
wordt
gestort
omwikkelen
in
Densoband
540
dilatatievoegband
levensduur
100jr
500
300
80
+
+
NAP
=
0
hrsp
.
+
beugel
012
-
150
800
230
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
0
3825
2
.
016
hrsp
.
12
-
150
4
0
16
+
hrsp
.
016
-
150
150
260
340
G
500
400
-
gem
Waterpeil
600
rend
400
00g
dilatatievoegband
levensduur
100jr
oooooo
stoenmotief
waalformaat
kruisverband
55245
230
300
150720
1
V
250
/
/
/
stekken
016
-
150
560
dilatatie
15mm
voorzien
van
tempex
en
afwerken
met
Thiokolkit
diep
20mm
beugels
016
-
150
D
350
ruimte
voor
drenkelingentrap
beugels
016
-
150
016
-
150
500
riool
dilatatie
15mm
voorzien
van
tempex
en
afwerken
met
Thickolkit
diep
20mm
2000
aansluitvlak
van
bestaande
metselwerk
wand
uitvlakken
middels
specie
,
bij
uitvoeren
dilatatieprofiel
voorstrijken
met
zwellende
elastische
voegvulling
trekband
5025
2150
Aansluiting
bestaand
/
nieuw
T
.
p
.
v
.
de
hoge
zijde
016
-
150
Aansluiting
bestaand
/
nieuw
T
.
p
.
v
.
de
lage
zijde
016
-
150
O
lokaal
versmald
2690
+
houtdraadbouten
016
,
l
=
200mm
in
elke
plank
tbv
houten
damwand
Afmeting
zie
ber
Hektec
schoorstand
5
:
1
2000
2690
Prefab
betonpalen
thermisch
verzonken
deuvels
030
,
1
=
500mm
inlimen
in
bestaand
metselwerk
,
deel
dat
in
beton
wordt
gestort
omwikkelen
in
Densoband
290x290
stalen
buispalen
dilatatie
40mm
voorzien
van
tempex
en
afwerken
met
Thiokolkit
diep
20mm
Gronddicht
doek
breed
2000
polypropuleenweefsel
320x320
stalen
buispalen
150
NAP
bestaande
houten
palen
NAP
bk
.
vloer
100
-
NAP
500
1005459
290x290
100
-
NAP
bk
.
vloer
ok
.
vloer
600
-
NAP
ok
.
Vloer
600
-
NAP
Hot
dilatatie
band
hor
.
niet
toe
gepast
houten
damwand
scherm
zorgt
voor
afsluiting
dilatatie
band
hor
.
niet
toegepast
houten
damwand
scherm
zorgt
voor
afsluiting
290x290
dilatatie
om
voorzien
van
tempet
an
afwerken
met
Thickolkit
diep
20mm
prefab
beton
paal
290x290
320x320
320x320
prefab
betonpaal
320x320
Stalen
damwand
vigns
opgave
leverancier
bestaande
houten
palen
stalon
damwand
vigns
opgave
leverancier
Milieuklasse
:
xc
1
,
XA
|
|
cá
Fi
DEZE
TEKENING
IS
VOOR
UITVOERING
!
!
!
Betonrenvooi
Principe
balikwapening
en
sparingan
Aansluiting
bestaand
/
nieuw
T
.
p
.
V
.
de
lage
zijde
min
,
500
min
500
Aansluiting
bestaand
/
nieuw
T
.
p
.
V
.
de
hoge
zijde
balk
longte
breedte
Spar
ingen
>
100m
uit
bovenzijde
en
onderzydo
baik
.
Tussenrust
tussen
twee
sparingen
>
100MA
.
Soaringon
<
876
non
extra
wapening
.
Soaringen
>
976
:
2010
extra
619
leggen
tot
500mn
voorba1
sparing
.
Aan
beide
zijden
van
de
sparing
1
beugel
overeenkomstig
met
beugelopening
betreffende
belk
plaatsen
Sterkteklasse
,
milieuklasse
en
dekkingen
Betonkwaliteit
:
Fe3500
C30
/
37
Milieuklasse
Betonstaalkwaliteit
233kant
Onderdeel
Bovenkant
Onderkant
Pondon
Binnenkant
Buitenkant
XC1
,
XF
:
SORT
XC4
/
XF1
Vloer
Balk
Wand
Kolon
Poer
Congolo
weg
5030
-
laag
toy
buitenkant
-
2
1830
tov
buitenkant
but
9900
6145
1900
8005
3
lang
tov
buitenkant
Kom
Vlow
Wer
3000
Leslengte
wapening
Las
lengtes
18
10
am
B12
d16
620
25
m
132
mn
350
450
1700
Bauge
1
Boven
Onder
son
400m
700
550mm
BSON
700mm
1100
850mm
300
overstort
350
mm
1400
nn
zand
Beugel
2000
2250
-
Naast
elkaar
liggende
staven
verspringend
overlappen
-
Laslengte
bly
bunde
18
van
2
staven
vermenigvuldigen
met
1
,
2
D
.
staven
825
en
1
,
5
1
)
>
25
.
-
Lasiengta
bii
bundels
van
9
staven
vermenigvuldigen
mot
1
.
3
11
stavon
<
25
on
1
.
8
01
)
>
825
.
Bovenwapening
met
lassen
t
.
.
.
steunpunten
.
/
Onderwapenang
niet
lassen
in
hart
overspanning
.
2300
parkeren
rodestraat
klinker
100x200
parkeren
rodestraat
klinker
100x200
OCDG
gewijzigd
BOLDER
zand
Vemieuwen
Kademuurdeel
tweede
kortverlorenkade
project
opdrachtgever
omschrijving
aanvullen
met
amsterdams
bomenzand
200
-
NAP
tot
150
-
0
.
k
.
bestraating
.
van
150
-
0
.
k
.
bestrating
tot
o
.
k
.
bestraating
cunetzand
buitenkant
nieuwe
dekstsen
out
tonkant
ntouma
dokstoon
buitenkant
bestaande
deksteen
sustenkant
bestaande
teksteen
As
-
built
wapening
doorsneden
c
-
c
en
aansluitingen
tussen
bestaand
en
nieuw
•
drenkelingen
trapsparing
refs
140B0
-
wUb1
schaal
1
:
20
/
1
:
50
getekend
1
datum
22
-
10
-
2016
water
werk
tekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>