<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>NO
.
44
1958
.
BESTAR
IN
VOORWAARDEN
,
waaraar
Burgensesler
en
Wolhouders
van
do
gemeente
Amsterdam
op
maandag
15
sep
tember
1956
,
te
11
uur
,
in
het
openbaar
zullen
doen
aanbesteden
:
Het
maker
van
een
walnuur
,
lang
+
122
10
,
langs
de
Baarsjesweg
,
voor
do
porcelen
nos
.
140
tot
160
.
Met
bén
tekening
(
6
/
503
/
3
-
1
-
7
)
on
con
rischrijvingsbiljct
.
-
-
-
-
-
-
Berste
af
de
1
i
n
_
s
.
Cmeekrijving
.
Par
.
1
.
Uil
le
voeren
werken
.
4
.
Hulpwerken
.
B
.
Sloopwerken
.
c
.
Grondwerken
.
D
.
Heiwerken
.
1
.
Timmerwerken
.
Botonworkom
.
Metselwerker
H
.
Natuursteerwerken
.
Verfwerken
.
Divcrse
workon
.
K
.
Het
onderhouden
van
het
uitgevoerde
werk
vo
gens
par
.
16
van
dij
Bestek
en
voorwaarde
.
.
CHEH
Par
.
2
.
Hcofdafine
tingen
on
pellen
.
De
lengte
van
de
te
zaken
walmuur
bedraagt
+
De
breedte
van
de
vloer
bedraagt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
De
bovenkant
van
do
dokstonon
ligt
op
.
.
.
80
m
.
50
m
.
0
.
28
m
+
1
.
A
.
.
Par
.
3
.
Te
leveren
en
te
verwerken
materialen
en
te
verrichten
werk
zaamneden
.
Voor
het
in
het
hoofd
van
dit
Bestek
en
Voorwaarden
genoemde
en
op
de
tekening
aangegeven
work
lovort
or
verwerkt
do
aanneer
de
gebiste
materialen
en
verricht
hij
de
werkzaamheden
,
in
hooid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>-
2
-
In
meters
Foevoelhoic
i
Te
verre
kenen
vol
gens
ta
-
riefnummer
:
Omschrijvire
2011
tal
Onder
-
Lengte
Breedte
Hoogte
ol
'
dikte
etalon
delen
-
-
pro
com
.
A
.
Hul
pwerker
.
Schoringen
langs
het
werk
terrei
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
B
,
Sloopwerken
.
Opnemen
van
de
bestrating
en
op
vrachtauto
'
s
leden
van
de
uitkomende
nasenielen
.
.
.
.
Opnomen
en
schoonmaken
van
6
bolders
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Slopen
van
houten
dekslc
ven
,
watersloven
,
kubbestij
lon
,
beschieting
'
s
tengels
,
+
0
,
07
+
4
121
,
00
721
,
80
11
11
zrokken
van
+
81
dennehouten
bosch
ooiingtalen
.
en
van
danplankon
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
aan
een
damwand
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sloper
van
stolen
anker
stanggedee
.
ten
,
beugels
,
bou
ten
,
enz
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
De
van
de
sloopwerken
kc
mende
bestratingsme
Lorialen
,
de
dennehoutonpa
en
,
de
dan
planken
en
de
bo
ders
blijven
het
eigerdom
van
de
Gemeente
.
Opslaan
van
de
palen
en
dumplarken
op
het
werkterrein
Vervoeren
van
de
bolders
naar
de
werf
van
de
Diorst
der
Publieke
werken
aan
de
Dijk
gerucht
.
.
.
.
Do
overige
van
de
sloop
werken
komende
matorialen
wordon
het
eigendom
van
de
aannomor
en
moeten
onmiddel
lijk
worden
afgevoerd
.
.
.
.
.
.
.
0
.
Crondwerken
.
Afvoeren
van
de
uit
so
ont
gravingor
komende
grond
.
.
.
Zuiver
zand
aan
aanvullin
ben
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Onderhouden
van
het
gracht
profioi
on
avontuoci
torug
brongen
hiervan
tot
de
bij
de
aanvang
van
de
werkzaamhedon
aariwezige
diepten
,
welke
op
de
bestektekening
zijn
aange
govon
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1420
m
De
ioiworkor
.
102
dormen
hoimaelen
.
.
.
.
.
.
.
.
not
con
omtrek
op
m
van
de
kop
van
.
.
.
.
.
.
.
.
on
aan
do
punt
van
.
.
.
.
.
.
.
.
.
onder
von
holling
 ven
 4
 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>-
3
-
Ir
.
meters
Hooveelheid
1
Te
verre
kenen
vol
gens
le
riofarmer
Omschrijving
Lengte
Broedtc
Hoogte
of
dikte
Onder
deler
Totalen
Inhoien
van
:
81luit
do
sloopwerken
komondo
donnen
alcn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Toskant
bozaagd
en
ge
ploegd
dennehout
aan
danplan
pro
mm
.
3
,
20
0
,
0651
2
,
50
3
,
30
0
,
15
0
,
15
-
10
.
07
+
4
121
,
20
voor
4
cedoelten
dwarsdamwand
.
.
.
.
.
.
onder
de
vloer
en
4
damnalen
.
.
.
Hoien
van
uit
de
sloopwer
kon
komondo
camplenkon
.
.
.
.
.
.
aan
een
langsdamwand
.
.
.
.
.
.
.
.
E
.
Timmerworken
.
Azzagen
van
de
paien
en
ma
ken
van
vierkanto
pennen
987
.
129
palon
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
en
van
conische
pernon
aer
54
palon
.
.
.
1
zagon
van
de
damwanden
.
1
.
Betonwerken
.
Beton
aan
werkvlooren
,
als
omschroven
in
art
.
1
?
van
de
G
.
D
.
V
.
-
1950
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Baton
,
mat
con
mengverhou
ding
van
100
ks
cement
og
1
,
5
tl
zard
en
2
,
3
hl
grind
on
40
cm3
vlooibare
zoep
,
aan
de
vloor
,
de
wand
,
de
voctingen
var
ce
Komblokkon
on
de
voes
planken
.
.
.
.
.
.
.
.
Rondstaal
aan
wapening
van
het
beton
,
mot
inbegrip
van
supports
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cemontsaus
aan
bestrijken
van
de
betonvlakken
Halen
,
stel
en
or
inbeton
noron
var
6
londbloklon
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
.
Motoelwerken
.
bletselklinkers
(
kelder
klinkere
)
en
specie
,
met
een
mergverhording
van
100
kg
ce
mert
op
2
,
4
h1
rivierzand
or
140
cm3
vloeibere
seep
,
aan
de
bekledire
van
de
walmuar
.
.
.
.
Uitkrubben
van
de
voegen
aan
de
ochterkan
.
van
ce
be
Iclodine
,
ter
diepte
van
2
cm
.
Specio
,
met
een
mondver
houdens
als
van
de
messelspe
cic
,
aan
platvol
voegen
var
de
voorzijde
van
de
beke
-
†
135
m3
"
=
9500
ks
"
"
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>In
motors
Hoeveelheid
Omschrijving
+
Te
verre
kenen
vol
gens
ta
ricer
Lengte
Brecate
Hoogte
of
dikta
Order
dolen
Totalen
0
,
60
0
,
28
121
,
80
m
pro
mem
H
.
Jatuursteerwerkerl
.
Hulon
en
stellen
van
na
turstonon
jokstonen
.
.
.
.
.
.
.
Paomakon
van
oindstukken
.
Specie
,
met
een
mer
-
gver
hourling
29
van
de
metsolspc
cie
,
aan
aangeten
en
aanvoo
gen
van
de
voren
gensende
dek
Storon
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
Verfwerken
.
Bitumireuze
vorm
aan
twee
maal
bestrijken
van
do
kom
blokkon
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
J
.
Diverse
werken
.
Schuimplastic
,
dik
.
.
.
.
.
.
.
iri
de
dilatatievoegen
,
uitge
zoncord
de
secolten
tos
plaatse
van
de
dekstenen
.
.
.
.
Bituminouze
voosvulling
,
ir
de
laatstgenoemde
voegen
tunaon
de
dekstenen
.
.
.
.
.
.
Herstellen
van
de
aanslui
tingen
van
de
bestaande
wal
muur
en
de
beschoeiing
op
de
to
maken
wel
mour
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Par
.
2
.
Door
do
Gomoonte
tor
beschikking
te
stellen
materialen
en
hulpmaterialen
.
Materiaal
Hooveol
hecen
Plaats
van
terbeschikkingstelling
Datuurstenen
lekstonen
-
121
,
80
m
Verf
van
do
Dienst
der
Publieke
Yorken
aan
die
Dijksgrach
.
Kombi
okken
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
stuks
6
stuks
Bestratingsweri
aan
de
Van
Beige
s
bergenstraat
.
Par
.
5
.
Door
de
Gemeente
uit
te
voeren
werkzaanheden
.
.
7
.
Lanbrengen
van
bestraving
.
2
.
Afvoeren
van
bestratingsmaterialen
.
3
.
Rooier
van
borer
.
4
.
Verwijderen
en
herplaatsen
van
lichtmasten
.
Voorschri
tor
voor
de
uitvoering
.
Par
.
6
.
Hereling
van
de
werkzaamhede
:
ez
hez
werkplan
.
De
aanneer
worat
nadrox
.
click
herinnerd
aan
het
bepaalde
in
art
.
6
van
de
Algemene
bepalingen
betreftende
aanvang
en
regeling
van
de
verkon
.
Hij
is
verplicno
,
100
de
uitvoerders
van
de
in
par
,
5
sengende
Werlten
goede
samenwerking
te
betract
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De
Ceneente
aanvaardt
tet
do
gcodkeuring
van
hot
worlop
-
an
geen
enkele
verantwoordelikheid
;
alle
risico
'
s
blijven
voo
rekening
van
de
aannemer
.
De
aannemer
wordt
nadrukkelijk
herinnerd
aan
he
:
bepaaldo
in
art
.
6
,
lodor
.
8
on
9
,
van
de
Algemene
Bepalingon
,
betrof
fende
de
voorschriften
in
det
belang
van
het
verkeer
.
ekaninanname
won
CD
9
Par
'
.
7
.
ijze
Virui
vocring
en
bewerking
.
De
aannemer
is
echoel
verandwoordelijk
voor
de
door
do
Gonoonto
tor
boschikking
gestelde
materialen
,
vanaf
hot
tijd
stip
,
waarop
de
zo
tor
beschikking
zijn
gesteld
.
Voor
zoveel
de
ze
naterialen
wezens
beschadiging
na
be
terbeschikkingstollins
,
naar
het
oordee
van
de
dirctie
,
niet
verwerkt
kunnen
wodon
,
zullen
zij
door
do
Goncoute
voor
rekening
van
de
aannemen
door
nieuwe
worden
vervangen
.
Hel
suutten
van
de
afdalingen
tegen
de
besonwerken
,
die
nin
acr
can
vijf
dagon
tovoron
zijn
gestort
,
Es
verboden
,
evenals
het
stubton
tegen
de
hoipalen
.
Het
aantal
er
do
capaciteit
van
de
pompen
voor
220t
beralen
van
äe
bouwput
moeten
zo
groot
zijn
,
dat
zonder
bezwaar
voor
he
werk
én
pop
buiten
gebruik
kan
worden
gesteld
.
De
palen
moeten
oncer
de
op
de
bestektekening
aangegeven
hel
lingen
worden
ingencia
.
De
te
bezigen
he
machine
moet
worden
gedrovon
door
een
ecec
tromotor
01
con
explosionotor
.
zo
nodig
,
mood
op
corste
3
czegging
van
de
directie
tot
voor
spuitor
worden
overgegaan
.
De
wijze
van
voorspuiten
worát
door
de
directie
bepaald
.
Tridion
de
directie
dit
nodig
oorccent
,
moet
de
aannemer
met
een
stalen
rem
voorheien
.
Op
de
betonwerker
zijn
de
G
.
B
.
V
.
-
1950
van
toepassing
.
Do
bokistingen
voor
de
betonwerken
mogen
niet
tegen
de
af
Carining
woräen
gestut
of
daaraan
worden
vastgemaakt
.
De
kruispunten
van
do
wepening
moeven
cm
Set
andere
met
bind
Graad
worcer
geborden
Goon
boton
mag
worden
gestort
.
Voordas
do
directio
lietoe
toootemming
geeft
.
Do
wator
-
comentfactor
zal
door
de
directie
worden
vastgestela
.
Het
mergen
van
de
belonspecie
moet
machinaal
geschieden
.
Bij
een
101
or
vulling
van
500
-
750
liter
bedraagt
do
minimummenstija
12
minuut
,
bij
oon
van
750
-
1000
litor
2
minuten
,
onz
,
.
Het
beton
moct
mechanisch
worden
verdicht
,
Onderbreken
van
hou
bolonstorten
mag
slechts
geschieden
mot
toestemming
van
de
dinctio
.
In
verband
home
do
lado
directio
verlangen
,
dat
het
werk
vroeger
wordt
aangevangen
er
/
of
later
wordt
voortgezet
oan
het
tijdstip
,
waarop
con
normale
werkdag
aanvangt
,
respectievelij
eindigt
.
over
eers
de
directie
Onderbzlon
mo
.
com
van
00
-
750
cic
Par
.
8
.
Keuring
,
aard
ee
hoedanig
oia
van
bouwstollen
.
3
:
j
de
in
dit
Bestok
on
Voorwaarden
geroemde
normen
noot
in
acht
worden
genomen
,
dat
:
a
.
voor
"
bootellou
moet
worden
golozen
"
diroccio
"
;
b
.
voor
"
leverancier
"
moet
worden
gelezen
aannemer
"
.
Hot
Cement
moet
zijn
van
de
kwaliteit
484
B
.
Eet
bovenstaal
bloot
zijn
van
äe
kwaliteit
R
24
,
volgono
art
.
34
van
de
G
.
B
.
V
.
-
1950
.
Do
noteolklinkers
moeten
zijn
volgens
N
520
-
4
-
.
.
Hot
schuimplastic
moet
zijn
volgens
monster
van
de
directio
.
Do
bi
cumiceuze
voogvullins
noot
var
de
kwalitei
;
middelhard
zin
.
Per
.
9
.
Bi
;
zondere
voorschriften
.
De
aannemer
wordt
in
het
bijzonder
herinnerd
aan
zijn
ver
plichting
tot
het
nemen
van
maatregelen
,
die
krachtens
de
vei
ligheidswot
on
dc
daruit
voortvloedonde
voorschrif
'
ten
in
het
Oclang
van
de
gezondhoid
en
de
veiligheid
van
de
werklicäen
wer
den
vereist
.
De
aannemer
dient
 zich
 ,
 onverminderd
 hot
 bepaalde
 in
 10
 ,
 7
 ,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>-
6
-
van
de
directie
inzake
het
grote
matericel
,
als
heistellingen
e
.
d
.
,
voordat
dis
op
het
werk
wordt
aangevoerde
Voor
het
verrichten
van
werkzaamheden
buiten
de
normale
ar
beidstijd
zorgt
30
Benemer
voor
de
nodige
vor
gurringen
.
Dor
de
doline
.
Voorwaardes
van
algofere
sara
.
Par
.
10
.
Algemuno
Bepalingen
42
conheideprizzon
.
De
Algeronc
Bepalirgoll
,
toopasselijk
op
de
werkon
van
on
öe
leveringen
aan
de
sonst
der
Publieke
Werken
van
de
gemeente
Amsterdam
,
nieuw
vastzesteld
bij
besluit
van
Burgemooster
on
Wethouders
van
Amoteröem
d
.
25
20i
1951
(
Gomoontoblad
1951
,
afdeling
3
,
volgno
.
101
)
,
zijn
,
voor
20Vor
in
dit
Bestek
on
Voorwaarden
niet
anders
is
bepaald
,
op
dit
werk
van
toepassing
en
binder
voor
de
asun
,
als
waren
zij
voordelijk
in
dit
Beszok
on
Voorwaarden
opgenomen
.
Groomde
Algemond
Bopainsun
zijn
2011
betaling
van
f
afgchaald
of
tegen
voorafgaande
10czening
per
postwissel
van
verkrijgbaar
ton
kantore
van
do
Administrateur
van
de
Dienst
der
Publieke
werken
,
Horengracht
537
.
bij
de
kassierter
wicon
exemplaar
ter
inzage
list
ten
kantoro
van
de
afdeling
Havon
an
aturwerken
van
de
Dienst
der
Publieke
werken
,
Dijks
grach
6
.
Do
conheidsprijzom
,
bedood
in
art
.
3
,
lid
7
van
de
voren
genoonde
Algemene
bepalingen
,
zijn
voor
dit
work
als
volgt
:
Tarie
nummer
maturiaal
IDerheia
Prijs
por
Conheid
Leveren
en
inholon
van
acanen
palen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Par
.
11
.
Bepalingen
in
verbena
net
wijzigick
van
lonen
en
sociale
lasten
.
Indien
tijdens
de
uitvoering
van
het
werk
wijzigingen
optreden
in
ge
loze
on
/
of
de
daarop
rustende
sociale
las
ten
van
de
bij
dc
uitvoering
van
het
werk
teverkgestclcon
,
zullen
de
daaruit
voortvloeiende
hogere
ci
legere
koston
,
ot
inachtneming
veul
het
in
de
volgende
lcdon
bepaal
.
0
,
aan
de
aanner
worden
vorsoeá
,
usp
.
op
de
aannemingsson
worden
gokort
,
DO
Vorgocoing
of
korving
sal
beárager
100
%
van
het
ver
schi
.
van
ce
lonen
en
/
of
vand
social
laston
.
Geen
vergoeding
za
.
wordo
i
ugovon
,
indivn
do
annoner
zijn
aanspraak
niot
binnor
20
s
naanden
na
do
Corslo
pleve
ring
van
het
work
aan
de
direccio
schriftulijk
konbaer
heeft
gomaakt
.
Cnocr
verschil
in
loro
,
oso
in
sociale
lasten
wordt
hier
verstaan
het
vorschil
tussen
hot
standaardloon
,
rosp
.
hot
standaarāborconsaco
VOOn
sociaio
lasten
op
het
tijdovip
van
cc
loonbo
caling
cr
hst
otandaard
con
,
Toso
.
het
standaari
porcentage
op
ho
tijastip
van
de
aanbesteding
.
Ondom
stenduardlonon
un
standaarderetages
,
in
het
vorige
1
:
1
bedcold
,
worden
Vorssaar
u
loncnon
porcentages
,
welko
periodi
sullon
worden
vastauscula
coor
een
commissic
.
De
leden
van
a
zo
comissio
worden
door
de
liniston
var
verkeer
01
Waterstaav
torooma
en
Ortslagon
.
Door
do
commissis
vastgesuildo
lonon
on
oorcontagos
zijn
binden
voor
beic
part
-
jon
.
5
.
Tot
op
grond
van
vorenstaendo
bonaling
to
Torocon
of
to
korton
DOCTOR
zal
worlun
vorg
t
de
daarvan
to
boro
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>-
7
-
Par
.
2
.
Bewaking
.
In
aansluiting
op
art
.
1
.
Lid
24
,
van
ão
Algenozo
Bopalingen
wordt
bepaal
,
dat
de
bowaling
tijdens
de
gehele
duur
van
het
werk
noot
plaatsvinden
van
de
beeinäiging
van
de
dagtaak
af
tot
aan
do
wederaanvang
van
het
werk
TIet
gosteide
in
artikel
1
,
lid
22
tweede
zin
,
van
de
Alge
mene
Bepalingen
is
voor
de
uitvoering
van
dit
werk
niot
van
toepassing
.
Per
'
,
13
.
Direcciobehoeven
.
De
aannemer
stolt
op
oor
nader
aan
to
wjzon
plaats
op
of
nabij
het
werkverroin
oon
uven
keet
,
groot
20
m2
,
ter
beschik
yine
van
do
dircctie
.
Hij
voorziet
dozo
keet
van
w
.
c
.
en
zorgt
voor
aansluiting
op
CO
waterleiding
.
Par
.
14
.
Schaftlokaal
.
De
aannoor
mood
op
een
nader
aan
te
wijzen
plaats
opste
.
cn
en
tijdens
de
duur
van
het
werk
onderhouden
een
schaftlokaal
0
.
1
schaftark
,
waarvan
de
afmelirgo
,
in
afwijkins
var
het
bepaalde
in
art
.
8
,
lid
7
,
van
de
Algorenc
Bepalingen
,
ear
do
volgende
eisen
moouon
voldoen
:
6
.
hoogte
ten
minste
2
:
b
.
vloeroppervlakte
ten
minste
1
,
25
m2
per
persoon
;
2
.
vrije
luchtruimte
ten
minste
3
,
5
m3
per
persoon
,
Par
.
15
.
Bcup
lacus
en
werkterrein
De
bouwplaats
en
het
werkterrein
.
Waarover
de
aannemer
inge
volge
art
.
7
,
lid
2
,
van
de
Alcanenc
Bopalingen
de
kostoloze
be
schikking
heeft
.
Ej
in
de
op
de
tekening
aangegeven
sivustic
met
on
kruisanooring
aangeduide
Par
.
16
.
Oplovering
en
onderhoud
.
Het
werk
moet
vol
ooid
voor
de
verste
maal
ter
goedkeuring
worden
opgeleverd
uidorlijk
vijf
maanden
na
de
datum
van
do
schriftelijke
kennisgeving
van
de
sunnins
.
Na
de
eerste
oploverins
en
goedkouning
zal
de
aannemer
het
werk
gedurende
een
maand
ben
genoegen
van
do
directie
onderhouden
,
eventueel
ontstane
scbroken
wegnemen
en
het
werk
,
voldoende
aan
do
bepalingen
van
dit
Bestek
en
voorwaaroon
,
andermaal
in
goede
staat
opleverer
,
Par
.
17
.
Kortingen
.
Voor
elke
werkdag
,
at
eon
oplevering
lator
plaasheeft
,
dan
daarvoor
in
Dar
,
16
is
bepaala
,
alsook
VOOI
elke
nalatigncid
in
het
rakomen
van
or
elke
daad
in
strijd
met
de
bepalingen
van
die
Bestok
en
voorwaarden
,
alsmcae
voor
elke
overtreding
,
bedoeld
sub
XV
(
2
)
von
do
Bopalingen
ontrent
minimumloon
,
axirumarbcias
duur
on
hucovesving
in
bostezken
voor
someenteworken
(
art
.
8
van
do
Algemene
Bepalirgen
)
,
ken
op
de
aannemingssom
cen
bedrag
van
-
worden
gokort
.
Dlko
wer
dag
,
dat
oon
ovortreding
voortduur
,
worat
als
00
.
1
nieuwe
overtreding
beschouwd
.
mijnen
ander
een
vollectomie
toenvolgereza
Par
.
8
.
Betaling
.
De
betaling
geschiedt
in
viji
temnijnen
,
als
volgt
.
De
versucco
tormijnon
,
lk
ter
bedrage
van
20
%
van
de
aan
nomindoom
,
nadat
het
werk
20hverCervolgens
voor
30
%
on
50
%
is
uiu
gevoerd
on
soodgekeurd
;
de
dordo
on
viordo
tormijn
,
ik
ben
bedrage
van
25
%
Val
do
anoningsson
,
nadat
het
werk
achtereenvolgons
voor
75
%
on
sohool
is
uitgevoerd
or
goedgekourd
.
De
vijfde
ter
nijn
,
tor
bedrego
van
10
%
van
de
wennen
rgsson
,
adas
de
aan
nerer
het
werk
geäurende
een
cend
na
de
oorste
oplevering
in
goede
slaai
heeft
ondozouden
en
het
voor
de
tweede
maal
eel
orgelovord
on
dit
is
googeleuro
ondo
aannemer
overigens
sana
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>-
3
-
Par
.
19
.
Inlichtirsen
.
Inlichtingen
worden
verotrek
tor
kantore
van
de
afdeling
Caven
-
en
vaarworten
van
de
Dienst
der
Publieke
werken
,
Dijks
gracht
6
,
Op
donderdag
11
september
1958
,
tussen
10
en
2
uur
.
Par
.
20
.
Inschrijving
.
Voor
de
inschrijving
op
ciz
work
noor
het
bij
dit
Bestek
en
Voorwaaroon
eevoegde
inschrijvingsbicjet
of
een
golij
widond
formulier
worden
gebezigd
.
Buiten
op
do
omslag
van
dit
biljot
moos
du
dolijk
worden
vermeld
,
voor
welk
work
het
billet
is
50
stena
.
Het
inschrijvingsbiljet
voor
het
dotip
van
de
aan
.
bosbeding
worden
ingelever
on
in
oon
gesloten
bus
,
deeptoe
aa
wo
zig
ton
kantore
van
de
Dienss
der
Publieke
Werken
,
op
hos
Stadhuis
,
kaner
207
,
woroch
sedcoonoord
.
Kancr
207
is
geloger
op
de
derde
verdieping
en
is
te
bereiken
via
ingang
20
.
3
of
co
binnenplaats
.
Toezending
por
pos
is
ook
moge
ni
k
,
2001
gions
zó
tijdig
te
geschieden
,
dat
do
ambioding
uiterlijk
op
het
ir
par
.
22
aar
gegeven
ti
ästip
to
bestender
plaatse
(
Stadhuis
,
kur
207
)
En
wezig
is
.
Par
.
21
.
Omzetbelasting
,
Do
aar
dacht
worät
erop
govestigo
,
dal
in
de
inschrijvings
som
de
verschuldigde
omzetbolasting
moct
zijn
begrepen
,
waar
bij
er
rekening
mode
Qient
ve
worden
gehouden
,
dat
ce
Dienst
der
Publieke
work
is
te
beschouwen
als
"
niot
-
particulier
in
de
zin
van
co
WOU
Op
de
Omzetbelasting
-
1954
.
El
ervan
is
uit
gezonderd
de
omzetbelastirs
,
door
de
aannemer
verschuldigd
over
00
000
de
Gemeente
ter
beschikking
ceste
do
materialen
,
welko
omzetbelasting
na
de
eindoplevering
van
het
werk
door
de
Dienst
der
Publioko
Werkon
sal
worden
bijbetaald
.
Deze
D
'
ers
zal
to
wearde
van
de
tor
bosch
:
ling
gestolde
datorialon
bepalen
.
Pulman
van
de
belastins
,
door
ceste
copleve
bijbataaldteriale
Par
.
22
.
Aanbestedine
.
De
aanbesteding
zal
plsatshebben
op
maandag
15
september
1958
te
11
uur
,
op
het
Swachus
,
kancr
267
.
GG
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>(
Dit
bilje
t
is
vrij
van
zogcl
.
)
DIENST
DSR
FUBIILKS
WERADI
AMSTERDAK
.
Walmuur
Beans
.
jesweg
.
Inschrijvingsbilist
.
voor
Bostok
on
Voorwaarden
zo
.
241
var
958
.
De
ondergetekende
(
2
)
(
naan
om
voornamon
voluit
geschreven
)
wonende
te
(
volledig
adres
)
verbindt
dat
verbinden
-
sich
jogons
de
comeento
Ausserdan
,
bij
ondertekening
dezes
,
overeenkomstis
äo
voorweerden
van
aanbesteding
,
vonvat
in
Bostek
en
Voorwaarden
no
.
44
van
1958
,
tot
oo
aanneming
van
:
hot
makon
van
een
walmuur
,
lang
+
122
m
,
langs
00
Baarsjesweg
,
voo
!
de
percelen
nos
.
-
40
tot
160
,
voor
de
som
var
f
.
.
.
mer
anderen
(
zegger
inclusief
de
Vorschuldigdo
cmzetbelasting
.
De
omzetbelasting
,
vor
schuldigd
over
do
waardo
van
de
door
do
Gemoento
ter
beschukking
te
stellen
materialen
,
blijt
hierbij
buiten
beschouwing
.
)
:
:
verklaart
deze
gebieding
gedurende
dont
-
s
dagen
na
co
das
,
Zi
,
vorklaren
'
waarop
de
aarbustodig
heeft
plaatsguhaa
,
sostand
te
zullen
doon
.
Gedean
to
Do
inschrijvec
(
s
)
:
N
.
B
.
Gelieve
dit
biljet
mot
go
schrijimachine
of
in
blck
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>