<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Renvooi
|
Paalnummers
;
1
,
5
,
7
,
10
,
13
,
18
,
19
,
22
,
25
,
28
,
31
,
34
,
37
,
40
,
43
,
46
,
49
,
52
,
55
,
118
,
58
,
61
Renvooi
Il
Paalnummers
,
2
,
4
,
8
,
11
,
14
,
17
,
20
,
23
,
26
,
29
,
29
,
32
,
35
,
38
,
41
,
44
,
47
,
50
,
53
,
56
,
60
,
59
,
62
Renvooi
III
Paalnummers
;
3
,
6
,
9
,
12
,
15
,
18
,
21
,
24
,
27
,
30
,
33
,
38
,
39
,
42
,
45
,
48
,
51
,
54
,
57
totaal
22
stuks
totaal
19
stuks
totaal
22
stuks
N
'
de
178
kn
(
Druk
)
N
'
d
n
.
v
.
t
(
Trek
)
N
'
d
.
295
,
4
kn
(
Druk
)
N
'
d
:
151
,
3
kn
(
Trek
)
No
246
Kn
(
Druk
)
N
'
d
n
.
v
.
t
.
(
Trek
)
bij
Druk
rekenwaarden
positie
bij
Druk
rekenwaarden
positie
Paal
kop
moment
71
.
1
kNm
,
Dwarskracht
37
.
8
KN
Paal
veld
moment
26
.
7
kNm
.
Dwarskracht
5
.
3
kN
Paal
voet
moment
54
.
3
kNm
,
Dwarskracht
65
.
3
KN
bij
Trek
rekenwaarden
bij
Druk
rekenwaarden
positie
Paal
kop
moment
71
.
1
kNm
,
Dwarskracht
37
.
8
KN
Paal
veld
moment
26
.
7
kNm
,
Dwarskracht
5
.
3
kN
Paal
voet
moment
54
.
3
kNm
,
Dwarskracht
65
.
3
kN
bij
Trek
rekenwaarden
Paal
kop
moment
71
.
1
kNm
,
Dwarskracht
37
.
8
kN
Paal
veld
moment
26
.
7
kNm
.
Dwarskracht
5
.
3
kN
Paal
voet
moment
54
.
3
kNm
,
Dwarskracht
65
.
3
kN
bij
Trek
rekenwaarden
positie
n
.
v
.
t
.
n
.
v
.
t
.
Paal
kop
moment
62
.
6
kNm
,
Dwarskracht
33
.
4
KN
Paal
veld
moment
29
.
4
kNm
,
Dwarskracht
5
.
7
KN
Paal
voet
moment
20
.
3
kNm
,
Dwarskracht
22
.
8
kN
Buiten
de
voorspanwapening
:
palen
voorzien
van
traditioneele
wapening
i
.
v
.
m
.
buigen
stekken
.
Buiten
de
voorspanwapening
:
palen
voorzien
van
traditioneele
wapening
i
.
v
.
m
.
buigen
stekken
.
Buiten
de
voorspanwapening
:
palen
voorzien
van
traditioneele
wapening
i
.
v
.
m
.
buigen
stekken
.
steklengte
n
.
tb
.
door
leverancier
te
bepalen
stekken
worden
omgebogenll
steklengte
n
.
tb
.
door
leverancier
te
bepalen
stekken
worden
omgebogen
!
!
stekken
worden
omgebogen
!
!
door
leverancier
te
bepalen
steklengte
n
.
tb
.
stekken
worden
omgebogen
!
!
door
leverancier
te
bepalen
steklengte
ntb
.
stekken
worden
omgebogen
!
!
door
leverancier
te
bepalen
steklengte
n
.
tb
.
stekken
worden
omgebogen
!
!
door
leverancier
te
bepalen
steklengte
n
.
tb
.
0
.
k
.
beton
600
-
NAP
o
.
k
.
beton
600
-
NAP
o
.
k
.
beton
600
-
NAP
850
-
NAP
o
.
k
.
beton
600
-
NAP
o
.
k
.
beton
600
-
NAP
o
.
k
.
beton
600
-
NAP
1600
.
opstortenel
apstorten
-
patartani
1470
-
NAP
1470
-
NAP
1470
-
NAP
(
18400
)
te
lood
(
17530
)
te
lood
(
19784
)
schoorstand
5
:
1
(
18897
)
schoorstand
5
:
1
(
18764
)
schoorstand
5
:
1
(
17877
)
schoorstand
5
:
1
punt
19000
-
NAP
1
x
uitvoeren
stalenbuispaal
schacht
324
punt
336
op
19000
-
NAP
18
x
uitvoeren
2
x
uitvoeren
290x290
290x290
punt
19000
-
NAP
paallengte
besteld
19000
paallengte
besteld
18500
te
kort
!
170
mm
te
kort
!
670
mm
te
kort
!
(
komt
door
verbreden
vloer
(
komt
door
aanpassing
overstort
laag
deel
evnetueel
verdiepte
vloer
op
een
hoogte
)
strook
tp
.
v
.
paal
verbreden
?
)
1
x
uitvoeren
stalenbuispaal
schacht
324
punt
20000
-
NAP
punt
336
op
20000
-
NAP
18
x
uitvoeren
X
2
x
uitvoeren
320x320
punt
20000
-
NAP
320x320
paallengte
besteld
20750
paallengte
besteld
19750
te
kort
!
overlengte
196
mm
804
mm
te
kort
!
(
komt
door
aanpassing
overstort
1
x
uitvoeren
vloer
op
een
hoogte
)
320x320
punt
20000
-
NAP
paallengte
besteld
20750
overlangte
446
mm
punt
19000
-
NAPL
18
x
uitvoeren
290x290
paallengte
besteld
19750
overlengte
216
mm
I
punt
19000
-
NAP
1
x
uitvoeren
290x290
paallengte
besteld
18750
te
kort
!
784
mm
te
kort
!
(
komt
door
aanpassing
overstort
vloer
op
een
hoogte
)
o
1
x
uitvoeren
290x290
punt
19000
-
NAP
paallongte
besteld
19000
overlengte
80
mm
Renvooi
IV
Paalnummers
;
63
,
68
,
70
,
73
,
76
,
80
,
83
,
87
,
90
,
94
,
98
,
102
,
106
,
110
,
115
Renvooi
V
Paalnummers
;
64
,
67
,
69
,
72
,
74
,
77
,
79
,
82
,
84
,
86
,
89
,
91
,
93
,
95
,
97
,
99
,
101
,
103
,
105
,
107
,
109
,
111
,
112
,
114
,
117
Renvooi
VI
Paalnummers
:
65
,
68
,
71
,
75
,
78
,
81
,
85
,
88
,
92
,
96
,
100
,
104
,
108
,
113
,
116
totaal
15
stuks
totaal
25
stuks
totaal
15
stuks
N
'
de
290
,
5
kn
(
Druk
)
N
'
du
554
.
2
kn
(
Druk
)
N
'
de
469
,
3
kn
(
Druk
)
N
'
d
n
.
v
.
t
kn
(
Trek
)
N
'
d
:
58
.
8
kn
(
Trek
)
N
'
d
n
.
v
.
t
.
kn
(
Trek
)
bij
Druk
rekenwaarden
positie
bij
Druk
rekenwaarden
positie
Paal
kop
moment
71
.
1
kNm
,
Dwarskracht
37
.
8
KN
Paal
veld
moment
26
.
7
kNm
.
Dwarskracht
5
.
3
kN
Paal
voet
moment
54
.
3
kNm
,
Dwarskracht
65
.
3
kN
bij
Trek
rekenwaarden
bij
Druk
rekenwaarden
positie
Paal
kop
moment
71
.
1
kNm
,
Dwarskracht
37
.
8
KN
Paal
veld
moment
26
.
7
kNm
.
Dwarskracht
5
.
3
kN
Paal
voet
moment
54
.
3
kNm
,
Dwarskracht
65
.
3
KN
bij
Trek
rekenwaarden
positie
Paal
kop
moment
62
.
6
kNm
,
Dwarskracht
33
.
4
kN
Paal
veld
moment
29
.
4
kNm
,
Dwarskracht
5
.
7
kN
Paal
voet
moment
20
.
3
kNm
,
Dwarskracht
22
.
8
KN
Paal
kop
moment
71
.
1
kNm
,
Dwarskracht
37
.
8
kN
Paal
veld
moment
26
.
7
kNm
,
Dwarskracht
5
.
3
kN
Paal
voet
moment
54
.
3
kNm
,
Dwarskracht
65
.
3
KN
bij
Trek
rekenwaarden
n
.
v
.
t
.
n
.
V
.
t
.
Stekken
dienen
zich
onder
het
bovennet
te
bevinden
en
te
zijn
omgebogen
!
!
Lengte
afhankelijk
van
diameter
stekwapening
.
Lengte
van
de
stekwapening
dient
opgeteld
te
worden
bij
de
opgegeven
lengte
van
o
.
k
.
beton
tot
punt
om
ten
einde
de
totale
paallente
te
kunnen
bepalen
!
!
Buiten
de
voorspanwapening
:
palen
voorzien
van
traditioneele
wapening
i
.
v
.
m
.
buigen
stekken
.
Buiten
de
voorspanwapening
:
palen
voorzien
van
traditioneele
wapening
i
.
v
.
m
.
buigen
stekken
.
Buiten
de
voorspanwapening
:
palen
voorzien
van
traditioneele
wapening
i
.
v
.
m
.
buigen
stekken
.
stekken
worden
omgebogen
!
!
door
leverancier
te
bepalen
steklengte
n
.
t
.
b
.
stekken
worden
omgebogen
!
!
door
leverancier
te
bepalen
steklengte
n
.
t
.
b
.
stekken
worden
omgebogeni
!
door
leverancier
te
bepalen
steklengte
n
.
t
.
b
.
stekken
worden
omgebogen
!
!
door
leverancier
te
bepalen
steklengte
n
.
tb
.
steklengte
n
.
tb
.
door
leverancier
te
bepalen
stekken
worden
omgebogenll
h
vloer
=
minimaal
500
mm
o
.
k
.
beton
o
.
k
.
beton
850
-
NAP
600
-
NAP
o
.
k
.
beton
600
-
NAP
o
.
k
.
beton
600
-
NAP
o
.
k
.
beton
850
-
NAP
totaal
aantal
prefab
betonpalen
-
110
stuks
(
18509
)
schoorstand
5
:
1
(
18764
)
schoorstand
5
:
1
(
18764
)
schoorstand
5
:
1
(
18587
)
schoorstand
7
:
1
(
18150
)
te
lood
gewijzigd
project
Vernieuwen
Kadernuurdeel
tweede
kortverlorenkade
punt
19000
-
NAP
punt
19000
-
NAP
punt
19000
-
NAP
opdrachtgever
omschrijving
2
x
uitvoeren
Ostalenbuispaal
schacht
324
punt
336
op
19000
-
NAP
1
22
x
uitvoeren
290x290
punt
19000
-
NAP
uitvoering
palenstaat
1
stalenbuispaal
schacht
324
punt
336
op
19000
-
NAP
punt
19000
-
NAP
1
x
uitvoeren
paal
nr
.
114
stalenbuispaal
schacht
324
punt
336
op
19000
-
NAP
refs
actas
getekend
2x
stalenbuispaal
schacht
324
punt
336
19000
-
NAP
13
x
uitvoeren
290x290
punt
19000
-
NAP
paallengte
besteld
19000
overlengte
80
mm
14060
-
wb1
n
.
v
.
t
datum
22
-
10
-
2016
I
13
x
uitvoeren
290x290
paallengte
besteld
19750
overlengte
216
mm
1
x
uitvoeren
290x290
paallengte
besteld
19750
overlengte
471
mm
paallengte
besteld
19750
overlengte
216
mm
werk
tekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>