<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>63340
uitgeslagen
boogly
3370
by
R
=
2150
-
10260
boog
19
,
3080
by
R
=
2150
-
-
9630
10
500
10500
10500
110
500
burs
door
stil
voeren
en
rondom
Yastlasser
a
:
3
knobbel
stelt
schuiflas
voor
buis
651
/
641
e
N
.
A
.
P
NAP
styl
100x10
lg
.
goo
300
1170
(
3
buizen
$
51
/
641
19
10260
(
3
buizen
$
51
/
641
lg
.
10480
(
3
buizen
$
51
/
643
lg
.
10480
3
buizen
051
/
lg
.
10480
la
baizen
051
/
44119
.
10480
_
$
77
.
3
buizen
051
/
44119
.
9620
o
VOORAANZICHT
1
:
100
stijl
100x10lg
.
goo
buizen
051
/
441
F
draadeind
Maoxto
o
draadeind
M20x200
met
zeskantmoer
M
20
an
sluitring
021
/
37x9
en
Lage
zeskantmoer
M10
voolplast
zie
daibail
voet
plaat
zie
I
deksteen
type
3
.
*
-
-
-
-
-
-
-
=
=
=
=
=
=
=
=
=
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
-
-
-
-
-
-
-
=
=
=
-
=
=
-
-
-
-
=
=
-
-
-
-
-
-
-
-
-
=
=
=
-
-
=
=
-
-
gat
$
24
diep
120
gat
24
diep
mo
3
dękstenen
type
2
A
13
dekstenen
type
2
36
dekstenen
type
1
_
_
_
th
deksteen
type
4
BOVENAANZICHT
1
:
100
DOORSNEDE
LEUNING
1110
AANZICHT
LEUNING
1
:
10
260
-
1
.
41
-
1506
200
Bó
rondom
4
:
3
rondom
a
:
rondom
4
.
3
rondom
4
:
3
V2
-
150
(
52
min
UNELE
Oror
bor
GST
-
18
12
-
150
121155
deksel
448
*
5
(
6st
)
fenay
gat
22
5612
5812
to
I
80x25
.
260
VOETPLAAT
(
44
8L
)
1
:
6
089
680
Sparing
/
t
.
by
acing
.
DILLUSTRONOLULIT
Sparing
ZP2NRUDDPORROTUL
Sparing
abr
paal
og1
-
219
Door
Paul
Real
12
-
15
.
0
812
-
150
12
-
150
12
-
150
1
-
150
2
-
150
12
-
150
og
1
-
7
1
-
-
-
-
ogl
-
710
-
loo
-
-
-
-
get
10
/
25
f
_
250
_
$
12
-
15o
sklopno
40
50
to
20
a
TT
A
A
fight
combuso
+
091
-
Joaxiol9
.
900
(
44
5
)
.
.
_
412
-
150
(
steklinden
)
-
-
-
-
1000
Yax
3850
31675
-
-
loco
-
REGEL
BEËINDIGING
(
6
st
)
sig
-
'
ex3350
-
1000
=
675
#
2350
6700
avantueel
korter
of
langer
BRILLIZ
$
12
-
150
(
stekeinden
)
encantzicht
zijaanzicht
-
-
T
180°
gat
Soro
180
-
-
-
-
HT1
k
a
_
55
/
55
Laat
dio
la
'
s
a
=
3
rondom
voor
zover
mogelijk
$
38
/
428
.
7
.
100
SCHUIFLAS
IN
REGEL
(
15
st
)
4
:
1
-
-
-
-
-
400
-
_
IL
400
-
-
600
940
600
Relige
1490
10
boogla
.
982
vooraanzicht
PREFAB
*
ELEMENT
1
:
10
9
.
g
.
y
.
6300
ter
beschik
king
te
stellen
.
tlaag
das
sliitlaag
d
=
10
500
R
=
2400
500
leuning
wegge
310
Laten
strip
50x8
lg
.
goo
halfrond
buigen
en
op
damwand
lassen
a
:
5
ber
ondersteuning
BOVENAANZICHT
1
:
20
500
+
.
25
#
25
booglg
.
#
slutloag
dzie
200
.
bovenaanzicht
PRO
ngo
N
.
A
.
P
.
NA
.
P
.
N
.
A
.
P
.
-
1490
180
zijaanzicht
.
bovenaanzicht
Zjaanzicht
als
type
1
gat
maken
in
damwould
ter
doorvoer
van
9
.
94340
strip
50x8lq
.
3000
therm
verzinkt
od
950
1950
950
*
vooraanzieht
DEKSTEEN
TYPE
1
(
36
st
)
1
:
10
vooraanzieht
DEKSTEEN
TYPE
2
(
6
st
.
)
1
:
10
stellen
9
.
9
.
4
$
800
ter
beschikking
de
strup
50x819
.
900
halfrond
buigen
en
op
damwand
lassen
a
:
5
touk
.
onder
waterlalud
DOQASHEDE
tipov
.
regenwaterafvoer
1
:
20
DOORSNEDE
A
9
.
9
.
y
300
ter
beschik
King
te
stellen
DOORSNEDE
B
1
:
20
|
1
:
20
DEL
1250
1250
_
-
540
210
5oot
-
Slutlaag
d
:
10
slitlaag
dana
bazalt
in
de
specie
500
500
500
500
500
500
1
:
32
N
.
A
.
P
.
datum
geklopt
puin
tekenaar
gezien
omschrijving
25
400
WATERBOUW
gesloben
perkounenry
dienst
openbare
werken
amsterdam
boven
aanzicht
His
slitlaag
dalo
la
200
/
zijaanzicht
+
25
stikloog
d
=
10
2004
nuraganticht
res
TOARE
1250
zijaanzieht
-
VERKLARING
maben
in
mm
.
hoogtamaten
kov
.
N
.
A
.
P
.
O
betondoorsnede
wibautstraat
1091
GH
amsterdam
telefoon
metselwerk
doorsnede
tokom
.
:
naam
par
.
1
catum
vooraanzicht
vooraanzicht
MATEN
IN
MM
STAAL
BETONDEKKING
IN
MM
(
OVEREENKOMSTIG
VBT
1988
)
getekend
01
-
10
-
8
<
VALITER
res
220
HW
NL
GON
PUCTS
.
BEEL
MILIEU
KLASSE
gecontr
.
PEKSTEEN
TYPE
3
(
1
st
)
1
:
10
DEKSTEEN
de
aanwezige
glooning
eindigd
in
een
kwart
boog
,
die
moet
in
een
rechte
lyn
goan
aansluiten
DOORSNEDE
AANSLUITENDE
CLOQUNC
(
over
3
w
opnieuw
be
selben
)
1
:
20
.
TYPE
_
_
4
(
1
.
6
)
1
:
10
BETON
deksbenen
B
35
STEHS
-
KLASA
A
25
CONSSTENTEG
2
MULTUKLASSE
2
afdeling
Nieuwbouw
tok
.
:
595
.
6
/
402
behoort
bil
:
Hitnodiging
no
.
204
van
198g
project
:
WALMUUR
KOSTVER
LORENVAART
/
SCHIMMEL
STRAAT
onderwerp
:
Hamann
bau
vom
com
walmar
langs
de
Kestverlorenvaart
tussen
hoora
vo
ne
Schimmelstrupat
an
de
unein
Hannu
strank
.
DETAILS
schaal
1
:
10
.
/
10
/
5
VOORSPAN
=
"
-
PETON
-
NABEWERKT
OPPERVLAK
-
OHINOONO
FSKI
NA
LERARAAR
chef
tekenz
.
+
VLOER
WAND
proj
,
leider
+
U
.
.
IGGING
WAPENING
.
HALK
in
vi
UUD
Ingeboekt
.
.
CEMENT
sogar
hoogoven
KLASSE
A
MINIVUN
HOEVEELHEIO
PER
M2
OVEREENKOMSTIG
 VET
 19A6
 &
KOLOM
perevideerd
11
 per
 propagprogram
 penghayati
 tu
 pengirim
 anjim
 ispunila
 Typy
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>