<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Meetrapport
Opdrachtgever
:
Ingenieursbureau
Amsterdam
Referentie
:
AMS0909
-
Amstel
-
Meetrapportage
-
14
.
doc
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Titel
document
:
Meetrapport
Ondertitel
document
:
Referentie
:
AMS0909
-
Amstel
-
Meetrapportage
-
14
.
doc
Revisie
:
Datum
:
02
augustus
2019
Opdrachtgever
:
Ingenieursbureau
Amsterdam
Projectnummer
opdrachtgever
:
1807567A00
Project
:
Amsterdam
,
A12018
-
0512
Mon
.
risicovol
.
Rakken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Samenvatting
In
opdracht
van
de
gemeente
Amsterdam
heeft
lv
-
Infra
b
.
v
.
op
2
juli
2019
een
deformatiemeting
in
X
,
Y
en
Z
uitgevoerd
van
Rak
AMSO908
,
aan
de
Amstel
.
Het
betreft
hierbij
de
1
herhalingsmeting
van
de
kade
en
het
pand
.
De
tachymetrie
is
uitgevoerd
met
een
tachymeter
van
het
merk
Leica
,
type
TS15
.
De
waterpassing
is
uitgevoerd
met
Leica
,
type
DNA03
.
Meting
Nulmeting
1
herhalingsmeting
Datum
11
-
03
-
2019
en
21
-
03
-
2019
03
-
07
-
2019
Conclusie
X
-
Y
-
verschillen
De
deformatiedrempel
is
niet
overschreden
.
Alle
XY
-
verschillen
zijn
kleiner
dan
4
.
0
mm
.
De
grootste
verschillen
zijn
opgetreden
in
de
X
-
richtingen
van
de
punten
1000
(
-
3
.
6
mm
)
,
1001
(
-
4
.
2
mm
)
,
1003
(
-
3
.
5
mm
)
en
1011
(
+
3
.
8
mm
)
De
deformatiedrempel
is
niet
overschreden
.
Alle
Z
-
verschillen
zijn
kleiner
dan
1
mm
.
Z
-
verschillen
N
.
B
.
De
meting
is
zodanig
opgezet
dat
bij
overschrijding
van
de
deformatiedrempel
met
80
%
zekerheid
kan
worden
gesteld
dat
vervorming
is
opgetreden
.
Deze
overschrijding
van
de
deformatiedrempel
is
niet
een
waarde
die
aangeeft
wat
wel
en
niet
toelaatbaar
is
voor
het
betreffende
kunstwerk
.
Die
conclusie
dient
door
een
kunstwerk
deskundige
te
worden
getrokken
.
AMS0909
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1
1
.
1
.
1
.
2
.
Inleiding
Beschrijving
object
Uitgevoerde
werkzaamheden
NNN
2
.
1
.
2
.
2
.
2
.
3
.
Meetinstrumentarium
Meetinstrumentarium
en
meetnauwkeurigheid
Hulpmiddelen
Temperatuur
bepaling
3
.
1
.
3
.
2
.
Verslag
metingen
Meetopzet
Opmerkingen
Wijzigingen
in
het
meetnet
Weersomstandigheden
3
.
3
.
3
.
4
.
4
.
1
.
4
.
2
.
Verslag
berekeningen
Uitgangspunten
Verwerking
meting
LO
5
.
1
.
Analyse
Opmerkingen
Bijzonderheden
tijdens
de
meting
Eind
conclusie
5
.
2
.
Fout
!
Bladwijzer
niet
gedefinieerd
.
Fout
!
Bladwijzer
niet
gedefinieerd
.
5
.
3
.
AMS0909
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1
Inleiding
In
opdracht
van
de
gemeente
Amsterdam
is
op
3
juli
2019
door
IV
-
Infra
b
.
v
.
een
1
herhalingsmeting
uitgevoerd
op
ondergenoemd
object
.
Het
doel
van
de
meting
is
om
te
kunnen
aantonen
of
er
eventuele
deformaties
zijn
opgetreden
.
1
.
1
.
Beschrijving
object
Rak
AMS0909
Straat
Amstel
Monitoring
aan
Kademuur
AMS0909
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Afbeelding
1
t
/
m
4
:
Overzichtsfoto
'
s
rak
AMS0909
AMS09091015
30
-
32
AMS09091014
AMS09091013
Zuidergasfabriekbrug
AMS09091011
AMS09091012
AMS09091000
AMS09091001
AMS09091002
AMS09091003
AMS09091004
AMS09091005
AMS09091006
AMS09091007
AMS09091008
AMS09091009
AMS09091010
Afbeelding
5
:
Overzichtskaarten
rak
AMS0909
1
.
2
.
Uitgevoerde
werkzaamheden
De
volgende
werkzaamheden
werden
voor
deze
nulmeting
verricht
:
Het
uitvoeren
van
een
XY
-
meting
op
alle
deformatiemeetpunten
ter
constatering
van
horizontale
deformatie
.
Het
uitvoeren
van
een
nauwkeurigheid
swaterpassing
op
de
deformatiemeetpunten
bovenin
de
kademuren
.
Het
verwerken
van
de
meetgegevens
.
Het
maken
van
een
meetrapport
.
AMS0909
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2
Meetinstrumentarium
2
.
1
.
Meetinstrumentarium
en
meetnauwkeurigheid
Voor
de
XY
-
meting
is
gebruik
gemaakt
van
een
tachymeter
van
het
merk
Leica
type
TS15
:
standaardafwijking
(
vast
)
horizontale
rand
0
.
0003
gon
standaardafwijking
(
vast
)
verticale
rand
0
.
0003
gon
standaardafwijking
(
var
.
)
horizontale
rand
0
.
00004
gon
*
km
standaardafwijking
(
var
.
)
verticale
rand
0
.
00004
gon
*
km
standaardafwijking
afstandmeting
1
mm
+
2
ppm
Voor
de
Z
-
meting
van
de
deformatiemeetpunten
boven
in
de
deksteen
en
het
aansluiten
op
het
N
.
A
.
P
.
is
gebruik
gemaakt
van
een
waterpasinstrument
van
het
merk
Leica
,
type
DNA03
.
afleesnauwkeurigheid
standaardafwijking
0
.
01
mm
de
standaardafwijking
op
1
km
heen
-
en
teruggaande
waterpassing
is
0
.
3
mm
2
.
2
.
Hulpmiddelen
De
deformatiemeetpunten
en
bovenin
de
(
deksteen
)
van
de
kademuren
zijn
verzekerd
door
middel
van
messing
meetbouten
met
centergaatje
.
Waar
de
kademuur
hoger
is
dan
1
.
50
m
,
zijn
in
de
verticale
delen
van
de
kademuren
géén
messing
wandbouten
geplaatst
door
de
aanwezige
boten
en
objecten
.
GMP111
-
0
GPR121
Afbeelding
6
:
Messing
meetbout
Afbeelding
7
:
Leica
GMP111
-
0
miniprisma
Afbeelding
8
:
Leica
GPR121
rondprisma
AMS0909
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Voor
het
tachymetrisch
inmeten
van
de
messing
meetbouten
in
de
kademuren
is
een
meetstaafje
gebruikt
van
10
cm
in
combinatie
met
een
Leica
GMP
111
-
0
miniprisma
met
prismaconstante
17
.
5
mm
.
Waar
het
niet
mogelijk
was
om
een
punt
laag
te
meten
is
gebruik
gemaakt
van
een
meetstaaf
van
1300
cm
of
1500
cm
in
combinatie
met
een
Leica
GRP121
prisma
.
Voor
de
overige
richtpunten
zijn
statieven
met
stelschroevenblokken
gebruikt
in
combinatie
met
een
Leica
GPR121
prisma
.
De
messing
meetbouten
zijn
voorzien
van
een
centergaatje
.
Voor
de
XY
-
metingen
is
het
centergaatje
plaatsbepalend
.
Voor
de
hoogtemetingen
van
de
messing
meetbouten
in
het
pand
is
de
bovenzijde
van
de
bout
maatgevend
voor
de
hoogte
.
2
.
3
.
Temperatuurbepaling
Bij
aanvang
en
na
afronding
van
de
meting
is
de
temperatuur
van
de
lucht
en
de
constructie
bepaald
met
een
thermometer
van
het
merk
TQC
type
TE1000
.
Zowel
de
temperatuur
van
de
lucht
en
de
constructie
zijn
gemeten
.
Afbeelding
6
:
Thermometer
TQC
TE1000
AMS0909
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3
Verslag
metingen
3
.
1
.
Meetopzet
3
.
1
.
1
.
Beschrijving
meetpunten
Bovenin
de
kademuur
zijn
16
messing
meetbouten
geplaatst
.
Van
de
deformatiepunten
bovenin
de
deksteen
bevindt
zich
op
de
kop
van
het
boutje
een
centergaatje
.
Dit
gaatje
wordt
gebruikt
als
zijnde
het
deformatiepunt
.
3
.
1
.
2
.
Horizontale
deformatie
De
XY
-
meting
is
uitgevoerd
als
een
relatieve
deformatiemeting
.
De
X
-
as
staat
loodrecht
op
de
Y
-
as
.
De
positieve
X
-
as
volgt
de
kademuur
en
is
bepaald
door
de
punten
1000
en
1010
.
De
oorsprong
van
het
plaatselijke
assenstelsel
bevindt
zich
bij
deformatiepunt
1000
,
zodanig
dat
de
positieve
Y
-
as
haaks
op
de
kademuur
in
de
richting
van
de
openbare
ruimte
gericht
is
.
Alle
deformatiemeetpunten
zijn
vanuit
minimaal
3
vrije
standplaatsen
in
2
kijkerstanden
gemeten
.
3
.
1
.
3
.
Verticale
deformatie
De
Z
-
meting
van
de
deformatieboutjes
is
middels
een
doorgaande
waterpassing
in
heen
-
en
teruggang
uitgevoerd
.
Hierbij
is
deformatiemeetpunt
1000
aangehouden
als
basispunt
.
Voor
de
messing
meetbouten
is
de
bovenzijde
van
de
bout
maatgevend
voor
de
hoogte
.
3
.
2
.
Geen
.
Opmerkingen
3
.
3
.
Geen
.
Wijzigingen
in
het
meetnet
3
.
4
.
Weersomstandigheden
De
XY
-
meting
en
de
waterpassing
zijn
uitgevoerd
op
3
juli
2019
onder
de
onderstaande
weersomstandigheden
.
Meting
Datum
Wind
Wind
Bewolking
Temp
.
Temp
.
Luchtdruk
richting
kracht
Constr
.
Lucht
Nulmeting
20190311
W
5
Bft
Geheel
bewolkt
6°C
7°C
1018
Nulmeting
20190321
|
ZW
3
Bft
Geheel
bewolkt
6°C
7°C
1034
1
hh
-
meting
20190703
N
3
Bft
Onbewolkt
19°C
15°C
1026
Meteogegevens
van
het
KNM
-
weerstation
Schiphol
,
incl
.
4
dagen
voorafgaand
aan
de
XY
-
meting
:
Datum
03
-
07
-
2019
02
-
07
-
2019
01
-
07
-
2019
30
-
06
-
2019
29
-
06
-
2019
Gemiddeld
Temperatuur
15°C
17°C
18°C
20°C
SC
18
.
6
°C
AMS0909
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4
Verslag
berekeningen
4
.
1
.
Uitgangspunten
4
.
1
.
1
.
XY
-
meting
Voor
de
berekening
van
het
meetnet
zijn
de
onderstaande
punten
aangehouden
als
uitgangspunt
:
Puntnr
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
X
-
coördinaat
lokaal
stelsel
Y
-
coördinaat
lokaal
stelsel
2000
.
0000
5000
.
0000
2001
.
2508
4998
.
4927
2003
.
1172
4998
.
3636
2007
.
4764
4998
.
7730
2016
.
8273
4999
.
6042
2025
.
7216
5000
.
2154
2035
.
8811
5000
.
5589
2045
.
2246
5000
.
6439
2053
.
7709
5000
.
5170
2062
.
4901
5000
.
0133
2062
.
7534
5000
.
0000
2076
.
5738
5005
.
2970
2081
.
0108
5013
.
6422
2081
.
4668
5023
.
2295
2081
.
5470
5032
.
9257
2081
.
6229
5042
.
0806
4
.
1
.
2
.
Z
-
meting
Uitgangspunten
Nulmeting
:
14680001
14680015
AMS0909
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>N
.
A
.
P
.
peilmerk
nummer
14680001
Portiershuisje
van
de
Zuidergasfabriek
aan
de
Ouderkernkerdijk
tussen
percelen
45
en
65
(
y
=
boven
plint
)
De
muurcoördinaten
:
X
=
97
Y
=
+
14
Hoogte
+
1
.
6891m
N
.
A
.
P
.
Meetdatum
2018
N
.
A
.
P
.
-
peilmerk
nummer
14680015
Z
.
O
.
pijler
Utrechtse
brug
(
439
)
meest
westelijke
pilaar
(
y
=
boven
granieten
rand
De
muurcoördinaten
:
X
=
-
50
Y
=
+
15
Hoogte
+
0
.
5250m
N
.
A
.
P
.
Meetdatum
2018
Uitgangspunt
kringwaterpassing
Deformatiemeetpunt
1000
Hoogte
+
1
.
5947
N
.
A
.
P
.
Meetdatum
2019
-
03
-
11
4
.
2
.
Verwerking
meting
4
.
2
.
1
.
Opmerkingen
Naar
1005
zijn
alleen
de
waarnemingen
vanaf
4003
gebruikt
.
4
.
2
.
1
.
1
.
XY
-
meting
In
de
eerste
fase
berekening
zijn
9
van
de
311
waarnemingsregel
gedeselecteerd
(
<
10
%
)
.
Er
blijven
nog
genoeg
waarnemingen
over
om
zowel
de
gevraagde
precisie
als
betrouwbaarheid
te
halen
en
te
waarborgen
.
Ondanks
dit
wordt
gewenste
nauwkeurigheid
wel
behaald
.
4
.
2
.
1
.
2
.
Z
-
meting
Bij
de
berekening
van
de
gesloten
kring
-
waterpassing
,
met
als
aansluitpunt
1000
,
zijn
geen
waarnemingen
gedeselecteerd
.
4
.
2
.
2
.
Nauwkeurigheid
coördinaatberekening
4
.
2
.
2
.
1
.
XY
-
meting
Stap
1
(
1e
fase
vereffening
)
Bij
de
1
fase
zijn
de
punten
1000
en
1010
als
basispunten
aangehouden
.
In
het
berekeningsresultaat
van
de
vrije
netwerkvereffening
zijn
de
standaardafwijkingen
van
de
deformatiemeetpunten
in
de
AMS0909
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>XY
-
meting
S
1
.
5
mm
,
hetgeen
kleiner
is
dan
de
eis
van
2
.
5
mm
.
De
berekende
schaalfactor
in
de
1
fase
is
0
.
9999281
(
-
71
.
9
mm
/
km
)
,
wat
neer
komt
op
een
absolute
waarde
van
4
.
5
mm
.
Stap
2
(
3e
fase
vereffening
,
gewogen
aansluiting
)
Bij
de
3e
fase
vereffening
is
aangesloten
op
alle
punten
bovenin
de
kademuur
.
Vervolgens
is
een
gewogen
vereffening
uitgevoerd
waarbij
de
standaardafwijking
gesteld
is
op
3
.
0
mm
en
de
schaalfactor
vast
gezet
is
op
1
.
4
.
2
.
2
.
2
.
Z
-
meting
In
de
relatieve
Z
-
meting
,
aansluitpunt
is
punt
1000
,
zijn
de
standaardafwijkingen
van
de
berekende
deformatiemeetpunten
<
0
.
8
mm
.
Daarmee
voldoet
de
kwaliteit
van
de
meting
aan
de
eisen
,
gesteld
in
de
Productspecificaties
Deformatiemeting
Kunstwerken
versie
:
30
mei
2017
.
4
.
2
.
3
.
Overzicht
gebruikte
parameters
toetsing
en
vereffening
4
.
2
.
3
.
1
.
XY
-
meting
Kansmodel
stations
vereffening
o
=
0
.
1
mm
o
=
3
.
0
mm
Kansmodel
waarnemingen
-
Richting
X
en
Y
,
stap
1
X
en
Y
,
stap
2
Centreerafwijking
Absoluut
Relatief
Absoluut
Relatief
Fase
Kansmodel
waarnemingen
-
Afstand
1
mm
6
dmgon
0
,
3
dmgon
/
km
2
mm
2
ppm
Aansluiting
gewogen
Toetsing
en
vereffening
Schaal
vrij
op
Onbetrouwbaarheidsdrempel
Onderscheidingsvermogen
Alfa
=
5
%
Beta
=
80
%
4
.
2
.
3
.
2
.
Z
-
meting
Kansmodel
stations
vereffening
Kansmodel
waarnemingen
Toetsing
en
vereffening
Hoogte
Enkel
hoogteverschil
Fase
Onbetrouwbaarheidsdrempel
Onderscheidingsvermogen
WP
=
0
,
1
mm
o
=
1
.
41
mm
/
Vkm
Aansluiting
pseudo
Alfa
=
0
,
1
%
Beta
=
80
%
4
.
2
.
3
.
3
.
Kwaliteitscontrole
Resultaat
van
de
XY
coördinaatberekening
Resultaat
van
de
Z
coördinaatberekening
Standaardafwijking
X
-
en
Y
coördinaat
Standaardafwijking
Z
-
coördinaat
S1
.
5
mm
(
le
fase
)
50
.
8
mm
AMS0909
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4
.
2
.
4
.
Resultaten
van
de
1e
herhalingsmeting
4
.
2
.
4
.
1
.
Resultaten
XYZ
-
meting
In
de
onderstaande
lijst
zijn
de
resultaten
van
de
relatieve
XYZ
-
meting
weergegeven
.
De
deformatiemeetpunten
1000
t
/
m
1015
zijn
daarbij
gebruikt
als
aansluitpunten
voor
de
XY
-
meting
.
Het
deformatiepunt
1000
is
daarbij
gebruikt
als
aansluitpunt
voor
de
Z
-
meting
.
0
-
meting
(
0
)
HH
meting
1
(
1
)
verschil
(
1
-
0
)
Meetbout
nummer
21
-
3
-
2019
3
-
7
-
2019
in
mm
Raknummer
Richting
AMS0909
1000
Y
Z
X
0
-
4
AMS0909
1001
0
Z
AMS0909
1002
AMS0909
1003
AMS0909
1004
0
AMS0909
1005
2000
,
000
5000
,
000
1
,
595
2001
,
251
4998
,
493
1
,
574
2003
,
117
4998
,
364
1
,
520
2007
,
476
4998
,
773
1
,
392
2016
,
827
4999
,
604
1
,
107
2025
,
722
5000
,
215
0
,
790
2035
,
881
5000
,
559
0
,
625
2045
,
225
5000
,
644
0
,
654
2053
,
771
5000
,
517
0
,
647
2062
,
490
5000
,
013
0
,
627
2062
,
753
5000
,
000
0
,
631
2076
,
574
5005
,
297
1999
,
996
5000
,
001
1
,
595
2001
,
247
4998
,
493
1
,
574
2003
,
114
4998
,
363
1
,
519
2007
,
473
4998
,
772
1
,
392
2016
,
827
4999
,
602
1
,
107
2025
,
720
5000
,
215
0
,
790
2035
,
882
5000
,
559
0
,
625
2045
,
226
5000
,
644
0
,
653
2053
,
771
5000
,
516
0
,
646
2062
,
493
5000
,
013
0
,
627
2062
,
754
4999
,
998
0
,
631
2076
,
578
5005
,
296
AMS0909
3
|
x
|
N
|
=
|
x
|
N
|
=
|
x
|
N
|
=
|
x
|
N
|
=
|
x
|
N
|
=
|
x
|
N
|
=
|
x
|
N
|
=
|
x
|
N
|
=
|
x
|
N
|
=
|
x
1006
0
0
AMS0909
1007
0
AMS0909
1008
2
AMS0909
1009
0
1
AMS0909
1010
AMS0909
1011
AMS0909
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>0
-
meting
(
0
)
HH
meting
1
(
1
)
verschil
(
1
-
0
)
Meetbout
nummer
21
-
3
-
2019
3
-
7
-
2019
in
mm
Raknummer
Richting
3
AMS0909
1012
1
0
1
AMS0909
1013
1
N
|
3
|
x
|
N
|
x
|
x
|
N
|
3
|
x
|
N
|
x
|
x
0
,
658
2081
,
011
5013
,
642
0
,
660
2081
,
467
5023
,
230
0
,
364
2081
,
547
5032
,
926
0
,
372
2081
,
623
5042
,
081
0
,
377
0
,
658
2081
,
014
5013
,
644
0
,
660
2081
,
468
5023
,
230
0
,
364
2081
,
548
5032
,
927
0
,
371
2081
,
624
5042
,
084
0
,
377
1
AMS0909
1014
1
0
AMS0909
1015
3
Z
AMS0909
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>5
Analyse
5
.
1
.
Opmerkingen
Deze
meting
is
bedoeld
om
een
eventuele
vervorming
van
het
kunstwerk
vast
te
stellen
(
in
relatieve
zin
)
.
Voor
wat
betreft
de
werkelijke
verplaatsing
t
.
o
.
v
.
de
omgeving
(
in
absolute
zin
)
kunnen
geen
conclusies
getrokken
worden
.
De
deformatiedrempel
voor
horizontale
deformaties
is
gesteld
op
10
mm
.
De
deformatiedrempel
voor
verticale
deformaties
is
gesteld
op
5
mm
.
Dit
houdt
in
dat
wordt
aangenomen
met
een
zekerheid
van
80
%
,
dat
er
sprake
is
van
deformatie
indien
er
verplaatsingen
van
de
deformatiepunten
van
meer
dan
10
mm
respectievelijk
5
mm
zijn
.
Volgens
$
2
.
4
van
het
Progamma
van
Eisen
gelden
de
volgende
signaal
-
en
grenswaarden
:
t
.
o
.
v
.
O
-
meting
t
.
o
.
v
.
vorige
meting
Signaalwaarde
20
mm
Signaalwaarde
15
mm
/
maand
Grenswaarde
25
mm
Grenswaarde
Op
25
juli
is
door
de
opdrachtgever
besloten
dat
de
waardes
t
.
o
.
v
.
de
vorige
meting
enkel
toepasbaar
zijn
op
de
maandelijkse
metingen
.
5
.
2
.
Geen
.
Bijzonderheden
tijdens
de
meting
5
.
3
.
Eindconclusie
De
deformatiedrempel
is
niet
overschreden
.
Alle
XY
-
verschillen
zijn
kleiner
dan
4
mm
.
De
grootste
verschillen
zijn
opgetreden
in
de
X
-
richtingen
van
de
punten
1000
(
-
3
.
6
mm
)
,
1001
(
-
4
.
2
mm
)
,
1003
(
3
.
5
mm
)
en
1011
(
+
3
.
8
mm
)
.
Noemenswaardig
hierbij
is
dat
met
name
tussen
de
meetpunten
1000
en
1003
de
verschillen
in
X
-
richting
zijn
opgetreden
.
De
deformatiedrempel
is
niet
overschreden
.
Alle
Z
-
verschillen
zijn
kleiner
dan
1
mm
.
Het
grootste
verschil
is
opgetreden
op
het
punt
1007
(
-
0
.
7
mm
)
.
AMS0909
-
Amstel
-
Meetrapport
-
1H
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>