<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>beheer
door
stadsdeel
hekje
:
ronde
buis
d
=
30
mm
op
pootjes
rond
30mm
,
h
=
70
mm
-
bakstenen
muur
,
2
steens
beheer
door
DIW
3
)
DAMWAND
TER
VOORKOMING
VAN
ONTGRONDING
verharding
gebakken
klinker
beheer
kademuur
en
ondergrondse
bevestigingen
door
DIW
(
zie
ook
profielen
)
Kostverloren
vaart
gemiddeld
Persone
F
BETONGORDING
bevestigingsoog
,
h
.
o
.
h
.
3
SETTENTE
DE
SANT
PERE
TUNES
waterpeil
-
0
.
40
m
,
t
.
b
.
v
.
grijplijn
afdekking
ntb
1
)
DAMWAND
INCLUSIEF
BETONGORDING
bakstenen
muur
,
vuil
metselwerk
ca
.
4
lagen
GEOTEXTIEL
ALS
GRONDDICHTE
LAAG
ACHTER
DE
BESTAANDE
BETONNEN
DAMWAND
dubbele
gording
houten
damwand
bevestigingsoog
,
h
.
o
.
h
.
3
m
,
25
cm
boven
waterpeil
-
0
.
40A
BINNEN
EN
BUITENGORDING
DOORVERBINDEN
MET
SLOTBOUT
/
MOER
M12
H
.
O
.
H
.
/
0
.
50M
grijplijn
,
nylon
,
dik
30
mm
-
agnwezige
betonfundering
0
-
GORDING
AZOBE
D
=
55MM
-
DAMWAND
AZOBE
D
-
40MM
-
GORDING
VIT
1
LENGTE
.
70x150
AZOBE
D
=
70MM
.
DAMWAND
D
=
4OMM
AZOBE
MET
ENKELZIJDIGE
GORDING
D
=
55MM
PROFIEL
BB
'
schaal
1
:
50
-
WARTEL
VÕIGE
GORDING
D
=
55MM
beheer
door
stadsdeel
uitklimtrap
ANKERSTANG
1020MM
VERZINKT
ANKERSTANG
20MM
hekje
:
ronde
buis
d
=
30
mm
op
pootjes
rond
30mm
,
h
=
70
mm
VRIJE
.
1
WAPENING
bakstenen
muur
,
2
steens
XXX
XXX
beheer
door
DIW
afdekking
ntb
verharding
gebakken
klinker
hyra
bakstenen
muur
,
vuil
metselwerk
ca
.
4
lagen
dubbele
gording
houten
damwand
L
o
beheersgebied
plein
bevestigingsoog
,
h
.
oh
.
V
3
m
,
25
cm
boven
waterpeil
grijplijn
,
nylon
,
dik
30
mm
betonfundering
PROFIEL
AA
'
schaal
1
:
50
Tekening
kademuur
op
basis
van
gegevens
van
Rossum
raadgevende
ingenieurs
projed
Gillis
Yon
Ledenberdistract
pleinontwerp
opdrachtgerer
anderen
beheersgrens
kodemuur
teknr
.
Bo
-
11
datum
15
ougustus
2011
PLATTEGROND
schaal
1
:
100
STADSLANDSCHAPPEN
gelekend
:
1054
HT
AMSTERDAM
scud
1
:
100
/
1
:
50
formalt
A2
(
இ960s
.
de
/
60
.
0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>