<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>1
I
2
I
3
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Gefundeerd
op
staal
147
Nieuwe
fundering
Funderis
onbekend
143
KM
120
118
116
114
h
110
108
106
112
Pi
|
Nieuwe
walmuur
h
1A
-
Flaret
llA
-
D
/
A
-
G
/
/
A
-
SI
A
1027100
98
|
96
|
94
/
92
/
90
/
88
86
/
84
A
am
GELDERSEKADE
I
hasarana
vanassa
96
F
woonbaot
4A
wa
_
_
Top
bestaande
kadentur
Ruinte
tusser
kademuur
en
danvand
opvullen
met
zand
sasa
HnAnanas
De
naald
/
Woonboot
Inmeting
damwand
Damwand
profiel
AZ26
-
700
-
Aonbrengen
geotextlel
door
na
aanvullen
met
klei
Bovenaanzicht
~
Schaal
1
:
200
SOS
ZEEDIJK
701
799
/
977
9593
Qo
107
105
1111
A
-
D
103
A
1113
-
Wa
1215
\
17
109
AB
617
A
-
E
121
YzE
/
E1
%
/
827
921
/
21
/
zz1
/
/
021
/
811
[
\
137
123
A
+
B
STORMST
1143
129
1127
1
\
125
AC
120
1261
147
2
118
911
WA
114
1127
108
108
106
JA
-
FA
-
C
JA
-
D
A
-
G
A
-
S
/
102
100
|
98
|
96
/
94
/
92
/
90
/
88
/
86
/
84
A
-
C
/
A
-
F
/
82
/
80
78
/
1
Io
de
96
F
96F
Tussenruimte
ca
.
max
.
4
,
00
m
min
.
3
,
20
m
.
Gevellijn
bebouwing
m
.
Parkeervak
1
,
8
m
Rijbaan
3
,
0
m
Varierend
voetpad
/
/
GELDERSEKADE
|
|
495
3
,
70
m
V
5
,
05
m
3
,
10
m
2
,
60
2
,
20
m
BANTAMMERBRUG
298
B
.
K
.
kade
+
1
,
50
Pothuisjes
1
,
10
m
1
,
20
m
1
,
10
m
1
,
40
m
o
B
.
k
.
damwand
+
0
.
500
НЕ
30ОВ
N
.
A
.
P
.
Nuredingen
Gadleiding
19
Waterleiding
12
vezd
-
Waterstand
N
.
A
.
P
.
-
0
,
40
m
|
297
Waterleiding
500mm
111
/
109
297
115
\
113
F
113
A
-
E
A
-
E
957
793
)
91
Mestselwerk
787
)
85
/
837
81
4
-
D
A
-
BA
-
CHA
A
-
G
Damwand
az
26
-
700
Riool
HBPE
O
500mm
16A
89
+
t
/
m
Geotextiell
toepassen
Ok
.
damwand
-
16
.
500
Doorsnede
A
Schaal
1
:
50
Situatie
Schaal
1
:
500
LEGENDA
-
Maatvoering
in
millimeters
tenzij
anders
vermeld
-
Hoogtematen
in
meters
to
.
v
,
NAP
,
tenzij
anders
vermeld
Gemeente
Amsterdam
Projectnummer
Identificatlecode
Versie
Versiedatum
XXX
RM00552B
Schetsontwerp
1
,
0
23
-
03
-
2018
Concept
A1
x
1
Zie
tekening
Documentstatus
Farmaat
Setraal
Tekenaar
Besteknummer
Projectleider
As
built
Tekening
tijdelijke
kering
Geldersekade
96
-
126
Bovenaanzicht
en
Doorsnede
S0
-
00
|
|
Vrijgegeven
Divisie
Ruimte
,
Mobiliteit
en
Infra
Afdeling
RM
-
IN
-
KWB
Postbus
2855
3500
GW
Utrecht
14
T
13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>