<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>antea
group
BRG0301
-
Brouwersgracht
,
rak
03
-
01
Rapportage
instandhoudingsinspectie
en
conditiemeting
NEN2767
-
4
projectnr
.
405934
.
28
revisie
1
.
0
29
juni
2017
auteur
(
s
)
Opdrachtgever
Gemeente
Amsterdam
Stadsdeel
Oost
Postbus
94801
1090
HB
Amsterdam
datum
vrijgave
|
29
juni
2017
129
01
:
2017
beschrijving
revisie
1
.
0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>anteagroup
Colofon
Projectgroepbestaandeuit:
Datumvanuitgave:29juni2017
Contactadres:Monitorweg 291322BKAlmerePostbus100441301AAAlmereStad
Copyright©2017IngenieursbureauAnteaGroupNietsuitdezeuitgavemagwordenverveelvoudigden/ofopenbaarwordengemaaktdoormiddelvandruk,fotokopie,elektronischofopwelkewijzedanook,zonderschriftelijketoestemmingvandeauteursofde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>BRGO301-Brouwersgracht,rak03-01:RapportagetechnischeinspectieenconditiemetingNEN2767- 4Projectnr.405934.2829juni2017,revisie1. 0anteagroup
Inhoud
blz.
Inleiding... .. . ... .Gegevensuitvoeringinspectie...... ...Omschrijvingwerkwijzeinspectie.Uitgevoerde(nader)onderzoeken..........Bureaustudie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
LICVastegegevens/situatieSituatieVastegegevenskunstwerk.... .. .....
Inspectieresultaten...........Samenvattingresultaten........Analyseresultaten(naoordeelvandeinspecteur) ...........
600VAwww
. . . . . . . .
Hersteladvies.... ......Geadviseerdnaderonderzoek. ........ ...
BijlagenBureaustudieInspectierapportageKeur-ITInspectietekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>BRGO301-Brouwersgracht,rak03-01:RapportagetechnischeinspectieenconditiemetingNEN2767- 4Projectnr.405934.2829juni2017,revisie1.0anteagroup
Inleiding
RVEVerkeerenOpenbareruimteheeftAnteaGroupopdrachtgegevenominstandhoudingsinspectiesuittevoerenaandiversekunstwerken.DeinspectieszijnuitgevoerdconformCUR-Aanbeveling72,klasse1 .2 .DegeconstateerdeschadeszijnvastgelegdconformdeNEN2767- 4systematiekenbeoordeeldconformderisicobeoordelingRAMSHEEP.
Tevensisbijdeinspectiebeoordeeldinhoeverreeenobjectaandewettelijkeeisenenregelgevingvoldoet(bijvoorbeeldhetbouwbesluit).
Indevoorliggenderapportagezijnderesultatengepresenteerdvandeinspectieaan:
BRG0301-Brouwersgracht,rak03-01
Inhoofdstuk2zijndevastegegevensvanhet kunstwerkweergegeveneninhoofdstuk3zijnderesultatenvandetechnischeinspectiebeschreven,meteenanalysevanderesultatenvandeconditiemeting.Inhoofdstuk4zijndehersteladviezenweergegevenenishetbenodigdnaderonderzoekbeschreven.
Inbijlage1zijnderesultatenvandebureaustudieopgenomen,inbijlage2isderapportagevandeconditiemetingopgenomenenbijlage3bevatdeinspectietekening.
1 . 1Gegevensuitvoeringinspectie
Datumopname:08-06-2017Hoofdinspecteur:Weer:zonnigTemperatuur:12°C
1 . 2Omschrijvingwerkwijzeinspectie
Bijdeinspectiezijndevolgendehulpmiddelengebruikt:•Kleingereedschap;•Fotocamera;•Boott.b .v .inspectiewaterzijde.
Alleonderdelenzijntoegankelijkengeinspecteerd.
1 . 3Uitgevoerde(nader)onderzoeken
Inaanvullingopdeinspectieisgeennaderonderzoekuitgevoerd.
1 .4Bureaustudie
Voorditobjectisvoordeinspectieeenbureaustudieuitgevoerdenisereenintakegesprekgehoudenmetdebeheerder.Inbijlage1zijnderesultatenhiervanopgenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>BRGO301-Brouwersgracht,rak03-01:RapportagetechnischeinspectieenconditiemetingNEN2767- 4Projectnr.405934.2829juni2017,revisie1 . 0anteagroup
Vastegegevens/situatie
2.1Situatie
Deonderstaandefoto' sgeveneenindruk vanhetkunstwerkendeomgeving.
2 .2Vastegegevenskunstwerk
Hoofdkenmerken:Hoofdtype:KadesBouwjaar:Onbekend
Materialen:Kerendeconstructie:MetselwerkLeuningen:Staal,geconserveerd
Ligging/situatie:StadsdeelStraatLangs:Centrum:Brouwersgracht:Brouwersgracht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>BRGO301-Brouwersgracht,rak03-01:RapportagetechnischeinspectieenconditiemetingNEN2767- 4Projectnr.405934.2829juni2017,revisie1.0anteagroup
Inspectieresultaten
3. 1Samenvattingresultaten
OpbasisvandeNEN2767-4systematiek(versie1. 3 )iseendecompositievanhetkunstwerkgemaakt.Nadatdedecompositiegemaaktis,iseeninspectieuitgevoerdmetbehulpvandeNEN2767-4systematiek.HierbijisgebruikgemaaktvandeinspectietoolKeur-IT.Eenuitdraaivanhetprogrammaisopgenomeninbijlage2.Inbijlage3isdeinspectietekeningweergegevenmetdaaropdeaanwezigegebreken.Hieronderzijnperelementderesultatenvandeinspectiesamengevat.Pergebrekisdelocatieendehoeveelheidnadergedefinieerdeniseenanalysegemaaktvandeoorzaak.TevensiserpergebrekeenrisicobeoordelinggemaaktaandehandvandeRAMSHEEP-systematiek.Indeoverigeparagrafenvandithoofdstukzijnderesultatensamengevatengeanalyseerd.
GebrekElementNEN2767- 4ConditiescoreVerzorgingscoreBouwdeelNEN2767- 4ConditiescoreVerzorging.scoreGebrekNEN2767- 4LocatieschadeOmvang/EenheidOorzaakRisico-analyseRAMSHEEPRAMSHEcEnPRG nr.
1Kerendeconstructie Kerendeconstructie,AlgemeenVervuiling geheelobject1st. 1 1311|12
Kerendeconstructie Kerendeconstructie,Algemeen1Onkruidgroei geheelobjectdiv.loc. 113112KlimatologischeinvloedenKlimatologischeinvloedenKlimatologischeinvloedenOnbekendMechanischeinvloedenKerendeconstructie Kademuur Verwering voorzijdediv.loc. 11411|12
11112 KerendeconstructieKerendeconstructieKademuurKademuurScheur,constructiefOppervlakteschadediv.loc.div.loc.11411411
11131111 KerendeconstructieKerendeconstructieRandelementRandelement
MNMVerweringAfschuivingvoorzijdet .h .v .krsptlindengrachtbovenzijdet. h . v .krsptlindengrachtbovenzijdebovenzijdediv.loc.div.loc.AfschuivingBoomwortelgroei
|| KerendeconstructieKerendeconstructieRandelementRelingBreukCorrosie,uniformdiv.loc.div.loc.111111|1111111
KerendeconstructieKerendeconstructieKerendeconstructie1 RelingRelingBeschermlaagBreukDeformatie,nietkritiekOnthechting1MechanischeinvloedenKlimatologischeinvloedenMechanischeinvloedenAanrijdingKlimatologischeinvloedenbovenzijdehuisnr.109bovenzijde1loc.1loc.div.loc.111111111
KerendeconstructieKerendeconstructieHaalkomWrijfgording Houtrot voorzijdediv.loc. 111|12
Leuning Leuning,Algemeen Corrosie,uniform div.loc. 1111111111 bovenzijde,oostbovenzijde,oostUNANNO
KlimatologischeinvloedenKlimatologischeinvloedenKlimatologischeinvloedenLeuning Beschermlaag Onthechting div.loc.
1ElementenverhardingBebording/bewegwijzering,AlgemeenVerweringVerhardingwegtype7 ,FietspadenBebording/bewegwijzering(statisch)Voorzieningenderden1 voorzijde2loc. 13|12 KlimatologischeinvloedenVandalismeVoorzieningenderden,Schade,mechanisch5bovenzijde11 1loc. 2112algemeen
AfkortingSTPOVSPBetekenisSteunpuntOverspanningZijbermMiddenbermZB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>BRGO301-Brouwersgracht,rak03-01:RapportagetechnischeinspectieenconditiemetingNEN2767- 4Projectnr.405934.2829juni2017,revisie1.0anteagroup
ToelichtingRisico-analyseRAMSHEEP:Vooriedergeconstateerdgebrekiseenrisico-analyseopRAMSHEEP-aspecten verricht.Deaspectenzijnalsvolgtverwoord:
LetterAspectReliability=Betrouwbaarheid
Availability=BeschikbaarheidMaintainability=OnderhoudbaarheidSafety=VeiligheidHealth=GezondheidEconomics=OmschrijvingDekansdatdoorhetuitblijvenvanmaatregelenhetobjectdoordegeconstateerdeschadezijnfunctienietmeerkanuitoefenenindekomende5jaar.Destremmingsduur(voorweg-en/ofscheepvaartverkeer)indienfalenvanhetbouwdeel/elementdoor degeconstateerdeschadeoptreedt.Dematewaarinhetonderdeeltebereiken/ teonderhouden/televerenis.Degevolgenvoordepersoonsveiligheidindienfalenvanhetbouwdeel/elementoptreedtDematewaarindegezondheidvandegebruikeraangetastkanworden.Dematewaarindeherstelkostenzullentoenemendoorhetuitblijvenvanmaatregelen.Deelsbetreftditdeschade-ontwikkeling,deelsbetrefthetdewijzewaarophersteldkanworden.Dematewaarindeomgevingwordtvervuildalsgevolgvanhetgebrek.Dematewaarinhetkunstwerkvervuildisenditinvloedheeftopdeuitstralingvanhetobjectн
Environment=MilieuPolitical-Politiek
lederaspectverkrijgteen score van1 -6 .Descoreszijnalsvolgtgedefinieerd:
Score GevolgenM
BetrouwbaarheidBeschikbaarheidS
VeiligheidNihilveiligheidsrisico,geengevolgen 1Kansopfalenisnihil(0 % )< 1uur
Zeerkleinekansopfalen( < 1 % )> 1uur< 2uurZeerkleinveiligheidsrisico,geenletsel/zonderbezoekaanhuisarts
Kleinveiligheidsrisico,nietblijvendiletsel/bezoekaanhuisarts 3Kleinekansopfalen(1 - 2 % )> 2uur< 1dagOnderhoudbaarheidOnderhoudbaarheidiszeergoed:-Geenbereikbaarheidsvoorzieningen-ElkeaannemerkanhetOnderhoudbaarheidisgoed:-Geenbereikbaarheidsvoorzieningen-VakmanbenodigdOnderhoudbaarheidisredelijk:-Eenvoudigebereikbaarheidsvoorzieningennodig(ladder/steiger/boot)-ErvarenvakmanbenodigdOnderhoudbaarheidismatig:-Bereikbaarheidsvoorzieningennodig(Ponton/hoogwerker)-SpecialistischbedrijfbenodigdOnderhoudbaarheidisslecht-Zwarebereikbaarheidsvoorzieningennodig(vijzelen/kraan)-ZeerspecialistischbedrijfbenodigdOnderhoudbaarheidiszeerslecht:-Onderdeelisnietteonderhouden-Onderdeelisnietteleveren/makenReëelveiligheidsrisico,blijvendletsel/opnameaanziekenhuis Reëlekansopfalen(2 -10% )> 1dag< 1week
Grootveiligheidsrisico,zwaarblijvendletsel Grotekansopfalen(10-50% )> 1week< 1maand
Zeergrotekans/Vrijwelzekerkansopfalen( >50% )Zeergrootveiligheidsrisico,dodelijkafloop > 1maand
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>BRGO301-Brouwersgracht,rak03-01:RapportagetechnischeinspectieenconditiemetingNEN2767- 4Projectnr.405934.2829juni2017,revisie1.0anteagroup
Score GevolgenEcEnHealthNihilgezondheidsrisico,geengevolgenEnvironmentGeeneffectopmilieuPoliticalHetkunstwerkvertoontgeenvervuiling
Zeerkleingezondheidsrisico,korteperiodewerkzaaminuitstootgassenEconomicsIndiengebreknietwordthersteld,danbedragendeaanvullendeherstelkostenbinnen10jaarminderdanIndiengebreknietwordthersteld,danbedragendeaanvullendeherstelkostenbinnen10jaar€tot€Indiengebreknietwordthersteld,danbedragendeaanvullendeherstelkostenbinnen10jaar€-tot€Gevolgenvoormilieubeperkt,lokaalenbeheersbaarHetkunstwerkvertoontlichtevervuiling
Kleingezondheidsrisico,korteperiodewerkzaaminuitstootgassenop enschadelijkestoffenaanwezigGevolgenvoormilieulokaal,lichteverontreiniging 3
Reëelgezondheidsrisico,langereperiodewerkzaaminuitstootgassenenmeerdereschadelijkestoffenaanwezigIndiengebreknietwordthersteld,danbedragendeaanvullendeherstelkostenbinnen10jaar€,-tot€Gevolgenvoormilieulokaal,verontreinigingdiesaneringbehoeftHetkunstwerkvertoontlichtevervuilingenopenkeleplaatsegraffity(geenaanstootgevendeteksten)Hetkunstwerkvertoontzwarevervuilingenopenkeleplaatsengraffity(geenaanstootgevendeteksten)Hetkunstwerkvertoontzwarevervuilingen opmeerdereplaatsengraffity(geenaanstootgevendeteksten)Hetkunstwerkvertoontzwarevervuilingen opmeerdereplaatsengraffity(aanstootgevendeteksten)Indiengebreknietwordthersteld,danbedragendeaanvullendeherstelkostenbinnen10jaar€tot€Grootschaligeverontreinigingbodem/water,maatregelennodigGrootgezondheidsrisicoaanwezig,zeerveelschadelijkematerialenaanwezigenwerkzaaminnietventilerende ruimteZeergrootgezondheidsrisicoaanwezig,zeerschadelijkematerialen(asbest)aanwezigenwerkzaaminnietventilerenderuimteIndiengebreknietwordthersteld,danbedragendeaanvullendeherstelkostenbinnen10jaarmeerdan€Ernstigemilieuschade.Ingrijpendeherstellendemaatregelennodigmet(mogelijk)blijvendeschadeimpact/hindervoorregio(gebied> 5km)
Opbasisvandescoresperaspect,wordteenrisicoklasseberekend. Erwordtonderscheidgemaaktindevolgendeklassen:L -Laag;M -Middel;H -Hoog.Voordeberekeningvanderisicoklassewordtgebruikgemaaktvanhetgewogengemiddeldevandeafzonderlijkescores.Alswegingsfactorwordtgebruiktgemaaktvanhetbelangdatdeopdrachtgeversteltaandeverschillendeaspecten.
Opaangevenvandeopdrachtgeverresulteerteenrisicobeoordeling3of4tenaanzienvandeSafety(veiligheid)altijd ineenrisicoklasse' M ',ongeachtdeberekendeklasse.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>BRGO301-Brouwersgracht,rak03-01:RapportagetechnischeinspectieenconditiemetingNEN2767- 4Projectnr.405934.2829juni2017,revisie1.0anteagroup
3 . 2Analyseresultaten(naoordeelvandeinspecteur)
DeresultatenvandeinspectiezijnvertaaldnaargebrekenenconditiesconformdeNEN2767- 4 .Derapportagevandeconditiemetingisopgenomeninbijlage2.HieronderzijnderesultatendievolgenuitdeNEN-systematieksamengevatengeanalyseerd.
Algemeen:Hetobjectbestaatuitvijfelementen.Eenelementscoort'Uitstekend' (score: 1 .Eenelementscoort'Goed' (score: 2 ) ,vanwegeeengebrek aandebebording.Tweeelementenscoren'Matig' (score: 4 ),vanwegegebrekenaan dekerendeconstructieendeleuning.Hetresterendeelementheefteenscorevan'Zeerslecht' (score: 5 ),welkewordtbepaalddooreengebrek aandevoorzieningenderden.
Civieltechnisch:Hetobjectverkeertineenmatigestaat.Deaangetroffengebrekenresulterenineenlaagrisicometuitzonderingvanhetonderveiligheidsrisico' sgenoemdegebrek.
Hetvoegwerkvandekademuurenderandelementenisopdiverselocatiesverweerd.Om deduurzaamheidtewaarborgen,adviserenweplaatselijkdevoegmorteltevervangen.
Indekademuurisopdiverselocatiesconstructievescheurvormingwaargenomen.Weadvisereneennaderonderzoekuittevoerennaarditschadebeeld.
Dekademuurist. h . v .hetkruispuntmetdeLindengrachtoppervlakkigbeschadigd.Herstelisnietnoodzakelijk.
Opdiverselocatieszijnbreukeninderandelementengeconstateerd.Geziendeomvangendeintensiteitwordtgeenherstelgeadviseerd.
TerhoogtevanhetkruispuntmetdeLindengrachtvertonenenkelerandelementenbeginnendeafschuivingdoorboomwortelgroei.Weadviserenditschadebeeldextraaandachttegeventijdensdevolgendeinspectie.
Deconserveringvanderelingvertoontonthechting.Daarnaastishet onderliggendestaalaangetastenvertoontcorrosie.Verderisopéénlocatiederelinglichtgedeformeerd.Geziendematevanaantastingwordtgeenherstelgeadviseerd.
Opéénlocatieisderelinggebroken.Omdeveiligheidvandegebruikerstewaarborgen,adviserenwehetrelingwerkteherstellen.
Dewrijfgordingislokaalaangetastdoor houtrot.Erwordtgeadviseerdhierextraaandachtaantebestedentijdensdevolgendeinspectie.
Deconserveringvanhetleuningwerkvertoontonthechting.Daarnaastishetonderliggendestaalaangetastenvertoontcorrosie.Omdeduurzaamheidtewaarborgen,adviserenwehetleuningwerkteschilderen.
Debebordingvertoontverwering.Ditgebrekdoetgeenafbreukaandefunctionaliteitvandebebording,vandaardatgeenherstelwordtgeadviseerd.
Tevensishetobjectvervuilddoorklimatologischeinvloedenenisaandekademuuronkruidgroeiwaargenomen.
Veiligheidsrisico' s :Metbetrekkingtotdeelektrakast op dekadeiseenveiligheidsrisicogeconstateerd.Dekastisnietjuistafgeslotenwaardoorerelektrocutiegevaarontstaatvoordegebruiker.Ditresulteertineenmiddenrisico.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>BRGO301-Brouwersgracht,rak03-01:RapportagetechnischeinspectieenconditiemetingNEN2767- 4Projectnr.405934.2829juni2017,revisie1.0anteagroup
Hersteladvies
Onderstaandzijndevoorgesteldehersteladviezenpergebrekzichtbaargemaakt. Ineenseparaatdocumentishetuitgebreideonderhoudsplanopgenomenwaarindeherstelmaatregelen,herstelkostenenuitvoeringsjaarinzichtelijkis.
DecompositieNEN2767- 4GebrekNEN2767- 4HerstelmaatregelNEN2767- 4
KerendeconstructieKerendeconstructie,AlgemeenVervuilingOnkruidgroeiKademuurDiversen:HD-reinigenoppervlakZieherstel:Vervuiling
VerweringScheur,constructiefOppervlakteschadeMetselwerk:vervangenvoegmortelDiversen:NaderonderzoekGeenherstelnoodzakelijkRandelement
VerweringAfschuivingBreukZieherstel:KademuurExtraaandachtvolgendeinspectieGeenherstelnoodzakelijkReling
Corrosie,uniformBreukGeenherstelnoodzakelijkDiversen:herstellenGeenherstelnoodzakelijk Deformatie,nietkritiekBeschermlaagOnthechting GeenherstelnoodzakelijkHaalkomWrijfgordingHoutrot Extraaandachtvolgendeinspectie
LeuningLeuning,AlgemeenCorrosie,uniform Zieherstel:OnthechtingBeschermlaagStaal:schilderenleuning(bijwerkenenoverlagen) Onthechting
Verhardingwegtype7 ,FietspadenElementenverharding
Bebording/bewegwijzering(statisch)Bebording/bewegwijzering,AlgemeenVerwering Geenherstelnoodzakelijk
VoorzieningenderdenVoorzieningenderden,algemeenSchade,mechanisch Diversen:herstellen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>BRGO301-Brouwersgracht,rak03-01:RapportagetechnischeinspectieenconditiemetingNEN2767- 4Projectnr.405934.2829juni2017,revisie1.0anteagroup
4 . 1Geadviseerdnaderonderzoek
Naaraanleidingvande inspectiewordteennaderonderzoekgeadviseerd.
•Onderdeel:Kerendeconstructie,kademuuroGebrek:Scheur,constructief.Doelnaderonderzoek:1.Hetinventariserenvanscheurvormingindewanden;2 .Hetvaststellenvandeoorzaakvandescheurvorming.Werkstappen:1 .Voorbereiding(archiefstudie);2 .Inkaartbrengenscheuren(inmetenenregistreren) ;3.Aanbrengentell-tales(indiennoodzakelijk) ;4 .Vaststellenoorzaaken/ofgevolgenscheurvorming.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>BRGO301-Brouwersgracht,rak03-01:RapportagetechnischeinspectieenconditiemetingNEN2767- 4Projectnr.405934.2829juni2017,revisie1.0anteagroup
Bijlage01:Bureaustudie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>BRGO301-Brouwersgracht,rak03-01:RapportagetechnischeinspectieenconditiemetingNEN2767- 4Projectnr.405934.2829juni2017,revisie1.0anteagroup
Bijlage02:InspectierapportageKeur-IT
InspectierapportageNEN2767- 4 - 2Conditiemetingvaninfrastructuur,gebrekenlijsten, 1 . 3
Algemeen
OmschrijvingObjectcodeBeheercodeBrouwersgracht,rak03-01BRGO301Kades
Opdrachtgever
GemeenteAmsterdamStadsdeelCentrum405934.28OpdrachtgeverAfdelingContract- /projectnummerContactpersoonTelefoonnummerTelefoonnummer(mobiel)E-mailadres
Inspectiebedrijf
InspectiebedrijfDatuminspectieAnteaGroup08-06-2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>BRGO301-Brouwersgracht,rak03-01:RapportagetechnischeinspectieenconditiemetingNEN2767- 4Projectnr.405934.2829juni2017,revisie1.0anteagroup
Conditiescoreenverzorgingsscore
ObjectnaamObjectcodeBeheerobjectBrouwersgracht,rak03-01:BRG0301:KadesInspecteurDatuminspectieWeersomstandighedenTemperatuur:08-06-2017
zonnig·12 °C
Algemenebevindingeninspectie
5 5
4 4
3 3Aantalelementen
Aantalelementen
2 21 1
0 0123456123456
Conditiescore Verzorgingsscore
Aantal Aantal
OuAWNAConditiescore+omschrijvingUitstekendeconditieGoedeconditieRedelijkeconditieMatigeconditieSlechteconditieZeerslechteconditieouWNAVerzorgingsscore+omschrijvingUitstekendeconditieGoedeconditieRedelijkeconditieMatigeconditieSlechteconditieZeerslechteconditie
Element ConditieVerzorging
KerendeconstructieLeuningVerhardingwegtype7 ,FietspadenBebording/bewegwijzering(statisch)Voorzieningenderden-4I2411/12151
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>BRGO301-Brouwersgracht,rak03-01:RapportagetechnischeinspectieenconditiemetingNEN2767- 4Projectnr.405934.2829juni2017,revisie1.0anteagroup
Conditionelegebreken
Kerendeconstructie
Kerendeconstructie,Algemeen
Kademuur
Verwering SerieusMidden2 - 10 %
Hetvoegwerkvandekadeconstructieislokaalverweerd.
Metselwerk:vervangenvoegmortel Hersteladvies:Herstelkosten:Planjaar:2017
Scheur,constructief ErnstigHoog2 -10%
Dekadeconstructievertoontopdiverselocatiesscheurvorming.
Hersteladvies:Diversen:NaderonderzoekHerstelkosten:Planjaar:2017
Oppervlakteschade SerieusMidden2 -10%1
De kademuuristh.v .hetkruispuntmetdeLindengrachtoppervlakkigbeschadigd.
Hersteladvies:GeenherstelnoodzakelijkHerstelkosten:Planjaar:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>BRGO301-Brouwersgracht,rak03-01:RapportagetechnischeinspectieenconditiemetingNEN2767- 4Projectnr.405934.2829juni2017,revisie1.0anteagroup
Randelement 2
Verwering SerieusMidden< 2 %
Hetvoegwerkonderentussenderandelementenisopdiverselocatiesverweerd.
Zieherstel:Kademuur Hersteladvies:Herstelkosten:Planjaar:2017
Afschuiving ErnstigLaag2%
TerhoogtevanhetkruispuntmetdeLindengrachtvertonenenkelerandelementenbeginnendeafschuiving
Extraaandachtvolgendeinspectie Hersteladvies:Herstelkosten:Planjaar:2022
Breuk ErnstigHoog< 2 %I2
Derandelementenvertonenopdiverselocatiesbreuk.
Geenherstelnoodzakelijk Hersteladvies:Herstelkosten:Planjaar:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>BRGO301-Brouwersgracht,rak03-01:RapportagetechnischeinspectieenconditiemetingNEN2767- 4Projectnr.405934.2829juni2017,revisie1.0anteagroup
Reling
Corrosie,uniform SerieusMidden2 -10%
Derelingvertoontlokaalcorrosie.
Geenherstelnoodzakelijk Hersteladvies:Herstelkosten:Planjaar:
BreukBreuk ErnstigHoog2-10%3
TO-RSME
Derelingislokaalgebroken.
Diversen:herstellen Hersteladvies:Herstelkosten:Planjaar:2017
Deformatie,nietkritiekSerieusLaag2%1
36-HITE
Derelingisopéénlocatie lichtgedeformeerd.
Geenherstelnoodzakelijk Hersteladvies:Herstelkosten:Plan jaar:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>BRGO301-Brouwersgracht,rak03-01:RapportagetechnischeinspectieenconditiemetingNEN2767- 4Projectnr.405934.2829juni2017,revisie1.0anteagroup
Beschermlaag 2
Onthechting ErnstigHoog< 2 %2
36-HETE
Debeschermlaagvanderelingis opdiverselocatiesonthecht.
Geenherstelnoodzakelijk Hersteladvies:Herstelkosten:Planjaar:
Haalkom 1
Wrijfgording 2
Houtrot ErnstigMidden2 -10%2
Dewrijfgordingvertoontlokaalhoutrot.
Extraaandachtvolgendeinspectie Hersteladvies:Herstelkosten:Planjaar:2022
Leuning 4
Leuning,Algemeen -2
Corrosie,uniform SerieusMidden10-30%2
Hetleuningwerkvertoontlokaalcorrosie.
Zieherstel:Onthechting Hersteladvies:Herstelkosten:Planjaar:2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>BRGO301-Brouwersgracht,rak03-01:RapportagetechnischeinspectieenconditiemetingNEN2767- 4Projectnr.405934.2829juni2017,revisie1.0anteagroup
Beschermlaag
Onthechting ErnstigHoog10-30%
Debeschermlaagvanhetleuningwerkislokaalonthecht.
Staal:schilderenleuning(bijwerkenenoverlagen) Hersteladvies:Herstelkosten:
Planjaar:2017
Verhardingwegtype7 ,Fietspaden 1
Elementenverharding
Bebording/bewegwijzering(statisch) 2
Bebording/bewegwijzering,Algemeen 2
Verwering SerieusMidden10-30%2
Debebordingvertoontlokaalverwering.
Geenherstelnoodzakelijk Hersteladvies:Herstelkosten:Planjaar:
Voorzieningenderden
Voorzieningenderden,algemeen C5
Schade,mechanisch ErnstigHoog30-70%
Eénvandeelectrakastenstaatopen.
Diversen:herstellen Hersteladvies:Herstelkosten:Planjaar:2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>BRGO301-Brouwersgracht,rak03-01:RapportagetechnischeinspectieenconditiemetingNEN2767- 4Projectnr.405934.2829juni2017,revisie1.0anteagroup
Tekortkomingen
Kerendeconstructie 2
Kerendeconstructie,Algemeen 2
Vervuiling GeringMidden2 -10%
Dekadeconstructieisalgeheelvervuild.
Hersteladvies:Diversen:HD-reinigenoppervlakHerstelkosten:Planjaar:2017
Onkruidgroei SerieusMidden2 -10%
Dekadeconstructieislokaalbegroeid.
Zieherstel:Vervuiling Hersteladvies:Herstelkosten:Planjaar:
Kademuur -7
Randelement -
Reling -
- Beschermlaag
Haalkom -
Wrijfgording
Leuning -
Leuning,Algemeen -
Beschermlaag 1
Verhardingwegtype7 ,Fietspaden -
Elementenverharding 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>BRGO301-Brouwersgracht,rak03-01:RapportagetechnischeinspectieenconditiemetingNEN2767- 4Projectnr.405934.2829juni2017,revisie1.0anteagroup
Bebording/bewegwijzering(statisch) -1
Bebording/bewegwijzering,Algemeen
Voorzieningenderden
Voorzieningenderden,algemeen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>BRGO301-Brouwersgracht,rak03-01:RapportagetechnischeinspectieenconditiemetingNEN2767- 4Projectnr.405934.2829juni2017,revisie1.0anteagroup
Bijlage03:Inspectietekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>