<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    x  x    G emee nte Bezoekadres    Weesperstraat 430    A m ste rd a m 1018 DN Amsterdam    Postbus 12693   1100 AR Amsterdam   Telefaon 14 020  amsterdam.nl/ingenieursbureau    DCGo301  Verzoek tot vervanging kademuur Da  Costagracht (volledig)    Aan “(Assetmmmager VOR)   Opgesteld door «+s (Onderzoek em adwies kademuren 1B)  Controle door openemen (Drderzoek em advies kademuren 1B)  Kenmerk DCGo301-VTV-2019-D   Status Definitief   Datum 22 maart 2019          Gecontroleerd IB:  h .            -    i  m/s fg |    Scope en locatie   De kademuur van het rak DCGo301 is 174; nm Kamg en gelegen aan de Da Costagracht. De kade ligt  ter hoogte van huisnummers 112 t/m 170 em bevindt zich tussen de bruggen 183 en 138. Dit rak  dient volledig vervangen te worden. Voanliggend dacunnent legt de onderbouwing van en het  besluit tot vervanging van deze kademuursectie wast.                      Het Ingenleursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramiijn a, 7 en 19, hatte Weesperplein.  Een routebeschrijving vindt v op www.amsterdam.nl/ingenieursbureau    </pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    Gemeente Amsterdam          vervangen  (174 m)              AN  \ wor  \ _2 RAK DCGo402    i  Figuur 1: Locatie rak DCGo301    22 maart 2019  Pagina 2 van 4         </pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    Gemeente Amsterdam 22 maart 2019  Pagina 3 van 4                 DCGogo1  Da Costakade 112 tjlm 170    Totale lengte rak 174m    Te vervangen rakdeel    174m  Onbekend  Brug 238 ermbrug 283    Constructie Gemetseldke geadichtsrnmuur op houten palen    a J 4,                                                 (doorsn. OUDE. WALMUIIE. -    er    a    Figuur 3: Vermoedelijke principe doorsnede constructie te vervangen rak         </pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Gemeente Amsterdam 22 maart 2019  Pagina 4 van 4    Uitgevoerde onderzoeken en bevindingen  Onderzoek en bevinding te vervangen rakdeel  Deformatiemeting (2018) * 107 mm verplaatsing richting de gracht (4-10-2018)  t.o.v. nulmeting (20-4-2018), 14 mm (4-10-2018)  t.o.v. de vorige meting (3-9-2028). Deformatie  heeft uiterste grenswaarde tot volledig afsluiten  van de kade overschreden.    Toestandsinspectie (2016) * Ontbrekende stenen op de waterlijn,  Schouw (2018) Scheefstand en ernstige verzakkingen achter kade.    Constructieve veiligheid en restlevensduur   Op basis van de uitgevoerde onderzoeken wordt gesteld dat het rak tussen brug 138 en brug 183  over een lengte van 174 m niet meer veilig functioneert en einde levensduur heeft bereikt. Er is een  noodconstructie geplaatst ter hoogte van brug 183 en de Da Costakade 152. De restlevensduur  wordt ingeschat op o jaar. De noodconstructie is geplaatst opdat de kade tot het moment van  vervangen veilig functioneert.                                                                      Beheerdersoordeel  Het gehele rak dient vervangen te worden.    Verzoek tot vervanging met investeringskosten  Het rak tussen brug 138 en brug 183 dient over een lengte van 174 m vervangen te worden opdat  deze weer veilig functioneert,    skosten  1    _ z/m  Nauwkeurigheid +/- 30%         De meterprijs va: _- €/m* is gebaseerd op:  ¢ Vervanging door een betonnen L-wand op boorpalen gebouwd in een tijdelijke bouwkuip;  e Gevoelig binnenstedelijk gebied;  ¢ Woonbootverplaatsingen;  ¢ —Herinrichting maaiveld en vervanging riool.    Bijzonderheden omgeving/raakvlakprojecten (niet limitatief)  ¢ Vernieuwing Da Costakade: DCGo401;  e _Noodconstructie geplaatst bestaande uit een stalen damwand aangevuld met zand;  e _PCVBter vaststelling van de constructieve veiligheid omliggende bruggen.    </pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>