<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Instandhoudingsdossier
Walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
Opdrachtgever
:
Gemeente
Amsterdam
ingenieursbureau
Contractnummer
:
A1
2015
-
004
Projectnummer
:
2015
-
299
Versie
1
.
0
Datum
07
-
04
-
2017
Status
Definitief
Opgesteld
Gecontroleerd
Vrijgave
Paraaf
.
Paraaf
:
Daraaf
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Instandhoudingsdossier
Walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
Opdrachtgever
:
Gemeente
Amsterdam
ingenieursbureau
Contractnummer
:
A12015
-
004
Projectnummer
:
2015
-
299
Inhoudsopgave
1
.
Algemene
gegevens
1
.
1
Projectgegevens
1
.
1
.
1
Achtergrond
van
het
project
1
.
1
.
2
Scope
van
het
werk
(
op
hoofdlijnen
)
1
.
1
.
3
Bestaande
situatie
1
.
1
.
4
Gewenste
Situatie
Gehanteerde
randvoorwaarden
en
uitgangspunten
Beschrijving
van
de
componenten
3
.
1
Betonconstructies
Funderingsconstructie
Metselwerk
en
deksteen
3
.
4
Bestrating
3
.
5
Aanlegvoorziening
(
bolder
)
Drenkelingladders
en
drenkelingen
hekje
Zinkerborden
Inspectieplan
/
onderhoudsmethodiek
Onderhoudskosten
,
gedurende
100
jaar
6
.
Risico
-
inventarisatie
Bijlage
1
:
Overzichtstekening
Niets
van
dit
rapport
en
/
of
ontwerp
mag
worden
vermenigvuldigd
,
openbaar
gemaakt
en
/
of
overhandigd
aan
derden
,
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
de
auteur
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Instandhoudingsdossier
Walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
Opdrachtgever
:
Gemeente
Amsterdam
ingenieursbureau
Contractnummer
:
A1
2015
-
004
Projectnummer
:
2015
-
299
1
.
Algemene
gegevens
1
.
1
Projectgegevens
1
.
1
.
1
Achtergrond
van
het
project
In
opdracht
van
de
gemeente
Amsterdam
heeft
werkzaamheden
uitgevoerd
aan
de
Tweede
Kostverlorenkade
te
Amsterdam
.
Deze
bevindt
zich
aan
de
kostverlorenvaart
te
Amsterdam
,
in
de
buurt
van
de
Kirkerstraat
.
Over
een
lengte
van
113m
is
de
walmuur
vervangen
.
In
het
werk
gestorte
betonnen
Lwand
,
gefundeerd
op
palen
en
afgewerkt
met
een
voormetseling
.
1
.
1
.
2
Scope
van
het
werk
(
op
hoofdlijnen
)
De
scope
van
het
project
Vervangen
walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
bestaat
in
hoofdzaak
uit
de
engineering
en
realisatie
van
onderstaande
systeemonderdelen
:
Binnen
scope
Buiten
scope
Walmuurconstructie
:
•
Voorwand
/
walmuur
;
•
Funderingsconstructie
.
Drenkelingsvoorzieningen
:
•
Drenkelingstrappen
;
•
Doorlopende
grijpsteen
.
Aanleg
voorzieningen
.
•
Aanbrengen
nieuwe
bomen
Parkeervoorzieningen
aan
huizenzijde
Voetpad
aan
huizenzijde
•
Maaiveld
:
•
Parkeervoorzieningen
aan
waterzijde
;
•
Rijbaan
;
•
Boom
vakken
;
Verwijderen
boomstobben
en
boomwortels
;
•
Aanbrengen
bomengrond
;
•
Hekwerk
bij
brug
wachtershuisje
.
In
standhouding
watergang
.
Hemel
waterafvoersysteem
incl
.
aansluiting
bestaande
kolken
op
rioleringssysteem
.
Fysieke
,
functionele
en
esthetische
aansluiting
tussen
nieuwe
en
bestaande
situatie
.
Instandhouding
bestaande
kabels
en
leidingen
inclusief
het
verleggen
van
kabels
en
leidingen
zoals
vastgesteld
in
de
DTA
.
Niets
van
dit
rapport
en
/
of
ontwerp
mag
worden
vermenigvuldigd
,
openbaar
gemaakt
en
/
of
overhandigd
aan
derden
,
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
de
auteur
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Instandhoudingsdossier
Walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
Opdrachtgever
:
Gemeente
Amsterdam
ingenieursbureau
Contractnummer
:
A12015
-
004
Projectnummer
:
2015
-
299
1
.
1
.
3
Bestaande
situatie
Deze
paragraaf
geeft
een
beschrijving
van
het
systeem
zoals
dat
aanwezig
is
bij
aanvang
van
de
Werkzaamheden
.
Deze
vormt
het
uitgangspunt
voor
de
transformatie
tijdens
de
realisatiefase
.
De
Tweede
Kostverlorenkade
bevindt
zich
aan
de
kostverlorenvaart
te
Amsterdam
.
Op
een
deel
van
de
walmuur
van
de
Tweede
Kostverlorenkade
zijn
grote
verplaatsingen
waargenomen
.
Dit
gedeelte
bedraagt
circa
113
meter
.
Voor
de
ligging
wordt
verwezen
naar
figuur
1
.
Bellamy
D
Tweede
Kostverlorekage
Von
der
ELULO
1
Grand
-
cafe
Patie
Pin
51
roekstraat
P
lou
2000
abrostra
100
Dy
Kirkestraat
Kroorstraat
Borgerstraat
Om
Figuur
1
:
Locatie
werkzaamheden
Tweede
Kostverlorenkade
Uit
de
functionele
en
visuele
inspectie
zijn
de
volgende
schadebeelden
naar
voren
gekomen
:
•
de
kadeconstructie
verkeert
in
slechte
staat
;
•
er
zijn
horizontale
verplaatsingen
visueel
zichtbaar
;
.
er
is
in
bovenaanzicht
een
buik
in
de
kadeconstructie
waar
te
nemen
;
•
de
deksteen
ligt
verdraaid
op
het
metselwerk
,
wat
duidt
op
een
rotatie
van
•
de
constructie
;
•
er
zijn
grote
zettingen
in
het
maaiveld
zichtbaar
.
Tabel
1
geeft
de
RD
-
coördinaten
weer
waarbinnen
dit
traject
is
gesitueerd
.
Punt
Beginpunt
bij
Kinkerbrug
(
A
)
Beginpunt
bij
Hasebroekstraat
(
B
)
Tabel
1
:
RD
-
coördinaten
X
-
coördinaat
119114
,
791
119168
,
594
Y
-
coördinaat
486439
,
659
486539
,
022
Niets
van
dit
rapport
en
/
of
ontwerp
mag
worden
vermenigvuldigd
,
openbaar
gemaakt
en
/
of
overhandigd
aan
derden
,
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
de
auteur
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Instandhoudingsdossier
Walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
Opdrachtgever
:
Gemeente
Amsterdam
ingenieursbureau
Contractnummer
:
A1
2015
-
004
Projectnummer
:
2015
-
299
1
.
1
.
4
Gewenste
Situatie
Deze
paragraaf
geeft
een
beschrijving
van
het
systeem
tijdens
de
gebruiksfase
vanaf
oplevering
van
het
te
realiseren
systeem
.
Het
beschrijft
dus
het
gewenste
nieuw
gerealiseerde
systeem
bij
oplevering
conform
het
bepaalde
in
artikel
2
van
de
Basisovereenkomst
,
in
termen
van
voorgeschreven
oplossingen
voor
zover
die
al
bepaald
zijn
.
De
Opdrachtgever
wenst
een
nieuwe
walmuur
in
de
vorm
van
een
betonnen
Lwand
op
palen
met
een
voormetseling
,
welke
veilig
en
volledig
toegankelijk
is
.
De
subdoelstellingen
van
het
project
is
een
nieuwe
walmuur
die
voldoet
aan
:
de
eisen
van
de
huidige
scheepvaartfuncties
in
de
hoofdinfrastructuur
;
de
eisen
van
de
huidige
grondopsluiting
van
het
wegprofiel
;
het
keren
van
grond
en
water
;
een
verwachte
technische
levensduur
van
ten
minste
100
jaar
;
•
de
esthetische
inpassing
in
de
bestaande
walmuur
.
De
systeemdecompositie
van
het
systeem
tijdens
de
gebruiksfase
is
weergegeven
in
figuur
2
.
Vervangen
walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
S4
S1
Walmuurconstructi
S2
Drenkelingsvoorzie
ningen
S3
Afmeervoorziening
en
Hemelwaterafvoers
ysteem
S5
Maaiveld
S1A
Funderingsconstruc
tie
S1B
Betonvloer
S1C
Betonwand
S1D
Voormetseling
SIE
Werkterrein
S1F
Bouwkuip
Figuur
2
:
Systeemdecompositie
walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
Niets
van
dit
rapport
en
/
of
ontwerp
mag
worden
vermenigvuldigd
,
openbaar
gemaakt
en
/
of
overhandigd
aan
derden
,
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
de
auteur
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Instandhoudingsdossier
Walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
Opdrachtgever
:
Gemeente
Amsterdam
ingenieursbureau
Contractnummer
:
A1
2015
-
004
Projectnummer
:
2015
-
299
2
.
Gehanteerde
randvoorwaarden
en
uitgangspunten
Contract
documenten
A
.
De
volgende
contractdocumenten
omschrijven
in
onderlinge
samenhang
de
rechten
en
verplichtingen
die
voor
partijen
uit
de
overeenkomst
voortvloeien
:
(
a
)
de
door
partijen
ingevulde
en
ondertekende
Basisovereenkomst
met
inbegrip
van
de
nota
'
s
van
inlichtingen
en
het
proces
-
verbaal
;
(
b
)
(
c
)
de
Vraagspecificatie
;
de
door
partijen
geparafeerde
,
bij
de
Vraagspecificatie
gevoegde
annexen
met
betrekking
tot
:
(
0
)
de
vergunningen
,
ontheffingen
,
beschikkingen
en
toestemmingen
die
door
de
Opdrachtgever
moeten
worden
verkregen
;
de
planning
;
het
acceptatieplan
;
(
IV
)
het
toetsingsplan
Ontwerpwerkzaamheden
;
(
V
)
de
vrijkomende
materialen
;
(
11
)
het
overzicht
van
werkzaamheden
die
door
neven
opdrachtnemers
worden
verricht
alsmede
van
de
tijdstippen
waarop
zij
worden
uitgevoerd
en
coördinatieovereenkomst
;
AV11
)
de
verrekening
van
wijzigingen
van
lonen
,
sociale
Lasten
,
prijzen
,
huren
en
vrachten
;
(
VH
)
de
stelposten
;
(
IX
)
de
bankgarantie
;
(
X
)
de
verzekeringen
;
de
geschillenregeling
Raad
van
Deskundigen
;
de
wijzigingen
op
de
UAV
GC
2005
(
XIII
)
de
informatie
;
(
XIV
)
de
BLVC
-
aspecten
;
(
XV
)
de
communicatie
en
informatie
uitwisseling
;
(
XVI
)
de
werkwijze
social
return
;
AXVH
)
de
garanties
de
Uniforme
Administratieve
Voorwaarden
voor
geïntegreerde
contractvormen
(
UAV
-
GC
2005
)
;
de
Aanbieding
;
de
Documenten
als
bedoeld
in
§
1
sub
d
UAV
-
GC
2005
,
voor
zover
die
door
de
Opdrachtnemer
ter
kennis
zijn
gebracht
van
de
opdrachtgever
.
Niets
van
dit
rapport
en
/
of
ontwerp
mag
worden
vermenigvuldigd
,
openbaar
gemaakt
en
/
of
overhandigd
aan
derden
,
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
de
auteur
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Instandhoudingsdossier
Walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
Opdrachtgever
:
Gemeente
Amsterdam
ingenieursbureau
Contractnummer
:
A12015
-
004
Projectnummer
:
2015
-
299
B
.
Indien
contract
documenten
onderling
tegenstrijdig
zijn
,
geldt
,
tenzij
een
andere
bedoeling
uit
de
Overeenkomst
voortvloeit
,
de
volgende
rangorde
:
de
Basisovereenkomst
;
de
Vraagspecificatie
;
de
bij
de
Vraagspecificatie
gevoegde
annexen
;
de
UAV
-
GC
2005
;
(
5
)
de
Aanbieding
;
(
6
)
de
Documenten
als
bedoeld
in
§
1
sub
d
UAV
-
GC
2005
,
voor
zover
die
door
de
Opdrachtnemer
ter
kennis
zijn
gebracht
van
de
opdrachtgever
.
Wanneer
echter
de
kwaliteit
van
het
aangebodene
uitgaat
boven
de
in
de
Vraagspecificatie
geëiste
kwaliteit
of
de
Opdrachtnemer
aanbiedt
het
Werk
op
een
eerder
tijdstip
op
te
leveren
dan
door
de
Vraagspecificatie
wordt
geëist
,
prevaleert
de
Aanbieding
boven
alle
andere
contractdocumenten
met
uitzondering
van
de
Basisovereenkomst
.
C
.
De
Opdrachtnemer
is
verantwoordelijk
voor
de
inhoud
van
Documenten
,
voor
onderlinge
tegenstrijdigheden
tussen
twee
of
meer
Documenten
,
alsmede
voor
onderlinge
tegenstrijdigheden
tussen
verschillende
onderdelen
van
één
Document
.
D
.
De
Opdrachtgever
is
verantwoordelijk
voor
onderlinge
tegenstrijdigheden
tussen
eisen
in
de
Vraagspecificatie
,
alsmede
voor
strijdigheden
in
de
door
hem
verstrekte
informatie
.
Het
in
dit
lid
bepaalde
geldt
ook
voor
onderlinge
tegenstrijdigheden
tussen
de
bij
de
Vraagspecificatie
gevoegde
annexen
.
E
.
Het
in
lid
D
bepaalde
laat
onverlet
de
verplichting
van
de
Opdrachtnemer
om
de
Opdrachtgever
te
waarschuwen
in
geval
van
een
in
dat
lid
bedoelde
klaarblijkelijke
tegenstrijdigheid
.
F
.
Boven
belasting
op
maaiveld
De
bovenbelasting
op
het
maaiveld
is
afhankelijk
van
de
gebruikersfunctie
op
de
betreffende
locatie
.
Naar
de
wens
van
de
aannemer
is
besloten
om
voor
parkeren
5
,
0
kN
/
m2
en
voor
de
rijbaan
10
kN
/
m2
aan
te
houden
.
De
verdeling
in
dwarsdoorsnede
opzicht
is
in
onderstaande
figuur
weergegeven
;
Niets
van
dit
rapport
en
/
of
ontwerp
mag
worden
vermenigvuldigd
,
openbaar
gemaakt
en
/
of
overhandigd
aan
derden
,
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
de
auteur
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Instandhoudingsdossier
Walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
Opdrachtgever
:
Gemeente
Amsterdam
ingenieursbureau
Contractnummer
:
A12015
-
004
Projectnummer
:
2015
-
299
2x150
KN
hot
1
,
2
2x150
N
hoh
1
.
2m
20
.
00
2400
2500
Parkerer
,
5
,
0
kN
/
m2
Parkeren
,
5
,
9
kN
/
m2
Vlak
last
op
vergrootte
vrondvlak
(
2
+
2
+
2
.
65m
)
=
(
1
,
2
+
2
+
2
,
65
)
=
47
,
45m2
(
2x2x150
.
OKN
)
/
47
,
45M2
-
12
,
65kN
/
m2
A1
:
Voor
het
traject
met
bovenzijde
op
2870mm
+
NAP
6
=
Verticaal
:
5
,
OkN
/
m2
(
Parkeren
)
+
12
,
65kN
/
m2
*
0
,
8
(
Rijbaan
)
=
15
,
12kN
/
m2
;
7
=
Horizontaal
:
0
,
50
*
15
,
12kN
/
m2
=
7
,
56kN
/
m2
.
A2
:
Voor
het
traject
met
bovenzijde
op
300mm
+
NAP
6
=
Verticaal
:
5
,
OkN
/
m2
(
Parkeren
)
;
7
Horizontaal
:
0
,
50
*
5
,
0KN
/
m2
=
2
,
5kN
/
m2
.
3
.
Beschrijving
van
de
componenten
Niets
van
dit
rapport
en
/
of
ontwerp
mag
worden
vermenigvuldigd
,
openbaar
gemaakt
en
/
of
overhandigd
aan
derden
,
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
de
auteur
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Instandhoudingsdossier
Walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
Opdrachtgever
:
Gemeente
Amsterdam
ingenieursbureau
Contractnummer
:
A1
2015
-
004
Projectnummer
:
2015
-
299
3
.
1
Betonconstructies
Onderhoud
De
betonconstructie
bevindt
zich
ondergronds
en
behoeft
geen
onderhoud
.
Functiebeïnvloeding
:
N
.
v
.
t
.
Vervangen
N
.
v
.
t
.
vervangen
van
beton
valt
gelijk
met
einde
levensduur
kunstwerk
.
Inspectie
N
.
v
.
t
.
de
betonconstructie
bevindt
zich
ondergronds
behoeft
geen
inspectie
.
Randvoorwaarden
voor
onderhoudswerkzaamheden
:
N
.
v
.
t
.
Niets
van
dit
rapport
en
/
of
ontwerp
mag
worden
vermenigvuldigd
,
openbaar
gemaakt
en
/
of
overhandigd
aan
derden
,
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
de
auteur
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Instandhoudingsdossier
Walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
Opdrachtgever
:
Gemeente
Amsterdam
ingenieursbureau
Contractnummer
:
A1
2015
-
004
Projectnummer
:
2015
-
299
3
.
2
Funderingsconstructie
Betreft
Funderingspalen
,
kwelscherm
en
kunststof
damwand
.
Onderhoud
De
funderingsconstructies
bevinden
zich
ondergronds
en
behoeven
geen
onderhoud
Functiebeïnvloeding
:
N
.
v
.
t
.
Vervangen
N
.
v
.
t
.
vervangen
van
funderingsconstructie
valt
gelijk
met
einde
levensduur
kunstwerk
.
Inspectie
N
.
v
.
t
.
de
funderingsconstructies
bevinden
zich
ondergronds
en
behoeven
geen
inspectie
.
Randvoorwaarden
voor
onderhoudswerkzaamheden
:
N
.
v
.
t
.
Niets
van
dit
rapport
en
/
of
ontwerp
mag
worden
vermenigvuldigd
,
openbaar
gemaakt
en
/
of
overhandigd
aan
derden
,
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
de
auteur
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Instandhoudingsdossier
Walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
Opdrachtgever
:
Gemeente
Amsterdam
ingenieursbureau
Contractnummer
:
A1
2015
-
004
Projectnummer
:
2015
-
299
3
.
3
Metselwerk
en
deksteen
Onderhoud
Per
10
jaar
herstel
van
voegwerk
/
metselwerk
.
Jaarlijks
de
aanslag
verwijderen
van
het
metselwerk
.
Functiebeïnvloeding
:
Nee
Vervangen
Na
30
jaar
Inspectie
Visueel
inspecteren
1x
per
jaar
.
Randvoorwaarden
voor
onderhoudswerkzaamheden
:
Het
metselwerk
in
de
walmuur
is
te
inspecteren
en
onderhouden
met
behulp
van
drijvend
materieel
(
werkvlot
)
.
Bij
het
uitvoeren
van
de
werkzaamheden
dient
er
overleg
plaats
te
vinden
met
Waternet
.
Bij
het
uitvoeren
van
werkzaamheden
direct
boven
het
water
,
dienen
voorzorgsmaatregelen
genomen
te
worden
om
vervuiling
van
het
oppervlaktewater
te
voorkomen
.
Eventueel
doorspreken
met
Waternet
.
Niets
van
dit
rapport
en
/
of
ontwerp
mag
worden
vermenigvuldigd
,
openbaar
gemaakt
en
/
of
overhandigd
aan
derden
,
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
de
auteur
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Instandhoudingsdossier
Walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
Opdrachtgever
:
Gemeente
Amsterdam
ingenieursbureau
Contractnummer
:
A12015
-
004
Projectnummer
:
2015
-
299
3
.
4
Bestrating
Onderhoud
Gemiddeld
elke
10
jaar
kleine
verzakkingen
verhelpen
en
gescheurde
tegels
vervangen
.
Functiebeïnvloeding
:
Ja
,
verkeer
op
het
betreffende
voet
-
/
fietspad
of
rijbaan
.
Vervangen
Na
30
jaar
vervangen
Inspectie
Visueel
inspecteren
1x
per
2
weken
.
Randvoorwaarden
voor
onderhoudswerkzaamheden
:
Bij
het
uitvoeren
van
werkzaamheden
op
de
rijbaan
,
dient
overleg
plaats
te
vinden
met
het
stadsdeel
over
afsluiting
van
de
rijbaan
of
een
verkeersafzetting
.
*
Noot
:
In
2020
staat
een
volledige
herinrichting
van
de
Bellamybuurt
gepland
.
Na
de
uitvoering
van
de
herinrichting
zijn
bovenstaande
onderhouds
-
en
inspectiewerkzaamheden
niet
meer
van
toepassing
.
Niets
van
dit
rapport
en
/
of
ontwerp
mag
worden
vermenigvuldigd
,
openbaar
gemaakt
en
/
of
overhandigd
aan
derden
,
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
de
auteur
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Instandhoudingsdossier
Walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
Opdrachtgever
:
Gemeente
Amsterdam
ingenieursbureau
Contractnummer
:
A12015
-
004
Projectnummer
:
2015
-
299
3
.
5
Aanlegvoorziening
(
bolder
)
Onderhoud
Gemiddeld
per
3
jaar
de
coating
van
de
bolder
laten
bijwerken
/
herstellen
,
betreft
beschadigingen
aan
de
coating
,
om
de
levensduur
van
100
jaar
te
behalen
.
Na
10
jaar
een
nieuwe
toplaag
aanbrengen
.
Jaarlijks
bolder
schoonspuiten
.
Functiebeïnvloeding
Ja
,
vaarverkeer
Vervangen
N
.
v
.
t
.
vervangen
valt
gelijk
met
einde
levensduur
walmuurconstructie
.
Indien
bovenstaand
onderhoud
wordt
gepleegd
.
Inspectie
1x
per
2
jaar
visueel
inspecteren
.
Niets
van
dit
rapport
en
/
of
ontwerp
mag
worden
vermenigvuldigd
,
openbaar
gemaakt
en
/
of
overhandigd
aan
derden
,
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
de
auteur
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Instandhoudingsdossier
Walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
Opdrachtgever
:
Gemeente
Amsterdam
ingenieursbureau
Contractnummer
:
A12015
-
004
Projectnummer
:
2015
-
299
3
.
6
Drenkelingladders
en
drenkelingen
hekje
Onderhoud
Jaarlijks
reinigen
met
hogedrukreiniger
,
ter
voorkoming
aanslag
/
glad
worden
treden
t
.
g
.
v
.
o
.
a
.
aangroei
alg
,
mos
e
.
d
.
Onderhoud
te
combineren
met
metselwerk
Functiebeïnvloeding
Ja
,
te
watergeraakte
personen
Vervangen
N
.
v
.
t
.
vervangen
van
drenkelingladders
valt
gelijk
met
einde
levensduur
kunstwerk
.
Inspectie
1x
per
jaar
inspecteren
of
de
drenkelingladders
en
hekjes
nog
volledig
bevestigd
zijn
en
/
of
er
geen
beschadigingen
zijn
ontstaan
.
Niets
van
dit
rapport
en
/
of
ontwerp
mag
worden
vermenigvuldigd
,
openbaar
gemaakt
en
/
of
overhandigd
aan
derden
,
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
de
auteur
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Instandhoudingsdossier
Walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
Opdrachtgever
:
Gemeente
Amsterdam
ingenieursbureau
Contractnummer
:
A12015
-
004
Projectnummer
:
2015
-
299
3
.
7
Zinkerborden
Onderhoud
Elke
10
jaar
inspecteren
en
beschadigde
of
versleten
borden
vervangen
.
Jaarlijks
reinigen
met
hogedruk
reiniger
.
Onderhoud
te
combineren
met
metselwerk
.
Functiebeïnvloeding
Nee
Vervangen
Na
ca
.
30
jaar
de
borden
vervangen
.
Inspectie
1x
per
10
jaar
inspecteren
.
Niets
van
dit
rapport
en
/
of
ontwerp
mag
worden
vermenigvuldigd
,
openbaar
gemaakt
en
/
of
overhandigd
aan
derden
,
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
de
auteur
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Instandhoudingsdossier
Walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
Opdrachtgever
:
Gemeente
Amsterdam
ingenieursbureau
Contractnummer
:
A12015
-
004
Projectnummer
:
2015
-
299
4
.
Inspectieplan
/
onderhoudsmethodiek
Onderdeel
Onderhoud
Inspectieplan
Walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
Controleren
op
Hoe
Frequentie
Criteria
inspectie
(
aant
x
/
jaar
)
n
.
v
.
t
.
n
.
v
.
t
.
n
.
v
.
t
.
n
.
v
.
t
.
Betonconstructies
n
.
v
.
t
.
n
.
v
.
t
.
n
.
v
.
t
.
n
.
v
.
t
.
n
.
v
.
t
.
n
.
v
.
t
.
Fundering
constructies
Metselwerk
Beschadigingen
Visueel
1
Jaarlijks
schoon
spuiten
Scheurvorming
Visueel
Inzicht
inspecteur
Inzicht
inspecteur
Inzicht
inspecteur
Inzicht
inspecteur
Visueel
Aantasting
metseloppervlak
Graffiti
Visueel
Bestrating
*
/
*
*
Verzakkingen
Visueel
Inzicht
inspecteur
25
(
1xper2wk
)
Regelmatig
op
verzakkingen
controleren
door
gebruik
onverdicht
bpmenzand
onder
bestrating
.
Vervangen
indien
nodig
.
Gebroken
stenen
Visueel
2
Inzicht
inspecteur
Aanlegvoorziening
Aantasting
coating
|
Visueel
2
Inzicht
inspecteur
Coating
bijwerken
1x
per
10jaar
.
Visueel
Drenkelingladder
en
-
hekje
Bevestigingen
controleren
Inzicht
inspecteur
Jaarlijks
schoon
spuiten
Coating
bijwerken
1x
per
10
jaar
.
Zinkerborden
Beschadigingen
Visueel
Inzicht
inspecteur
Jaarlijks
schoon
spuiten
*
In
2020
staat
een
volledige
herinrichting
van
de
Bellamybuurt
gepland
.
Na
de
uitvoering
van
de
herinrichting
zijn
bovenstaande
onderhouds
-
en
inspectiewerkzaamheden
niet
meer
van
toepassing
.
*
*
De
onderhoudsfrequentie
maaiveld
/
bestrating
kan
mogelijk
hoger
zijn
dan
de
in
eis
SES
-
00003
genoemde
eerste
10
jaar
onderhoudsvrij
'
.
Volgens
VTW022
zijn
SES
-
00051
(
zetting
maaiveld
lange
termijn
)
en
SES
-
00052
(
zetting
maaiveld
korte
termijn
)
komen
te
vervallen
waardoor
zettingen
plaats
kunnen
vinden
.
Niets
van
dit
rapport
en
/
of
ontwerp
mag
worden
vermenigvuldigd
,
openbaar
gemaakt
en
/
of
overhandigd
aan
derden
,
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
de
auteur
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Instandhoudingsdossier
Walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
Opdrachtgever
:
Gemeente
Amsterdam
ingenieursbureau
Contractnummer
:
A12015
-
004
Projectnummer
:
2015
-
299
5
.
Onderhoudskosten
,
gedurende
100
jaar
Frequentie
(
jaar
)
Aantal
totaal
Kosten
per
Totale
kosten
keer
(
euro
)
(
euro
)
n
.
v
.
t
n
.
v
.
t
.
3
n
.
v
.
t
.
25
n
.
v
.
t
.
n
.
v
.
t
.
n
.
v
.
t
.
Onderdeel
Totale
duur
(
jaar
)
Kosten
onderhoud
/
inspectie
:
Betonconstructies
100
Bestrating
Funderingsconstructies
100
Metselwerk
100
Aanlegvoorziening
100
Drenkelingladder
en
-
100
hekje
Zinkerborden
100
Totaal
onderhoud
en
inspectiewerk
Onderhoud
per
jaar
n
.
v
.
t
.
75
n
.
v
.
t
.
100
100
100
1
100
30
Kosten
vervangen
onderdelen
:
Metselwerk
100
Zinkerborden
100
30
3
Totaal
vervangingsbegroting
over
gehele
levensduur
Gemiddelde
investering
per
jaar
€
Totale
kosten
per
jaar
:
*
In
2020
staat
een
volledige
herinrichting
van
de
Bellamybuurt
gepland
.
Na
de
uitvoering
van
de
herinrichting
zijn
bovenstaande
onderhouds
-
en
inspectiewerkzaamheden
niet
meer
van
toepassing
.
Noot
:
Na
oplevering
van
het
werk
medio
maart
geldt
een
onderhoudstermijn
van
26
weken
conform
eis
OH010
uit
de
VSP
.
Niets
van
dit
rapport
en
/
of
ontwerp
mag
worden
vermenigvuldigd
,
openbaar
gemaakt
en
/
of
overhandigd
aan
derden
,
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
de
auteur
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Instandhoudingsdossier
Walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
Opdrachtgever
:
Gemeente
Amsterdam
ingenieursbureau
Contractnummer
:
A12015
-
004
Projectnummer
:
2015
-
299
6
.
Risico
-
inventarisatie
Deze
risico
inventarisatie
behoort
bij
het
instandhoudingsdossier
.
Hierin
worden
de
specifieke
risico
'
s
benoemd
aangaande
bouwveiligheid
en
omgeving
t
.
b
.
v
.
de
beheerfase
.
6
.
1
Omgeving
/
bouwplaats
/
werkomgeving
Opmerking
Activiteit
Algemeen
Arbo
-
risico
Geluid
Algemeen
Ondeskundig
of
onvolledige
actie
n
.
a
.
v
.
een
incident
of
ongeval
Algemeen
Verdrinken
Oorzaak
Maatregelen
-
Lawaai
van
diverse
Gehoorbescherming
machines
dragen
-
radio
-
geluid
gedempte
machines
gebruiken
-
volume
matigen
-
divers
-
startgesprek
(
kick
-
off
meeting
)
-
instructies
in
werkoverleg
-
BHV
-
er
op
het
werk
-
verbandtrommel
A
op
het
werk
telefoonlijst
-
werken
-
leuning
werk
boven
/
nabij
/
op
/
in
toepassen
het
water
-
reddingsmiddelen
-
werken
vanaf
een
aanwezig
ponton
-
min
.
2
pers
.
Aanwezig
-
te
water
raken
-
zwemvesten
-
onderkoeling
-
veiligheidslijn
i
.
v
.
m
.
ontbreken
leuningwerk
-
lekkage
bij
tanken
-
minder
milieuvervuilde
-
lekkage
bij
brandstoffen
,
oliën
en
wisselen
vetten
toepassen
.
gereedschap
-
bij
morsen
met
-
lekkage
bij
vloeistofbindend
verversen
of
materiaal
(
zand
)
bijvullen
opnemen
.
En
afvoeren
-
lekkage
door
met
BSA
afval
.
slangbreuk
-
verschillende
talen
-
voertaal
is
Nederlands
Algemeen
Inzet
van
kranen
en
materieel
met
motor
Algemeen
Elkaar
niet
begrijpen
i
.
v
.
m
.
verschillende
talen
Niets
van
dit
rapport
en
/
of
ontwerp
mag
worden
vermenigvuldigd
,
openbaar
gemaakt
en
/
of
overhandigd
aan
derden
,
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
de
auteur
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Instandhoudingsdossier
Walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
Opdrachtgever
:
Gemeente
Amsterdam
ingenieursbureau
Contractnummer
:
A1
2015
-
004
Projectnummer
:
2015
-
299
6
.
2
Verkeersmaatregelen
Opmerking
Activiteit
Algemeen
VGM
-
risico
Botsen
,
aanrijdgevaar
,
aanvaargevaar
Oorzaak
Maatregelen
-
weinig
werkruimte
-
voor
voldoende
vrije
-
verkeerde
of
te
weinig
ruimte
zorgen
geplaatste
-
juiste
verkeersvoorzieningen
waarschuwingsborden
,
ge
-
geen
informatie
aan
en
verbodsborden
en
weggebruiker
afzettingen
plaatsen
-
onvoldoende
signalering
-
weggebruiker
informeren
op
materieel
met
publicatieborden
-
verkeer
en
/
of
scheepvaart
|
(
conform
CROW
96a
of
-
niet
afzetten
van
96b
)
weggedeelte
waarboven
-
goede
signalering
op
gewerkt
moet
worden
machines
-
medewerkers
zijn
-
overleg
met
(
vaar
)
onvoldoende
zichtbaar
wegbeheer
-
fout
/
gevaarlijk
parkeren
-
weggedeelte
volledig
van
materieel
en
(
vracht
)
afzetten
en
zorgen
voor
auto
'
s
omleidingsroute
-
verkeersvesten
dragen
-
veilige
/
ruime
parkeer
plek
creëren
-
verkeerde
of
te
weinig
|
-
(
vaar
)
weggedeelte
geplaatste
afzetting
volledig
afzetten
en
zorgen
voor
omleidingsroute
-
overleg
met
Waternet
Hinderen
(
vaar
-
)
verkeer
Niets
van
dit
rapport
en
/
of
ontwerp
mag
worden
vermenigvuldigd
,
openbaar
gemaakt
en
/
of
overhandigd
aan
derden
,
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
de
auteur
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Instandhoudingsdossier
Walmuur
Tweede
Kostverlorenkade
Opdrachtgever
:
Gemeente
Amsterdam
ingenieursbureau
Contractnummer
:
A1
2015
-
004
Projectnummer
:
2015
-
299
Bijlage
1
:
Overzichtstekening
Niets
van
dit
rapport
en
/
of
ontwerp
mag
worden
vermenigvuldigd
,
openbaar
gemaakt
en
/
of
overhandigd
aan
derden
,
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
de
auteur
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>S5
S3
S2
S1
overstort
pelenrij
4
850
1105
2
495
:
6528
3526
3503
4097
3900
3800
4188
3829
3
725
432
2342
500
3743
kwalscherm
analuiten
op
verloren
dem
werd
bouwkuip
ove
palenrij
2
2257
2865
2865
2885
3185
2370
2815
2185
3090
2690
3040
2865
3060
2925
2525
kwelachem
aansluiten
op
bestaand
kwelscherm
2944
4933
2340
2162
3911
-
-
2093
kwalscherm
16508
*
7
75
-
.
#
92
81
+
850
:
886
1000
*
1040
bor
2
20
1
*
*
*
46
palanrij
3
49
37
36
A2
-
-
:
-
83
-
87
-
5F
:
-
—
-
9
392
G
-
441
90111
*
913
pa
rinj
z
palanrij
1
4
195
-
197
21
—
101
9810
1996
—
1025
103
-
20
1672
*
35
776
9
3
26
1
0864
-
113
0
1160
palend
4
109
110
115
palerrij
3
Leer
.
.
.
107
2109
21
-
111
.
521
-
112
.
1140
117
PIT
palenrij
1774
1691
16121527
0
1447
3800
-
-
SEL
105
+
86
1380
-
-
-
-
-
AILPL
.
.
1642
7
C
.
11
2583
2199
0
2991
3626
1649
2255
2090
2005
2050
2034
palenij
1
1969
pelenni
2850
2000
573
2992
3872
2515
3062
_
2073
3800
2971
3800
2170
3800
1936
2
000
3496
2167
1793
3800
4134
33941
3900
4104
-
1135
23691
2805
3192
2954
2549
2993
2133
3279
2640
2874
3476
3088
2436
2013
2995
i
1896
2438
2433
22361
Deler
1
palerija
57710
55290
Lenalpunt
op
15
-
1A
/
eepur
1
113000
bestende
palan
Palenstaat
Palenplan
L
wand
392
GEWIJZIGD
Paaltype
:
kabel
zinkerpaket
zinkerpaket
kabel
Data
KPN
kabel
Data
Liander
prefab
betonpaal
stalenbuispaal
kabel
Data
KPN
kabel
Data
Liander
toooo
PEIL
t
.
o
.
V
.
NAP
n
.
t
.
b
.
Sonder
ingen
:
Door
:
lankelma
Rapport
:
Opmerkingen
:
Krachten
in
paal
:
Zie
wub
04
overstort
1815
pace
schoorrichting
stand
5
:
1
let
op
paal
114
schoorstand
7
:
1
Latest
dilatatie
metselwerk
en
constructie
Hakron
DFA
dilatatie
bakiating
Aantal
Afmeting
(
mm
)
Inho
inivo
Pasllengte
OGZZ
Bovenkant
pasi
mm
)
Draagvermogen
Druk
Trek
53
st
.
290x290
19000
-
NAP
5BD
-
NAP
zie
palenstaat
571
101
DE
9
500
3000
290x290
19000
-
NAP
830
-
NAP
zie
palenstaat
671
181
500
deksteen
prefabbeton
afm
.
500x200
met
porfier
afstrooiing
20766
zinkerpaket
13
st
.
290x290
19000
-
NAP
830
-
NAP
zie
palenstaat
671
181
bolders
5630
21249
65355
18
st
.
320x320
20000
-
NAP
580
-
NAP
zie
palenstaat
801
199
drenkelingen
trappen
24477
29412
29521
29605
1
st
.
320x320
20000
-
NAP
830
NAP
B01
zie
palenstaat
199
392
*
*
*
*
*
*
*
00
113000
2
st
.
320x320
20000
-
NAP
1450
-
NAP
let
op
opstortent
zie
palenstaat
B01
199
Bovenaanzicht
walmuur
2
st
.
290x290
19000
-
NAP
1450
-
NAP
zie
palenstaat
let
op
opstortent
671
181
18
st
.
290x290
19000
-
NAP
580
-
NAP
zie
palenstaat
671
181
290x290
19000
-
NAP
830
-
NAP
zie
palenstaat
671
181
290x290
19000
-
NAP
1450
-
NAP
let
op
opstortent
zie
palenstaat
671
181
4
st
.
19000
-
NAP
580
-
NAP
zie
palenstaat
671
181
2
st
.
19000
-
NAP
830
-
NAP
zie
palenstaat
671
161
schacht
324
punt
336
schacht
324
punt
336
schacht
324
punt
336
schacht
324
punt
336
overstort
5415
1
st
.
19000
-
NAP
580
-
NAP
zie
palenstaat
671
181
0
52306
55280
Hakron
DFA
dilatatia
bokisting
2
deuvel
type
HLD
35
1
st
.
20000
-
NAP
580
-
NAP
zie
palenstaat
801
199
ale
sia
la
derning
trekband
5926
ne
z
5
:
33
barokaning
trekband
5425
kwalacherm
or
Bod
bestaande
houtenpalen
UN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2000
1500
500
1918
disse
1700800
2500
920
-
100
te
trekken
bestaande
palen
.
KA
-
150
BIO
-
150
Buiten
de
voorspanwapening
:
alle
palen
voorzien
van
traditioneele
wapening
per
paal
toepassen
8016
en
4015
+
4020
315
FASTER
sparing
Ø200mm
t
.
b
.
v
.
drainagevoorziening
900
1300
sparing
$
20on
t
.
b
.
v
.
drainagevoorziening
5600
4200
3950
3400
4250
5100
4550
4200
3604
3796
1650
5233
5000
4736
5914
4090
3653
4864
4200
24181
4450
560
3600
28962
5264
560
5864
29325
28852
sparing
t
.
b
.
v
.
drenkelingentrap
-
560
Milieuklasse
:
corporea
on
57700
55240
sparing
t
.
b
.
v
.
drenkelingentrap
plaatmaat
20
113000
Plaatmaat
DEZE
TEKENING
IS
VOOR
UITVOERINGIII
vloer
wapening
L
wand
Betonrenvooi
Principe
balkwapening
en
sparingen
kabel
kabel
kabel
zinkerpaket
kabel
kabel
zinkerpaket
min
.
500
min
.
500
balklagte
orgedte
zie
voor
gedetaileerd
overzicht
details
en
wb5
en
wb6
Soar
ingen
>
Cam
uit
bovenzijde
en
onderzi
)
de
balk
.
Tussenruimte
tussen
twee
sparingen
>
100m
Sparingon
<
goon
extra
wapaning
.
Spar
ingen
>
Ø75
2010
extra
Aleggen
tot
woon
voorbij
sparing
.
Aan
bolde
i
den
van
de
sparing
1
beugel
overeenkomstig
met
beugelaponing
butreffende
balk
plaatsen
Starktaklase
milieuklosse
en
dekkingen
113000
De
torkwaliteit
C30
/
37
Betonstaalkwaliteit
:
zijkant
Feb500
Rondom
onderdeel
M911cuklasse
Bovenkant
Onderkant
Barnenkant
Buitarikant
vloer
elementi
5630
XC1
,
XF1
20155
5630
21860
bolders
T
-
HEAD
werkbelasting
200
kn
wandmaat
65355
XC4
/
%
F
!
57720
20
55220
Balk
wand
kalon
Poor
Console
wandmaat
dilatatie
metselwerk
stortvoeganband
wapening
thv
.
doorvoeren
i
.
w
.
b
.
II
-
le
1699
tov
buitenkant
2840
.
tp
.
v
.
brug
V
2020
.
bt
becomand
2
lang
tov
buitenkant
2e
DIZ
'
s
Drone
dilatatie
metselwerk
stortvoogenband
r
.
v
.
s
doken
dilatatie
metselwerk
en
constructie
Hakron
DFA
dilatatie
bekisting
betonsparing
tbv
.
drankelingen
leddar
lassen
tarkband
1
.
v
.
m
.
onder
berking
trap
800
botonspering
tbv
.
drenkelingen
ladder
-
laag
toy
buitenkant
ent
betonspering
tb
.
V
.
drenkelingen
ledder
b
.
k
dakstoon
300
.
tp
v
.
horizontal
gedeelte
Vlore
lassen
torkband
1
.
V
.
.
onderborking
trap
2925
asson
tarkband
3
.
1
.
ondertaking
trap
800
800
traktand
NAP
-
O
Hits
-
150
20
-
100
016
-
150
Laulagte
wapening
Laslengtes
Q10
mm
12
m
216
mm
092
560
Bovon
Dodar
350
300mm
450mm
non
som
40
mm
700mm
SEO
350
700mm
11001
som
1
700
140mm
LE
=
100
DLC
$
16
152
.
—
-
haast
olkaar
liggende
staven
varspringend
over
Lappen
.
-
Laslengte
by
bundels
van
2
stavan
verenigvuldigen
net
1
.
2
511
staven025
en
1
.
5
:
)
>
825
.
-
Las
lengta
bay
bundels
van
3
stavan
vermenigvuldigen
net
1
.
3
bij
staven
<
$
25
on
1
.
6
693
>
025
.
-
Bovenwapening
niet
lassen
t
.
p
.
v
.
steunpunten
/
Onderwapening
niet
lassen
in
hart
overspanning
.
A
12
-
07
-
2016
B
13
-
07
-
2016
C
16
-
07
-
2016
gewijzigd
pool
positions
Lv
.
m
sweet
trade
pelen
THE
14
%
.
D
.
I
bast
de
plan
Uitvoering
wat
bestaande
palan
meting
twee
D
26
-
07
-
2016
way
tº
+
M
boutoande
palen
meng
die
ROK
2012
-
20
5002
-
20
E
27
-
07
-
2016
lahom
ta
.
Do
bestaande
palen
meng
ver
ROBK
5
920
-
100
5
BX0
-
100
Vemiouwen
Kademuurdeel
tweede
kortverlorenkade
S
Show
project
opdrachtgever
wapening
aanzicht
L
wand
omschrijving
Uitvoering
Palenplan
en
Wapening
Lwand
refs
achaal
getekend
14000
-
wbut
1
:
100
wa
datum
07
-
07
-
2018
Werk
tekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>