<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>antea
group
Deformatiemeting
KAS0101
Rapportage
9e
herhalingsmeting
projectnummer
405934
.
04
concept
10
januari
2017
Understanding
today
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>0
antea
group
Deformatiemeting
KAS0101
Rapportage
9e
herhalingsmeting
projectnummer
405934
.
04
Definitief
10
januari
2017
Auteurs
Opdrachtgever
Gemeente
Amsterdam
-
Verkeer
en
Openbare
Ruimte
Postbus
95089
1090
HB
Amsterdam
datum
vrijgave
goedkeuring
vrigave
beschrijving
revisie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>antea
group
Inhoudsopgave
SAMENVATTING
EN
CONCLUSIE
TOELICHTING
MEETINSTRUMENTARIUM
en
MEETNAUWKEURIGHEID
,
MEETMETHODIEK
Meetinstrumentarium
en
Meetnauwkeurigheid
Meetmethodiek
UITGANGSPUNTEN
UITVOERING
METING
Opmerkingen
Wijzigingen
in
het
meetnet
Weer
som
standigheden
Verkeersmaatregelen
VERWERKING
METING
Opmerkingen
Resultaten
van
de
9
herhalingsmeting
ANALYSE
VAN
COÖRDINAATVERSCHILLEN
Opmerkingen
Analyse
van
de
9
herhalingsmeting
.
TOETSING
EN
VEREFFENING
Overzicht
gebruikte
parameters
toetsing
en
vereffening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Deformatiemeting
KAS0101
Rapportage
9e
herhalingsmeting
projectnummer
405934
.
04
10
januari
2017
Gemeente
Amsterdam
-
Verkeer
en
Openbare
Ruimte
0
antea
group
SAMENVATTING
EN
CONCLUSIE
Samenvatting
:
In
opdracht
van
de
Gemeente
Amsterdam
-
Verkeer
en
Openbare
Ruimte
heeft
Anteagroup
een
deformatiemeting
uitgevoerd
in
X
,
Y
en
Z
van
de
kademuur
(
KASO101
)
,
die
gelegen
is
langs
de
Jacob
Catskade
aan
de
noordzijde
van
de
kattensloot
.
Het
betreft
hier
de
9
herhalingsmeting
van
20
meetpunten
.
Als
referentie
is
gebruik
gemaakt
van
bestaande
meetpunten
op
de
bebouwing
.
De
deformatiemeetpunten
zijn
tachymetrisch
in
X
en
Ybepaald
.
Voor
de
bepaling
van
de
Z
coördinaat
is
een
nauwkeurigheidswaterpassing
uitgevoerd
.
De
tachymetrie
is
uitgevoerd
met
een
tachymeter
van
het
merk
Leica
type
TCRP
1201
en
de
waterpassing
is
uitgevoerd
met
een
Leica
DNA03
.
Conclusie
:
X
-
en
Y
-
verschillen
De
meting
is
goed
gecontroleerd
gemeten
,
er
zijn
géén
overschrijdingen
van
de
tolerantie
in
de
meting
.
De
deformatiedrempel
van
10
mm
is
overschreden
.
Het
grootste
verschil
is
-
10
mm
in
de
X
-
coördinaat
van
punt
109
.
Conclusie
:
Er
wordt
aangenomen
dat
er
significante
deformatie
is
opgetreden
.
Z
-
verschillen
De
meting
is
goed
gecontroleerd
gemeten
,
er
zijn
géén
overschrijdingen
van
de
tolerantie
in
de
meting
.
De
deformatiedrempel
van
5
mm
is
niet
overschreden
.
Het
grootste
verschil
is
-
2
.
3
mm
in
de
Z
-
coördinaat
van
punt
114
.
Conclusie
:
Er
wordt
aangenomen
dat
er
géén
significante
deformatie
is
op
getreden
.
N
.
B
.
De
meting
is
zodanig
opgezet
dat
bij
overschrijding
van
de
deformatie
drempel
met
80
%
zekerheid
kan
worden
gesteld
dat
vervorming
is
opgetreden
.
Deze
overschrijding
van
de
deformatiedrempel
is
niet
een
waarde
die
aangeeft
wat
wel
en
niet
toelaatbaar
is
voor
het
betreffende
kunstwerk
.
Die
conclusie
dient
door
een
kunstwerkdeskundige
te
worden
getrokken
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Deformatiemeting
KAS0101
Rapportage
9e
herhalingsmeting
projectnummer
405934
.
04
10
januari
2017
Gemeente
Amsterdam
-
Verkeer
en
Openbare
Ruimte
0
antea
group
TOELICHTING
In
opdracht
van
de
Gemeente
Amsterdam
-
Verkeer
en
Openbare
Ruimte
is
op
04
januari
2017
(
XY
-
meting
en
waterpassing
)
door
Anteagroup
een
deformatiemeting
uitgevoerd
op
de
hier
onder
genoemd
kade
Het
betreft
de
9
herhalingsmeting
.
Doel
van
de
meting
is
het
vastleggen
van
de
huidige
situatie
van
de
kade
om
later
door
middel
van
herhalingsmetingen
te
kunnen
aantonen
of
er
eventuele
deformaties
zijn
opgetreden
.
De
kade
heeft
de
volgende
gegevens
:
Code
object
Locatie
Object
Omschrijving
:
KAS0101
:
Jacob
Catskade
(
noord
)
Amsterdam
:
Kade
aan
de
noord
zijde
van
de
kattensloot
De
V
doy
So
Is
,
le
0
,
2
Maganten
2
Ple
Nong
190
315011
OpenStreetMap
contributors
Locatie
Jacob
Catskade
De
volgende
werkzaamheden
werden
voor
deze
9
herhalingsmeting
verricht
:
-
Het
controleren
van
het
bestaande
meetvak
;
Het
uitvoeren
van
een
XY
-
meting
ter
constatering
van
horizontale
en
verticale
deformatie
;
Het
aansluiten
van
de
Z
-
meting
aan
NAP
;
Het
verwerken
van
de
meetgegevens
;
Het
maken
van
een
meetrapport
;
-
Analyse
van
de
berekeningsresultaten
en
de
verschillen
t
.
o
.
v
.
de
Nulmeting
;
-
Het
maken
van
zettingsgrafieken
.
Aan
de
opdrachtgever
worden
de
volgende
producten
geleverd
:
-
Het
meetrapport
als
MS
-
Word
-
document
;
-
Aangepast
Excel
-
bestand
met
de
verzamelde
metingen
;
-
In
-
en
uitvoerbestanden
Z
-
meting
(
waterpassing
)
;
-
In
-
en
uitvoerbestanden
XY
-
meting
;
-
Deformatiegrafieken
als
*
.
dwg
-
en
*
.
pdf
-
bestanden
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Deformatiemeting
KAS0101
Rapportage
9e
herhalingsmeting
projectnummer
405934
.
04
10
januari
2017
0
antea
group
Overzicht
5100
KAS0101
-
01
-
XY
4037
4038
4039
spoo
.
.
901
1090
105
906
907
.
.
.
408
409
.
110
111
.
112
313
414
.
.
.
15
.
.
.
J16
318
319
320
3001
3000
3003
4040
440
.
38
2100
10
m
meetnet
Leidraad
bij
dit
meetrapport
is
het
document
"
Productspecificaties
Deformatiemetingen
Kunstwerken
"
van
de
Dienst
Centrale
-
Informatie
-
Voorziening
van
Rijkswaterstaat
(
RWS
-
CIV
)
;
Versie
:
1
maart
2016
.
De
meting
en
verwerking
wijkt
op
enkele
punten
van
deze
leidraad
af
.
De
volgende
software
versies
zijn
bij
de
verwerking
gebruikt
:
Move
3
v4
.
0
.
4
Word
2007
Excel
2003
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Deformatiemeting
KAS0101
Rapportage
9e
herhalingsmeting
projectnummer
405934
.
04
10
januari
2017
Gemeente
Amsterdam
-
Verkeer
en
Openbare
Ruimte
antea
group
MEETINSTRUMENTARIUM
en
MEETNAUWKEURIGHEID
,
MEETMETHODIEK
3
.
1
Meetinstrumentarium
en
Meetnauwkeurigheid
Voor
de
XY
-
meting
werd
gebruik
gemaakt
van
een
tachymeter
van
het
merk
Leica
,
type
TCRA
1201
(
Serienummer
214907
)
.
standaardafwijking
(
vast
)
horizontale
rand
:
0
.
0006
gon
-
standaardafwijking
(
vast
)
verticale
rand
:
0
.
0006
gon
-
standaardafwijking
(
var
.
)
horizontale
rand
:
0
.
00003
gon
*
km
standaardafwijking
(
var
.
)
verticale
rand
:
0
.
00003
gon
*
km
standaardafwijking
afstandmeting
:
1
mm
+
2
ppm
-
standaardafwijking
centrering
XY
-
meting
:
1
mm
Voor
het
inmeten
van
de
deformatiemeetpunten
is
een
Leica
GMP111
miniprisma
(
prismaconstante
17
.
5
mm
)
gebruikt
met
een
vaste
prismastok
van
1
.
00
meter
(
niet
afgebeeld
)
.
Voor
het
inmeten
van
de
referentiepunten
in
de
4000
-
serie
is
gebruik
gemaakt
van
de
Leica
L
beugel
GMP
-
104
(
prismaconstante
9
mm
)
.
Voor
de
overige
richtpunten
zijn
statieven
met
stelschroevenblokken
gebruikt
in
combinatie
met
een
Leica
GPR121
rondprisma
(
prismaconstante
0
mm
)
.
feica
GMP
-
104
GMP111
GPR121
Voor
de
Z
-
meting
van
de
deformatiemeetpunten
is
gebruik
gemaakt
van
een
waterpasinstrument
van
het
merk
Leica
DNA03
(
Serienr
.
723289
)
in
combinatie
met
één
2
m
barcode
invarbaak
.
-
de
afleesnauwkeurigheid
is
:
0
.
1
mm
-
de
standaardafwijking
is
:
1
.
41
/
V
km
(
is
de
waarde
van
een
kilometer
enkele
waterpassing
)
.
3
.
2
Meetmethodiek
Horizontale
en
verticale
deformatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Deformatiemeting
KAS0101
Rapportage
9e
herhalingsmeting
projectnummer
405934
.
04
10
januari
2017
Gemeente
Amsterdam
-
Verkeer
en
Openbare
Ruimte
antea
group
De
XY
-
meting
is
uitgevoerd
in
een
lokaal
stelsel
,
waarbij
de
deformatiepunten
zijn
gerelateerd
aan
punten
op
de
bebouwing
.
De
X
-
as
staat
loodrecht
op
de
Y
-
as
.
De
Y
-
as
loopt
evenwijdig
aan
de
lijn
door
de
punten
101
en
120
.
Alle
meetpunten
zijn
minimaal
2
x
tachymetrisch
ingemeten
in
2
kijkerstanden
vanuit
4
tijdelijke
standplaatsen
(
3000
tot
en
met
3003
)
.
De
meting
is
uitgevoerd
met
gedwongen
centrering
.
Verticale
deformatie
De
Z
-
coördinaatmeting
is
aangesloten
op
NAP
.
Via
een
doorgaande
nauwkeurigheidswaterpassing
zijn
alle
deformatiemeetpunten
aangesloten
op
de
bestaande
referentiepunten
1018
en
1019
.
Alle
metingen
zijn
in
heen
-
en
teruggang
uitgevoerd
met
een
waterpasinstrument
van
het
merk
Leica
,
type
DNAO3
,
met
één
bar
codeb
aak
.
Door
gebruik
te
maken
van
één
bar
codeb
aak
wordt
een
nulpuntfout
vermeden
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Deformatiemeting
KAS0101
Rapportage
9e
herhalingsmeting
projectnummer
405934
.
04
10
januari
2017
Gemeente
Amsterdam
-
Verkeer
en
Openbare
Ruimte
0
antea
group
UITGANGSPUNTEN
XY
-
meting
Voor
de
berekening
van
het
meetnet
zijn
de
onderstaande
punten
aangehouden
als
uitgangspunt
:
Pnt
.
4036
4037
4038
4039
4040
2061
.
8867
2005
.
6316
2151
.
3648
2304
.
5527
2308
.
1529
4944
.
1728
5018
.
4163
5014
.
0257
5015
.
3574
4948
.
6664
Z
-
meting
Voor
de
aansluiting
van
de
Z
-
meting
zijn
onderstaande
uitgangspunten
gebruikt
:
Referentiemeetpunt
1018
:
Referentiemeetpunt
1019
:
NAP
-
hoogte
:
+
1
.
2850
m
NAP
-
hoogte
:
+
0
.
8620
m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Deformatiemeting
KAS0101
Rapportage
9e
herhalingsmeting
projectnummer
405934
.
04
10
januari
2017
Gemeente
Amsterdam
-
Verkeer
en
Openbare
Ruimte
0
antea
group
UITVOERING
METING
5
.
1
Opmerkingen
Voorafgaand
aan
de
uitvoering
van
de
metingen
is
het
instrumentarium
gecontroleerd
op
de
juiste
instellingen
en
eventueel
gejusteerd
.
De
gemeten
afstanden
zijn
gecorrigeerd
voor
temperatuur
en
luchtdruk
.
In
verband
met
de
verwerking
in
grafieken
is
de
nummering
van
de
deformatiepuntenreeks
gewijzigd
van
120
aflopend
naar
101
in
oplopend
van
101
naar
120
in
de
Move3
berekening
.
Deze
wijziging
is
vanaf
de
3
herhalingsmeting
toegepast
.
5
.
2
Wijzigingen
in
het
meetnet
Géén
wijzigingen
.
5
.
3
Weersomstandigheden
Datum
Temperatuur
lucht
Weerbeeld
Wind
Windrichting
:
04
-
01
-
2017
:
5
.
9°C
:
Zwaar
bewolkt
:
5
Bft
:
NW
5
.
4
Verkeersmaatregelen
Voor
deze
meting
waren
er
verkeersmaatregelen
noodzakelijk
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Deformatiemeting
KAS0101
Rapportage
9e
herhalingsmeting
projectnummer
405934
.
04
10
januari
2017
Gemeente
Amsterdam
-
Verkeer
en
Openbare
Ruimte
0
antea
group
VERWERKING
METING
6
.
1
Opmerkingen
De
controle
op
de
vervorming
van
het
kunstwerk
is
uitgevoerd
door
middel
van
een
vrije
netwerkvereffening
,
schaal
vrij
en
standaardafwijking
basispunten
0
.
1
mm
.
De
controle
geeft
een
schaalfactor
in
fase
1
van
1
.
0000023
.
Dit
correspondeert
met
een
waar
de
voor
de
vervorming
van
de
kade
van
0
.
7
mm
.
Dit
is
binnen
de
norm
van
5
mm
.
Vervolgens
is
een
definitieve
XY
berekening
uitgevoerd
met
standaardafwijking
basispunten
2
.
0
mm
,
schaal
vast
en
aansluiting
gewogen
.
Voor
de
bepaling
van
de
definitieve
coördinaten
is
de
XY
-
meting
gewogen
berekend
met
een
standaardafwijking
van
de
aansluitpunten
van
1
mm
.
De
schaalfactor
is
vast
op
1
.
0000000
gezet
.
De
Z
-
coördinaatmeting
is
aangesloten
op
de
NAP
Referentiemeetpunten
1018
en
1019
met
een
standaardafwijking
van
de
aansluitpunten
van
0
.
1
mm
.
Alle
deformatiemeetpunten
zijn
hierbij
in
hoog
te
bepaald
.
Nauwkeurigheid
coördinaatberekening
XY
-
meting
In
het
berekeningsresultaat
zijn
de
standaardafwijkingen
van
de
deformatieme
etpunten
in
de
XY
meting
kleiner
of
gelijk
aan
2
.
4
mm
.
Z
-
meting
(
waterpassing
)
In
de
absolute
Z
-
meting
,
aansluitpunten
referentiemeetpunten
1018
en
standaardafwijkingen
van
de
berekende
meetpunten
kleiner
of
gelijk
aan
0
.
4
mm
.
1019
,
zijn
de
Daarmee
voldoet
de
kwaliteit
van
de
deformatiemeting
aan
de
norm
,
gesteld
in
de
instructie
voor
de
uitvoering
van
de
formatie
metingen
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Deformatiemeting
KAS0101
Rapportage
9e
herhalingsmeting
projectnummer
405934
.
04
10
januari
2017
Gemeente
Amsterdam
-
Verkeer
en
Openbare
Ruimte
antea
group
6
.
2
Resultaten
van
de
9€
herhalingsmeting
Referentiemeting
Verschillen
t
.
o
.
v
.
Referentiemeting
9e
Herhalingsmeting
datum
:
2017
-
01
-
04
X
Pnr
X
Y
Z
AX
in
mm
AY
in
mm
AZ
in
mm
-
0
.
1
102
0
.
0
105
-
1
.
3
-
0
.
9
-
1
.
1
-
1
.
2
2000
.
0000
5000
.
0000
0
.
1745
1999
.
99854999
.
9960
2013
.
74794998
.
2890
0
.
0011
2013
.
74574998
.
2900
2019
.
8082
4997
.
8959
-
0
.
0066
2019
.
80664997
.
8973
2020
.
4419
4997
.
8078
-
0
.
0696
2020
.
4465
4997
.
8109
2031
.
6163
4997
.
5972
-
0
.
1326
2031
.
6182
4997
.
5987
2048
.
4859
4997
.
8312
0
.
0665
2048
.
48604997
.
8317
2067
.
5319
4997
.
9411
0
.
0857
2067
.
53124997
.
9395
2084
.
1430
4998
.
0983
-
0
.
1115
2084
.
1451
4998
.
0998
2102
.
3077
4998
.
2792
0
.
0819
2102
.
2973
4998
.
2836
2120
.
3720
4998
.
5250
0
.
0604
2120
.
3718
4998
.
5312
2138
.
87384998
.
6907
0
.
0676
2138
.
8751
4998
.
6936
2156
.
18434998
.
8697
0
.
0164
2156
.
1859
|
4998
.
8745
2178
.
71434999
.
0749
0
.
0549
2178
.
71494999
.
0777
2199
.
80
774999
.
2589
0
.
0690
2199
.
8086
4999
.
2620
2220
.
0022
4999
.
3980
0
.
0656
2220
.
0053
4999
.
4003
2240
.
59814999
.
6541
0
.
0650
2240
.
60104999
.
6551
2263
.
29814999
.
8320
0
.
2367
2263
.
29974999
.
8298
2263
.
33344999
.
8349
-
0
.
0779
2263
.
33534999
.
8351
2282
.
80434999
.
8996
0
.
4329
2282
.
80714999
.
8982
120
2303
.
91405000
.
0000
|
0
.
9862
2303
.
91514999
.
9973
0
.
1744
0
.
0011
-
0
.
0069
-
0
.
0706
-
0
.
1331
0
.
0652
0
.
0848
-
0
.
1126
0
.
0807
0
.
0592
0
.
0666
0
.
0151
0
.
0537
0
.
0667
0
.
0643
0
.
0638
0
.
2352
-
0
.
0792
0
.
4312
0
.
9852
و
ūONN
Www
NNW
اي
من
own
اين
نيب
-
1
.
2
-
1
.
5
-
1
.
3
-
1
.
7
-
1
.
0
to
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Deformatiemeting
KAS0101
Rapportage
9e
herhalingsmeting
projectnummer
405934
.
04
10
januari
2017
Gemeente
Amsterdam
-
Verkeer
en
Openbare
Ruimte
antea
group
7
ANALYSE
VAN
COÖRDINAATVERSCHILLEN
7
.
1
Opmerkingen
Deze
meting
is
bedoeld
om
een
eventuele
vervorming
de
kade
vast
te
stellen
(
in
ab
solute
zin
)
.
In
dit
geval
t
.
o
.
v
.
de
deformatiepunten
101
en
120
voor
de
horizontale
deformatie
en
referentiemeetpunten
1018
en
1019
voor
de
verticale
de
formatie
.
De
deformatiedrempel
voor
horizontale
deformaties
is
gesteld
op
10
mm
.
De
deformatiedrempel
voor
verticale
deformaties
is
gesteld
op
5
mm
.
Dit
houdt
in
dat
wordt
aangenomen
met
een
zekerheid
van
80
%
,
dat
er
sprake
is
van
deformatie
,
indien
er
verplaatsingen
van
de
deformatiepunten
van
meer
dan
10
mm
respectievelijk
5
mm
zijn
.
Er
zijn
geen
bijzondere
omstandigheden
die
van
significante
invloed
kunnen
zijn
geweest
op
de
meetresultaten
.
7
.
2
Analyse
van
de
9e
herhalingsmeting
.
X
-
en
Y
-
verschillen
De
meting
is
goed
gecontroleerd
gemeten
,
er
zijn
géén
overschrijdingen
van
de
tolerantie
in
de
meting
.
De
deformatiedrempel
van
10
mm
is
overschreden
.
Het
grootste
verschil
is
-
10
mm
in
de
X
-
coördinaat
van
punt
109
.
Conclusie
:
Er
wordt
aangenomen
dat
er
significante
deformatie
is
opgetreden
.
Z
-
verschillen
De
meting
is
goed
gecontroleerd
gemeten
,
er
zijn
géén
overschrijdingen
van
de
tolerantie
in
de
meting
.
De
deformatiedrempel
van
5
mm
is
niet
overschreden
.
Het
grootste
verschil
is
-
2
.
3
mm
in
de
Z
-
coördinaat
van
punt
114
.
Conclusie
:
Er
wordt
aangenomen
dat
er
géén
significante
deformatie
is
op
getreden
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Deformatiemeting
KAS0101
Rapportage
9e
herhalingsmeting
projectnummer
405934
.
04
10
januari
2017
Gemeente
Amsterdam
-
Verkeer
en
Openbare
Ruimte
0
antea
group
TOETSING
EN
VEREFFENING
Overzicht
gebruikte
parameters
toetsing
en
vereffening
XYZ
-
meting
:
0
=
1
.
0
mm
.
:
0
=
1
mm
.
:
6
dmgon
:
0
.
3
dmgon
.
km
-
Kansmodel
stations
vereffening
:
X
en
Y
Centreerafwijking
-
Kansmodel
waarnemingen
:
Richting
:
Absoluut
Relatief
Afstand
:
Absoluut
Relatief
-
Toetsing
en
vereffening
:
Fase
Onbetrouwbaarheidsdrempel
Onderscheidingsvermogen
Schaal
vrij
bij
1
fase
berekening
Schaal
vast
bij
2
fase
berekening
:
1
mm
.
:
2
ppm
.
:
Aansluiting
gewogen
:
Alfa
=
5
%
:
Beta
=
80
%
Z
-
meting
-
Kansmodel
stations
vereffening
:
Hoogte
:
0
=
0
.
5
mm
.
-
Kansmodel
waarnemingen
Enkel
hoogteverschil
ab
soluut
:
0
=
0
.
1
mm
Enkel
hoogteverschil
relatief
:
0
=
1
.
41
mm
.
/
Vkm
.
Toetsing
en
vereffening
:
Fase
:
Aansluiting
pseudo
Onbetrouwbaarheidsdrempel
:
Alfa
=
0
.
1
%
Onderscheidingsvermogen
:
Beta
=
80
%
Kwaliteitscontrole
:
-
Resultaat
van
de
XY
-
coördinaatberekening
:
Standaard
afwijking
X
-
en
Y
-
coördinaat
:
51
.
7
mm
-
Criterium
:
Precisie
X
-
,
Y
-
en
Z
-
coördinaat
:
6X
en
oY
2
.
5
mm
.
-
Resultaat
van
de
Z
-
coördinaatberekening
:
Standaardafwijking
Z
-
coördinaat
:
50
.
8
mm
.
-
Criterium
:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Deformatiemeting
KAS0101
Rapportage
9e
herhalingsmeting
projectnummer
405934
.
04
10
januari
2017
Gemeente
Amsterdam
-
Verkeer
en
Openbare
Ruimte
antea
group
Precisie
Z
-
coördinaat
:
GZ
51
.
25
mm
.
8
.
2
Aanwijzingen
t
.
b
.
v
.
volgende
herhalingsmetingen
Uitvoeren
van
de
XY
-
meting
en
waterpassing
identiek
aan
de
Nulmeting
.
Berekening
ten
opzichte
van
de
referentiepunten
in
de
4000
-
serie
(
XY
)
en
de
referentiepunten
1018
en
1019
(
Z
)
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Over
Antea
Group
Van
stad
tot
land
,
van
water
tot
lucht
;
de
adviseurs
en
ingenieurs
van
Antea
Group
dragen
in
Nederland
sinds
jaar
en
dag
bij
aan
onze
leefomgeving
.
We
ontwerp
en
bruggen
en
wegen
,
realiseren
woonwijken
en
waterwerken
.
Maar
we
zijn
ook
betrokken
bij
thema
'
s
zoals
milieu
,
veiligheid
,
assetmanagement
en
energie
.
Onder
de
naam
Oranjewoud
groeiden
we
uit
tot
een
allround
en
onafhankelijk
partner
voor
bedrijfsleven
en
overheden
.
Als
Antea
Group
zetten
we
deze
expertise
ook
mondiaal
in
.
Door
hoogwaardige
kennis
te
combineren
met
een
pragmatische
aanpak
maken
we
oplossingen
haalbaar
en
uitvoerbaar
.
Doelgericht
,
met
oog
voor
duurzaamheid
.
Op
deze
manier
anticiperen
we
op
de
vragen
van
vandaag
en
de
oplossingen
van
de
toekomst
Al
meer
dan
50
jaar
.
Contactgegevens
Tolhuisweg
57
8443
DV
HEERENVEEN
Postbus
24
8440
AA
HEERENVEEN
@
an
teagroup
.
com
www
.
anteagroup
.
nl
Copyright
©
2016
Niets
uit
deze
uitgave
mag
worden
verveelvoudigd
en
/
of
openbaar
worden
gemaakt
door
middel
van
druk
,
fotokopie
,
elektronisch
of
op
welke
wijze
dan
ook
,
zonder
schriftelijke
toestemming
van
de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>