<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>wetho
No
.
92
BESTEK
EN
VOORWAARDEN
,
1952
waarnaar
Burgemeester
en
wethouders
der
Gemeente
Amsterdam
op
Maandag
-
17
November
1952
,
te
ll
uur
,
in
het
openbaar
zullen
doen
aanbesteden
:
Het
maken
van
een
walmuur
,
lang
+
408
m
,
langs
de
Derde
Kostverloren
kade
,
tussen
de
Overtoom
en
de
Jacob
van
Lennepkade
.
ar
en
1952
.
Terden
Met
twee
tekeningen
,
5
.
0
.
VII
-
1
-
176
en
F
.
O
.
VII
-
1
-
188
,
en
een
inschrijvings
biljet
.
Kui
oloz
.
E
_
e
_
r
_
s
_
t
_
e
_
-
_
2
_
1
_
d
_
e
_
l
_
i
_
n
_
6
:
Omschrijving
:
Par
.
1
.
Vit
te
voeren
werken
.
-
De
uit
te
voeren
werken
bestaan
uit
:
A
.
Hulpwerken
.
B
.
Sloopwerken
.
.
Grond
-
en
baggerwerken
.
.
D
.
Heiwerken
.
E
.
Betonwerken
F
.
Metselwerken
.
G
.
Natuursteenwerken
.
H
.
Metaalwerken
.
I
.
Verfwerken
.
J
.
Het
onderhouden
van
de
uitgevoerde
werken
volgens
par
.
15
van
dit
Bestek
en
voorwaarden
.
Par
.
2
.
Hoofdafmetingen
en
peilen
.
De
lengte
van
de
te
maken
walnuur
,
met
inbegrip
van
de
riool
uitlaat
en
de
kraanfundatie
,
bedraagt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
408
,
14
m
.
De
vloerbreedte
van
een
gedeelte
walmuur
,
ter
lengte
van
368
,
17
m
,
bedraagt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
,
98
m
.
De
vloerbreedte
van
het
gedeelte
walmuur
,
ter
lengte
van
32
,
77
m
.
,
verloopt
van
2
,
98
m
tot
3
,
98
m
.
De
bovenvoorkant
van
de
deksteren
van
het
gedeelte
walmuur
,
lang
368
,
17
m
,
ligt
op
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
.
35
m
+
NAD
De
bovenvoorkant
van
de
dekstenen
van
het
gedeelte
wal
muur
,
lang
32
,
77
m
,
verloopt
van
.
.
.
.
.
0
.
35
m
+
N
.
6
.
P
.
tot
1
,
66
m
+
N
.
A
P
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Par
.
3
.
leveren
en
te
verwerker
materialen
en
te
verrichten
werk
gaamheden
:
Voor
de
in
dit
Bostek
en
Voorwaarden
omschreven
en
op
de
tekeningen
aangegeven
werken
levert
en
verwerkt
de
aannemer
de
gevorderde
materialen
en
verricht
hij
de
werkzaamheden
,
in
hoofdzaak
opgenomen
in
de
volgende
staat
.
te
n3
&
Vio
1
+
48
m
3
in
Te
In
meters
Hoeveelheid
verre
-
Aan
Omschrijving
Lengte
Breed
-
Hoogte
Onder
-
Totalen
kenen
tal
delen
volgers
dikte
tarie
nummer
A
.
Eulpwerken
:
Scheringen
langs
het
werk
terrein
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
+
420
m
Pro
mem
.
Stutten
van
kabels
en
lei
dingen
en
zo
nodig
vor
leggen
en
herleggen
van
deze
kabels
en
leidingen
.
!
B
.
Sloopwerken
.
Opnemen
van
de
bestrating
en
terzijde
deponeren
van
de
uitkomende
materialen
.
Opnemen
van
dekstenen
.
.
.
Slopen
van
metselwerken
Slopen
van
beton
.
.
.
.
.
.
.
.
5
m3
Slopen
van
tropisch
hard
hout
aan
deksloven
,
kubbe
stijlen
,
beschoeiingsdelen
en
tengels
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Slopen
van
dennenhout
aan
watersloven
en
gordingen
achter
en
schothout
voor
de
ankerpalen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
53
m31
Losmaken
van
staalwerken
aan
ankers
,
beugels
en
bouten
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
2900
kg
Trekken
van
:
326
dennen
of
grenen
palen
.
.
.
ankerpa
len
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
damplanken
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
aan
damwand
.
.
.
.
.
.
.
+
73
,
4
m3
Verwijderen
van
:
26
bolderblokken
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Losmaken
van
stalen
balien
+
14
De
van
de
sloopwerken
ko
mende
bestratingsmateria
len
,
de
dekstenen
,
de
bol
derblokken
en
de
balien
blijven
het
eigendom
van
de
Gemeente
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
De
bestratingsmaterialen
worden
door
de
Gemeente
afgevoerd
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vervoeren
naar
en
opslaan
volgens
nadere
aanwijzing
van
de
directie
op
de
werf
van
de
Dienst
der
Publieke
Werken
aan
de
Dijksgracht
van
de
dekstenen
,
de
bol
derblokken
en
de
balien
.
.
+
137
1
+
1
+
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>-
3
-
-
In
meters
Hoeveelheid
vare
-
Aan
Omschrijving
Lengte
Breed
-
Hoogte
Onder
-
Totalen
kenen
tal
te
of
delen
volgers
dikte
tarief
nummer
De
overige
van
de
sloop
werken
komende
materialen
worden
het
eigendom
van
de
aannemer
en
nocten
onmid
dellijk
worden
afgevoerd
.
1
Pro
mem
.
c
.
Grond
-
en
baggerwerker
.
Opslaan
op
het
werkterrein
en
verwerken
aan
aanvul
lingen
van
de
uit
de
ont
gravingen
komende
grond
.
.
!
Afvoeren
van
de
overblij
vende
grond
,
welke
het
eigendom
van
de
aannemer
wordt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Onderhouden
van
het
gracht
profiel
en
eventueel
te
rugbrengen
hiervan
tot
de
bij
de
aanvang
der
werk
zaamheden
aanwezige
diep
ten
,
welke
oo
de
desbe
treffende
bestekstekening
zijn
aargegeven
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
D
.
Heiwerken
.
808
dennen
heimasten
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10504
m
(
omtrek
op
l
m
van
de
kop
0
.
85
m
en
aan
de
punt
0
.
40
m
)
,
waarvan
stuks
in
se
heien
onder
een
helling
van
5
:
1
en
stuks
onder
een
helling
van
32
:
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Pro
mem
.
Af
zagen
en
van
vierkante
pennen
voorzien
van
palen
en
afzagen
en
van
conische
pennen
voorzien
van
346
palen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Meskant
bezaagd
en
ge
ploegd
dennenhout
aan
:
damplanken
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
.
12
voor
een
gedeelte
damwand
.
damplanken
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
.
12
voor
een
gedeelte
damwand
.
damplanker
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
.
10
voor
een
gedeelte
damwand
damplanken
.
.
.
.
voor
de
dwarswanden
,
te
zamen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12
dempalen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
dempaal
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Afzagen
van
de
camplanken
en
dempalen
,
op
de
op
de
bestekstekening
aangegeven
hoogten
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3416
st
462
งวาง
มงon
o่าง
WOO
.
17
OVO
An
'
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>In
motors
Hoeveelheid
Lengte
breed
-
Hoogte
:
Onder
Totalen
of
delen
dikte
te
+
364
n3
pro
mem
.
+
262
m3
+
42434
kg
+
170
kg
10
.
02
Te
1
Aan
Omschrijving
.
verre
tal
kenen
Volgens
tarie
?
nummer
E
.
Betonwerken
:
Beton
,
bevautence
per
m3
320
kg
cement
,
370
à
570
l
rivierzand
en
570
à
770
l
grind
,
aan
de
vloor
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Beton
,
bevattende
per
m3
300
kg
cement
,
370
à
570
l
riviorzand
en
570
à
770
1
grind
,
aan
de
muur
Jen
aan
de
bolder
-
en
balusterolokken
.
.
.
.
.
.
.
.
Rondstaal
aan
wapening
,
met
inbegrip
van
supports
Halen
en
verwerken
van
binduraad
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cementsaus
aan
bestrijken
van
de
dagziende
beton
vlakken
.
.
.
.
.
.
.
Geimpregneerde
kurkplaten
in
ac
voegen
van
de
be
staande
en
de
te
maken
walmuur
en
in
de
dilata
tievoegen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Inbetonneren
van
buizen
.
Drogen
,
meten
,
wegen
en
zeven
van
zand
-
en
grind
monsters
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
F
.
Metselwerken
.
Miskleurige
metselklin
kors
on
specie
met
een
mengvorhouding
van
100
kg
cement
op
2
,
4
h
.
zand
aan
de
bekleding
van
de
wal
muur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Uitkrabben
van
de
voegen
aan
de
achterkant
van
de
bekleding
,
ter
diepte
van
2
cm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Platvol
voegen
van
de
motselwerken
aan
de
voor
zijde
met
specie
,
die
dezelfde
mengverhouding
heeft
als
de
metselspecie
,
onmiddellijk
na
hot
met
selen
.
.
.
.
.
.
.
.
G
.
Natuursteenwerken
.
Halen
,
stellen
,
pashakken
,
laenvoegen
en
aangieten
met
specie
,
als
ondor
E
geroemd
,
van
natuurstenen
dekstenen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hakken
van
klauwgaten
voor
5
balusters
.
.
.
.
.
.
.
.
Lood
san
aangieten
van
lde
balusters
en
leuning
regels
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>-
5
le
verre
,
Aan
kenen
tal
volgens
tarief
nummer
Omschrijving
In
meters
Hoeveelheid
Lengte
Breoa
-
Hoogte
Onder
-
Totalen
delen
dikte
Of
12
Promem
.
19
1
.
Metaalwerken
.
Halen
en
plaatsen
van
gietijzeren
basusters
.
.
.
Halon
,
be
-
en
verwerken
van
staal
aan
negels
.
.
.
,
Helen
en
stellen
van
giotstalen
bolders
.
.
.
.
Afbranden
van
de
voot
plaat
van
de
kraanfunda
.
tie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
Verfwerken
.
Roestvrij
maken
,
tweemaal
menien
,
de
eerste
larg
met
loodijzermenie
en
de
tweede
laag
met
lood
-
.
menie
,
gronden
met
grond
ver
,
afverver
nct
stand
olieverf
van
de
bolders
en
de
balien
.
vn
Par
.
4
.
Door
de
Gemeento
ter
beschikking
te
stellon
materialen
.
-
-
-
Materialen
Hoeveel
heid
Natuurstenen
dekstenen
1
+
408
m
Balusters
en
leuning
regels
voor
14
m
balie
Plaats
van
terbeschikkirg
-
-
stelling
Werkterrein
Gietstalen
bolders
19
st
.
170
kg
Werf
van
de
Dienst
der
Publieke
Werken
,
Piet
Heinkade
2
.
Bestratingswerf
,
Van
Rei
gersbergenstraat
.
Wert
van
de
Dienst
der
Publieke
Werken
,
Piet
Heinkade
2
Idem
Binddraad
Zand
-
en
grindzeven
Par
.
5
.
Door
de
Gemeente
of
door
derden
te
verrichten
werkzaamheden
.
1
.
Aanbrengen
van
bestrating
.
2
.
Verwijderen
en
herplaatsen
van
lichtmasten
.
A
3
.
Rooien
van
bomen
.
4
.
Verwijderen
en
weer
plaatsen
van
een
tapfontein
.
5
.
Verwijderen
van
een
urinoir
.
Twee
de
afdeling
:
Voorschriften
voor
de
uitvoering
:
Par
.
6
.
segeling
_
der
werkzaamheden
en
werkplan
.
Zonder
toestemming
van
de
directie
mag
de
aannemer
niet
afwijken
van
het
door
hem
voor
de
aanvang
van
het
werk
in
te
dienen
werkplan
.
De
Gemeente
aanvaardt
met
de
goedkeuring
van
dit
werkplan
geen
enkele
verantwoordelijkheid
,
alle
risico
'
s
blijven
voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>-
6
UP
De
aannemer
is
verplicht
,
met
de
aannemers
van
de
in
per
5
genoemde
werken
goede
samenwerking
te
betrachten
.
Hij
wordt
nadrukkelijk
herinnerd
aan
het
bepaalde
in
art
.
6
der
Algemene
Bepalingen
,
betreffende
de
aanvang
en
regeling
der
werken
en
betreffende
de
voorschriften
in
het
belang
van
het
verkeer
.
Par
.
7
.
Wijze
van
uitvoering
en
bewerking
:
Het
stutten
van
de
afdammingen
tegen
de
betonwerken
,
die
minder
dan
vij
?
dagen
te
voren
zijn
gestort
,
is
verboden
,
evenals
het
stutten
tegen
de
heipalen
.
Het
aantal
en
de
capaciteit
van
de
pompen
voor
het
bema
len
van
de
bouwput
moeten
zo
groot
zijn
,
dat
zonder
bezwaar
voor
het
werk
één
pomp
buiten
gebruik
kan
worden
gesteld
.
De
pompen
moeten
electrisch
worden
gedreven
.
De
palen
moeten
onder
de
op
de
bestekstekening
aangegeven
hellingen
worden
ingeheid
,
totdat
de
kop
,
na
het
afzagen
van
ten
hoogste
0
.
15
m
,
de
vereiste
diepte
heeft
bereikt
.
De
te
bezigen
heimachine
moet
gedreven
worden
door
een
explosie
-
of
electromotor
.
Zo
nodig
,
moet
op
eerste
aanzegging
van
de
directie
tot
voorspuiten
worden
overgegaan
.
De
wijze
van
voorspuiten
wordt
door
de
directie
bepaald
.
Indien
de
directie
dit
nodig
oordeelt
,
moet
de
aannemer
met
een
stalen
ren
voorheien
.
Op
de
betonwerken
zijn
de
G
.
3
.
7
.
1950
van
toepassing
.
De
bekistingen
mogen
niet
tegen
de
afdamming
worden
ges
tut
of
daaraan
worden
vastgemaakt
.
De
kruispunten
van
de
wapening
moeten
om
het
andere
met
binadraad
worden
gebonden
.
Geen
beton
.
mag
worden
gestort
,
voordat
de
wapening
en
de
bekisting
zijn
goedgekeurd
door
de
directie
.
De
watercement
factor
zal
,
evenals
de
verhouding
van
het
zand
-
grindmengsel
voor
het
beton
,
door
de
directie
worden
vastgesteld
naar
de
korrelsamenstelling
van
het
aan
te
voeren
zand
en
grind
.
De
menging
van
het
beton
moet
machinaal
geschieden
.
Bij
grotere
molenvulling
dan
500
i
bedraagt
de
minimum
mengtijd
van
500
-
750
1
1
minuut
,
van
750
-
1000
1
2
minuten
,
enz
.
Het
beton
moet
mechanisch
worden
verdicht
.
Onderbreken
van
het
betonstorten
nag
slechts
geschieden
met
toestemming
van
de
directie
.
In
verband
hiermede
kan
de
directie
verlangen
,
dat
het
werk
vroeger
wordt
aangevangen
en
/
of
later
wordt
voortgezet
dan
het
tijdstip
,
waarop
eon
normale
werkdag
aanvangt
,
respectievelijk
eindigt
.
Het
beton
var
de
walmuur
mag
pas
worden
gestort
,
nadat
het
metselwerk
is
opgetrokken
,
gedurende
ten
minste
vier
dagen
is
verhard
en
ten
genoegen
van
de
directie
is
afgestempeld
.
Het
verband
van
het
metselwerk
wordt
door
de
directie
bepaald
.
De
aannemer
is
geheel
verantwoordelijk
voor
de
door
de
Gemeente
ter
beschikking
gestelde
materialen
,
vanaf
het
tijdstip
,
waarop
deze
ter
beschikking
zijn
gesteld
.
Voor
zover
deze
mate
rialen
wegens
beschadiging
na
de
terbeschikkingstelling
naar
het
oordeel
van
de
directie
niet
verwerkt
kunnen
worden
,
zullen
zij
door
de
directie
voor
rekening
van
de
aannemer
door
nieuwe
worden
vervangen
.
Par
.
8
.
Keuring
,
aard
en
hoedanigheid
der
bouwstofzen
.
Bij
de
in
dit
Bestek
en
Voorwaarden
genoemde
normaalbladen
moot
in
acht
worden
genomen
,
dat
:
a
.
voor
bestelleri
moet
worden
gelezen
directie
"
;
b
.
voor
leverancioril
moet
worden
gelezen
aannemer
.
Het
cement
moet
zijn
van
de
kwaliteit
N
481
-
B
.
Het
betonstaal
moet
zijn
van
de
kwaliteit
QR
24
,
volgens
V
1035
,
deel
IV
,
hoofdstuk
IV
.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>-
7
-
Het
pigmert
van
de
loodijzermenieverf
moet
bestaan
uit
90
%
loodmorie
en
10
%
ijzeroxyderood
(
87
%
)
.
Par
.
9
.
Bijzondere
voorschrifter
.
Voor
het
verrichten
van
werkzaamheden
buiten
de
normale
arbeidstijd
zorgt
de
aannemer
voor
de
vereiste
vergunningen
.
De
aannemer
wordt
in
het
bijzonder
herinnerd
aan
zijn
verplichting
tot
het
nemen
van
maatregelen
,
die
krachtens
de
Veiligheidswet
en
de
daaruit
voortvloeiende
voorschriften
in
het
belang
van
de
gezondheid
en
de
veiligheid
der
werk
lieden
worden
vereist
.
D
_
e
_
r
_
d
_
e
_
_
_
a
_
2
_
de
_
l
_
i
_
n
_
s
:
Voorwaarden
van
algemene
aard
.
Par
.
10
.
Algemene
Bepazingen
en
eenheidsprijzen
.
De
Algemene
Bepalingen
,
toepasselijk
op
de
werken
van
en
de
leveringen
aan
de
Dionst
der
Publieke
Werken
der
Gemeente
Amsterdam
,
laatstelijk
vastgesteld
bij
besluit
van
Burgemees
ter
en
Wethouders
van
Amsterdam
dd
.
25
Mei
1951
(
Gemeenteblad
1951
,
afdeling
3
,
Volgno
.
101
)
,
zijn
,
voor
zover
in
dit
Bestek
en
Voorwaarder
:
niet
anders
is
bepaald
,
op
dit
werk
van
toepas
sing
,
als
waren
zij
woordelijk
in
dit
Bestek
on
Voorwaarden
opger
.
omen
.
Genoemde
Algemene
Bepalingen
zijn
tegen
betaling
van
afgehaald
of
tegen
voorafgaande
toezending
per
post
W1550L
van
verkrijgbaar
ten
kantore
van
de
Administrateur
van
de
Dienst
der
Publieke
Werken
,
Kloveniersburgwal
74
,
kamer
2
,
terwijl
een
exemplaar
ter
inzage
ligt
ten
kantore
van
de
afdeling
Haven
-
en
Waterwerken
,
onderafdeling
Onderhoud
,
van
de
Dienst
der
Publieke
Werken
,
Piet
Heinkade
2
.
De
in
art
.
3
,
onder
7
,
genoemde
eenheidsprijzen
zijn
als
volgt
:
Tarief
nummer
Materialen
of
werkzaamheden
Tuenheias
prijzen
Dennon
heimasten
(
leveren
en
inheien
)
:
voor
elke
2
peel
meer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
minder
.
.
.
.
.
H
Par
.
11
.
Bepalingen
in
verband
mct
wijziging
van
prijzen
,
lonen
en
iace
lasten
Indien
tijdens
de
uitvoering
van
het
werk
wijzigingen
op
treden
in
.
de
prijzen
der
te
leveren
materialen
,
uitgezonderd
hulpma
terialen
en
uitgezonderd
grond
en
zand
voor
grondwerken
,
de
prijzen
van
de
voor
de
uitvoering
van
het
werk
nodige
brandstoffen
,
de
lonen
en
/
of
de
daarop
rustende
sociale
lasten
van
de
bij
de
uitvoering
van
het
werk
tewerkgestelden
,
zullen
de
daaruit
voortvloeiende
hogere
of
lagere
kosten
,
met
inacht
neming
van
het
in
de
volgende
leden
bepaalde
,
aan
de
aan
nemer
worden
vergoed
,
resp
.
op
do
aannemings
som
worden
ge
kort
,
2
,
Voor
verrekening
wegens
prijswijziging
,
als
in
het
eerste
lid
bedoeld
,
komen
uitsluitend
in
Banmerking
die
materialen
en
/
of
die
brandstoffen
,
welke
in
lid
8
van
deze
paragraaf
daarvoor
zijn
aangewezen
.
3
.
Goon
vergoeding
zal
worden
gegeven
,
indien
en
voor
zoveel
ao
aunnemer
heeft
verzuima
,
al
datgene
te
doen
of
na
te
laten
,
wat
in
gelijke
omstandigheden
redelijkerwijze
van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>fing
van
materialen
on
brandstoffen
te
beperken
.
Evenmin
zal
vergoeğing
worden
gegeven
,
indion
de
aannemer
zijn
aanspraak
niet
binnen
zes
maanden
na
de
eerste
ople
vering
van
het
werk
aan
de
directie
schriftelijk
kenbaar
heeft
gemaakt
.
4
.
Do
vergoeding
of
korting
zal
bedragen
100
%
van
het
verschil
in
prijs
van
de
voor
verrekening
in
aanmerking
komende
ma
terialen
en
/
of
brandstoffen
en
100
%
van
het
verschil
van
do
lonen
en
/
of
van
de
sociale
lasten
.
Onder
verschil
in
prijs
wordt
in
deze
paragraaf
verstaan
het
verschil
tussen
de
standaardprijs
,
geldende
op
het
tijdstip
,
waarop
de
aanschaffing
geschiedde
of
met
inacht
neming
van
het
bepaalde
in
lid
3
had
behoren
te
zijn
geschied
en
de
standaardprijs
,
geldende
op
het
tijdstip
van
de
aanbesteding
.
Onder
verschil
in
loren
,
resp
.
in
sociale
lasten
wordt
hier
verstaan
het
verschil
tussen
het
standaardloon
,
resp
.
het
standaardpercentage
voor
sociale
lasten
op
het
tijd
stip
van
de
loonbetaling
en
het
standaardloon
,
resp
.
het
standaardpercentage
op
het
tijdstip
van
de
aanbesteding
Onder
standaardprijzen
,
standaardlonen
en
standaardpercen
tages
,
in
het
vorige
lid
bedoeld
,
worden
verstaan
de
prij
zen
,
lonen
on
percentages
,
welke
periodiek
zullen
worden
vastgesteld
door
een
commissie
.
De
leden
van
deze
commissie
worden
door
de
Minister
van
Verkeer
en
Waterstaat
benoemd
en
ontslagen
.
Door
de
commissie
vastgestelde
prijzen
,
lonen
en
percen
Detages
zijn
bindend
voor
beide
partijen
.
7
.
Het
op
grond
van
vorens
taande
bepalingen
te
vergoeden
0
.
1
te
korten
bedrag
zal
worden
verhoogd
met
de
daarvan
te
berekenen
omzetbelasting
.
8
.
Voor
verrekening
,
als
bedoeld
in
lid
2
,
komen
uitsluitend
in
aanmerking
:
de
brandstofien
,
gebruikt
voor
de
aandrijving
van
de
machines
van
het
hulpmaterieel
,
dennen
heimasten
,
dennenhout
aan
danwand
,
cement
,
rivierzand
en
grind
,
betonstaal
,
metselstenon
.
Par
.
12
.
Bewaking
:
In
aansluiting
op
art
.
1
,
lid
24
,
der
Algemene
Bepalingen
wordt
bepaala
,
dat
de
bewaking
tijdens
de
gehele
duur
van
het
werk
moet
plaats
vinden
van
de
beeindiging
van
de
dagtaak
af
tot
aan
de
wederaanvang
van
het
werk
.
Vrijstelling
van
deze
bewaking
zal
tijdens
de
bediening
van
pompen
of
andere
mecha
nische
gereedschappen
niet
worden
verleend
.
De
aannemer
mag
de
wakers
het
bedienen
van
deze
pompen
of
gereedschappen
op
dragen
,
doch
het
hieraan
verbonden
risico
is
voor
zijn
rcke
ning
.
Ter
informatie
van
de
aannemer
diene
,
dat
het
bedrag
,
bo
doeld
in
art
.
5
,
lid
2
.
der
Algemene
Bepalingen
,
thans
per
wachter
en
per
uur
f
e
xclusief
omzetbelasting
)
bedraagt
.
Par
.
13
.
Directiebehoeften
:
De
aannomer
stelt
op
een
nader
aan
te
wijzen
plaats
op
of
nabij
het
werkterrein
gedurende
de
uitvoering
van
het
werk
een
houten
keet
,
groot
20
m2
,
ter
beschikking
van
de
directie
.
Hij
voorziet
deze
kect
van
meubelen
,
kasten
,
w
.
.
en
zorgt
voor
aansluiting
op
de
waterleiding
.
Par
.
14
.
Schaftlokaal
en
privaten
.
De
aannemer
zorgt
voor
drinkwater
en
zal
op
een
nader
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>onderhouden
een
aan
de
eis
van
art
.
8
der
Algemene
Bepalingen
voldoend
schaftlokaal
of
een
idem
schaftark
en
privaten
.
De
afmetingen
van
het
schaftlokaal
of
de
schaftark
moeten
,
in
afwijking
van
het
bepade
in
art
.
8
,
lid
7
,
van
de
Algemene
Bepalingen
,
aan
de
volgende
eisen
voldoen
a
.
hoogte
ten
minste
2
m
;
b
.
vloeroppervlakte
ten
minste
1
,
25
m2
per
persoon
;
c
.
een
vrije
luchtruimte
van
ten
minste
3
,
5
m3
per
persoon
.
Het
schaftlokaal
of
de
schalterk
en
de
privaten
blijven
het
eigendom
van
de
aannemer
en
moeten
op
eerste
,
aanzegging
van
de
directie
worden
weggeruimd
.
Per
.
15
.
Oplevering
en
onderhoud
.
De
werken
moeten
voltooid
ter
goedkeuring
worden
opgele
verd
twaalf
maanden
na
de
datum
der
schriftelijke
kennisgeving
van
de
gunning
.
Na
de
eerste
oplevering
en
goedkeuring
van
het
gehele
werk
zal
de
aannemer
de
werken
ten
genocgen
van
de
directie
gedu
ronde
één
maand
onderhouden
,
eventueel
ontstane
gebreken
her
stellen
en
de
werken
,
voldoende
aan
de
bepalingen
van
dit
Bestek
en
voorwaarden
,
andermaal
in
goede
staat
opleveren
.
Par
.
16
.
Kortingen
:
Voor
elke
werkdag
,
dat
een
oplevering
later
plaats
hceft
,
dan
daarvoor
in
par
.
15
is
bepaald
,
alsook
voor
elke
nalatigheid
in
het
nakomen
van
of
elke
daad
in
strijd
met
de
bepalingen
van
dit
Bestek
en
Voorwaarden
,
kan
de
aannemer
een
som
van
wordon
gekort
.
Voor
elke
overtreding
,
bedoeld
sub
XV
(
2
)
der
Bepalingen
omtrent
minimum
-
loon
,
maximum
-
arbeidsduur
en
huisvesting
in
bestekken
voor
Gemeentewerken
(
art
.
8
der
Algemene
Bepalingen
)
,
kan
op
de
aannemingssom
cen
bedrag
van
1
worden
gekort
.
Elke
werkdag
,
dat
een
overtreding
voortduurt
,
wordt
als
een
nieuwe
overtreding
beschouwd
.
Par
.
17
.
Betaling
:
De
betaling
geschiedt
in
tien
termijnen
,
als
volgt
.
De
eerste
acht
termijnen
,
ioder
ten
bedrage
van
10
%
der
aannemings
som
,
nadat
de
werken
respectievelijk
voor
20
,
30
,
40
,
50
,
60
,
70
,
80
en
90
%
zijn
uitgevoerd
en
goedgekeurd
;
de
negende
ter
mijn
,
ten
bedrage
var
:
20
%
der
aannemingssom
,
verminderd
met
f
.
10
.
000
.
-
,
nadat
de
werken
gehoel
voltooid
en
ter
goedkeuring
zijn
opgeleverd
;
de
tiende
termijn
,
groot
f
nadat
de
aannemer
de
werken
gedurende
een
maand
na
de
eerste
opleve
ring
in
goede
staat
heeft
onderhouden
en
ze
voor
de
tweede
maal
heeft
opgeleverd
en
deze
zijn
goedgekeurd
en
de
aannemer
overigens
aan
al
zijn
verplichtingen
heeft
voldaan
.
Par
.
18
.
Inlichtingen
.
Inlichtingen
worden
verstrekt
sen
kantore
van
de
afaoling
Haven
-
en
Waterwerken
,
onderafdeling
Onderhoud
,
van
de
Dienst
der
Publieke
Werken
,
Piet
Heinkade
2
,
op
Woensdag
12
November
1952
,
tussen
10
en
12
uur
;
daarna
uitsluitend
na
voorafgaande
telefonische
aanvrage
op
No
.
45322
of
45267
(
K
2900
)
.
Par
.
19
.
Inschrijving
:
Voor
de
inschrijving
op
dit
werk
moet
het
bij
dit
bestek
gevoegdo
inschrijvingsbiljet
of
een
gelijkluidend
formulier
worden
gebezigd
.
Buiten
op
de
Omslag
van
dit
biljet
moet
dui
delijk
worden
vermeld
,
voor
welk
werk
het
biljet
is
bestemd
.
De
inschrijvingsbiljetten
moeten
vóór
het
tijdstip
van
de
aanbesteding
worden
ingeloverd
on
in
een
gesloton
bus
,
daar
toe
aanwezig
ten
kantore
van
de
Dicnst
der
Publieke
Werken
,
op
het
Stadhuis
,
kamer
207
,
worden
gedeponeerd
.
Toezending
por
post
is
cok
mogelijk
,
doch
dient
zó
tijdig
to
goschieden
,
dat
de
aanbieding
uiterlijk
op
het
in
par
.
20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>-
10
-
aanwezig
is
.
De
aandacht
wordt
erop
gevestigd
,
dat
in
de
inschrijvings
som
de
verschuldigde
omzetbelasting
moet
sijn
begrepen
,
waar
bij
er
rekening
mede
dient
te
worden
gehouden
,
dat
de
Dienst
der
Publieke
Werken
niet
is
te
beschouwen
als
ondernemer
in
de
zin
van
het
besluit
op
de
Omzetbelasting
1940
.
Par
.
20
.
Aanbesteding
:
De
aanbesteding
zal
plaats
hebben
op
Maandag
17
November
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Dit
bil
j
ICD
t
is
vrij
van
5
el
.
DIENST
DER
PUBLIEKE
WERKCN
AMSTERDAM
MAKEN
WALMUUR
DERDE
KOSTVERLORENKADE
,
Inschrijvingsbiljet
voor
Bestek
en
voorwaarden
No
.
92
van
1952
De
ondergetekerde
(
n
)
-
-
-
-
(
naam
en
voornaren
voluit
geschreven
)
wonende
te
(
volledig
adres
)
verbirdt
verbirden
4
zich
jegens
de
Gemeente
Amsterdam
,
bij
ondertekening
dezes
,
overeenkomstig
de
voorwaarden
van
aanbesteding
,
vervat
in
Bestek
en
Voorwaarden
No
.
92
von
1952
,
tot
de
aannemirg
van
:
Het
maken
van
een
walmuur
,
lang
+
408
m
,
langs
de
Derde
Kostverlorenkade
,
tusser
de
Overtoom
en
de
Jacob
van
Lennepkade
,
voor
de
som
van
:
(
zegge
f
.
-
-
-
-
-
inclusie
?
de
verschuldigde
omzetbelasting
.
one
deze
aanbieding
gedurende
dertig
dagen
na
de
das
,
waarop
de
aanbesteding
heeft
plaats
gehad
,
gestana
te
zullen
doen
.
Gedaan
te
-
.
1952
.
De
inschrijver
(
s
)
:
N
.
B
.
Gelieve
dit
biljet
met
de
schrijfmachine
of
in
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>