<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>beheer
door
stadsdeel
6
hekje
:
ronde
buis
d
=
30
mm
op
pootjes
rond
30mm
,
h
=
70
mm
-
bakstenen
muur
,
2
steens
beheer
door
DIW
3
D
ARKOMING
VAN
ONTCADAMINE
beheer
kademuur
en
ondergrondse
bevestigingen
door
DIW
(
zie
ook
profielen
)
Kostverloren
vaart
gemiddeld
RASTE
BETAMORENG
bevestigingsoog
,
h
.
oh
.
3
en
4
:
39
.
LE
waterpeil
-
0
.
40
m
,
t
.
b
.
v
.
grijplijn
afdekking
ntb
-
verharding
gebakken
klinker
dubbele
garding
-
huuten
damwand
bakslenen
muur
,
vuil
metselwerk
ca
.
4
lagen
-
-
bevestigingsoog
,
h
.
.
.
3
m
,
25
cm
boven
waterpell
WO
-
-
-
-
BINNEN
EN
BUITENCORCINC
DOOR
VERD
NCON
VET
SLOTBOJT
,
MOCE
YI2
-
H
.
or
.
o
.
0
+
-
-
o
-
COCOONG
AZOBE
D
-
Stra
o
-
griplin
,
nylon
,
dik
30
mm
agnwezige
betonfundering
o
-
o
-
o
-
o
UT
1
LENGTE
,
70
*
150
AZOPE
Covy
18
PERAWAL
PROFIEL
BB
'
schaal
1
:
50
W
LA
ANKERETANO
920MM
ANKEISINNG
ZUM
de
scromic
Co
-
Found
beheer
door
stadsdeel
uitklimtrap
$
hekje
:
ronde
buis
d
=
30
mm
op
pootjes
rond
30mm
,
h
=
70
mm
WENG
Y
a
kstenen
muur
,
2
steens
beheer
door
DIV
afdekking
nib
verharding
gebakken
klinker
bakstenon
muur
,
vuil
metselwerk
ca
.
4
lagen
dubbele
gording
houten
damwand
ATHATTA
HAR
HITACHIZITAIMINUITATILMEL
beheersgebied
plein
bevestigingsoog
,
h
.
o
.
h
.
3
m
,
25
cm
boven
waterpeil
yrijplijn
,
nylon
,
dik
30
mm
betonfundering
PROFIEL
AA
'
schaal
1
:
50
k
olos
HUMILHOTILAT
LIMITOVALUT
Tekening
kalamuur
op
basis
van
gegevens
var
kossum
raagavende
ingenieurs
is
.
Duis
von
ledenheicht
top
parpet
chory
.
sk
11
-
11
Lok
PLATTEGROND
schaal
1
:
100
Dryes
.
2011
STADSLANDSCHAPPEN
GO
1054
HT
AMSTERDAM
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>